二、需求清单
（一）项目概况
10、11号学生公寓建设项目是学校党委践行以人民为中心发展思想、回应师生期盼的重要民生工程，而配套家具是其中一项重要的内容，起到改善学生住宿环境，进一步推动我校“一站式”学生社区建设，为学生提供安全、舒适、便捷的学习生活空间的关键保障。

本项目采购的家具将全面覆盖568间学生宿舍及2个“一站式”学生社区服务中心，其中学生宿舍家具包括中梯连体公寓床、公寓椅、行李架等，旨在满足学生日常住宿、休息、储物及学习的基本需求；“一站式”学生社区服务中心的配套家具如屏风工作位桌、办公椅、会议桌、活动桌椅、书架等，则将为社区服务中心的日常办公、师生交流、活动开展等提供必要的硬件支持。通过本次采购，力求使新建公寓在投入使用时即达到设施完善、功能齐全、环境宜人的标准，切实提升学生的住宿体验和学习生活质量，为学校“一站式”学生社区的高效运行奠定坚实基础。

采购项目预（概）算是否已落实

     是                                             
采购项目预（概）算

总预（概）算：       677.273万元      
（三）采购标的汇总表
	包号
	序号
	标的名称
	品目

分类编码
	计量

单位
	数量
	预（概）算

	1
	1
	中梯连体

公寓床
	A05010101
	套
	1136
	5907200

	
	2
	公寓椅
	A05010302
	把
	2,284
	274080

	
	3
	行李架
	A05010602
	个
	568
	340800

	
	4
	服务台
	A05010299
	个
	2
	20000

	
	5
	洽谈桌
	A05010299
	张
	5
	2500

	
	6
	洽谈椅
	A05010399
	把
	30
	7500

	
	7
	办公桌
	A05010201
	张
	4
	2400

	
	8
	两门柜
	A05010503
	个
	6
	6000

	
	9
	护理床
	A05010101
	张
	16
	16000

	
	10
	床头柜
	A05010599
	个
	12
	3600

	
	11
	单人位

学习桌
	A05010203
	套
	60
	39000

	
	12
	单人位

学习椅
	A05010304
	把
	60
	21000

	
	13
	屏风工作位桌
	A05010201
	张
	28
	56000

	
	14
	办公椅
	A05010301
	把
	28
	11200

	
	15
	会议桌
	A05010201
	张
	2
	8000

	
	16
	会议椅
	A05010202
	把
	54
	20250

	
	17
	活动桌
	A05010299
	张
	36
	18000

	
	18
	活动椅
	A05010399
	把
	36
	7200

	
	19
	书架
	A05010602
	组
	4
	12000

	合计
	6772730


（四）技术商务要求
1.技术要求

(1)按照项目需求书中的要求，须在响应文件中对所投产品的名称、品牌、规格、生产厂家、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、图纸及产品彩页等相关资料。在响应文件中须注明以上资料的印制时间，能提供网络查询的还须列出链接网址，并加盖投标单位公章。

(2)本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得依采购人要求实施前述馈赠、回扣等行为。

(3)投标人须提供所投产品详细的配置清单。

(4)投标产品须保证市场成熟度高，质量稳定性好，不接受针对本次政府采购项目的专供、特配产品参与投标。

(5)投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

(6)具体技术参数

	序号
	标的名称
	需求条款
	参考图片
	单位
	数量

	1
	▲中梯连体公寓床
	一、整体要求：全钢结构，规格：4500*900*2000mm(标准床）

1.床下柜体与床架整体颜色一致，柜门等颜色可单独定制，颜色依照采购人要求。

2.所有钢质结构要求用二氧化碳保护焊，整体钢管焊接，各部位焊接口均要求为闭合焊接，即满焊口，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。

3.所有钢质结构表面要求做打砂（或酸洗、磷化）、静电喷涂处理，无划痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。

4.整体结构合理，连接牢固，插接式组装，连接螺丝要安全牢固，无坚硬棱角及毛刺。学生容易接触的部位采用圆角处理，减少意外碰撞时对人体的伤害。

5.公寓床每人一独立床位，中梯床，功能分开，上部为床铺，下部为储物与学习区。床架与衣柜、书桌、书架由加强带连接，并成一体，使床更加牢固耐用。床脚加装尼龙脚垫。

6.除床板外，其余材料不得拼接。

二、床架部分：

★1.主承重立柱使用净厚度不低于2.0mm的50*50mm的方管制作。

★2.床横梁：承重床杠(横梁）采用≥1.5mm厚优质冷轧钢板一次滚压成68mm*90mm（±2mm)的型材，长梁下侧圆弧处理，外侧均匀压3条筋，增加整体强度。内侧下开口为反边压型设计，内侧上下开口处加固不低于5处，增加耐弯曲强度。上部设计上翻边用于钩住床铺管。上翻边宽不低于20mm,钢材硬度HVI实验结果≥100 。
3.梯子：

(1)规格：500*900*1230mm

★（2）梯子支撑架采用25*25*1.5mm矩形钢管，床梯踏板4层，每踏下面均带有钢制储物柜，储物柜采用0.7mm优质冷轧钢板，踏板采用壁厚净尺寸不低于1.5mm钢板制作，表面设梯形防滑纹，短边长350mm(±30mm)，长边长425mm(±30mm)，高83mm(±1mm)内设24个Ø15mm凸起防滑圆点，均匀分布，左右两侧设总体宽度30mm五层二列人字叠加，全部凸起高度1.2mm，钢板下屈服强度≥237MPa，抗拉强度415-5007MPa，断后伸长率≥26%，金属喷漆（塑）涂层硬度5H，冲击强度、耐盐浴符合国家标准，附着力达到0级，中间设四条176*85(+1mm)荧光条，荧光条上面有31个菱形凸起，保证学生脚踏时舒适不硌脚，爬梯承重不低于200kg，着地处须加装尼龙脚垫。

。床头安装U型上下把手，壁厚1.0 mm以上。
★4.床屉横撑数量为7根，30mm*45mm*37mm(弧面)（±2mm），壁厚净尺寸≥1.5mm钢管连接，数量7根，两端插入床铺长梁，与床铺长梁采用内置隐形螺母连接外露螺帽不允许超过床铺长梁表面，连接处配置PVC塑料卡件，防止发生异响，载重量不低于200KG。

5.配套床板为整块优质冷轧钢板压制成U型凹凸槽，U型宽为60mm、高为10mm，数量12颗，均匀分布（U型规格可适当调整）。要求使用裸板0.8mm优质冷轧钢板，每个U型床板有83个直径为 8-10mm的透气孔。床板与床屉采用无痕点焊，无假焊，保证使用时不发出异响，保证结实稳固。

★6.床两侧各设置2根拉撑，使用净厚度不低于1.2mm的25*25mm方管制作，护栏下横拉采用30mm*75mm*37mm（±2mm)D型管材靠外一侧均匀压3条筋，壁厚净尺寸≥1.2mm厚,硬度HVI实验结果≥100。

★7.床正面、侧面均配置护栏，护栏横拉管采用25mm×25mm优质屋形钢管，底部长25mm(±1mm)，顶部长10mm(±1mm)，高25mm(±1mm)，壁厚≥1.1mm，护栏高≥350mm，靠近梯子的侧面开口，方便学生上下床。

8.蚊帐杆采用Φ16*1.0mm厚圆管，直杆型，内藏活动伸缩型，最大伸展高度900mm，强度高伸缩安装方便。要求蚊帐杆完全落下后应卧入两侧护栏中，要求使用方便牢固。

三、更衣柜、书柜、书桌及书斗部分

1.所用板材除书桌台面外均采用钢板裸板厚度不低于0.8mm的优质冷轧钢板，表面经打砂（或酸洗、磷化）、静电喷涂处理。

2.更衣柜外形尺寸：600*600*1660mm，柜体里外静电喷涂。上部大柜体内加一层固定隔板和一个铝合金挂衣杆，固定隔板下加筋，上部柜门面板加筋加固，门内上部配置一金属衣帽钩。

3.上下柜门均配置一字扣手及透气口，衣柜上部门板加锁鼻，由上部衣柜内加插销控制下部门板的开启，插销为全金属按弹式。

4.书柜、书架采用优质不低于0.8mm冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，书柜为半通透式，带背板及外侧护板，立书架3层结构里外静电喷涂。横书架不分格，与桌面及柜体连接牢固。

5.书桌台面基材采用E0级25mm优质环保板材刨花板，符合GB/T标准，要求锑、砷、镉、汞、铅、硒检测结果未检出，达到国家相关标准。桌面前端裹圆或鸭嘴倾斜度，其余断面均采用2mm厚优质PVC封边。

★6.桌下柜：采用优质不低于0.8mm冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，采用上部抽屉下部柜门款式，抽屉采用不锈钢三节优质静音滑轨，下部为柜体，柜体及柜门采用优质不低于0.8mm冷轧钢板，抽屉和门扣手为一体ABS材料，扣手规格为总长370mm，中间宽度为180mm，两侧宽度为160mmn，扣手部分高度为35mm，长度为110mm，扣手中间设长79mm，高9mm向下拉条，便于开启，背面设长120mm ,高10mm卡条，结实不脱落，抽屉与桌面柜体相互连接。

7.全部金属表面经磷化、除污、除油、除锈等表面处理后；折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角，使各部位的结构更加合理、更加人性化、坚固耐用。

注：不含椅子。
	[image: image1.png]



	套
	1136

	2
	▲公寓椅
	1.规格：长490mm，宽435mm，高780mm，椅面距离地面440mm。2.金属椅架：25mm×25mm方形矩管，壁厚净尺寸不低于1.5mm。

3.金属表面处理：钢结构部分表面做除锈、除油、磷化干燥后，环氧树脂静电喷涂，表面平整、光滑、耐磨、美观。颜色为浅灰色，凳腿加塑料底脚，要求安装牢固，不易脱落。

★4.靠背和坐板基材使用不低于18mm厚阻燃胶合板，依据GB和GB标准和可燃性（点火时间30s）检测依据GB/，要求单体燃烧检测依据，燃烧增长速率指数，W/s检验结果≤191，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量，MJ≤13。可燃性（点火时间30s）检测依据GB/T，60S内焰尖高度Fs<150mm，60S内无燃烧滴落物。

板材的粘接剂为环保型，防火板贴面，板面四周清油封边，倒角光滑平整，颜色采购人指定。甲醛释放量达到国家相关标准。

注：椅子与公寓家具（上床下桌）配套。
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	把
	2,284

	3
	行李架
	1.规格：750*450*1630mm（四层）
2.采用201#不锈钢材料，框架为25*25方管，内嵌¢19mm圆管，壁厚1.0mm，配件采用不锈钢螺栓螺母连接，材料符合QB/T中性盐雾试验耐腐蚀10级。
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	个
	568

	4
	服务台
	1.参考规格：3600（桌子长）*600（桌面款）*760桌高/1000mm（接待面高）。

2.两面圆弧，呈U形，框架结构。

★（1）桌面横带采用异型钢管，管壁≥1.5mm，顶部长边约49mm，底下短边约35mm，高约50mm，顶下最短边约29mm，顶部压一条内凹加强筋，结实耐用。

（2）桌体采用18mm人造板，烤漆饰面，桌面下放设计柜子4组，上面单组抽屉下面单组柜门，规格为450*500*720mm，抽屉滑道为不锈钢三节导轨滑道，抽屉加锁。

3.样式及颜色采购人指定。
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	个
	2

	5
	洽谈桌
	圆桌

（1）规格：直径800mm，高750mm，

（2）桌：桌面为木质或ABS等耐使用材料，支架为碳素钢框架；
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	张
	5

	6
	洽谈椅
	1.椅子

（1）规格：420（宽）*460（深）*450（椅座高）/850mm（椅子总高）。

（2）椅子钢木结构。主管¢25*1.5mm，边径至¢20mm，座板采用ABS工程塑制作，坐高790mm(+5mm)，座面宽425mm(+5mm)，深460mm(+5mm)，椅腿内径长375mm，椅背冲140*8mm透气孔6条。
2.椅子与桌子（5）成套，椅子颜色与桌子颜色应一致或成套，
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	把
	30

	7
	办公桌
	1.规格：1200*600*750mm。

2.台面为25mm三聚氰胺饰面刨花板，柜体为18mm三聚氰胺饰面刨花板，基材采用E1级以上环保优质刨花板，甲醛释放量优于E1级标准要求（依据GB/T 39600-2021和GB/T4897-2015标准甲醛释放≤0.006mg/m3）。PVC封边，抽屉带锁。

3、样式见图片，颜色采购人指定。
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	张
	4

	8
	两门柜
	1.参考规格：900*500*1850mm。

2.材质：全钢柜体，0.8mm冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命。

3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手，

5.喷涂：静电喷涂粉末，静电粉末喷涂处理，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕。
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	个
	6

	9
	护理床
	1．床体外形尺寸；长2000mm×宽900mm×高750mm（尺寸±5mm）

2．床头立柱采用国标菱形优质镀锌冷轧钢管，外形尺寸106mm*50mm，厚度≥1.2mm，表面热转印工艺实木纹理效果，颜色同采购人协商后确定。

3．床头床挡：床挡采用插入式三根床挡结构，上面第一根采用32mm*32mm、壁厚≥1.2mm的镀锌八角管，其余两根为25mm*25mm、壁厚≥1.2mm的镀锌八角管。床挡钢管与床头立柱交接处配备环保PVC塑料卡件防止发生异响。颜色同采购人协商后确定。

4．床铺长梁采用国标D型优质镀锌冷轧钢管，尺寸30mm*70mm*37mm（弧面）、壁厚≥1.5mm，上沿平面距离地面440mm，外侧设置7处加强圆形凹槽，增加耐弯曲强度。颜色同采购人协商后确定。

5．床头立柱上面配置外扣环保ABS工程塑胶套，胶套有效高度30mm，胶套上面加厚弧形高度≥10mm。床头立柱下面地脚配置外扣环保ABS工程塑料胶套，高度≥70mm，胶套厚度≥2mm（套脚与床头管材需紧密配合，没有间隙，阻挡管材端口与水直接接触氧化）。

6．床屉横撑及床板：床屉横撑采用国标D型优质镀锌冷轧钢管30mm*40mm、壁厚≥1.2mm钢管连接，数量7根与床铺长梁采用内置隐型螺母连接，连接处配置塑料卡件防止发生异响；床板竖撑采用10根国标优质镀锌冷轧钢管15mm*15mm、壁厚≥1.2mm钢管，钢管两头设置塑料盖帽封堵。横撑与竖撑采用交叉镶嵌连接工艺，长方形网格、上表面齐平效果，交叉处设置环保PVC塑料卡件防止摩擦产生异响。

7．床屉与床头采用一次冲压两卡配件连接，配件长度≥230mm，厚度≥2mm。
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	张
	16

	10
	床头柜
	1.规格：400*400*450mm（长宽高）

2.材质：E0级环保标准，要求锑、砷、镉、汞、铅、硒检测结果未检出，达到国家相关标准，18mm三聚氰胺饰面刨花板，PVC封边。双抽屉。
	[image: image10.png]



	个
	12

	11
	单人位

学习桌
	学习桌：

1.规格：800*450*765mm。

★2.桌脚采用12号铝料，Al-Si-Cu系压铸合金，压铸制成。

★3.桌脚：宽x高x厚425mm(±5mm)x725mm(±5mm)（不含脚垫）x40mm±5mm。桌脚主体造型采用上端正V，下端反V型设计，下端外间距425mm（不含脚垫），前端增加反L形连接板，连接前挡板,桌脚横截面为U形壳体结构，最薄处3mm，V形的边角处增加17.5mmx45,倒角，不外露加强筋及凹槽，所有凹槽及加强筋均放在桌脚里面，前端固定前挡板的反L形部分设计成工字形，与前挡板接触工字形结构的长度470mm*宽度30mm，表面除锈除油后经高温粉末静电喷涂处理。

4.前挡板：长x高x厚650mmx350mm人造板，厚度不低于18mm高密度刨花板基材，下端两角倒圆角R25mm。

5.台面板：800mm*450mm，总厚度不低于25mm，防火板贴面，前面鸭嘴边，后面直封边设计，基材为E1级刨花板。

6.书网：Φ5.0mm圆钢为主骨架，辅以Φ3.0mm圆钢，焊接成网状结构，双箱，美观牢固，表面除锈除油后经高温粉末静电喷涂。

★7.调节脚垫：所用螺杆硬度HV1实验结果≥202，预埋在尼龙塑料件内，底端加橡胶垫。
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	单人位

学习椅
	学习椅：

1.椅脚：采用12号铝料，Al-Si-Cu系压铸合金，压铸成型。

★2.椅脚尺寸深*宽*厚530mm(±5mm)*435mm(±5mm)*25mm，椅脚重量：≥945g，椅脚上端与座板侧面平齐，与水平面呈2.5度的夹角，座板面与水平面保证2.5度倾角，有效防止人坐上去厚前溜，椅脚的两个支撑脚有51度夹角，前脚与水平面成68度角，起主要支撑人体重量的作用，后脚与水平面成61度角，起辅助支撑作用，同时能保证座板的有效投影面积，防止后翻，椅脚的截面为“U”形，壁厚5mm，外侧面为变截面曲面，光滑平顺，内侧面有8条加强筋支撑，保证站脚强度。

3.椅脚下端采用与椅脚形状吻合的脚垫，通过紧配的方式压入椅脚，脚垫材质：PA66（尼龙），脚垫高度：不低于30mm。

★4.椅面：厚度≥12mm，基材为阻燃胶合板，双面贴0.6mm厚防火板，阻燃胶合板判定依据和，单体燃烧要求单体燃烧检测依据GB/T，燃烧增长速率指数，W/s检验结果≤232，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘，600s的总放热量，MJ≤14。可燃性（点火时间30s）检测依据GB/T，60s内焰尖高度<150mm，60s内无燃烧滴落物。

规格：（接触地面丈量）椅腿外侧间距530mm(±5mm)*椅腿正面间距470mm(±5mm)*背高860mm(±5mm)。

5.与学习桌配套
	[image: image12.jpg]
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	屏风工作位桌
	1.结构及材质：屏风高度为1050mm，铝合金型材；屏风厚度≥40mm。桌面以上≥3mm厚度蒙砂玻璃。桌面以下钢板扣布，带走线槽；钢板屏风模块为≥0.6mm厚度一级冷轧钢板，边盖为弧形铝合金边盖；铝材外观有竖纹造型，上盖竖纹阶梯分布。

2.走线：屏风走线系统可容纳十人所需线路，桌上配集成强弱电面板，桌下开标准86空，位置和数量可按照需求随意放置，充分做到强弱电分设，每工位设立独立开关系统；附带人员标识牌。

3.桌面采用防火板双贴厚度≥27mm，基材采用E1级以上环保优质刨花板，甲醛释放量优于E1级标准要求（依据GB/T 和GB/T标准甲醛释放≤0.006mg/m3）。

4.工位涉及锁具均用密码锁。

5.活动柜（W500×D450×H650）键盘架（W525×D350×H90）电脑主机架（W220×D470×H260）。

6.五金配件：采用优质五金件。滑道及不锈钢合页均为阻尼配置。

7.规格：1500mm*1400mm*1050mm（屏高）。
	[image: image13.jpg]
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	办公椅
	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2.塑胶件：背框采用高强度PP加纤材料，腰托采用桃形设计，长255mm(±3mm），高250mm(±3mm）                  

3.3D头枕-可上下、前后、角度调节

4.扶手：3D升降扶手，可升降、前后滑动、左右摆动

5.座包：采用E1级环保板材。带坐壳

6.海绵：高密度定型绵，纯定型棉不加粉

7.底盘：自负重底盘

8.气杆：国标3级气杆正常上下申缩12万次不漏气

9.五星脚：330灰色八爪

10.轮子：60MMPU静音轮
	[image: image14.jpg]



	把
	28

	15
	会议桌
	1.面材：厚度50mm，E1级环保优质实木颗粒板，符合国家相关质量标准；阻燃、耐磨、抗静电，采用优质防火板饰面，甲醛释放量≤0.026mg/m³；

2.封边：采用厚度≥2mm厚PVC封边，同色封边；

3.五金配件：国产优质连接件，各种配件、连接件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。

4.4200mm*1600mm*750mm
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	会议椅
	1.椅背纶丝网布；

2.椅身和扶手模压一体成型；

3.定型绵坐垫；

4.钢制黑喷弓形椅架≥2.0mm；

5.规格座深约470mm,座宽约450mm，座高约425mm，背高≥900mm。
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	活动桌
	活动桌：规格：900 mm *500 mm *760 mm

1.台面板：饰面采用高密度刨花板，梯形桌台面尺寸为900 mm *500 mm，厚度25mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。6张梯形桌组合成台面形状是六边型的桌子。

2.前挡板：饰面采用高密度刨花板，梯形桌挡板尺寸为325 mm *324 mm *220 mm，厚度15mm，面粘三聚氰胺胶面，PVC胶边、耐磨、防污、牢固耐用。形状是直角梯形挡板。

3.托面板：采用冷轧钢板一体冲压而成，材料壁厚：（3.0 mm）表面采用防锈静电喷涂处理,实用牢固，承受力大。

4.脚管：前脚管采用蛋型冷轧钢管，尺寸为（30 mm *60 mm *壁厚1.5 mm）后脚管(20 mm *50 mm *壁厚1.5 mm),前后脚跨度为520MM表面采用防锈静电喷涂处理及塑料配件而成。

5.脚管：采用直径50 mm圆管表面再经防锈静电喷涂处理，壁厚1.5 mm实用牢固。

6.书网：采用φ14 mm圆管(厚度为0.8mm)经塑料件与圆管组合成型表面采用防锈静电喷涂处理。(书网长度跟随定制尺寸变化）。
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	活动椅
	活动椅：

规格：座面最宽处425mm(±5mm）*座面最深处461mm(±5mm）*座面最高处450mm（±5mm）座面最低处422mm（±5mm）/椅背最高处793mm(±5mm）。

椅子钢木结构。主管¢25*1.5mm，变径至¢20mm，座板采用ABS工程塑制作，ABS塑料米邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁基苄酯（BBP）邻苯二甲酸-2-乙基己基酯（DEHP）邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP））、重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、多环芳烃（苯并[a]芘、16种多环芳烃(PAH）总量、多溴联苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）均未检出。椅腿间距宽外径长420mm(±1mm），椅腿间距深外径长533mm(±1mm）椅背冲140*8mm透气孔6条。

与活动桌配套使用。
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	书架
	钢制框架，隔板采用厚度18mm三聚氰胺板。

封边：采用厚度≥ 2mm 厚 PVC 封边，PVC封边所用热熔胶，挥发性有机化合物（VOC）≤3g/kg（依据GB33372-2020标准），同色封边；

五金配件：优质连接件铰链，各种配件、连接件安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬或松动。

尺寸：2400×450×2000mm（尺寸根据现场定制）。
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带“★”标记的内容为实质性条款，投标人对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效投标处理。
2.商务要求

(1)报价要求

①投标报价以人民币填列。

②投标人的报价应包括：家具产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

③验收及相关费用由投标人负责。

(2)服务要求

①投标人对所投产品5年的免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。

②投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

③投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

④提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

⑤所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

⑥在家具装卸、运输及安装过程中中标供应商须听从采购人的指挥，如在家具装卸、安装过程中造成公寓本体及相关设施的损坏中标供应商应予以修复或赔偿。

⑦在家具装卸、运输及安装过程中发生一切安全事故，中标供应商负全责。如因中标供应商原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向中标供应商追偿。

⑧中标供应商，须在中标后，生产家具前，派相关技术人员到学校的主校区和东校区，分别进行每栋楼每间屋的全面复尺，如因未复尺或有疑问未与校方沟通而导致家具无法正常安装，从而达不到采购人的要求，其间出现的重做、修改、调换家具等情况及所需的一切费用，由中标供应商自行承担。

⑨所投标的产品应是全新的（包括所有零配件、专用工具等），表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；并提供零配件、易损件、耗材等日常维护必需品价目表。

⑩所投产品制造商具备GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、GB/T19001系列/ISO9001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、中国环境标志产品认证（包含公寓床），投标文件中提供证书扫描件。

⑪本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

(3)交货要求

①交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需家具外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、家具使用所必需的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

②交货期：自合同签订之日起30个工作日安装完毕（特殊情况以合同为准）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。

③交货地点：天津职业技术师范大学（天津市河西区大沽南路1310号）（特殊情况以合同为准）。

④提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用、维修及保养手册等。

⑤特别要求：

交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

(4)付款方式

货到采购人指定地点安装、调试完毕并经验收合格后30个工作日内支付合同总额的50%，自验收合格后60个工作日内由供方缴纳合同总额的10%作为履约保证金，需方确认收到履约保证金后支付合同总额50%，自验收合格之日起一年后货物无质量问题需方无息退还履约保证金。

(5)验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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