项目需求书
一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]天津工业大学超长期国债一流学科群平台和高能级研发创新平台金融科技智能融合创新教学平台
二、采购需求
金融科技智能融合创新教学平台
三、商务要求
[bookmark: _GoBack]1.报价要求
  （1）本项目预算金额为393.1万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
★（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
★（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
★（1）提供所投产品至少三年的免费上门保修+终身维修，保修期自验收合格之日起计算。
★（2）保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，并提供驻校运维服务人员1人专职负责此项目，每周不少于2天，每天不少于8小时服务，负责本项目设施的管理和维护，驻场服务时间3年，提供信息化保障服务，其它特殊情况服从校方安排。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）所投产品均需提供原厂免费技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：
货到：签订合同之日起10天内，安装（施工）完成：货到之日起15天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、合格证等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
[bookmark: _Hlk209774493]4.付款方式：合同签订后10个工作日内，中标人将合同金额的10%作为履约保证金打入学校银行账户（中标人可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），中标人将合同金额60%的银行预付款保函交到学校。学校在收到履约保证金和银行预付款保函后10个工作日内将合同全款打入中标人银行账户。预付款保函有效期为自保函出具且中标人收到本合同全部预付款之日起，至本合同货物全验收合格之日止。自验收合格之日起，满一年且无质量问题无息退还履约保证金（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
四、技术要求
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
3.知识产权：供应商需承诺所提供的产品不存在著作权纠纷，在合同履行过程中，不侵犯第三人的合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，由供应商负责与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc456622200][bookmark: _Toc25891][bookmark: _Toc533774178][bookmark: _Toc15813][bookmark: _Toc27598][bookmark: _Toc30531][bookmark: _Toc24415][bookmark: _Toc456622591]4.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
5.采购清单
注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	■工作站（学生模拟终端）
	详见“5部分产品具体参数”
	台
	68

	2
	■显示器
	详见“5部分产品具体参数”
	台
	68

	3
	■服务器（计算与存储单元）
	详见“5部分产品具体参数”
	台
	4

	4
	智慧金融数字化运营决策仿真系统

	满足开展不少于68人同时实验要求。包含金融与经济模拟交易教学资源模块、全数据库接口、中国区域研究数据支撑平台、金融教学实验设备；系统提供一个接近真实商业环境的模拟，使学生能够在严格的监管机构和多样化的客户背景下，提供包括金融与经济业务和绩效管理实验旨在提升学生的业务处理能力、风险控制能力和决策能力。
1. ▲金融与经济模拟交易教学资源模块
1.1技术指标
(1) 要求基于J2EE平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署。项目采用模块化架构设计，拥有良好的扩展性；
(2) 平台架构为Spring+SpringMvc+Mybatis+PostgreSql，展现层freemarker+Jquery组件，采用Ajax局部刷新技术提高操作体验，持久化模式决策采用轻量级ORM：Mybatis，采用主流服务容器Tomcat，系统所有操作通过Log4J记录操作日志。
(3) 会话采用无session模式，使用Redis缓存做状态控制，实现分布式Session管理。
(4) 分布式策略，采用Dubbo+Zookeeper实现远程对象访问机制。
(5) 事物控制策略，在service进行事务控制，分布式事物将采用特殊业务特殊处理的方式。
(6) 平台采用OAuth2.0开放授权协议，用于用户验证和授权。
(7) 基于chrome浏览器，无需安装任何客户端和插件。
(8) 基于QuartZ实现定时任务调度。
(9) 基于FastDFS的轻量级分布式文件系统。
(10) 基于海量实时行情数据，提供接近实盘的模拟交易体验。
(11) 支持实验室内、校内及校外等不同场所使用，满足移动互联时代要求；
(12) 支持实验室内、校内及校外、电脑和手机移动端等不同场所使用，满足移动互联时代要求。
1.2 教学管理系统
(1) 系统为三级账号管理体系，包含管理员账号、教师账号、学生账号；管理员账号可配置教师、学生相关信息，教师账号可配置学生相关信息。
(2) 每个角色（管理员、教师、学生）只需一个相对应账号，即可完成所有教与学任务。
(3) 系统不限教师与学生数量，可根据学校实际教学人员数量灵活配置。
(4) 管理员端可实时在线院系、专业、行政班级等层级的信息管理；
(5) 管理员端支持根据固定模板和手动添加教师、学生信息，支持对教师、学生信息修改、注销、激活、筛选等；
(6) 管理员端支持对教师、学生发布公告信息，支持PDF、Word、WPS、PPT、Excel、TXT等形式的公告附件。
(7) 教师端可实时在线创建课程班级，并进行班级学生管理；支持以行政班级、单个学生为单位统一管理；支持课程班级学生在线时长等信息查看及统一导出；可根据课程教学进度及需要进行班级信息修改及解散等管理。
(8) 教师端可根据教学需求建立相关课程；教师可对名下课程进行管理，支持修改课程信息、关闭或删除课程。
(9) 教师端可实时查看课程相关学生的交易数据统计信息；数据应包含各交易品种的课程排名、资产状况、持仓情况及交易记录等；一键导出课程所有学生的排名、资产状况、持仓情况、交易记录等数据；
(10) 交易数据可视化呈现，排名、资产、盈亏情况、资产情况等数据可视化展现，并且支持教师对多个学生的比对，可视化图表可导出。
(11) 基于投资行为分析及教学需要，课程评分规则可按照盈利率、Alpha、Beta、收益标准差、Sharpe指标等参数自由设定，系统根据设定的规定自动评分；
(12) 支持修改股票佣金、期货保证金及费率，课程和大赛均支持调整。
(13) 教师端可实时在线发布作业，支持教师在线批改作业，摒弃传统作业模式，实现无纸化教学模式；
(14) 教师端可在线发布课程课件、案例等资料；支持课程课件、案例等资料收藏；支持共享课件、资料至全校师生，提升教师教学及学生学习的效率；
(15) 学生端随时可以在实验室内外登入系统参加模拟课程，查看课件、案例等资料，支持学生接收作业、完成作业、提交作业，满足学生多样化的使用需求；
(16) 学生端可进行课程内各交易品种的模拟交易，查看所参加模拟课程的排名情况、可视化资金分布图、收益情况、持仓情况、交易记录等。
(17) 学生端支持查看个人持仓风险分析，通过可视化投资评分、风险分析指标、多样化指标对学生投资行为结果分析。
(18) 金融投资课堂，分为投资课堂和考证模块，支持学生在线学习超300+精品金融课程，支持证券、期货、基金从业考证的试题练习。
1.3 模拟交易系统
(1) 交易品种齐全，支持沪深A股、期权、T+0、股指期货、商品期货、外汇、场外基金、贵金属；
(2) 模拟交易行情为实时行情，与真实行情同步，模拟交易遵循真实交易规则，与实盘交易撮合机制相同；
(3) 沪深A股交易品种支持分红、送股、转增、新股上市首日交易、股票退市和换股；确保行情完整性、交易的高仿真性。
(4) 沪深A股品交易种支持限价、市价交易指令，其中沪深证券的市价指令包括市价最优五档转限价和市价最优五档转撤销两种。
(5) ★沪深A股交易品种保持与券商一致的预埋单机制，客户在非交易时间内下单，待系统开盘，会将预埋单一次性发往撮合系统。
(6) 沪深A股交易品种遵循真实的交易委托下单流程，在同一个操作界面完成银证转账、行情查看、下单委托等整套交易流程。
(7) 股指期货、商品期货交易品种支持期货的逐日盯市、自动强平、开仓限制等。
(8) 外汇交易品种支持以保证金形式交易，包含六个基本汇率（澳元兑美元、欧元兑美元、英镑兑美元、美元兑加元、美元兑瑞郎、美元兑日元）和五个交叉汇率（黄金兑美元、澳元兑日元、欧元兑瑞郎、欧元兑日元、英镑兑日元）。
(9) 场外基金交易品种支持认购、申购、赎回、基金份额、分红查询等。
(10) 贵金属交易品种支持延期、现货等交易。
(11) ★支持H5、小程序形式交易，交易规则完全同pc端，同时提供行情、资产查询、下单、撤单、排名、公告、历史大赛等功能。无需下载app即可进行课程内的交易。
1.4 金融模拟大赛
(1) 教师端可举办多个模拟交易大赛，可查看名下大赛所有参赛者数据，数据应包含各交易品种的大赛排名、资产状况、持仓情况及交易记录等，一键导出大赛所有学生的排名、资产状况、持仓情况、交易记录等数据；
(2) 大赛的评分规则可按照盈利率、Alpha、Beta、收益标准差、Sharpe指标等参数自由设定，系统根据设定的规定自动评分；
(3) 交易数据可视化呈现，排名、资产、盈亏情况、资产情况等数据可视化展现，并且支持教师对多个学生的比对，可视化图表可导出。 
(4) 学生随时可以在实验室内外登入系统参加大赛，查看所参加模拟大赛的排名情况、可视化资金分布图、收益情况、持仓情况、交易记录等。
(5) 学生端支持查看大赛个人持仓风险分析，通过可视化投资评分、风险分析指标、多样化指标对学生投资行为结果分析，学校举办大赛技术支持和专业指导，提供相应支持。
1.5 实用分析工具
(1) ★股票
1) 应提供沪深、港股、美股、股转系统、区域股权上市公司等多维数据和深度资料，其中沪深深度资料中提供不少于270个重要指标，沪深数据游览器中提供不少于5100个待选指标。（每月5万以上的下载量）
2) 应支持对股票速览模板自定义及模块选择、设置。自定义模块应包含：重要事件、行情报价、K线图、公司公告、公司新闻、研究报告、行业新闻、行业排名、机构评级与盈利预测、机构持仓、股东股本、财务数据、发行与发配、公司介绍、公司高管、主营业务收入、融资融券。（每月5万以上下载量
3) 应提供上市公司图谱，非上市公司深度多维数据。
4) 应提供自然语言的智能选股功能。利用大数据挖掘技术、云计算处理技术等对股票指标进行分析处理，选股结果可添加到自选目录，提供精准、有效的投资决策服务。
5) 应提供PE/PB Bands导出器、Beta计算器、WACC计算器、DDM计算器等工具。应提供基础的建模工具和估值模型Evaluator，模型构成不少于30张分析报表｡
(2) 债券
应提供综合分析、质押式回购分析、买断式回购分析、持有期收益分析（单券）、持有期收益分析、拆借分析、税费设定、债券组合管理、债券定价分析、可转债分析、债券模拟投资账户、债券组合管理、债券定价分析、债券进阶分析等分析工具。
(3) 期货期权
应提供上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所、纽约商业期货交易所、纽约商品交易所、芝加哥期货交易所、伦敦洲际交易所、伦敦金属交易所、马来西亚衍生品交易所、新加坡证券交易所的合约基础、行情指标、技术指标、持仓指标、会员持仓、仓单指标等指标数据。应提供期权合约基础指标、期权行情指标及期权风险指标等期权数据。
(4) 基金
1) 应提供基金市场概况、业绩评价、资产配置、基金公司、分级基金、互联网基金、机构研究等专题统计数据；（每月5万限额下载）其中分级基金应提供分级基金市场规模变化、分级基金发行阶段统计、分级基金净值表现、分级基金杠杆表现、分级基本配对转换套利等数据；其中互联网基金应提供互联网理财收益播报、互联网理财产品统计、T+0货币式等数据；其中互联网基金应提供互联网理财收益播报、互联网理财产品统计、T+0货币式等数据；
2) 应提供ETF基金综合分析：基金行情不少于290个，基金净值不少于310个，标的跟踪分析不少于2100个。
3) 应提供上证指数、深证指数、中信标普指数、全球行情、申万指数、中证指数、中信指数、国证指数、富时指数、基金债券指数等市场行情数据。
(5) 外汇
提供外汇会员统计、外汇成交统计；其中外汇会员统计包含人民币外汇做市商、人民币外汇尝试做市机构、人民币外汇会员、外币对会员、外币拆借会员数据
(6) 新闻研报
1) 应提供财经新闻、行业经济新闻、经济通、公司公告、今日机构观点、每日盘前参考、每日盘后回顾等新闻公告数据
2) 应提供几百家研究机构的研究报告，包含机构晨报、宏观研究、策略研究、行业研究、公司研究、评级统计、估值统计、基金市场、债券市场、期货市场、港股市场、海外市场、英文报告、最佳分析师榜单、外汇研究、理财市场等十几个门类研究报告，应支持日更新投研报告达1000篇幅以上，是国内最大的投研报告平台。应支持关键字检索、全文检索、研报订阅和研报收藏等功能。
1.6 辅助工具
(1) 支持Flash实时行情，网页直接打开即可查看实时行情，支持分时、K线、F10资讯、自选等功能。
(2) 支持自然语言的智能查询功能。通过自然语言搜索信息、股票、基金、港股、新三板、债券、百科等专业数据。
(3) 支持证券从业考试、期货从业考试、基金从业考试练习，分为刷题练习和真题练习。
(4) ★支持在线课程：学投资，通过学投资可以学习到超300+精品投资课程。
(5) 提供教学资源平台：七大维度:股票投资实践课(5课时) ,指数基金投资实践课,金融数据终端入门,AI智能投研入门,期货期权投资实践课,金融数据分析师基础实践课,量化交易实践课等事件课程，支持手机app.不能少一137课时，支持完整课时考核，学习完成学习后，需提供作业考核，考试合格后系统需提供证书证明。
(6) ★为了实践数据分析和模拟交易无缝对接，相互兼容。
(7) 此软件需要满足全校师生实用，不绑定服务器不限制人数。
2. 全数据库接口模块
2.1. ★支持Matlab、C++、R、VBA、Python、C#、JAVA、 Http等多语言数据接口，更快速，更直接调用数据。
2.2. 数据范围包含：国内股票、港股、美股、债券、中国公募基金、美国公募基金、信托、中国概念股、指数、商品与期货、外汇、房地产、股转系统股票、区域股权交易中心、期权标的、期权和非上市公司等。
2.3. 高频数据包含：
(1) 基本行情数据（开盘价、最高价、最低价、收盘价、均价、成交量、成交额、涨跌、涨跌幅、换手率、内盘、外盘、持仓量、买入金额、卖出金额等）；
(2) 逐笔行情数据（逐笔交易时间、逐笔交易价、逐笔交易量、逐笔交易类型等）；
(3) 技术指标数据（BBI多空指数、DDI方向标准离差指数、DMA平均线差、MA简单移动平均、EXPMA指数平均数、MACD指数平滑异同平均等57项技术指标数据）。
2.4. 实时行情数据包含：
(1) 基本行情数据（开盘价、最高价、最低价、收盘价、均价、成交量、成交额、涨跌、涨跌幅、成交额、成交量、内盘、外盘、市盈率、总市值、总股本、换手率、委比等）；
(2) 盘口行情数据（买1价至买10价、卖1价至卖10价、买1量至买10量、卖1量至卖10量、均买价、均卖价、总买量、总卖量等）；
(3) 资金流向数据（资金流入金额、资金流出金额、主力流入金额、主力流出金额、主力净流入金额、散户流入金额、散户流出金额、超大单流入金额、超大单流出金额、超大单净流入金额等52项指标数据）；
(4) 期货专用指标（持仓量、仓差、资金流向、资金沉淀、振幅等）；
(5) 期权专用指标（隐含波动率、历史波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho等）。
2.5. 历史行情数据包含: 
(1) 通用指标数据（前收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、均价、成交量、成交额、涨跌、涨跌幅、换手率等）；
(2) 债券专用指标数据（到期收益率、剩余期限、麦氏久期、修正久期、凸性、中债估值全价、中债估值净价、中债估值收益率、中债估值修正久期、中债估值凸性等）；
(3) 基金专用指标数据（单位净值、复权单位净值、累计单位净值、贴水、贴水率等）；
(4) 期货专用指标数据（前结算价、结算价、涨跌、涨跌幅、持仓量、持仓变动、振幅、资金流向、资金沉淀等）。
2.6. 基础数据包含：沪深股票指标数据、港股及中资概念股指标数据、美股指标数据、债券全部指标数据、回购全部指标数据、可转债全部指标数据、中国基金指标数据、美国基金指标数据、券商集合理财全部指标数据、阳光私募全部指标数据、指数全部指标数据、现货指标数据、期货指标数据、期权指标数据等。
2.7. 日期序列数据包含：基本资料、基本行情、技术指标、融资融券、资金流向、技术形态、资产负债表、利润表、现金流量表、估值指标等。
2.8. 数据池数据包含：板块成分、指数成分、股票（融资标的股、融券标的股、停牌股票、复牌股票、十大股东、十大流通股东、分红预案、分红实施、未来现金流等）、期货交易所品种、期权（基本资料、合约行情、持仓统计等）、基金（市场概况、分级基金、基金业绩排行等）、债券（市场概况及未来现金流等）。
2.9. EDB数据包含：
(1) 中国宏观数据（国民经济核算、景气指数、价格指数、财政、投资、工业、农业、建筑业、金融、汇率和利率、能源、国内贸易、对外经济、国际收支、交通邮电、人口、人民生活、就业薪酬、旅游、科教体卫、资源环境、综合、宏观分省、宏观分市、宏观预测等）
(2) 区域宏观数据（北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、城市统计数据等）
(3) 全球宏观数据（全球综合数据、美国、日本、欧盟、德国、法国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙、爱尔兰、希腊、土耳其、俄罗斯、印度、巴西、南非、澳大利亚、墨西哥、加拿大、韩国、中国香港、中国台湾、中国澳门、新加坡、泰国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸、文莱、柬埔寨、老挝、巴基斯坦、孟加拉国、蒙古、瑞士、荷兰、捷克、波兰、奥地利、黎巴嫩、埃及、沙特阿拉伯、阿联酋、新西兰、智利等）
(4) 行业经济数据（农林牧渔、能源、石油化工、钢铁、有色金属、建材家具、机械设备、汽车、电子电器、信息服务、食品饮料、纺织服装、轻工制造、医药生物、公用事业、交通运输、房地产及建筑业、金融保险业、批发零售业、旅游酒店、文教体娱及工艺品、行业综合等）
(5) 经济效益数据（采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水和供应业等全国及各地区月度和年度）
(6) 利率走势数据（债券市场、货币市场、债券发行利率、其他利率（存款、贷款、利率互换、票据利率）等）
(7) 世界经济数据（世界银行、亚洲开发银行、国际货币基金组织、经济合作与发展组织等）
2.10. 行情提取数据量：15000万条/周
3. 金融数据终端软件
3.1. 信息覆盖面，数据库覆盖市场种类、证券种类、历史数据跨度、统计指标数量、前端产品数量等）；
3.2. 信息更新及时性、准确性（包括数据、财经资讯和产品）；
3.3. 提供多市场行情直直连：覆盖上交所、深交所、港交所及中金所实时行情；同步纽交所、芝商所、伦交所等不少于12家国际交易所数据。
3.4. 提供专业化输出与可视化：界面友好、直观易用、可视化程度、个性化定制看板，模板可自由配置模块，图形深度可视化。
4. 中国区域研究数据支撑平台
4.1. 省级数据库
省级数据库，数据来源于国家统计局、国家发改委、科学技术部、交通运输部、教育部、生态环境部、文化和旅游部等多个官方统计机构，覆盖全国 31个省（自治区、直辖市），全面反映我国各地区经济与社会发展，指标内容包括国民经济核算、固定资产投资、房地产、对外经济贸易、能源、财政、价格指数、资源和环境、农林牧渔业、运输、餐饮业和旅游、文化、社会保障等不少于 25个专题，数据起始不晚于1986年，年度更新。
4.2. 市级数据库
市级数据库，数据来源于国家统计局、各省统计局、住房和城乡建设部，覆盖 300 多个市级城市，用于研究中国城市经济和社会发展情况，指标内容包括国民经济核算、人口、就业和工资、价格指数、人民生活、财政、资源和环境、固定资产投资、城乡建设、农业、工业、建筑业、国内贸易、邮电和软件业、旅游业、金融与保险、房地产、教育、社会服务、公共管理、社会保障及其他等不少于20余个专题，数据起始不晚于1986 年，年度更新。
4.3. 县级数据库
县级数据库，数据来源于国家统计局、各省统计局、住房和城乡建设部，覆盖 2800 多个区县地区，全面反映我国各区县经济与社会发展，指标内容包括国民经济核算、人口、就业和工资、人民生活、财政、环境、能源、固定资产投资、对外经济贸易、城乡建设、科技、教育、医疗卫生、文化、体育及其他等不少于20 余个专题，数据起始不晚于1986年，年度更新。
4.4. 乡镇数据库
乡镇数据库，数据来源于国家统计局，覆盖全国 3 万多个乡镇，全面反映我国乡镇社会发展状况，数据起始不晚于2013年，年度更新。乡镇是我国一级基层政权组织，是农村经济社会活动的直接组织者和管理者，随着我国现代化建设进程的加快发展，乡镇经济社会情况越来越受到人们的关注。
4.5. 省级行业数据库
省级行业数据库，数据来源于国家统计局、各省统计局、国家发展和改革委员会、中国人力资源和社会保障部等官方统计机构。指标涵盖了法人单位、国民经济核算、就业人员和职工工资、固定资产投资、能源和环境、对外经济贸易、工业、国内贸易、服务业、企业信息化及电子商务情况、科技活动等多个专题，全方位、多维度地反映了全国各地各行业的经济运行情况，为政府的宏观经济决策、企业的战略规划和学术研究提供了丰富的数据资源和有力支持。数据起始不晚于2003年，年度更新。
4.6. 省级月度数据库
省级月度数据库，数据来源于国家统计局、交通运输部、国家邮政局、工业和信息化部、国家卫生健康委员会等官方机构。指标涵盖工业、国内贸易、固定资产投资、房地产开发业、对外贸易、价格、金融业、卫生以及运输和邮电等多个专题。该数据库以其全面性、权威性和及时性，为社会各界提供了宝贵的统计数据，有助于更好地把握经济社会发展的脉络。数据起始不晚于1987 年1月，月度更新。 
4.7. 省级季度数据库
省级季度数据库，数据来源于国家统计局、文化和旅游部。指标涵盖国民、经济核算、农业、建筑业、价格指数、居民收支以及旅游等多个专题。该数据具有多方面的应用价值，为经济决策、政策制定、企业发展和学术研究提供了有力的数据支撑。数据起始不晚于2003年第一季度，季度更新。
4.8. 其他：基础数据所包含的所有数据指标必须全部为时间序列数据。
4.9. 以区域经济统计数据为基础，集数据查询、数据处理、数据可视化为一体的数据平台。
4.10. 检索模块：需要同时具备跨库检索功能、库内检索功能、支持地区维度的快速筛选。
4.11. 数据模块：需至少具备表格转置功能、筛选功能、高亮显示功能、条件样式功能、指标解释功能、下载功能（并不少于支持excel、csv、txt格式）；
4.12. 维度转换功能：实现地区、指标、时间等不同维度间通过拖拽维度栏的方式变换维度栏的位置，以组成需要的报表格式。
4.13. 计算模块：合并计算功能（至少提供求和、均值、最大值、最小值、众数、中位数、方差、标准差、偏度、峰度、极差、平方和、上下四分位数等计算方法）、自定义函数功能、计算环比或同比增长率功能、80/20分析功能。
4.14. ★可视化模块：需至少具备折线图、条形图、柱形图、面积图、饼图、雷达图、散点图、自定义图表功能、数字地图功能（并可下钻至县级）。
4.15. ★数据建模分析模块：用户可以通过“添加数据集”功能将其添加到“数据建模分析模块”进行分析。 数据建模分析模块需提供不少于十种数据预处理方法、至少包含有相关性分析（相关性、偏相关）、数据检验（ADF检验、BP检验、BG检验、Ljung-Box检验、格兰杰因果关系检验）、算法分析（如线性回归、LightGBM模型、面板数据模型、主成分分析、熵权法等）、数据可视化（如散点图、直方图、面积图、雷达图等）。
4.16. 个人中心模块：支持IP登陆下个人数据中心账号的创建，支出收藏数据及对收藏数据的查看、重命名、删除等管理操作。
4.17. 相关服务：
(1) 服务期内投标人为用户提供免费的技术维护与支持服务。接受用户关于数据库技术方面的相关咨询，并承诺在24小时之内给出技术解决方案。
(2) 提供统计流量：为用户提供点击量、访问量、下载量等多种分类统计方法。
(3) 负责向采购方提供网络在线咨询网上客服、电话及EMAIL支持服务，响应时间不超过1小时，以保证数据库产品的正常使用；若远程支持无法解决问题的，投标人须承诺24小时内上门服务，3天内解决，投标人提供承诺函。
5. 金融与经济模拟交易教学资源仿真系统基础实验设备配置要求
要求集成教学用服务中枢管理、数据存储、网络交互功能，应满足多终端并发运算、金融数据存储、稳定教学支撑需求，具体硬件要求如下：
5.1. 配置1套数据显示终端，用于数据可视化呈现，整体结构上采取中间光能无尘黑板+两侧显示终端的组合方式（ABA放置样式）。
(1) 单侧显示终端屏幕尺寸≥98英寸，屏幕分辨率需为高清4K，屏幕比例为16:9，单块黑板≥1129（长）*1315（高）mm，下框配有高度调节框，整体高度与两侧电子设备尺寸配套；
(2) 为减少老师书写的疲劳感，光能无尘黑板板面粗糙度Sa≤0.3um。（提供检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。）
(3) 为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
(4) 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
(5) 黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。（提供检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图。）
(6) 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
5.2. 配置微讲师智能授课端1台，（外观logo需定制）
(1) 讲台控制面板需支持显示设备网络信息、硬件版本信息、当前教室的位置、当前时间、管理员联系电话、各类操作反馈提示等信息。（需提供产品实物照片作为佐证）
(2) 讲台控制主机需内置音频处理器，从而支持分区调音，可在控制面板上分别调节阵列麦克（话筒）、电脑音量。（需提供产品实物照片作为佐证）
(3) 需具备角色权限控制，支持配置超级管理员、设备管理员、普通用户（教师）等权限，根据权限配置不同功能。（提供功能截图加盖投标人公章）
(4) 需具备讲台状态监视功能，支持显示未开机、运行中、离线设备的情况，以图标形式进行显示，清晰直观。（提供功能截图加盖投标人公章）
(5) 需具备设备权限控制，支持按楼栋、楼层、部门、单个用户授权进行授权来使用设备。（提供功能截图加盖投标人公章）
5.3. 需配置扩声系统智能音频主机1台，性能要求：
(1) 高度≥1U，采用纯嵌入式模块化设。
(2) 要求主机采用高速数字信号处理器，主频≥800MHz，最大主频1000MHz，满足复杂音频算法处理（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）。
(3) 调试控制接口：支持RJ45网络调试和RS232串口通讯功能。
(4) 主机具有不少于6路麦克风输入、3路音频线路输入、4路音频线路输出。
(5) 主机软件带8入6出参量式音频矩阵功能，每路输入通道带扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块功能。
(6) 主机软件带有4级优先级别闪避器功能，可以把麦克风和音频信号分为4类，并分别进行闪避设置，每个级别闪避器设置内容包含阈值、衰减增益、启动和释放及保持时间，实现多种音频科学有机融合。
(7) 信噪比：≥95dB。功率放大器的额定输出功率≥2*150W（3.2Ω）。、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
5.4. 需配置扩声系统话筒1台，性能要求：
(1) 采用心形指向音头
(2) 用48伏幻象电源进行操作与运转
(3) 信噪比：≥80dB
(4) 最大声压级：135dB SPL
(5) 输出阻抗： 200Ω
5.5. 需配置扩声系统音箱1对，性能要求：
(1) 频率响应范围：50Hz-20kHz
(2) 单元配置：4.5吋中低音*2；3吋高音*1；额定功率：不大于65W
(3) 灵敏度：≥87dB；最大声压级：≥101dB
5.6. 需配置智控主机1台，性能要求：
(1) ≥2个RS232串口通讯接口，≥2个USB-A型RS232接口，≥1个RJ45接口，≥1个3PIN座子音频输出接口，≥1个PPT翻页接口，≥1个12V1A电源接口，≥1个自锁电源开关，≥1个ANT天线接口，≥1个红外对频外接接口。
5.7. 需配置手持麦1台，性能要求：
(1) 双模无线麦克风，红外对频，2.4G音频传输；麦克风上含红外对频窗，能直接与充电底座上的红外接收窗进行对频，对频成功后自动锁频，不串频、无干扰。第一次对频成功后开机即可正常使用，无需再次对频；
(2) 麦克风、激光笔、PPT翻页笔一体式设计，一个设备满足多种需求；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(3) 可通过麦克风上的彩色显示屏调节五档屏幕亮度、限幅器开关、自动增益开关、4档EQ高频、4档EQ低频、降噪开关等功能，快速定制专属音质；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(4) 单个接收器即可达到≥25m传输距离，不断连、不卡顿。
(5) 内置可充电锂电池，1.5小时充满电，可持续使用≥9小时；
5.8. 麦克风断开连接后，手持麦会发出蜂鸣声并于麦克风彩色显示屏上显示“请放回”，以提示老师归还麦克风。（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
5.9. 需配置智能充电底座1台，性能要求：
(1) 感应式磁控锁充电底座，可通过中控、音频主机云平台两种方式授权释放解锁权限，也可以设置无需权限，直接触摸底座的解锁按键解锁；
(2) 充电底座通电状态下，可将笔形麦克风放入充电底座即可自动感应上锁；
(3) 充电底座≥1个独立指示灯。≥1个感应式触摸式按键，已解锁后解锁按键为绿色，已锁定后解锁按键为红色；
(4) 充电底座≥1个5V 3A电源接口，≥1个IR红外接收口，一≥个信号传输USB口；
(5) 底座采用积木式设计，可拓展底座达到多麦多充电座的目的，便于学校拓展设备；
5.10. 终端安全保护系统
(1) 支持在一台计算机上安装Windows2012、Windows7、Windows8、Windows10、Windows11等多种桌面操作系统并进行引导和立即还原；
(2) 支持终端的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统设置立即还原、每天还原、每周还原、每月还原的还原方式并可创建还原点；（投标时提供带有CMA标识的检测报告并加盖投标人公章）
支持为不同分区设置不同的还原方式，还原方式涵盖随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放；
(3) 支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式（提供支持1000台机位的界面截图并加盖投标人公章）
(4) 支持国产终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；（提供CMA认证的权威检测报告证明，加盖投标人公章）
(5) 支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(6) 支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；(提供可检测接收端连接速度的功能界面截图加盖投标人公章)
(7) 支持终端多网卡，可设置多网卡IP，差异拷贝可绑定任意一张网卡；
(8) 支持显示差异拷贝过程中当前发送端网卡的列表，对于多网卡终端可自由选择进行差异拷贝的网卡
(9) 可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(10) 若部分终端因网卡或网线故障导致速度较慢影响整体终端传输速度，可自动识别当前传输过程中的最慢机并进行标记；
(11) 可在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统下面复制出一个同样的频道系统，无需重新分区，该频道系统可以安装不同的应用软件；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(12) 支持开启/关闭开机自动连线，支持显示/不显示开机画面背景图片、开机画面热键提醒；
(13) 支持对指定频道的信息进行修改，包括让频道在开机画面显示、将频道设置为不保护、为频道启动进入密码验证、修改频道密码以及设置终端开机时画面显示的频道描述；
(14) 支持对同类型或未分配分区进行复制，复制后目标分区与源分区的数据一致，减少用户重复安装系统；
(15) 不便进行网络拷贝的情况下，可制作与样机数据一致的硬盘并挂载至同配置终端上直接使用，复制过程可查看复制总容量、当前已复制容量、当前复制进度百分比及复制进度条；
(16) 支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统。(提供功能界面截图加盖投标人公章)
(17) 分配用户权限，用户在现有安装好的统信UOS、麒麟KylinOS信创国产化操作系统下面创建属于自己的专用虚拟系统，所安装的软件和保存的数据仅自己可以使用，其他用户无法查看、修改或删除；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(18) 配套终端安全系统授权68个点
5.11. 噢易多媒体网络教室软件
(1) 屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(2) 屏幕广播支持笔记截屏，教师机开启笔记截屏后，全屏广播时学生机可一键截取屏幕，保存上课重点信息；
(3) 支持遥控转播，教师端可对单个学生机进行遥控并转播到其它学生机桌面；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(4) 教师机可以连续监看所选学生机屏幕，每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(5) 支持遥控监看，教师可选定个别学生或所有学生进行屏幕监控，控制时可锁定学生机，也可不锁定学生机；
(6) 支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(7) 为便于教学互动，支持多人语音连麦，在屏幕广播状态下教师可自定义选择多个学生开启多人语音连麦。可按照开麦、闭麦、正在讲话三种状态来清晰显示所有语音连麦学生的麦克风状态。教师可对语音连麦学生进行批量管理，如开启/解除全体静音，也可批量设置学生机全体接入及全体断开；退出屏幕广播后，教师及学生也可进行语音互动及关闭语音连麦；
(8) 教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面广播给每一个学生；被广播的学生将全屏/窗口接收演示学生的画面，全屏状态键盘和鼠标被锁定；
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	金融业务实验教学系统

	1. 金融业务实验教学系统
(1) 综合性的实践教学平台：为银行保险、证券投资、理财规划、金融大数据、区块链、市场营销等多个经济金融相关专业的虚拟仿真实训系统提供资源平台，帮助学生全面提升专业技能和实操能力。
(2) 远程访问与资源共享：可满足120个学生可以通过电脑、iPad、手机等终端同时远程访问学校的实训应用和资源，实现不同软件间的统一入口和数据互通。这种灵活的访问方式使得学生能够在任何地点进行学习和实践，支持多元化异构终端设备的算力接入调用。
(3) 多样化的应用场景与服务：不仅服务于实践教学，还适用于金融科技实验室、数字银行实验室、互联网金融实验室等整体建设。同时，还支持财经综合实训大赛等多种应用场景。
(4) 服务平台：特性，开放空间、移动连接、本地异地同步实验教学、伴随型实训、课外远程实操、学生访客个性化学习功能。
(5) 为保障安全自主可控的使用需求，平台可部署于国产化服务器操作系统上，支持基于国产ARM架构及国产X86架构芯片的服务器，同步应支持采用国产化数据库系统保障数据安全，支持通过迁移工具将基于CentOS底层系统的平台升级迁移至安全自主可控的环境中；
(6) 支持多种架构异构芯片算力设备的纳管，涵盖X86架构的Intel、AMD处理器，符合安全可靠测评的X86架构的海光、兆芯处理器，符合安全可靠评测的ARM架构鲲鹏、飞腾处理器的算力设备；且兼容全面的桌面教学生态环境，可使用的操作系统涵盖常用的Windows7/10/11及Linux系统，以及符合安全可靠测评的桌面级KylinOS、UOS等操作系统；
(7) 可根据物理实验室的实际环境及终端接入情况，创建一个与线下实验室相关联的物理实验室，支持配置为云端算力或本地算力，可进行IPV4及IPV6的网络配置，支持自动绑定终端IP，可根据实验室的实际IP分布划分IP范围以实现对应IP范围终端的自动纳管；
(8) 实验室的开放计划可设置详细的开放周期，可设置开始日期及结束日期，开放周期内可提供全天时间开放，也可根据具体时间段来开放（详细到分钟），支持根据课程安排执行按具体星期几开放以及隔周开放。
2. 数字贸易创新创业实战对抗平台
2.1. 软件要求
(1) B/S（Browser/Server）结构，无用户数限制，客户端不需要安装终端软件，支持基于校园网、互联网的应用；
(2) 平台拥有智能处理功能，构建实验报告体系，可以下载、查看学生实验报告；
(3) 平台提供单个教师账号多实验班级同时实训功能，便于统一管理；
(4) 本平台全程可模拟1-5年，在经营过程中，能实时反映现金动态变化，可以查询学生所做的每一步历史决策。
(5) 平台可调整数字贸易环境，包括数字化平台用户量、创业团队、风险投资、产品设置、博览会订单、政策环境，(提供功能界面截图加盖投标人公章）。
2.2. 功能模块及具体要求：
平台包括管理员端、教师端、学生端三部分。
2.2.1. 管理员端程序功能
平台具有独立的管理员功能，管理员具有教学师资队伍管理、学生信息统一维护管理等功能。
(1) 教师管理：管理员具有对教学师资队伍的管理功能，包括教师账号的新增、编辑、账号密码的初始化重置、账号锁定/账号解锁等功能。
(2) 背景资料：管理员具有管理背景资料的功能，其新增的背景资料供所有教师使用。功能主要包括新增、删除、复制、编辑。同时可通过数字化平台用户量、创业团队、风险投资、产品设置、博览会订单、政策环境等降低或提高实训难度。
(3) 参数设置：管理员具有参数设置的功能，其新增的参数供所有教师使用，参数主要包括资金参数、公司选址参数、数字贸易参数、生产参数、仓库参数等，可改变参数数值从而增加或降低实训难度。
(4) 自动值裁：管理员具有值裁方案设置的功能，设置单个时间节点的时间以把握整体实训进度，(提供功能界面截图加盖投标人公章）。
(5) 教学辅助：管理员具有上传平台相关教学资料的功能，如使用帮助、教学辅助等资料供教师学习。
(6) 数据备份：用于备份整体数据。系统管理员可对系统的整体数据进行备份。 
(7) 操作日志：记录管理员和教师的操作记录。
2.2.2. 教师端程序功能
教师端由实践课授课教师使用，主要供教师新增教学任务、查看任务详情、查看实验报告等使用，教师端主要功能包括教学任务、班级管理、背景资料、参数设置、自动值裁、实验得分、教学辅助。
(1) 竞赛任务：可按需新增竞赛任务，设置任务相关数据并生成竞赛 ID，可对已有竞赛任务进行开始、暂停、完成等控制任务进度的功能，可删除已有任务；
(2) 任务详情：教师登录后通过竞赛详情查看每个任务中的学员列表、任务信息等，包括盈利能力分析、数字化平台、博览会、平台推广、促销活动、杜邦分析模型，(提供功能界面截图加盖投标人公章）。
(3) 学员操作详情可以查看公司信息、资产负债表、盈利能力表、利润表、现金明细等信息。
(4) 可获得并处理来自学生的破产和注资。
(5) 在任务开始后，可发起签到，以帮助教师统计出勤信息。
(6) 班级管理：教师具有班级管理的功能，班级新增完成之后可以对班级内的学生进行管理，包括新增、删除、编辑等功能。同时平台支持从EXCEL文件一次性导入大批量学生信息，导入信息包括用户名、真实姓名、密码等信息。
(7) 背景资料：管理员具有管理背景资料的功能，其新增的背景资料供所有教师使用。功能主要包括新增、删除、复制、编辑。同时可通过数字化平台用户量、创业团队、风险投资、产品设置、博览会订单、政策环境等降低或提高实训难度。
(8) 参数设置：管理员具有参数设置的功能，其新增的参数供所有教师使用，参数主要包括资金参数、公司选址参数、数字贸易参数、生产参数、仓库参数等，可改变参数数值从而增加或降低实训难度。
(9) 自动值裁：教师根据值裁方案，设置单个时间节点的时间以把握整体实训进度。
(10) 实验分数：教师具有新增评分方案的功能，通过新增评分类目和比重设置评分方案，类目主要包括创业模拟，也可自定义新增。任务完成后，根据竞赛任务新增时选择的评分方案自动生成实验得分，平台支持以EXCEL格式下载实验分数。
(11) 实验报告：任务完成后，本平台根据学生的完成情况智能生成每个学生的实验报告，教师按需进行单个或批量下载。
(12) 教学辅助：通过查看管理员上传的使用帮助、教学辅助等资料，了解平台操作。
2.2.3. 学生端程序功能
学生端具有自由登录并根据竞赛ID加入竞赛任务的功能，并能够实时查看与账号相关的实时数据。学生端主要功能包括个人中心、创业准备、数字金融管理、智慧物流与仓储、数字产品服务、数字化平台管理、数字贸易博览会、企业清算管理。
(1) 个人中心
平台保留历史任务信息。学生登陆后在个人中心可查看历史任务数据，包括破产次数、历史最高得分、历史最低得分、总参与次数等数据信息，同时平台提供操作手册、运营规则、操作视频资料供学生学习。
(2) 创业准备
创业团队组建：创业初期，创业者可在市场上寻找合适的合伙人组建创业团队。 
公司选址：成立公司前需要明确公司的创业选址，平台提供5个创业公司选址，不同选址的仓库面积、容纳生产设备数量等都有所不同。
工商注册：平台提供工商注册流程，学生需要确定公司名称、注册资本、股东及出资等信息。
工商变更：当注册资本及股东发生变化时，需进行相应的变更。
数字化平台入驻:可以入驻相关电商平台，包括淘货易购、全球贸易通、音符直播、京西全球购。根据平台的要求不同，需完成数字支付认证以及缴纳相关费用。
市场环境调研：分为数字技术与数字服务目标市场数据、平台数据调研报告、数字博览会调研报告、数字贸易环境调研报告。公司购买市场调研报告以便更好地制定营销策略和决策，(提供功能界面截图加盖投标人公章）。
(3) 数字金融管理
数字金融管理包括数字贷款、贸易融资、数字支付、风险投资。
数字贷款：平台提供数字贷款，数字贷款根据贷款期限不同，其贷款额度、年息和还款方式各有不同。
贸易融资:平台提供信用证押汇，公司可以对已收到信用证，但未结汇的订单进行贸易贷款。
数字支付：平台提供国内账户与国际账户，国内账户与国际账户之间可以进行货币兑换。 
风险投资：本平台提供风险投资功能，采取先到先得制，主要包括天使投资、风险投资和私募股权投资。
(4) 智慧物流与仓储
公司在选址后会有本地仓库，还可以在其他不同地区租赁仓库，以满足企业在不同地区的业务需求和仓储需求，仓库之间互相可以调货。
海外仓库：跨境B2C数字化平台需从海外仓发货，海外仓租赁手续办理需要一个季度。
智能出库管理：可针对国内各地区订单设置出库优先级别，协助公司对国内订单进行一键发货。
物流服务管理：可通过设置适用平台、产品名称和物流方式来确定运费模板。
(5) 产品服务管理
产品服务管理包括产品研发、产品生产、产品选品。
产品研发：平台共有数字技术、数字服务、数字产品、数字订购四类产品，其中数字技术、数字服务与数字产品需要研发，每种分类只能同时进行一种产品的研发。
产品生产：产品生产根据柯布—道格拉斯生产函数进行设置，以投入生产设备、人员成本和原材料成本确定生产总量。总投入主要包括人员投入、设备投入、原材料投入。
产品选品：除通过自主研发与生产获得数字贸易产品外，还可以通过选品平台进行产品选品，产品选品主要是选择产品种类、数量及储存仓库。
(6) 数字化平台管理
数字化平台包括电商平台和自有平台。
1　 产品上架
自有平台：可以通过上传产品模块销售已研发数字技术或数字服务。
电商平台：包括淘货易购、全球贸易通、京西全球购、音符直播。淘货易购为国内B2B2C平台，全球贸易通为跨境B2C平台，京西全球购为跨境B2B平台，音符直播为直播电商。直播电商平台产品上架需要完成直播设置，包括选择主播、制定直播场次，进行直播选品等。
2　 平台推广
平台推广分为电商平台的推广和自有平台的推广。
每个季度均可在电商平台对产品进行平台推广，平台推广主要包括软文推广、人群精准推广、智能推荐和关键词推广。不同推广方式对不同种类产品销售的促进效果不同。
自有平台需要进行市场营销推广活动，以吸引更多潜在客户。推广活动主要包括搜索引擎营销、内容营销、社交媒体营销和市场活动营销。
3　 促销活动
产品促销每个平台每个季度可设置一次，产品促销可以提升推广效用。促销方式分为打折促销、满减促销、买赠促销、抽奖促销，不同促销指数不同。
(7) 数字贸易博览会
每年第四季度可参展数字贸易博览会，参展博览会需要支付参展费并布置博览会场地，已报名参加线下展会的公司可参加线上展会。数字贸易博览会贸易协商采用博览会订单竞争协商模式进行。
订单交货：所有订单必须在规定时间内交货，可以提前交货，无法按时按量交货时订单违约，需要赔付一定的违约金。
产品清仓：产品随时可以清仓 。
(8) 企业清算管理
本平台提供企业清算，当企业经营不善或发觉行业前景不佳时，可以进行企业清算，企业清算结束后可以重新组建团队进行创业，(提供功能界面截图加盖投标人公章）。
(9) 紧急操作
当公司资金不足或现金流为负时，平台提供创始人增资、注资、申请破产功能。
3. 金融业务实验教学系统配置设备
3.1. 需配置至少6台48口接入交换机，交换容量≥672G；包转发率≥222Mpps；固化10/100/1000M以太网端口≥48个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个；支持PoE/PoE+，支持静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3协议；支持虚拟化功能；
3.2. 需配置至少1台24口汇聚交换机，交换容量≥168Tbps，转发性能≥36000Mpps；支持可拔插双模块化电源，实现1+1冗余，支持热插拔；支持模块化设计，多种板卡灵活配置；支持≤6接口扩展槽位；支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议；支持虚拟化；支持VXLAN；实配双电源，24千兆光口，4万兆光口。
3.3. 需配置至少6台无线路由
(1) 支持11ax三频并发，最高无线速率≥10182Mbps，简易吸顶式安装，支持802.3bt/at标准PoE网线供电；
(2) 支持2.5G网口，胖瘦一体，3频10空间流，PoE供电最大功耗≥38.07W，PoE供电待机功耗≥13.31W；
3.4. 需配置至少1台无线控制器
(1) 支持自动发现并统一管理AP，最多可管理100个AP，AC旁挂组网；
(2) ≥5个10/100M RJ45端口，网络专用处理器，主频≥400MHz；
3.5. 需配置至少3台交换机
(1) ≥8个10/100/1000/2500Mbps RJ45端口（支持标准PoE++供电）；
(2) ≥1个1/2.5/10Gbps SFP+端口，整机最大PoE供电功率≥235W，单端口最大PoE供电功率≥90W，符合IEEE 802.3af/at/bt PoE供电标准，端口支持供电优先级。
3.6.需匹配1台教学显示设备，用于数据可视化呈现，具体配置如下：
(1) ★屏幕尺寸宽×高≥3.84m×2.24m;净显示面积≥8.6 m²平方米; 
(2) ★像素点间距≤1.538mm
(3) ★刷新率≥3840HZ; 
(4) 水平视角≥160°，垂直视角≥160°;
(5) 亮度均匀性≥99.5%， 
(6) 色温:0-21000K 可调，色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤ 100K;
(7) 单模组最大功耗:≤19W，休眠功耗≤10W/m²，最大功耗:≤445W/m²， 平均功耗:≤135W/m²;
(8) 灰度等级:支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果;支持软件实 现不同亮度情况下 0-100%亮度时，8-16bit 任意灰度设置; 
(9) 加强设备绝缘，依据 GB4943.1-2022 信息技术设备安全标准进行机 械强度试验，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离>7mm;（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(10) 动态节能:带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功 能比没有开启节能 60%以上。
(11) 对比度≥12000:1;亮度≥500cd/m²，支持软件 0-100%调节，发光点中心距偏差≤0.8%，
(12) 模组间间隙:≤0.1mm，模组间相对错位值:≤1%; 
(13) 像素中心距相对偏差等级符合SJ/T 11141-2017要求，错位等级符 合 C 级，≤0.05%;
(14) IP 防护等级:依据 GB/T4208-2017 国家标准，产品防尘达 IP4X 等级要求，防水达 IPX3 等级要求;
（15）"光生物安全：依据标准进行光生物安全及蓝光危害评估检测无危害类在8h（30000s）曝辐中不造成光化学紫外线危害（ES），并在1000s（约16min）内不造成近紫外危害（EUVA），并在 10000s（约 2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）LBS5W.m-2.sr-1";（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
（16）逐点校正功能：支持单点亮度色度校正功能，校正后亮度损失＜10%（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
16.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；
（17）单元模组材质：轻薄立体式铝材质套件，金属底壳不易发生形变，导热性及防护性能强（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）;
（18）纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画面延时≤1ms，画面信噪比≥60dB（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
（19）为保障色彩呈现，所投屏体须依据CESI/TS 011-2018认证标准和技术要求，符合色彩品质A级评定，（提供相关证明材料加盖投标单位公章）。
（20）为保障绿色健康，所投屏体须依据CESI/TS 009-2018认证标准，符合绿色健康A级评定，（提供相关证明材料加盖投标单位公章）。
（21）所投屏体须依据CESI/TS 006-2020认证标准，符合8K超高清显示评定，（提供相关证明材料加盖投标单位公章）。
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	金融实训系统包
	1. 纺织品检验与贸易教学实务实习平台
1.1. 平台与高等学校纺织类专业教学指导委员会、中国纺织服装教育学会，及相关行业、高校专家合作开发。
1.2. 平台采用B/S架构，可架构于Internet/Intranet（互联网/局域网），只要通过浏览器即可开展在线实务教学与实习，安装维护升级只需在服务器端进行。
1.3. 平台包含纺织品检验实务教学、纺织品贸易跟单实务实习、纺织品检验与贸易综合评测，共3大教学实践模块。满足纺织贸易跟单、纺织品检验等课程的日常教学、实务实习、综合评测、职业鉴定的需求。
1.4. 平台采用管理员、教师、学生三级权限管理。使用智能教务管理体系，快速完成班级导入、实习任务布置、成绩管理与报表导出等功能。
1.5. 平台具备课程大数据统计与分析功能，提供实务实习成绩“一键评分”，在线课程学习报告“一键查看”，学业综合能力报表“一键导出”功能，方便教师及时了解学生教学情况及学业水平。
1.5.1. 对学生的学习时长、案例完成度、答题准确率等基础数据进行统计与分析。
1.5.2. 针对纺织品贸易跟单实务模块，结合业务核心技能，从单据制作、业务操作、客户沟通、质量控制等多个维度进行实务能力评价，并生成个人能力可视化图表。教师可以从学生个人、班级总体等横向纵向角度，全面了解学生综合实务能力。
1.5.3. 综合评测模块，根据不同实务案例，逐任务分析学生的答题数据，追踪学生薄弱知识环节。
1.6. 提供纺织品检验课程专业教学微课程，以知识点讲述、操作规范讲解、实物操作演示等形式展开。
1.7. 课程内容包含：织物经纬纱缩率测试、织物经纬纱线线密度测试、织物原料成分分析、织物组织图、织物平方米干重测试、织物经纬密度测试、色纱排列分析、耐摩擦色牢度测试、甲醛含量测试等。(提供功能界面截图加盖投标人公章）
1.8. 系统对学生已学课程、学习时长等数据进行自动统计，便于教师了解学生学习动态。
1.9. 以纺织商品为背景，采用3D场景角色扮演模式，学生扮演外贸跟单员角色，参与全过程纺织品跟单，全方位多角度地真实展现从签订合同开始到货物交付结束的全程跟单的业务，案例包含上装、裙装、裤装、连衣裙等在内的服装产品。
1.10. 跟单业务场景包含：外贸企业、生产企业（含缝制、印染、裁剪、后道等车间）、仓库、原辅料工厂、第三方检测机构、货运公司、保险公司、商业银行、码头口岸等跟单业务场景。
1.11. 外贸跟单业务流程可细分为样品跟单、原辅料跟单、生产跟单、包装跟单、运输跟单等主要阶段模块。(提供功能界面截图加盖投标人公章）
包含下述核心业务操作环节：
1.11.1. 样品跟单阶段：订单分析、工作日常计划安排、生产工艺分析、生产成本核算、选择生产企业、制作验厂报告、样品确认等。
1.11.2. 原辅料跟单阶段：色样确认、原辅料订购、第三方检验、产前样确认等。
1.11.3. 生产跟单阶段：签订加工合同、生产计划制定、日常检验（前、中、后三期检验）、生产阶段样品（大货样、船样等）确认、抽样检验等。
1.11.4. 包装跟单阶段：内包装设计与订购、纸箱规格确认与订购、纸箱检验、箱唛制作等。
1.11.5. 运输跟单阶段：船期查询与确认、制作运输相关单据（商业发票、箱单、原产地证等）、货运委托、货运保险、审核提单、交付单据（信用证议付）等。
1.12. 在主线流程的基础上，提供支线业务，模拟跟单环节中出现的各类意外事件，考察学生对于突发状况的处理能力。意外事件包括但不仅限于：
1.12.1. 设备故障、停电限电、原辅料供应周期延长等因素造成的生产延误及对应解决方案。
1.12.2. 生产企业对于工艺理解的偏差造成的产品重量问题及改进补救措施。
1.12.3. 出口运输阶段海关对于货物的监管要求及应对措施等。
1.13. 系统提供丰富的互动操作功能及辅助工具，主要包括业务单据系统、工作日历、消息系统、快递业务、海运订舱系统、企业名录、辅料订购、潘通色卡、产地证申请、邮件系统、成本核算、专业词典、样品检验、抽样评估、包装设计、工艺分析等辅助工具。
1.14. 具备自动评分系统，能够对学生成绩一键评分，并导出成绩列表。教师端可以查看学生易错试题，学生端可查看成绩明细，方便查错订正。
1.15. 涵盖纺织品检验与贸易理论评测、纺织贸易跟单实务评测。共2大模块。
1.16. 理论评测模块提供6套纺织品检测与贸易理论试题，包含单选、多选、判断题型，均支持自动评分与成绩统计功能。
1.17. 理论模块支持题库组卷功能，管理员可以一键完成题库自动组卷，并支持试卷浏览。
1.18. 跟单实务模块以真实纺织服装出口案例展开。由学生扮演跟单员角色，根据客户提供的订单（Purchase Order）、产品工艺单（Style Sheet）、供应商手册（Supplier Manual）等基础材料，展开外贸跟单业务。完成包括订单分析、日程安排、样品检验、原辅料确认、抽样评估、大货包装等任务的实务评测。(提供功能界面截图加盖投标人公章）
2. 智能调研与教学实训一体化平台
2.1. 智能调研平台
2.1.1. 数据收集模块
(1) 问卷设计：支持单选题、多选题、下拉题、填空题、量表题、矩阵题等基础题型；支持签名题、恒定总和题、定位题、甄别题、录音题、HTML题、热力图、MaxDiff、联合分析、行为实验等复杂题型；支持版块控制，支持随机分组和分支逻辑；支持项目多人协作和分享，分享方式支持链接分享和账号分享，可以配置分享的权限；
(2) 数据导入：支持上传数据进行统计分析，支持≥70种在线统计建模；
(3) 行为实验：无需编程，支持创建包含多组多试次的行为实验内容；支持图文、音视频内容上传和展示、支持组间随机和组内随机展示；支持毫秒级反应时记录、支持有反馈和无反馈的实验、支持通过按钮、键盘、文字输入的反馈方式；支持眼动追踪。
2.1.2. 数据清理模块
(1) 数据审核：支持在线数据预处理，拒绝、采纳与屏蔽样本；
(2) 数据筛选：支持根据特定条件对数据进行筛选；
(3) 变量生成：支持数据按照序号或文本显示，支持基于原始数据中的数值变量添加新的变量；
(4) 数据编码：支持通过正弦、余弦、正切、e为底指数、e为底对数、10为底对数、次方、求余、开平方根、绝对值、大于、小于、大于等于、小于等于、等于、不等于、且、或、圆周率、加、减、乘、除函数进行数据编码
(5) 数据下载：支持下载XLS、CSV、SAV等格式的数据文件。
2.1.3. 统计建模模块
(1) 描述统计：支持通过数据的整理与分析来描述和总结数据的基本特征和规律，包括描述统计、多选题描述分析、排序题描述分析、矩阵量表描述分析、交叉表、散点图、P-P图、热力图分析、城市热力图、作答统计等；
(2) 问卷分析：支持研究问卷数据之间关系、验证假设以及探索数据特征，包括信度分析、效度分析、因子分析、相关分析、共线性分析、卡方分析、单因素方差分析、多因素方差分析、重复测量方差分析、事后多重比较、独立样本T检验、配对样本T检验、RFM模型、主成分分析、偏相关分析、单样本wilcoxon检验、配对样本wilcoxon检验、典型相关分析、卡方拟合优度检验、Kappa一致性检验、Cochran’s Q检验；
(3) 回归分析：支持回归分析、逻辑回归、条件逻辑回归、调节效应、中介分析、逐步回归、有序逻辑回归、多分类逻辑回归、分层回归、倾向得分匹配、Cox回归、泊松检验、泊松回归、负二项回归、TOBIT模型、DID双重差分法、Lasso回归、HLM模型、岭回归、PLS回归、Robust回归、两阶段最小二乘回归、GMM估计；
(4) 市场研究：支持聚类分析、卡诺模型、AHP层次分析等；
(5) 文本分析：支持词云图、情感分析等；
(6) 机器学习：支持SVM模型、决策树、随机森林、KNN、朴素贝叶斯、神经网络、机器学习逻辑回归、XGBoost分类、Apriori关联规则、线性判别分析； 
(7) 计量经济：支持单位根检验ADF、(偏)自相关分析、时间序列分析、VAR模型、Heckman两阶段模型、指数平滑分析法、Kaplan Meier
(8) 多媒体数据分析：支持语音识别、图像识别、物体识别，将语音和图像文件转化为文字类结构化数据。
(9) 眼动追踪数据分析：支持眼动数据可视化，生成眼动热力图。
2.1.4. R/Python建模分析模块
(1) R语言在线编程：支持在线学习R语言编程，以及参与在线编程测试，并获得测试指导与成绩反馈；支持R语言在线编程并进行建模分析；
(2) Python在线编程：支持在线学习Python编程，以及参与在线编程测试，并获得测试指导与成绩反馈；支持Python在线编程并进行建模分析。
2.2. 教学实训平台
2.2.1. 平台功能：
(1) 课程加入：学生通过批量导入的方式， 由教师或管理员 将学生加入到相应课程；
(2) 课程资源学习：学生可在线学习课程资源，包括 PPT 、 教学视频 、其他学习材料等，并能下载相应的学习材料；
(3) 大数据案例：学生可以在案例库中查看与下载大数据案 例资源，并对下载的数据进行分析，撰写实训报告。大数据分析案例需要包含多个行业的数据，案例中应包含原始数据 、分析代码 、分析报告等内容；
(4) 统计建模类课程：平台中包含有统计建模类课程，包含对主流的统计建模分析的讲解，并且保证课程资源的定期更新；
(5) 实训项目 ：学生可加入老师设置的实训项目，如问卷设计、数据分析 、统计建模 、代码编程等，并能在线对实训项目 进行操作与提交 。老师可在线进行批改，成绩统计；
(6) 眼动追踪：通过眼动追踪视频采集设备 ，实现对被试注 视点运动轨迹的记录；
(7) EEG 脑电：通过便携式的 EEG 脑电设备，可以测量脑 部神经元的电活动，并将其转换为可读取的数字信号；
(8) 在线编程：学生可以在线学习 R 、Python 等代码编程， 以及参与在线编程测试，并获得测试指导与成绩反馈；
(9) 报告 AI 写作：平台支持 AI 实训报告写作功能 ，学生可  在 AI 工具的辅助下 ，学习如何与 AI 工具协作 ，高效完成实训 报告的撰写；
(10) 作业提交与批改：学生可以查看教师布置的作业与实训 任务，并在线提交完成的作业、实训项目、项目报告等，老师 可在线批改和成绩统计；
(11) 成绩查看 ：学生可以查看作业成绩 、报告反馈等 。
2.2.2. 内容资源：
(1) 教材库：包括管理学、市场营销学、应用统计学、心理学等多门学科教材；
(2) 实训库 ：R/Python 编程、大数据分析、结构方程模型、 回归分析等数十种数据实训案例；
(3) 商业分析实践案例；竞赛项目案例；
(4) 前沿学术讲座资源：平台提供企业家与学术专家的讲座，供学生进行学习与交流讨论，拓展学生的视野，提升学生的能力水平。
3. 实训系统与基础设备具体硬件要求如下：
3.1. 需匹配1套老师光能书写黑板，用于实训授课展示：
(1) 整体采用2块书写板中间配置显示终端ABA模式，显示终端尺寸≥98英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160；单块书写黑板≥1129（长）*1315（高）mm，下框配有高度调节框，整体高度与两侧电子设备尺寸配套；
(2) 显示终端需内置摄像头支持识别、清点、抽选等功能，识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记应不少于65人；支持蓝牙Bluetooth 5.4或以上标准；支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声等方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能，方便教学使用。
(3) 为减少老师书写的疲劳感，光能无尘黑板板面粗糙度Sa≤0.3um。（提供检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图加盖投标人公章。）
(4) 为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
(5) 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
(6) 黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。（提供检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图加盖投标人公章。）
(7) 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
3.2. 需配置升降式授课终端1台，长*宽1300*700㎜；挡板长：1300㎜宽：420㎜；一键升降，升降行程在700-1200㎜高度随意调节，40mm/s升降速度；高度记忆，舒适高度一键还原，拥有3档高度记忆键，；材质：桌腿采用优质钢型材材料，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性，加入斜面圆弧设计，防止踢脚受伤，120KG安全承重；桌板采用三聚氰胺板材质，板材厚度：≥18mm，防火耐热耐烟灼；防水防潮防霉，耐磨耐刮花，防撞击，环保无害，稳定性强，易清洁；桌面配有专业显示器支架，可前后拉伸，调节视距；实现上下升降；倾、仰角，随心调节；显示器支持多种型号，台面可定制中控面板，底部配有坦克链，轻松收纳线材；
3.3. 需配置无线投屏器1台，性能要求：手机电脑同屏4K60Hz高清视频传输器【横竖屏切换】
3.4. 需配置扩声系统智能音频主机1台，性能要求：
(1) 高度≥1U，采用纯嵌入式模块化设。
(2) 要求主机采用高速数字信号处理器，主频≥800MHz，最大主频1000MHz，满足复杂音频算法处理（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）。
(3) 调试控制接口：支持RJ45网络调试和RS232串口通讯功能。
(4) 主机具有不少于6路麦克风输入、3路音频线路输入、4路音频线路输出。
(5) 主机软件带8入6出参量式音频矩阵功能，每路输入通道带扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块功能。
(6) 主机软件带有4级优先级别闪避器功能，可以把麦克风和音频信号分为4类，并分别进行闪避设置，每个级别闪避器设置内容包含阈值、衰减增益、启动和释放及保持时间，实现多种音频科学有机融合。
(7) 信噪比：≥95dB。功率放大器的额定输出功率≥2*150W（3.2Ω）。、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
3.5. 需配置扩声系统话筒1台，性能要求：
(1) 采用心形指向音头
(2) 用48伏幻象电源进行操作与运转
(3) 信噪比：≥80dB
(4) 最大声压级：135dB SPL
(5) 输出阻抗： 200Ω
3.6. 需配置扩声系统音箱1对，性能要求：
(1) 频率响应范围：50Hz-20kHz
(2) 单元配置：4.5吋中低音*2；3吋高音*1；额定功率：不大于65W
(3) 灵敏度：≥87dB；最大声压级：≥101dB
3.7. 需配置智控主机1台，性能要求：
≥2个RS232串口通讯接口，≥2个USB-A型RS232接口，≥1个RJ45接口，≥1个3PIN座子音频输出接口，≥1个PPT翻页接口，≥1个12V1A电源接口，≥1个自锁电源开关，≥1个ANT天线接口，≥1个红外对频外接接口。
3.8. 需配置手持麦1台，性能要求：
(1) 双模无线麦克风，红外对频，2.4G音频传输；麦克风上含红外对频窗，能直接与充电底座上的红外接收窗进行对频，对频成功后自动锁频，不串频、无干扰。第一次对频成功后开机即可正常使用，无需再次对频；
(2) 麦克风、激光笔、PPT翻页笔一体式设计，一个设备满足多种需求；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(3) 可通过麦克风上的彩色显示屏调节五档屏幕亮度、限幅器开关、自动增益开关、4档EQ高频、4档EQ低频、降噪开关等功能，快速定制专属音质；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(4) 单个接收器即可达到≥25m传输距离，不断连、不卡顿。
(5) 内置可充电锂电池，1.5小时充满电，可持续使用≥9小时；
3.9. 麦克风断开连接后，手持麦会发出蜂鸣声并于麦克风彩色显示屏上显示“请放回”，以提示老师归还麦克风。（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）需配置智能充电底座1台，性能要求：
(1) 感应式磁控锁充电底座，可通过中控、音频主机云平台两种方式授权释放解锁权限，也可以设置无需权限，直接触摸底座的解锁按键解锁；
(2) 充电底座通电状态下，可将笔形麦克风放入充电底座即可自动感应上锁；
(3) 充电底座≥1个独立指示灯。≥1个感应式触摸式按键，已解锁后解锁按键为绿色，已锁定后解锁按键为红色；
(4) 充电底座≥1个5V 3A电源接口，≥1个IR红外接收口，一≥个信号传输USB口；
(5) 底座采用积木式设计，可拓展底座达到多麦多充电座的目的，便于学校拓展设备；
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	金融实验系统升级包
	1. 企业竞争模拟系统升级
1.1. 系统技术：软件基于互联网应用技术，纯B/S架构，采用My SQL数据库，在WINDOWS系统等环境下都可运行，只需要服务器安装软件，易维护。
1.2. 系统运行模式：系统支持现场教学和第二课堂（学科竞赛）两种运行模式，各种运行模式具体独立的账户体系。
1.3. ★教学难易度：系统支持不同场景教学，即软件提供企业运营模拟场景可选或者自定义决策变量，教师新建比赛时可根据教学需要选择模拟场景或设置新的竞争环境。
1.4. 模拟对抗数量：软件系统包括人机对战等基础功能模块，也包含网络模拟对抗模块，可以支持多个班级同时开课，并且多个班级的实验数据相互不影响，同时要求每个赛区支持16-20个虚拟团队进行竞争模拟对抗。
1.5. 市场形态：系统支持多个产品和市场，即软件支持2-4种产品，产品可以在2-4个市场中进行销售。
1.6. 决策模拟的类型：系统支持向导模式决策制定和快捷模式决策制定两种方式，方便不同类型的学生快速入门；系统同时提供相关决策辅助工具，便于学生进行决策模拟；决策界面有决策提示框，辅助学生进行决策。
1.7. 系统教师后台提供决策检查、决策模拟、决策回退等管理功能；决策回退即把决策回退到上一期决策单，便于教师进行复盘分析。
1.8. 决策模型的科学性：
(1) 软件系统决策模型具有国内先进性，详细完备，是成熟的科学的管理表单决策模拟系统。系统决策模拟评判的标准包含：本期利润、市场份额、累计分红、累计缴税、净资产、人均利润率、资本利润率等多项指标。并按照相关指标加权平均评出竞争模拟的优胜者。
(2) 系统要求学员能全面、灵活地运用管理学的知识，如生产管理、市场营销、财务会计等知识和预测、优化、对策、决策等方法，考察学员的分析、判断和应变能力，并能培养团队合作的精神。
1.9. 教师可以根据教学考核需要，对学生实战模拟、实战总结报告等环节设置考核比重，并由系统给出学生的考核成绩。
1.10. ★软件使用许可2个赛区，可以满足用户至少100人同时教学使用。软件使用方式：推荐用户在线使用，即通过互联网直接访问云服务器；或者安装到学校本地服务器使用。
1.11. 提供软件使用操作使用手册、正式出版的配套教材、电子版教学课件等教学资料；软件使用操作培训和系统运行维护培训，共计不少于8学时。
2. 金融实训中心管理系统升级包
2.1. 需匹配20台网络摄像机，具体性能如下：
（1）传感器类型：不小于1/3英寸CMOS；
（2）像素：不低于400万；
（3）最大分辨率：不小于2688×1520；
（4）最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；
（5）最大补光距离：≥30m（红外）；补光灯：不少于1颗（红外灯）；
（6）镜头类型：定焦；镜头焦距：2.8mm；镜头光圈：F1.6；
（7）视场角：水平：104°；垂直：56°；对角：122°；
（8）通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；
（9）智能编码：H.264:支持;H.265:支持；
（10）宽动态：不小于120dB；
（11）走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）；
（12）音频接口：支持；
（13）内置MIC：支持；
（14）报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；
（15）视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；智能动检（人）；
（16）可与烟感报警联动，摄像机自动弹出对应火灾房间，也可布防时间入侵报警
（17）接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；
（18）预览最大用户数：不少于20个（总带宽:48Ｍ）；
（19）最大Micro SD卡：256GB；
（20）音频输入≥1路（RCA头）；音频输出≥1路（RCA头）；
（21）报警输入≥2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出≥2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；
（22）电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；
（23）供电方式：DC12V/PoE；
（24）防护等级：IP67；IK10。
2.2. 需配置网络硬盘录像机1台，具体性能如下：
（1）接入路数：32路；
（2）硬盘接口：5个SATA；
（3）解码能力：1路 16 MP@30fps; 2路 12 MP@30fps; 3路 8 MP@30fps; 4路 5 MP@30fps; 6路 4 MP@30fps; 12路 1080p@30fps；；
（4）多路回放支持16路回放；
（5）报警输入不少于16路；
（6）报警输出不少于4路；
（7）画面分割：主屏：1/4/8/9/16/25/36；辅屏: 1/4/8/9/16；
（8）前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
（9）后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、SMD；
（10）音频输入输出不少于1路；
（11）HDMI接口不少于1个；
（12）VGA接口不少于1个；
（13）网络接口：2个 (10/100/1000 Mbps以太网口, RJ-45)；
（14）人脸检测后智能性能不少于1路；
（15）人脸识别后智能性能：1、前端人脸检测+后端人脸比对支持不少于8路；2、后端人脸检测+后端人脸比对支持不少于1路；
（16）设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制（提供权威机构有效检测报告复印件加盖投标单位公章）
（17）设备支持单独对算法模型文件进行升级（提供权威机构有效检测报告复印件加盖投标单位公章）
2.3. 需提供硬盘3块，监控级硬盘；接口类型SATA接口；容量≥6TB
2.4. 需配置门禁一体机10台，性能要求：手机电脑同屏4K60Hz高清视频传输器【横竖屏切换】
2.5. 需配置至少2台24口POE交换机及配套光模块
2.6. 需配置至少2台不小于21U机柜，深度可安放机架式服务器,SPCC优质冷扎钢板制作，机柜采用框架结构，静载承重达≥400KG。托盘可根据用户要求，上下自由调整。
2.7. 需配置智能控制终端5台，适用于物联网设备集中控制，通讯方式：现场总线，支持自组网，功率：<5W，屏幕参数：≥4寸真彩电容触摸屏，产品材质：阻燃ABS，触屏控制，支持多设备控制；支持本地和远程控制
2.8. 需配置照明物联终端10台，用于灯光开关控制，通讯方式：现场总线，支持自组网，最大功率：小于200W/路（LED负载）；标准86型玻璃面板；电容式触控；支持3路灯光控制，产品材质：阻燃ABS+钢化玻璃，支持分路和统一开关控制；支持本地和远程控制；支持模块间联动控制
2.9. 需配置设备控制终端10台，用于空调等带红外接口的设备管控，通讯方式：现场总线，支持自组网，功率：<5W，产品材质：阻燃ABS，外观颜色：白色，可实时检测空调工作状态；支持多场景空调管理模式；支持超过1000个型号的空调的管控；
2.10. 需配置窗帘智控终端10台，配套窗帘电机及导轨。
2.11. 需配置1P小型断路器30个
（1）采用国际统一标准，规格为 1P,占位36mm， 标准导轨式安装， 插头式通讯连接，通讯即插即拔，智能小型断路器集成内置机械控电 装置和数字化控制芯片。
（2）产品结构：采用静、动银触点设计、多块灭弧装置、金属卡板、紫铜接线端子，具有机械手柄操作和电动远程操作设计，采用防火阻燃 V0 级外壳材料。
（3）485 通讯：具备
（4）支持电量限定：可设定线路限定电量，待线路用电量达到设定值时，断路器断开，且断路器无法进行手动与自动合闸。
2.12. 需配置3P小型断路器45个
(1) 产品采用国际统一标准，规格为3P,占位72mm，标准导轨式安装，插头式通讯连接，通讯即插即拔，智能小型断路器集成内置机械控电 装置和数字化控制芯片。
(2) 产品结构：采用静、动银触点设计、多块灭弧装置、金属卡板 、紫铜接线端子，具有机械手柄操作和电动远程操作设计，采用防火阻燃V0级外壳材料。
(3) 485 通讯：具备
(4) 支持电量限定：可设定线路限定电量，待线路用电量达到设定值时，断路器断开，且断路器无法进行手动与自动合闸。
2.13. 需配置智能物联网网关5台,配套通讯导线，具体性能如下：
(1) 安装方式：导轨式
(2) 支持无线、总线型和485总线型设备通过ethernet接入物联网平台，完成数据双向交互功能；空开供电。
(3) 通讯方式：下行：无线、现场总线，支持自组网；485总线手动配网；上行：ethernet
(4) 模块功率：小于100W；
(5) 输入电压：~220V/50Hz
(6) 设备参数：3P空间大小；对外提供12V/5A的电源；支持混合组网
(7) 产品材质：阻燃ABS
(8) 功能特点：可支持IOT协议；可支持不同种类的无线、现场总线、485总线等等物联网设备混合接入；上行数据支持有线；
2.14. 实训中心管理系统
(1) 为满足多用户并发访问，系统须采用B/S结构（非云渲染方式实现），支持谷歌、火狐、360等主流浏览器访问，系统须采用国产化3D渲染引擎以实现技术自主可控（非国外引擎）。
(2) 平台须综合应用物联网技术与各系统相结合。
(3) 平台界面要求：登录界面，须采用统一门户登录，各类型用户都从这个界面登录；系统主界面：可根据建设方要求定制，要求能在主界面上展现各子系统重要参数或报表信息（提供数据汇聚功能相关的软件著作权登记证书加盖投标单位公章）；
(4) 平台须具备软件操作日志、用户操作日志，且支持EXCEL等表格导出。
(5) 系统能记录保存各子系统设备的运行参数，按照日、周、月、年的时间粒度，以图表方式提供给用户，用于浏览，查询，分析监测设备的历史趋势，并支持导出打印，监测设备也可以自定义。（提供数据共享展示功能相关的软件著作权登记证书加盖投标单位公章）；
(6) 大数据可视化平台通过对视频监控系统进行数据采集与控制。
(7) 大数据可视化平台通过对门禁系统进行数据采集与控制，实现对门禁的管理。
(8) 大数据可视化平台通过对综合环境监控系统进行数据采集与控制。
(9) 平台须具备统一日志管理，包含用户登录日志、用户操作日志、设备运行日志等，禁止非授权删除或修改日志记录，日志记录保存3个月以上，须支持日志以excel报表导出；
(10) 平台须支持数据备份功能，支持全量备份、增量备份和差分备份；
(11) 平台须具备预案管理功能，须提前设置时间的类别和影响程度事件，制定相应的处理预案，预案内容应至少包含预案的名称、事件处理方式、处理流程等；
(12) 平台须具备用户管理模块，将用户划分为多个角色，并支持分别设定每个用户对各个系统和设备的浏览、操作、模式编辑权限等；（提供可配置权限的数据管理相关的软件著作权登记证书加盖投标单位公章）
(13) 平台须预留出接口，须支持学校现有平台的接入。
(14) 事件告警：消防报警显示、设备报警显示、电力报警显示、门禁报警显示、摄像头报警显示，均需要自动定位至报警位置，变色显示报警部件，同时显示报警时间、报警信息；
(15) 配置设备管理平台模块：
1 具备对设备管理、用户管理、设备运行数据统计、消息推送、视频广直播等功能；
2 支持对部署的设备按照“在线”、“离线”进行分类查看，可统一开启或关闭所有在网设备。
3 支持远程查看单人的运行情况，包括设备开关状态、设备锁闭情况、使用状态等。（提供功能截图加盖投标人公章）。
4 支持远程查看单人的详细数据，包括处理器使用率、内存使用率、硬盘使用率、CPU温度、已安装软件的安装日期和版本、正在运行软件列表。能够自动记录故障记录和处理记录，设备故障记录精准到故障原因、故障发生日期和时间点。可对单台设备进行远程操控。可以统计详细的硬件和软件的总使用时长；可分类统计各个用户的常见办公文档使用数据，支持按照时间段导出统计数据表。（提供功能截图加盖投标人公章）
5 支持向设备端推送图文消息，可定时或实时推送，支持置顶显示和气泡弹窗两种显示模式，支持统一推送和定点推送两种模式，平台保存推送记录并自动反馈推送结果（推送成功/失败）。（提供功能截图加盖投标人公章）
6 兼容性：支持管理系统与统信、中科方德、麒麟系统适配并满足正常运行用。（提供功能截图加盖投标人公章）
7 ★配合用户根据实际需求免费定制开发
8 提供设备管理平台功能相关的软件著作权登记证书。
3. 金融实训系统与基础设备
3.1. 配置1套实训教学显示终端，整体结构上采取中间光能无尘黑板+两侧显示终端的组合方式（ABA放置样式）。
(1) 单侧显示终端屏幕尺寸≥98英寸，屏幕分辨率需为高清4K，屏幕比例为16:9，单块黑板≥1129（长）*1315（高）mm，下框配有高度调节框，整体高度与两侧电子设备尺寸配套；
(2) 为减少老师书写的疲劳感，光能无尘黑板板面粗糙度Sa≤0.3um。（提供检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图加盖投标人公章。）
(3) 为方便使用，可使用板擦和手势对板书进行局部擦除，局部擦除时间不大于0.4秒，擦除应无断点、无死角等，擦除后应无明显残留痕迹，且非擦除区域不受影响。
(4) 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
(5) 黑板表面具有暗格，用以提供给师生在书写板书时的直线参照，可避免板书歪斜。黑板表面可吸附磁贴、磁扣等教学工具，便于老师教学使用。（提供检测报告复印件，并提供全国认证认可信息公共服务平台对应检测报告查询记录截图加盖投标人公章。）
(6) 为让老师能够快速调取交互软件，方便使用功能，光能黑板的左侧或右侧应具有触摸快捷键。
3.2. 需配置微讲师智能授课端1台，（外观logo可定制）。
(1) 讲台控制面板需支持显示设备网络信息、硬件版本信息、当前教室的位置、当前时间、管理员联系电话、各类操作反馈提示等信息。（需提供产品实物照片作为佐证）
(2) 讲台控制主机需内置音频处理器，从而支持分区调音，可在控制面板上分别调节阵列麦克（话筒）、电脑音量。（需提供产品实物照片作为佐证）
(3) 需具备角色权限控制，支持配置超级管理员、设备管理员、普通用户（教师）等权限，根据权限配置不同功能。（提供功能截图加盖投标人公章）
(4) 需具备讲台状态监视功能，支持显示未开机、运行中、离线设备的情况，以图标形式进行显示，清晰直观。（提供功能截图加盖投标人公章）
(5) 需具备设备权限控制，支持按楼栋、楼层、部门、单个用户授权进行授权来使用设备。（提供功能截图加盖投标人公章）
3.3. 需配置扩声系统智能音频主机1台，性能要求：
(1) 高度≥1U，采用纯嵌入式模块化设。
(2) 要求主机采用高速数字信号处理器，主频≥800MHz，最大主频1000MHz，满足复杂音频算法处理（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）。
(3) 调试控制接口：支持RJ45网络调试和RS232串口通讯功能。
(4) 主机具有不少于6路麦克风输入、3路音频线路输入、4路音频线路输出。
(5) 主机软件带8入6出参量式音频矩阵功能，每路输入通道带扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块功能。
(6) 主机软件带有4级优先级别闪避器功能，可以把麦克风和音频信号分为4类，并分别进行闪避设置，每个级别闪避器设置内容包含阈值、衰减增益、启动和释放及保持时间，实现多种音频科学有机融合。
(7) 信噪比：≥95dB。功率放大器的额定输出功率≥2*150W（3.2Ω）。、频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
3.4. 需配置扩声系统话筒1台，性能要求：
(1) 采用心形指向音头
(2) 用48伏幻象电源进行操作与运转
(3) 信噪比：≥80dB
(4) 最大声压级：135dB SPL
(5) 输出阻抗： 200Ω
3.5. 需配置扩声系统音箱1对，性能要求：
(1) 频率响应范围：50Hz-20kHz
(2) 单元配置：4.5吋中低音*2；3吋高音*1；额定功率：不大于65W
(3) 灵敏度：≥87dB；最大声压级：≥101dB
3.6. 需配置智控主机1台，性能要求：
(1) ≥2个RS232串口通讯接口，≥2个USB-A型RS232接口，≥1个RJ45接口，≥1个3PIN座子音频输出接口，≥1个PPT翻页接口，≥1个12V1A电源接口，≥1个自锁电源开关，≥1个ANT天线接口，≥1个红外对频外接接口。
3.7. 需配置手持麦1台，性能要求：
(1) 双模无线麦克风，红外对频，2.4G音频传输；麦克风上含红外对频窗，能直接与充电底座上的红外接收窗进行对频，对频成功后自动锁频，不串频、无干扰。第一次对频成功后开机即可正常使用，无需再次对频；
(2) 麦克风、激光笔、PPT翻页笔一体式设计，一个设备满足多种需求；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(3) 可通过麦克风上的彩色显示屏调节五档屏幕亮度、限幅器开关、自动增益开关、4档EQ高频、4档EQ低频、降噪开关等功能，快速定制专属音质；（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）
(4) 单个接收器即可达到≥25m传输距离，不断连、不卡顿。
(5) 内置可充电锂电池，1.5小时充满电，可持续使用≥9小时；
3.8. 麦克风断开连接后，手持麦会发出蜂鸣声并于麦克风彩色显示屏上显示“请放回”，以提示老师归还麦克风。（提供CMA认证的权威检测报告证明加盖投标人公章）需配置智能充电底座1台，性能要求：
(1) 感应式磁控锁充电底座，可通过中控、音频主机云平台两种方式授权释放解锁权限，也可以设置无需权限，直接触摸底座的解锁按键解锁；
(2) 充电底座通电状态下，可将笔形麦克风放入充电底座即可自动感应上锁；
(3) 充电底座≥1个独立指示灯。≥1个感应式触摸式按键，已解锁后解锁按键为绿色，已锁定后解锁按键为红色；
(4) 充电底座≥1个5V 3A电源接口，≥1个IR红外接收口，一≥个信号传输USB口；
(5) 底座采用积木式设计，可拓展底座达到多麦多充电座的目的，便于学校拓展设备；
	套
	1

	11
	★系统集成
	集成建设计算机实验室1间升级为金融模拟实训中心，拓展升级实训中心3间，总共4间，具体要求如下：
（1）投标单位需根据采购人需求完成该项目支撑环境建设相关方案，用户认可确认无误后方可进行项目实施和项目验收等工作；
（2）投标单位需根据采购人需求完成本项目所有升级改造内容需包含且不限于所采购软硬件设备的安装调试、施工布管布线、各平台使用对接、数据互通，系统集成、现场运维保障、整体设施换新等，屋内全部设备设施需满足用户需求进行维修换新升级改造；
（3）项目中包含的一切费用由中标单位承担，甲方无需支付额外费用。以上工作需全部满足用户实际需求和标准后方可实施.
	项
	1





5、部分产品具体参数
5.1工作站（学生模拟终端）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	C86架构,核数≥8核，单核主频≥3.0Ghz，≥16线程，末级缓存≥16MB，热设计功耗≥70W，内存支持的最高频率≥3200Mhz，通道数≥2，位宽≥64bit，独立显卡，显存不低于4G，CPU符合国家安全可靠测评要求，安全可靠等级≥I级，在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站等官方渠道可查看安全可靠测评结果。

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持DDR4及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	与处理器相匹配的芯片组

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	≥1颗8核心，16线程，3.0Ghz主频的处理器，≥4个DDR4内存插槽

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	主板提供PCIe Gen 4插槽数量不少于3个，1个PCIe x16，1个PCIe x8，1个PCIe x1扩展槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	≥9个USB 3.2接口

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	≥3个M.2 接口(其中至少包含2个M.2固态硬盘接口)
≥4个SATA III接口
≥9个USB接口（其中前置≥5个USB 3.2接口，包含1个Type-C；后置≥4个USB 3.2接口）

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1 个

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥1TB

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	不涉及

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	不涉及

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	不涉及

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	不涉及

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	不涉及

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	不涉及

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥1

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	a)固态盘应符合SJ/T11654相关规定；

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	配置独立显卡，显存类型应为DDR4或以上

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	配置独立显卡，显存位宽≥128 位

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	配置独立显卡，显存容量≥4GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	支持 PCIe 协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	≥0

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	不涉及

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	不涉及

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	不涉及

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	不涉及

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不涉及

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	不涉及

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	不涉及

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线或无线

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线或无线

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5 米

	59
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	~800 1600

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	不涉及

	63
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	≥0

	66
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于 5 个 USB 3.2接口

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	不涉及

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥3

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	提供前置2个音频接口，后置3个音频接口

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	不涉及

	71
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	a)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；b)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；c)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；d)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；e)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；f)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；g)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；h)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；i)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；j)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；k)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；l)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过3.0Bel

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380标准中能效等级1级

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应≥17L

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	≥8

	82
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥3.0GHz

	83
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥16MB

	84
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥3200MT/s

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥3200MT/s

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥1300MHz

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1000Mhz

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	99
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于 1000Mbps

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	不涉及

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	不涉及

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	具备≥4个内存插槽

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	供应商给出主板支持存储扩展接口类型，如UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	106
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	≥9个USB 3.2接口（其中前置USB 3.2数量≥5个）

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥1

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	不涉及

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	不涉及

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	不涉及

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	不涉及

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	不涉及

	118
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	支持访问网络和数据交换功能

	119
	
	
	无线网卡频段
	不涉及

	120
	功能要求
	
	物理开关
	不涉及

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	不涉及

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	不涉及

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	若配备无线网卡和蓝牙模块，需支持物理拆装

	126
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	不涉及

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	不涉及

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份和还原固件能力

	135
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令功能

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	不涉及

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	不涉及

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	不涉及

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	不涉及

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	不涉及

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	不涉及

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥85TB（条件：256GB硬盘容量）

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	不涉及

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	通过电磁兼容性的测试

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	不涉及

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	不涉及

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	不涉及

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	不涉及

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	不涉及

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测工具

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询；

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	原厂保修服务不低于三年，原厂400电话可查

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装桌面操作系统

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）保修服务不低于三年，原厂400电话可查

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供八年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	支持安全物理锁

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合GB/T26572中规定



5.2显示器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	28
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	29
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	30
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸

	31
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178°

	32
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	33
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:09

	34
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色商务色系

	35
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	36
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	37
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	90
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥75Hz

	91
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位

	92
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99%sRGB

	93
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E≤4

	94
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms

	95
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特

	96
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%

	97
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥1000：1

	98
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	不涉及

	109
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	显示器应至少有1个显示接口与显卡外接显示接口匹配

	110
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕俯仰

	111
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节

	150
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求



5.3服务器（计算与存储单元）
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	指标要求

	1 
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	配置≥2颗海光C86-4G处理器，CPU核心数≥32核，CPU主频≥2.5GHz，CPU末级缓存≥64MB，热设计功耗≤260W

	2 
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	支持≥2颗海光四号5000系列处理器，支持≥24个DDR5 内存插槽

	3 
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	支持≥24个内存槽

	4 
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	5 
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6 
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	支持≥10个PCIe5.0插槽

	7 
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8 
	产品规格
	
	板载网络接口
	不涉及

	9 
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	支持≥2个OCP3.0槽位

	10 
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥8

	11 
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR5

	12 
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13 
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	支持SATA机械硬盘和SSD固态硬盘

	14 
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	》1.92TB NVMe U.2 SSD 硬盘，》8TB SATA HDD

	15 
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	提供SAS3.0或SATA3.0及以上接口；

	16 
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	》1块1.92TB NVMe U.2 SSD 硬盘，》3块8TB SATA HDD

	17 
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	实配≥8个3.5寸硬盘插槽

	18 
	产品规格
	
	[image: ]硬盘其他参数要求
	[image: ]不涉及

	19 
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	≥8

	20 
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	≥0

	21 
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	≥0

	22 
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	》4个1GE网口

	23 
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24 
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	》4

	25 
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	支持RJ45/SFP+

	26 
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及

	27 
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	≥1个VGA接口

	28 
	产品规格
	
	★USB接口
	≥4个USB接口

	29 
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30 
	产品规格
	
	其他接口
	≥1个BMC管理端口

	31 
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	整机电源模块按1+1冗余或N+1冗余配置

	32 
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥2

	33 
	产品规格
	
	★电源功率
	≥1300W

	34 
	产品规格
	
	电源指示灯
	配备电源指示灯，指示待机、工作异常等状态

	35 
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36 
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	≤高90(mm)×≤宽460(mm)×≤深850(mm)

	37 
	产品规格
	
	服务器导轨
	不涉及

	38 
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及

	39 
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10～35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%,贮存运输相对湿度20～93%(40℃);大气压86～106kPa

	40 
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41 
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42 
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定

	43 
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44 
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45 
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	不涉及

	46 
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47 
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48 
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口

	49 
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及

	50 
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51 
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52 
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/0模块等处理器与存储部件、网络部件、I/0部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53 
	功能要求
	
	★密码算法实现
	不涉及

	54 
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55 
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	不涉及

	56 
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	不涉及

	57 
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	RAID 模式支持 RAID 0/1/10/5

	58 
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	RAID 卡支持电池或电容备份单元

	59 
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60 
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61 
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62 
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63 
	功能要求
	
	其他功能
	支持关键部件冗余（包括电源、风扇等）

	64 
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；2)支持静态IP设置网络功能；3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；4)支持日志信息导出和记录删除功能；5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；15)支持设置口令策略功能；16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；21)应支持固件版本查询、固件升级22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	
	
	
	
	

	65 
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	不涉及

	66 
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；b）支持上电初始化界面显示 CPU 信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；c）支持设置界面中英文显示切换功能；d）支持查看 PCIe 设备信息，SATA设备信息功能；e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；g）支持安全启动功能；h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；j）支持 RAID 识别和启动功能；k）支持串口重定向功能；l）支持固件更新功能；m）支持 BIOS 固件设置的恢复出厂功能；n）支持网络引导启用和关闭功能

	67 
	功能要求
	
	★远程控制
	不涉及

	68 
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	不涉及

	69 
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	不涉及

	70 
	功能要求
	
	★操作系统功能
	不涉及

	71 
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB 18030的有关规定

	72 
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73 
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74 
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75 
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	不涉及

	76 
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU(内存、硬盘)的故障并发出告警

	77 
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	支持内存故障智能预测和自愈修复，提前自动硬隔离，避免内存故障引起的非预期宕机以及内存寿命的降低

	78 
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	支持硬盘故障智能预测，基于故障模型预测出硬盘的故障

	79 
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	支持 PCIe 链路故障智能诊断，判断出现故障的 PCIe 链路

	80 
	安全要求
	
	内存故障隔离
	支持内存故障隔离，在内存产生 CE故障时，内存地址被隔离成功，服务器正常运行，业务系统不中断

	81 
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	支持内存、PCIe 卡的故障精准告警功能，触发告警并明确指示具体的故障位置

	82 
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	支持异常下电关键数据保护，支持数据备份恢复机制，防止系统异常掉电导致的数据文件丢失

	83 
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	支持 BMC/BIOS 固件双镜像保护，运行异常时自动切换到备份镜像运行，提升系统稳定性

	84 
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	支持 CPU 核发生不可纠正故障后，重启后由 BIOS 隔离该故障核，OS不可见，防止 OS 再次使用导致系统异常，核 0 除外

	85 
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及

	86 
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及

	87 
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及

	88 
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	不涉及

	89 
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的 字符串不能被设置为用户口令

	90 
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91 
	安全要求
	
	双因素鉴别
	支持使用客户端证书和证书密码的双因素鉴别方式登录管理系统

	92 
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93 
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	支持带外管理系统中的用户告警接收邮箱进行匿名化处理

	94 
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95 
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议(如SSH或HTTPS等)传输用户的敏感信息

	96 
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	不涉及

	97 
	安全要求
	
	漏洞管理
	不涉及

	98 
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	不涉及

	99 
	安全要求
	
	增强要求
	不涉及

	100 
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB 4943.1的规定

	101 
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T 26572的要求

	102 
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.5GHz

	103 
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥32

	104 
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥64MB

	105 
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	≥64GB

	106 
	性能要求
	
	★内存速率
	≥5600Mhz

	107 
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	安装的硬磁盘转速不小于7200rpm

	108 
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	配备RAID卡且RAID卡有缓存容量，容量不少于4GB

	109 
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	不涉及

	110 
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及

	111 
	性能要求
	
	板载网卡速率
	≥4个1GE电口

	112 
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T 9813.3的有关规定

	113 
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114 
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115 
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	不涉及

	116 
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	RAID卡应适配两种或以上厂商产品

	117 
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118 
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119 
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120 
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121 
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122 
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123 
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	兼容2款及以上虚拟化软件

	124 
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	不涉及

	125 
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值(MTBF的不可接受值)不得低于30000h

	126 
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	127 
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128 
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T 9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129 
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a) 提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b) 提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130 
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131 
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a) 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于 3 年；
b) 设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于 6 年；
c) 产品停止服务时间应提前 1 年告知客户；
d) 产品发布日期需在随机文件中明确

	132 
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133 
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及

	134 
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	不涉及

	135 
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	随服务器打包提供开机箱工具

	136 
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及

	137 
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及

	138 
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139 
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能；

	140 
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141 
	服务要求
	
	服务保障升级
	供应商有偿提供远程技术支持、软件授权服务、备件更换服务、现场支承服务

	142 
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143 
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及

	144 
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145 
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货



image1.png




