天津港保税区第一中学多媒体触屏一体机设备

采购项目需求书

（货物-通用类）

一、项目背景

2026年9月，新建教学楼将全面投入使用，为提升教学效率与体验，优化课堂教学模式，满足学生多样性学习要求，计划采购一批多媒体触屏一体机设备。
二、项目预算

第一包：554400元；

三、资格要求

（一）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。须提供证明供应商具有独立承担民事责任能力的相关证件；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供书面声明函；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供书面声明函；

（四）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。须提供书面声明函；

（五）本项目不接受联合体参与磋商。

四、技术要求

第一包：天津港保税区第一中学多媒体触屏一体机设备采购项目
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲多媒体触屏一体机
	显示：

1.屏幕采用≥86英寸，屏幕分辨率≥3840x2160,显示比例：16:9;

2.背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，灰阶等级>256级；

3.表面覆盖钢化玻璃，表面硬度≥9H,透光率不低于90%,且具备防眩光效果；

4.亮度≥350nit,对比度≥1200:1,色彩度1.07B,可视角度≥178°;

5.响应时间≤6ms,频率60Hz,色彩覆盖率≥NTSC68%;

6.支持可自定义图像设置，可对对比度、屏幕色温、图像亮度、亮度范围、色彩空间进行更进一步调节设置；

★7.多媒体触屏一体机具有抗强光干扰功能:抗光试验室外阳光照射试验将显示器置于室外阳光下，用十点触摸笔在屏幕上划线十点划线连贯无断线无诡点。室内白炽灯照射试验将显示器置于200w高功率白炽灯照射下，用十点触摸笔在屏幕上划线十点划线连贯无断线无诡点；

★8.整机支持纸质护眼模式，可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整;支持纸质纹理:牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸;支持透明度调节;支持色温调节;纸质护眼模式下，显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰；

★9.整机采用硬件低蓝光背光技术，在源头减少有害蓝光波段能量，蓝光占比(有害蓝光415~455nm能量综合)/(整体蓝光400~500能量综合)<50%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄；

触控交互：

1.支持双系统中进行40点或以上触控；

★2.为保证教学的精细书写，多媒体触屏一体机产品需要支持≥2.5mm细笔的书写，且需要支持不少于5支≥2.5mm细笔的同时书写；

★3.为保证操作便捷性，需要具有五指短按(不得超过1S)桌面任意位置调出操作菜单功能，并且可将操作菜单作为悬浮窗拖动到桌面任意位置方便随时调用，悬浮窗1S后不使用自动回到左侧或右侧边框处并半隐藏；

★4.多媒体触屏一体机触摸书写响应时间≤4ms;多媒体触屏一体机屏幕触摸有效识别高度≤3.5mm;触摸精度 90%以上的触摸区域为士1mm；

5.支持触摸菜单，实现返回键、主页、菜单、任务预览、通道切换、音量调整、亮度、快捷操作等；

★6.多媒体触屏一体机具备在不关闭多媒体触屏一体机电源的情况下通过触摸方式可一键点击息屏按键，达到关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过 90%，并可通过三指触控屏幕唤醒系统；

★7.支持4种擦除方式:点擦，圈选擦除，手势擦除，一键滑动清屏；支持更改白板界面背景，提供11种默认背景色选择及6种背景图片选择；支持任意切换批注笔触粗细以及批注颜色选择≥6种；

8.支持移动终端只需扫描二维码即可保存会议纪要，无需将手机网络更改为和机器在同一局域网；支持至少两位同学在选择书写的状态下能够同时进行书写和使用手势识别擦除，两位同学之间互不影响；支持添加白板书写页数，不得少于添加50页，支持预览已添加页面书写内容；支持白板书写界面插入图片、视频、文件、表格、形状、导图、PDF、快传，图片/视频可进行缩放、旋转、拖拽移动、删除；白板支持文字、形状识别功能，可将手写字体转换成标准字支持多国语言识别；为方便教学，白板支持常用图形智能识别不得少于6种，如圆形、三角形、长方形等；为方便教学，白板支持常用工具不得少于6种，直尺、圆规、三角板、量角器、计算器、计时器、聚光灯、分组、表格相机(可切换为高拍仪设备)功能，满足在书写白板的同时配合不同的应用方式；支持在线收搜图片和视频功能，长按可拖动到白板；支持OPS信号和HDMI1信号在白板里面实现窗口化；通过移动板面可扩大书写区域，也可以将白板局部任意放大缩小进行缩放漫游；

9.可通过五指调取悬浮球，悬浮球功能不得少于16个快捷功能，并可以在16个功能中自由选择添加；

内置电脑及其组件：

★1.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；

★2.整机内置2.0声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率≥60W，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB;整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；

3.不低于13.0Android板卡，CPU不低于A55四核，GPU≥MaliG52,RAM 4G,ROM 32G;安卓系统下提供白板书写、WPS软件，文件管理、网页浏览、多屏互动功能；

★4.整机具备≥7个中文带丝印标识的前置物理按键：电源、护眼、设置、音量+、音量-、图像比例、录屏，1个针孔式OPS一键还原；按键可实现系统的开/关机、熄屏的操作。关机状态下轻按按键可开机，开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机；

★5.整机具备≥6个前置接口：支持双通道USB3.0*3,非转接HDMI*1,TOUCH USB*1,Type-C*1(半功能type-c,USB2.0)，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；

7.为满足客户要求接口不得少于HDMI2.0IN≥2,USB2.0≥2,USB-Touch≥1，USB3.0≥3，RJ45≥1，RS232≥1，SPDIF UT≥1，SPDIF0UT≥l,Earphone≥1，MIC IN≥1,0PS≥1，TYPE-C≥1;摄像头麦阵模块接口≥1；

8.多媒体触屏一体机支持.Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6;工作距离≥12m；

9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准；多媒体触屏一体机需具备硬件高清解码功能，视频解码支持H.264H.265协议；

★10.整机内置摄像头≥1300万像素，可拍摄输出不低于4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥135度；拾音距离≥8m;.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；

11.包含1只触控笔；

12.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz~1KHz，高频段2KHz~16KHz分别有-12dB~12dB范围的调节功能；

内置电脑及其组件：

★1.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；

★2.整机内置2.0声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，总功率≥60W，整机扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥88db，10米处声压级≥73dB;整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm；

3.不低于13.0Android板卡，CPU不低于A55四核，GPU≥MaliG52,RAM 4G,ROM 32G;安卓系统下提供白板书写、WPS软件，文件管理、网页浏览、多屏互动功能；

★4.整机具备≥7个中文带丝印标识的前置物理按键：电源、护眼、设置、音量+、音量-、图像比例、录屏，1个针孔式OPS一键还原；按键可实现系统的开/关机、熄屏的操作。关机状态下轻按按键可开机，开机状态下轻按按键可熄屏/唤醒，长按按键可关机；

★5.整机具备≥6个前置接口：支持双通道USB3.0*3,非转接HDMI*1,TOUCH USB*1,Type-C*1(半功能type-c,USB2.0)，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时可在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线；

7.为满足客户要求接口不得少于HDMI2.0IN≥2,USB2.0≥2,USB-Touch≥1，USB3.0≥3，RJ45≥1，RS232≥1，SPDIF UT≥1，SPDIF0UT≥l,Earphone≥1，MIC IN≥1,0PS≥1，TYPE-C≥1;摄像头麦阵模块接口≥1；

8.多媒体触屏一体机支持.Wi-Fi制式支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax，支持版本Wi-Fi6;工作距离≥12m；

9.整机支持蓝牙Bluetooth 5.2标准；多媒体触屏一体机需具备硬件高清解码功能，视频解码支持H.264H.265协议；

★10.整机内置摄像头≥1300万像素，可拍摄输出不低于4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥135度；拾音距离≥8m;.整机摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果；

11.包含1只触控笔；

12.整机支持高级音效设置，可以调节左右声道平衡；在中低频段125Hz~1KHz，高频段2KHz~16KHz分别有-12dB~12dB范围的调节功能；
	套
	30
	否
	否

	
	
	1.86寸黑板配套副屏，采用蜂窝板+型材；

2.互联黑板互联快捷键一键分享可实现教学画面的快速分享；

3.互联黑板支持推送≥4块板书界面的同时展示在主屏，形成对比教学作用，保存后的数据可以快速调用“手势”工具进行手势缩放观看;

4.互联黑板互联快捷键一键启动录屏功能，可以实现电脑桌面和≥4路摄像头画面同时录制；

5.黑板互联快捷键具备≥3种常用颜色笔设置（包含但不限于：白笔、红笔、蓝笔），上下翻页可以快速查看页面记录信息，上下翻页后，用户在互联黑板书写时会自动切换至上下翻页前的页面；

6.整机开机后，无需点击主屏软件，可通过左右互联黑板快捷键直接进入互联书写软件界面；

7.互联黑板书写可等比例交叉（如：左投右，右投左）推送到主屏，且投屏支持≥3种主流显示比例（如，4:3、16:9等）；用户亦可手动输入互联黑板的宽高比；

8.具有锁板模式，教师可自由选择是否进行板书记录与板书同步，锁板状态可支持用户在互联黑板上进行作图演示，而不干扰主屏的显示效果；

9.互联黑板支持启动投票功能，可通过手机微信扫码，进行投票数据反馈统计，投票可设置为“单选题”、“多选题”、“是非题”，为使用户可以清晰的查看投票题目，扫描时亦会将投票题目以图片的形式下发至每个投票终端，并且投票的题目可以是互联黑板撰写的题目也可以是主屏任意区域的截图题目；

10.互联黑板支持批注模式（页面批注，桌面批注），进入批注模式后可以支持当前画面在100%--600%的手势缩放，桌面批注可支持批注后画面的自动保存；
	套
	30
	否
	否

	2
	OPS
	OPS：I7-12代，32G内存-512G固态硬盘

含正版系统激活
	套
	30
	否
	否

	3
	辅材（线材）
	多媒体触屏一体机至讲台10米高清线、配套网线、定制2米电源线等（以现场实际情况为准）
	套
	30
	否
	否

	
	
	墙体改造后，以壁挂方式，采用专用定制挂架，副板处单独增设挂点，使多媒体触屏一体机与副屏保持平衡，副屏书写稳定
	套
	30
	否
	否

	4
	非承重结构改造
	1.采用Φ10mm通丝螺杆整体穿墙固定；

2.墙体后侧加装25mm加厚加固垫片配合螺母锁紧，增大受力接触面，分散墙体承重压力；

3.通过穿墙丝杆整体锁死加固，上部布设4根丝杆、下部布设3根丝杆，多点均匀受力，保证整机安装牢固无晃动、无变形；

4.设备穿墙开孔施工完成后，对墙面孔洞及施工破损位置进行精细化修复处理；
	套
	30
	否
	否

	5
	高清展台
	主感光芯片：≥ 1/3.2英寸；主感光像素：≥1600万；输出分辨率：≥3264*2448/4208*3120/4656*3496等三种以上选项；
	套
	30
	否
	否


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品三年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起5日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起2日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：货到现场安装、调试完毕，所有货物使用无质量问题，经验收合格后30个工作日内支付合同总额的60%，第一次付款之日起后6个月内支付合同总额35%的货款，自验收合格之日起满1年后支付合同总额5%货款(特殊情况以合同为准)。

六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
