项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

天津师范大学新建学生公寓计划于2026年9月投入使用，现需采购学生宿舍家具及配套用房办公家具。
二、项目预算

第一包：700万元；

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（二）本项目不接受联合体投标。
四、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）采购清单
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲公寓床
	一、规格(mm)3900*900*2150mm。

二、床架部分：

1.边床架

1.1边床架床腿钢管采用规格（65±2）mm×（100±2）mm×1.5mm优质异形封闭管材，管材侧面设有2条立筋，正面光滑平整，管材外角采用圆角处理，顶底部加装塑料防潮内塞，塑料件采用ABS工程塑料注塑成型。                                      
1.2边床架床头上横管为（25D±2）mm*1.2mm优质异形封闭管材，圆弧向上焊接。

1.3边床架床头下横管为（30±2）mm*（90±2）mm*1.2mm优质矩形封闭管材。

1.4边床架横拉管为（25±2）mm*（50±2）mm*1.2mm优质矩形封闭管材。

1.5边床架底横拉管为（25±2）mm*（25±2）mm*1.2mm优质矩形封闭管材。

1.6边床头封板尺寸为300mm*700mm*18mm，材质采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板制作，使用1.5mm封边条。

1.7*边床架符合 GB/T 700-2006、GB/T 31410-2015、GB/T10125-2021标准：冷弯试验，符合标准要求；可清洁性：墨水，可清洁；中性盐雾试验（500h），保护评级10级，外观评级10级。

中床架

2.1中床架床腿由（60±2）mm*90（±2）mm*1.5mm优质异形封闭管材，管材设有2条或2条以上立筋加工而成。

2.2中床架床头上管为（25D±2）mm*1.2mm优质异形封闭管材，一体折弯成型，与床腿立柱形成上下床的扶手，圆弧向上焊接。

2.3中床架床头下横管为（30±2）mm*（90±2）mm*1.2mm优质矩形封闭管材，下掛洞洞板。

2.4中床架横拉管为（30±2）mm*(60±2)mm*1.2mm优质矩形封闭管材，60面向上焊接，可与桌面连接，增加桌面稳固性。

2.5中床架底横拉管为(25±2)mm*(25±2)mm*1.2mm优质矩形封闭管材。

2.6中床架挡头封板尺寸为300mm*400mm*18mm，材质采用ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板制作，使用1.5mm封边条。
2.7*中床架符合QB/T4767-2014、GB/T 13893.2-2019、GB/T 700-2006标准：涂层厚度，60-130μm；可溶性元素（铅、镉、铬、汞）；耐湿性500h、综合评定等级0级；冷弯试验，符合标准要求。
床屉架

3.1床屉架橫梁为(90±2)mm*(90±2)mm*1.5mm优质异形封闭管材，安装床板处设计的有≥60mm内凹直角台阶，管材下面设有圆弧，减少床下磕碰危险，管材下面设有坡度，增加床下使用空间。

3.2床屉架横拉管为(27±2)mm*(50±2)mm*1.2mm，每架下设有5根，管材下设有⌀25圆弧，减少床下磕碰危险，与床屉大梁为插接结构，并附有静音胶套。                            

3.3护栏为(25D±2)mm*1.2mm优质异形封闭管材，四边梯形成型后与床屉焊接而成，安装完成后，护栏要和床头连接，无外露螺丝，牢固安全。护栏封板尺寸为1500*330*18mm，封板设有观察窗，尺寸为150*400mm，安装时上面采用弹簧轴插入链接，下面采用安装小件使用快牙安装，实现可以快速拆卸更换。

3.4床屉挂件为(30±2)mm*(30±2)mm*200mm*2mm三孔榫卯式挂件，与床屉焊接，焊接长度≥190mm，连接点≥3 个，有防退措施，连接件与立柱增加不少于三个的接触面。床横梁与床立柱连接方式,卡扣式连接。床屉结构经承重测试可达200kg以上，整体稳定性强，配静音胶套。

3.5*床屉架符合GB/T 31588.1-2015、GB/T 31410-2015、GB/T 700-2006标准：湿(盐雾)/干燥/湿气 循环(循环A，(360h))，综合评定等级0级；可清洁性：墨水，可清洁；冷弯试验，符合标准要求。

4.爬梯

4.1梯架采用(⌀32±2)mm*1.2mm优质钢管，经弯管机一次弯制成型，顶部有安全扶手。
4.2踏板尺寸为（100±2）mm*（30±2）mm*（370±2）mm ,采用≥1.5mm 厚冷轧钢板一次冲压成型，踏板上设有防滑凹槽及夜光条安装槽，脚感踩上去呈现软糯舒适感，楼梯下端需与床立柱连接，不允许使用膨胀螺丝固定在地面上，承重力≥200Kg。

4.3*爬梯符合QB/T4767-2014、GB/T 13893.2-2019、 GB/T 700-2006标准：涂层厚度，60-130μm；可溶性元素（铅、镉、铬、汞）；耐湿性500h、综合评定等级0级；冷弯试验，符合标准要求。
5.床板

5.1床板为松木床板（1895±2）mm*（820±2）mm*18mm，单块木板宽度≥110mm，两板之间缝隙≤10mm，经干燥防腐、防蛀、双面净光处理。或选用整张钢制U型瓦楞钢板，由专用设备压制而成，U型槽均匀排布。钢板厚度≥0.6mm，床板设有透气孔，均匀分布。床板与床屉拉撑焊接牢固。

6.蚊帐杆

采用卡扣式固定结构装置，顶端焊接一直径20mm圆形环，圆形环必须全封闭，材质采用钢制圆管，直径16mm，长度≥1000mm,壁厚≥1.0mm，立杆底部插入立柱有封底的外套管内，且立杆底部打孔。

三.床下家具组合：

1.桌面

1.1桌面尺寸为1400mm*580mm*25mm，材质采用ENF级实木多层板双覆防火板制作，近身端鸭嘴设计，其余使用1.5mm封边条，后端设有120mm高档条，桌面上方带有穿线孔，桌面下方带有支撑架，保证桌面牢固结实。
衣柜

2.1衣柜尺寸为400mm*600mm*1690mm，均由18mmENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板组成，使用1.5mm封边条，内部带有一层搁板与∅19mm不锈钢衣杆。柜门带有扣手与旋转锁鼻方便学生使用。
立书架

3.1立书架尺寸600mm*300mm*940mm，均由18mmENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板组成，使用1.5mm封边条，共设有六个空间放置区，互相连接。

吊柜
4.1吊柜尺寸300mm*1215mm*300mm，均由18mmENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板组成，使用1.5mm封边条，均设有三层放置区，连接衣柜和立书架。
抽屉柜

5.1抽屉柜尺寸为250mm*500mm*725mm，均由18mmENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板组成，使用1.5mm封边条，带有一个抽屉和一个储物柜，均带有拉手与旋转锁鼻。
	套
	1748    
	否
	是

	2
	阳台柜
	一、规格(mm)2200*1100*650
二、基材全部采用18mmENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，所有板材四周均PVC封边。衣柜分为四部分，每部分内部设有一块可上下调节隔板，柜门带有拉手与旋转锁鼻，方便学生使用。
	个
	874
	否
	是

	3
	单人床
	一、规格(mm)2000*900*450。

二、床架：

1.1床头、床尾立柱采用（40±2)mm*（40±2)mm*2.0mm方形钢管，上横帐与立柱采用一体注塑成型弯头（带蚊帐座）连接固定，中横管采用30*60*1.8mm矩形钢管，与立柱采用CO2保护焊焊接成一体；下横管采用25*1.5mm方向钢管，与立柱采用CO2保护焊焊接成一体。

1.2床头、床尾护栏采用钢木融为一体受力，高度≥300mm；床头、床尾中横帐上方与床腿加焊一根25*1.5mm方形钢管。内嵌18mm优质环保ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，所有板材四周均PVC封边。
1.3床屉采用冲压挂件外挂式与床头、床尾连接固定，前后两侧采用30*60*1.8mm矩形钢管；床屉内均布5根25*25*1.5mm方形钢管作为受力横管，放置在与床挺内侧焊接的钢制U型托槽上并固定连接。

1.4蚊帐杆：采用4根Φ（16±2)mm*1.5mm圆形钢管，通过注塑弯头插放在床立柱内并在弯头处夹紧固定，上部安装圆环。

1.5床板：采用18mm厚松木板条，下部放置4条实木条与板条自攻螺丝固定连接，表面打磨平整、抛光。或选用整张钢制U型瓦楞钢板，由专用设备压制而成，U型槽均匀排布。钢板厚度≥0.6mm，床板设有透气孔，均匀分布。床板与床屉拉撑焊接牢固。

1.6五金配件：U型托槽采用2mm冷轧钢板一体折弯；冲压挂件采用2mm钢板一体冲压。
	张
	16
	否
	是

	4
	书桌
	一、规格(mm)1400*600*750。

二、参数：整体分为上下两部分；上部为板式立书架采用18mm优质环保ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板，设有3块层板1块隔板，桌面距上方层板≥500mm，外形尺寸1200*300*1090mm。下部为钢木结合桌子带有2个抽屉，桌腿采用40*1.8mm方形钢管，侧面抽屉处横帐采用20*1.5mm方形钢管下方横管采用25*1.5方形钢管，前、后横帐均采用20*1.5mm方形钢管。桌面采用25mm厚优质环保ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木多层板，所有板材四周均PVC封边。
	张
	16
	否
	是

	5
	衣柜
	一、规格(mm)600*600*2100。

二、基材全部采用18mm优质环保ENF级三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板。柜体内部装有一块层板，分为上下两部分上部叠放衣物、下部装有一根不锈钢挂衣杆挂放衣物。
	个
	16
	否
	是

	6
	学习椅
	一、规格常规。

二、参数：

1.1椅架采用（20±2)mm*（20±2)mm*1.2mm冷拔方管，经弯管机弯曲后，用二氧化碳保护焊焊接而成。

1.2连体椅背座板选用东北产优质桦木单板，涂优质环保胶，双贴防火板，利用高频压机一次模压成型，小边做透明涂饰，层次分明。

1.3椅背座与钢架用M6电镀型大帽螺丝配防松螺母。
	把
	3512
	否
	是

	7
	办公桌
	规格(mm)1600*1550*750
材质说明:

1)台面:厚度25mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板。
2)柜体:主体面材采用浸渍胶膜纸,基材采用E0级刨花板。
3)封边:台面采用PVC封边条,厚度2.5mm；柜体采用PVC封边条,厚度1mm。
4)封边:柜体采用优质PVC封边条,厚度1mm,柜体旁板采用2.5mm厚PVC封边条。
5)挡板:厚度8mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级中纤板。
6)封边:挡板采用PVC封边条,厚度0.8mm。
7)横梁:优质冷轧钢,表面静电粉末喷涂,壁厚1.5mm。
8)导轨:优质导轨。
9)铰链:阻尼缓冲铰链。
10)锁具:机械密码锁。
11)线盒:普通翻盖线盒,材质铝合金+ABS。
工艺说明:

1)包覆抽屉:一体成型包覆工艺,无气味、环保、健康;框体连接紧密无缝隙;耐冷热循环无开裂、裂缝、起皱、鼓泡现象。
2)封边工艺:板件采用Z封边工艺,Z字型一次成型,美观无胶缝。
3)斜切工艺:板件边部5mm厚,斜切45°,斜切距离13mm,光滑平整、不易破损、脱落。
功能说明:

1)走线:侧柜底部进线,顶部出线。
	组
	8
	否
	是

	8
	办公椅
	规格(mm)625*590*960
材质说明:

1)面料:优质网布面料,座垫可选优质麻绒面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥6000次。
2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框。
3)座垫:一体成型定型绵,密度≥55kg/m3,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg。
4)扶手:PP固定扶手。
5)底盘:"中泰"优质底盘。
6)气杆:韩国"三弘"三级气杆,行程85±3mm。
7)五星脚:直径640mm尼龙五星脚。
功能说明:

1)腰托调节:上下旋转调节各40°。
2)底盘调节:STG背座同步倾仰,单档初始位置锁定,旋钮可调节倾仰松紧力度。
	把
	8
	否
	是

	9
	沙发（二人位）
	规格(mm)1600*820*780*430
材质说明:

1)皮革:沙发整体使用聚氯乙烯（PVC）人造革,干/湿擦色牢度沾色≥4级,褪色≥4级,耐磨性（Ⅰ-1）80000次,（Ⅰ-2,Ⅰ-3）60000次表面无破裂。
2)海绵:座背优质回弹海绵,座面密度≥30kg/m3,其他部位≥20kg/m3;扶手采用乳胶棉+切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物。
3)沙发脚:铁制沙发脚,表面静电粉末喷涂,壁厚2mm。
4)软包填充:沙发软包整体使用切割回弹海绵+6D聚酯纤维织物,柔软舒适。
	张
	4
	否
	是

	10
	茶几
	规格(mm)1000*600*420

材质说明:

1)长方形茶几。
2)台面:厚度18mm,面材采用浸渍胶膜纸饰面,表面稳定性好,层次感优,耐污抗磨性强;基材采用E0级刨花板。
3)封边:台面采用PVC封边条,厚度1mm。
4)支撑钢架:圆管采用Q195钢,圆盘采用SPHC,表面静电粉末喷涂。
	个
	4
	否
	是

	11
	钢制文件柜
	规格(mm)900*400*1850
材质说明:

1)柜体:基材采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,喷涂完成后背板厚度不低于0.7mm，两侧旁板厚度不低于0.8mm。
2)铰链:阻尼缓冲铰链。
3)锁具:普通正面锁。
4)门板玻璃:普通玻璃,厚度5mm。
5)导轨:优质导轨。
6)上玻中抽下开门柜。

	个
	8
	否
	是

	12
	折叠桌
	规格(mm)1400*550*750
材质说明:

1)移动培训桌。
2)桌脚:采用梯形管，壁厚≥1.8mm,表面静电粉末喷涂。
3)拉手:采用AL6063-T5铝合金椭圆管，壁厚≥2.0mm,表面静电粉末喷涂。
4)立柱:采用φ50圆形钢管，壁厚≥1.5mm;立柱接头采用铝合金一体压铸成型,表面静电粉末喷涂。
5)托臂:主材采用80*20矩形管，壁厚≥1.5mm,表面静电粉末喷涂。
6)脚轮:螺杆轮,PU材质。

	张
	36
	否
	是

	13
	折叠椅
	规格(mm)560*580*810
材质说明:

1)面料:优质网布面料,干擦色牢度≥4级,耐磨性≥12000次。
2)椅背:尼龙+30%玻纤一体成型背框。
3)座垫:裁切棉,密度25kg/m3±1.5,座垫配置E1级曲木板,座面承重136kg。
4)椅轮:后脚配置PA小滑轮。
5)椅架:钢架,异型管,壁厚1.5mm,表面静电粉末喷涂。
功能说明:

1)折叠收纳:坐垫可向上翻转,水平堆叠收纳。
	张
	72
	否
	是


整体要求：

（1）设计说明:整体结构合理，连接牢固，无坚硬棱角及毛刺，学生容易接触的部位采用圆角处理，减少意外碰撞时对人体的伤害。
结构：整体钢管焊接，插接式组装。两人位连体公寓床每人一独立床位，功能分开，均为上床下桌。床架与步梯、书桌连接，并成一体，确保床体更加牢固耐用。家具颜色中标后由采购人确定。
（2）所用原材料必须为足尺原料，几何尺寸误差不得超过国家规定标准。
★（3）所有钢质结构表面要求作抛丸（或酸洗磷化），静电喷涂处理、无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，抗菌、色泽美观。所有钢质结构要求用二氧化碳气体保护焊嵌入式焊接，各部位焊接口均要求为闭合焊接，即满焊口，无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。
★（4）所有金属表面喷涂材料必须符合国家规定的环保标准；塑粉粉末涂料，色泽均匀，无粉化、起泡开裂、剥落等异常现象，符合HG/T 2006-2022标准。
★（5）所有主材必须符合以下质量标准：
钢管：符合GB/T 3094-2012、GB/T 24195-2009标准：抗拉强度370-500MPa、下屈服强度≥235MPa、断后伸长率≥25%；循环加速腐蚀试验60个循环（480h）；起泡等级0级、生锈等级0级、开裂等级0级、剥落等级0级。

三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板：符合GB/T39600-2021、GB/T42996.1-2023、JC/T2039-2010、GB/T 29899-2024标准：甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³（ENF级）；三甲苯未检出；抗菌防霉耐久性能（抗菌耐久性）：变化考克氏菌（变异库克菌）、恶臭假单胞菌、酿脓链球菌、霍乱弧菌均≥99.9%；醛酮类化合物，15种化合物均≤0.2mg/m³。

封边条：符合QB/T4463-2013标准：表面应无皱纹，无明显的气泡，无明显色差，耐干热，耐冷热循环，耐开裂性1级，甲醛释放量＜0.1mg/L。

胶粘剂：符合GB 18583-2008标准：游离甲醛≤0.5g/kg、苯≤5.0g/kg、甲苯和二甲苯≤200g/kg。

胶套：符合GB18584-2024、GB/T7141-2008标准：邻苯二甲酸酯：【邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）】总量≤0.1%、【邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）】总量≤0.1%，多环芳烃（苯并[a]芘≤1.0mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg；热老化（50℃）500h：冲击强度保持率≥60%，外观颜色变化≥4级。

冷轧钢板：符合GB/T 11253-2019、GB/T 13448-2019标准：弯曲试验（180°） 无可视裂纹；耐有机溶剂试验 100次、杯突试验≥6mm，无开裂、耐酸碱试验（24h），综合评定等级0级、耐磨性试验：500r,损失质量不大于0.1mg、镜面光泽(60°）不低于75GU。

塑料件：符合GB18584-2024、GB/T7141-2008标准：邻苯二甲酸酯：【邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）】总量≤0.1%、【邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）】总量≤0.1%，多环芳烃（苯并[a]芘≤1.0mg/kg、18种多环芳烃（PAH）总量≤10mg/kg；热老化（50℃）500h：冲击强度保持率≥60%，外观颜色变化≥4级。

塑粉：符合GB/T 21866-2008标准：抗细菌性能：金黄色葡萄球菌 抗细菌率≥99%、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99%；抗细菌耐久性能：金黄色葡萄球菌 抗细菌率≥99%、大肠埃希氏菌（大肠杆菌）抗细菌率≥99%。

铰链：符合QB/T 2189-2013标准：过载 ：水平静载荷、垂直静载荷；功能-耐久性8万次，均符合标准要求。

滑道：符合QB/T 2454-2013标准：过载： 垂直向下静载荷；水平侧向静载荷； 猛关或猛开，均符合标准要求。

床板：木质床板符合GB/T3324-2024、GB/T 1927.9-2021标准：木材含水率：8%-12%；抗弯强度≥70MPa。U型瓦楞钢板床板符合GB/T 31588.1-2015、GB/T1766-2008标准：湿(盐雾)/干燥/湿气 循环45次(循环A，(360h)) ，综合评定等级0级。
（7）床内外两侧均装护栏板，防止物品掉落。

（8）塑料套脚采用外套式，高度5cm。
（9）五金件选用国产优质五金件。
五、商务要求

★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：家具产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、空气质量检测费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品8年免费上门保修，提供所投公寓床的插座2年免费上门保修终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。
3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5.公寓床等家具安装完成后，采购人随机抽查18间宿舍(每层2间)，由第三方检测空气质量并出具检测报告，费用由中标供应商结算。
6. 提供现场技术培训。
★（三）交货要求
1. 交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需家具外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、家具使用所必须的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
2. 交货期：签订合同之日起40日内到货，货到之日起15日内安装完成（特殊情况以合同为准）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。
3. 交货地点：天津师范大学。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。投标人须确保所供产品为全新原厂正品，

★（四）付款方式

签订合同之日起10日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★六、验收标准与方法
（一）所用原材料几何尺寸误差不得超过国家规定标准。

（二）提供核心产品（▲）部件（边床架、中床架、床屉架、爬梯、床板、钢管、冷轧钢板、塑料件、胶套、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面实木颗粒板、实木多层板、封边条、粘胶剂、铰链、滑道、锁具、塑粉、U型瓦楞钢板）由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的完整抽样检测报告。

（三）提供成品家具（公寓床、床下衣柜、阳台衣柜、床下学习桌、书桌、学习椅、单人床）由第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的完整抽样检测报告，需符合QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准。

（四）按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

（五）公寓床等家具安装完成后，采购人随机抽查18间宿舍(每层2间)，由第三方检测空气质量并出具检测报告，费用由中标供应商结算。
七、其他要求

样板间所需家具由中标方提供。

注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

