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1、 项目背景
目前我单位现有车辆频繁出现大修情况，维修成本略高，严重影响正常使用，为全面提升执法响应效率、保障执法人员出行安全，因此，我单位提交购车请示，拟申请更新大客车1辆，车型为国产品牌，并得到购车批复，现通过政府采购平台进行招标采购。
2、 项目预算
项目预算总金额450000元。
预算应包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆保修期限不低于2年或者行驶里程50,000公里；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在保修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
★五、交货要求
交货时间：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。
交货地点：天津市滨海新区大港学海路78号
★六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%。




大客车技术参数
	整车
	配置项
	配置描述

	
	车长
	10.9m≤车长≤11m

	
	车宽
	2.5m≤车宽≤2.55m

	
	车高
	3.5m≤车高≤3.6m

	
	★轴距
	≥5550mm

	
	★总质量
	15800kg≤总质量≤16500kg

	
	燃料种类
	柴油

	底盘
	发动机
	≥310马力，国内优质品牌发动机。

	
	发动机形式
	直列，六缸，液冷，增压中冷高压共轨柴油机

	
	排量
	≥7600ml

	
	最大功率
	≥228kW

	
	排放标准
	国六

	
	变速器
	国内优质品牌，手动六速变速器

	
	变速器形式
	两软轴远距离操纵器

	
	电子稳定控制系统
	国产 ABS

	
	悬架系统
	钢板弹簧

	
	车桥
	东风车桥，前桥：≥5.5t , 后桥：≥11t

	
	★轮胎
	全车真空轮胎，轮胎型号11R22.5

	
	制动系统
	前盘后鼓制动器，加电涡流缓速器，ABS防抱死

	
	轮辋
	钢制轮辋

	
	风扇电离合器
	风扇电离合器

	
	油箱
	≥240L

	
	车辆限速
	有发动机ECU限速（100km／h，有超速报警功能）

	车身
	内饰
	浅色内饰基调

	
	地板结构
	凹地板结构

	
	地板革
	仿木纹耐磨地板革

	
	行李架配置
	两侧内行李架

	
	乘客门
	全铝外摆式乘客门

	
	窗帘配置
	浅色软布垂条窗帘

	
	遮阳帘
	前风挡单幅遮阳帘

	
	顶风窗配置
	2个带换气扇顶风窗

	
	灭火器
	2个4kg干粉灭火器

	
	灭火弹
	发动机舱自动灭火弹

	
	安全锤
	6把防盗警报安全锤（其中司机处1把）

	
	侧窗配置
	侧窗：两侧末上内嵌式推拉窗，其余全封闭单层钢化玻璃

	
	行李舱门
	手动上翻门

	
	外后视镜
	电动电除霜兔耳外后视镜

	
	空调
	顶置非独立单冷空调（制冷量不低于30000Kcal／h）

	
	除霜器配置
	内外循环大功率水暖除霜器

	
	取暖系统
	车内安装独立采暖壁挂式散热器，前门安装踏步取暖器，驾驶区安装取暖器

	
	司机扇
	加装司机风扇

	
	司机椅
	仿皮气囊减震可调司机椅(三点式安全带)

	
	座椅数量
	47+1座

	
	乘客椅安全带
	全车三点式安全带

	
	乘客座椅模块
	高靠背座椅，前后可调,可横移,无脚踏,浅棕拼黑PVC

	电器
	长条灯配置
	顶置厢灯

	
	行车记录仪
	新标准行车记录仪，卫星定位终端

	
	倒车监视系统
	单探头彩色监视器（倒车）

	
	USB手机充电接口
	驾驶区1个USB手机充电器模块

	
	车载电脑
	车载电脑专业版



                                       

