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第一部分  投标邀请函
受天津市天津中学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市天津中学普通高中学科教室、创新实验室提升项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市天津中学普通高中学科教室、创新实验室提升项目
（二）项目编号：TGPC-2025-A-0451
二、项目内容
第一包：教学设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起15日内到货，货到之日起15日内安装（施工）完成。
第二包：教学设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起15日内到货，货到之日起15日内安装（施工）完成。
第三包：教学设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起15日内到货，货到之日起15日内安装（施工）完成。
第四包：教学设备1批（采购需求详见附件），合同履行期限：签订合同之日起15日内到货，货到之日起15日内安装（施工）完成。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算
第一包：1349552元。
第二包：478710元。
第三包：1266738元。
第四包：707000元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
[bookmark: _Toc412903615]（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（二）本项目不接受联合体投标。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2025年11月10日至2025年11月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
（三）本项目不组织踏勘现场和标前答疑会。
七、网上应答时间
2025年11月10日9:00至2025年12月1日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2025年12月1日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2025年12月1日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2025年12月1日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）
（三）联系人：范志刚、杨光
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059
3. 采购文件咨询：022-24538217
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津市天津中学
（二）采购人地址：天津市南开区中孚路41号
（三）采购人联系人：刘维
（四）采购人联系电话：022-60188728 
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：
1. 联系部门：天津市天津中学
2. 联系地址：天津市南开区中孚路41号
3. 联 系 人：刘维
4. 联系方式：022-60188728
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
十四、招标代理服务费
本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	集中采购目录外产品报价合计（万元）
	费率

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.65%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-100000
	0.05%


服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。
中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。
名        称：天津市公共资源交易中心
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行 
1205 0162 4900 0000 0675
银行联行号：105110039436
纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C
地址：天津市河东区红星路79号
缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/
缴费及开票咨询电话：022-24532012
十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》
2025年11月10日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。
【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。
【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。




政府采购支持中小企业政策提示函
【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。
【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
【注意事项】
1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。
3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。
【政策目录】
1.《中华人民共和国政府采购法》第九条
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条
3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）
6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。
诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。
经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。
一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：
1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；
2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；
3.供应商并未中标，没有产生危害后果；
4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；
5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。
 法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。


第二部分  招标项目要求
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
一、项目背景
本项目属于工业行业
二、技术要求
★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）第一包全自动数显立式高压蒸汽灭菌器投标人须承诺若是所投产品的制造商进行安装，提供其《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目至少包含：压力容器制造）；若不是所投产品的制造商进行安装，先取得所投产品制造商的授权，同时提供其《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可子项目至少包含长输管道安装或锅炉安装或公用管道安装或工业管道安装）。
（三）采购清单
第一包：技术参数 
★1. 投标产品实质性要求
所投全自动数显立式高压蒸汽灭菌器的制造商具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目至少包含：压力容器制造），提供证书扫描件。
2．技术参数
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于集采目录内产品

	
	普通高中生物（组培）学科教室
	
	
	
	

	1
	智能光照培养箱
	1、箱体外部采用冷轧钢板焊接成型，静电喷塑防锈处理，内部采用不锈钢制作，易清洁耐腐蚀；
2、箱体保温采用整体高密度聚氨酯材料发泡工艺，保温性能良好，且美观、坚固耐用；
3、箱内隔板高度随意调节或拆卸，可满足不同苗期生长需求；
●4、人机界面采用≥4.3寸彩色触摸屏智能控制器，温度、光照强度、运行状态等多组数据一屏显示；
●5、培养箱自带照明开关，方便黑暗条件下观察培养；
6、控制器安全管理含多级密码保护，分别为管理员、厂商技术人员；
7、培养箱光源采用特制350-800nm全光谱LED冷光源植物生长灯，且峰值波长660nm 的红光光强：峰值波长525nm 的绿光光强：峰值波长450nm的蓝光光强合理配比；
8、光源灯组采用全铝合金支架，散热性能好，有效提高光源使用寿命，每组灯均采用全透明防护罩加以保护，并使用直流低电压供电方式，更加的安全可靠；
9、光源灯组采用卡扣式及防水对接电源线连接，安装在箱体内侧面水平照射，更换时无需任何工具方便快捷；
●10、控光方式采用无极等量调光方式，可以根据不同作物的光照需求，直接输入所需要的光照强度（LUX）；
●11、照明补光30时段循环控制，每段可独立设置光照强度(lux)、生长温度和运行时间，最大循环数9999；
12、培养箱制冷采用压缩机组和环保型制冷剂，冷热交换器均采用全铜制作；
13、培养箱加热采用高温PID加热技术，翅片式不锈钢加热器；
14、箱内空气循环系统采用低噪音轴流风扇配合特制循环风道设计，风力柔和，箱内温度均匀；
15、培养箱标配机械门锁设计，保证样品安全；  
16、容积:280L±10%；      
17、光照度(lux):0～13000LUX(无极调光）；
●18、控温范围:无光照:0～50℃ ，有光照:5～50℃ ；
●18、控温精度:±0.1℃ ；
20、控温波动度/温度均匀度:±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH)；
21、电源:AC220V±10%，50Hz±10%；
22、时间设定:定时运行/连续运行；              
23、工作室尺寸：500mm*520mm*1080mm （±20mm）；    
24、外形尺寸:600mm*640mm*1800mm（±20mm）。
	台
	1
	否

	2
	全自动数显立式高压蒸汽灭菌器
	1、容积：≥50L；
2、最高工作温度：≥134℃；
3、最高工作压力：≥0.25Mpa；
4、时间可选范围：0-9999min；
5、温度可选范围：100℃-134℃；
6、灭菌室尺寸：中不小于318mm*530mm；
7、功率：AC220V/50Hz/2.5KW；
8、全部采用S30408不锈钢材质；
9、升温，排空，灭菌，排汽等过程微电脑控制，全自动运行；
10、LED数码显示灭菌温度和时间；
11、手轮式快开门结构；
12、双重连锁安全装置:门未关好机器无法工作;灭菌桶内有压力，机器无法开门；
13、超压自泄，过温、过流、缺水保护；
14、玻璃钢罩防止烫伤；
15、灭菌结束，声光报警；
16、可选配干燥功能。
	台
	1
	否

	3
	电子天平
	1、液晶显示，外接电源，具有自动校准功能，全量程去皮功能；                                                                         
2、称量范围：不低于0～300g；                                                                         
3、灵敏度≤0.001g；                                                                         
4、适应湿度50-85%。
	台
	1
	否

	4
	电子天平
	1、液晶显示，外接电源，具有自动校准功能，全量程去皮功能；
2、称量范围：不低于0～600g；
3、灵敏度≤0.01g；
4、适应湿度50-85%。
	台
	1
	否

	5
	微量可调移液器
	1、人体学的手柄挂钩设计；
2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置；
3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调；
4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌；
5、五种规格为一套，量程分别为：0.5-10μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL、1000-5000μL。
	套
	4
	否

	6
	移液器架
	平板式，亚克力材料，≥5个位置
	个
	8
	否

	7
	植物生长记录仪
	植物生长记录仪是一款实时记录植物生长过程的创新产品。可以定时拍照记录植物生长过程，使我们能够更好的分析外部环境对植物生长的影响。
1、工作环境不低于-20-60℃；
2、LCD显示屏，抓拍速度1.0秒；
3、镜头角度≥120度，≥1600万像素照片；
4、三个拍摄感应器，可定时拍照；
5、超长待机时间可达≥8个月；
6、外形尺寸：130mm×80mm×70mm（±20mm）。
	台
	1
	否

	8
	耗材包
	四种规格吸头不少于(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各≥2包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各≥5个；实验用组培瓶（ZP9-150组培瓶(≥150mL)，可反复使用，无需更换封口膜）≥5箱（≥120瓶每箱）；
	套
	1
	否

	9
	组培试剂盒
	MS培养基,细胞分裂激素\生长素,使用说明等
	套
	10
	否

	10
	组培接种服
	白色,棉布大褂
	套
	20
	否

	11
	温湿度计
	1、超大屏幕液晶显示，直观，方便；
2、同屏显示温度，湿度，时钟；
3、室内外双路测温，单路测湿；
4、12/24小时时钟显示，可设置定闹功能；
5、最大，最小温湿度值记忆功能；
6、温度测量范围：室内温度：不少于-30℃- +50℃；
7、室外温度：-50℃- +70℃；
8、湿度测量范围：20%RH-99%RH；；
9、显示分辨率：温度：0.1℃ 湿度：1%RH；
10、测量精度：温度：+/-1℃ 湿度：+/- 5%RH；
11、供电电压：1.5V（一节7#碱性电池）。
	台
	1
	否

	12
	▲中央实验台
	一、中央操作台：规格：4000*1500*850mm(±5mm)
（一）台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
台面满足以下要求：
●A.外观要求：参照T/CIQA10-2020的要求，外观为五面坯体，表面釉面为烧成颜色；坯体敲碎后，无空洞、无直径2mm以上气泡、无杂色，为一体实芯坯体；釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构，釉面为烧成颜色，非坯体颜色。
●B.耐化学腐蚀性能：为保证台面耐化学腐蚀的稳定性，参照T/CIQA10-2020标准，台面耐化学腐蚀性不低于GLA级。
●C.抗冲击性能：为保证台面使用的安全性，参照T/CIQA10-2020标准，台面抗冲击性（恢复系数）不低于0.832。
●D.放射性核素限量要求：参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准，检测结果：内照射指数≤0.4。颜色稳定性：为保证台面的美观度，参照GB/T17657-2022标准,耐光色牢度不低于4级。
（二）柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0m一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。
（三）门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
（四）上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（五）地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（六）隔板：活动隔板。
（七）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（八）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（九）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。
（十）选用实验室专用可调地脚，承重性强。
（十一）现场组装调试，安装到指定位置。
二、学生凳：数量:12个；规格：Φ320*H450-550mm（±5mm）
材质：采用ABS新料一次注塑成型
凳面规格：≥Φ320*37mm（±5mm）八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，气压杆升降，升降高度为450-550mm。
凳腿：采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。
	张
	1
	是

	13
	实验室边台 
	一、实验室边台：规格：4000*750*850mm(±5mm)
（一）台面采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
（二）柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。
（三）门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
（四）上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（五）地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（六）隔板：活动隔板。
（七）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（八）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（九）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。
（十）选用实验室专用可调地脚，承重性强。
（十一）现场组装调试，安装到指定位置。
	张
	2
	是

	14
	仪器柜
	规格：900×450×1850mm(±5mm)
结构：全钢结构
材质：采用冷轧钢板，净厚≥0.8mm，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。
配锁。
	组
	3
	是

	15
	衣帽柜
	1.规格：900*500*1850mm(±5mm)
2.基材：采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm。    
3.锁具：采用扣手挂锁。
4.产品结构：独立两门柜，门外上有标签框，门内设有一层隔板，有挂衣杆。门上有小镜、通风孔。
5.表面装饰：铁板表面磷化处理后，采用环保环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。配锁。
	组
	1
	是

	16
	中央实验台试剂架
	规格：延米*350*900mm(±5mm)
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm*92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用≥8mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏:护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格为≥16mm*40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
4.吊线槽采用冷轧板,尺寸:≥90mm*90mm，钢板壁厚为:≥1.0mm，每节吊线槽安装≥4个220V/10A五孔插座。
5.镁铝合金及挂板表面经酸洗，磷化，采用户外静电粉末喷涂，高温固化处理，具有耐腐蚀防潮等功能。（负责现场安装以及调试）
	延米
	4
	是

	17
	实验室边台试剂架
	延米*250*750mm(±5mm)
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm*92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
★2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用≥8mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏:护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格≥16mm*40mm，厚度≥10mm，镶嵌另色色条。
4.吊线槽采用冷轧板,尺寸:≥90mm*90mm，钢板壁厚为:≥1.0mm，每节吊线槽安装≥2个220V/10A五孔插座。
5.镁铝合金及挂板表面经酸洗，磷化，采用户外静电粉末喷涂，高温固化处理，具有耐腐蚀防潮等功能。（负责现场安装调试）
	延米
	4
	是

	18
	实验室边台吊柜
	延米*300*600mm(±5mm)
★（一）柜体：使用裸板厚度≥1.0mm冷轧板，整柜焊接结构。
（二）实验台柜门：使用裸板厚度≥1.0mm冷轧板，门板、抽面为双层结构，表面平整光滑，采用环氧树脂粉末喷涂标准。附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。   
（三）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（四）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（五）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。(负责现场安装调试）
	延米
	4
	是

	19
	钢制置物架
	规格：1500*600*2000mm(±5mm)
材质：冷轧钢板，厚度为≥1.5mm，静电喷涂。（负责现场安装调试）
	个
	2
	是

	20
	■空调1
	挂机，≥1.5匹一级能耗空调，220V
	套
	1
	是

	21
	搪瓷量杯
	白瓷、内带刻度、≥1000mL、实验室专用
	个
	10
	否

	22
	玻璃组培瓶
	广口、高硼硅玻璃、耐高温耐高压、可重复使用、≥350mL、密封盖
	个
	100
	否

	23
	玻璃组培瓶
	广口、高硼硅玻璃、耐高温耐高压、可重复使用、≥350mL、透气盖
	个
	100
	否

	24
	茶吧机（全自动智能下置水桶一体柜）
	金属侧板、双出水口、多档水温、24小时保温
	台
	1
	否

	25
	电热水壶
	316L不锈钢、≥1.5升
	台
	2
	否

	26
	接线板
	8位总控≥5米（带超功率保护）
	台
	6
	否

	27
	接线板
	6位分控≥3米（带超功率保护）
	台
	6
	否

	28
	整理箱
	收纳抽屉，45正方深型（≥45*45*30）外框卡其色+内框白色透明
	台
	10
	否

	29
	整理箱
	带盖收纳箱、≥容量67L、透明
	台
	10
	否

	30
	整理箱
	带盖收纳箱、≥容量45L、透明
	台
	10
	否

	31
	整理箱
	收纳抽屉，白色，（≥35*50*30）
	台
	3
	否

	32
	人字伸缩梯
	家用七步梯，加粗，铝合金，人字高度≥1.92米、收缩高度≥72厘米
	台
	2
	否

	33
	肥皂
	≥252克
	块
	30
	否

	34
	皂粉
	≥1.3kg
	袋
	5
	否

	35
	胶棉头拖把
	全新版：含一个拖把、一个巨无霸清洁桶、2个原装胶棉头
	个
	2
	否

	36
	胶棉头
	≥38CM，≥2个装
	包
	10
	否

	37
	可折叠水桶
	≥47*28cm
	个
	2
	否

	38
	长柄缝隙刷
	≥3个装
	包
	3
	否

	39
	除尘掸
	≥156*10cm
	个
	3
	否

	40
	多功能喷雾壶
	≥300ML
	瓶
	8
	否

	41
	大吸水清洁布
	≥30*30cm，2片装
	瓶
	10
	否

	42
	防烫手套
	食品级硅胶，五指，加厚
	双
	10
	否

	43
	不锈钢锅
（电磁炉专用）
	1. ≥6.5L大容量
2. 直角锅身
3. 平滑锅口
4. 可视锅盖
5. 防烫手柄
6. 304不锈钢
	口
	4
	否

	44
	不锈钢蒸锅（电磁炉专用）
	1.304不锈钢
2. 带双层蒸笼
3. 可视锅盖
	口
	2
	否

	45
	酿酒玻璃瓶
	1.≥10升5斤，304瓷芯龙头，口径大、易清洗、装材
2.密封性好、有检测口、换气阀
	个
	6
	否

	46
	护目镜
	1. 规格：
PC聚碳酸脂强化镜片，强抗冲击力，高透光率边框采用ABS；
2. 功能：
眉棱及侧翼防护设计，阻挡上面及侧面飞来的颗粒、液体，为眼部提供全面的保护。镜腿可伸缩长短能够适合各种脸型人群使用；
3. 适用范围：
适用所有交互实验，在实验过程中保护学生眼睛。
	副
	50
	否

	47
	PE环保菜板
	1.食品级、易清洗、一体成型
2.尺寸：宽30cm左右，长40cm左右
	个
	6
	否

	48
	洗菜盆沥水篮
	好清洗、耐摔、不生锈
	副
	6
	否

	49
	鞋套
	一次性、耐磨、不掉絮、防滑、≥500只
	套
	1
	否

	50
	一次性橡胶手套
	贴合度高L码、≥100只
	套
	4
	否

	51
	封口膜
	无菌装≥16mm、≥50只
	袋
	4
	否

	52
	一次性滴管
	≥0.5ml无菌装、≥120只
	包
	1
	否

	53
	消毒喷雾瓶
	≥500ml、瓶身有稀释比例刻度
	只
	8
	否

	54
	面包机
	容量≥1000g,自动发酵
	台
	1
	否

	55
	榨汁机
	好清洗
	台
	1
	否

	56
	水浴锅
	≥6孔，专业款，温度范围精确到0.3，LED液晶显示，高效加热稳定控温
	台
	1
	否

	57
	厨具菜刀
	不锈钢，有保护套，带刀架，易清洗，轻便
	把
	6
	否

	58
	家用真空冻干机
	液晶触摸屏、温控<-50、最大真空度15Pa、置物架层数≥5、冻干面积≥0.56m2
	台
	1
	否

	59
	白瓷托盘
	≥16*22*3(cm)
	个
	10
	否

	60
	塑料托盘
	≥615*400*125(mm)
	个
	5
	否

	61
	烧杯
	≥2000ml
	只
	5
	否

	62
	烧杯
	≥1000ml
	只
	5
	否

	63
	烧杯
	≥500ml
	只
	5
	否

	64
	烧杯
	≥100ml
	只
	10
	否

	65
	烧杯
	≥50ml
	只
	5
	否

	66
	不锈钢酒精灯
	≥200ml
	只
	5
	否

	67
	试管夹
	木质
	个
	10
	否

	68
	试管架
	≥25mm*24孔
	个
	5
	否

	69
	试管
	≥15mm*150mm
	支
	500
	否

	70
	试管
	≥20mm*150mm
	支
	500
	否

	71
	大卷纱布
	≥80cm*1000cm
	包
	10
	否

	72
	无菌棉
	无菌≥500g
	包
	10
	否

	73
	玻璃棒
	≥4mm*250mm
	支
	10
	否

	74
	研钵
	直径≥8cm
	个
	10
	否

	75
	称量纸
	≥100mm*100mm，500张/包
	包
	5
	否

	76
	玻璃漏斗
	≥75mm
	个
	10
	否

	77
	一次性培养皿
	≥90mm，≥500套
	箱
	5
	否

	78
	标签纸
	100张/包
	包
	5
	否

	79
	试管刷
	长≥20cm
	只
	10
	否

	80
	RNA提取试剂盒
	≥50次
	个
	2
	否

	81
	逆转录试剂盒
	≥100次
	个
	2
	否

	82
	无缝克隆试剂盒
	≥60次
	个
	2
	否

	83
	荧光定量预混酶预混液
	≥1mL*5
	包
	10
	否

	84
	琼脂粉
	≥500g
	瓶
	2
	否

	85
	MS培养基
	≥7.5kg
	箱
	2
	否

	86
	LB肉汤培养基
	≥500g
	瓶
	2
	否

	87
	强化防爆磁性玻璃白板
	≥120*200cm。钢化玻璃加厚防爆面板，书写流畅，久不留痕。
	台
	1
	否

	88
	水性白板笔
	黑色、红色、蓝色各≥10支、送板擦
	支
	30
	否

	89
	窗帘
	遮光窗帘
	套
	3
	否

	90
	水培植物营养液
	≥500ML
	瓶
	6
	否

	91
	懒人抹布
	≥1卷60片
	卷
	10
	否

	92
	保鲜膜
	点断式免刀撕、≥30cm*160cm
	卷
	4
	否

	93
	果蔬锁鲜袋
	≥300*450毫米
	卷
	10
	否

	94
	一次性家电防尘罩
	中号
	袋
	10
	否

	95
	一次性家电防尘罩
	大号
	袋
	10
	否

	96
	背心保鲜袋
	大号、≥38*30cm
	卷
	2
	否

	97
	抗菌保鲜袋
	大号、≥35*25cm
	卷
	2
	否

	98
	悬挂式海绵百洁布
	≥5片装、带吸盘
	袋
	5
	否

	99
	木浆棉百洁布
	≥4片装
	袋
	10
	否

	100
	真空保鲜袋（EC）
	大号、≥（28*40cm）、每袋10只
	袋
	10
	否

	101
	真空保鲜袋（EC）
	中号、≥（20*25cm）、每袋15只
	袋
	10
	否

	102
	真空封口机
	220V电压、双泵大吸力、通用所有真空袋、30厘米封口、抽充一体、配置切刀
	台
	1
	否

	103
	掌上离心机
	最高转速转速12000rpm，触控 OLED 显示屏，可切换转速和时间（主副显示屏）；直流电机驱动，运转平稳安静；卡扣式转子，更安全，耐磨损，平衡性高，操作方便；先进的宽电压技术：转速不受电压波动影响，转速精度高；复合转子，兼顾0.5/1.5/2mLx12离心管＋4xPCR8联排管，0.2mLx44 PCR 单管；屏幕按键可调整电机的运行／停止，支持缓刹车和即停两种模式；外形结构简洁，整机仅重1.5Kg。
	台
	1
	否

	104
	智能视界凝胶成像系统
	手势控制，语音控制，寿命长，智能呼吸灯，体积小巧，系统采用≥630万高分辨率相机，保留更多成像细节。
	台
	1
	否

	105
	双层推车
	规格：≥600*400*850mm；
材质：不锈钢；
	辆
	1
	否

	106
	电热鼓风干燥箱
	1、壳采用优质冷轧钢板制做，淋化静电喷粉技术造型美观、新颖。箱门设有观察窗，可随时观察工作室内物品的加热情况，内胆采用不锈钢材质。
2、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度；
●3、具有预约加热功能，可提前开启加热节约实验准备时间；
4、实时显示实际温度与设定的温度值，具备定时保温功能，到时自动停止加热
5、具备传感器故障报警、超温报警等功能，控温精度高、功能强；
●6、三档加热（慢、中、快)，风速8档可调。  
7、容积：≥140L；
8、控温范围：室温+5℃-300℃；
●9、温度波动：±1℃；
●10、温度定时触发采集记录，具有支持温度记录表格查询及温度数据曲线图展示
11、电源在AC220V/50Hz±10%的条件下正常工作；
12、功率：2400w±2%；
13、参数记忆≥20组，定时0-9999分钟；
14、外形尺寸（长*宽*高）：750mm×620mm×675mm（±20mm）；
15、内胆尺寸（长*宽*高）：490mm×518mm×572mm（±20mm）。
	台
	1
	否

	107
	PCR仪
	温度控制系统，≥7英寸触摸面板，大容量程序存储，数字信号处理器，提供操作指导。
	台
	1
	否

	108
	数据采集器
	1、尺寸：≥106*42*25mm
2、面板标有产品名称、型号等，标记清晰
3、模块化结构，可接驳有线接口和无线接口，
●4、数据采集器与接口通过SATA接口传输数据，采用插接式结构，可进行有线、无线工作模式切换；
●5、四路全数字数据传输通道，数据采集器单通道最大采样速率≥20KHz，最大采样率≥80KHz，与传感器采用SPI数据总线进行传感器信息、数据的并行采集输出，数据采集器任意通道都可以读取传感器上传的数据。支持级联，满足≥12套数据采集器同时连接电脑使用，可同时连接≥10个声波/声级传感器测量声音波形。
6、半透明外壳设计，含状态、电源指示灯，与计算机USB接口通讯，无须外接电源；
7、有线接口采用快速自锁接口，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定；
8、可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器测量系统通讯；支持有线/无线状态下的四通道并行采集，支持热插拔连接；
9、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	台
	1
	否

	109
	传感器数据显示模块
	1、尺寸：≥77*41*25mm
2、面板标有产品名称、型号标记；
●3、数据显示模块自带≥1.8寸彩色显示屏，内置锂电池供电；
4、可以通过无线方式连接手机或平板电脑，并由APP或者软件通过表格、图线的方式进行数据分析和存储；
●5、可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储通过移动端实验软件记录、导出实验数据，并绘制变化图线。无线传输距离无遮挡：100米。数据无线传输频率最高2000Hz。
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	4
	否

	110
	传感器转接模块
	1、尺寸：≥49*41*22mm
2、两端分别是定向自锁公母头接口转换器，用于特种传感器测量系统与无线发射模块或数据显示模块的转接
3、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	111
	专用充电线
	直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电，一端为usb接口另一端为micro usb接口。
	套
	4
	否

	112
	附件
	尺寸：USB通讯线不少于1500mm；长传感器线不少于1200mm；短传感器线不少于650mm含USB通讯线（插拔次数不少于2500次）、长传感器线（插拔≤10000次）、短传感器线（插拔≤10000次）、转接器等。
	套
	1
	否

	113
	软件包
	1、软件包含教材通用软件、物理教材专用软件、化学专用软件、生物专用软件、传感器校准软件与数据导入软件六个部分。
2、理化生专用软件由系列独立软件组成，每个独立软件针对某个（类）实验过程进行固化设计。
3、通用软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。
4、即插即用——接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口，拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。
5、自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号；
6、多模显示——除个别传感器之外，绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，用户可根据教学需要随意切换。
7、并行采集——每个数据采集器支持4路传感器并行采集、记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集，凸显了传感器软硬件系统强大的功能。
8、级联功能——支持数据采集器级联，可支持至少12个数据采集器级联，充分满足各种拓展实验。
9、组合显示——专门设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。
10、自由坐标——在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。
11、点线设置——支持显示点、显示线、显示点并连线等
12、视图模式——支持自动翻页、滑动显示、一屏显示、以X轴镜像等
13、图线拟合——支持线性拟合、二次拟合、三次拟合、反比拟合、反比平方拟合、指数拟合、对数拟合、正弦拟合等
14、运算功能——求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值、删除选择数据、恢复删除数据、曲线平方、曲线相加等
15、软件自带实验录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。
16、可根据教师创新想法针对性免费修改软件。
17、终生免费升级，保障实验操作的流畅度；无线数据传输距离10米；多设备传输数据稳定。
18、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。。
	套
	1
	否

	114
	蓝牙适配器
	蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。
	套
	4
	否

	115
	铝合金箱（大号）
	尺寸：不小于511*346*180（mm），由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬
	只
	1
	否

	116
	温度传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm
2、测量范围：不小于-50℃~+200℃；分度：≤0.1℃；
3、传感器的敏感元件为铂电阻。当铂电阻感受到温度变化时，其电阻率随温度的升高而增大，通过传感器电路处理后即可转换为温度的变化；
4、不锈钢探针通过与传感器连接部分采用黑色两芯线，传感器侧方设计螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上；
●5、采用电路分体式结构，设有调零按键；
●6、连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定；支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式。
	只
	2
	否

	117
	高温传感器
	1、测量范围：不小于0~1200℃；分度：≤1℃；
2、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
3、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
4、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
5、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	118
	压强传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm
2、测量范围：不小于0~700 kPa；分度：≤0.1 kPa；准确度：1kPa；最大采样率：5KHz；
3、传感器敏感元件采用压阻式压力传感元件。当敏感元件受到气体压力时，硅膜片产生形变，并使4片应变片产生形变，应变片将形变转换为电阻值的变化，通过传感器电路处理后即可转换为压强（或呼吸率）的变化。
4、连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。
5、支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持热插拔
	只
	2
	否

	119
	相对压强传感器
	1、尺寸：≥80*40*25 mm
2、测量范围：不小于-20kPa~+20kPa；分度：≤0.01 kPa；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	120
	双量程光照度传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm
2、测量范围：不小于0 lx～6000lx～60000lx，分度：≤1 lx、10 lx；
3、面板标有产品名称、型号标记；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、设有量程切换按键，支持硬件切换传感器量程；
6、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
8、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	121
	多量程电流传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm
2、测量范围：不小于-3A~+3A；分度：≤0.01；测量范围：不小于-300mA~300mA；分度：≤1mA；测量范围：不小于-30mA ~+30mA；分度：≤0.1 mA；
3、面板标有产品名称、型号标记；
●4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
●6、支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围；
7、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
8、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	122
	微电流传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm
2、测量范围：不小于-5μA~+5μA；分度：≤0.01μA；
3、面板标有产品名称、型号标记；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、设有调零按键，支持硬件数据调零和软件数据调零；
6、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
8、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	123
	多量程电压传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm
2、测量范围：不小于-20V~+20V；分度：≤0.01V；   测量范围：不小于-2V~+2V；分度：≤0.001V；   测量范围：不小于-0.2V~+0.2V；分度：≤0.1mV；
3、面板标有产品名称、型号标记；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
●5、支持硬件数据调零和软件数据调零，支持硬件切换传感器测量范围；
6、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
●7、传感器数据处理电路为双主板设计。
8、采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续。传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
9、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	124
	pH传感器
	1、尺寸：≥96.5*40*25mm，
电缆长度不小于1m，电极杆长度不小于120mm，电极杆直径不小于12mm1、测量范围：不小于0~14；分度：≤0.01；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。。
7、由传感器数据处理电路和电极构成，通过BNC连接器方式连接，无需预热，连接数据采集器或传感器数据显示模块可直接进行数据测量；支持通过软件校准数据；配套校准试剂，3种不同PH的粉末（PH为4.00、6.86、9.18），校准周期1个月，用标准试剂配合校准软件使用
	只
	1
	否

	125
	电导率传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm，
铂黑电极电缆长度不小于1m，电极杆长度不小于150mm，电极杆直径不小于12mm1、测量范围：不小于0  ~20mS/cm；分度：≤0.001 mS/cm，
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	126
	多量程电导率传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm，
铂黑电极电缆长度不小于1m，电极杆长度不小于150mm，电极杆直径不小于12mm1、测量范围：不小于0~20000μS/cm；分度：≤10μS/cm；测量范围：不小于0~2000μS/cm；分度：≤1μS/cm；测量范围：不小于0~200μS/cm；分度：≤0.1μS/cm。
2、可与数据显示模块、无线发射模块自由组合，支持与数据采集器的有线通讯、无线通讯、独立数据显示三种工作方式。
3、接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接。
	只
	1
	否

	127
	分光光度计
	●1、设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量。
2、智能分光光度计可输出8个波段（波长范围405nm-690nm）的测量数据。8个波段分别不小于405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm。测量透射率范围0~100%；分度0.1%。
3、外观：产品表面无划痕和污渍，边缘平整无破边、变形。产品表面印制产品名称、品牌、型号。器材尺寸150×90×60mm。
4、结构：硬件包含分光光度计Ⅰ主机、比色皿、数据线、充电头。主机包含4个比色皿卡槽，每个比色皿卡槽都标有序号。
●5、硬件功能：①主机设有电源开关按键、充电指示灯、USB数据通讯指示灯、蓝牙通讯指示灯、type-c数据和充电二合一接口。②充电指示灯：红色，代表正在充电；绿色，代表电池满电量。③无线通讯连接成功后，蓝牙指示灯会亮起。有线通讯连接成功后，USB数据通讯指示灯会亮起。④设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量。
6、连接方式：通过无线或者有线方式与计算机进行通讯。通过无线方式与移动端通讯，移动端可无线搜索分光光度计Ⅰ信号或者扫描二维码实现无线数据通讯。
7、软件功能：①电脑端软件：接入传感器后能自动识别和运行。具有配套的实验专用软件，包含原理介绍，借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。手动记录测量数据与计算功能：表格自动建立空白数据列，可以通过手动方式把所测实验数据记录到表格中，所有实验数据及计算结果都能够保存，在所需物理量记录完毕后进一步分析验证实验结果。坐标绘图及图线分析功能：软件可对来自传感器或取自计算表格的数据绘制相应的数据图线，并可对其进行进一步的分析和处理。可以根据需求，对纵横坐标轴进行放大或缩小、一屏显示等。记录的图线数据可以保存。②移动端软件：通过扫描或扫码的方式连接分光光度计.具有配套的实验专用软件，包含原理介绍，能够借助硬件和软件自动联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。手动记录测量数据与计算功能：表格建立空白数据列，手动把所测实验数据记录到表格中，在所需物理量记录完毕后进一步分析验证实验结果。坐标绘图及图线分析功能：软件可对来自传感器或取自表格的数据绘制相应的数据图线，并可对其进行进一步的分析和处理。可以根据需求，对纵横坐标轴进行放大或缩小。
8、功能：测定溶液吸收波长、测定溶液浓度、测定溶液吸光度与时间关系等类型的实验。
9、运行环境：低温：-20℃、高温55℃贮存72小时后，能正常工作。
	只
	2
	否

	128
	浊度传感器
	1、尺寸：≥88*41*51 mm
2、测量范围：不小于0NTU~400NTU；分度：≤0.1NTU；
3、面板标有产品名称、型号标记；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
7、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	3
	否

	129
	氧化还原传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm，
铂金片外径不小于5mm，露出管口不小于12mm，电极全长不少于150mm1、测量范围：不小于-500mV~+1200mV，分度：≤1mV，
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	130
	二氧化硫传感器
	1、测量范围：不小于0 ppm～20ppm，分度≤0.01 ppm；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	131
	氧气传感器（小量程）
	1、尺寸：≥80*40*25 mm
2、测量范围：不小于1~30%；分度：≤0.01%；适合应用于氧气浓度在1-30%环境中。
3、面板标有产品名称、型号标记；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、自带硬件校准按键实现数据校准功能；
6、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
7、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
8、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	132
	二氧化碳传感器（小量程）
	1、尺寸：≥125*65*30mm，
透明软管内径不小于2.5mm，外径不小于4mm，进气管长度不小于0.27m，出气管长度不小于0.2m1、测量范围：不小于0~100000mL/m3；分度：≤1mL/m3
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、采用泵动循环工作方式；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
7、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	133
	相对湿度传感器
	1、尺寸：≥133*40*25mm，
探管不小于φ9mm，长度不少于57mm1、测量范围：不小于0～100%，分度0.1％；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	134
	溶解氧传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm，
电极电缆线长1m(双屏蔽)，电极直径不小于20mm，长度不小于180mm，透气膜厚不大于25μm1、测量范围：不小于0 mg/L～20mg/L，分度：≤0.01 mg/L；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、可通过校准按键进行数据校准；
5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
7、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	135
	溶解二氧化碳传感器
	1、测量范围：不小于4.4ppm~1800ppm，分度：≤0.1ppm；用于检测水中二氧化碳含量；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器。
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	136
	心电图传感器
	1、尺寸：≥80*40*25mm，三导联线不少于80cm，心电电极测试夹不小于145*62*32mm1、测量范围：不小于-5mV~+5mV；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率；
4、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
5、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	137
	呼吸率传感器
	尺寸：≥80*40*25 mm测量范围：不小于满足人体生理特征，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。
	只
	1
	否

	138
	心率传感器
	1、测量范围：不小于0次~200次；可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	139
	钾离子传感器
	1、测量范围：不小于0~1mol/L；分度：≤0.00001mol/L；用于检测溶液中钾离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	140
	铵根离子传感器
	1、测量范围：不小于0~1mol/L；分度：≤0.00001mol/L；用于检测溶液中铵根浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	141
	硝酸根离子传感器
	1、测量范围：不小于0~1mol/L；分度：≤0.00001mol/L；用于检测溶液中硝酸根浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	1
	否

	142
	气压传感器
	1、测量范围：不小于550hPa ~1060hPa；分度：≤1 hPa；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥80*40*25 mm
	只
	2
	否

	143
	风速传感器
	1、测量范围：不小于0.3m/s~45m/s；.起动风速：：0.3m/s，分度：≤0.1m/s ；用于测量空气流动速度；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥213*70*70 mm
	只
	2
	否

	144
	水流速传感器
	1、测量范围：不小于0 ~4m/s；分度：≤0.01m/s；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥80*40*25 mm
	只
	1
	否

	145
	GPS传感器
	1、用于测量当地的地理坐标值，经度：东经E 0~180°西经W 0~180°，纬度：南纬S 0~90°北纬N 0~90°；分度：≤0.00001°；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥120*41*25 mm
	只
	2
	否

	146
	土壤湿度传感器
	1、测量范围：不小于0~100%；分度：≤0.1%；测量土壤的湿度；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥80*40*25 mm
	只
	2
	否

	147
	表面温度传感器
	1、测量范围：不小于-50℃~+130℃；分度：≤0.1℃；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥80*40*25 mm
	只
	2
	否

	148
	土壤温度传感器
	1、测量范围：不小于-40℃~+60℃；分度：≤0.1℃；
2、不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度式，配室外挖掘工具一只面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥80*40*25 mm
	只
	2
	否

	149
	PM2.5/10传感器
	1、测量范围：不小于0~500 ug/m3；分度：≤1ug/m3。用于检测空气中PM2.5与PM10浓度；
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	150
	日照辐射传感器
	1、测量范围：不小于0W/m2~1500W/m2；分度：≤1W/m2。用于测量光谱在320nm~1100nm范围内的太阳辐射强度。
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
7、尺寸：≥125*40*25 mm
	只
	2
	否

	151
	乙醇传感器
	1、量程：不小于0%~3%，精度：≤±0.50％，分度：≤0.01%。可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。
2、面板标有产品名称、型号标记；
3、接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
4、模块化设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式；
5、传感器预留开孔或螺丝孔，可用于固定传感器；
6、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	只
	2
	否

	152
	滴定实验装置
	1、滴定实验装置由滴定计数器、支架、针筒、两通阀、十字转接器、铁夹、滴头、塑帽螺栓构成。
2、能够测量滴定实验过程中试剂通过滴定计数器时的液滴数量。3、配合pH传感器、电导率传感器或温度传感器等进行滴定实验，可完成中和滴定实验、冰醋酸的稀释、电导率滴定、检验氢氧化钠溶液的变质程度、中和滴定法测定食醋中的总酸度、饮料中维生素C含量的测定等实验。
4、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	套
	1
	否

	153
	气液相密封实验器
	1、尺寸：透明罐体，透明密封盖，容积≥5升
≥260*184*184mm，设有两只Ø6.5、Ø15、Ø16、Ø20、Ø24、两只Ø36.6倒扣通孔硅胶塞，两只Ø4、Ø12、Ø19、Ø15、Ø30硅胶塞1、气液相密封实验器由罐体、两套上盖、硅胶塞、软管、硅橡胶管等构成；
2、可与氧气传感器、二氧化碳传感器、相对湿度传感器等生物化学传感器密闭连接，完成植物光合作用、种子萌发、植物的呼吸作用、呼出气体与外界气体比较等实验；
3、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。
	套
	3
	否

	154
	袖珍生化密封实验器
	尺寸：≥176*60*45mm（罐体）
1、袖珍生化密封实验器由玻璃罐体、无孔硅胶塞、四套单孔硅胶塞、双孔硅胶塞、硅胶环、直通对接头及附件构成；
2、罐体由高硼硅玻璃制成，配合密封塞使用。该实验器小巧灵活，便于学生实验；
3、可配合氧气传感器、二氧化碳传感器等，完成探究种子萌发所需的条件、植物的呼吸作用、探究环境因素对光合作用强度的影响等实验；
4、使用环境试验：低温存储试验（不低于温度：-8℃，保持时间：4h）、高温存储试验（不低于温度：50℃，保持时间：4h）、恒定湿热试验（不低于温度：38℃，湿度：90%RH，保持时间：12h），试验后能正常启动并工作。。
	套
	3
	否

	155
	多向转接头
	1、用于固定传感器和其他常规实验器材，如高温传感器探针、铁夹、铁圈等。2、双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。
	套
	4
	否

	156
	流速温度仪
	尺寸：≥305*120*300mm
1、由传感器系统、伸缩杆及数据显示控制器三大模块组成。
2、流速测量范围：不小于0~4m/s，分度：≤0.01m/s。温度测量范围：不小于0~50℃，分度：≤：0.1℃。
3、手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。
4、功能：（1）短按“平均流速”按键，开始进行平均流速的测量，再次短按“平均流速”按键，就可以进行瞬时流速的测量。（2）短按“数据锁存”按键，界面上方显示下载符号，开始记录测量的瞬时流速和温度，再次短按“数据锁存”按键，停止记录，显示瞬时流速和温度。（3）长按“数据锁存”按键，可以预览记录的流速和温度值。（4）短按“开始/暂停”可以进行向上翻页，短按“平均流速”可以进行向下翻页，短按“电源开/关”按键，可退出预览数据功能，长按“数据锁存”按键，清除记录的所有数据并且关机（5）长按“电源开/关”按键，关闭流速温度仪。如果5分钟内无操作，自动关机。
	套
	1
	否

	157
	酶的特性实验器
	酶的特性实验器由2只Y型试管、1组支架、2只φ4mm单孔5号橡胶塞、2只等径气管快速接头、2条外径φ4mm软管、2只泄压阀组成。与传感器配套使用，可完成探究酶的专一性、比较过氧化氢在不同条件下的分解、探究pH对酶活性的影响、探究温度对生物酶活性的影响等相关实验。
	套
	1
	否

	158
	磁力搅拌器
	磁力搅拌器由搅拌驱动器、搅拌子、电源适配器构成。最大搅拌量：≥2L，转速范围：≥200转/分钟~2000转/分钟；适用于生化实验过程中搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。
	套
	2
	否

	
	生物学科（微生物发酵）教室
	
	
	
	

	1
	微量可调移液器
	1、人体学的手柄挂钩设计,；
2、管嘴弹出按钮设计轻巧，PP退管装置；
3、清晰的显示读数窗口，量程连续可调；
4、管嘴化学材料具有极好的耐化学腐蚀性，整支灭菌；
5、五种规格为一套（0.1-2μL、0.5-10μL 、10-100μL、100-1000μL、1000-5000μL）
	套
	4
	否

	2
	果酒果醋发酵装置
	容积≥1L，带水封装置。
	套
	6
	否

	3
	移液器耗材包
	四种规格吸头(5000μL，300只/包；1000μL，500只/包；100μL，1000只/包；10μL，1000只/包)，各不少于10包；三种规格吸头盒(1000μL，100μL，10μL)，各不少于24个；接种环不少于120支；不锈钢涂布器不少于120支。
	套
	1
	否

	4
	接种器械
	不少于26cm不锈枪形镊，不少于30把；≥长22cm*宽 11.5cm304不锈钢托盘,不少于30只；不锈钢剪刀不少于30把。
	套
	2
	否

	5
	试剂盒
	发光细菌培养试剂盒；手工皂制作试剂盒；土壤中分解纤维素细菌提取试剂盒；大肠杆菌培养试剂盒；微生物培养与分离试剂盒；果胶酶试剂盒；果酒及果醋制作试剂盒；腐乳的制作试剂盒，酵母固定化试剂盒，各一个。试剂盒均为25组/班的用量。
	套
	5
	否

	6
	接种服
	白色,棉布大褂
	套
	20
	否

	7
	中央实验台
	一、中央操作台：规格：6000*1500*850mm(±5mm)
（一）台面：采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
（二）柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。
（三）门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
（四）上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（五）地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（六）隔板：活动隔板。
（七）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（八）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（九）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。
（十）选用实验室专用可调地脚，承重性强。
●（十一）产品有害物质：总挥发性有机化合物、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）、多环芳烃均未检出。
●（十二）500h中性盐雾试验：耐腐蚀等级不低于10级
●（十三）实验台力学性能：经水平静载荷试验、主台面垂直静载荷试验、跌落试验、台面挠度试验、水平耐久性试验、垂直耐久性试验，均合格。
●（十四）安全性能：固定零部件的结合牢固无松动，无少件、无透钉、无漏钉。正常使用时，其他部件表面无锐边、无锐角。
二、不锈钢水盆2个
三、不锈钢水龙头2个
四、滴水架1个
1.规格：（mm）：550*400*108mm(±5mm)
2.款式：外观整齐，方正，方便实用，耐酸碱，耐腐蚀。
3.材质：高密度PP
4.类型：单面，颜色为黑色；
5.滴水棒：不小于27根，可拆卸式滴水棒，方便实用。
6.底部托盘中间设有排水孔、排水导管。
7.安装方式：台式，根据要求安装到学校指定位置。
五、学生凳：数量:16个；规格：Φ320*H450-550mm（±5mm）
材质：采用ABS新料一次注塑成型
凳面规格：≥Φ320*37mm（±5mm）八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，气压杆升降，升降高度为450-550mm。
凳腿：采用坚固金属电镀落脚，五星脚垫。
	套
	1
	是

	8
	实验室边台1
	一、实验室边台：规格：6000*750*850mm(±5mm)
（一）台面采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
（二）柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm高品质一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。
（三）门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
（四）上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（五）地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（六）隔板：活动隔板。
（七）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（八）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（九）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。
（十）选用实验室专用可调地脚，承重性强。
（十一）现场组装调试，安装到指定位置。
	套
	2
	是

	9
	实验室边台2
	一、实验室边台：规格：1800*600*850mm(±5mm)
（一）台面采用≥20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。
（二）柜体：实验室用柜体为片装组合结构，采用≥1.0mm一级冷轧钢板，表面经酸洗、磷化防锈及静电处理，并喷涂≧75μm厚环氧树脂粉末。
（三）门板：采用≥1.0mm冷轧钢板，喷涂≥75μm厚环氧树脂粉末，门面板为凸面双斜边设计，双层结构内外部都经过环氧树脂喷涂；
（四）上梁：规格≥40×60mm，采用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型，可搭配柜体、门板及地围颜色进行配色选择；平整性强，能均匀承托台面，使台面平整，承重能力强。
（五）地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合工程塑料插件组合而成，易清洁，可搭配柜体、门板及上梁颜色进行配色选择；下斜面设计符合人体工体学。
（六）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（七）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（八）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。
（九）选用实验室专用可调地脚，承重性强。
（十）现场组装调试，安装到指定位置。
	套
	1
	是

	10
	仪器柜
	1.规格：900×450×1850mm(±5mm)
2.结构：全钢结构
3.材质：采用冷轧钢板，净厚≥0.8mm，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。
4.配锁。
	组
	3
	是

	11
	衣帽柜
	1.规格：900*500*1850mm(±5mm)
2.基材：采用一级冷轧钢板，钢板厚度≥0.7mm，符合JIS G3313 SECC标准。    
3.锁具：采用扣手挂锁。
4.产品结构：独立两门柜，门外上有标签框，门内设有一层隔板，有挂衣杆。门上有小镜、通风孔。
5.表面装饰：铁板表面磷化处理后，采用环保环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度实测值为70-80μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准。配锁。
	组
	1
	是

	12
	超净工作台（智能型）
	1、主体采用冷轧钢板静电喷涂工艺，耐酸碱，美观大方，垂直层流送风，防止操作室内部样品相互交叉污染，独有的45度下倾式操作面板，便于实验操作时进行调节；
2、工作台面选用304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀；
●3、≥4.3寸嵌入式液晶彩色触摸屏控制,可显示温度、湿度、光照度，具有温度补偿功能，开启温度补偿键，进行温度补偿，便于湿冷环境的操作；
4、可以提前远程通过平板电脑或手机连接云平台远程操作开机和关机，打开紫外消毒灯，智能灭菌功能，避免手动开关，节约实验准备时间，同时也避免学生手动打开紫外灯，确保实验安全性；
●5、显示开机时间和持续运行时间；
●6、可以预约杀菌时间，节约实验准备时间，具有杀菌定时功能；
●7、洁净等级：100级，0.5μm；
8、菌落数：0.5个/皿·时(Φ90mm 培养平皿)；
9、光照度：300LX； 
10、单向交流：220V/50Hz；
11、最大功耗：0.3kW，内有紫外杀菌接种器接入电源，振动半峰值 ≤0.5μm(X.Y.Z方向)；
12、高效过滤器规格及数量：715mm×460mm×46mm（±20mm），一个；
13、荧光灯15W一个，紫外灯15W一个；
14、风速：0.25-0.45m/s(标配高、中、低档三速)；
15、噪声：不大于62dB； 
16、外型尺寸（长*宽*高）：850mm×600mm×1600mm（±20mm）；
17、工作区尺寸（长*宽*高）：700mm×550mm×520mm（±20mm）；
18、电源：AC220V/50Hz；
19、功率：不大于200W。
超净工作台内置高清摄像头，支持远程查看和操作功能，方便教师进行操作指导，确保摄像系统清晰可操作性强。
	台
	4
	否

	13
	双目显微镜
	1、整机结构件：金属配重，低重心底座。
2.物镜：消色差物镜:4x/0.1, 10X/0.25, 40X/0.65 (弹簧)，100X/1.25 (弹簧、油)，利用两种折射率不同的凸透镜及凹透镜胶合以达到消除色差的目的，成像效果比普通物镜更清晰锐利。
●4X物镜成像清晰圆直径≥18.5mm;10x物镜成像清晰圆直径≥18.5mm;40x物镜成像清晰圆直径≥18.5mm;100x物镜成像清晰圆直径≥18.5mm;
3.转换器：内倾式四孔定转换器
●4.载物台：载物侧向受5N水平方向用力最大位移≤0.010mm,不重复性≤0.003mm;用机械使标本再5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.004mm
5.粗微调: 粗微同轴调焦手轮，调焦行程14.5mm 微调格值0.027mm，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。
6.目镜：WF10X/18，单目屈光度均可调±5dp，目镜基座可360°水平旋转。可根据习惯和需要在任意角度观测，人性化设计，满足全方位观测需求。
7.镜筒：30°铰链式镜筒， 单视度可调 瞳距:48-75mm。
8.视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。
9.照明：1WLED照明系统。亮度可调，灯泡使用寿命在10000小时以上.不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。
10.聚光镜：NA1.25聚光镜，带可变光阑，控制进光量。螺旋升降结构，更好调整光源，从而达到理想的清晰度。
11、数码部分：
分辨率：≥1300万像素（4800 X 2700） 
像素大小：1.12 微米 X 1.12 微米 
传感器尺寸：1 / 3" 
图像输出：HDMI、USB输出 
存储：默认64G，支持MicroSD卡 
显示屏：≥10.1英寸1920x1200 高清屏
	台
	6
	否
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	体式镜
	1.变倍比：≥1:6；
2.主机变倍范围不小于0.75X-4.5X; 确保像面齐焦
3.目镜：高眼点大视场超广角目镜，WF10X/22一对；
4.眼点高度：≥335mm
5.镜筒：双目，45°倾斜，360°旋转，瞳间距不小于55-75mm
6.屈光度：双目适度调节范围±5；
7.视场范围：不小于Φ5mm-Φ30mm；
8.工作距离：≥110mm。超长工作距离，超长景深，提供专业的，眼手相宜的方便、舒适。
9.调节机构：调焦手轮松紧可调，升降范围≥50mm；
10.上光源：3WLED，亮度可调，透射光源3WLED，亮度可调  
	台
	1
	否
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	可移动智慧黑板
	1、整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，表面无尖锐边缘或凸起，边角采用弧形设计，保障使用安全。
2、整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。
3、整机需支持色彩调节，具备标准模式、sRGB模式，具备高色准设计，色准值≤1.5。
4、整机支持双系统中进行≥30点触控。
5、整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。
6、侧置接口具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频、≥1路触控USB，前置接口≥2路USB、≥1路Type-C，通过Type-C接口可实现音视频传输，外接电脑可实现投屏，调用整机内置的摄像头、麦克风、扬声器等，无需再连接其他USB触控线。
7、为防止推拉黑板对外接USB设备造成损坏，前置USB接口具备防撞挡板设计。
8、整机内置扬声器，采用≥2.2声道，顶置设计，额定总功率≥60W。
9、整机支持标准、听力、观影音效模式调节。
10、整机内置麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，为保证拾音效果，麦克风采用≥4阵列设计，拾音距离≥12m。
11、整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，需支持Wi-Fi6版本，支持2.4GHz/5GHz双频段，工作距离≥12m。
12、支持部署单根网线，实现双系统有线网络连接。
13、整机具备NFC设计，支持搭配具有NFC功能的手机、平板，通过接触NFC标签，即可实现手机或平板投屏。
14、整机需支持蓝牙Bluetooth 5.2或以上标准。
15、前置具备≥5个物理按键，支持开关机、中控菜单、音量、护眼、录屏的操作。
16、需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现前置面板按键一键启用多功能，包括但不限于批注、截屏、计时、降半屏等功能。
17、整机支持护眼模式，可通过前置面板物理按键一键启用护眼模式。
18、整机支持透明度、色温调节，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等。
19、整机需支持录课模式，可通过前置面板物理按键一键启用录屏功能，支持课件、音频、人声同时录制。
20、整机内置摄像头，像素≥1400万，对角线角度≥135度，可用于远程巡课、人数统计、随机抽选、环境色温判断等功能，具备工作指示灯。
21、整机可通过前置物理按键快捷进行系统还原，无需额外工具辅助。
22、支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作Windows系统，可一键退出该模式。
23、整机在任意信号源通道下均可识别智能手势功能，包括但不限于五指上、下、左、右方向手势，支持将多种手势识别自定义设置为包括但不限于无操作、熄屏、批注、桌面、半屏等模式。
24、整机内置嵌入式系统，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
25、整机需具备全通道可调用的侧边栏，可显示基本信息，包括但不限于实时显示工具、快捷设置、应用软件、亮度/音量调节，并可以随时调起切换智能息屏、纸质模式，方便教师应用不同教学场景。
26、采用模块化插拔式电脑方案，按压式卡扣，处理器≥6 核 12 线程，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G固态硬盘。
27、可移动支架
	套
	1
	否
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	中央实验台试剂架
	规格：延米*350*900mm(±5mm)
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm*92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用≥8mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏:护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格为≥16mm*40mm，厚度为≥10mm，镶嵌另色色条。
4.吊线槽采用冷轧板,尺寸:≥90mm*90mm，钢板壁厚为:≥1.0mm，每节吊线槽安装≥4个220V/10A五孔插座。
5.镁铝合金及挂板表面经酸洗，磷化，采用户外静电粉末喷涂，高温固化处理，具有耐腐蚀防潮等功能。
	延米
	5
	是
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	实验室边台试剂架
	延米*250*750mm(±5mm)
1.试剂架立柱采用模具挤压成型镁铝合金,截面尺寸：≥42mm*92mm，铝材壁厚≥1.25mm，立柱内增加一条加强筋连接，增强立柱抗压承重力，立柱双面配置升降槽,顶部、底部配置全新PVC材质注塑成型的堵头及底座。
2.试剂架挂板采用≥1.5mm冷轧板，利用激光切割机切割成型。层板采用≥8mm厚的钢化玻璃，高低可根据需求无极调节。
3.试剂架护栏:护栏采用模具挤压成型的镁铝合金，规格为≥16mm*40mm，厚度为≥10mm，镶嵌另色色条。
4.吊线槽采用冷轧板,尺寸:≥90mm*90mm，钢板壁厚为:≥1.0mm，每节吊线槽安装≥2个220V/10A五孔插座。
5.镁铝合金及挂板表面经酸洗，磷化，采用户外静电粉末喷涂，高温固化处理，具有耐腐蚀防潮等功能。
	延米
	12
	是
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	实验室边台吊柜
	延米*300*600mm(±5mm)
（一）柜体：使用裸板厚度≥1.0mm冷轧板，整柜焊接结构，尺寸：符合人工美学、力学设计。
（二）实验台柜门：使用裸板厚度≥1.0mm冷轧板，门板、抽面为双层结构，表面平整光滑，采用环氧树脂粉末喷涂标准。附着力高、表面硬度强、抗腐蚀，外形色泽美观。   
（三）滑轨：采用三节静音滑道，不需要涂油防护，耐腐蚀、经久耐用，单抽屉承重60公斤以上。
（四）合页：采用不锈钢铰链，防腐性能优越，承重性能强,开启角度可达110度，有阻尼功能，启闭无噪声。
（五）拉手：采用一体折弯拉手，外型美观大方，简约时尚。
	延米
	12
	是
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	■空调1
	挂机，≥1.5匹一级能耗空调，220V
	套
	1
	是
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	■空调2
	挂机，≥3匹一级能耗空调，220V
	套
	1
	是
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	包柱置物架
	1.规格：730×550×1850mm(±5mm)
2.结构：全钢结构
3.材质：采用≥25*25*1.5mm钢管和净厚≥0.8mm冷轧钢板，配置拖布和抹布挂钩，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。
	套
	1
	是
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	升降讲桌
	1.规格：715×495×765-1065mm(±5mm)
2、桌面采用≥18mm厚吸塑板制作，桌面下设塑料键盘，具有一定的储物功能，支架为铝合金材质。
3、桌脚为钢制结构，表面喷涂环保环氧树脂高压静电粉末喷涂，具有较强的耐腐蚀性。
4、桌腿下部安装承重万向脚轮，带制动功能。
	个
	1
	是
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	钢制书柜
	1.规格：900×400×1850mm(±5mm)
2.结构：全钢结构
3.材质：采用冷轧钢板，净厚≥0.8mm，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。玻璃门。配独立锁。
	套
	1
	是
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	药品柜
	1.规格：900×450×1850mm(±5mm)
2.结构：全钢结构
3.材质：采用冷轧钢板，净厚≥0.8mm，经数控激光切取形，折弯、点焊成形，作除油除锈处理后、静电喷涂。
4.玻璃门。配锁。
	组
	1
	是
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	超声波细胞粉碎机
	频率20-25Khz，功率150W，破碎容量不小于10-100mL
	台
	1
	否
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	1
	全自动油切机
	规格：1270*880*1150mm(±5mm)，20-22寸油切机；输出功率≥2200W
	台
	1
	否

	2
	大功率弓形臂金属微型线锯床
	规格：310*190*165mm(±5mm)
65W全金属 特点：机床电机功率≥144W，马达箱和主轴箱为联体结构，机床主要零件：如主轴箱，中间块，线锯基座，线锯盒，马达风叶，齿轮，线锯台,连接块等零件都采用金属材料，有皮带保护盖。
1、经过特殊设计,安全不伤手。
2、可以直线，曲线任意切割。
技术参数： 
1、马达转速：≥12000转/分钟。
2、输入电压/电流/功率：≥12VDC/5A/60W。
3、工作台面积：120*100mm(±5mm)。
4、线锯床最大的切锯深度硬木为≥4mm、三夹板为≥7mm、软木为≥18mm、薄铝片为≥0.5mm、有机玻璃为≥2mm。
5、变压器具有过电流，过压，过热保护。
6、线锯台上有切割定位线和中心线，提高切割精度
7、具有弓形臂，弓形臂及锯条压板等部件的材料是用金属制成，弓形臂离锯条的中心距离为≥240MM，锯条压板可以前后调整与锯条的距离，方便调整锯条，弓形臂上带有数字显示刻度。
8、电机功率为≥144W。
9、线锯台上有锯切定位刻度线，提高加工的精确度。
	套
	5
	否

	3
	大功率金属液晶数显四爪卡盘车床
	规格：310*190*280mm(±5mm)；
65W全金属 特点：用电子数字液晶显示代替刻度读数，清晰手轮式液晶读数显示，可通过ZERO键在任意滑块位置设置零位及加工起点位置，具有公制/英制一键转换功能，显示精度≤0.01mm，液晶显示屏使用一节1.5V电池供电,机床采用大马力电机，电机功率≥144W，马达箱和主轴箱为联体结构。
1、机床主要零件：如主轴箱，尾座，长机座，大小滑块，马达风叶，齿轮，连接块等零件都采用金属材料，有皮带保护盖。
2、中心高≥50mm，中心距≥135mm，一般车削金属时车床转速降到≥2000转/分钟。
3、车刀是高速钢材质，可加工软、有色、贵金属。
技术指标：
1、马达转速：≥12000转/分钟。
2、输入电压/电流/功率/：≥12VDC/5A/60W
3、加工材料最大直径：≥20mm
4、加工材料长度：≥135mm
5、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm
6、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)，有机玻璃，塑胶等。
7、Z、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示(液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数)；
8,电机功率为≥144W。
9、配备有本车床能使用的四爪卡盘，四爪卡盘可以提高本车床的使用范围，可以使车床能加工一些异形工件。
10、具有防止车刀撞击卡盘的安全防护装置。
	套
	5
	否

	4
	大功率金属微型木车床
	规格：310*190*115mm(±5mm)；
65W全金属木车床特点：机床采用大马力电机，马达箱和主轴箱为联体结构，机床主要零件：如主轴箱，马达风叶，尾座，长机座，大滑块，木车刀座，连接块，齿轮等都采用金属材料，有皮带保护盖。
1.软木、硬木均可加工。
2.可以使用三爪夹盘或夹头（1~6mm）夹持工件，木车床的中心高≥25mm，中心距≥135mm。
技术参数：                                                 
1、马达转速：≥12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：≥12VDC/5A/60W。
3、加工材料最大直径：≥45mm。           
4、加工材料长度：≥135mm。                      
5、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。
6. 变压器具有过电流，过压，过热保护。
手轮具有≤0.02mm精度的刻度线；
7,精度≤0.07mm。
8、大滑块上有三个平行的燕尾槽；
9、夹头固定螺母使用六角螺母。
	套
	4
	否
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	大功率液晶数显钻床
	规格：310*190*165mm(±5mm)
65W全金属 特点：机床采用大马力电机，马达箱和主轴箱为联体结构，用电子数字液晶显示代替刻度读数。清晰手轮式液晶读数显示，可通过ZERO键在任意滑块位置设置零位及加工起点位置。具有公制/英制一键转换功能。具有记忆功能，当停止使用一分钟后会自动断电，当使用者再次按开关键时会自动显示断电时的加工数值。显示精度≤0.01mm，液晶显示屏使用一节1.5V电池供电。机床主要零件：如主轴箱，长机座，短机座、大小滑块，马达风叶，连接块，钻台面，齿轮等都采用金属材料。
适用加工：木料，软金属（铜，铝等），有机玻璃 ，塑胶等。
技术指标：
1、马达转速：≥12000转/分钟(可选配20000转/分钟)，
2、输入电压/电流/功率/：≥12VDC/5A/60W
3、Y、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm，
4、Z、Y、X轴具有清晰手轮式液晶读数显示（液晶读数在手轮位置，不是外接液晶显示器读数）避免了刻度读数困难、视差大、易忘记数值的缺点，大大方便使用者边加工边读取加工数据，增加机床加工工件的精确度。
5、夹头：1-6mm 
6、钻台面尺寸：123~100mm
7、加工材料：木质塑料,软金属(金、银、铜、铝等)
8、手轮具有0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度
9,电机功率为≥144W。
10、手轮具有≤0.02mm精度的刻度线，增加机床加工工件的精确度。
11、钻台板（金属材料）具有刻度定位线，提高加工的精确度。
13、马达箱和齿轮为联体金属材质；
14、夹头固定螺母使用的是六角螺母。
	套
	5
	否

	6
	大功率金属微型铣床
	规格：310*190*165mm(±5mm)
65W全金属 特点：机床采用大马力电机，电机功率≥144W，马达箱和主轴箱为联体结构。
1、铣床用的刀具为铣刀。
2、机床主要零件：如主轴箱，长机座，短机座、大小滑块，马达风叶，连接块，齿轮等都采用金属材料。
技术指标：
1、马达转速：≥12000转/分钟(可选配20000转/分钟)；
2、输入电压/电流/功率/：≥12VDC/5A/60W；
3、Y、Z轴滑块行程：≥32mm，X轴滑块行程：≥145mm；
4、夹头：1-6mm；
5、虎钳的最大夹持尺寸：≥50mm；
6、手轮具有≤0.02mm精度的刻度线；
适用加工：木料，软金属（金、银、铜、铝等），有机玻璃 ，塑胶等。
7,电机功率为≥144W。
8、虎钳（虎钳为金属材料）的夹持尺寸：0X50mm,最大夹持是≥50MM的物体，外形尺寸：80*47.5*25mm(±5mm)，虎钳上具有模具一次成型的刻度线；
9、手轮具有≤0.02mm精度的刻度线； 
10、夹头固定螺母使用的是六角螺母；
	套
	5
	否

	7
	大功率金属砂磨机
	规格：310*190*165mm(±5mm)
65W全金属 砂磨机特点: 机床采用大马力电机，电机功率≥144W，马达箱和主轴箱为联体结构。机床主要零件：如主轴箱，长机座，钻台面，马达风叶，连接块，齿轮，砂纸盘等均为金属材料，机床的左边装有砂轮，有砂轮罩。
1.可以用来抛光、打磨。
2.中心高≥25mm，砂纸粒度一般为≥100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸。
技术参数：
1、马达转速：≥12000转/分钟(可选配20000转/分钟)。
2、输入电压/电流/功率：≥12VDC/5A/60W。  
3、工作面积：123 x 100mm(±5mm)。
4、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)。
5、 变压器具有过电流，过压，过热保护
6、电机功率为≥144W。
7、磨台板有定位刻度线。
	套
	5
	否

	8
	桌面一体光纤激光打标机
	1.规格：550*370*775mm(±5mm)；激光功率：≥50W；2.雕刻面积：≥20CM；
3.支持格式：BMP/GIF/JPG/PCX/TGA/TIFFPLT/CDR/DWG/DXF；
4.线性速度：<8000MM/S；
5.雕刻深度：0.01-0.2MM；
6.成型文字:≥1MM(汉字)≥0.5MM(字母)；
7.整机电源:<500V；
8.设备电源：110/220V 50/60HZ；
	套
	1
	否

	9
	小型全自动便携金属标牌雕刻机
	1.产品重量 ≥76kg
2.标刻线宽 5~100nm(可调)
3.标刻深度 3nm~0.5mm
4.通讯接口 USB2.0
5.供应电源 220V
6.扫描速度 <7000mm/s
7.焦距光斑 ≤0.5mn
8.冷却方式 风冷
9.打印范围 ≥70*70/110*110/150*150/175*175/200*200mm
	套
	2
	否

	10
	教学触控屏
	1.整机采用一体化设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，表面无尖锐边缘或凸起。
2.整机屏幕采用≥98英寸超高清LED液晶屏，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9。
3.整机支持Windows和安卓双系统中进行≥20点触控。
4.整机屏幕表面使用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。
5.接口具备丰富的可拓展性，具备≥2路HDMI、≥1路RS232、≥1路音频、≥1路触控USB、≥2路USB、≥1路Type-C。
●6.整机系统需支持智能画质调节模式，可根据屏幕内容自动调节画质参数，自动调整对比度、饱和度、锐利度等值。
7.整机内置扬声器，采用≥2.2声道，顶置设计，额定总功率≥60W。
8.整机支持标准、听力、观影音效模式调节。
●9.整机无需外接无线网卡，在Windows系统下可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，需支持双Wi-Fi6版本，支持2.4GHz/5GHz双频段。
10.支持部署单根网线，实现双系统有线网络连接。
●11.整机支持发出超声波信号，支持智能手机配对，一键投屏。
●12.整机需支持蓝牙5.4或以上标准。
13.前置具备≥6个物理按键，支持开关机、中控菜单、音量、护眼、录屏的操作。
14.需提供自定义功能按键，可通过自定义按键实现前置面板按键一键启用多功能。
15.整机支持护眼模式，可通过前置面板物理按键一键启用护眼模式。
16.整机支持透明度、色温调节，可通过切换纸质模型或其他方式实现显示内容的纹理实时调整，包括但不限于水纹纸、牛皮纸、宣纸、素描纸等。
17.整机需支持录课模式，可通过前置面板物理按键一键启用录屏功能，支持课件、音频、人声同时录制。
18.整机内置嵌入式系统，版本≥Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。
19.支持降半屏功能，降半屏后依然可以正常触控操作系统，可一键退出该模式。
20.采用抽拉内置模块化电脑，内置电脑CPU采用不低于8核配置，内存≥8G DDR4，硬盘≥256G固态硬盘。
21.配套移动支架。
	套
	1
	否

	11
	打磨除尘工作台
	1.规格：2300*1200*1600mm(±5mm)
2.阻燃滤芯
3.风机:≥2.2kw
4.过滤精度:≤40微米
5.过滤面积: ≈23平米
6.噪音分贝: 70-75分贝
7.主体厚度:≥1.2mm
8.台面厚度:≥2.0mm
9.台下配万向轮
10.风量:3400-4100
11.风压:1720-1580
12.台面承重 ≥150kg
13.材质：碳钢喷塑
	台
	1
	否

	12
	湿式除尘打磨台
	1.规格：1200*2100*2000mm(±5mm)
2.风机：≥2.2kw
3.风量：3400-4100
4.过滤材质1：高效过滤棉
5.过滤材质2：水帘过滤器
6.循环水泵：≥1.5kw
7.净化率 ≥95%
8.水池用料 碳钢喷塑厚度≥1.5
9.箱体用料 碳钢喷塑厚度≥1.5
10.台面用料 碳钢喷塑厚度≥2.0
	台
	1
	否

	13
	锂电钻
	1.手持锂电钻（含钻头）
2.电源电压：20V-
3.最大夹持能力：≥13mm
4.空载转速
1档：0-500r/min
2档：0-2200r/min
5.最大钻孔直径
钢材：≥Ф13mm
木材：≥Ф52mm
6.扭力设定：≥19+1
7.输出轴螺纹直径：≥1/2”-20UNF
8.最大扭矩
1档：≥90N·m
2档：≥45N·m
	套
	3
	否

	14
	空气净化器
	1.尺寸：385*368*832mm(±5mm)。额定功率：≥120w，2.能效等级：不低于1级。
3.甲醛CADR值：≥1182立方米/小时。
4.PM2.5 CADR值：≥1752立方米/小时。
5.TVOC CADR值：≥317.2立方米/小时。
6.甲苯 CADR值：≥384.3立方米/小时。
7.苯  CADR值：≥370.9立方米/小时。
8.臭氧 CADR值：≥435.6立方米/小时。
9.颗粒物CCM值：≥58611mg。
10.甲醛CCM值：≥13000mg。
11.隐藏万向轮，智能息屏，9重渐进式净化，独立双风机引擎。
	台
	2
	否

	15
	学生防护套装
	围裙1个\手套1付\护目镜1个    
	套
	30
	否

	16
	数控机床控制终端
	金属外壳，CPU :≥8 核 12 线程，≥15.6寸显示屏， ≥16G运行内存 ≥1T固态硬盘, 支持wifi6
	套
	11
	否


第二包
	序号
	标的名称
	需求条款
	数量
	单位
	是否属于集采目录内产品

	配套已有物联网设备的信息技术教室（1）
	

	1. 
	教师讲桌
	规格：2400×700×850mm (±5mm)
1、产品结构：铝木结构
2、台面参数：台面采用≥25mm优质橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。
3、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥18mm厚三聚氰胺板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。讲桌地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁
4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）
	1
	套
	是

	2. 
	教师椅
	规格：W640mm*D620mm*H1090-1140mm (±5mm)
材质：三段式机构。椅面采用网布面，排气换气效果好，椅座采用高回弹聚脂胺脂海绵，坐感舒适。PU升降扶手，706铝合金脚，牢固耐用。
	1
	把
	是

	3. 
	学生桌椅（六人）
	微机桌：
1.尺寸：φ1700mm 边长850mm 高750mm(±5mm)
2.台面：采用≥25mm厚E0级高密度实木颗粒板，均匀质密，稳定不变性，安全健康，采用≥1.5mm厚PVC封边。
3.桌体：采用钢制结构，每空位配置独立机箱位，预留走线孔，整体造型美观，结构合理，经久耐用。
学生凳6个：
学生凳6个：
规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
材质：采用ABS新料一次注塑成型
凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。
凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
●产品邻苯二甲酸酯、多环芳烃均未检出
●家具中可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出
	9
	套
	是

	4. 
	音箱
	1.额定功率：≥60W
2.最大功率：≥120W
3.标称阻抗：≤8Ω
4.频率范围（-10dB）等同或优于80Hz-20kHz
5.灵敏度：≥94dB±3dB
6.最大声压级（额定/峰值）：≥111dB/117dB
7.覆盖角度(-6dB）：水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥70°
8.音箱内置1只≥5寸中低音单元和1只≥25芯丝膜高音单元。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	2
	只
	否

	5. 
	吊麦
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	套
	否

	6. 
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	1
	台
	否

	7. 
	智慧黑板
	1.整机采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。屏幕边缘采用金属圆角包边防护。支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。
2.中间区域显示屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果。在照度110KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。
3.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
4.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
6.采用电容触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。
7.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4/5.0GHz（6GHz）频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。
8.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。
9.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。
10.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
11.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
12.整机具备≥6个前置按键，即电源开关键、OPS电脑开关键、主页、音量+/-、设置为物理按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入windows系统等操作。
13.支持投票功能。可编辑议题及选项内容， 可设置≥10个选项， 支持单选及多选， 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票， 投票结果可生成饼状图或条形图， 并支持以图片格式插入到白板。
14.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，同时接入≥四个设备投屏。
15.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。
16.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
17.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。
18.前置端口：≥1*HDMI，≥2*USB3.0，≥1*Type-C，≥1*TOUCH 2.0。
19.板载I/O接口：≥2*HDMI IN，≥2*USB3.0（随通道切换），≥1*USB2.0，≥1*TOUCH OUT，≥1*VGA IN，≥1*AUDIO IN，≥1*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*SPDIF，≥1*RJ45 IN（10M/100M/1000Mbps），≥1*RJ45 OUT（10M/100M/1000Mbps）。
OPS模块配置：
1.处理器配置≥4核，≥8线程，≥2.4GHz主频，内存≥8G，硬盘≥SSD-128G
2.预装操作系统：支持Windows
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	套
	是

	8. 
	无线实物展台
	无线连接 稳定传输双频wifi连接，无需任何数据线，画面传输稳定。 
机身屏幕 实时反馈
主机配备2寸彩色屏幕，实时反馈所拍摄画面内容，简化设备调节的繁琐流程
拆卸设计 翻转折叠分离式底座设计，主机可折叠翻转，移动式拍摄更加便捷高效
内置电池 方便快捷内置充电电池，可进行快速充电，满电情况下可待机4小时
多个画面 对比分析多个画面可进行对比展示，并支持笔记批注，奖章标记等功能
	1
	台
	否

	9. 
	▲麦克风处理器
	●1.具有多路音源输入输出，包括≥2路吊麦接口、≥4路幻象供电MIC输入接口、≥1路RJ45 座式话筒输入接口、≥4路Line in接口、≥1路USB声卡双向音频接口、≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、具有≥1路RJ45网络接口、≥4路Line out接口、≥4个定阻功放接口、≥1路3.5mm红外对频扩展接口。
●2.具备一线传输功能，通过网线接口连接桌面座式话筒，实现了一根线供电、数据通讯、音频传输三合一。
●3.内置数字U段接收功能，可接入≥2个教学无线手持麦并同时使用。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时具备自动扫频与对频技术功能。
4.具有≥1个控制旋钮、≥2.0英寸显示屏，实现在主机上即可控制和配置设备状态和参数，并在显示屏上显示状态。
5.USB接口具备双向传输功能，可以通过USB线连接到电脑或一体机，实现数字音频输入输出。
6.支持通过RS485、RS232接口对接中控设备，实现设备控制功能，包括但不限于音量、场景切换。
●7.具备远程控制功能，通过网络登录管理平台，实现远程切换场景，可预设≥8个不同参数的快捷切换场景；远程控制具备音频矩阵功能，实现≥14路音频输入和≥8路音频输出任意矩阵式配置，并支持对场景内每路输入、输出音频进行独立调节。
8.内置智能数字功放，可接入≥4路定阻音箱，每路功放功率≥60W。
9.具有≥2个无线话筒连接指示灯，用于指示无线麦连接状态；≥1个红外发射/指示灯，用于数字U段红外对频；≥1个电源指示灯，用于指示供电状态。
●10.集成多种专业音频处理功能，通过客户端软件实现管理和控制，包括输入增益、啸叫抑制、噪声抑制、混响抑制、均衡器、闪避器、扩展器、压缩器、自动增益、反馈抑制、自动混音、回声消除、环境降噪、矩阵混音、分频器、压限器、延时器功能。
音频处理器功能要求如下：
①支持每路输入增益调节，调节范围≥-72~12dB，并且可以单独设置静音或一键全部静音；
②支持输入信号音效设置功能，输入信号可实现≥7档啸叫抑制调节，噪声抑制可实现≥-18dB~-6dB范围调节，混响抑制可实现≥30~200ms范围调节，并支持非线性处理开关。
③支持均衡器设置功能，输入≥10段图示均衡器，输出3种图示均衡器可选，包括但不限于10、15、31段，频点可单独调节增益。
④支持闪避器设置功能，可单独设置开关，阈值≥-56~0dB范围可调，深度≥-40~0dB范围可调，启动时间≥1~5000ms范围可调，释放时间≥1~5000ms范围可调，保持时间≥1~60000ms范围可调。
⑤支持扩展器设置功能，可单独设置开关，阈值≥-72~0dB范围可调，比率≥1~20范围可调，启动时间≥1~1000ms范围可调，释放时间≥1~1000ms范围可调。
⑥支持压缩器设置功能，可单独设置开关，阈值≥-48~0dB范围可调，比率≥1~20范围可调，启动时间≥1~1000ms范围可调，释放时间≥1~10000ms范围可调，软拐点范围≥0~20可选。
⑦支持自动增益设置功能，可调节启动电平与目标电平，可对启动时间和释放时间进行调节，压缩比和最大增益值调节，软拐点范围0~30。
⑧支持反馈抑制功能，并且每路的移频范围≥-10dB~-3dB和≥3dB~10dB，支持陷波开关，陷波深度为≥-24dB~0dB，步长为≥1.5~9，可任意设置≥24个固定点+≥24个动态点。
⑨支持自动混音与优先级功能，可选择门限自动混音和增益共享自动混音两种，增益共享自动混音的设置下每路输入信号都支持≥-72dB~12dB范围单独调节，≥0-9级范围优先级控制。
⑩支持回声消除功能，可单独设置开关任意输入与输出，回声等级≥3档可调。
⑪支持环境降噪功能，可单独设置开关任意输入与输出，降噪等级≥5档可调，最大降噪等级≥30dB。
⑫支持矩阵显示和控制功能，通过矩阵的方式显示输入通道与输出通道的通断设置，并以≥6种颜色显示通道是否被使用，包含但不限于以下状态：通道的自动混音、反馈抑制、回声消除、环境降噪是否启用。
⑬支持分频器设置功能，高低通可单独设置开关，每个功能有≥3个常用滤波器，斜率范围≥6~48dB/Oct可调，频率范围≥20~20000Hz可调，增益范围≥-24~18dB可调。
⑭支持限幅器设置功能，阈值范围≥-90~0dB可调，软拐点范围≥0~20dB可调，建立时间范围≥1~1000ms可调，释放时间范围≥1~10000ms可调。
⑮支持延时器设置功能，可单独设置开关，延时时间范围≥0~2000ms可调，也可以根据距离进行延时器调节，距离范围≥0~680m可调并自动匹配延时器。
11.具备远程固件升级功能，支持每个教室的音频设置参数进行备份和还原。
12.具有麦克风设置功能，可同时查看和设置2只≥U段麦克风，查看麦克风的RF与AF信号强度，可进行自动扫频和红外对频设置，可手动调节频率，话筒≥7档发射功率可调；可查看座式话筒的≥3个充电口状态，可通过软件开关锁；可选择USB声卡输入信号；可设置≥2只吊麦的开关与灵敏度调节；可控制≥4路MIC接口的幻象供电开关。
	1
	台
	否

	10. 
	物联网触摸屏
	1.支持模块隐藏功能，可以将不需要使用的功能隐藏。
2.支持信息监测功能，通过面板查看主机各模块版本信息以及主机网络信息。
3.支持场景切换功能，预设≥8个场景，一键快速切换。
4.具有密码保护功能，防止设备被无关人员修改。
5.支持屏保功能，有≥8种屏保时间可以切换。
6.支持查看输入输出各通道增益数值，可以控制通道静音、设置U段麦克风的频率、支持配置自动扫频和红外对频功能。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	11. 
	支架
	专用音箱支架
	2
	只
	否

	12. 
	无线手持
	●1.采用基于数字U段的话筒无线音频传输技术和主控芯片，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，空旷处使用距离≥30米，同时应具备自动扫频与对频技术功能。
2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用。
●3.具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量+按键、音量-按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关麦。
●4.具有≥两种充电方式，包括座式话筒充电座触点充电和TYPE-C充电。
5.具备智能功耗管理功能，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。
6.具备≥10档音量调节和≥3档功率调节功能。
7.具备无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。
8.具备2.4G调控功能，搭配控制主机，实现通过网络远程控制终端主机，实现无线调控麦克风参数，包括无线频率、发射功率、音量大小参数，无线调试距离≥10米。
9.指向性：电容式驻极体
10.频率响应等同或优于：80~16kHz（+1~-3dB）
	1
	个
	否

	13. 
	鹅颈话筒
	●1.自带磁吸充电座，具有≥550mm长度的电容式鹅颈麦克风，集成≥3路充电接口，能给≥2个手持麦和≥1个PPT翻页器充电，并实时显示每个充电口的充电状态。
●2.具备刷卡解锁、锁定功能，具备通过中控触控屏幕界面解锁、锁定功能，具备网络远程控制解锁、锁定功能。
3.具备≥3路磁控锁管理功能，并可实现中控对磁控锁解锁、锁定。
4.支持远程解锁、红外手持麦状态查询、电量状态显示功能。
5.支持通过网络远程控制设备及设备状态显示，包括设备开关麦、开关锁、权限设置、卡号读取、充电状态、充电设备类型信息。
6.采用RJ45复合接口设计，实现供电、RS-485控制协议通讯、差分音频三合一传输。
●7.集成NFC刷卡功能，具备开关锁状态反馈功能，开锁时绿色提示灯亮，关锁时红色提示灯亮，同时可实现权限与开关锁状态联动控制。断电状态下，指示灯可以正常显示当前开关锁的状态。
8.具备快速充电功能，提供状态反馈，充电中红色提示灯亮，充满电时蓝色提示灯亮。
9.指向性：心形指向性
10.频率响应等同或优于：80Hz~16KHz
11.灵敏度：-41dB±1.5dB（0dB=1V/pa，at1KHz）
12.充电接口：触点式
	1
	个
	否

	14. 
	翻页笔
	1.具有音量加功能：短按音量增加，可实现长按连续增加音量。
2.具有音量减功能：短按音量减小，可实现长按连续减小音量。
3.具有≥两种充电方式，包括充电座充电和TYPE-C充电。
4.具有蓝色指示灯状态反馈功能，开机时指示灯长亮，关机时指示灯亮2S后熄灭；所有按键在按下时指示灯都会即按即亮；充电时指示灯快闪，满电时指示灯长亮。
5.具有开/关机按键：长按2S开机，长按2S关机。
6.具有上翻按键：短按实现上翻页操作，长按时开启/退出全屏。
7.具有超链接按键：单击选择，双击超链接，长按切换窗口。
8.具有激光按键：激光按键即按即亮。
9.具有下翻按键：短按实现下翻页操作，全屏时长按黑屏。
	1
	个
	否

	15. 
	吊麦支架
	专用吊麦支架
	1
	个
	否

	16. 
	云控教室终端
	1.采用≤1U机架式设计，黑色氧化铝拉丝面板，专业机械组装工艺。
2.设备高度集成化，内置音频控制、视频矩阵、物联中控、功放以及网络广播解码模块。
3.内置2.4G无线音频模块，可连接2.4G无线话筒，实现无线本地扩音。
●4.具有≥4路HDMI输入和≥2路HDMI输出接口、≥1组RCA输入、≥1路100V定压信号备份输入、≥1路RJ45网络接口、≥1路MIC接口、≥1路ANT无线话筒天线接口、≥1组RCA输出接口、≥2路RS-232接口、≥2路RS-485接口(其中1路可用于接入控制面板)、≥1路韦根协议接口、≥2路弱继电器接口、≥2路I/O控制接口、≥2路IR控制接口、≥1路电源控制接口、≥1路幕布控制接口、≥1路复位按钮，≥2路SPK输出接口。
5.内置≥2*45W（MAX）智能数字功放模块，具备≥2路功放输出接口，可直接接定阻音箱。
●6.集成网络广播功能，内置一体化网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时打铃、音频播放、手机端远程点播节目、广播喊话功能，可搭配消防采集器对接消防短路输入信号，实现全区和分区消防报警功能。
●7.具有考试音频备份功能，当网络异常时或设备断电时，广播信号自动从数字网络信号切换到模拟定压信号播放，考试音频备份切换延时≤300ms，保证音频信号正常播放。
8.采用跨平台软件技术，搭配控制主机，具备≥8个端控制和管理，包括教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、触控控制屏、H5、微信小程序、钉钉，并且可以实现触发联动与定时控制，允许自定义所有的场景动作。
9.支持多种教室控制面板设置策略，采用刷卡、人脸识别、手机双向扫码和控制面板按键组合的方式对终端进行控制，避免无关人员操作。需拓展管理控制主机实现。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	17. 
	终端触控屏
	1.显示尺寸≥7英寸，采用≥16位RGB全彩色设计，分辨率≥1024*600，亮度≥220cd/m2，屏幕具备触摸控制功能。
2.支持主机信息查看功能，可实现对接入主机型号、IP及版本相关信息的查看。
3.支持通过RS485控制以及主机供电，无需连接额外电源。
4.具备隐藏式复位按键。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	是

	18. 
	面板1
	1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。
2.支持手动、远程控制功能。
3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。
4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，可实时反馈开关状态。
5.负载额定功率≥900W。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	个
	否

	19. 
	面板2
	1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。
2.支持手动、远程控制功能。
3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。
4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，每个开关系统可实现全开、全关、单路开/关的设置，并可实时反馈开关状态。
5.负载额定功率≥1200W。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	2
	个
	否

	20. 
	转换器
	1.具有≥1路RS485输入。
2.支持将RS485串口输入的命令转换为无线信号输出控制无线通讯设备。
3.具有超低功耗待机功能，RF接收电流≤30uA。
4.支持状态反馈功能，开关机的状态改变会自动上报给网关。
5.支持远程控制功能，搭配中控主机，可实现手机或电脑通过网关实现远程控制和状态查询。
6.支持停电保护功能，停电后再来电时面板将处于关灯状态。
	1
	个
	否

	21. 
	48口千兆交换机
	★1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。
★2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个。
3、设备MAC地址≥16K。
4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	1
	台
	否

	22. 
	24口千兆交换机
	★1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps。
★2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个；
3、设备MAC地址≥16K。
★4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
	1
	台
	否

	23. 
	物品柜
	1、规格：1000×450×2000mm(±5mm)
2、柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
●3、环保要求：三聚氰胺浸渍板符合GB/T15102-2017 GB18580-2017标准要求，含水率3%-13.0%，表面耐香烟灼烧达到5级、表面耐水蒸气达到5级、表面耐污染腐蚀达到5级、表面耐龟裂达到5级,静曲强度≥11MPa,吸水厚度膨胀率≤3%.
	2
	个
	否

	24. 
	录播主机
	1、为保证系统整体编解码性能及使用稳定性，主机应采用ARM架构处理器，≥4核CPU，存储容量≥1TB。
2、主机采用高度集成化设计，能够独立完成视频采集、音频采集、音频编码、视频编码、音频处理、视频处理表、直播、录制、互动、远程运维参数设置功能。
3、主机采用≥15.6英寸触控屏，硬度≥7H，屏幕分辨率≥1920*1080，主机应采用无风扇设计。
4、支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线性音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能，满足全场景的教学使用需求。
5、支持≥2个HDMI输入接口，支持≥3个HDM输出接口，≥1路UVC输出接口。
6、支持≥5个RJ45接口，其中≥3个支持POE。支持≥5个USB类型接口，其中USB-A接口≥3个，Type-C接口≥2个。
7、支持≥2个线路信号立体声输入，支持≥2个线性立体声音频输出。
8、支持≥1个阵列麦克风输入接口，通过一根网线可以实现两个麦克风的供电、音频信号传输、音频参数设置，支持无损数字音频传输。
9、内置音频接收模块。无需外接无线音频接收模块，即可完成无线音频采集，支持同时≥2个无线麦克风接入，且同时支持≥2种对频模式。
10、支持录制清晰度设定，支持录制帧率设定，支持录制画质选择。
11、支持多通道同时录制，支持生成标准 MP4 格式视频文件，支持≥6路 MP4 文件同时录制。
12、支持网络监测功能，无需安装第三方软件，在触控屏幕上显示教室网络状态，包括：服务联通性、网络稳定性、上下行速度、网络追踪性、网卡信息。
13、主机无需配置单独公网IP即可实现互动。
14、主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。
15、支持 FTP 远程自动上传录像，录制停止后自动上传视频文件到 FTP 服务器，支持断点续传。
16、支持通过互联网，查看当前主机总数、在线数量，查看设备ID信息、IP地址、激活时间等信息，支持进行设备的远程配置，支持关机、重启、参数配置操作。
17、主机供电采用安全电压，整机供电电压≤36V。
18、为保证设备稳定运行，要求设备平均无故障运行时间（MTBF）≥250000小时。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	25. 
	导播机
	1、支持设定自动导播默认画面，画面可以保持在默认画面，支持设置自动导播画面的保护时间和保持时间，支持自定义选择参与自动导播的画面。
2、支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面的画面合成功能，支持自动导播、手动导播。
3、可设定导播优先级，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。
4、支持本地导播、远程导播，本地导播可通过录播主机触控屏实现本地导播控制，远程导播可通过网络实现远程导播控制。
5、支持课件画面自动检测，可设置检测灵敏度；支持课件画面检测区域设定，可屏蔽电脑弹窗区域。
6、支持导入与导出互动录播主机配置文件，进行升级和调试。
7、在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑共五路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。
8、支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	套
	否

	26. 
	互动数字处理器
	1、支持标准 SIP 互动协议，支持与标准 SIP 终端实现音视频互动。
2、内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3+N”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。
3、支持互动清晰度设置：支持 1080p@30fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 30fps、25fps。
4、支持双流自动发送，设置自动发送后，建立呼叫，主讲教室自动发送双流。
5、预约互动：支持课程预约功能，同时用户可通过点击已预约课程进入互动课堂。
6、扫码登录：录播主机可显示登陆二维码，支持手机微信直接扫码登录互动系统。
7、桌面共享：支持互动过程中一键全屏，支持开启和关闭桌面共享功能。
8、拨号呼叫：用户可通过拨号键盘实现拨号呼叫。
9、通讯录功能：通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。
10、无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机一体化触控屏上显示教室网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。
11、互动过程中，可以在互动录播电脑主机一体化触控屏调出当前视频参数，包括上行/下行速率、丢包率、视频分辨率、当前句柄数量、CPU使用率、累计视频卡顿次数、累计音频卡顿次数。
12、支持抗丢包算法，在系统总丢包率 50%的网络环境下，视频清晰流畅无卡顿，语音连贯。
13、录播主机双向互动过程中，在3Mbps的网络带宽下可实现1920*1080P@30fps视频的双向互动。
14、互动系统具备回声消除功能，在主讲教室与听讲教室同时发言的情况下，保证双方语音清晰，双方体验良好。
	1
	套
	否

	27. 
	视频处理器
	1、支持合成1920*1080的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面。
2、主机支持多种类型视频信号接入，支持标准网络视频信号接入、高速数字信号接入。
3、主机可通过rtsp协议接入第三方摄像机视频流。
4、支持不少于3种编码复杂度，支持Baseline Profile、Main profile、High profile
5、支持不少于两种码率控制方式，支持CBR（Constant Bit Rate）、VBR（Variable Bit Rate）。
6、主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。
7、POE视频接入单元支持802.3af标准协议，可实现POE摄像机接入。
8、HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。
	1
	套
	否

	28. 
	教师摄像机
	1、内置双传感器，传感器尺寸： CMOS ≥ 1/2.8英寸。
2、全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。
3、采用全景特写双镜头，全影镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。
4、摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。
5、内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。
6、扫描方式：逐行扫描 。
7、最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。
8、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
10、视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps，帧率范围：1~30fps。
11、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
12、支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
13、接口：支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。
14、输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。
15、为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	29. 
	教师摄像机图像处理器
	1、摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a)当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；
b)当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面；
3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5、图像支持左右镜像、上下翻转。
6、支持RTMP推流，RTSP拉流。
7、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
8、支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。
9、支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。
10、支持开启/关闭跟踪功能。
	1
	套
	否

	30. 
	学生摄像机
	1、内置双传感器，传感器尺寸： CMOS ≥ 1/2.8英寸。
2、全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万。
3、采用全景特写双镜头，全影镜头水平视场角≥110°，特写镜头水平视场角≥40°。
4、摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率。
5、内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰。
6、扫描方式：逐行扫描 。
7、最低照度：0.5 Lux@（F2.0, AGC ON） 。
8、支持2D&3D数字降噪，信噪比≥55dB。
9、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
10、视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps，帧率范围：1~30fps。
11、支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。
12、支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持最大支持4K@30fps输出。
13、接口：支持RJ45≥1路，Type-C≥1路，Line in接口≥1路。
14、输入电压：DC12V/PoE（IEEE802.3af）。
15、为确保运行稳定，使用平均无故障运行时间(MTBF)应≥250000小时。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	31. 
	学生摄像机图像处理器
	1、摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。
2、系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：
a)学生起立发言时，首先切换为学生全景，再过渡为发言学生的特写画面，当多名学生站立时，自动切换到学生全景；
b)学生跟踪具备人脸检测辅助识别功能。
3、支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。
4、支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。
5、图像支持左右镜像、上下翻转。
6、支持RTMP推流，RTSP拉流。
7、支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面。
8、支持GB28181协议，可使用GB28181协议推流。
9、支持跟踪灵敏度设置，可适配不同的灵敏度要求场景。
10、支持开启/关闭跟踪功能。
	1
	套
	否

	32. 
	全向麦克风
	1、麦克风采用≥4核的音频芯片。
2、频率响应范围不低于50Hz~16KHz。
3、拾音半径≥8m。
4、信噪比≥68dB。
5、声压级≥130dBSPL，10%THD@1 KHz。
6、无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。
7、麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。
8、支持≥1个Type-C接口。
9、内置≥8个硅麦传感器单元。
10、支持在线OTA，可在线对麦克风进行升级，无需人员现场维护。
11、支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。
12、麦克风支持数字音频传输。
13、麦克风套件标配2支麦克风和2套安装支架。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	33. 
	麦克风音频处理器
	1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。
2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。
3. 支持自动增益控制。
4. 支持啸叫抑制。
5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。
6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。
7. 支持音频参数调节。
8. 支持波束成形。
9. 支持远程OTA升级。
10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。
	1
	套
	否

	34. 
	录播资源管理平台
	1、系统采用模块化的架构设计B/S架构，用户可通过浏览器实现数据看板查看、名师课点播、用户管理等功能。
2、角色自定义：支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。
3、教师可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对名师课等视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。
4、视频管理：录播主机录制的视频自动上传至平台，支持本校教师或管理员对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。
5、课程发布：课程发布时，可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。
6、上传附件：平台支持支持用户在发布课程时上传相关资料；所上传资料可支持不少于5种文件格式；课程发布后，观众观看课程时下载相关资料，进行深入学习。
7、课程评论：支持用户对已发布视频进行视频打点并插入课堂评价，所评论内容需关联视频对应时间点。平台支持用户在线发表视频评论，所评论内容支持以新消息提示方式自动提醒授课教师。支持管理员对用户评论进行信息管理，可选择性删除评论内容，管控评论秩序。
8、账号管理：支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。
9、平台支持本地视频上传：可对上传视频进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。
10、消息中心：在页面实时提醒新增课程计划、课程审核通过/被拒绝、认证成功、成功加入教研组等消息。
11、首页轮播图片：平台首页支持用户自定义不少于6张轮播图画面并支持图片的对应链接跳转；支持用户点击对应轮播图，跳转相应网页进行内容浏览。
12、设备管理：
①. 显示管理员下辖的教室总数、在线教室总数、活跃教室数，实时呈现整体情况；
②. 管理员可实时查看教室信息和状态，包括：教室名称、设备IP、状态、信号源及教室详情，方便远程运维；
③. 支持学校管理员对录播主机进行远程关机、重启、密码设置等操作。
13、公网直播：学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。
①．全局调度系统：实时收集节点负载、网络质量，并根据终端用户的 IP，将用户请求引导至最优的节点，以降低时延，提升流畅率。
②．冗余带宽：云服务器具备T级的带宽储备和百万级并发承载能力，可应对突发增量的用户访问。
14、直播活动：支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。
15、直播状态：根据直播开始时间和结束时间，分类显示所有直播的当前状态，包括未开始、进行中、已结束；用户可通过状态筛选不同的直播进行编辑管理。
16、直播搜索：支持输入与直播名称相关的关键字，搜索直播活动。
17、直播管理：在直播结束前，支持教师修改直播的结束时间、名称、封面、课件、直播简介、聊天互动权限等设置，并保持原分享链接和二维码不变，避免因活动调整导致原分享链接和二维码失效。
18、直播工作台：创建直播时支持添加直播助教；助教进入工作台可进行直播间秩序维护，具体功能包括：
①．删除留言：支持对观众聊天互动的发言记录进行单个/批量删除，保障教师间互动交流的友好秩序；
②．禁言观众：支持对观众进行单个/批量的禁言，禁言后观众将不能在直播互动中发表言论，避免不法人员在公众场合捣乱。
19、直播分享：用户可一键生成直播海报或链接并进行分享，其他用户通过扫描海报上的二维码或打开链接的方式，观看直播视频。
20、复制直播海报：生成直播海报后，用户可直接在网页中一键复制图片，并粘贴至微信中发送，无需下载图片保存本地，提高分享效率。
21、活动预告：支持PC端、移动端通过分享链接地址，查看直播活动的相关信息，包括封面、活动名称、学校名称、活动开始时间、简介、预览课件等；在预览课件时，用户可在课件上进行书写、擦除、移动图片素材等操作，且操作不影响原课件内容，方便评课老师在直播开始前，预览主讲老师的课件。
22、直播互动：直播过程中，支持用户在直播课程中发布评论、点赞、分享观看链接或二维码，同时可查看直播简介、活动课件和实时观看人数。
23、直播暖场素材：平台支持用户自主选择上传图片或视频，作为暖场素材在直播间隙循环播放。
24、禁言要求：直播开始前和直播过程中，支持用户修改观众聊天互动的权限；可设置为观众禁言，仅允许管理员进行发言，把控直播活动的纪律。
25、签到设置：支持在直播活动开始前，设置签到规则；可选择观众首次进入直播进行签到，或直播开始后15分钟开始签到，适应不同的直播场景。
26、直播数据：直播开始后，支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。
27、支持直播集群技术，以支持系统的横向拓展，随系统应用规模的拓展逐渐增加转发服务器以支持更大规模直播。
28、督导巡课：用户可查看管辖区域内，正在直播授课的教室实时画面；
①．支持至少6个教室画面同屏预览，快速掌握各教室基本情况；
②．用户进入教室详情，可获取该教室当前授课信息、实时的音频、视频；
③．支持进入“自动巡课”模式，自动进入浏览器全屏模式，按每10秒/15秒/20秒轮播各教室画面；
④．支持在“自动巡课”模式下，自定义页面标题、底部文案。
	1
	套
	否

	配套已有物联网设备的信息技术教室（2）
	

	1. 
	教师讲桌
	规格：2400×700×850mm (±5mm)
1、产品结构：铝木结构
2、台面参数：台面采用≥25mm优质橡胶木实木指拼板，表面涂环保清漆。
3、台身参数：配前后柜门、抽屉及键盘位，并预留总控电源位置和多媒体设备（如显示器、主机、实物展台等多媒体设备）储存空间；台身采用≥18mm厚三聚氰胺板制作，≥1.5mm厚塑制优质封边条机械封边（所有板材加工截面均应封边），所有开孔部位均采用专业磨具成型的配件封堵。讲桌地围：规格≥30×120mm，使用≥1.2mm铝型材经专用模具拉伸成型结合高强度工程塑料插件组合而成，易清洁
4、五金件：采用铝合金一字隐藏式拉手、阻尼铰链、五金轨道（三节滑轨）
	1
	套
	否

	2. 
	教师椅
	规格：W640mm*D620mm*H1090-1140mm (±5mm)
材质：三段式机构。椅面采用网布面，排气换气效果好，椅座采用高回弹聚脂胺脂海绵，坐感舒适。PU升降扶手，706铝合金脚，牢固耐用。
	1
	把
	否

	3. 
	学桌椅（六人）
	微机桌：
1.尺寸：φ1700mm 边长850mm 高750mm(±5mm)
2.台面：采用≥25mm厚E0级高密度实木颗粒板，均匀质密，稳定不变性，安全健康，采用≥1.5mm厚PVC封边。
3.桌体：采用钢制结构，每空位配置独立机箱位，预留走线孔，整体造型美观，结构合理，经久耐用。2857
学生凳6个：
规格：Φ320*H460-550mm（±5mm）
材质：采用ABS新料一次注塑成型
凳面规格：Φ320*37mm（±5mm），八角造型，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计，内置螺旋升降（螺纹部分不外露），升降高度为460-550mm。
凳腿：采用≥17*35*1.5mm异形管，经折弯定型，焊接而成，金属表面钢砂抛丸除锈静电喷涂处理，表面无砂眼、折角处光滑、无毛刺。底脚为ABS注塑外套式脚垫。
产品邻苯二甲酸酯、多环芳烃均未检出
家具中可迁移有害元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出
	9
	套
	否

	4. 
	音箱
	1.额定功率：≥60W
2.最大功率：≥120W
3.标称阻抗：≤8Ω
4.频率范围（-10dB）等同或优于80Hz-20kHz
5.灵敏度：≥94dB±3dB
6.最大声压级（额定/峰值）：≥111dB/117dB
7.覆盖角度(-6dB）：水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥70°
8.音箱内置1只≥5寸中低音单元和1只≥25芯丝膜高音单元。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	2
	只
	否

	5. 
	吊麦
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头，灵敏度达到≥-38dB，满足超远距离拾音。
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配麦克风处理器使用。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	套
	否

	6. 
	电源管理器
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。
4.具有≥1路USB接口。
	1
	台
	否

	7. 
	智慧黑板
	1.整机采用三拼接平面一体化设计，主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。屏幕边缘采用金属圆角包边防护。支持水笔、普通粉笔、无尘粉笔等多种书写方式。
2.中间区域显示屏采用≥86英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果。在照度110KLUX（勒克司）环境下仍能正常工作。
3.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
4.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
5.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
6.采用电容触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，安卓下支持≥20点触摸，Win系统中支持≥20点触控。
7.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4/5.0GHz（6GHz）频段，版本符合IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准。
8.前置TypeC接口支持全功能音视频输入功能，外接设备通过标准TypeC线连接即可把画面投影到大屏上，同时在本机上可实现触摸电脑的操作，无需再连接其它任何线缆。
9.具备双RJ45网络接口，实现俩路分支路由器功能，且输入和输出端自动识别使用无需区分，使外接设备共享连接，仅需一根网线即可实现简单化部署。
10.在安卓系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
11.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
12.整机具备≥6个前置按键，即电源开关键、OPS电脑开关键、主页、音量+/-、设置为物理按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入windows系统等操作。
13.支持投票功能。可编辑议题及选项内容， 可设置≥10个选项， 支持单选及多选， 设置完成后以手机扫码形式下发进行投票， 投票结果可生成饼状图或条形图， 并支持以图片格式插入到白板。
14.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，同时接入≥四个设备投屏。
15.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。
16.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
17.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。
18.前置端口：≥1*HDMI，≥2*USB3.0，≥1*Type-C，≥1*TOUCH 2.0。
19.板载I/O接口：≥2*HDMI IN，≥2*USB3.0（随通道切换），≥1*USB2.0，≥1*TOUCH OUT，≥1*VGA IN，≥1*AUDIO IN，≥1*AUDIO OUT，≥1*RS232，≥1*SPDIF，≥1*RJ45 IN（10M/100M/1000Mbps），≥1*RJ45 OUT（10M/100M/1000Mbps）。
OPS模块配置：
1.处理器配置≥4核，≥8线程，≥2.4GHz主频，内存≥8G，硬盘≥SSD-128G
2.预装操作系统：支持Windows
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	套
	是

	8. 
	操作系统
	详见操作系统需求明细
	55
	点
	是

	9. 
	无线实物展台
	1.无线连接 稳定传输双频wifi连接，无需任何数据线，画面传输稳定。
2.机身屏幕 实时反馈
3.主机配备2寸彩色屏幕，实时反馈所拍摄画面内容，简化设备调节的繁琐流程
4.拆卸设计 翻转折叠分离式底座设计，主机可折叠翻转*，移动式拍摄更加便捷高效
5.内置电池 方便快捷内置充电电池，可进行快速充电，满电情况下可待机4小时*
6.多个画面 对比分析多个画面*可进行对比展示，并支持笔记批注，奖章标记等功能
	1
	台
	否

	10. 
	麦克风处理器
	●1.具有多路音源输入输出，包括≥2路吊麦接口、≥4路幻象供电MIC输入接口、≥1路RJ45 座式话筒输入接口、≥4路Line in接口、≥1路USB声卡双向音频接口、≥1路RS-232接口、≥1路RS-485接口、具有≥1路RJ45网络接口、≥4路Line out接口、≥4个定阻功放接口、≥1路3.5mm红外对频扩展接口。
●2.具备一线传输功能，通过网线接口连接桌面座式话筒，实现了一根线供电、数据通讯、音频传输三合一。
●3.内置数字U段接收功能，可接入≥2个教学无线手持麦并同时使用。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围，同时具备自动扫频与对频技术功能。
4.具有≥1个控制旋钮、≥2.0英寸显示屏，实现在主机上即可控制和配置设备状态和参数，并在显示屏上显示状态。
5.USB接口具备双向传输功能，可以通过USB线连接到电脑或一体机，实现数字音频输入输出。
6.支持通过RS485、RS232接口对接中控设备，实现设备控制功能，包括但不限于音量、场景切换。
●7.具备远程控制功能，通过网络登录管理平台，实现远程切换场景，可预设≥8个不同参数的快捷切换场景；远程控制具备音频矩阵功能，实现≥14路音频输入和≥8路音频输出任意矩阵式配置，并支持对场景内每路输入、输出音频进行独立调节。
8.内置智能数字功放，可接入≥4路定阻音箱，每路功放功率≥60W。
9.具有≥2个无线话筒连接指示灯，用于指示无线麦连接状态；≥1个红外发射/指示灯，用于数字U段红外对频；≥1个电源指示灯，用于指示供电状态。
●10.集成多种专业音频处理功能，通过客户端软件实现管理和控制，包括输入增益、啸叫抑制、噪声抑制、混响抑制、均衡器、闪避器、扩展器、压缩器、自动增益、反馈抑制、自动混音、回声消除、环境降噪、矩阵混音、分频器、压限器、延时器功能。
音频处理器功能要求如下：
①　支持每路输入增益调节，调节范围≥-72~12dB，并且可以单独设置静音或一键全部静音；
②　支持输入信号音效设置功能，输入信号可实现≥7档啸叫抑制调节，噪声抑制可实现≥-18dB~-6dB范围调节，混响抑制可实现≥30~200ms范围调节，并支持非线性处理开关。
③　支持均衡器设置功能，输入≥10段图示均衡器，输出3种图示均衡器可选，包括但不限于10、15、31段，频点可单独调节增益。
④　支持闪避器设置功能，可单独设置开关，阈值≥-56~0dB范围可调，深度≥-40~0dB范围可调，启动时间≥1~5000ms范围可调，释放时间≥1~5000ms范围可调，保持时间≥1~60000ms范围可调。
⑤　支持扩展器设置功能，可单独设置开关，阈值≥-72~0dB范围可调，比率≥1~20范围可调，启动时间≥1~1000ms范围可调，释放时间≥1~1000ms范围可调。
⑥　支持压缩器设置功能，可单独设置开关，阈值≥-48~0dB范围可调，比率≥1~20范围可调，启动时间≥1~1000ms范围可调，释放时间≥1~10000ms范围可调，软拐点范围≥0~20可选。
⑦　支持自动增益设置功能，可调节启动电平与目标电平，可对启动时间和释放时间进行调节，压缩比和最大增益值调节，软拐点范围0~30。
⑧　支持反馈抑制功能，并且每路的移频范围≥-10dB~-3dB和≥3dB~10dB，支持陷波开关，陷波深度为≥-24dB~0dB，步长为≥1.5~9，可任意设置≥24个固定点+≥24个动态点。
⑨　支持自动混音与优先级功能，可选择门限自动混音和增益共享自动混音两种，增益共享自动混音的设置下每路输入信号都支持≥-72dB~12dB范围单独调节，≥0-9级范围优先级控制。
⑩　支持回声消除功能，可单独设置开关任意输入与输出，回声等级≥3档可调。
⑪　支持环境降噪功能，可单独设置开关任意输入与输出，降噪等级≥5档可调，最大降噪等级≥30dB。
⑫　支持矩阵显示和控制功能，通过矩阵的方式显示输入通道与输出通道的通断设置，并以≥6种颜色显示通道是否被使用，包含但不限于以下状态：通道的自动混音、反馈抑制、回声消除、环境降噪是否启用。
⑬　支持分频器设置功能，高低通可单独设置开关，每个功能有≥3个常用滤波器，斜率范围≥6~48dB/Oct可调，频率范围≥20~20000Hz可调，增益范围≥-24~18dB可调。
⑭　支持限幅器设置功能，阈值范围≥-90~0dB可调，软拐点范围≥0~20dB可调，建立时间范围≥1~1000ms可调，释放时间范围≥1~10000ms可调。
⑮　支持延时器设置功能，可单独设置开关，延时时间范围≥0~2000ms可调，也可以根据距离进行延时器调节，距离范围≥0~680m可调并自动匹配延时器。
11.具备远程固件升级功能，支持每个教室的音频设置参数进行备份和还原。
12.具有麦克风设置功能，可同时查看和设置2只≥U段麦克风，查看麦克风的RF与AF信号强度，可进行自动扫频和红外对频设置，可手动调节频率，话筒≥7档发射功率可调；可查看座式话筒的≥3个充电口状态，可通过软件开关锁；可选择USB声卡输入信号；可设置≥2只吊麦的开关与灵敏度调节；可控制≥4路MIC接口的幻象供电开关。
	1
	台
	否

	11. 
	物联网触摸屏
	1.支持模块隐藏功能，可以将不需要使用的功能隐藏。
2.支持信息监测功能，通过面板查看主机各模块版本信息以及主机网络信息。
3.支持场景切换功能，预设≥8个场景，一键快速切换。
4.具有密码保护功能，防止设备被无关人员修改。
5.支持屏保功能，有≥8种屏保时间可以切换。
6.支持查看输入输出各通道增益数值，可以控制通道静音、设置U段麦克风的频率、支持配置自动扫频和红外对频功能。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	12. 
	支架
	专用音箱支架
	2
	只
	否

	13. 
	无线手持
	●1.采用基于数字U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，空旷处使用距离≥30米，同时应具备自动扫频与对频技术功能。
2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用。
●3.具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括频率、音量、开关麦状态、电量、功率等级参数，并且具备音量+按键、音量-按键、电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈，电源开关键长按开关机，短按开关麦。
●4.具有≥两种充电方式，包括座式话筒充电座触点充电和TYPE-C充电。
5.具备智能功耗管理功能，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。
6.具备≥10档音量调节和≥3档功率调节功能。
7.具备无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。
8.具备2.4G调控功能，搭配控制主机，实现通过网络远程控制终端主机，实现无线调控麦克风参数，包括无线频率、发射功率、音量大小参数，无线调试距离≥10米。
9.指向性：电容式驻极体
10.频率响应等同或优于：80~16kHz（+1~-3dB）
	1
	个
	否

	14. 
	鹅颈话筒
	●1.自带磁吸充电座，具有≥550mm长度的电容式鹅颈麦克风，集成≥3路充电接口，能给≥2个手持麦和≥1个PPT翻页器充电，并实时显示每个充电口的充电状态。
●2.具备刷卡解锁、锁定功能，具备通过中控触控屏幕界面解锁、锁定功能，具备网络远程控制解锁、锁定功能。
3.具备≥3路磁控锁管理功能，并可实现中控对磁控锁解锁、锁定。
4.支持远程解锁、红外手持麦状态查询、电量状态显示功能。
5.支持通过网络远程控制设备及设备状态显示，包括设备开关麦、开关锁、权限设置、卡号读取、充电状态、充电设备类型信息。
6.采用RJ45复合接口设计，实现供电、RS-485控制协议通讯、差分音频三合一传输。
●7.集成NFC刷卡功能，具备开关锁状态反馈功能，开锁时绿色提示灯亮，关锁时红色提示灯亮，同时可实现权限与开关锁状态联动控制。断电状态下，指示灯可以正常显示当前开关锁的状态。
8.具备快速充电功能，提供状态反馈，充电中红色提示灯亮，充满电时蓝色提示灯亮。
9.指向性：心形指向性
10.频率响应等同或优于：80Hz~16KHz
11.灵敏度：≥-41dB±1.5dB（0dB=1V/pa，at1KHz）
12.充电接口：触点式
	1
	个
	否

	15. 
	翻页笔
	1.具有音量加功能：短按音量增加，可实现长按连续增加音量。
2.具有音量减功能：短按音量减小，可实现长按连续减小音量。
3.具有≥两种充电方式，包括充电座充电和TYPE-C充电。
4.具有蓝色指示灯状态反馈功能，开机时指示灯长亮，关机时指示灯亮2S后熄灭；所有按键在按下时指示灯都会即按即亮；充电时指示灯快闪，满电时指示灯长亮。
5.具有开/关机按键：长按2S开机，长按2S关机。
6.具有上翻按键：短按实现上翻页操作，长按时开启/退出全屏。
7.具有超链接按键：单击选择，双击超链接，长按切换窗口。
8.具有激光按键：激光按键即按即亮。
9.具有下翻按键：短按实现下翻页操作，全屏时长按黑屏。
	1
	个
	否

	16. 
	吊麦支架
	专用吊麦支架
	1
	个
	否

	17. 
	云控教室终端
	1.采用≤1U机架式设计，黑色氧化铝拉丝面板，专业机械组装工艺。
2.设备高度集成化，内置音频控制、视频矩阵、物联中控、功放以及网络广播解码模块。
3.内置2.4G无线音频模块，可连接2.4G无线话筒，实现无线本地扩音。
●4.具有≥4路HDMI输入和≥2路HDMI输出接口、≥1组RCA输入、≥1路100V定压信号备份输入、≥1路RJ45网络接口、≥1路MIC接口、≥1路ANT无线话筒天线接口、≥1组RCA输出接口、≥2路RS-232接口、≥2路RS-485接口(其中1路可用于接入控制面板)、≥1路韦根协议接口、≥2路弱继电器接口、≥2路I/O控制接口、≥2路IR控制接口、≥1路电源控制接口、≥1路幕布控制接口、≥1路复位按钮，≥2路SPK输出接口。
5.内置≥2*45W（MAX）智能数字功放模块，具备≥2路功放输出接口，可直接接定阻音箱。
●6.集成网络广播功能，内置一体化网络IP解码模块，可作为数字广播解码终端使用，配合网络广播系统可实现定时打铃、音频播放、手机端远程点播节目、广播喊话功能，可搭配消防采集器对接消防短路输入信号，实现全区和分区消防报警功能。
●7.具有考试音频备份功能，当网络异常时或设备断电时，广播信号自动从数字网络信号切换到模拟定压信号播放，考试音频备份切换延时≤300ms，保证音频信号正常播放。
8.采用跨平台软件技术，搭配控制主机，具备≥8个端控制和管理，包括教师web端、管理员web端、安卓APP、苹果APP、触控控制屏、H5、微信小程序、钉钉，并且可以实现触发联动与定时控制，允许自定义所有的场景动作。
9.支持多种教室控制面板设置策略，采用刷卡、人脸识别、手机双向扫码和控制面板按键组合的方式对终端进行控制，避免无关人员操作。需拓展管理控制主机实现。
	1
	台
	否

	18. 
	终端触控屏
	1.显示尺寸≥7英寸，采用≥16位RGB全彩色设计，分辨率≥1024*600，亮度≥220cd/m2，屏幕具备触摸控制功能。
2.支持主机信息查看功能，可实现对接入主机型号、IP及版本相关信息的查看。
3.支持通过RS485控制以及主机供电，无需连接额外电源。
4.具备隐藏式复位按键。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	台
	否

	19. 
	面板1
	1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。
2.支持手动、远程控制功能。
3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。
4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，可实时反馈开关状态。
5.负载额定功率≥900W。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	1
	个
	否

	20. 
	面板2
	1.采用无线数字识别技术，每个开关各自独立控制码，不会相互干扰。
2.支持手动、远程控制功能。
3.采用标准电气符号标识、86底盒安装、火线控制安装，接线和普通机械墙壁开关完全相同。
4.开关与无线网关之间采用智能分键录码技术，每个开关系统可实现全开、全关、单路开/关的设置，并可实时反馈开关状态。
5.负载额定功率≥1200W。
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	2
	个
	否

	21. 
	转换器
	1.具有≥1路RS485输入。
2.支持将RS485串口输入的命令转换为无线信号输出控制无线通讯设备。
3.具有超低功耗待机功能，RF接收电流≤30uA。
4.支持状态反馈功能，开关机的状态改变会自动上报给网关。
5.支持远程控制功能，搭配中控主机，可实现手机或电脑通过网关实现远程控制和状态查询。
6.支持停电保护功能，停电后再来电时面板将处于关灯状态。
	1
	个
	否

	22. 
	48口千兆交换机
	★1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps。
★2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个。
3、设备MAC地址≥16K。
4、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。
6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	1
	台
	否

	23. 
	24口千兆交换机
	★1、交换容量≥432Gbps，转发性能≥166Mpps。
★2、固化10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，固化1G/10G SFP+XS接口≥4个；
3、设备MAC地址≥16K。
★4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。
5、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN。
	1
	台
	否

	24. 
	物品柜
	1、规格：1000×450×2000mm(±5mm)
2、柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
3、环保要求：三聚氰胺浸渍板符合GB/T15102-2017 GB18580-2017标准要求，含水率3%-13.0%，表面耐香烟灼烧达到5级、表面耐水蒸气达到5级、表面耐污染腐蚀达到5级、表面耐龟裂达到5级,静曲强度≥11MPa,吸水厚度膨胀率≤3%.
	2
	个
	否



第三包
	序号
	标的名称
	需求条款
	单位
	数量
	是否属于集采目录内产品

	
	物理创新教室（传感技术人工智能）教室
	
	
	
	

	1
	▲智能机器人科创套装1
	包含不少于523个ABS材质的零件，零件单位长度为≥8mm。其中包含一个主机控制器、一个大型电机、两个中型电机、一个颜色传感器、一个超声波传感器、一个压力传感器，轮子数量不少一6个。
1、控制器参数：5x5 LED 白色矩阵灯：25个白色LED灯，每个LED灯均可编程控制，每个LED灯均能够以10步增量调节明暗。
2、输入/输出端口：6个LPF2输入/输出端口（端口A-F），115 kB 端口速率（端口E和F用于“高速率”），端口可在配对电机时自由选择，并自动检测传感器和电机。
3、六轴陀螺仪传感器：三轴加速器，三轴陀螺仪。可报：陀螺仪模式（三轴），加速器/倾斜模式（三轴），手势包括、轻击自由下落和晃动。
4、三按钮界面：
中按钮：打开/关闭智能集线器、执行所选程序，按钮内部的RGB LED灯至少有10不同颜色选择，用于传达系统状态并可编程。
左/右按钮：浏览智能集线器上的程序。
5、扬声器：用于播放界面声音，最大声音质量为12bit、16KHz（单声道）。
★6、无线连接：可让用户通过蓝牙无线连接智能设备（手机、平板电脑、笔记本等）和LPF2遥控器和无线组件。常规蓝牙4.2 (BTC)，低功耗蓝牙4.2 (BLE)，仅支持使用BTC连接智能设备（平板电脑、笔记本等），程序、声音和固件可进行无线更新（仅限 BTC），最小范围10 米（直视距离，无遮挡物，室内）， 智能集线器最多拥有四个BLE和一个用于兼容无线组件的蓝牙连接。智能集线器上的连接界面按钮可让用户打开/关闭无线功能，彩色LED灯用于指示连接状态。
7、电源：可充电锂电池，通过 micro USB 线缆在智能集线器内部充电，无须工具即可轻松从智能集线器中取出，彩色LED灯用于指示电源/充电状态。
8、系统：由 100MHz M4 320 KB RAM 1M FLASH 处理器驱动，拥有32MB内存，可用于储存程序、声音和内容，内置MicroPython操作系统，为高级用户和第三方提供开放式平台。
	套
	40
	否

	2
	智能机器人场地赛台1
	智能机器人场地赛台包含一张彩色场地膜和1600余块积木，用于所有模型的摆放和机器人的循迹。
	套
	2
	否

	3
	智能机器人科创套装2
	包含不少于1120个ABS材质的零件，零件单位长度为≥8mm。其中包含一个主机控制器、两个个大型电机、两个中型电机、两个颜色传感器、一个超声波传感器、一个压力传感器，轮子数量不少6个。电机和传感器自带导线长度不低于220mm。
1、控制器功能不低于机器人科创套装的控制器。
2、大型电机参数：
a.电机输出电压范围：最低：5V，最高：9V。
b.无负载 扭矩0 Ncm，速度：175RPM+/-15%，电流消耗135 mA+/-15%。
c.最大效率 扭矩8 Ncm，速度：135 RPM +/- 15%，电流消耗：430mA+/-15%。
d.失速 扭矩25Ncm，速度0 RPM，电流消耗：1400 mA+/-15%。
e.传感器输入 分辨率：每360度转360次计数，准确度：≤+/-3度，更新速率：100Hz。
3、超声波传感器参数：
a.采样频率100Hz。
b.距离感测：总范围:50-2000mm+/-20mm，入射角:+/-35度，传感器输出分辨率:1mm。
c.快速距离感测：总范围:50-300mm+/-15mm，入射角:+/-35 度，传感器输出分辨率:1mm。
d.LED灯输出：白色4000K，单独控制(共4个区段LED灯），输出功率:控制范围为0-100%，增量为1%。
4、颜色传感器参数：
a.采样频率100Hz。
b.颜色感测:最佳读取距离:16mm，输出范围：无物体、白色、蓝色、黑色、绿色、黄色、红色、蓝色、品红色。
c.反射率感测:最佳读取距离:16mm，输出范围：非反射/无=0%，反射率极高=100%。
d.环境光感测:输出范围:黑暗=0%，明亮=100%。
e.传感器输出LED灯输出：颜色:白色 —温度：4000K，单独控制(共3个LED灯)，输出功率:控制范围为0-100%，增量为1%。
5、压力触感器：
a.采样频率100Hz。
b.触碰感测:激活区:0-2mm，临界点为1mm+/-0.5mm，激活力:0.5-1.0牛顿+/-10%，传感器输入采用二进制 (1=激活或0=未激活)。
c.轻击感测:激活区:0-2mm，激活区1mm+/-0.5mm，激活力:0.5-1.0牛顿+/-10%，传感器数据输出:0-3。
d.力感测:激活区:2-8mm，激活力: 2.5-10牛顿，输出分辨率:0.1牛顿步，限制最大输出值10牛顿，传感器输出精度:+/-0.65牛顿。
	套
	24
	否

	4
	智能机器人场地赛台2
	智能机器人场地赛台FLL场地套装其中包含了十余个由积木制作的任务模型，包含了多种机械类，科技类，工程类指示的运用。套装包含一张彩色场地膜和1600余块乐高积木，用于所有模型的摆放和机器人的循迹，软件部分包含了场地道具的搭建图和场地道具的摆放方式。
	套
	1
	否

	5
	器材柜
	1、规格：1000×500×2200mm(±5mm)
2、结构：铝合金框架结构
3、柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm，壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍饰面刨花板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
●4、环保要求：三聚氰胺浸渍饰面刨花板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，表面耐磨：表面情况：图案纹磨100r后应保留50%以上花纹；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放限量未检出(＜0.005mg/m³)
5、基材刨花板应符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，含水率3%-13%，甲醛释放限量（1m³气候箱法）未检出(＜0.005mg/m³)。
	组
	8
	是

	
	普通高中机器人和无人机创新实验室教室
	
	
	
	

	1
	教育机器人竞赛基础套装
	该套装为完整的比赛器材包，满足用户完成多种机器人竞赛的基本需求。
包含智能控制主板、电源管理模块、智能2.4G遥控通讯模块，支持中英双语图形化编程，搭配240R智能磁编码电机及丰富的机械结构零件，零延时高强度防静电控制系统，更好完成比赛相关任务。
功能与特点：
★1. 硬、软件平台的通用性，高性能操控拥有硬、软件平台，包含金属机械结构件，定制化控制系统及电子模块，以及中英双语的的编程软件；2) 工程创意搭建平台，平台包含大量动力器材，如主控系统、通讯系统、动力系统等，基于这个平台，可以快速实现系统控制；3) 平台体系的知识承载能力强，可以覆盖不同年龄段的知识，教学方式多样化，拥有很强的创新性。
2. 精密金属结构件：1) 使用高强度航空铝型连接片，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密；2) 兼容大量工业标准件，完美实现工业应用场景；
3. 电子模块：1) 动力部分，独立研发的新一代智能电机，最高转速240R,内置磁性编码器及驱动，通过485通讯模式完成电机的零延时启动，电机内置MCU，可实现温度、位置、双方向、电流、电压力矩的反馈，支持高温保护，最大抗4000V静电干扰，设备稳定可靠；2) 编程平台多样，可实现中英双语的图形化编程方式
1、CPU：基于 ARM® Cortex® 的微控制器•1个Cortex A9（667 MHz），2个Cortex M0（各32 MHz）1个FPGA 1•DC 3.2V-12.8V供电范围•支持蓝牙4.2•内存128MB•44.25英寸，480 x 272 像素，65k色，21个智能端口•用于模拟和数字传感器的8个3线端口•无线下载程序•马达，驱动采用RS485通讯方式，延时低，传输速度可达10M/s•主控制板支持PC端软件通过USB接口对MCU进行配置；•USB配置时可用USB进行供电，可用外接电池供电； •主控制板低功耗设计，超长待机时间；•支持最大抵抗6000V静电干扰•支持锂电池模块供电；•支持声音输出；•支持电池电量显示，更准确判断电池可持续工作时间。
2、系统套装（带4个电机、1电池）智能电机：•最高速度 240RPM；•峰值功率11W；•额定功率11W；•扭矩2.1Nm；•低电压 100%功率输出；•内置RS485通讯驱动方式，延时低，传输速度可达10M/s•电机主控制板支持PC端软件对MCU进行配置；•内置磁编码器，精度0.7deg；•内置温度传感器；•支持位置反馈；•支持双方向转速反馈；•支持电流反馈；•支持温度反馈；•支持电压反馈；•支持12V功率反馈；•支持力矩反馈； •支持最大抵抗4000V静电干扰；•支持高温保护。   3、电池：•磷酸铁锂 (LiFePO 4 )•额定12.8V电压，1100mAh容量；•最大放电电流25A；•最大输出功率256W；•采用航空XT90接口，连接稳定；•安全，平衡充电。
4、遥控器：遥控器将2个操纵杆和12 个按键包装成熟悉的视频游戏风格设计。遥控器有可编程的触觉反馈以及内置蓝牙进行无线通信。•液晶屏显示实时信息•从控制器启动和停止程序•可编程触觉反馈•竞赛练习模式—与其他机器人同步并进行练习比赛•内置无线电和蓝牙•集成充电电池•内置单色LCD 128*64像素背光。
	套
	15
	否

	2
	教育机器人金属结构件套装
	1、金属型结构件：•航空铝结构件，强度高；•孔距标准，可支持多角度连接，兼容性强；•种类丰富，拓展性强，机械体系中主要结构件之一。型材由模具挤压生成，半成品由CNC加工，由于其为铝合金型材，强度较高，可以搭建出很高精度的机器人。片类零件，钣金冲压成型。兼容性强，主要用于梁类零件的连接作用。
2、连杆类零件，钣金冲压成型。结构简单，主要功能为连杆类零件，构成各种低精度，低强度的连杆类结构。铝质C型梁 1x2x1x35，铝质C型梁 1x3x1x35 ，铝质C型梁 1x5x1x35，铝质L型梁1x1x35，铝质L型梁 2x2x35，铝质矩形块 5x25。
	套
	15
	否

	3
	教育机器人运动传动件套装
	多种型号齿轮，为机器人提供更多速度和扭矩的选择。采用注塑制作，高强度，最大传递扭力25N/M。包括12齿齿轮，36齿齿轮，60齿齿轮，84齿齿轮；36T/64T胶齿轮/12T金属齿轮各，圆孔胶套/方孔金属套。1. 工程材料 POM（赛钢）注塑制作。2. 双齿轮厚度及金属齿轮/方孔轴套体现强大的抗负载冲击力；包括6齿轮链轮、12齿链轮、18齿链轮、24齿。链轮、30齿链轮、履带、加强链条。
1. 链齿轮采用工程材料 POM（赛钢）注塑制作。
2. 链条采用工程高强度材料 PA66+GF 注塑制作。
3. 链条可承受100 磅拉力。包括履带，短胶片，中胶片，高胶片。
1、将所夹物体隔离，避免物体间的摩擦及挤在一起出现卡死现象
2、软质EVA胶片，在近距离可以更稳定的保证放置位置的准确性，在吐出物体时不会因较大的弹性将物体弹出很远。
3、软胶片表面摩擦力大，可以很平稳的将物体进行传送，减少传输途中的晃动
4、有长短三种胶片尺寸供选择使用，灵活方便，尺寸分别为:短胶片约高12.7mm,中胶片约高22.9mm，高胶片约高32mm。轮毂采用ABS注塑制作。轮胎采用天然橡胶。耐磨、美观，提供优良行进能力。包括多节轮胎、全方位万向轮等运动套件。L型连接片，90°弯角，45度连接片合装，传动轴附加套装，12" 传动轴，24"粗钢轴，C型梁连接片，轴承滚珠，3.25"万向轮，2寸胶轮，1.65寸胶轮，2寸胶轮六角轴芯，齿轮套装，12t高强度链轮，18t高强度链轮，12t带插销金属齿轮，24t 高强度齿轮 v2，36t 高强度齿轮 v2，48t 高强度齿轮 v2(，60t 高强度齿轮 v2，72t 高强度齿轮 v2，84t 高强度齿轮 v2，钢条1x25，铝条 1x25，高强度链节套装，VEX IQ 链条附加套装，8t链轮，6P，16t链轮，6P，0.375"OD尼龙垫片多尺寸合装，0.5垫片套装，高强度传动轴垫片套装，4.6mm塑料垫片，8mm塑料垫片，金属垫片，薄型轴承座，轴承块和锁板合装，单脚轴承片带六角螺母固定座。
	套
	15
	否

	4
	教育机器人紧固配件套装
	零件均采用五金材料制作，螺母柱、轴承块、轴承片、四方轴、限位杯士、限位螺丝、各尺寸塑料定位套、自锁螺母、防松螺母、各尺寸螺丝、锁板片等零部；包括扎带用于机器人线条固定及辅助功能件，如吸球装置等。扳手、8-内六角扳手、6-内六角扳手。用于机器人拆装的工具，方便螺丝的装配及拆卸。用于将动力部件和传感器部件的数据线。普通轴承块，粗轴轴承块，高强度轴承块，粗轴轴箍，梅花轴箍，高强度轴适配器(#8”圆孔，1/2”长，滑轨套装，铰链，梅花头连接器 8-32x0.500”，梅花锁紧螺丝 8-32 x 0.500”，0.25螺丝，0.375螺丝，0.50螺丝，0.625螺丝，0.75螺丝，0.875螺丝，1.0螺丝，1.25螺丝，1.5螺丝，1.75螺丝，2.0螺丝，2.25螺丝，2.5螺丝，撑柱0.25"，撑柱0.50"，撑柱0.75"，撑柱1.00"，撑柱1.50"，撑柱2.00"，撑柱2.50"，撑柱 3.00"，撑柱 4.00"，撑柱 5.00"，撑柱 6.00"，尼龙防松螺母，齿形防松螺母，IQ钢质长钉轴附加合装，V5智能电缆线材（8m），V5智能电缆水晶头。
	套
	15
	否

	5
	教育机器人双向气动配件套装
	含换向阀驱动器、进气接头、二代储气罐（200ml）、调节阀、开关、T形接头、二代双向气缸、换向阀、气缸活塞杆、流量计、阀接头、储气罐接头、气缸接头、气管、储气罐插头、气缸配件、气缸螺母。
	套
	12
	否

	6
	教育机器人竞赛加强套装
	该套装为竞赛的比赛加强器材包，11W电机， V5智能电机(5.5w)，电机红色齿轮箱，电机蓝色齿轮箱，V5电池，V5惯性传感器，V5测距仪，V5光感，V5旋转传感器，满足完成 机器人竞赛的特定需求。
	套
	15
	否

	7
	教育机器人竞赛主题套装
	该套装为完整的比赛套装，满足用户完成机器人竞赛的基本需求。 
一个蓝色或红色的 18 面中空塑料多边形物体，具有平坦的表面，重量约为40克。两个相对的横截面之间约为3.25英寸（82 毫米），两个相对的角之间约为3.85英寸（98毫米）。一种由塑料和金属部件构成的场地要素，可以将棱块置于其中。材质为冲压塑料，以及所有场地需要安装的螺丝等零部件，为了更好完成比赛相关任务。88个棱块，红色44个，蓝色44个，4个PVC导入筒，4个PVC桥，2个停泊区。
	套
	3
	否

	8
	工作台桌凳
	一、工作台
1、规格：1400×800×760mm(±5mm)
2、产品结构：钢木结构
3、台面参数：采用≥12mm厚实芯抗倍特板，抗污染、防水、防火，立面倒角、打磨，各处光滑。
4、台身参数：左右两侧桌腿采用≥60×30×1.5mm口字形钢架，横梁采用≥40×40×1.5mm方管，连接采用铝合金铸件，表面静电喷涂；台身设塑料盒4个。
二、学生凳 
1、规格：Φ320*450mm（±5mm）
2、材质：采用ABS新料一次注塑成型
3、凳面规格：≥Φ320*37mm，八角造型，内含4个M6X25mm螺钉，使凳面与凳腿连接更牢固，中间≥10mm深内凹符合人体工程学设计。
4、防护罩：采用PP注塑而成,防止凳腿与桌面摩擦、划痕。
5、凳腿：采用≥35*17*1.5mm椭圆管弯曲、焊接成型，表面采用静电喷涂烤漆，耐腐蚀、不易生锈。
6、脚垫：采用PP塑料，具有防腐、防滑性能。
7、特点：可悬挂在任何平面上，便于收纳。
	套
	10
	是

	9
	器材柜
	1、规格：1000×500×2200mm(±5mm)
2、结构：铝合金框架结构
3、柜体：框架采用模具成型的专用铝合金型材制作，按功能模块化理念设计，整体拆装方便，采用卡锁连接。立柱型材截面外形为矩型，尺寸≥32*26mm,外壁厚≥1.5mm，内腔设计筋板≥1.5mm。框架横梁型材截面外形为矩型，尺寸≥30*24mm,壁厚≥1.5mm。所有铝合金型材的板槽厚度、深度与所采用的箱体板材相匹配，接缝严密，牢固耐用。铝合金型材连接部分采用卡锁连接件组装，卡锁连接件为金属制作隐藏在铝型材内部不外漏。经镀锌处理，长期使用不生锈。接头部分可灵活伸缩调节松紧，卡紧力足够，保证组装接缝严密、牢固、耐用，可反复拆装，不损坏，有重复使用功能，铝合金型材表面经静电喷涂处理，整体耐腐蚀，防火防潮，稳固耐用。框架内镶装聚木屑≥18mm厚三聚氰胺浸渍饰面刨花板，基材刨花板，上部板式镶装≥3mm厚玻璃对开门，内设≥25mm厚隔板二层。下部为板式对开门，内设≥25mm厚隔板一层。
4、环保要求：三聚氰胺浸渍饰面刨花板：符合GB/T 35601-2024《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18580-2017《室内装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》，表面耐磨：表面情况：图案纹磨100r后应保留50%以上花纹；挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；甲醛释放限量未检出(＜0.005mg/m³)
●5、基材刨花板应符合GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，含水率3%-13%，甲醛释放限量（1m³气候箱法）未检出(＜0.005mg/m³)。
	套
	10
	是


第四包
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	是否属于集采目录内产品

	配套已有物联网设备的信息技术教室
	

	1. 
	▲■教师机
	详见计算机需求明细附件1
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	2
	台
	是

	2. 
	▲■学生机
	详见计算机需求明细附件2
注：本产品报价需包含施工安装及布线
	108
	台
	是

	3. 
	■显示器
	详见显示器需求明细
	110
	台
	是

	4. 
	桌面操作系统
	详见操作系统需求明细
	110
	点
	是

	5. 
	流式软件
	基础平台兼容性	基础平台兼容性：支持多款自主可控硬件平台。
模块文件集成：为方便多文件管理及免压缩传输，支持多个文字处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文件格式。可通过导航面板对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效地满足日常办公需求。
兼容性	兼容常用的文档，docx、doc、xlsx、xls、pptx、ppt、eio文档格式
开发性	提供自主研发的基于JAVA的宏代码编辑环境, 在Windows及Linux平台上都能够编辑并运行宏代码。
素材管理	 三维图表：在电子表格中能根据表格数据自动生成三维柱形图、三维折线图、三维饼图、三维面积图、三维曲面图、三维气泡图、柱形圆柱图、柱形棱锥图等，各种类型之间可方便转换。支持图表定位到单元格中。
产品功能	具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印管理等基本功能。
样式管理器	样式管理器：在文字处理应用模块支持通过单击“样式管理器”按钮即可进行样式管理及样式的快速复用，可将所需样式直接复制应用到其他文档中。文字模块提供段落布局工具，通过拖动方式直观调整悬挂缩进、段落间距等格式。
电子表格	能够良好兼容MS Excel函数，支持函数不少于300个，提供函数向导工具。电子表格提供多种数据分析工具（包含方差分析、相关系数、回归等）、方案、查阅向导、条件求和等数据分析功能命令，便于用户通过使用这些工具对工作表中的数据进行比较、假设、预测等分析。提供阅读模式及颜色可自定义
演示文稿	演示文稿模块支持双击幻灯片页启动播放的功能，不调用第三方软件，支持直接在幻灯片中录制旁白功能和录制音频的功能。
功能模块	具备主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等功能，支持水印，同时支持PDF 文件的阅读与打印，兼容国内外主流版式软件，并可作为浏览器组件兼容到业务系统中，实现文件签批、模板套打等公务扩展功能。
图像管理	 支持图像管理，按页列表形式显示OFD文档中的所有图像，可以删除、添加、替换、导出图像文件，可拖动或精细化调整图像位置大小，可隐藏/裁减图像、可对图像进行蒙版和透明度，旋转、翻转、图层、OCR提取图像文本等处理。
权限管理	 支持文档权限控制，支持编辑、注释、导出、签名、屏幕打印、打印权限限制及打印份数等权限控制；支持文档掩膜技术，可实现阅读/打印时对自定义区域的敏感信息显示遮盖或打印遮盖。
打印管理	支持按需打印OFD文档内容，包括是否打印注释、签章、水印信息、自定义遮盖区域内容等；支持打印质量控制，自定义设置打印精度；支持配置默认打印选项、打印小册子等高级打印功能；支持设置打印页面范围，奇偶页打印、逆序打印等；支持多种缩放模式打印以及打印时自动旋转、自动居中、灰度打印、双面打。
文档恢复	 支持文档自动保存，当遭遇断电、死机等异常状态后，下次打开该文档时能够恢复到最近一次编辑操作之前的OFD文档状态。
功能模块	具备主页管理、文件管理、页面管理、注释管理、视图管理、语义管理、签章管理、插件管理、打印管理等功能，支持水印，同时支持PDF 文件的阅读与打印，兼容国内外主流版式软件，并可作为浏览器组件兼容到业务系统中，实现文件签批、模板套打等公务扩展功能。
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计算机需求明细附件1
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	否
	C86架构,核数≥8核，单核主频≥3.0Ghz，独立显卡，显存不低于2G，CPU符合国家安全可靠测评要求，安全可靠等级≥I级，在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站等官方渠道可查看安全可靠测评结果。

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持DDR4及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不限定）
	否
	≥1

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	不限定

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	否
	1颗海光C86-3G 3350 处理器，2个DDR4内存

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	否
	主板提供PCIe 插槽数量不少于3个，1个PCIe x16，1个PCIe x8，1个PCIe x1扩展槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	不限定

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	否
	≥1个M.2 SSD接口
≥3个SATA3.0接口
≥8个USB接口（其中前置≥4个USB 3.0接口，后置≥4个USB 3.0接口）

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不限定）
	是
	≥16GB

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1 个

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥512GB

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	否
	不限定

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	是
	不限定

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	是
	不限定

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	不限定

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	否
	不限定

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	≥1

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	否
	不限定

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	否
	配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	是
	配置独立显卡，显存位宽≥64 位

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	是
	配置独立显卡，显存容量≥2GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	否
	≥0 个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	不限定

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	不限定

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	否
	不限定

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	否
	不限定

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	不限定

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	不限定

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	否
	有线或无线

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	不限定

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米

	59
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	否
	~800 1600

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	不限定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	不限定

	63
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	66
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	否
	机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 3.0接口,
机箱后面板提供不少于 4个USB3.0接口

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	否
	不限定

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥2

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	提供前置2个音频接口，后置3个音频接口

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0

	71
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	否
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	不限定

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	否
	不限定

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	是
	不限定

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	不限定

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	不限定

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	否
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	否
	12.4L≤机箱体积应≤14L

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	否
	≥8

	82
	性能要求
	
	★CPU主频
	否
	≥3.0GHz

	83
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	是
	≥16MB

	84
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	是
	≥3200MT/s

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥3200MT/s

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥1300MHz

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥2666Mhz

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	99
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	不限定

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	不限定

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不限定)
	否
	≥2 个

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不限定)
	否
	≥1 个

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	否
	不限定

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	不限定

	106
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	否
	≥8个USB 3.0接口

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	≥1个HDMI，≥1个VGA

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	≥1

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	不限定

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	不限定

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	不限定

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	不限定

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	不限定

	118
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	不限定

	119
	
	
	无线网卡频段
	否
	不限定

	120
	功能要求
	
	物理开关
	否
	不限定

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	不限定

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	不限定

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	不限定

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	否
	不限定

	126
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI接口

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	否
	不限定

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	不限定

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	否
	不限定

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	不限定

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	1.采用B/S架构模式进行管理，支持多镜像多节点缓存，每个镜像下支持最少15个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。
2.CPU支持龙芯、飞腾、麒麟、盘古、海光、兆芯等国产芯片，管理端与客户端操作系统支持银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix国产操作系统。
3.具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理和系统设置模块，可以在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比。
4.为保证系统的安全，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改，防止数据泄露。
5.镜像支持在服务器端做快照，也支持在客户端做快照，为保证制作快照的安全性，由管理员在服务器端开启允许客户端制作快照的功能。系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能。
6.系统支持通过列表方式展示各终端的详细情况，包括终端的运行状态，开机时间、缓存进度、线路速度、客户端设定磁盘缓存空间大小、客户端磁盘空间剩余缓存大小、磁盘读取和写入速度等信息。
7.禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持自定义IP地址、管理端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种获取IP地址的启动方式。
8.支持对终端设定公共桌面、私有桌面、混合桌面模式。终端开机后可根据设定模式启动，公共桌面开机直接进入桌面，私有桌面则需输入账号登录，混合桌面支持用户选择公共桌面登录或私有桌面登录。
9.系统支持新接入系统的客户端开机后自动加入到管理端列表中，允许在管理端对管理的终端集中修改机器名、IP地址、子网掩码和DNS。为了防止无关终端登入系统，管理端可以设置禁用其他客户端登陆。
10.对于已经误登入系统的客户端，管理端可以锁定客户端，让其下次启动时无法登入服务器。
11.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力。
12.具备终端系统Home目录重定向功能，可选择重定向到指定的磁盘及磁盘下的某一个分区。
13.为管理方便起见，系统具有远程控制功能，能够进行终端的远程开关机和重启操作。
14.提供高效终端设置功能：系统具备终端群组管理功能，可以将不同的终端划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。
15.具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。
16.支持故障报修功能，用户可自主申报故障报修，选择故障类型，故障处理等级并可备注；管理员可以直接查看故障申报电脑，故障事件和备注进行处理。
17.支持故障信息收集汇总功能，管理员在管理端可选择相应的故障信息导出数据，做好日常维护信息的登记。
18.共享白板: 系统支持导入图片创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏
19. 自定义考试：教师可使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度
20. 阅卷评分：考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地
21. 抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。
22. 分组讨论：可以进行教师将学生分组，同组的组员可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论
23. 加密方式：系统可进行在线序列号加密和离线文件加密
24. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。


	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	不限定

	135
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	不限定

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	不限定

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	不限定

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	不限定

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	不限定

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	不限定

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	不限定

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	不限定

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	不限定

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	不限定

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	不限定

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	不限定

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	不限定

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	不限定

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	不限定

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	否
	不限定

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	不限定

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	不限定

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	不限定

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	不限定

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	不限定

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	不限定

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	否
	MTBF≥100万小时

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	不限定

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	不限定

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	不限定

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	不限定

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	不限定

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询；

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	否
	原厂保修服务不低于3年，原厂400电话可查

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装桌面操作系统

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	否
	不限定

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）保修服务不低于3年，原厂400电话可查

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	不限定

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	不限定

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供八年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	否
	不限定

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	否
	支持USB端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	不限定

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	不限定

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	不限定

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	不限定



计算机需求明细附件2
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	是否可以作为评分因素
	技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	否
	C86架构,核数≥8核，单核主频≥3.0Ghz，独立显卡，显存不低于2G。

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	是
	≥32GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	否
	支持DDR4及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不限定）
	否
	≥1

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	否
	不限定

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	否
	1颗海光C86-3G 3350 处理器，2个DDR4内存

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	否
	主板提供PCIe插槽数量不少于3个，1个PCIe x16，1个PCIe x8，1个PCIe x1扩展槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	否
	不限定

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	否
	≥1个M.2 SSD接口
≥3个SATA3.0接口
≥8个USB接口（其中前置≥4个USB 3.0接口，后置≥4个USB 3.0接口）

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不限定）
	是
	≥16GB

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	是
	≥32GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	否
	≥1 个

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	是
	≥1TB

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	否
	≥1

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	是
	≥1TB

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	是
	7200转

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	否
	SATA/SAS

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	否
	3.5寸/2.5寸

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	否
	SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	否
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	否
	≥1

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	否
	不限定

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	否
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	否
	配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	是
	配置独立显卡，显存位宽≥64 位

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	是
	配置独立显卡，显存容量≥2GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	是
	支持 PCIe 协议版本大于等于 2.0 或 HT（HyperTransport）协议版本大于等于 3.0 的独立显卡接口协议

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	否
	≥0

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	否
	≥0

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	否
	≥1 个

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	否
	≥1 个

	42
	产品规格
	
	摄像头数量
	否
	≥0 个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	否
	≥0 个

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	否
	61 键/86 键/101 键/104 键等

	45
	产品规格
	
	摄像头像素
	否
	不限定

	46
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	否
	不限定

	47
	产品规格
	
	扬声器功率
	否
	不限定

	48
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	否
	不限定

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	否
	不限定

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	否
	不限定

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	否
	有线或无线

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	否
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	否
	按键压力应在 0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	否
	≥1.5 米

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	否
	黑色

	56
	产品规格
	
	键盘其他要求
	否
	不限定

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	否
	有线或无线

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	否
	≥1.5 米

	59
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	否
	~800 1600

	60
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	否
	黑色

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	否
	不限定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	否
	不限定

	63
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	否
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	否
	≥0

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	否
	≥0

	66
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	否
	机箱前面板应提供不少于 4 个 USB 3.0接口,
机箱后面板提供不少于 4个USB3.0接口

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	否
	不限定

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	否
	≥2

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	否
	提供前置2个音频接口，后置3个音频接口

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	否
	≥0

	71
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	否
	a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	72
	产品规格
	
	★状态指示灯
	否
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	73
	产品规格
	
	★整机结构
	否
	不限定

	74
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	否
	不限定

	75
	产品规格
	
	★整机噪音
	是
	不限定

	76
	产品规格
	
	★整机散热
	否
	不限定

	77
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	否
	不限定

	78
	产品规格
	
	★机身材质
	否
	塑料/金属等

	79
	产品规格
	
	★机身颜色
	否
	灰色/黑色等商务色系

	80
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	否
	12.4L≤机箱体积应≤14L

	81
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	否
	≥8

	82
	性能要求
	
	★CPU主频
	否
	≥3.0GHz

	83
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	是
	≥16MB

	84
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	是
	≥3200MT/s

	85
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	是
	≥3200MT/s

	86
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	是
	≥1920x1080

	87
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	是
	≥1300MHz

	88
	性能要求
	
	★显存等效频率
	是
	≥2666Mhz

	89
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	否
	显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于 1920×1080

	99
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	否
	最高速率应不低于 1000Mbps

	100
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	否
	不限定

	101
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	否
	不限定

	102
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不限定)
	否
	≥2 个

	103
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不限定)
	否
	≥2 个

	104
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	否
	不限定

	105
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	否
	不限定

	106
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	否
	≥8个USB 3.0接口

	107
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	否
	≥1个HDMI，≥1个VGA

	108
	功能要求
	
	独立显卡数量
	否
	≥1

	112
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	否
	不限定

	113
	功能要求
	
	传声器降噪
	否
	不限定

	114
	功能要求
	
	键盘背光
	否
	不限定

	115
	功能要求
	
	光驱功能
	否
	不限定

	116
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	否
	通过 SATA 固态存储/PCIe 固态存储/SATA 硬磁盘等存储部件提供存储功能

	117
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	否
	不限定

	118
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	否
	不限定

	119
	
	
	无线网卡频段
	否
	不限定

	120
	功能要求
	
	物理开关
	否
	不限定

	121
	功能要求
	
	★数据传输
	否
	不限定

	122
	功能要求
	
	蓝牙协议
	否
	不限定

	123
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	否
	支持 RJ45 接口

	124
	功能要求
	
	无线网卡标准
	否
	不限定

	125
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	否
	不限定

	126
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	否
	支持 3.5mm 孔径 3 段式或 4 段式接口

	127
	功能要求
	
	★视频接口类型
	否
	至少支持 VGA、HDMI接口

	128
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	否
	若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	129
	功能要求
	
	其他接口
	否
	不限定

	130
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	否
	不限定

	131
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	否
	不限定

	132
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	否
	不限定

	133
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	否
	1.采用B/S架构模式进行管理，支持多镜像多节点缓存，每个镜像下支持最少15个快照更新节点，当教学环境变化需要安装软件时，支持在镜像中做父子节点或者兄弟节点两种模式，并通过树状目录结构展示各节点间关系，可以把同一个镜像下的不同节点同时加入启动菜单。
2.CPU支持龙芯、飞腾、麒麟、盘古、海光、兆芯等国产芯片，管理端与客户端操作系统支持银河麒麟、统信、中科方德、Loongnix国产操作系统。
3.具备概况总览、终端管理、用户管理、镜像管理、网络拓扑管理和系统设置模块，可以在主界面展示终端使用的各类CPU类型及主板类型的种类及百分比。
4.为保证系统的安全，防止系统感染病毒，镜像格式采用加密的文件格式，而非是通用的VHD和IMG格式。创建的镜像不能在微软系统下用磁盘工具挂载成磁盘浏览和修改，防止数据泄露。
5.镜像支持在服务器端做快照，也支持在客户端做快照，为保证制作快照的安全性，由管理员在服务器端开启允许客户端制作快照的功能。系统具备重建缓存、回收所有缓存、回收非菜单项缓存的功能。
6.系统支持通过列表方式展示各终端的详细情况，包括终端的运行状态，开机时间、缓存进度、线路速度、客户端设定磁盘缓存空间大小、客户端磁盘空间剩余缓存大小、磁盘读取和写入速度等信息。
7.禁止使用主板pxe引导方式启动客户端，采用独立编写的preboot启动插件，支持自定义IP地址、管理端DHCP提供、外部环境DHCP提供、本地离线启动延续等四种获取IP地址的启动方式。
8.支持对终端设定公共桌面、私有桌面、混合桌面模式。终端开机后可根据设定模式启动，公共桌面开机直接进入桌面，私有桌面则需输入账号登录，混合桌面支持用户选择公共桌面登录或私有桌面登录。
9.系统支持新接入系统的客户端开机后自动加入到管理端列表中，允许在管理端对管理的终端集中修改机器名、IP地址、子网掩码和DNS。为了防止无关终端登入系统，管理端可以设置禁用其他客户端登陆。
10.对于已经误登入系统的客户端，管理端可以锁定客户端，让其下次启动时无法登入服务器。
11.管理端具有网络拓扑模块，可以按照实际网络情况，把终端分配到不同的交换机下以减少交换机之间不必要的数据交换，从而提升离线速度，降低交换机的压力。
12.具备终端系统Home目录重定向功能，可选择重定向到指定的磁盘及磁盘下的某一个分区。
13.为管理方便起见，系统具有远程控制功能，能够进行终端的远程开关机和重启操作。
14.提供高效终端设置功能：系统具备终端群组管理功能，可以将不同的终端划分成不同的群组进行管理，以便和各个部门一一对应。
15.具备手动配置资产盘点表的功能，可以为用户资产添加终端类型、品牌、质保期限等相关数据，也可以为每台电脑添加图片数据并展示出来，展示硬件资产可以根据终端类型自定义分类展示，展示方式分为列表展示和图标展示两种。
16.支持故障报修功能，用户可自主申报故障报修，选择故障类型，故障处理等级并可备注；管理员可以直接查看故障申报电脑，故障事件和备注进行处理。
17.支持故障信息收集汇总功能，管理员在管理端可选择相应的故障信息导出数据，做好日常维护信息的登记。
18.共享白板: 系统支持导入图片创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。教师也可以允许学生个人绘画模式在老师导入的素材白板内容基础上独立完成学习任务，教师可以监看所有学生的完成情况，同时可以把指定学生绘画的白板内容分享给其他同学欣赏
19. 自定义考试：教师可使用自定义答题卡，将通过答题卡编辑器创建的答题卡导入试卷，分发给学生即可开始考试。开始考试后，教师可查看学生的答题进度
20. 阅卷评分：考试结束后自动弹出评分界面，客观题可自动评分，教师只需对主观题进行手动评分，支持将考试评分结果发送给相应的学生，并支持将考试评分结果以网页形式导出到本地
21. 抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。
22. 分组讨论：可以进行教师将学生分组，同组的组员可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论
23. 加密方式：系统可进行在线序列号加密和离线文件加密
24. 远程消息：教师与学生能够使用远程消息进行交流，并可以允许和阻止学生发送文字消息。


	134
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	否
	不限定

	135
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	136
	功能要求
	
	★固件升级
	否
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	137
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	否
	支持BIOS关闭以太网及USB接口

	138
	功能要求
	
	★固件查看信息
	否
	不限定

	139
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	否
	不限定

	140
	功能要求
	
	★固件设置口令
	否
	不限定

	141
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	否
	不限定

	142
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	否
	不限定

	143
	功能要求
	
	人脸识别
	否
	不限定

	144
	功能要求
	
	静脉识别
	否
	不限定

	145
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	否
	不限定

	146
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	否
	不限定

	147
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	否
	不限定

	148
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	是
	不限定

	149
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	是
	不限定

	151
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	否
	不限定

	152
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	否
	不限定

	153
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	否
	不限定

	154
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	否
	不限定

	155
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	否
	不限定

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	否
	不限定

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	否
	不限定

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	否
	不限定

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	否
	不限定

	160
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	否
	不限定

	161
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	否
	MTBF≥100万小时

	162
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	是
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	163
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	是
	不限定

	164
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	是
	不限定

	165
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	是
	不限定

	166
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	否
	不限定

	167
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	否
	不限定

	168
	服务要求
	
	★服务响应
	否
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，2 个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
e）产品生命周期结束后，原厂需提供符合工信部要求的IT资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询；

	169
	服务要求
	
	★服务周期
	否
	原厂保修服务不低于3年，原厂400电话可查

	170
	服务要求
	
	★预装操作系统
	否
	预装桌面操作系统

	171
	服务要求
	
	★培训服务
	否
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	172
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	否
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	173
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	否
	不限定

	174
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	是
	免费服务周期（含换件和维修）保修服务不低于3年，原厂400电话可查

	175
	服务要求
	
	★合格证书要求
	否
	供应商提供产品合格证

	176
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	否
	供应商提供开箱组装/使用指导

	177
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	否
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	178
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	否
	不限定

	179
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	否
	不限定

	180
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	是
	供应商保障产品主要部件，提供八年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	181
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	否
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	182
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	否
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	183
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求3
	否
	CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	184
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	否
	不限定

	185
	安全要求
	
	USB端口管控
	否
	支持USB端口管控

	186
	安全要求
	
	安全物理锁
	否
	不限定

	187
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	否
	不限定

	188
	安全要求
	
	★固件安全启动
	否
	不限定

	189
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	否
	不限定



显示器需求明细
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	技术要求

	1
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	2
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	3
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	不限定

	4
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	水平≥178°

	5
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	6
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:09

	7
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色商务色系

	8
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	不限定

	9
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	不限定

	10
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	不限定

	11
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥75Hz

	12
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位

	13
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99%sRGB

	14
	性能要求
	
	★显示屏色准
	不限定

	15
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤8ms

	16
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特

	17
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	不限定

	18
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥1000：1

	19
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	不限定

	20
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	显示器应至少有1个显示接口与显卡外接显示接口匹配

	21
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，根据采购人需求支持屏幕俯仰

	22
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	不限定

	23
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	不限定



桌面操作系统需求明细
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	技术要求

	1 
	功能要求
	操作系统支持多 CPU 架构
	★同源兼容多CPU 平台架构
	操作系统同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 等平台架构的 CPU

	2 
	功能要求
	操作系统支持CPU 内置功能
	★多核支持
	操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口

	3 
	功能要求
	
	★CPU 虚拟化支持
	操作系统支持 CPU 虚拟化技术

	4 
	功能要求
	
	★动态调节 CPU运行频率
	操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率

	5 
	功能要求
	
	★支持 CPU 运行时低功耗状态切换
	操作系统根据负载的情况，自动切换CPU 的低功耗状态

	6 
	功能要求
	
	★支持 CPU 内置安全功能
	操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用

	7 
	功能要求
	安装部署
	★安装方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式

	8 
	功能要求
	
	★安装过程配置
	操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等

	9 
	功能要求
	
	★硬盘分区
	操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息

	10 
	功能要求
	
	★双硬盘安装
	当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘

	11 
	功能要求
	
	★多系统安装
	操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导

	12 
	功能要求
	
	★加密
	操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全

	13 
	功能要求
	
	★初始化备份
	操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能

	14 
	功能要求
	
	★保留用户数据
	用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能

	15 
	功能要求
	系统引导
	★引导模式
	操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导：a）当计算机以 UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导

	16 
	功能要求
	
	★引导修复
	安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导

	17 
	功能要求
	其他安装要求
	★图形化显示
	操作系统应提供安装过程图形化显示

	18 
	功能要求
	
	★安装提示
	操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示

	19 
	功能要求
	
	★分辨率自适应
	操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率

	20 
	功能要求
	系统内核
	★内核要求
	a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	21 
	功能要求
	进程管理
	★进程调度
	操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取

	22 
	功能要求
	
	★优先级设置
	操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等

	23 
	功能要求
	
	★地址映射
	操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射

	24 
	功能要求
	内存管理
	★内存地址管理
	操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放

	25 
	功能要求
	
	★内存管理单元
	操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系

	26 
	功能要求
	
	★buddy 分配器
	a)若操作系统基于Linux 内核，支持buddy 分配器，支持 slob、s lub 或 slab分配器；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	27 
	功能要求
	
	★DMA 内存
	操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存DMA

	28 
	功能要求
	
	★内存 zone 管理
	a)若操作系统基于Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	29 
	功能要求
	
	★内存分配方式
	操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式

	30 
	功能要求
	
	调用接口
	操作系统提供非文件形式的内存动态函数库调用接口，以满足敏感内存动态库的非文件形式调用需求

	31 
	功能要求
	任务调度
	★上下文切换
	操作系统支持进程上下文切换

	32 
	功能要求
	
	★进程负载均衡
	操作系统支持进程负载均衡调度方式

	33 
	功能要求
	
	★调度方式
	操作系统支持进程基于时间片的调度方式

	34 
	功能要求
	
	★抢占调度方式
	操作系统支持进程抢占调度方式

	35 
	功能要求
	中断处理
	★中断处理
	操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等

	36 
	功能要求
	并发与同步处理
	★并发同步处理
	操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作

	37 
	功能要求
	中文支持要求
	★字符编码
	操作系统符合 GB 18030 的要求

	38 
	功能要求
	
	★字库
	操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库

	39 
	功能要求
	
	★输入法
	操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用

	40 
	功能要求
	
	★输入法标准
	操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求

	41 
	功能要求
	
	互联网输入法
	操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新

	42 
	功能要求
	
	★输出
	系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示

	43 
	功能要求
	
	★表示
	操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式

	44 
	功能要求
	系统管理要求
	★系统信息
	操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息

	45 
	功能要求
	
	★系统资源管理
	操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等

	46 
	功能要求
	
	★硬盘管理
	操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式

	47 
	功能要求
	
	★设备信息
	操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置

	48 
	功能要求
	
	★文件管理器
	操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索

	49 
	功能要求
	
	全文搜索
	操作系统支持全文搜索，文件类型包括OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等

	50 
	功能要求
	
	★本地帐户管理
	操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令

	51 
	功能要求
	
	★登录管理
	操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录

	52 
	功能要求
	
	★鼠标管理
	操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能

	53 
	功能要求
	
	★键盘管理
	操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示

	54 
	功能要求
	
	★显示管理
	操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复

	55 
	功能要求
	
	★声音管理
	操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置

	56 
	功能要求
	
	★快捷键管理
	操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键

	57 
	功能要求
	
	★时间日期管理
	操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置

	58 
	功能要求
	
	★电源管理
	操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置

	59 
	功能要求
	
	★输入法管理
	操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存

	60 
	功能要求
	
	★默认登录语言
	按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种

	61 
	功能要求
	
	多语言图形界面
	操作系统支持 GB18030 规定的文种的语言环境，支持已安装文种切换显示设置

	62 
	功能要求
	
	★打印机管理
	操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息

	63 
	功能要求
	
	★外设管控
	操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯

	64 
	功能要求
	
	★隐私文件保护
	操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令

	65 
	功能要求
	
	★网络管理
	支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN 自动连接

	66 
	功能要求
	
	★默认应用程序管理
	操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件

	67 
	功能要求
	
	应用商店
	支持应用软件可视化管理；支持按日常办公、影音、图像、开发、网络应用、多媒体、安全软件、应用开发、人工智能、游戏娱乐等分类显示；支持应用软件搜索功能；支持应用软件推荐、下载、安装、卸载和升级

	68 
	功能要求
	
	★通知管理
	操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等

	69 
	功能要求
	
	★主题管理
	操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置

	70 
	功能要求
	
	产品许可机制
	a)操作系统支持序列号授权、批量激活服务、场地授权等未激活期间，系统不得频繁提示干扰用户正常使用；未激活系统不得影响用户数据安全与完整性；b)免激活的系统不适用

	71 
	功能要求
	图形化要求
	★用户操作界面
	操作系统提供图形化操作界面
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	功能要求
	
	★桌面图标
	操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标

	73 
	功能要求
	
	★桌面图标管理
	操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标

	74 
	功能要求
	
	★桌面快捷选单
	操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小

	75 
	功能要求
	
	★起始选单
	操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标

	76 
	功能要求
	
	★任务栏
	操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整

	77 
	功能要求
	
	★桌面工作区
	操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区

	78 
	功能要求
	
	★系统退出
	操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作

	79 
	功能要求
	
	★窗口管理器
	操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸

	80 
	功能要求
	
	★图形特效
	操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节

	81 
	功能要求
	常用软件支持
	★应用软件安全要求
	操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性

	82 
	功能要求
	
	★压缩工具
	操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密

	83 
	功能要求
	
	★音频播放工具
	操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式

	84 
	功能要求
	
	★音频录制工具
	操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作

	85 
	功能要求
	
	★视频播放工具
	操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用

	86 
	功能要求
	
	★视频录制工具
	操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制

	87 
	功能要求
	
	★光盘刻录管理工具
	操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性

	88 
	功能要求
	
	★截图录屏
	操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV等格式

	89 
	功能要求
	
	★图像查看工具
	操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等

	90 
	功能要求
	
	★文件扫描工具
	操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置

	91 
	功能要求
	
	★浏览器
	操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的CA 机构证书；支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP

	92 
	功能要求
	
	远程协助工具
	操作系统提供远程协助工具，支持本地桌面被远程控制和对远程桌面的控制；

	93 
	功能要求
	
	★文件共享
	操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置。

	94 
	功能要求
	
	网盘功能
	操作系统支持自研网盘功能，可以将网盘存储空间以盘符的形式挂载后系统中，实现网盘文件的快速、便捷访问；支持本地数据备份功能，可将本地指定文件夹中的数据自动备份至网盘服务端，防止因终端设备或硬盘故障引发的重要数据丢失风险；支持在线预览和编辑网盘中的word、Excel、PPT等办公文档；支持网盘文件多维度检索，同时支持全文检索；网盘可提供公共、部门、群组、个人等存储空间，并支持公共文件/文件夹细粒度权限管控。网盘提供局域网即时通讯功能，可自动探测局域网内其它用户，并支持用户之间消息、文件、文件夹互传；同时支持用户头像、昵称等个性化设置。

	95 
	功能要求
	开发环境
	★开发环境
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境

	96 
	功能要求
	
	★开发库
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库

	97 
	功能要求
	
	★编译开发工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器

	98 
	功能要求
	
	★文本编辑工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。

	99 
	功能要求
	开发支持
	★开发文档
	操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档

	100 
	兼容性要求
	运行环境兼容
	★版本兼容
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新

	101 
	兼容性要求
	
	★文件系统层次结构
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构

	102 
	兼容性要求
	
	★运行库
	供应商应给出长期兼容支持的运行库

	103 
	兼容性要求
	
	★命令
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令

	104 
	兼容性要求
	软件包
	软件包格式
	操作系统是Linux 内核的操作系统时，支持安装 RPM 与 DEB 格式的软件包，当系统默认不支持 RPM 或 DEB 格式的软件包时，提供工具对软件包格式进行转换，软件包格式转换不影响软件对环境依赖关系

	105 
	兼容性要求
	
	★软件包管理
	操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包

	106 
	兼容性要求
	硬件兼容（整机）
	★微型计算机兼容清单
	供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	107 
	兼容性要求
	
	★便携式微型计算机兼容清单
	供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	108 
	兼容性要求
	硬件兼容（部件）
	★固件
	供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	109 
	兼容性要求
	
	★显卡
	供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	110 
	兼容性要求
	
	★网卡
	供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	111 
	兼容性要求
	
	★蓝牙
	供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	112 
	兼容性要求
	
	★显示设备
	供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	113 
	兼容性要求
	
	★生物特征
	供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	114 
	兼容性要求
	硬件兼容（外设）
	★打印机
	供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	115 
	兼容性要求
	
	★扫描仪
	供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	116 
	兼容性要求
	
	★摄录设备
	供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	117 
	兼容性要求
	
	★存储设备
	供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	118 
	兼容性要求
	
	★主流蓝牙设备
	供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	119 
	兼容性要求
	
	★主流 USB 外设
	供应商提供兼容的USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	120 
	兼容性要求
	软件兼容（日常办公）
	★办公软件
	供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	121 
	兼容性要求
	
	★版式软件
	供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	122 
	兼容性要求
	
	★签名软件
	供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	123 
	兼容性要求
	软件兼容（安全防护）
	★杀毒软件
	供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	124 
	兼容性要求
	
	★身份鉴别系统
	供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	125 
	兼容性要求
	
	★ 日志管理
	供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	126 
	兼容性要求
	
	★防火墙
	供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	127 
	兼容性要求
	软件兼容（网络应用）
	★网络会议
	供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	128 
	兼容性要求
	
	★浏览器
	供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	129 
	兼容性要求
	
	★新闻信息
	供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	130 
	兼容性要求
	
	★社交软件
	供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	131 
	兼容性要求
	软件兼容（多媒体）
	★图形图像
	供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	132 
	兼容性要求
	
	★媒体播放
	供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	133 
	兼容性要求
	
	★音乐电台
	供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	134 
	易用性要求
	便捷使用
	★帮助提示
	操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示

	135 
	易用性要求
	
	★快捷键
	操作系统支持以下快捷键：<Super> 开始选单<Alt>+<Tab> 遍历窗口<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口<Alt>+<F4> 关闭当前窗口<Ctrl>+<A> 全选<Ctrl>+<X> 剪切<Ctrl>+<C> 复制<Ctrl>+<V> 粘贴<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法<Ctrl>+<Shift> 切换输入法<Super>+<L> 桌面锁定<Super>+<D> 显示桌面<Super>+<E> 打开文件管理器<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面

	136 
	易用性要求
	
	语音助手
	语音助手工具支持开启关闭系统应用，如应用商店、音视频播放、记事本、计算器等；支持显示控制，如调高调低屏幕亮度、开启关闭投影仪等；支持网络控制，如开启关闭无线局域网、开启关闭蓝牙等；支持语音播报，以语音方式播报当前窗口所显示的文字内容；支持语音听写，使用语音方式通过输入设备，以文字内容显示在当前可编辑窗口；支持语音翻译，支持语音方式通过输入设备，将内容进行中英文互译；支持音乐播放控制，如上一首、下一首、快进等

	137 
	可靠性要求
	系统稳定性
	★操作系统连续运行 72 小时
	操作系统在 CPU 占用大于等于80%，或内存占用大于等于 80%压力情况下，连续运行 72 小时无故障

	138 
	可靠性要求
	检查修复
	★系统修复
	操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复

	139 
	可靠性要求
	备份恢复
	★备份还原
	操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原

	140 
	可维护性要求
	系统维护
	★日志管理
	操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能

	141 
	可维护性要求
	
	★系统升级
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户

	142 
	服务要求
	交付方式
	★交付方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘、镜像文件（下载）等交付方式

	143 
	服务要求
	产品维护服务周期
	★产品维护周期
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

	144 
	服务要求
	
	★产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年

	145 
	服务要求
	
	★产品延伸安全服务周期
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年

	146 
	服务要求
	
	★产品售后服务周期
	≥6 年

	147 
	服务要求
	售后服务
	★原厂服务
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供

	148 
	服务要求
	
	本地服务
	操作系统厂商在本地应有不少于12人的技服团队

	149 
	服务要求
	
	★服务热线电话
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线

	150 
	服务要求
	
	★技术服务标准
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务

	151 
	服务要求
	
	★技术服务时效
	操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h上门要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案

	152 
	服务要求
	
	★技术服务保障
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换

	153 
	服务要求
	
	★配套资料
	操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等

	154 
	服务要求
	系统更换
	★系统更换
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）

	155 
	服务要求
	厂商能力要求
	★服务团队
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务

	156 
	供应保障要求
	数据上行安全保障
	★数据收集安全保障
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内

	157 
	供应保障要求
	数据下行安全保障
	★数据供给安全保障
	数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等

	158 
	供应保障要求
	代码无风险
	★代码无风险
	操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构

	159 
	安全要求
	基本要求
	★基本要求
	操作系统应当符合安全可靠测评要求

	160 
	安全要求
	数据安全
	私有数据清理
	操作系统支持自研用户私有数据清理软件，系统内能够支持实现设置时间点后，将操作系统额外产生的数据恢复到时间点位置

	161 
	安全要求
	密码算法支持
	★密码算法实现
	操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算

	162 
	安全要求
	
	★随机数生成
	随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》

	163 
	安全要求
	
	★内置数字证书
	操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书

	164 
	安全要求
	
	★密码协议实现
	操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP

	165 
	安全要求
	安全管理工具
	★安全管理工具
	操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制

	166 
	安全要求
	身份鉴别
	★生物特征识别管理
	操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息

	167 
	安全要求
	
	★身份鉴别服务
	操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置

	168 
	安全要求
	访问控制
	★自主访问控制
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予

	169 
	安全要求
	
	★强制访问控制
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制

	170 
	安全要求
	
	★安全审计
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置

	171 
	安全要求
	防火墙工具
	★基本要求
	操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝

	172 
	安全要求
	
	扩展要求
	提供一键关闭远程访问功能

	173 
	安全要求
	漏洞管理
	★漏洞编号
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况




注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
若招标文件提供了图纸或图片，仅供参考，文字表述与图纸或图片不一致时，以文字表述为准。
（四）样品要求
投标人需于2025年11月28日9:00-16:00在天津市南开区中孚路41号天津市天津中学提供所投产品样品，并在样品明显处粘贴样品标签（附件14：样品标签并加盖公章），超时不得再递交及安装，联系人：刘老师，联系电话：18622263636，具体要求如下：   
1. 样品：
第一包：
（1）普通高中生物（组培）学科教室序号（12）中央实验台的上梁小样1件（规格≥40×60mm，150mm长）,地围小样1件(规格≥30×120mm，150mm长)；
（2）普通高中生物（组培）学科教室序号（12）中央实验台中学生凳1个；
（3）普通高中生物（组培）学科教室序号（109）传感器数据显示模块*3个；
（4）普通高中生物（组培）学科教室序号（116）温度传感器1个；
（5）普通高中生物（组培）学科教室序号（131）氧气传感器（小量程）1个；
（6）普通高中生物（组培）学科教室序号（132）二氧化碳传感器（小量程）1个；
（7）普通高中生物（组培）学科教室序号（127）分光光度计1个；
（8）普通高中生物（组培）学科教室序号（156）流速温度仪1个；
（9）生物学科（微生物发酵）教室序号（13）双目显微镜1个。

第二包：
（1）配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（1）教师讲桌地围小样1件(规格≥30×120mm，150mm长)；
（2）配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（3）学生桌椅（六人）中学生凳1个；
（3）配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（30）物品柜铝合金卡锁框架小样（规格200*220*400mm 含连接件、地脚）1套。

第三包：
（1）普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（1）教育机器人竞赛基础套装：1、CPU：基于 ARM® Cortex® 的微控制器样品1个含(1个电机、1电池)
（2）普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（2）教育机器人金属结构件套装铝质C型梁 1x2x1x35  一件
（3）普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（5）教育机器人双向气动配件套装样品1套
（4）物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（2）智能机器人场地赛台1（1个颜色传感器，1个超声波传感器）
（5）物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（5）和普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（9）器材柜:侧板(规格：200*200*18mm，三面封边）1块
（6）物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（5）和普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（9）器材柜：铝合金卡锁框架小样（规格不小于200*220*400mm 含连接件、地脚）1套。
2. 任意1项样品或小样未按规定递交的，主观分中“样品评价”该样品或小样对应序号项得0分。
3. 样品处置：
（1）中标候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于中标公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购人统一销毁。
（2）中标供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。
4. 样品/小样评审，不作为判定投标人无效投标的依据。
（五）样品演示要求   
第一包： 
[bookmark: _GoBack]（一）. 递交演示样品的投标人须指派演示上述仪器人员至2025年12月1日9:30在天津市南开区中孚路41号天津市天津中学集合，投标人代表和演示上述仪器人员须到达上述地点进行演示。因逾期未到导致的风险由投标人自行承担，具体要求如下：
投标人自行携带满足实验要求的相应的设备（包括但不限于电脑、数据采集系统、数据采集器等）确保与所递交的传感器样品配套并可进行现场实验演示，实验所需器材由采购人统一提供。现场演示的实验内容为： 
1、演示一：
（1）样品名称
普通高中生物（组培）学科教室序号（127）分光光度计
（2）考察实验名称
检测生物组织中蛋白质含量
（3）配套实验仪器材料
蛋白质溶液，滴管等
（4）实验过程及样品质量评价方法
①、智能分光光度计 测量溶液的吸收波长，可输出8个波段（分别为405nm-425nm、435nm-455nm、470nm-490nm、505nm-525nm、545nm-565nm、580nm-600nm、620nm-640nm、670nm-690nm）的测量数据；主机包含4个比色皿卡槽，每个比色皿卡槽都标有序号。
②、移动端扫描二维码实现无线数据通讯；PC端可无线搜索信号实现无线数据通讯。移动端或PC端接入传感器 后能自动识别和运行。具有配套的实验专用软件，包含原理介绍。软件可与硬件联动，同时呈现出仪器的工作过程和实验数据。
③、设有4个比色皿放置槽，可同时放入4个比色皿，内置传动装置，可自动切换4个样品，通过软件选择任意一个需要测量的样品，进行吸光数据测量。

2、演示二：
（1）样品名称
普通高中生物（组培）学科教室序号（156）流速温度仪
（2）考察实验名称
同时测量水域环境水流速和温度
（3）配套实验仪器材料
水缸、水泵（大功率）
（4）实验过程及样品质量评价方法
①、手持式数字显示控制器，显示水流速和水温的数据，具备一键开关机、实时流速和平均流速一键切换，一键清除及大容量数据存储、导出功能，可通过软件查看存储数据的变化曲线。
②、短按“平均流速”按键，开始进行平均流速的测量，再次短按“平均流速”按键，就可以进行瞬时流速的测量。短按“数据锁存”按键，界面上方显示下载符号，开始记录测量的瞬时流速和温度，再次短按“数据锁存”按键，停止记录，显示瞬时流速和温度。长按“数据锁存”按键，可以预览记录的流速和温度值。短按“开始/暂停”可以进行向上翻页，短按“平均流速”可以进行向下翻页，短按“电源开/关”按键，可退出预览数据功能，长按“数据锁存”按键，清除记录的所有数据并且关机。长按“电源开/关”按键，关闭流速温度仪。如果5分钟内无操作，自动关机。

3、演示三：
（1）样品名称
A.普通高中生物（组培）学科教室序号（109）传感器数据显示模块*3个
B.普通高中生物（组培）学科教室序号（116）温度传感器1个
C.普通高中生物（组培）学科教室序号（131）氧气传感器（小量程）1个
D.普通高中生物（组培）学科教室序号（132）二氧化碳传感器（小量程）1个
（2）考察实验名称
室内环境测量
（3）配套实验仪器材料
无
（4）实验过程及样品质量评价方法
A、传感器数据显示模块：自带不小于1.8寸彩色显示屏，可支持蓝牙无线数据传输，屏幕可显示二维码及对应的蓝牙ID，通过移动终端设备扫描二维码进行无线连接和数据传输，或通过搜索模块的蓝牙ID连接。采用蓝牙5.0传输协议，通过无线方式将传感器测量数据实时传输到移动终端设备和计算机，进行实时数据显示，通过表格、图线的方式进行数据分析及存储，支持数据始终正向显示。
B、氧气传感器接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；自带硬件校准按键实现数据校准功能。二氧化碳传感器接口具有方向性和自锁功能，支持热插拔；采用泵动循环式结构。双量程光照度可通过硬件切换量程。温度传感器接口具有方向性和自锁功能，探头和电路板采用分体式结构，可快速切换探头，设有调零按钮，可看温度的变化量。
C、传感器与数据显示模块连接后，可显示数值实时变化；与计算机或移动设备直接无线连接进行数据传输；测量教室不同位置的氧气、二氧化碳、温度数据。
4、双目显微镜演示：现场观测采购人统一提供的生物切片。
（二） 未按要求提供演示的，主观分中“样品评价”该样品或小样对应序号项得0分。
（三） 样品演示，不作为判定投标人无效投标的依据。
三、商务要求
★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款或产品货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。
3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
6. 投标人负责水路、电路改造、系统集成、环境修复。
★（三）交货要求
1. 交货期：
货到：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市南开区中孚路41号天津市天津中学（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。
★（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
★（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
四、评分因素及评标标准
第一包
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（40分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	3
	制造商认证评价
	所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	4
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩2分，最多6分
	6

	5
	产品参数证明评价
	（1）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（1）智能光照培养箱”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多3分。
（2）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（12）中央实验台的陶瓷台面”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多2分。
（3）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（106）电热鼓风干燥箱”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多2分。
（4）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（108）数据采集器”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（5）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（109）传感器数据显示模块”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（6）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（116）温度传感器”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（7）提供所投“普通高中生物（组培）学科教室序号（121）多量程电流传感器”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（8）提供所投普通高中生物（组培）学科教室序号（123）多量程电压传感器的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（9）提供所投普通高中生物（组培）学科教室序号（127）分光光度计的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（10）提供所投生物学科（微生物发酵）教室序号（7）中央实验台的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多2分
（11）提供所投生物学科（微生物发酵）教室序号（12）超净工作台（智能型）的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多2分。
（12）提供所投生物学科（微生物发酵）教室序号（13）双目显微镜的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多1分。
（13）提供所投普通高中创新实验室（数字车间）教室序号（10）教学触控屏的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多2分。
技术支撑材料是指具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。
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	6
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得9分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足9条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥9条的，本项得0分
	9

	第三部分 主观分（30分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	4
	样品评价
	(1) 普通高中生物（组培）学科教室序号（12）中央实验台的上梁小样1件（规格≥40×60mm，150mm长）,地围小样1件(规格≥30×120mm，150mm长)；普通高中生物（组培）学科教室序号（12）中央实验台中学生凳1个评价
样品无瑕疵：4分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味）
（2）序号（109）传感器数据显示模块；序号（116）温度传感器；序号（131）氧气传感器（小量程）；序号（132）二氧化碳传感器（小量程）演示评价；
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
(本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。)
（3）序号（127）分光光度计演示评价；
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
(本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。)
（4）序号（156）流速温度仪演示评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
(本项所称“瑕疵”是指样品制作工艺不精细；样品演示过程不完整；样品演示结果不准确。)
（5）生物学科（微生物发酵）教室序号（13）双目显微镜评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣0.5分，最低0分
(本项所称“瑕疵”是指样品设计、制作不满足招标文件要求；水平旋转、上下翻转性不灵活；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面随之转动；观测画面不清晰，图像不稳定)
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第二包
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（43分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	3
	制造商认证评价
	所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	4
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含实验室设备或教学仪器），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩1分，最多3分
	3

	5
	售后服务承诺函评价
	提供所投智慧黑板、云控教室终端、录播主机制造商的售后服务承诺函扫描件，每种设备1份售后服务承诺函扫描件得1分，最多3分。
	3

	6
	产品参数证明评价
	（1）提供所投“配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（9）麦克风处理器”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多5分。
（2）提供所投“配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（12）无线手持”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多3分。
（3）提供所投“配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（13）鹅颈话筒”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多3分。
（4）提供所投“配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（16）云控教室终端”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多3分。
（5）提供所投“配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（23）物品柜的材质三聚氰胺浸渍板”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多1分。
（6）提供所投“配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（3）学生桌椅（六人）中学生凳”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得1分，最多2分。
技术支撑材料是指具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。
	17

	7
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得15分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足15条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥15条的，本项得0分
	15

	第三部分 主观分（27分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	4
	样品评价
	(2) 配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（1）教师讲桌地围小样1件(规格≥30×120mm，150mm长)；配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（3）学生桌椅（六人）中学生凳1个；配套已有物联网设备的信息技术教室（1）序号（30）物品柜铝合金卡锁框架小样（规格200*220*400mm 含连接件、地脚）1套评价。
样品无瑕疵：9分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味）
	9



第三包
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（40分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分
其他：0分
	1

	3
	制造商认证评价
	所投产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	4
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供已完成的业绩（业绩内容至少包含相关产品教学机器人），提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩1分，最多6分
	6

	5
	产品参数证明评价
	（1）提供所投“物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（5）器材柜的材质三聚氰胺浸渍饰面刨花板”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得2分，最多2分

（2）提供所投“普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（9）器材柜的材质刨花板”的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得2分，最多2分

技术支撑材料是指具有CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。
	4

	6
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得25分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足25条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥25条的，本项得0分
	25

	第三部分 主观分（30分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	3
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	4
	样品评价
	（1）普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（1）教育机器人竞赛基础套装：1、CPU：基于 ARM® Cortex® 的微控制器样品1个含(1个电机、1电池)评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指产品有毛刺、刃口、棱角、涂层粗糙、色泽不一致、制作工艺不精细）
（2）普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（2）教育机器人金属结构件套装铝质C型梁 1x2x1x35  一件评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指产品有毛刺、刃口、棱角、涂层粗糙、色泽不一致、制作工艺不精细）
（3）普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（5）教育机器人双向气动配件套装样品1套评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指产品有毛刺、刃口、棱角、涂层粗糙、色泽不一致、制作工艺不精细）
（4）物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（2）智能机器人场地赛台1（1个颜色传感器，1个超声波传感器）评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指产品有毛刺、刃口、棱角、涂层粗糙、色泽不一致、制作工艺不精细）
（5）物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（5）和普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（9）器材柜:侧板(规格：200*200*18mm，三面封边）1块评价
样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味）
（6）物理创新教室（传感技术人工智能）教室序号（5）和普通高中机器人和无人机创新实验室教室序号（9）器材柜：铝合金卡锁框架小样（规格不小于200*220*400mm 含连接件、地脚）1套评价

样品无瑕疵：2分；
样品存在1处瑕疵扣1分，最低0分
（本项所称“瑕疵”是指样品结构不满足招标文件要求；材质不满足招标文件要求；样品存在脱胶、明显透胶、鼓泡、凹陷、压痕、表面划伤、麻点、裂痕、崩角、刃口、少件、漏钉（铆）、透钉现象；表面存在裂缝、叠缝、波纹不均匀、不圆滑、锈蚀现象；焊接处存在脱焊、虚焊、焊穿、错位、夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅现象；零件间结合不牢固；启闭零件或轮子使用不灵活；表面纹理、图案不对称，颜色应相同的不同部位差别过大；涂层存在皱皮、发粘、漏漆（喷）、明显加工痕迹、划痕、雾光、白楞、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉或杂渣现象；涂层存在手感不光滑，有明显粒子、涨边或不平整现象；电镀层存在剥落、返锈、毛刺、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕、烧焦现象；软面包覆表面存在破损、划痕、色污、油污、皱折；缝纫存在线迹间距不均匀、浮线、跳针、外露线头、脱线、开缝、脱胶现象；人体接触或收藏物品的部位有毛刺、刃口、棱角；存在较大的刺激性异味）
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第四包
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（36分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	3
	制造商认证评价
	所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分
	3

	4
	投标人认证评价
	投标人具备质量管理体系认证，提供证书扫描件得1分。
	1

	5
	售后服务承诺评价
	提供所投教师机、学生机、显示器、桌面操作系统、流式软件制造商的售后服务承诺函扫描件，每种产品的1份售后服务承诺函扫描件得0.4分，最多2分。
	2

	6
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供台式计算机销售已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩2分，最多6分
	6

	7
	非“★”技术要求响应性评价
	完全满足无偏离的得20分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分
	20

	第三部分 主观分（34分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等
满足招标文件要求，无瑕疵：9分；
方案内容存在1处瑕疵：6分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	9

	2
	关键零部件评价
	至少包含产品关键部件的品质先进、稳定、安全、耐用性描述
满足招标文件要求，无瑕疵：9分；
方案内容存在1处瑕疵：6分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	9

	3
	安装实施方案评价
	至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；
方案内容存在1处瑕疵：6分；
方案内容存在2处瑕疵：4分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	4
	培训方案与培训计划评价
	至少包含培训计划的讲师认证、培训流程、培训内容、课时计划、培训方式、培训方案等
满足磋商文件要求，无瑕疵：8分；
方案内容存在1处瑕疵：6分；
方案内容存在2处瑕疵：4分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足磋商文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8



五、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。


第三部分  投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术投标文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评标委员会
27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；
（9）其他法定投标无效的情形。
28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。


第四部分  合同条款



政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
1. 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不限定
1. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                  大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
1. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自                             生效。
1. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不限定或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第五部分  投标文件格式
投标文件封面格式
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投 标 文 件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：




投标日期：   年   月   日


投标文件目录格式
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）



附件1
投标书
致：天津市政府采购中心
根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥      元（人民币），大写                   。
……
2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票
14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：
□上门自取

□到付邮寄
邮寄地址、邮编：
邮寄联系人、手机号码：



投标人名称：
日期：     年    月    日



附件2-1

供应商资格要求证明文件






注：相关证明材料应附在此页后面。





附件2-2
书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。
我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

                                                                     



证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。




投标人名称：

日期：



附件3
投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。


     年   月   日  
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件4
开标一览表

项目名称：                                      
项目编号：                                      
                                                       单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：
日期：     年    月    日



附件5
开标分项一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包    号：                    
单位：元
	项号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：
日期：     年    月    日


附件6-1
商务要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：
日期：     年    月    日

附件6-2
技术要求点对点应答表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答）

	序号
	标的
名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：
日期：     年    月    日

附件7
业绩

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：
日期：     年    月    日



附件8
制造商售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




制造商（加盖制造商公章）：
日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。



附件9
投标人售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




投标人名称：
日期：     年    月    日



附件10
政府采购政策情况表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第   至   页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第   至   页。



投标人名称：

日期：     年    月    日





附件11
投标产品配置清单

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	标的名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	







投标人名称：
日期：     年    月    日


附件12
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.            （请填写标的名称），属于  工业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。



若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               投标人名称：

               日  期：

注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。





附件13
投标人认为需要提供的其他资料


附件14：
	样品标签

	项目名称：天津市天津中学普通高中学科教室、创新实验室提升项目 

	项目编号：TGPC-2025-A-0451

	包号：第    包

	样品名称：

	投标人名称（加盖公章）：




195
image1.jpeg




