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第一部分  投标邀请函
受天津市数据发展中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市数据发展中心-天津市政务专享云资源服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市数据发展中心-天津市政务专享云资源服务项目
（二）项目编号：TGPC-2025-D-1227
二、项目内容
第一包：云服务专区一，合同履行期限：服务期一年，签订合同之日起30日内完成云平台基本搭建测试并可投入试运行，服务期内在7个自然日内完成采购人要求的云平台的资源扩容。
第二包：云服务专区二，合同履行期限：服务期一年，签订合同之日起30日内完成专享云平台基本搭建测试并可投入试运行，服务期内在7个自然日内完成采购人要求的专享云平台的资源扩容（特殊情况以合同为准）。
三、项目预算
第一包：1926000元。
第二包：1926000元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）
（二）本项目不接受联合体投标。
五、项目需要落实的政府采购政策
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
[bookmark: _Toc412903615]六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2025年11月24日至2025年12月1日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
七、网上应答时间
2025年11月24日9:00至2025年12月15日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2025年12月15日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2025年12月15日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2025年12月15日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）
（三）联系人：李响、杨光
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059
3. 采购文件咨询：022-24538307
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称： 天津市数据发展中心
（二）采购人地址： 天津市河西区梅江道20号
（三）采购人联系人： 王超
（四）采购人联系电话：022-60619198
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：
1. 联系部门：天津市数据发展中心
2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号
3. 联 系 人：王超
4. 联系方式：022-60619198
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
十四、招标代理服务费
本项目针对集中采购目录外服务按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	集中采购目录外服务报价合计（万元）
	费率

	100以下
	1%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%

	5000-10000
	0.1%

	10000-100000
	0.05%


服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。
中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。
名        称：天津市公共资源交易中心
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行 
1205 0162 4900 0000 0675
银行联行号：105110039436
纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C
地址：天津市河东区红星路79号
缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/
缴费及开票咨询电话：022-24532012
十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》
2025年 11月24日
















“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。
【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。
【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。




政府采购支持中小企业政策提示函
【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。
【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
【注意事项】
1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。
3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。
【政策目录】
1.《中华人民共和国政府采购法》第九条
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条
3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）
6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。
诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。
经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。
一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：
1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；
2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；
3.供应商并未中标，没有产生危害后果；
4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；
5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。
 法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。




第二部分  招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：云计算服务、人员费用、运维费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
3. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1、投标人提供详细的服务方案。
2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议
（三）时间、地点要求
1. 第一包时间要求：服务期一年，签订合同之日起30日内完成云平台基本搭建测试并可投入试运行，服务期内在7个自然日内完成采购人要求的云平台的资源扩容（特殊情况以合同为准）。
2.第二包时间要求：服务期一年，签订合同之日起30日内完成专享云平台基本搭建测试并可投入试运行，服务期内在7个自然日内完成采购人要求的专享云平台的资源扩容（特殊情况以合同为准）。
3. 服务地点：天津市辖区内（特殊情况以合同为准）。
（四）付款方式
签订合同之日起30个工作日内支付合同总额的80%，甲方验收合格之日起30个工作日内支付剩余合同款项。（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定。
（二）具体需求详见本部分项目需求书。
三、评分因素及评标标准
本项目兼投不兼中，评标委员会按第一包、第二包的顺序进行评审。若某投标人获得某包中标候选供应商第一名资格，则该投标人不入围后续其他包的评标阶段。
第一、二包：
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价（即投标折扣）超过100%的，投标无效，未超过100%的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（50分）
	分值

	1
	投标人业绩
	（1）完全按照以下要求提供投标人曾实施政务云（含专享云）服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。
每个业绩2分，最多6分。
（2）以上任一业绩（指云平台，非云上系统）通过信息系统安全等级保护备案证明（三级），提供信息系统安全等级（三级）保护测评报告盖章页扫描页，得2分。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
	8

	2
	投标人或所投云管理平台制造商相关证书
	具备质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分
具备可信云认证，提供1份证书扫描件得2分，最多4分
	8

	3
	所投入云平台评价
	提供所投云管理平台产品的软件著作权登记证书扫描件得2分；
	2

	4
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供证书扫描件得2分，其他0分。
（2）投标人承诺本项目实施团队的人员中包含云平台工程师、网络工程师、操作系统工程师、数据库工程师、安全工程师，且实施团队不少于20人得4分，其他不得分。
（3）投标人承诺组建运维服务团队（需在合同签订后一个月内组建完毕），且拟投入本项目驻场运维团队人员不少于2人得4分，其他不得分。
	10

	5
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：22分，其他0分。
	22

	第三部分 主观分（40分）
	分值

	1
	整体服务方案评价
	至少包含整体服务内容、服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容。
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要 求或内容存在4处及以上瑕疵：0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	2
	实施方案评价
	至少包含人员安排、时间安排、进度保证措施等内容。
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	3
	云平台技术方案评价
	至少包含云平台总体设计思路及技术架构设计，快速部署实施方案，计算、存储、网络、安全等资源的规划，容灾备份方案和系统迁移方案。
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	[bookmark: _Hlk214612645]4
	运行维护服务方案评价
	至少包含具体运维措施、人员岗位安排、服务响应时间等。
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分。
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	合计
	100


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。


项目需求书
第一包：
1、 项目背景：
为完善满足市财政局信息化需求的“公私同源”的信创政务云服务专区，通过政务云门户实现计算、存储、网络、安全、备份、大数据、基础软件、建站工具等共性服务能力的集中管理、集约共享。
本包属于信息传输业。
本项目用于采购“天津市政务专享云资源服务项目（2025年度）”所需服务。
2、 [bookmark: _Toc57644965]业务需求：
本项目按照“信创为常态、非信创为例外”要求，以政府购买服务方式，采购政务云服务，按照市财政局《天津市政务信息化项目需求书-信创政务云服务专区服务（2025年度）》中所述需求，完善满足市财政局信息化需求的“公私同源”的信创政务云服务专区，通过政务云门户实现计算、存储、网络、安全、备份、大数据、基础软件、建站工具等共性服务能力的集中管理、集约共享。
投标人应为本项目建设信创政务云服务专区，专区所投云平台在技术上应做到“公私同源”，与公有云使用相同技术，可与公有云管理节点连接，实现同步升级、更新。
须集中建设在不低于4A标准的机房内，相关机房应位于天津市辖区内。
★按需提供不低于1Gbps的互联网出口链路；为保障链路的可靠性、可用性，互联网链路须为双路由接入；须提供充足的互联网IP地址；需具备政务外网接入条件。
本项目投入的软硬件均需为自有产权，并确保其授权及使用合法、合规，满足知识产权及其他有关规定的要求。投标人为本项目提供云计算服务的平台的使用权专属于各政务云使用单位。
为本项目提供服务的平台及软硬件，信创资源部分的网络设备、安全设备、密码设备、备份设备等设备采用CPU应符合安全可靠测评，其中服务器、操作系统、数据库还应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）文件要求。
为本项目提供服务的平台及软硬件，须全面支持互联网协议第六版（IPv6），并符合其他信息化建设有关标准、规范、要求。
云服务整体可用性应不低于99.99%、数据可靠性应不低于99.999%。云计算服务计算、存储、网络性能应大于等于所投云平台公有云同等规格水平的85%。
本项目云上各业务系统、所有数据的拥有权及使用权均属于使用单位，投标人无权对其进行支配，所有设备的维修、报废等处理需经政务云管理单位同意，并在监管下进行。若发现投标人未经许可对业务系统和数据进行支配，采购人将对投标人采取惩罚措施并追究其法律责任。
为本项目提供云计算服务的平台自合同签订之日起30个工作日内须具备投入使用条件。平台资源数量、功能、性能等方面不满足用户使用要求的，经2次函告未按要求完成扩容工作，不予通过验收，采购人有权解除合同。
须建立完善的政务云故障管理体系，管理体系涵盖故障处理的故障等级、职责分工和处理界面，按照故障等级不同，需要有不同的处理时长和故障恢复时限。处理政务云平台发生的各类软硬件、通信线路等故障，确保云上业务系统能够正常稳定运行；其中故障处理流程需要电子化并规定处理时限及当前处理环节的责任部门和责任人。由于维护原因，需中断系统进行平台升级操作时，提前至少72小时（重大自然灾害除外）做好相关准备工作，征得政务云管理部门同意方可实施。
须无条件接受采购人监管，按要求提供全部平台资源监控信息、开放全部相关接口、协议，支持二次开发与定制维护，支持与IT服务管理系统等第三方管理系统集成。
须承担本项目架构要求内的计算、存储、网络、安全、备份设备、基础软件等软硬件建设费用及机房、链路、电力等为开展政务云服务所需的一切费用，以及云平台日常监控、参数调整、配置调优、故障排除等运维保障工作费用。
须为政务云管理单位提供免费技术培训，包括但不限于云服务的使用、配置、管理、运维、故障排查及云先进技术展望等。
应按需为政务云使用单位提供免费现场培训，包括但不限于云服务的使用、配置、管理、运维、故障排查等。
★需支持IPv4、IPv6双栈；服务期内提供2人7×24小时驻场服务，运维人员需包括网络、安全、云相关技术人员。具体如下：
	人员类型
	数量
	工作职责

	项目经理
	1人
	负责项目的统筹协调和管理。

	实施团队
	20人
	负责云服务专区建设，确保云服务可按期具备投入使用条件。

	运维服务团队
	2人
	7×24小时驻场服务，对政务云进行日常运维管理、故障处置及其他相关工作，运维人员需包括网络、安全、云相关技术人员。


3）功能需求
[bookmark: _Toc513219355][bookmark: _Toc520723693][bookmark: _Toc57644973]I)云资源需求
★投标人需满足以下数量要求：
	一级分类
	二级分类
	服务说明
	规格
	数量
	集采内外

	通用算力
	vcpu
	云服务器vCPU（符合安全可靠测评）包括鲲鹏、飞腾、海光等
	1vCPU/月
	1850
	内

	
	内存
	云服务器内存
	1GB/月
	5550
	

	块存储
	SSD块存储
	SSD块存储（IOPS不低于3000）
	100GB/月
	1800
	

	负载均衡
	负载均衡
	100Mbps负载均衡服务
	100Mbps/月
	1
	外

	防火墙
	防火墙3
	支持TCP/IP访问控制，并发连接数：500000，每秒新建连接数：15000。
IPS入侵防御功能，吞吐500Mbps，最大并发连接数：500000，最大新建连接数：15000；
SSL VPN：吞吐500Mbps，最大并发数100个。
	1实例/月
	48
	

	Web应用防火墙
	Web应用防火墙
	拦截SQL注入、XSS跨站脚本、路径遍历、跨站请求伪造等应用层恶意攻击
	1实例/月
	4
	

	主机安全
	主机安全3
	提供虚拟化主机安全防护，包含主机防病毒AV、主机防火墙FW、主机入侵防御IPS、webshell检测、防暴力破解、安全基线、网卡流量统计七个功能。
	1实例/月
	270
	

	堡垒机
	堡垒机
	可管理1资产
	1实例/月
	500
	

	日志审计
	日志审计
	可审计1个资产
	1实例/月
	500
	

	数据库审计
	数据库审计
	可审计1个DB实例
	1实例/月
	30
	

	密评套餐
	密评套餐2
	1、云密码机
支持国产SM2、SM3、SM4密码算法，实现对用户可选择性的敏感数据加密
2、签名验签
支持国产SM2密码算法，提供数据签名与验证、文件签名与验证、证书有效期验证、CA根验证、CRL验证等服务
3、时间戳服务
支持国产SM2密码算法，提供可靠的时间信息，证明某份文件（或某条信息）在某个时间（或以前）存在，保障证据的不可抵赖性和完整性
4、密钥管理
支持国产SM2、SM3、SM4密码算法，提供密钥托管相关的支持活动，如密钥托管服务、密钥安全隔离和存储服务等
5、CA数字证书
支持国产SM2密码算法，为云上业务系统的实体签发代表身份的数字证书服务，提供统一的网络身份认证和验证管理
默认包含1张企业数字证书
6、移动端数据安全
支持国产SM2密码算法，用软件实现密码设备、密码运算和CA数字证书全部功能，实现业务信息在移动终端上的安全性，包括用户身份防伪造、数据防篡改、信息防被窃
默认包含1张企业手机证书
7、SSL VPN安全传输
支持SM2、SM3、SM4算法，提供国密SSL加密链路，为终端与云上业务系统、不同VPC间的业务系统提供安全的传输通道，保障数据传输的机密性和完整性
SSL连接数默认为1000
8、数据库加密
支持加密网关与SDK加密这两种模式的数据库加密：
（1）加密网关：提供数据库透明加解密处理；支持对目标数据库的IP、端口及代理端口进行配置，通过配置的数据库名、表名和列名，实现对数据库对应表和列写入或读出数据的加密或解密处理
（2）SDK加密：提供数据加密SDK嵌入应用系统，实现对数据库重要字段的加解密处理，以密文的形式存储在数据库中，保证数据存储的机密性；实现对调用数据库加密服务的应用系统进行添加、删除、修改，完成应用添加后即可使用数据库加密服务
9、隧道加密
支持SM2、SM3、SM4算法，支持同一个VPC服务与服务间、不同VPC间、不同云池间通过IPSec网络安全协议建立安全通道，完成身份鉴别和加密通信协商，保证通信双方身份真实性和通信数据的机密性、完整性
10、电子签章
支持国密算法SM2，支持PDF、HTML格式文件的签章和验章，提供系统印章管理功能；支持自动盖章和批量盖章等多种盖章方式，签章类型包含基于位置签章、基于关键字签章、骑缝章；支持将印章图片按照标准的算法组合到PDF文档和HTML页面上，实现不同类型文档的电子签章
	1应用/月
	7
	

	备份服务
	本地数据备份
	通过备份策略实现本地文件、操作系统、数据库、虚拟化平台、云平台的备份；
	1GB/月
	14700
	

	裸金属服务
	裸金属服务
	提供3台4路裸金属。要求每台CPU符合安全可靠测评且不少于 256物理核、内存不少于512GB、SSD硬盘不少于6500GB。
	台/月
	3
	

	机柜空间
	机柜空间
	用于在现有政务云机房托管设备使用，按照单设备额定功率计算，按照100W为最小计费单位，不足100W的，按100W计算。
	100W/月
	215
	


如年内新增业务需求，云服务商需在服务期内按需免费提供不超过10%的资源扩容。
4）安全需求
★为本项目提供云计算服务的平台须按照网络安全等级保护三级要求通过测评；须按照《政务信息系统密码应用与安全性评估》要求通过评估；须按照国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部制定的《云计算服务安全评估办法》要求通过评估。以上测评及评估，须在服务期内提交有效的证明材料，若不能提供以上任意一项材料，本项目不予验收，采购人不予支付任何费用，投标人应退还全部已收取费用，并承担相应赔偿责任。
须按照国家电子政务外网《跨网数据安全交换技术要求与实施指南》（GW0205-2014）标准提供云计算服务，满足国家对政务云安全分区要求及不同应用的部署环境需求。
5）安全审查和保密要求
本项目投标人及其投入本项目的相关员工须自觉落实数据安全责任及安全防护措施。本项目投标人及其投入本项目的相关员工不应有因违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定而受到行政处罚或者刑事处罚的情形。
本项目中标单位及其投入本项目的相关员工须签署《保密承诺书》，避免项目相关资料丢失、泄露、转借、复印等情况，确保项目中标单位及其投入本项目的相关员工人员严格遵守各项保密要求，落实个人保密责任。
★6）退出机制要求
服务期内，如投标人无法继续提供服务，需至少提前6个月向政务云管理单位提出书面申请。服务期内，若由于投标人的服务能力不能满足约定要求，政务云管理单位可要求其退出，相关补偿费用双方另行协商；在业务系统迁移和交接工作中，各方职责如下：政务云使用单位：选择其他供应商，组织其他供应商与应用开发商梳理业务、制定迁移方案，做好系统迁出相关准备工作。投标人：承诺在用户提出系统迁出需求后无条件配合用户开展业务系统迁移的相关工作并承担迁移费用，配合用户完成业务系统迁移的相关工作，包括但不限于梳理迁出系统的云资源、安全策略配置等。系统在新环境运行稳定后，方可关停原服务。关停后投标人须按法律法规及相关规定要求对数据进行安全擦除。服务期满后，若政务云使用单位和投标人之间不再续约，投标人应无条件免费配合各方完成迁移和切换工作。若产生其他相关费用，由政务使用单位和投标人另行协商。
进入退出流程后，退出供应商应无条件配合政务云管理单位和政务云使用单位妥善做好退出善后工作，退出供应商应确保退出前业务系统的稳定性，不得因退出行为对业务系统造成影响，否则，根据政务云相关管理办法追究涉事退出供应商责任。供应商无法提供服务情况处理流程：
1>发起退出流程。触发退出条件后，由退出供应商发起退出流程。
2>制定退出计划。退出供应商制定科学合理的退出计划，经政务云管理单位审核通过后，通知政务云使用单位。
3>用户迁移。退出供应商在退出流程发起之日起不得再接受新的用户入云申请，现有入云项目未完成的根据实际情况与政务云使用单位协商后处理，不得因退出影响业务系统运行。退出供应商须在规定时间内无条件配合完成现有业务系统的迁出工作。
4>基础设施腾退。业务系统全部迁出后，退出供应商须在规定时间内完成现有云基础设施的腾退离场工作。现有云基础设施拆除前应对现有设备数据进行安全擦除并配合相关管理单位审查，审查合格后方可退出，防止因云服务设备腾退发生数据泄露事件。 
投标人应在上述要求基础上，制定退出方案（包括但不限于云平台技术交接、设备撤出、未到期合同的交接）及与其他供应商的交接方案及相关承诺（包括但不限于云平台技术交接、未到期合同的交接），确保在交接期不影响云使用单位正常使用。
[bookmark: _Toc57644976]7）验收标准
按照天津市数据发展中心档案工作机制等文件要求，形成验收文档。项目服务期满后6个月内开展验收专家评审会，通过验收后30个工作日内提交验收备案材料。
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
第二包：
一、项目背景：
根据国家审计署金审工程三期项目总体建设目标和任务，以及地方建设相关指导性文件，审计专享云为基于ARM的信创云，主要用于为国家审计大数据中心（三级部分）、审计综合作业平台、国家审计数字化管理平台、审计综合研究系统、综合服务支撑系统部署提供基础软硬件基础支撑环境及云平台服务。
本包属于信息传输业。
二、业务需求：
根据国家审计署金审工程三期项目总体建设目标和任务，以及地方建设相关指导性文件，审计专享云为基于ARM的信创云，主要用于为国家审计大数据中心（三级部分）、审计综合作业平台、国家审计数字化管理平台、审计综合研究系统、综合服务支撑系统部署提供基础软硬件基础支撑环境及云平台服务。
本项目以政府购买服务方式，购买满足市审计局需求的专享云服务，提供云资源服务、安全资源服务、软件资源服务。
为保证实现审计署对专享云独立使用、独立管理的使用要求，应使用独立机房或在公用机房中，划出专用区域通过隔离铁笼方式对提供服务的IT设备机柜进行封闭，安装独立门禁和操作区域的视频监控设施。
审计专享云采用需求资源租赁形式，基础硬件、网络设备、安全设备、备份系统、基础软件及专用软件相关数量按审计署测算工具套算，实际需求数量以部署和使用情况为准，随着使用可能随时扩展。云服务商应满足现有国家审计署文件要求，后期需根据国家审计署文件标准变化形成调整方案，并对专享云配置进行变更。
★审计专享云需支持IPv4、IPv6双栈；
符合等级保护三级要求；严格落实国家密码安全管理制度，通过密码测评且配置的密码设备性能能够支持云上信息系统使用。
★服务期内提供2人7×24小时驻场服务，运维人员需包括网络、安全、云相关技术人员。具体如下：
	人员类型
	数量
	工作职责

	项目经理
	1人
	负责项目的统筹协调和管理。

	实施人员
	20人
	负责云服务专区建设，确保云服务可按期具备投入使用条件。

	运维服务团队
	2人
	7×24小时驻场服务，对政务云进行日常运维管理、故障处置及其他相关工作，运维人员需包括网络、安全、云相关技术人员


本项目投入的软硬件均需为自有产权，并确保其授权及使用合法、合规，满足知识产权及其他有关规定的要求。投标人为本项目提供云计算服务的平台的使用权专属于各政务云使用单位。
2） 功能需求
★投标人需满足以下数量要求：
	资源名称
	规格
	单位
	使用量
	集采目录内外

	云主机服务
	云主机服务一
	台
	23
	内

	
	CPU：≥2颗、每颗≥48核，2.6G，CPU应符合安全可靠测评
内存：单条内存≥32G，总内存容量≥320G
硬盘：≥2块480G SATA SSD硬盘
网卡：配置两块四端口10G网卡，1块双端口16G HBA卡
	
	
	

	
	云主机服务二
	台
	20
	

	
	CPU：≥2颗、每颗≥48核，2.6G，CPU应符合安全可靠测评
内存：单条内存≥32G，总内存容量≥320G
硬盘：≥2块480G SATA SSD硬盘
网卡：配置两块四端口10G网卡（HI1822）
	
	
	

	
	云主机服务三
	台
	3
	

	
	CPU：≥4颗、每颗≥20核
内存：单条内存≥32G，总内存容量≥512G
硬盘：≥2块600G SAS 10K硬盘
raid：独立raid卡，支持raid0/1/5/6/10/50/60
网卡：配置两块双端口10G网卡（intel82599）
满配光模块（6块），1块双端口16G HBA卡
	
	
	

	物理机
	CPU：2路，48核，主频：2.6GHZ，内存32G*16，2*480G SSD,24*1.8T SAS，8*10GE
	台
	6
	

	数据库业务存储
	高性能云硬盘：高性能存储，按需存储。
	TB
	154
	

	分布式业务存储
	标准云硬盘：标准存储，按需存储。
	TB
	100
	

	本地备份服务
	针对云平台虚拟机或者云硬盘进行统一备份管理，提供备份策略、备份文件和备份恢复等管理能力。
	TB
	50
	外

	同城异地备份服务
	针对运行在虚拟机或者物理机的各种操作系统、应用和数据库进行统一备份管理，提供备份策略、备份文件和备份恢复等管理能力，满足190T以上备份空间。
	套
	1
	

	容器
	基础容器服务-每(100 VCPU)-不含基础服务（弹性云主机、裸金属、存储、网络）
	套
	2
	

	大数据服务
	大数据服务-不含基础服务（弹性云主机、裸金属、存储、网络）
大数据服务提供租户完全可控的企业级大数据集群云服务，轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件。
	节点
	6
	

	LINUX操作系统软件
	支持单路、四路等，最大支持32路服务器；最大逻辑CPU支持数量：x86-64/ARM：160(4096），最大物理内存支持64TB，最大虚拟内存支持128TB
支持IP-San、FC-SAN、NAS、NFS，以及LVM和多路径
支持安全可信计算
	授权
	150
	

	应用中间件软件
	提供完整的Web容器、EJB容器、EJB实例池、JDBC连接池和Web Service支持。
支持多服务器群集部署、负载均衡、组件级的失效即时恢复（Fail Over）。支持Web层的集群和EJB集群。
支持Web Server功能；支持主流的HTTP Server；
	授权
	25
	

	消息中间件软件
	支持消息可靠传输、持久化存储以及断点续传。支持消息的点对点传输，以及消息的订阅发布。支持路由及备份路由功能。支持服务节点的集群，保证业务量增加时，通过集群共同承担服务处理工作。
	授权
	2
	

	关系数据库软件
	存储对象：单个大对象的最大容量支持到4GB。数据表单表最大列数大于1500列。
数据迁移能力：支持从oracle、sqlserver、mysql、神通等关系数据库中迁移数据库对象；支持导入CSV、XML、SQL等数据文件。支持图形化迁移模式和命令行迁移模式。
	授权
	40
	

	报表软件
	支持对定制的报表进行保存和发布，可在BI应用系统中以Web的方式进行权限受控的访问。支持报表生成和分页，支持由粗粒度报表到细粒度报表的钻取。
	套
	1
	

	目录服务软件
	容量要求：提供2000个用户数许可。
精确查询（200万条目）：单线程响应速度不高于1ms，50线程响应速度不高于20ms；
模糊查询（200万条目）：单线程响应速度不高于130ms，50线程响应速度不高于300ms；
200万条目：>= 2500次/秒 （50线程精确查询）。
	套
	1
	

	电子签章软件
	在WPS文字、WPS表格、WORD、EXCEL、HTML（WEB页面）、PDF、OFD、TIF传真、XML数据、FORM表单、移动终端上实现手写电子签名和加盖电子印章；并可将签章和文件绑定在一起，通过密码验证、签名验证、数字证书确保文档防伪造、防篡改、防抵赖。产品完全符合国家电子签名法的要求，性能安全可靠。
	授权
	100
	

	杀毒软件
	提供病毒查杀能力、防御能力；提供日志报告服务；
支持不限级的系统管理中心部署，并支持各级管理中心进行统一升级和统一管理。
	授权
	150
	

	地理信息库软件
	提供地图服务+数据服务+空间建模服务+矢量数据空间分析服务+网络分析功能+数据查询服务+专题图服务。对于常用的GIS（地图服务、数据服务、分析服务等）提供符合标准的 GIS服务接口（包括REST服务、SOAP服务、OGC服务（WMS、WFS、WCS、WPS等）、KML服务、GeoRSS服务）用户通过对这些服务接口的调用。
	套
	1
	

	RA系统软件
	提供证书的申请、审核、签发、废止、更新、审计、归档、备份以及密钥管理、LDAP、OCSP发布等功能；
提供网上申请功能，以供在线申请证书；
	套
	1
	

	网盘服务软件
	提供文件共享与备份管理，文件自动备份、自动去重，且可管理历史版本。
提供全文检索功能。提供在线预览、在线编辑功能。
提供文档全生命周期日志管理
	授权
	1120
	

	对象存储软件
	提供存储桶管理功能、对象管理功能、用户管理功能、权限管理功能、生命周期管理功能。支持断点续传，对文件上传，下载支持断点续传。支持通过调用sdk来访问对象存储系统
	套
	1
	

	IPSec VPN
	IPSecVPN Server端可同时并发4000条，IPSec吞吐量6Gbps，支持IPSec智能选路，多条IPSec隧道动态切换
	套
	4
	

	病毒过滤网关
	防止已知恶意软件与APT增强侦测模块联动，并根据分析结果做进一步处理
	套
	2
	

	网络审计系统
	对网络环境中的通讯协议进行审计和分析，可查询审计记录、统计分析、潜在危害分析
	套
	1
	

	数据库审计系统
	对网络环境中的数据库管理系统的数据操作、结构操作和用户更改等行为进行审计和分析
	套
	1
	

	终端准入系统
	负责网络环境中的主机准入、防非法外联、终端软件管理、软件黑白名单、存储介质管理
	套
	1
	

	安全认证网关
	提供多证书链功能，支持国家电子政务外网CA系统及其子系统所发数字证书
	套
	1
	

	网络接入区边界抗DDOS防御
	防御DDOS攻击，检测能力吞吐量10G，每月DDoS攻击库不断升级更新
	套
	2
	

	网络接入区边界防护
	提供入侵检测+防病毒+URL分类+网络审计查询服务，吞吐量9G，每月IPS-AV-URL特征库不断升级更新
	套
	2
	

	核心交换区安全边界防护
	提供入侵检测+防病毒+URL分类查询服务，吞吐量20G，每月IPS-AV-URL特征库不断升级更新
	套
	2
	

	核心交换区入侵检测防御
	提供入侵检测服务，专注特定网络区域，对攻击特征检测并实时防御，IPS检测吞吐量13Gbps，每月IPS-AV特征库不断升级更新
	套
	1
	

	网络接入区流量控制
	规范上网行为，防止数据泄露，优化带宽管理，行为审计溯源，网络吞吐量9.5Gbps，每月特征库不断升级更新
	套
	2
	

	审计专网态势感知平台（含探针）
	提供集中管控、入侵防范，且等保基本框架要求态势感知能力，应用层吞吐量1.5Gbps，每月特征库不断升级更新
	套
	1
	

	审计专网资产管理
	针对全网主机和网络设备提供审计管理、集中管控功能，可以登录到所有虚机及物理机和网络设备，2台管理设备集群，至多管理2000资产
	套
	1
	

	审计专网漏洞扫描
	针对全网数据库、WEB、系统、配置修改提供入侵防范功能，提前发现并及时修补漏洞，可以扫描所有虚机及物理机和网络设备，支持10个并发任务，60个主机并发扫描，可扫描的IP地址或域名总数无限制
	套
	1
	

	APT沙箱
	支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP4、NFS、SMB这几种协议的流量还原，通过解析主流的应用协议，对协议传输中承载的文件及关键字段信息进行分析还原
	套
	1
	

	RA加密机
	支持对称、非对称密钥的产生，存储和销毁，保证密钥在生存周期的各个环节的安全性；配备物理噪声源随机数产生器；提供访问权限控制，密码机防拆、防撬结构设计，保证物理安全；支持AIX、HP-UNIX、Linux、Windows等操作系统平台API；提供JAVA、c等程序语言API。
	套
	1
	


如年内新增业务需求，云服务商需在服务期内按需免费提供不超过10%的资源扩容。
3）性能需求
[bookmark: _Toc55397017][bookmark: _Toc58246306]（一）基础硬件平台设计
基础硬件平台建设主要包括应用物理服务器、存储服务器及FC光纤交换机，为云平台IaaS层提供计算、存储物理资源。
本项目建设的计算及存储的指标参数均按照审计署下发的相关要求进行配置，相关设备的性能指标由审计署统一核算并予以考虑。涉及的计算及存储设备分类、国家审计大数据中心计算与存储能力分析和专享云计算与存储能力分析均基于审计署要求进行设计。
基础硬件平台设备方案如下表所示：
1.基础硬件平台-服务器（集采内）
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	交换中心区虚拟化服务器（云主机服务二）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	2
	台

	
	
	内存
	★配置≥10*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1.集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	2
	内部交换区虚拟化服务器（云主机服务二）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	1
	台

	
	
	内存
	★配置≥10*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	3
	应用处理区虚拟化服务器（云主机服务二）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	9
	台

	
	
	内存
	★配置≥10*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	4
	应用处理区高阶服务冗余服务器（云主机服务二）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	2
	台

	
	
	内存
	★配置≥10*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	5
	数据存储区Hadoop服务器（物理机）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	6
	台

	
	
	内存
	★配置≥16*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥24块1800GB SAS硬盘+2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	6
	数据存储区原始库服务器（云主机服务三）
	处理器
	★CPU≥4颗、每颗≥20核，相等或优于intel Xeon Gold 6230处理器
	3
	台

	
	
	内存
	★配置≥16*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥48个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块600GB SAS硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥2*GE网口+6*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	HBA卡
	★配置≥1块双端口16Gb FC HBA卡（满配光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	I/O扩展
	I/O插槽总数：≥15个PCI-E 3.0
	
	

	
	
	电源
	配置≥4个冗余热插拔电源，支持2+2冗余，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥1500W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥5个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示；
2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	7
	数据存储区数据库虚拟化服务器（云主机服务一）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	21
	台

	
	
	内存
	★配置≥10*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	HBA卡
	★配置≥1块双端口16Gb FC HBA卡（满配光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	8
	网络安全管理区虚拟化服务器（云主机服务二）
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	4
	台

	
	
	内存
	★配置≥10*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	9
	云资源管理区云平台备份服务器
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	2
	台

	
	
	内存
	★配置≥12*16GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘，1块960GB SSD硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥4*GE网口+8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	HBA卡
	★配置≥1块双端口16Gb FC HBA卡（满配光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，缓存≥2G，含超级电容保护，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	10
	云资源管理区云平台管理服务器
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	4
	台

	
	
	内存
	★配置≥24*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥1块480GB SSD硬盘，≥3块960GB SSD硬盘，≥1块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥10块4TB SATA硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇，支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	11
	云资源管理区负载均衡服务器
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	2
	台

	
	
	内存
	★配置≥12*16GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥2块480GB SSD硬盘，≥1块960GB SSD硬盘
	
	

	
	
	HBA卡
	★配置≥1块双端口16Gb FC HBA卡（满配光模块）
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	

	12
	云资源管理区云平台高阶管理服务器
	处理器
	★每颗CPU物理核数≥48核，主频≥2.6GHz，CPU数量≥2颗
	6
	台

	
	
	内存
	★配置≥24*32GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	硬盘
	★配置≥1块480GB SSD硬盘，≥3块960GB SSD硬盘，≥1块3.2TB NVMe SSD硬盘，≥10块4TB SATA硬盘
	
	

	
	
	网卡
	★配置≥8*10GE光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	RAID
	配置磁盘阵列卡，支持RAID 0、1、10、5、6、50、60
	
	

	
	
	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	
	
	风扇
	配置≥4个冗余风扇,支持单风扇失效
	
	

	
	
	可维护性
	1. 集成系统管理处理器支持：风扇监视和控制、电源监控、温度监控、服务启动/关闭、固件更新、日志管理，可通过可视化工具提供系统未来状况的可视显示； 2.具有图形管理界面及其他高级管理功能；3.配置独立的远程管理控制端口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、虚拟软驱、虚拟光驱等操作
	
	

	
	
	
	投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对CPU故障；I2C和 IPMB总线故障；内存故障；PCIe设备故障；硬盘故障，系统宕机故障等进行分析和定位，支持定位到具体部件丝印。
	
	

	
	
	
	投标产品具备对硬件故障进行数据收集、记录、诊断、告警、日志导出等功能。告警事件在WEB界面，通过部件健康树集中清晰的展示每个部件的故障信息。
	
	



2.基础硬件平台-存储（集采内）
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	数据库业务存储
	体系架构
	高端存储设备，采用多控（所有控制器）高速互联架构，控制器互联协议采用PCI-E/IB/RDMA等协议，非FC、IP联邦。
	1
	套

	
	
	
	★适配SAN与NAS统一存储，配置NAS协议（包括NFS和CIFS）、IP SAN和FC SAN协议，不需额外配置NAS网关，存储操作界面同时支持块存储和文件存储功能。
	
	

	
	
	控制器
	★系统控制器缓存最大可扩展≥32T，最大可扩展为≥32个控制器
	
	

	
	
	
	★实配控制器数量≥4个，控制器缓存总容量≥2TB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等），控制器缓存均具备断电保护功能， 在出现电源故障时，可提供充足的电源，将高速缓存内容转储至非易失性内部存储设备上（非通用服务器架构）
	
	

	
	
	
	★控制器采用多核处理器，且控制器处理器总核心数≥384核
	
	

	
	
	主机通道接口
	★配置≥16*16Gbps FC，≥16*10Gbps Ethernet接口，（万兆和FC接口满配多模光模块）
	
	

	
	
	支持硬盘类型
	支持NVMe SSD、SAS SSD、SAS、NLSAS硬盘
	
	

	
	
	配置硬盘
	★配置≥120块1.8TB 10K RPM SAS硬盘
	
	

	
	
	支持RAID
	支持RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 5、RAID6、RAID 10、RAID50等可选配置
	
	

	
	
	关键业务能力
	★配置自动精简配置，可实现存储资源的按需分配，实现零检测和已删除空间的回收，提高空间利用率
	
	

	
	
	
	★配置多租户功能、LUN迁移功能许可、服务质量控制使用许可、SSD智能缓存使用许可
	
	

	
	
	
	★配置快照授权、LUN拷贝授权许可
	
	

	
	
	
	存储厂商提供专有多路径（非操作系统自带多路径）软件，具备故障切换和负载均衡功能，支持Windows\Linux。
	
	

	
	
	
	配置Worm特性，满足一次写入不可修改和删除，满足关键业务文件信息安全以及法规遵从的要求。
	
	

	
	
	
	配置cache缓存分区使用许可，管理员可以针对不同的应用配置不同大小的缓存分区，系统将保证该分区中的缓存资源被该应用独占。
	
	

	
	
	
	可支持SAN+NAS免网关一体化双活，并能进行统一管理,存储操作界面同时支持块存储和文件系统服务，双活架构需要部署第三方仲裁节点。仲裁节点故障时，不影响业务运行，同时双活卷仍能保持数据实时一致
	
	

	2
	业务日志存储
	架构
	★基于全分布式架构的存储软件，构筑在通用服务器硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性；性能、容量随节点数增加而线性增加。
	1
	套

	
	
	存储软件功能
	分布式对象存储具备大规模横向扩展能力，单集群最大可扩展至≥4000节点。
	
	

	
	
	
	支持3节点起配，3节点时允许坏2、3、4个硬盘。
	
	

	
	
	
	支持异构CPU节点共集群（例如X86、ARM等），保证业务连续性。
	
	

	
	
	
	支持多租户，租户间数据相互隔离，可设置访问控制权限，互不影响，支持单个创建、删除、激活、暂停租户，并支持在管理界面重置租户密码
	
	

	
	
	
	支持不同水位下盘间容量自动进行数据迁移，均衡后各节点间容量误差小于5%。
	
	

	
	
	
	支持对象级重删，不能使用压缩功能替代。
	
	

	
	
	
	支持与Hadoop集群对接
	
	

	
	
	硬件配置要求
	★本项目提供≥4台存储节点
	
	

	
	
	
	★存储集群CPU核数需要整体≥384核，单颗CPU主频≥2.6GHz
	
	

	
	
	
	★单存储节点配置≥8*16GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	
	★存储集群共配置≥8块960GB SSD硬盘，配置≥8块1.6TB-NVMe PCIe-SSD盘，配置≥48块4TB-SATA 6Gb/s 硬盘
	
	

	
	
	
	★单存储节点配置≥4个千兆电口，≥8个25GE/10GE自适应光口（含4个多模光模块）
	
	

	
	
	
	单节点满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥900W
	
	

	3
	分布式业务存储
	系统架构
	★本次招标必须基于全分布式存储架构，具备如下特点：构筑在通用存储硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性，性能、容量随节点数增加而线性增加。
	1
	套

	
	
	块存储能力要求
	支持SCSI和iSCSI协议，可对接物理机和至少三种虚拟化平台。
	
	

	
	
	
	支持当节点故障时，自动调整EC配比，确保数据可靠性不降级、性能不下降。
	
	

	
	
	
	支持快照重建，当原卷数据变化时，通过重建方式免卷挂载实现快照卷刷新，保障数据一致性。
	
	

	
	
	
	支持IOPS及带宽的瞬时冲高（burst）能力，可按照一定规则配置某个卷在多长时间内可以提供的最大IOPS，满足业务量暴增场景性能诉求。
	
	

	
	
	系统管理要求
	支持通过单集群按服务器维度划分多个存储资源池，每个存储资源池即为一个故障域。
	
	

	
	
	
	支持磁盘亚健康管理功能：支持定期检测磁盘SMART信息，判断磁盘亚健康情况(硬盘扇区重映射数超过门限、读错误率统计超标)，慢盘(波动时长不超过5秒)，并在磁盘损坏前进行隔离并告警。
	
	

	
	
	
	支持SSD磨损寿命识别，提前告警及隔离处理。
	
	

	
	
	
	支持网络亚健康管理功能：支持针对存储节点的网络出现丢包、错包、延时大、速率不匹配等故障现象可提供故障告警并自动尝试修复。
	
	

	
	
	
	支持磁盘漫游功能，同一存储节点内属于同一个存储池的任意一个存储磁盘槽位可以交换位置，以防止维护时的误操作。
	
	

	
	
	硬件配置要求
	★本项目提供≥3台存储节点
	
	

	
	
	
	★存储集群CPU核数需要整体≥288核，单颗CPU主频≥2.6GHz
	
	

	
	
	
	★单存储节点配置≥10*16GB DDR4 RDIMM内存，内存插槽数≥32个插槽
	
	

	
	
	
	★单存储节点配置≥2块600GB-SAS 12Gb/s 硬盘，配置≥3块1.6TB-NVMe PCIe-SSD盘，配置≥10块4TB-SATA 6Gb/s 硬盘
	
	

	
	
	
	★单存储节点配置≥4个千兆电口，≥8个25GE/10GE自适应光口（满配多模光模块）
	
	

	
	
	
	单节点满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线，单电源额定功率≥2000W
	
	

	4
	FC光纤存储交换机
	端口数
	★支持≥64个端口，可通过按需增加端口许可证，本次配置激活48端口授权
	2
	台

	
	
	
	最多64个端口接入网关默认端口映射：40个SFP+ F端口，8个SFP+ N端口
	
	

	
	
	光纤模块
	★本次配置≥48个16Gbps SFP模块
	
	

	
	
	可扩展性
	全互联Fabric架构，最多可有239台交换机
	
	

	
	
	标准最大支持数
	Fabric架构中6000个活动节点；56台交换机，19跳；更大型Fabric可按需认证
	
	

	
	
	ISL Trunking
	基于帧的链路捆绑，每条ISL捆绑链路最多8个32 Gbps SFP+端口；每条ISL捆绑链路最多2个128 Gbps QSFP端口。运用Fabric OS中所包括的DPS，实现基于交换机的ISL间负载均衡
	
	

	
	
	最大光纤网络架构延迟
	本地交换端口端口延迟为≤780 ns（包含FEC）；每个压缩节点延迟1 μs
	
	

	
	
	服务等级
	Class 2、Class 3、Class F（交换机间帧）
	
	

	
	
	数据流量类型
	Fabric交换机支持单播流量
	
	

	
	
	扩展
	可选的集成10 Gbps光纤通道，用于DWDM MAN连接
	
	

	
	
	管理软件
	HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FCManagement MIB）、SSH；审核、系统日志；NTP v3；Web Tools；命令行界面（CLI）；符合SMI-S标准；RESTful API；管理域；面向插件功能的试用版许可证
	
	

	
	
	带宽
	支持总带宽≥2 Tbps
	
	


[bookmark: _Toc55397018][bookmark: _Toc58246307]（二）网络系统设计
本次项目构建审计专区。审计专区作为“金审三期”的云端数据中心，实现审计业务应用系统之间的软硬件共享，提高审计工作效率。审计专区拥有独立、完整可控的软硬件管理权限，对外拥有政务外网专线入口作为数据交换链路，对内拥有大数据云计算平台，可以应对复杂的业务应用和部分审计数据的存储与管理。为此需要建立审计专区，通过云平台架构，对审计业务系统进行云化处理，满足审计人员业务需求，实现高扩展性。
天津市审计专区整体架构为星型结构，以两台高性能核心交换机作为整体网络的核心区域，承担路由转发任务。审计专区主要用于审计应用系统的云化部署，形成专享云，满足市、区两级审计机关在云架构下进行业务应用。设置若干网络安全区域用于部署接入交换机、各类型服务器、安全设备、存储设备和用户终端，各区域的接入交换机通过万兆光纤上联至核心交换机，实现各区域间数据的互联互通。为实现对服务器的安全管理，采用带外管理的模式，各区域已部署的服务器通过千兆以太网口上联至云资源管理区接入交换机进行带外管理，通过FC HBA卡联至存储区域的光纤交换机，通过光纤交换机联至FC SAN存储设备。
 专区区域网络设备及产品主要包括网络安全管理区接入交换机、云资源管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、云专线出口交换机、业务存储交换机、FC光纤存储交换机、核心交换区核心交换机、带外管理交换机。
网络系统设备方案如下表：（集采内）
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	网络安全管理区接入交换机
	转发性能
	★交换容量≥4.8Tbps
	2
	台

	
	
	
	★包转发率≥1600Mpps
	
	

	
	
	硬件规格
	高度1U，固定接口交换机，双电源，风扇框≥4个
	
	

	
	
	
	CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	端口配置要求
	★40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，实配万兆多模模块≥30个，实配40G堆叠电缆≥1个
	
	

	
	
	二层功能
	★支持Access、Trunk和Hybrid三种模式
	
	

	
	
	
	支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	支持IP报文分片重组。
	
	

	
	
	可靠性
	支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	安全性
	支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定
	
	

	
	
	配置和维护
	支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	支持IPCA。
	
	

	
	
	
	支持缓存的微突发检测。
	
	

	
	
	边缘虚拟交换
	支持虚拟以太网端口聚合，支持虚拟机策略自动迁移
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256K
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持MAC地址认证、802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持AAA、HWTACACS和RADIUS认证
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口绑定
	
	

	
	
	
	支持IP 源地址保护
	
	

	
	
	
	支持防范DoS攻击和ARP攻击
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	支持Netstream。
	
	

	
	
	兼容性
	★与云资源管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、核心交换机为同一品牌，便于维护管理
	
	

	2
	云资源管理区接入交换机
	转发性能
	★交换容量≥4.8Tbps
	4
	台

	
	
	
	 ★包转发率≥1600Mpps 
	
	

	
	
	硬件规格
	 高度1U，固定接口交换机，双电源，风扇框≥4个 
	
	

	
	
	
	 CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	端口配置要求
	 ★40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，实配万兆多模模块≥48个，实配40G堆叠电缆≥1个 
	
	

	
	
	二层功能
	 ★支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 
	
	

	
	
	
	 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	 支持IP报文分片重组。
	
	

	
	
	可靠性
	支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	安全性
	 支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 
	
	

	
	
	配置和维护
	 支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	 支持IPCA。
	
	

	
	
	
	 支持缓存的微突发检测。
	
	

	
	
	边缘虚拟交换
	支持虚拟以太网端口聚合，支持虚拟机策略自动迁移
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256K
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持MAC地址认证、802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持AAA、HWTACACS和RADIUS认证
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口绑定
	
	

	
	
	
	支持IP 源地址保护
	
	

	
	
	
	支持防范DoS攻击和ARP攻击
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	 支持Netstream。
	
	

	
	
	兼容性
	 ★与网络安全管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、核心交换机为同一品牌，便于维护管理 
	
	

	3
	数据存储区接入交换机
	转发性能
	★交换容量≥4.8Tbps
	2
	台

	
	
	
	 ★包转发率≥1600Mpps 
	
	

	
	
	硬件规格
	 高度1U，固定接口交换机，双电源，风扇框≥4个 
	
	

	
	
	
	 CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	端口配置要求
	 ★40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，实配万兆多模模块≥35个，实配40G堆叠电缆≥1个 
	
	

	
	
	二层功能
	 ★支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 
	
	

	
	
	
	 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	支持IP报文分片重组。
	
	

	
	
	可靠性
	 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	安全性
	 支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 
	
	

	
	
	配置和维护
	 支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	 支持IPCA。
	
	

	
	
	
	 支持缓存的微突发检测。
	
	

	
	
	边缘虚拟交换
	支持虚拟以太网端口聚合，支持虚拟机策略自动迁移
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256K
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持MAC地址认证、802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持AAA、HWTACACS和RADIUS认证
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口绑定
	
	

	
	
	
	支持IP 源地址保护
	
	

	
	
	
	支持防范DoS攻击和ARP攻击
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	 支持Netstream。
	
	

	
	
	兼容性
	 ★与网络安全管理区接入交换机、云资源管理区接入交换机、应用处理区接入交换机、核心交换机为同一品牌，便于维护管理 
	
	

	4
	应用处理区接入交换机
	转发性能
	 ★交换容量≥4.8Tbps 
	2
	台

	
	
	
	 ★包转发率≥1600Mpps 
	
	

	
	
	硬件规格
	 高度1U，固定接口交换机，双电源，风扇框≥4个 
	
	

	
	
	
	 CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	端口配置要求
	 ★40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，实配万兆多模模块≥38个，实配40G堆叠电缆≥1个 
	
	

	
	
	二层功能
	 ★支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 
	
	

	
	
	
	 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	 支持IP报文分片重组。
	
	

	
	
	可靠性
	 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	安全性
	 支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 
	
	

	
	
	配置和维护
	 支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	 支持IPCA。
	
	

	
	
	
	 支持缓存的微突发检测。
	
	

	
	
	VLAN
	支持4K个VLAN
	
	

	
	
	
	支持Guest VLAN、Voice VLAN
	
	

	
	
	
	支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
	
	

	
	
	
	支持1:1和N:1 VLAN交换功能
	
	

	
	
	
	支持基本、灵活QinQ功能
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256K
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持将多台设备虚拟成1台
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全性
	支持基础安全保护策略，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，以及保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
	
	

	
	
	
	支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
	
	

	
	
	
	支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
	
	

	
	
	
	支持黑洞MAC地址
	
	

	
	
	
	支持MAC地址学习数目限制
	
	

	
	
	
	支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
	
	

	
	
	
	支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式
	
	

	
	
	
	支持HTTPS
	
	

	
	
	
	支持CPU保护功能
	
	

	
	
	
	支持黑名单和白名单纠错
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	 支持Netstream。
	
	

	
	
	兼容性
	 ★与网络安全管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、核心交换机为同一品牌，便于维护管理 
	
	

	5
	云专线出口交换机
	转发性能
	★交换容量≥4.8Tbps
	2
	台

	
	
	
	 ★包转发率≥1600Mpps 
	
	

	
	
	硬件规格
	 高度1U，固定接口交换机，双电源，风扇框≥4个 
	
	

	
	
	
	 CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	端口配置要求
	 ★40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，实配万兆多模模块≥20个，实配40G堆叠电缆≥1个 
	
	

	
	
	二层功能
	 ★支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 
	
	

	
	
	
	 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	支持IP报文分片重组。
	
	

	
	
	可靠性
	 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	安全性
	 支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 
	
	

	
	
	配置和维护
	 支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	 支持IPCA。
	
	

	
	
	
	 支持缓存的微突发检测。
	
	

	
	
	边缘虚拟交换
	支持虚拟以太网端口聚合，支持虚拟机策略自动迁移
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256K
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持MAC地址认证、802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持AAA、HWTACACS和RADIUS认证
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口绑定
	
	

	
	
	
	支持IP 源地址保护
	
	

	
	
	
	支持防范DoS攻击和ARP攻击
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	 支持Netstream。
	
	

	
	
	兼容性
	 ★与云资源管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、核心交换机为同一品牌，便于维护管理 
	
	

	6
	业务存储交换机
	转发性能
	★交换容量≥4.8Tbps
	2
	台

	
	
	
	 ★包转发率≥1600Mpps 
	
	

	
	
	硬件规格
	 高度1U，固定接口交换机，双电源，风扇框≥4个 
	
	

	
	
	
	 CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	端口配置要求
	 ★40/100 GE 光接口≥6个，10GE光端口数量≥48个，实配万兆多模模块≥35个，实配40G堆叠电缆≥1个 
	
	

	
	
	二层功能
	 ★支持Access、Trunk和Hybrid三种模式 
	
	

	
	
	
	 支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	支持IP报文分片重组。
	
	

	
	
	可靠性
	 支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	安全性
	 支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	 支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定 
	
	

	
	
	配置和维护
	 支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	 支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	 支持IPCA。
	
	

	
	
	
	 支持缓存的微突发检测。
	
	

	
	
	边缘虚拟交换
	支持虚拟以太网端口聚合，支持虚拟机策略自动迁移
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥256K
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持MAC地址认证、802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持AAA、HWTACACS和RADIUS认证
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口绑定
	
	

	
	
	
	支持IP 源地址保护
	
	

	
	
	
	支持防范DoS攻击和ARP攻击
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	 支持Netstream。
	
	

	
	
	兼容性
	 ★与云资源管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、核心交换机为同一品牌，便于维护管理 
	
	

	7
	核心交换区核心交换机
	转发性能
	★交换容量≥367Tbps
	2
	台

	
	
	
	★包转发率≥230400 Mpps
	
	

	
	
	硬件规格
	★业务槽位数≥8，交换网板插槽数量≥6
	
	

	
	
	
	CPU、LSW均为国产自研芯片。
	
	

	
	
	
	风扇框冗余设计，要求风扇框个数>=3
	
	

	
	
	
	支持信元交换
	
	

	
	
	实配项
	 ★实配主控板≥2，交换网板≥6，交流电源≥4，10GE光端口数量≥144个，实配万兆多模模块≥40个，实配电接口模块≥24个，实配10G堆叠电缆≥2个 
	
	

	
	
	二层功能
	支持M-LAG或vPC等类似技术（跨框链路聚合，要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）。
	
	

	
	
	三层功能
	支持IP分片和重组。
	
	

	
	
	可靠性
	支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔。
	
	

	
	
	
	支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备
	
	

	
	
	DC特性
	支持缓存的微突发状态统计。
	
	

	
	
	
	支持VXLAN over IPv6。
	
	

	
	
	
	支持IPv6 VXLAN over IPv4。
	
	

	
	
	安全性
	支持微分段和NSH。
	
	

	
	
	
	支持Vxlan ARP 广播抑制。
	
	

	
	
	配置和维护
	支持Telemetry。
	
	

	
	
	
	支持VxLAN OAM: VxLAN ping, VxLAN tracert。
	
	

	
	
	
	支持iPCA。
	
	

	
	
	
	支持Ansible配置。
	
	

	
	
	虚拟化特性
	可将一台物理设备最大虚拟化为多台逻辑设备，各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面，各虚拟交换机的配置/重启互不影响。且支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化
	
	

	
	
	边缘虚拟交换
	支持虚拟以太网端口聚合，支持虚拟机策略自动迁移
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥750K， 
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	独立的交换网板与独立的主控板设计，实现转发与控制平面完全分离
	
	

	
	
	
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持MAC地址认证、802.1X认证
	
	

	
	
	
	支持AAA、HWTACACS和RADIUS认证
	
	

	
	
	
	支持IP+MAC+端口绑定
	
	

	
	
	
	支持IP 源地址保护
	
	

	
	
	
	支持防范DoS攻击和ARP攻击
	
	

	
	
	
	支持端口隔离
	
	

	
	
	
	支持端口安全
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	流量分析
	支持Netstream。
	
	

	
	
	
	支持sflow
	
	

	
	
	兼容性
	★与云资源管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、业务存储交换机为同一品牌，便于维护管理
	
	

	8
	带外管理交换机
	转发性能
	★交换容量≥400Gbps，包转发率≥144Mpps
	4
	台

	
	
	实配项
	★千兆电口≥48，万兆SFP+≥4，SFP+-10G-高速电缆≥1，万兆多模模块≥2，电源模块≥2
	
	

	
	
	VLAN
	支持4K个VLAN
	
	

	
	
	
	支持Guest VLAN、Voice VLAN
	
	

	
	
	
	支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
	
	

	
	
	
	支持1:1和N:1 VLAN交换功能
	
	

	
	
	
	支持基本、灵活QinQ功能
	
	

	
	
	IP路由
	支持IPv4路由转发FIB表项≥8
	
	

	
	
	
	支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6
	
	

	
	
	
	支持路由协议多实例
	
	

	
	
	
	支持GR for OSPF/IS-IS/BGP
	
	

	
	
	组播协议
	支持IGMP Snooping V1,V2,V3
	
	

	
	
	
	支持PIM-SM/DM/SSM
	
	

	
	
	
	支持MLD V1，V2
	
	

	
	
	ACL
	支持标准、扩展、专家级ACL
	
	

	
	
	
	支持ACL 80
	
	

	
	
	
	支持IPv6 ACL
	
	

	
	
	QOS
	支持802.1p
	
	

	
	
	
	支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等队列调度机制
	
	

	
	
	
	支持RED/WRED
	
	

	
	
	
	支持基于出端口/入端口的限速
	
	

	
	
	
	支持HQoS
	
	

	
	
	可靠性
	支持LACP协议
	
	

	
	
	
	支持将多台设备虚拟成1台
	
	

	
	
	
	支持G.8032标准环网协议，要求倒换时间≤50ms 
	
	

	
	
	
	支持硬件BFD/OAM，支持3.3ms探测间隔，提高设备的可靠性
	
	

	
	
	IPv6特性
	支持静态路由OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6、MLDv1/v2
	
	

	
	
	
	支持VRRPv3
	
	

	
	
	
	支持等价路由
	
	

	
	
	
	支持策略路由
	
	

	
	
	
	支持手工隧道、自动隧道、ISATAP隧道、支持GRE隧道等
	
	

	
	
	安全性
	支持基础安全保护策略，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，以及保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行
	
	

	
	
	安全特性
	支持用户分级管理和口令保护
	
	

	
	
	
	支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
	
	

	
	
	
	支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
	
	

	
	
	
	支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC
	
	

	
	
	
	支持黑洞MAC地址
	
	

	
	
	
	支持MAC地址学习数目限制
	
	

	
	
	
	支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
	
	

	
	
	
	支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式
	
	

	
	
	
	支持HTTPS
	
	

	
	
	
	支持CPU保护功能
	
	

	
	
	
	支持黑名单和白名单纠错
	
	

	
	
	运维管理
	满足版本升级过程中业务无中断
	
	

	
	
	系统管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog，SSHv2；支持WEB网管，支持MIB-II；中文图形化管理
	
	

	
	
	使用特性
	支持Telemetry技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验
	
	

	
	
	
	支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界。
	
	

	
	
	
	支持基于Python语言的开放可编程系统，管理员可以通过Python脚本对交换机进行运维功能的编程，快速实现功能创新，实现智能化运维。
	
	

	
	
	兼容性
	★与云资源管理区接入交换机、数据存储区接入交换机、应用处理区接入交换机、业务存储交换机为同一品牌，便于维护管理
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（三）安全系统设计
根据相关要求，本次项目将按照等级保护三级要求，对审计专区安全系统进行建设。安全系统拟从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、云计算安全等方面进行安全技术加固，提升信息系统的安全保障能力和防护水平；同时建立完善的安全管理体系，以保障专区在建设期、运维期安全工作的顺利开展。
 专区区域安全设备及产品主要包括核心交换区的入侵检测系统，网络接入区的IPSec VPN、SSL VPN、双向交换系统、抗DDoS、互联网接入防火墙、网络接入区边界防火墙、流量控制器，网络安全管理区的病毒过滤网关、网络审计系统、数据库审计系统、态势感知平台、堡垒机、终端准入系统、漏洞扫描系统、目录服务软件、安全认证网关等。
安全系统设备方案如下表：（集采外）
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	病毒过滤网关
	性能规格
	防病毒吞吐≥800Mbps；网络吞吐量≥1GMbps；最大并发连接数≥120万；
	1
	套

	
	
	支持网络协议
	SMTP、IMAP4、POP3、HTTP以及FTP协议等；
	
	

	
	
	防火墙
	能够实现对IP、端口、协议、网络连接进行合法性控制；
	
	

	
	
	网络特性
	通过串联桥接方式接入，对网络数据进行过滤
	
	

	
	
	功能要求
	防已知恶意软件 (病毒、木马、蠕虫、后门、加密勒索软件、间谍软件、灰色软件、Rootkits等)；
	
	

	
	
	
	可与APT增强侦测模块联动，获取APT增强侦测模块侦测到的C&C黑名单，并阻止C&C违规外联；
	
	

	
	
	
	可提交可疑文件、URL、IP及域对象至APT增强定制化沙箱模块做联动分析，并根据分析结果做进一步处理；
	
	

	
	
	部署方式
	主备部署，防止单机故障。
	
	

	2
	IPSec VPN
	部署方式
	主备部署，防止单机故障。
	1
	套

	
	
	IPv6支持
	网络接口地址、路由地址配置支持IPv6地址。
	
	

	
	
	工作模式
	支持透明、路由、混合模式
	
	

	
	
	路由
	支持静态路由、动态路由
	
	

	
	
	
	支持基于源/目的地址、端口、协议及接口的策略路由
	
	

	
	
	
	支持单臂路由，可通过单臂模式接入网络，并提供路由转发功能
	
	

	
	
	
	支持Vlan路由，能够在不同的 VLAN 虚接口间实现路由功能
	
	

	
	
	
	支持 RIP、OSPF 等路由协议
	
	

	
	
	
	支持多线路捆绑和负载均衡
	
	

	
	
	证书格式
	支持 X.509 V3 数字证书
	
	

	
	
	
	支持 DER/PEM/PKCS12 等多种证书编码
	
	

	
	
	本地 CA
	支持内置 CA，为其他设备或移动用户签发证书
	
	

	
	
	
	支持证书废弃，支持生成标准 CRL 列表
	
	

	
	
	
	支持证书请求的生成，由第三方 CA 进行签名
	
	

	
	
	
	内置支持 SM2 算法的 CA
	
	

	
	
	第三方 CA
	支持同时导入多个第三方 CA 的根证书和 CRL 列表，对不同 CA 证书用户 进行身份认证，支持通过 HTTP 协议定时下载 CRL 列表
	
	

	
	
	
	支持通过 OCSP/LDAP 等协议在线认证证书
	
	

	
	
	协议
	支持 ESP/AH/IKE/NATT 等标准 IPSEC 协议
	
	

	
	
	
	支持隧道模式、传输模式
	
	

	
	
	
	支持采用国密局标准IPSec协议互通
	
	

	
	
	
	支持与第三方标准IPSecVPN产品互通
	
	

	
	
	
	支持隧道压缩协议
	
	

	
	
	算法要求
	支持 HMAC-MD5、HMAC-SHA1 校验算法
	
	

	
	
	
	支持 DES、3DES、AES 加密算法
	
	

	
	
	
	支持 DH Group 1/2/5，RSA 1024/2048 非对称算法
	
	

	
	
	
	支持国密专用的 SM1/SM2/SM3/SM4 算法
	
	

	
	
	IKE 协商
	第一阶段协商支持主模式、野蛮模式；第二阶段协商支持快速模式；第一阶段身份认证支持预共享密钥、数字证书方式；
	
	

	
	
	
	支持完全向前保密PFS
	
	

	
	
	
	支持使用标准的 X.509 证书建立隧道
	
	

	
	
	
	支持DPD协议探测隧道状态
	
	

	
	
	
	支持隧道断线自动重建
	
	

	
	
	
	PSK 方式下支持用户自定义标识符
	
	

	
	
	
	支持 XAuth 认证和模式配置
	
	

	
	
	硬件加速
	支持高速算法加速卡
	
	

	
	
	数据压缩
	支持高效数据流压缩算法
	
	

	
	
	网络适应性
	支持网状、树型、星型等多种 VPN 网络拓扑；
支持隧道的 NAT 穿越、双向 NAT 隧道建立 ；
支持全动态 IP 地址间的 VPN 组网；
支持隧道路由转发；
支持组播穿越 IPSec 隧道；
支持多机多隧道的负载均衡和备份；
	
	

	
	
	VPN客户端
	支持第三方标准 IPSec 客户端接入；
支持苹果终端 IPSEC VPN 客户端接入；
支持为移动用户定义访问权限；
支持基于时间的移动用户访问控制策略；
支持两网分离；
支持多线路自动检测；
支持移动用户接入状态的监控和审计；
支持中/英文界面和中/英文自动切换；
	
	

	
	
	用户授权
	支持角色授权、支持独立用户授权和授权继承；
支持基于时间的访问授权方式；
支持本地授权、支持外部组映射授权、支持证书用户授权；
支持基于证书中的字段属性组合授权；
	
	

	
	
	可信接入
	支持接入主机的信息检查，包括安装的软件、进程、端口、服务、注册表、 操作系统及补丁、文件、网卡等；
支持基于角色的可信接入；
支持可信接入分级授权；
	
	

	
	
	技术标准
	符合国密局制定的《IPSEC VPN 技术规范》
	
	

	
	
	L2TP
	支持远程用户通过 L2TP 接入，建立 L2TP 隧道访问内部网络
	
	

	
	
	访问控制
	基于状态检测的动态包过滤；
基于源/目的 IP 地址、MAC 地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制
支持隧道内的访问控制；
动态端口支持协议：H.323、SIP、FTP、RTSP、SQL*NET、MMS、RPC、TFTP、PPTP；
支持大数量级的策略匹配加速算法；
支持对象的每秒新建连接数限制；
基于域名对象的访问控制；
可实现 IP/MAC 绑定，可防共享上网；
	
	

	
	
	NAT
	支持双向 NAT；
支持动态地址转换和静态地址转换；
支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换；
支持虚拟服务器功能；
	
	

	
	
	分级管理
	可为用户管理员分配不同的权限，管理不同的用户信息；
支持管理员的三权分立；
	
	

	
	
	日志
	支持 Welf、Syslog 等多种日志格式的输出，支持日志分级；
可对日志进行加密传输；
	
	

	
	
	监控
	支持网络接口、CPU 利用率、内存使用率、操作系统状况、网络状况、硬 件系统、进程、进程内存、加密卡状况的监测；
可根据配置文件进行错误恢复；
	
	

	
	
	双机热备
	支持双机热备（Active-Standby）模式；
支持负载均衡（Active-Active）模式；
支持连接保护（Session Protect）模式；
	
	

	
	
	配置方式
	支持 WEB 图形配置、命令行配置；
支持基于 SSH、HTTPS 的安全配置；
	
	

	
	
	命令行
	支持配置命令分级保护，支持中英文；
支持命令超时、历史命令、命令补齐、命令帮助、命令错误提示等功能；
	
	

	
	
	WEBUI
	支持配置向导，支持中文联机帮助；
支持 HTTPS 客户端证书认证方式；
支持 CPU、内存、连接数、接口流量的即时监控图和历史趋势图；
支持应用识别、病毒、入侵防御统计数据的图形化显示；
	
	

	
	
	SNMP
	支持 SNMP  的 v1  、v2 、v2c 、v3 版本；
支持 SNMP MIB 扩展；
与当前通用的网络管理平台兼容，如 HP Openview等；
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	抗DDos
	部署方式
	支持在线串接、旁路检测和旁路清洗三种模式
	1
	套

	
	
	
	主备部署，防止单机故障。
	
	

	
	
	
	支持透明部署、旁路回注、旁路下注、主备、负载、集群等
	
	

	
	
	业务功能
	抵抗异常流量攻击，可有效防御DoS/DDoS、SuperDDoS、DrDoS、代理CC、UDPFlood、UDP、ICMP、IGMP、SYN、SYNFLOOD、ARP攻击等多种未知攻击
	
	

	
	
	攻击防范
	对各种常见的攻击行为可以有效识别，并通过集成的机制实时对这些攻击流量进行处理及阻断，具备远处网络监控和数据包分析功能，能够获取、分析攻击特征，防御攻击手段。
	
	

	
	
	
	支持根据学习的业务结果，学习的防御值，自动生成基于应用的防护对象。
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	网络接入区边界防火墙
	防火墙功能
	设备模式：支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式
	1
	套

	
	
	
	Vlan：支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk
	
	

	
	
	
	路由功能：支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等路由协议
	
	

	
	
	
	支持动态划分VLAN
	
	

	
	
	
	访问控制：支持能够基于源/目的安全域、源/目的地址（网络地址对象、网络地址组、域名）、源/目的MAC（MAC地址对象、MAC地址对象组）、服务（预定义服务对象、自定义服务对象、服务组）、生效时间、策略动作、策略启用或禁用
	
	

	
	
	
	支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；
	
	

	
	
	
	提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能
	
	

	
	
	
	提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；
	
	

	
	
	
	提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能
	
	

	
	
	
	地址转换：支持源IP地址转换、目的IP地址转换、一对一IP地址转换、多对多地址转换
	
	

	
	
	部署方式
	主备部署，防止单机故障。
	
	

	
	
	IPV6
	支持IPv6状态防火墙
	
	

	
	
	
	支持IPv6连接数限制
	
	

	
	
	
	支持IPv6协议：IPv6转发、ICMPv6、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等
	
	

	
	
	
	IPv6路由：静态路由、策略路由等
	
	

	
	
	
	IPv6过渡技术：NAT-PT、IPv6 Tunnel、NAT64（DNS64）、DS-LITE等
	
	

	
	
	高可用性
	支持双机状态热备（主/备、主/主两种模式）；支持VRRP
	
	

	
	
	虚拟化
	支持一虚多功能：一台防火墙可虚拟出多台逻辑隔离的虚拟防火墙；
	
	

	
	
	防护功能
	支持Web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击等
	
	

	
	
	入侵防御
	实际配置IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库支持在线更新及手动离线更新
	
	

	
	
	设备管理
	中文Web界面管理及命令行管理，基于SSL协议的远程安全管理。
	
	

	
	
	
	提供基于三员的管理员权限分离及授权
	
	

	
	
	
	支持标准网管SNMPv3，兼容SNMPv1/v2
	
	

	
	
	
	支持本地日志，syslog日志，远程日志管理
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	入侵检测系统
	网络适应性
	采用旁路监听的工作模式，提供数据收集、协议分析、入侵逃避发现、流量监测能力；
	1
	套

	
	
	安全检测
	内置安全事件规则库，不少于4000条
	
	

	
	
	
	支持检测防护包括探测与扫描、溢出攻击、DDOS攻击、Sql注入、可疑代码、蠕虫、木马等各种网络威胁
	
	

	
	
	
	支持基于网络、用户、应用的安全检查模式
	
	

	
	
	
	支持AV病毒检测引擎
	
	

	
	
	
	提供入侵告警、入侵事件审计、事件分级、硬件失效处理等功能；
	
	

	
	
	
	准确检测并防御针对操作系统、应用、服务器等各种漏洞的攻击，支持0 day攻击防护，可防护各种针对web的攻击，包括SQL注入攻击和跨站脚本攻击等；
	
	

	
	
	统一特征库
	支持web页面下统一对设备支持的特征库进行查看、更新及自定义操作
	
	

	
	
	
	内置IDS、AV、应用特征库，在此传统特征库基础之上，增加了木马库，webmail、垃圾邮件等特征库
	
	

	
	
	
	支持IDS、AV、应用特征库的在线升级和离线升级
	
	

	
	
	应用识别
	内置多种应用特征库，可准确识别各种IM、P2P、网络游戏、流媒体、股票等应用，并可自定义
	
	

	
	
	
	基于安卓开发的多种聊天软件和社交软件，如，QQ、微信、新浪微博、YY语音、糗粨、网易新闻等
	
	

	
	
	安全审计
	支持将日志存储在本地，标配大于500G日志存储硬盘
	
	

	
	
	
	支持将流量通过镜像口镜像出去，供第三方设备存储、分析、审计等
	
	

	
	
	安全可视
	可高速分析与统计2至7层网络流量。
	
	

	
	
	
	可对接口流量/应用/协议的异常状态进行告警，并以Email/SNMP Trap/声音等方式通知管理员
	
	

	
	
	
	设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级
	
	

	
	
	
	产品可以图形化显示设备接口面板信息，直观查看接口是否联线
	
	

	
	
	
	产品界面可以显示设备当前的系统状况，包括cpu使用率、内存使用率等
	
	

	
	
	系统管理
	一体化策略管理，内置场景模板，支持策略优先级设置，支持基于IP地址、应用、地理位置、时间段等对象下发指定的安全策略；
	
	

	
	
	
	提供管理友好的中文Web图形界面配置，支持Telnet、SSH、串口登陆命令行模式配置
	
	

	
	
	
	支持配置管理IP控制列表、SNMP网管协议以及邮件报警
	
	

	
	
	
	支持通过web方式调用设备命令行窗口功能，无需登录串口就可对设备进行命令行操作
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	网络审计系统
	业务功能
	设备可连接一条或多条镜像线路，获取网络信息，进行行为分析和审计。
	1
	套

	
	
	
	设备可以设置为Portal模式实现Portal服务器功能；
	
	

	
	
	
	能够支持IPv6环境下的网址访问审计、生成分析报表等功能；能够在IPv6环境下，正确审计显示用户的IPv6地址
	
	

	
	
	
	支持病毒查杀日志查询，日志应包含时间、用户、终端类型、内外网IP地址、端口号等不少于10项内容。
	
	

	
	
	
	能够实时提供在线用户趋势、设备流速趋势、用户流量排名等不少于6种流量信息。
	
	

	
	
	
	可以对下载工具、视频播放、网络游戏、金融理财、即时消息、移动应用有独立的分类进行识别控制。
	
	

	
	
	
	可以记录应用行为，并对于阻断的应用可以触发告警，并支持邮件告警
	
	

	
	
	
	支持FTP文件上传管理，可根据文件大小、文件名、扩展名等不少于5项内容进行审计过滤；
	
	

	
	
	
	可基于源IP、用户、位置、终端台数等不少于7个方面，配置多条共享接入策略
	
	

	
	
	
	可通过手工方式、LDAP导入等方式建立组织架构
	
	

	
	
	
	可生成网页访问、论坛发帖，webmail等统计报表
	
	

	
	
	
	支持URL库的自动与手动更新，支持自定义更新时间计划；
	
	

	
	
	
	支持将日志数据通过设备USB接口导出。
	
	

	
	
	
	能够与终端管理联动，设备检测到未安装终端管理软件的PC，可将其Web访问自动重定向到特定页面并提示下载；
	
	

	
	
	
	支持对网络环境中的通讯协议进行审计和分析；
	
	

	
	
	
	提供按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能。
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	数据库审计系统
	部署模式
	采用旁路部署方式对原有网络不造成影响，数据库审计产品的故障不影响被审计系统的正常运行；
	1
	套

	
	
	
	采用B/S管理方式；
	
	

	
	
	
	无需在被审计系统上安装任何代理。
	
	

	
	
	数据库类型
	Oracle数据库、Mongo DB数据库、SQL-Server数据库、DB2数据库、Informix数据库、Sybase数据库审计、MySQL数据库、PostgreSQL数据库、Cache数据库、人大金仓数据库、达梦数据库、南大通用数据库、神通数据库等
	
	

	
	
	审计能力
	支持数据库绑定变量审计；
	
	

	
	
	
	支持访问数据库的源主机名、源主机用户的审计；
	
	

	
	
	
	支持SQL操作响应时间的审计 ；
	
	

	
	
	
	支持Select操作返回行数的审计；
	
	

	
	
	
	支持Select操作返回内容的审计；
	
	

	
	
	
	支持数据库操作成功、失败的审计
	
	

	
	
	
	支持数据库操作类、表、视图、索引、触发器、存储过程、域、Schema、游标、事物等各种对象的SQL操作审计；
	
	

	
	
	
	支持对网络环境中的数据库管理系统的数据操作、结构操作和用户更改等行为进行审计和分析
	
	

	
	
	
	提供按条件查询审计记录、统计分析、潜在危害分析、事件分级和告警响应等功能；
	
	

	
	
	
	支持策略中IP、时间、协议、帐号的设置，支持审计规则自定义，支持策略中数据库表、数据库操作命令的设置；
	
	

	
	
	
	多维度日志统计，可从源IP、帐号、策略、时间等维度统计数据
	
	

	
	
	
	支持数据库操作命令级阻断功能，阻断操作命令时不断会话。
	
	

	
	
	
	支持对针对数据库的XSS攻击、SQL注入攻击行为进行审计。
	
	

	
	
	多级管理
	下级控制台（审计控制中心）可以设置接受上级管理；
	
	

	
	
	
	上级控制台（审计控制中心）可以查看所有下级的拓扑和状态；
	
	

	
	
	
	上级控制台（审计控制中心）可以为下级生成报表；
	
	

	
	
	
	上级控制台（审计控制中心）可以为下级下发审计对象。
	
	

	
	
	升级服务
	支持在线及手动离线升级
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	流量控制器
	性能规格
	吞吐量≥3G； 最大并发连接数≥200万，新建连接速率≥30000
	1
	套

	
	
	硬件规格
	可扩展1个业务接口插槽；固化Bypass card（提供3路光口Bypass，需外置OBS），电口内置硬件Bypass，固化提供1GE管理口和1GE HA接口
	
	

	
	
	部署方式
	主备部署，防止单机故障。
	
	

	
	
	IPv6
	支持IPv6
	
	

	
	
	应用协议识别
	能够识别WEBMAIL、电子邮件、加密邮件、网络论坛、网盘、IM、微博、翻墙软件、搜索引擎、股票软件、网络游戏、P2P软件等多种应用
	
	

	
	
	流量分析
	要求支持单通道中的优先级保障，并按1-6级进行保障
	
	

	
	
	
	要求支持数据通道功能，可自动释放未使用带宽
	
	

	
	
	
	要求支持多条链接接入时，可按照应用进行流量牵引分流功能
	
	

	
	
	
	要求支持URL访问控制、URL重定向、Web信息提示功能
	
	

	
	
	
	要求支持DNS重定向、DNS劫持、DNS请求丢弃功能
	
	

	
	
	
	要求支持对整网的应用流量、独立链路进行可视化管理
	
	

	
	
	流量管理
	必须支持在不同线路上，根据不同的应用、用户/用户组、位置、终端类型来保证或者限制流量
	
	

	
	
	
	支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级
	
	

	
	
	
	能够实时看到各级流控通道的状态：包括所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态等
	
	

	
	
	
	支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率；
	
	

	
	
	
	空闲值可自定义
	
	

	
	
	
	支持对WiFi分享网络中移动终端进行检测，能检测到移动终端的系统类型包括安卓、苹果等，并对WiFi分享行为进行管控；
	
	

	
	
	
	支持根据单次时间计划和循环时间计划配置流量控制策略
	
	

	
	
	
	支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置；支持通道化的QoS，支持基于源地址、用户、服务、应用、时间进行带宽控制，并支持配置保障带宽、限制带宽、带宽借用、每IP带宽、流量限额、带宽优先级等QoS动作，时间选择支持基于日计划、周计划、单次计划等
	
	

	
	
	应用引流
	支持对应用流量分配最小的保障带宽，并且允许其它应用，对空闲状态下的保障带宽进行借用的功能。
	
	

	
	
	
	具有对应用流量分配最小的静态预留带宽，无论带宽资源是否空闲，其它应用都不能借用的功能。
	
	

	
	
	
	具有基于内外网IP群组中的用户数变化，动态为每个IP平均分配带宽资源的功能。
	
	

	
	
	
	支持基于用户（用户组）、IP（IP组）、应用（应用组）类型、时间、连接数量、访问行为的目标IP进行带宽控制
	
	

	
	
	
	支持至少7个优先级，以便控制带宽通道之间对剩余带宽资源的争用权
	
	

	
	
	管理功能
	支持SSL加密WEB方式、SSH命令行方式管理设备
	
	

	
	
	
	多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等
	
	

	
	
	
	不同用户组的管理权限支持分配给不同管理员
	
	

	
	
	
	至少内置三种管理角色，包括系统管理员、安全管理员、系统审计员。
	
	

	
	
	日志管理
	支持多种形式的日志，支持日志信息上报给安全管理平台或其它安全产品
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	态势感知平台
	部署方式
	支持VXLAN解析或在宿主机上安装软探针
	1
	套

	
	
	核心能力
	支持全流量分析，结合威胁情报、行为分析建模、UEBA、失陷主机检测、图关联分析、机器学习、大数据关联分析、可视化等技术，对全网流量实现全网业务可视化、威胁可视化、攻击与可疑流量可视化等，帮助客户在高级威胁入侵之后，损失发生之前及时发现威胁。
	
	

	
	
	
	能够和NGAF、STA、AC、EDR、VSS、VPN等安全产品对接，在客户侧实现深度分析、威胁检测、防御联动和服务响应。
	
	

	
	
	全局可视化
	流量可视：将采集的全网流量进行深度审计和数据关联，梳理形成访问关系。通过可视化技术，将流量从“横向访问”“外连访问”“外对内访问”等各个维度进行可视化呈现。
	
	

	
	
	
	威胁追捕：对潜伏威胁进行主动搜索。
	
	

	
	
	
	统一检索：提供统一检索入口，实现对所有安全日志、第三方日志和流量元数据的统一检索引擎，能够细化到每个日志字段的关联查询和多个正则条件的组合查询，并提供亿万级日志的秒级查询性能，便于快速溯源分析。
	
	

	
	
	机器学习
	提供机器学习能力，能够对已知威胁、未知威胁、内网高级潜伏威胁、成功的攻击事件进行检测，并能够对攻击事件进行深度挖掘。
	
	

	
	
	全面的实时监测体系
	需要具备多维度的监测、分析体系，提供从脆弱性、外部攻击、内部异常进行三大维度的安全实时监测能力
	
	

	
	
	多维度安全可视预警
	能够通过可视化技术将安全感知平台检测的全网问题进行综合呈现和预警，以宏观决策视角和微观运维视角进行区分展示，便于不同角色人员进行决策处置。
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	态势感知探针
	部署方式
	通过旁路部署方式对全流量信息进行采集，包含4个千兆光模块
	1
	套

	
	
	流量采集
	能够对全流量进行采集和检测，提取有效数据上报给安全感知平台。
	
	

	
	
	WEB应用检测
	具备IDS检测能力，包含WEB应用攻击检测规则和漏洞利用攻击检测规则，可从流量中检测已知威胁，为平台输送安全日志。同时，内置异常行为检测引擎，实时匹配流量，当发现存在异常行为时会将流量片段在采集的流量数据中进行标记，传给态势感知平台，由态势感知平台进行深度关联分析，挖掘潜在的威胁。
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	核心防火墙
	防火墙功能
	支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式
	1
	套

	
	
	
	支持静态VLAN和802.1Q VLAN Trunk
	
	

	
	
	
	提供包过滤、地址转换、状态检测、动态开放端口、带宽管理、连接数控制等网络层访问控制功能；
	
	

	
	
	
	提供应用类型控制、应用关键内容控制等应用层控制功能；提供拒绝服务攻击防护、恶意代码防护、应用攻击防护等功能
	
	

	
	
	
	支持能够基于源/目的安全域、源/目的地址（网络地址对象、网络地址组、域名）、源/目的MAC（MAC地址对象、MAC地址对象组）、服务（预定义服务对象、自定义服务对象、服务组）、生效时间、策略动作、策略启用或禁用
	
	

	
	
	
	支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF等路由协议
	
	

	
	
	
	支持动态划分VLAN
	
	

	
	
	
	支持源IP地址转换、目的IP地址转换、一对一IP地址转换、多对多地址转换
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能；支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略；
	
	

	
	
	部署方式
	主备部署，防止单机故障。
	
	

	
	
	高可用性
	支持双机状态热备（主/备、主/主两种模式）；支持VRRP
	
	

	
	
	虚拟化
	支持一虚多功能：一台防火墙可虚拟出多台逻辑隔离的虚拟防火墙
	
	

	
	
	IPV6
	支持IPv6状态防火墙
	
	

	
	
	
	支持IPv6连接数限制
	
	

	
	
	
	支持IPv6协议：IPv6转发、ICMPv6、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等
	
	

	
	
	
	IPv6路由：静态路由、策略路由等
	
	

	
	
	
	IPv6过渡技术：NAT-PT、IPv6 Tunnel、NAT64（DNS64）、DS-LITE等
	
	

	
	
	入侵防御
	实际配置IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库支持在线更新及手动离线更新
	
	

	
	
	防护功能
	支持Web攻击识别和防护，如跨站脚本攻击、SQL注入攻击等
	
	

	
	
	协议与功能
	具有未知威胁检测能力，支持与本地沙箱、云沙箱联动，实现对APT攻击的防御功能；
	
	

	
	
	
	具备流探针功能，可采集网络流量并发送态势感知系统做分析。
	
	

	
	
	系统管理
	中文Web界面管理及命令行管理，基于SSL协议的远程安全管理。
	
	

	
	
	
	提供基于三员的管理员权限分离及授权
	
	

	
	
	
	支持标准网管SNMPv3，兼容SNMPv1/v2
	
	

	
	
	
	支持本地日志，syslog日志，远程日志管理
	
	

	12
	堡垒机
	身份认证
	设备提供统一的认证接口，对用户进行认证，支持身份认证模式包括 动态口令、静态密码、硬件key 、生物特征等多种认证方式，设备具有灵活的定制接口，可以与其他第三方认证服务器之间结合；安全的认证模式，有效提高了认证的安全性和可靠性。
	1
	套

	
	
	资源授权
	设备提供基于用户、目标设备、时间、协议类型IP、行为等要素实现细粒度的操作授权，最大限度保护用户资源的安全
	
	

	
	
	授权访问
	支持对运维对象及其账号等进行集中管理和授权等功能；
	
	

	
	
	访问控制
	设备支持对不同用户进行不同策略的制定，细粒度的访问控制能够最大限度的保护用户资源的安全，严防非法、越权访问事件的发生。
	
	

	
	
	登录功能
	支持对X11、linux、unix、数据库、网络设备、安全设备等一系列授权账号进行密码的自动化周期更改，简化密码管理，让使用者无需记忆众多系统密码，即可实现自动登录目标设备，便捷安全。
	
	

	
	
	操作审计
	提供运维操作审计、会话监视、会话回放等功能，并对违规操作行为进行报警、阻断
	
	

	
	
	
	设备能够对字符串、图形、文件传输、数据库等全程操作行为审计；通过设备录像方式实时监控运维人员对操作系统、安全设备、网络设备、数据库等进行的各种操作，对违规行为进行事中控制。对终端指令信息能够进行精确搜索，进行录像精确定位。
	
	

	
	
	账号管理
	设备支持统一账户管理策略，能够实现对所有服务器、网络设备、安全设备等账号进行集中管理，完成对账号整个生命周期的监控，并且可以对设备进行特殊角色设置如：审计巡检员、运维操作员、设备管理员等自定义设置，以满足审计需求
	
	

	13
	终端准入系统
	性能规格
	配置数量：≥200个终端授权
	1
	套

	
	
	IPV6
	支持IPv6
	
	

	
	
	业务功能
	终端准入产品，包括主机准入、防非法外联、终端软件管理、软件黑白名单、存储介质管理等功能。
	
	

	14
	漏洞扫描系统
	产品性能
	支持弱口令扫描、风险管理、系统管理、策略配置、分布式管理（向上级上传扫描结果）
	1
	套

	
	
	产品部署
	支持分布式扫描部署能力，支持用户进行两级和两级上的分布式、分层部署方式；
	
	

	
	
	
	支持独立式部署方式 分布式部署中支持上下级单位消息发布、接收，有利于网络管理员交流，共享信息，保障整体安全
	
	

	
	
	漏洞管理分析
	支持对TCP、UDP端口扫描，识别开启的端口情况以及对应的服务或应用协议，发现目标系统中各服务应用存在的安全隐患，并提出修改建议；
	
	

	
	
	
	支持调整扫描线程数等方法调节扫描速度；
	
	

	
	
	升级服务
	产品支持对软件版本和扫描规则库的在线升级或者本地升级
	
	

	15
	安全认证网关
	性能规格
	设备支持1000用户数。
	1
	套

	
	
	部署方式
	主备部署，防止单机故障。
	
	

	
	
	算法要求
	支持国密SM2算法，支持RSA算法。
	
	

	
	
	数字证书
	具备提供支持多证书链功能，可同时支持多个证书颁发机构颁发的证书功能。
	
	

	
	
	
	支持国家电子政务外网CA系统及其子系统所发数字证书，并为移动审计支撑系统提供安全高效的安全服务。
	
	

	
	
	业务功能
	实现与审计终端IP封堵接口互动，有效控制对网络的安全访问。
	
	

	
	
	
	支持与审计终端防护系统通信交互，实现终端系统全方位防御互动。
	
	

	
	
	
	安全认证网关策略统一下发系统实现客户端策略的统一下发，用户无需对客户端进行任何配置。
	
	

	
	
	
	实现与审计署现有应用系统有效结合，为应用系统传递特定的数据信息。
	
	

	
	
	
	支持多服务功能：系统可以创建多个SSL服务，保护不同的应用服务，也可以采用同一个SSL服务保护多个应用服务。
	
	

	
	
	
	能够提供浏览、下载等日志管理功能，且可与第三方审计系统进行关联功能。
	
	

	
	
	
	可以提供数据备份和恢复功能。
	
	

	
	
	
	实现在审计专网中一次认证，跨应用、跨区域访问的单点登录功能。
	
	

	16
	APT沙箱
	性能规格
	最大并发连接≥200万，文件处理数（天）≥6万，吞吐≥1Gbps；
	1
	套

	
	
	虚拟执行
	提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环境的行为及通用漏洞利用特征（ROP等），发现各种高级恶意软件攻击，包括零日攻击及APT攻击
	
	

	
	
	
	支持C&C检测，通过虚拟执行检测出的bot程序，获取的bot外连的C&C地址，检测到恶意行为会保存pcap数据
	
	

	
	
	
	支持的应用类型：Adobe Reader应用、Office应用、Adobe Flash Player应用、IE应用等
	
	

	
	
	
	虚拟环境，支持虚拟环境定制和虚拟环境的升级
	
	

	
	
	沙箱逃逸检测
	支持常见的沙箱逃逸检测，当恶意文件进行逃逸尝试，应在文件分析报告中进行体现
	
	

	
	
	静态检测和AV检测
	支持基于文件方式的病毒检测，系统内置不低于两个病毒检测引擎，用户可自主选择检测引擎并自定义检测策略规则
	
	

	
	
	联动协同
	支持与网络安全设备如IPS入侵防护或者FW防火墙的联动，网络安全设备可以提交可疑文件，经过分析后，产生文件、URL和IP信誉，下发到联动的网络安全设备进行阻断，实现检测和阻断闭环
	
	

	
	
	
	支持与终端防病毒软件的联动，终端防病毒软件可以提交可疑文件，经过设备分析后，产生文件信誉，下发到联动的终端软件，根据策略进行隔离和删除操作，实现检测和阻断闭环
	
	

	17
	RA加密机
	硬件参数
	标准机架式设备；配置≥2个千兆电口。
	1
	套

	
	
	性能要求
	256位SM2密钥对生成≥4000对/秒、256位SM2签名≥5000次/秒，验证≥2800次/秒、256位SM2加密≥2000次/秒，解密≥3000次/秒、SM1算法加解密≥600Mbps，SM4算法加解密≥600Mbps。
	
	

	
	
	网络适应性
	支持与主机服务路直连、交换机连接；支持IPv6。
	
	

	
	
	算法要求
	符合国密规范，支持SM2和RSA算法，可以生成 2048/4096 位 RSA 密钥对和 256 位 ECC 密钥对。
	
	

	
	
	兼容性要求
	支持审计RA系统密码使用。
	
	

	
	
	业务功能
	支持对称、非对称密钥的产生，存储和销毁，保证密钥在生存周期的各个环节的安全性；配备物理噪声源随机数产生器；提供访问权限控制，密码机防拆、防撬结构设计，保证物理安全；支持AIX、HP-UNIX、Linux、Windows等操作系统平台API；提供JAVA、c等程序语言API。
	
	


[bookmark: _Toc55397020][bookmark: _Toc58246309]（四）备份系统设计
[bookmark: _Toc58246310]本地备份
云备份服务需满足客户未来持续演进；支持第三方主机，存储及网络设备之间的互通，保护客户现有投资。
云服务器备份为弹性云服务器创建备份（备份内容包括弹性云服务器的配置规格，系统盘和数据盘的数据），利用备份数据恢复弹性云服务器业务数据，云硬盘备份服务可为云硬盘创建备份，利用备份数据恢复云硬盘，最大限度保障审计局数据的安全性和正确性，确保业务安全。
本地备份由云系统提供，详见云平台管理软件-IAAS技术要求。
[bookmark: _Toc58246311]同城异地备份
在本系统建设中建立本地数据备份，为审计局各个关键数据提供备份，在出现数据丢失时可以根据备份数据进行恢复。本次建设考虑一套备份系统（备份一体机），通过远程复制的方式定期将各业务系统数据新增数据复制到备份系统中。当发生业务系统数据丢失或者损坏的情况，可以通过备份系统进行数据恢复。
根据天津市审计局各业务系统未来五年数据产生量分析及测算，审计专区同城异地备份系统建设内容如下表所示：（集采外）
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	备份一体机
	系统架构
	★软硬件一体化架构，集备份管理软件，备份服务器和备份存储于一体，无需配置独立备份服务器，无需配置外置备份存储。
	1
	套

	
	
	备份容量
	★硬件实配后端容量≥190TB，备份软件采取后端容量许可方式，容量与硬件实配有效容量相同，不限制备份客户端数量、重删、备份恢复功能等。
	
	

	
	
	硬件配置
	★处理器要求≥2颗，主频≥2.6GHz，总物理核数≥64。
	
	

	
	
	
	★总内存容量要求≥256GB，要求采用RDIMM或LRDIMM DDR4内存，支持ECC纠错
	
	

	
	
	
	★配置≥24块10TB SATA硬盘，≥2块480G SSD固态盘
	
	

	
	
	
	★实配10Gb以太网光口≥6个（含4个光模块），1Gb以太网电口≥4个；
	
	

	
	
	数据安全性
	支持对备份数据进行加密传输和存储，支持AES256加密算法。
	
	

	
	
	用户管理
	支持用户和权限管理，支持管理员和操作用户权限分离，支持对不同操作用户分配不同的资源、策略和备份管理权限。
	
	

	
	
	全面保护
	保护中标麒麟、银河麒麟、红旗、浪潮K1和国产数据库平台（包含但不限于：达梦、南大通用、人大金仓、神州通用）的备份。支持对文件、数据库、操作系统、虚拟化等数据的备份保护和裸机灾难恢复，统一保护和集中运维。
	
	

	
	
	性能要求
	提供多重数据保护技术，如：并行重删、增量备份、并发备份、CBT变化数据块跟踪、多通道备份等。
	
	

	
	
	弹性扩展
	支持集群式架构，可确保备份业务高可用，并消除单节点故障导致备份业务不可用的问题，确保备份业务连续性。同时，支持负载均衡，增强吞吐量、提升业务处理性能。提供按需扩展集群节点能力。
	
	

	
	
	智能灾备运维
	能够提供全生命周期的灾备保障，覆盖分析、评估、设计、实施、演练、运营多个环节。通过统一运营管理平台，可提供多样化报表服务，全方位概览灾备运行状态。基于全面的日志分析，合理调整优化灾备策略。
	
	

	
	
	集中数据备份
	用户自定义备份时间点和周期，使系统按照任务策略和计划，定期自动发起数据备份。用户无需购买多套单点方案，即可通过一个平台，保护所有应用，其保护对象全面覆盖文件系统、主流数据库、虚拟化平台、云平台等。当数据丢失或损坏时，根据不同的场景、不同应用类型，用户可以选择灵活高效的恢复方式。
	
	

	
	
	并行重删
	数据源中重复的数据在备份过程中均可以被识别并消除，适用于不同平台中的文件、数据库、虚拟机等不同应用类型的数据。
	
	

	
	
	增量备份
	提供对数据的增量备份功能。
	
	

	
	
	远程复制
	支持通过远程复制功能，将数据同步到灾备中心。
	
	

	
	
	自动化备份策略
	提供备份计划等策略，便于系统自动触发备份、恢复管理方式，简化管理操作。
	
	

	
	
	安全管理机制
	采用基于四员体系的权限管理机制，数据加密算法等，实现数据管理安全。
	
	

	
	
	统一管理
	支持数据备份的集中监控和统一管理，通过单一图形界面实现对备份任务、备份资源、告警信息等的统一管理。
	
	

	2
	同城异地备份加密设备
	性能参数
	整机吞吐率：≥ 1.8Gbps
最大并发连接数：≥ 180万
每秒新建连接数：≥ 1.2万
IPSec加密吞吐率：≥ 120M
IPSec VPN隧道数：≥ 5000条
SSL VPN并发用户数：≥ 200
SSL VPN每秒新建用户：≥ 100
SSL VPN加密吞吐：≥ 100M
	1
	套

	
	
	基础要求
	支持标准IPSec协议，能够与CISCO、JUNIPER等知名厂商的VPN设备互联互通
IPSEC VPN支持网关、单臂部署模式，IPSec VPN支持透明、路由、混合等网络环节的接入
支持IPSec VPN隧道热备份
支持KMC与GDOI模式组网，支持密钥管理中心统一管理下发密钥及策略，使用组播技术更新密钥，无需更改原路由策略
支持DMVPN动态组网功能，网络扩展时仅需要配置新增节点，不需更改原网络中心和分支节点，即可扩展VPN网络
支持单点登录（B/S,C/S模式），至少支持3种单点登陆方式选择，单点登录支持证书主题属性选择，支持根据读取属性分配用户权限
单点登录支持证书属性代填；支持应用的用户及密码智能代填，可不需要预设置用户及密码代填列表。
支持三层隧道模式，可使用SSL VPN实现三层数据的加密传输
支持用户登录后的虚拟IP分配，支持虚拟IP与口令用户或证书用户进行绑定，并支持SSL VPN模式下基于IP的流量分流，可根据用户虚拟IP指定路由路径
	
	

	
	
	授权管理
	支持基于角色及用户组的权限管理
支持基于角色的资源授权，包含BS、CS、NC以及资源映射等资源。
支持基于角色及用户组的策略控制，包括归属于该角色的用户认证策略、准入策略、客户端策略等
支持本地组与第三方属性映射实现快速授权，包括支持Radius、LDAP/AD、证书属性字段等直接映射到本地
	
	

	
	
	用户认证
	支持IPSec、SSL 、PPTP、L2TP VPN的统一用户账号和认证体系，实现用户名密码的一次性配置即可适用于全部VPN类型的接入，不需分别购买SSL VPN和IPSEC 不同的VPN接入授权
支持用户组及用户的分级树，支持用户组及用户上下级认证策略、关联角色、认证方式的继承关系配置
支持用户组并发数限制
支持Radius、LDAP、AD、本地动态令牌，第三方动态令牌、CA证书等认证方式，可以调整认证顺序，支持对认证方式和密码策略进行限制
支持用户与手机号码、PC硬件特征码、手机硬件特征码、IP、MAC等硬件信息的绑定，支持PC和移动设备的接入审批流程
可通过WEB界面操作对RADIUS服务器进行用户组映射和连通性测试
支持LDAP用户信息直接导入本地，不需经过文档格式转换后的二次导入；导入过程可以支持用户组选择，支持与本地用户列表的重复性判断配置
支持HTTP匿名登陆，同时支持口令、证书等方式
	
	

	
	
	客户端
	支持VPDN、IPSec、SSL VPN统一客户端，仅需安装一种托盘程序；并且支持接入方式智能识别，无需客户进行任何选择操作
支持Windows/MAC独立客户端（非插件方式），开机自动运行，记忆用户名密码，自动登录功能
★设备支持客户端接入策略设置，可针对操作系统、操作系统补丁、浏览器、进程、服务、端口、文件、注册表进行登录前和使用时定期检查
支持客户端零配置，能够根据不同用户身份定向推送用户配置，实际用户不需任何配置操作
	
	

	
	
	管理配置
	支持远程SSH、TELNET和串口命令行配置,支持基于WEB界面的CLI命令行功能
支持数字证书和USBKey两种管理员认证方式，支持管理员权限分级
	
	

	
	
	高可用性
	在NAT、路由、透明模式下支持A-A,A-S模式，且切换时间小于3秒，并支持防火墙相关状态同步技术
支持主备切换，SSLVPN在线用户不掉线，无需重新认证
	
	


[bookmark: _Toc58246312][bookmark: _Toc55397021]（五）基础软件选型（集采外）
基础软件建设主要为在云资源各区域部署基础软件，以支持各应用系统的正常运行及审计业务的开展，建设内容包括云平台管理系统、LINUX操作系统软件、Hadoop大数据、关系数据库、应用中间件、消息中间件、对象存储、RA系统软件、杀毒软件、目录服务等。详细建设内容清单如下表：
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	云平台管理软件-IAAS
	计算服务
	提供弹性云服务器(ECS)/虚拟机(VM)/云主机服务，用户申请该服务时可以选择虚拟机所在位置，CPU、内存规格，虚拟机操作系统、磁盘容量、网络、安全组、登录认证方式、申请数量。
为了支持云服务器的个性化初始配置，支持用户申请弹性云服务器时增加数据盘以及网卡，可以分别设置每块数据盘的容量以及每块网卡的网络。
支持用户申请虚拟机时选择管理员提供的全局镜像或者用户自己制作的私有镜像，或者其余用户制作的共享给用户的共享镜像。
支持用户申请虚拟机时即为虚拟机配置虚拟机的亲和性和反亲和性。在同一个反亲和性组中的虚拟机将尽可能分布在不同主机上，满足虚拟机的可靠性保障要求；在同一个亲和性组中的虚拟机会将虚拟机尽可能放在相同主机上，满足虚拟机启动相关性要求。支持用户查看每个亲和/反亲和性组中的虚拟机。
支持申请云服务器时绑定弹性IP，为特定虚拟机提供申请后即可访问外网环境的能力。
申请虚拟机时支持为每台云服务器设置一组或者多组可以作为搜索条件的索引，可以通过这些索引值快速搜索到特定虚拟机或特定虚拟机组。
支持用户对弹性云服务器的生命周期管理，包括开机、关机、重启、删除、远程登录等。
支持用户快速定位虚拟机能力，可以支持按照虚拟机名称、IP、ID、运行状态、自定义标签等多种方式快速定位虚拟机。
支持查看虚拟机信息，包括虚拟机名称、状态、所在位置、网络、虚拟机规格、网卡、创建时间等基本信息。
支持用户配置自动脚本执行策略，用户可以通过管理界面管理常见格式的脚本文件，并配置脚本定期自动在指定云服务器中执行。
	1
	套

	
	
	
	支持管理员创建镜像，这些镜像可以供所有用户使用；支持用户自己创建镜像，这些镜像仅能用户自己使用；支持用户将自己的镜像共享给特定的用户使用，这些镜像被共享的用户以及共享用户都可以使用。
支持管理员定义全局可用的镜像，管理员可以制作虚拟化和非虚拟化的镜像；支持将镜像设置为系统后台使用镜像还是用户使用的镜像，支持设置镜像的操作系统、镜像所在位置（本地上传、网络地址）、磁盘格式等。
支持用户创建自己的私有镜像，创建后镜像只能被用户所在的组织使用，用户可以从已有的云服务器创建，也可以将已有的镜像文件定义为私有镜像。
支持用户将自己创建的私有镜像共享给指定用户使用，被共享的用户可以选择拒绝该镜像，也可以删除已经接受的共享镜像；镜像的共享者可以随时查看镜像已经共享给哪些用户，并可以选择取消镜像共享。
支持镜像管理，用户可以查看镜像基本信息，包括镜像名称、操作系统、镜像类型（虚拟化/非虚拟化）、镜像文件大小、部署后磁盘大小等；支持用户删除自己创建的私有镜像。
	
	

	
	
	网络服务
	支持用户自助创建私有的隔离的虚拟网络环境，每套隔离的虚拟网络环境可以包含一套虚拟的出口路由器和若干虚拟防火墙以及子网网络。用户可以完全掌控自己网络环境，包括支持自助创建子网，指定子网网段、掩码，子网使用的DNS；支持配置出口路由器的路由规则、与防火墙的绑定关系等。
支持用户通过云平台自主管理不同隔离的网络环境的互通规则，用户可以配置不同网络环境之间的三层互通规则，可以配置允许不同的网络环境之间不同的子网是否可以通过三层互相访问；已经配置了可以三层互通的，可以自助取消三层互通。
支持SNAT，支持将VPC内IP地址映射为弹性IP地址，提供用户访问外网的能力。
	
	

	
	
	
	配置安全组服务，可以对进出虚拟机端口的网络报文进行限制的安全过滤规则。关联虚拟机端口与安全组后，该安全组的规则会对进出该虚拟机端口的网络报文进行过滤，只有规则允许的报文才能通过。
安全组内支持对TCP、UDP、ICMP等协议的自定义配置，可以指定安当前安全组出/入方向上过滤的对象，过滤对象可以为IP段（可以指定TCP/UDP的源/目的IP及端口）或者其它安全组。
	
	

	
	
	
	支持租户购买该服务后将获得的公网IP地址与弹性云服务器或者弹性负载均衡进行映射绑定、解绑定以及释放弹性IP地址。
支持租户批量申请弹性IP地址，可以自行选择弹性IP地址所属的地址池以及分配方式（自动分配或者手动分配），支持一次申请多个弹性IP地址。
绑定弹性IP到有多张虚拟网卡的云服务器时，支持将弹性IP绑定到该云服务器的指定网卡上。
支持弹性IP的信息管理，包括查看弹性IP的地址、绑定状态、被绑定的云主机名称、被绑定的负载均衡的名称、与弹性IP关联的私网地址、当前租户可申请的弹性IP数量等。
	
	

	
	
	
	配置虚拟防火墙特性，虚拟防火墙能力可以通过硬件设备或者标准服务器形式实现，用户可以自己在管理界面上进行虚拟防火墙的申请、修改、删除以及防火墙规则创建、修改、删除。
用户可以自己将防火墙以及防火墙规则的禁用与启用，而无需管理员的参与。
支持用户自助创建防火墙规则，支持定义出、入方向的防火墙规则定义，支持TCP、UDP、ICMP、所有协议等几种类型的规则定义，可以执行允许、拒绝以及驳回操作，源、目的地址支持单IP、IP段的定义策略，源、目的端口支持单端口和端口范围的定义。
防火墙要求和用户的特定网络绑定/解绑定，防火墙的规则只在该绑定的网络范围内生效。
支持防火墙规则优先级的定义，可以指定新规则的插入位置。
支持防火墙规则的维护管理，用户可以查看已创建规则的动作、协议、源/目的地址、源/目的端口等常见信息，并且支持按动作、协议、地址等条件搜索过滤出目标规则。
	
	

	
	
	
	提供负载均衡服务，负载均衡服务支持基于软件或者硬件方式实现，可以将用户业务访问流量自动分发到多台云服务器，扩展应用系统对外服务能力。
支持用户通过云平台申请负载均衡服务，支持指定负载均衡集群中Server使用的服务器IP地址（Server IP）池，支持用户指定及系统自动分配等多种方式配置集群的虚服务IP（VSIP），并且支持为负载均衡器绑定弹性IP/公网IP以便提供对外服务。
支持用户通过云平台在已有的负载均衡上创建监听器，支持四层、七层的监听策略。支持配置监听器的监听协议/端口，支持四层以及七层协议；支持负载的轮询算法、最少连接、源IP算法等分配策略；支持IP地址、HTTP cookie、应用程序cookie等会话保持策略。
支持用户为监听器配置健康检查策略，用于检查后端服务器的状态，支持四层以及七层检测方式，并可以设置检查周期、检查超时时间、重试次数等，对于七层HTTP/HTTPS协议，支持设置协议与后端服务器交互的方法（至少应支持POST、GET等常见方法）、服务器响应的状态码以及URL。
支持用户在监听器中添加真实服务器，并配置服务器的权重。
	
	

	
	
	存储服务
	支持云硬盘服务。用户可以通过云平台申请块存储空间，用户可以配置需要申请的磁盘名称、创建磁盘的数量、磁盘类型。支持将申请的云硬盘挂载到虚拟化云主机。
支持用户选择创建空白盘、从快照创建磁盘或者按照特定时间点的备份数据创建磁盘。
支持用户自助为云硬盘创建快照，并通过硬盘回滚云硬盘数据，支持用户自助删除无需使用的磁盘快照。
支持云硬盘扩容，支持在OS支持的情况下，在线/离线扩容云硬盘，提供支持在线扩容的操作系统清单。
支持云硬盘的管理，用户可以查看系统中已有的硬盘列表，可以查看磁盘名称、使用状态、容量、挂载到的服务器、创建时间等基本信息；支持快速搜索磁盘，可以通过磁盘名称或者磁盘是否挂载等条件搜索目标磁盘/磁盘组。
支持用户通过自助维护界面完成云硬盘SLA变更能力，用户可以通过自助管理界面将磁盘迁移到不同的存储介质上。
支持云硬盘的卸载、删除操作。
	
	

	
	
	
	配置对象存储服务，基于DFV分布式架构，构筑在通用服务器硬件之上，通过软件分布式架构和数据冗余技术，来实现高伸缩性和高扩展性。容量与性能都随节点数增加而线性增加。
	
	

	
	
	
	多协议互通：支持对象语义、文件语义、HDFS等多种协议，用户可以在使用对象提供公网访问能力的同时，像操作本地文件系统一样对文件和目录进行处理，如创建、删除目录/文件，重命名目录/文件、修改写文件等。同时，支持HDFS协议对接大数据场景。
	
	

	
	
	备份服务
	支持云硬盘备份服务，用户可以在云管界面上进行申请，自助完成自动备份或者手动备份；手工备份时，支持用户指定特定备份策略进行备份；自动备份时，支持配置备份策略，支持增量备份、支持周期性全备，可以指定备份策略的生效期限，以及自动备份周期、每个周期的执行时间点、副本保存策略，用户可以选择要保留的副本数目或者副本保留的时间；用户可以配置备份数据的自动复制策略，可以指定备份数据复制的周期、保存副本数等。
	
	

	
	
	
	支持云服务器备份服务，用户可以在云管界面上进行申请，自助完成自动备份或者手动备份；手工备份时，用户可以通过特定备份策略选择马上进行备份；自动备份时，支持指定服务器按特定策略执行备份，支持配置备份策略，支持增量备份、支持周期性全备，可以指定备份策略的生效期限（期限过后不再进行备份），以及自动备份周期、每个周期的执行时间点、副本保存策略，用户可以选择要保留的副本数目或者副本保留的时间；用户可以配置备份数据的自动复制策略，可以指定备份数据复制的周期、备份执行时间点、副本保存策略等。
	
	

	
	
	
	配置云备份服务不少于10TB后端容量许可
	
	

	
	
	虚拟应用服务
	支持图形化拖拽进行vAPP模板创建，用户可以通过拖拽的方式编排虚拟机、虚拟机弹性伸缩组、物理机、网络、负载均衡等组件的关系。
支持用户申请vAPP服务，申请服务后，用户可以自由设置所需的网络、虚拟机（包括但不限于模板、CPU、内存、磁盘规格、登录方式）、物理机配置的选择、需要执行的脚本的选择、伸缩组特性以及负载均衡的配置等。
支持用户管理已完成发放的vAPP，可以查看当前vAPP的拓扑，例如当前vAPP中虚拟机与网络的拓扑；支持对vAPP内的虚拟机资源执行重启、启动、停止等管理操作。
	
	

	
	
	运营管理
	支持为运维管理员提供租户管理视图，运维管理人员可以按租户或者按组织的维度查看（而不能操作）所有资源对象的统计、是否使用的统计以及是否故障的统计；支持运维管理人员按租户或者按组织来查看它们的资源，包括但不限于物理机、虚拟机、镜像、云磁盘、弹性IP、负载均衡、虚拟防火墙、VPC等，支持资源的关联呈现，例如查看虚拟机时可以查看当前虚拟机所包含的磁盘、网卡、告警等等。
支持系统管理员查看租户资源的性能、告警情况；支持资源的拓扑展现，如对于特定弹性云服务器，可以通过拓扑的方式展示其跟周边资源（比如子网、VPC、所在主机、使用镜像等）的关联关系，并在拓扑节点上展示关联告警信息。
	
	

	
	
	
	支持服务自定义。管理员可以创建新的服务，配置用户申请服务时需要输入的参数
	
	

	
	
	
	支持用户可申请服务的白名单能力，可以指定哪些服务对哪些组织是可见的
	
	

	
	
	
	系统提供基础设施管理能力，系统支持管理底层服务器、网络设备、存储等资源，支持维护这些物理设备的位置关系，包括设备的物理位置，如设备所在的数据中心、机房，逻辑位置（例如所属区域、集群等等）。
支持系统基础设施资源的维护操作，支持基础资源的添加、删除、批量导入以及相同资源的合并等操作，并支持将已有设备与物理位置关联或者将物理服务器和虚拟化主机进行关联等。
	
	

	
	
	
	提供报表管理能力，支持生成系统告警情况报表；支持生成资源容量使用情况报表，包括但不限于系统内虚拟机、物理机、系统内CPU/内存的使用率/使用量、系统内CPU/内存的分配情况、系统内存储资源使用/分配情况、虚拟机CPU、内存、磁盘、网络使用等；支持报表内图表自定义，可以选择包括但不限于常见的饼/环/面积图、条形/柱形图、折线图、表格等；支持报表的导出。
提供周期报表能力，支持针对特定资源对象报表的定期自动生成，用户可以配置报表生成的周期、频率，支持配置报表生成后通过邮件发送到特定用户/用户组。
支持报表自定义能力，用户可以自定义报表所需要的字段（例如是否需要显示资源位置、时间等）、指标（例如是否同时呈现CPU总量/使用量/使用率等）。
	
	

	
	
	
	支持应用管理能力。应用管理所管理的对象是由一组云服务实例编排组合而成的，承担某种业务系统的业务单元。支持为应用添加或删除资源。支持自动生成应用拓扑，当应用中加入或删除资源后，应用拓扑会自动刷新。
	
	

	
	
	运维管理
	支持告警统一管理视图，可以查看系统中物理、虚拟资源的告警（包括但不限于服务器、存储、网络设备、虚拟机等）；支持通过条件快速筛选告警，筛选条件包括但不限于告警级别（如紧急、重要等等）、告警状态（如告警是否清除/确认）、告警发生时间、告警名称、告警源、告警所属数据中心等；支持按照资源类型（例如服务器、交换机、防火墙、虚拟机、存储）的维度归类展示告警；支持用户查看告警名称、告警源、位置、来源系统、发生/清除时间、修复建议、处理记录等等。
支持用户管理告警，支持告警的清除、确认/反确认、指派处理人、为告警添加备注、调整告警级别、开启/关闭告警声音以及停止告警监控等能力。
支持告警通知能力，可以通过短信或者邮件方式将符合条件的告警通知到用户，同一告警支持告警发生/清除时都通知用户，用户可以定义邮件以及短信发送通知的模板，可以定义邮件标题/正文，短信正文的内容，邮件/短信通知的内容可以支持选择包括但不限于告警的来源系统、原因、发生时间、级别、名称等；支持用户定义哪些告警进行通知（包括但不限于支持通过告警级别或告警名称、告警源、数据中心、位置），支持创建多条告警转发规则，每条规则选择触发时将告警通过邮件/短信发送到不同用户或用户组。
支持用户定义告警规则及告警知识库，包括：定义告警的级别，即支持用户将指定告警的默认级别修改为新的级别；定义告警的相关性，即支持用户定义存在相关性的告警只显示根源告警，而不显示衍生告警；定义闪断/震荡告警处理策略，即支持配置对因闪断、震荡等产生的告警进行合并处理，减少重复告警；定义告警汇聚规则，即支持指定周期内上报的告警汇聚到同一个告警下，减少重复告警；维护告警知识库，即支持用户处理告警时，在对应告警中记录处理经验等，便于后续维护人员借鉴。
支持告警转工单能力，系统可以根据用户设置的自动转工单提供自动将告警转工单，同时也支持用户手工对当前告警转工单，支持同时将多条告警进行转工单操作。
支持告警分析能力，用户可以通过拓扑图发现相关联的资源中存在告警的对象，系统支持自动分析这些对象发现告警的时间是否有关联性，快速定位告警根源，提升故障定界效率。
	
	

	
	
	
	支持云平台下物理资源和虚拟资源的统一监控管理：物理资源的管理包括可以监控服务器、网络设备（交换机、路由器、防火墙、负载均衡等）、存储设备（包括光交）的位置信息、告警信息以及性能数据（如CPU使用率）；虚拟资源的管理包括可以按统计服务的使用情况，按资源池统计资源的总量、分配情况（例如当前数据中心下CPU、内存、存储的总量以及使用量等），以及云内虚拟网元对象的性能监控信息（包括虚拟负载均衡的连接数等监控）。
	
	

	
	
	
	云上应用的一站式立体化运维管理平台，实时监控用户的应用及相关云资源，采集并关联资源的各项指标、日志及事件等数据共同分析应用健康状态，提供灵活的告警及丰富的数据可视化功能，帮助用户及时发现故障，全面掌握应用、资源及业务的实时运行状况。
实现对云主机、存储、网络、WEB容器、Docker、等应用运行环境的深入监控并进行集中统一的可视化管理，能够有效预防问题的产生及快速帮助应用运维人员定位故障，降低运维成本。同时，开放统一API，支持对接自研监控系统或者报表系统。通过应用的角度看业务，满足对业务高效和快速迭代的需求，可实现 IT 对业务的有效支撑，保护、优化IT资产投资，更好的达到其战略目标并实现IT资产调优。
	
	

	
	
	
	提供系统容量查看视图，支持显示资源池级别的计算、存储、网络等使用情况（包括资源池对应资源的超分总量、分配量/分配率、实际总量、使用量、使用率等；支持显示各资源分区级别的CPU、内存、存储的总量与分配情况；支持提供计算、存储、网络资源当前以及指定历史周期内的资源容量使用/变化情况。
支持容量趋势分析预测，系统可以基于历史趋势数据，提供CPU、内存、存储、网络等资源未来一段时间内容量消耗的预测曲线。
支持容量阈值配置能力，用户可以根据需要针对不同区域/分区配置CPU、内存、存储、网络等的容量阈值，容量消耗达到不同的程度时，进行相应级别的容量告警，支持至少配置三种不同级别的告警阈值。
	
	

	
	
	整体要求
	云管理平台服务应该保证高可用性，所有云平台内的提供管理能力的服务或者组件都应该使用集群或者高可靠的方式进行部署
	
	

	
	
	
	提供管理系统的安全保护，包括但不限于管理系统禁止root远程登录、默认使用HTTPS方式访问管理系统等
	
	

	
	
	
	★本次云平台配置90个物理处理器相应授权；本次网管软件配置≥83个服务器授权、≥24个网络设备授权、≥5个存储授权
	
	

	2
	Hadoop大数据平台软件
	兼容性
	大数据平台至少兼容中标麒麟、欧拉（Euler）OS等两种国产操作系统。
	6
	套

	
	
	运维管理平台
	大数据平台支持多租户管理，提供大数据统一租户管理平台，实现租户资源的配置和管理，资源使用统计等功能
	
	

	
	
	
	大数据平台支持运维管理平台用户和组件用户统一管理和认证，用户访问平台的各个组件的界面时支持单点登录，只需要登录认证一次，即可访问其它组件的界面。
	
	

	
	
	
	大数据提供界面化的扩容、减容功能，实现集群主机、部署的服务按需调整
	
	

	
	
	
	大数据平台支持自动健康检查，帮助用户实现一键式系统运行健康检查，保障系统的正常运行，降低系统运维成本
	
	

	
	
	基础功能
	完全兼容开源接口，为用户提供高性能、低成本、灵活易用的全栈大数据平台，轻松运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Storm等大数据组件，并具备在后续根据业务需要进行定制开发的能力，快速构建海量数据信息处理系统，并通过对海量信息数据实时与非实时的分析挖掘，发现全新价值点。
大数据服务提供租户完全可控的一站式Hadoop大数据集群云服务，完全兼容开源接口，结合云计算、存储优势及大数据行业经验，为客户提供高性能、低成本、灵活易用的全栈大数据平台，运行Hadoop、Spark、HBase、Kafka、Flink等大数据组件，快速构建海量数据信息处理系统，并通过对海量信息数据实时与非实时的分析挖掘，发现全新价值点。
	
	

	
	
	HDFS
	大数据平台的HDFS组件支持标签功能，可以让不同的应用数据运行在不同的节点，实现业务隔离
	
	

	
	
	Hbase
	Hbase支持多服务，可以创建不少于5个Hbase服务
	
	

	
	
	全文检索
	大数据平台同时支持solr与ElasticSearch两种全文检索引擎，方便用户根据使用习惯自由选择
	
	

	
	
	
	ElasticSearch支持基于角色的权限控制。
	
	

	
	
	内存数据库
	支持对Redis操作按照读取、写入、管理进行细分的权限控制，不同的用户赋予不同的权限，避免越权的操作。
	
	

	
	
	
	大数据平台的redis组件支持Redis集群异常告警，包括持久化异常告警、槽位分布不均告警、内存使用超过阈值等告警
	
	

	
	
	多租户
	大数据平台支持服务资源静态隔离，即支持对系统中不同服务的资源使用上限进行配置，保证各服务的资源使用不会超过配置上限
	
	

	
	
	
	单集群支持组件多服务部署，支持多服务部署的组件至少要包括Kafka、Hbase、ES等。
	
	

	
	
	安全性
	大数据平台支持提供各服务和组件使用的访问端口及说明
	
	

	
	
	
	大数据平台集群的非查询类操作都应该记录审计日志，审计日志内容应详细完整，至少包括：操作类型、开始结束时间、用户名、IP地址、操作结果等。
	
	

	
	
	可靠性
	大数据平台的组件进程故障后支持自动重启恢复，无需手动干预
	
	

	3
	云平台管理软件-PAAS
	微服务框架
	提供Java/Go语言微服务开发框架SDK
	1
	套

	
	
	
	提供ServiceMesh方式支持多语言微服务应用互通和治理
	
	

	
	
	
	应用托管和微服务管理平台，简化部署、监控、运维和治理等应用生命周期管理工作。帮助各类应用轻松上云，聚焦业务创新。
提供微服务开发框架。使用微服务框架开发的应用托管后，启动应用实例会将微服务注册到服务中心，可以针对微服务进行相关的治理。
可以进行日志收集、实时查询、转储等功能的服务；无需开发即可利用日志服务做实时决策分析，提升日志处理效率。
可以通过云日志服务对采集到的日志查询分析，快速高效地进行设备运维管理、用户业务趋势分析、安全监控审计等操作。同时它结合对象存储服务、云审计服务、虚拟私有云、云监控服务、统一身份认证服务等服务，提供一个实时、高效、安全的日志处理能力。
	
	

	
	
	
	提供边缘微服务能力，支持通过配置定义路由转发规则，支持扩展能力
	
	

	
	
	统一集成平台
	企业级的统一集成平台，提供应用和数据连接能力。单一平台将数据、服务、消息、设备等集成技术融合，统一管理，唯一的权限、事件、规则、租户、任务调度等，完成企业数字资产的融合集成。
	
	

	
	
	
	聚焦应用和数据连接，提供轻量化消息、数据、API、设备等集成能力，简化使用单位上云，支持云上云下、跨区域集成，以达到审计局的内部互通、内外互通、多云互通。
基于Kafka实时数据处理平台，搭建了包括发布订阅、消息轨迹、资源统计、监控报警等功能的消息队列服务，提供跨网络访问的安全、标准化消息通道。
支持文本、消息、API、结构和非结构化数据等多种数据源之间的灵活、快速、无侵入式的数据集成，并能运维、监控集成数据。
将数据/后端服务以API形式分享数据或提供服务，降低对接成本。
	
	

	
	
	
	支持ARM架构部署
	
	

	
	
	监控能力
	支持按照应用、主机、服务、实例多维度关联分析
	
	

	
	
	日志管理能力
	支持日志多种条件搜索，并提供上下文展示和搜索结果导出功能
	
	

	
	
	
	支持日志原始文件查看、日志实时刷新、实时搜索、日志文件转储
	
	

	
	
	容器
	支持多容器集群生命周期管理操作，包括创建、扩容、缩容、升级、删除等
	
	

	
	
	
	支持容器节点生命周期管理操作，包括创建、删除等
	
	

	
	
	
	支持基于CPU、内存等指标策略的集群资源节点弹性伸缩功能
	
	

	
	
	
	支持租户级别的命名空间的资源配额管理，及配额使用情况提示
	
	

	
	
	
	支持标准的Kubectl命令行、Kubernetes API调用
	
	

	
	
	数据集成
	支持任务调度：按照时间（实时、定时），数据量（增量、全量）等来调度任务。
	
	

	
	
	
	支持任务监控：可以对创建的数据集成任务的运行情况进行监控，并对异常的任务进行处理，保证业务正常运行
	
	

	
	
	
	支持用户自定义开发connector，满足用户私有协议对接诉求
	
	

	
	
	
	支持用户自定义需要集成的数据库表及数据库字段；
	
	

	
	
	服务集成
	支持统一协议：面向上层应用提供统一的HTTP标准协议接口来集成API，实现HTTPS统一访问；
	
	

	
	
	
	支持统一接入：提供API注册、授权、测试的全生命周期管理，同时提供密钥管理、访问控制等功能，并提供外部接口允许第三方系统接入；
	
	

	
	
	
	支持服务编排：支持通过定制js脚本，完成服务的编排封装；
	
	

	
	
	
	支持数据库到API的转换发布能力，降低应用开发的用数难度，支撑应用快速创新，SQL->RESTful API
	
	

	
	
	
	提供API策略路由能力，支持根据不同的Header、Query来定制API接口的后端。支持API编排：支持通过脚本，完成服务的编排封装；
	
	

	
	
	
	支持秒级API流控，针对不同的业务等级、用户等级，可实施API级别的精细流控，保护集成业务的稳定运行
	
	

	
	
	
	API网关支持API生命周期管理：API生命周期管理支持从API设计、发布、授权、测试、监控全生命周期管理能力
	
	

	4
	LINUX操作系统软件
	基本功能需求
	满足在GNU通用公共许可证条件下提供Linux整套软件产品。不能按GNU通用公共许可证条件提供的软件组件，应具有合法的知识产权。
支持单路、四路等，最大支持32路服务器；最大逻辑CPU支持数量：x86-64/ARM：160(4096），最大物理内存支持64TB，最大虚拟内存支持128TB。
采用i18n（国际化）技术和标准；支持最新国家标准字符集GB18030-2005。
支持多核(Muti-core)和超线程(Hyperthreaded)CPU支持、VT技术支持、增强的SMP及NUMA支持、适用于不同应用环境的多种I/O调度方式、更强的网络负载能力；灵活的系统扩展能力。
支持数据文件、普通分区、系统分区的备份还原。
支持Intel x86/x86-64/ARM。
支持NVIDIA、ATI等主流显示卡。
支持业界成熟的虚拟化解决方案，如VMWare、KVM、Container等，兼容VMware ESXi 6、华为云平台FusionSphere。
支持使用LVS、haproxy、heartbeat等通用的高可用集群软件搭建大规模服务器集群，充分利用x86/x64服务器。
提供丰富的开发工具和完整的Linux开发环境，支持Java(包括OpenJDK/JVM、Oracle JDK/JVM、IBM JDK/JVM)、C/C++、Python、Perl、Shell脚本、Ruby、PHP等编程语言。
提供统一的用户管理和认证机制，支持PAM认证框架。
支持文件和目录的许可权限控制；支持加密文件系统；支持LSM 安全框架，支持SELINUX等机制。
提供日志系统，可记录和查询系统和应用的日志信息。
支持Iptables防火墙。
符合RFC2528、X.509标准的安全认证机制。
支持安全可信计算。
支持简洁易用的可视化操作环境。
提供全中文化的图形操作界面，支持定制安装、全部安装，支持快速安装等，支持多种安装方式，可采用光盘安装，U盘安装，网络安装，硬盘安装等。
提供系统配置图形化工具（网络配置、打印机配置、投影显示配置、桌面配置、声音配置、输入法设置、日期时间设置、用户权限设置、防火墙设置）。
	212
	套

	
	
	CPU支持
	支持ARM64架构，华为鲲鹏、飞腾等ARM64整机平台。
	
	

	
	
	产品标准符合
	符合GB18030-2005标准，产品研发过程符合CMMI5标准。
	
	

	
	
	文件系统
	最大单个文件：Ext3 2TB；Ext4 16TB；GFS2 100TB；XFS 100TB；最大文件系统：Ext3 16TB，Ext4 16TB（1ET）；GFS2 100TB；XFS 100TB；默认支持JFS、XFS、ReiserFS、EXT4、EXT3、FAT等
	
	

	
	
	输入法支持
	提供多种中文输入法支持。
	
	

	
	
	虚拟化支持
	支持KVM、Docker、LXC等虚拟化方式。
	
	

	
	
	存储支持
	内置支持快速块设备作为慢速块设备缓存以加速IO；
支持swap压缩以减少IO并提高性能；
支持FCoE、iSCSI；支持Ceph块设备。
支持IP-San、FC-SAN、NAS、NFS，以及LVM和多路径
	
	

	
	
	高可用性
	支持多种网卡Bonding，提高可用性；
	
	

	
	
	
	支持存储多路径并提供国际标准multipath驱动。
	
	

	
	
	常用应用
	默认提供apache、http、ftp、DNS、DHCP、NFS、Samba、LDAP等应用。
	
	

	
	
	中间件兼容性
	支持主流的应用中间件，包括Weblogic Server、WebSphere Application Server、Tomcat、东方通、中创、金蝶、海度等
	
	

	
	
	数据库兼容性
	兼容腾讯TDSQL、华为GaussDB、达梦 Dameng、人大金仓 KingbaseES、南大通用Gbase、金山云DragonBase数据库产品。
支持主流的数据库，包括：Oracle、IBM DB2、SYBASE、PostgreSQL、Mysql、Informix、MariaDB、人大金仓、达梦、神通、南大通用、引跑科技、HighGo DB、海迅等
	
	

	
	
	虚拟化云平台兼容
	兼容华为Fusionsphere、金山云、云宏CNware KV、安超ArcherOS、升腾威讯等虚拟化云平台软件。
	
	

	
	
	硬件兼容
	兼容国内外主流的服务器、存储等硬件产品，包括华为、长城、百信等。
	
	

	
	
	安全特性
	支持多策略融合的强制访问控制机制SELinux；
	
	

	
	
	
	支持IPtables防火墙；
	
	

	
	
	
	内置国密算法，支持基于国密算法的加解密应用。
	
	

	5
	关系数据库
	基本要求
	国产数据库品牌。支持国产操作系统、国产芯片。
	40
	套

	
	
	
	触发器支持语句执行前、执行后、行前、行后触发方式。支持 Insert、Update、Delete、DDL等触发事件。
并发访问处理能力：支持表锁和行锁级别的并发访问控制，提供良好的死锁处理机制；具有大规模并发处理能力。
OLTP/OLAP特性：提供联机交易处理（OLTP）能力，同时也具备数据仓库分析（OLAP）特性。
图形化SQL查询工具：提供图形化SQL查询工具，可连接异构数据库，包括Oracle、SQLServer、MYSQL、DB2、SYBASE、神通数据库等数据库。
支持执行计划的手动干预：支持执行计划的手动干预，支持Hint功能（单表Hint，多表Hint，命令行Hint）。
存储引擎：可同时支持表级的行存、列存和行列混合存储引擎，并支持三种存储引擎表的混合查询。
数据压缩存储算法：支持自适应数据压缩存储算法，压缩比可达1:10以上。
缓存并行排序：提供基于内、外存的两级缓存并行排序，以提升海量数据并行排序性能，满足单节点百亿行级数据排序需求。
连通常用数据库：数据库的数据抽取转换组件应提供创建和修改全局和作业级别数据库连接，支持连接神通数据库、ORACLE、MYSQL、SQLSERVER等常用数据库。
抽取转换组件输入功能：数据库的数据抽取转换组件应提供表输入、文本文件输入、Excel输入、XML获取数据、属性输入、数据网格、生成记录、获取子文件夹名称、获取文件名、获取文件行数、获取系统信息、获取表名称、随机产生值等数据输入算子。支持常用数据库作为输入数据源。
抽取转换组件输出功能：数据库的数据抽取转换组件应提供表输出、插入/更新、删除、更新、文本文件输出、插入或更新SQL输出到文件、SQL文件输出、Excel文件输出、XML输出、Properties输出等数据输出算子。支持常用数据库作为输出数据源。
抽取转换组件转换功能：数据库的数据抽取转换组件应提供值映射、去除重复记录、增加常量、增加序列、字段选择、拆分字段、分裂字段到多行、唯一行（HashSet）、字符串切割、字符串操作、排序记录、数字范围、替换字符串、添加XML、行扁平化、行转列、计算器、设置字段值、设置字段值常数等转换算子。
抽取转换组件流处理功能：数据库的数据抽取转换组件应提供过滤记录、空操作、检测流中最后一行等流处理算子。
抽取转换组件自定义脚本功能：数据库的数据抽取转换组件应提供改进的Java脚本、执行SQL脚本等自定义脚本执行算子。
抽取转换组件调用功能：数据库的数据抽取转换组件应提供数据库查询、数据库连接、调用DB存储过程等数据库调用算子。
抽取转换组件关联计算功能：数据库的数据抽取转换组件应提供合并记录、合并连接、排序合并、记录关联（笛卡尔输出）等数据记录关联计算算子。
抽取转换组件去重功能：数据库的数据抽取转换组件应提供联合更新/查询等数据去重转换算子。
抽取转换组件统计功能：数据库的数据抽取转换组件应提供分组、从结果获取记录、设置变量、获取变量、从以前的结果获取文件、复制文件名到结果等数据统计算子。
抽取转换组件批量加载功能：数据库的数据抽取转换组件应提供Oracle批量加载算子
抽取转换组件任务调度管理功能：数据库的数据抽取转换组件应支持任务流程调度，包括循环控制，时间触发控制，发送邮件等任务调度管理算子。
联机分析组件支持数据源：数据库联机分析组件应支持Oracle、DB2、SQL Server等主流数据库作为数据源，支持Oracle RAC作为数据源，支持MPP数据库作为数据源，支持Hive作为数据源。
联机分析组件提供向导式建模工具：数据库联机分析组件应提供友好的向导式建模工具，能快速定义维度和指标等语义层，将关系模型转换成业务用户可理解的多维业务模型。利用多维建模工具建立的多维模型可以一键发布到多维服务器。
联机分析组件多维可视化分析功能：数据库联机分析组件支持多维模型的多维可视化分析功能，包括OLAP导航（维度指标选择）、显示父成员、隐藏网格、压缩空行/列、交换坐标轴（行列转换）、按成员钻取、按位置钻取、钻取替代（上钻下钻）、钻取指标。
联机分析组件支持多维主题的图表联动分析：数据库联机分析组件支持多维主题的图表联动分析，在表格数据上进行上钻下钻时，图形数据产生联动变化。
联机分析组件支持直观展示多维数据：数据库联机分析组件提供饼图、柱状图、折线图等统计图形直观展示多维数据。
联机分析组件保存报表：数据库联机分析组件一个多维模型可以保存成多个不同的多维主题报表。
联机分析组件的二次加工和函数变换：数据库联机分析组件指标的二次加工和函数变换，可以形成原始指标中没有的新指标。
联机分析组件多种指标预警：数据库联机分析组件通过简单配置，可以实现颜色预警、箭头图标预警、红绿灯预警等多种指标预警效果
联机分析组件数据权限控制：数据库联机分析组件支持立方体内数据权限控制，确保同一多维报表，不同数据权限的人员看到的数据不一样。
联机分析组件数据缓存能力：数据库联机分析组件支持多维模型的分块报表数据缓存能力，能够通用分块缓存提升多维查询的性能。
联机分析组件多维模型：数据库联机分析组件支持多维模型数据访问标准接口xmla，支持多维数据查询标准语法MDX。
联机分析组件支持二次开发：数据库联机分析组件支持基于java语言进行二次开发。支持基于C#语言进行二次开发。
联机分析组件支持元数据管理：数据库联机分析组件提供多维模型的元数据管理功能，支持元数据的存储、备份、恢复等。
	
	

	
	
	
	数据库复制功能：支持数据库复制功能，支持同步、异步、一对一、一对多多种复制方式。支持数据库复制过程中，主服务器和备份服务器间冗余数据一致性检验。
读写分离高可用模式数据库集群：支持读写分离高可用模式数据库集群，可在线增加和删除节点；在数据库节点发生故障时，应用连接可自动切换到其它节点。
数据一致性：支持共享存储集群，支持事务处理，能够保证数据一致性。支持在线添加、删除节点，维护过程中无须停机。支持负载均衡。节点故障时，可以进行透明切换。
	
	

	
	
	
	物理备份：提供数据库物理备份功能，可以对数据库的备份操作进行参数配置，如备份对象，可以选择整个数据库、表空间或数据文件，备份模式，可以选择完全备份、增量备份或差异备份等。
物理恢复：提供数据库物理恢复功能，可提供系统故障恢复、完全介质故障恢复、网络故障恢复、基于表空间/文件组的介质故障恢复，可提供完全恢复模式和指定时间点恢复模式，可恢复到崩溃时间点数据或指定时间点数据。
表级物理备份恢复：提供表级物理备份恢复功能，能够实现表级物理页面导出，10GB原始数据物理备份和恢复时间均小于10秒。提供物理备份压缩功能，压缩比大于10:1。
表级逻辑备份恢复：提供表级逻辑备份恢复功能，支持导出成TextFile格式，支持指定列分隔符、行分隔符和转义字符。导出导入性能均大于50M/秒。
逻辑备份：数据库应具备逻辑备份功能，提供模式对象、表及其相关约束、数据索引等的逻辑备份。
	
	

	
	
	
	承诺数据库产品符合《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求GB/T20273-2006》第四级结构化保护级中安全功能、SSODB自身安全保护和SSODB设计和实现的相关要求，通过了公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检验。
承诺产品通过国家保密科技测评中心的《涉及国家秘密的信息系统安全数据库产品技术要求》。
	
	

	
	
	
	操作系统支持能力：至少支持银河麒麟、中标麒麟、普华、中科方德、凝思磐石等中的1个操作系统。
中间件支持能力：支持东方通TongWeb、金蝶Apusic、中创InforWeb等主流应用服务器中间件。
支持主流第三方数据处理工具：支持主流第三方数据处理工具(包含Informatica Powercenter、SPSS、PowerDesigner等)。
对x86及国产芯片的支持能力：支持主流x86及国产龙芯、飞腾、申威等CPU平台。
接口兼容能力：提供ODBC、JDBC、OLEDB、.Net Data Provider(NDP)、Oracle OCI兼容、QT（QODBC、QOCI）等开发接口，满足C、C++、JAVA、PHP、R、Python等语言开发需求。
字符集支持能力：支持UTF8、GB2312、GB18030等常用中文字符集，支持藏文、蒙文等少数民族字符集，支持ISO 8859西欧语言编码。
SQL92符合度：支持SQL92、SQL99、SQL2003、SQL2008标准，SQL92入门级标准符合度达到100%，SQL2003核心级标准符合度达到99%以上。
SQL脚本符合度：支持TPC-DS基准测试中99个SQL脚本，脚本执行通过率100%。
	
	

	
	
	
	对当前执行作业的维护：能够查看当前执行作业的加锁情况，能够自动分析作业间的锁等待链，并提供运行时诊断视图以便DBA进行锁等待分析。能够实现段（表、分区、索引、分区索引等）级细粒度缓存策略切换设定。
表级数据生命周期管理规划能力：提供表级数据生命周期管理规划能力，能够达到自动灵活配置物理层（文件分布）、逻辑层（分区分布）、业务层（存储周期、预分配策略）的生命周期管理能力。
动态诊断事件处理：能够在线进行动态诊断事件下发，对常用内存申请、磁盘IO访问等常用操作在线启动/停止诊断事件，启动诊断事件后自动生成该事件的诊断Trace信息
磁盘存储分配规划：支持按表空间进行磁盘存储分配规划，能够设定初始化大小、是否自动扩展、扩展大小、最大大小等信息，避免运维中长时运行产生磁盘碎片化问题产生。能够按段级指定表空间分配方案
支持数据节点内哈希、范围、列表、时间间隔分区类型，支持范围分区等常用类型；支持分区管理，分区表导入，分区创建，分区删除，分区truncate；支持全局分区索引和局部分区索引，支持创建索引时选择索引所在表空间，支持索引重组。
数据库自适应管理：支持数据库自适应管理，支持自动存储管理、自适应内存管理、自调优管理，支持内存自调优、存储自调优、执行计划自调优。
	
	

	
	
	
	精确查询秒级响应能力：集群需具备精确查询秒级响应能力，支持基于大数据智能索引的查询优化能力，能够达到集群单节点单表基于时间列（千亿级跨度）精确查询秒级响应。
多线程并发数据导入：支持多线程并发的数据导入方式，单节点数据导入速率可达到300GB/小时以上。
多线程并发数据导出：支持多线程并发的数据导出方式，单节点数据导出速率可达到300GB/小时以上。
表数据快速备份：提供表数据快速备份功能，单节点单线程备份性能达到700MB/秒以上。单节点10线程备份性能达到1500MB/秒。
表数据快速恢复：提供表数据快速恢复功能，单节点恢复性能达到90MB/秒以上。
联机交易处理：提供联机交易处理能力，能够通过TPC-C基准测试，测试数据规模达到18000仓库数以上，测试性能指标达到20万tpmC以上。
查询优化：支持多种查询优化策略和查询重写，支持大表关联查询优化、存储过程优化、基于代价的查询优化和基于规则的查询优化。支持多种多表联查优化，大表联查具备nestloop-Indexscan优化，HashJoin-Bloomfilter优化，mergejoin-Indexscan优化。
	
	

	
	
	
	存储对象：单个大对象的最大容量支持到4GB。数据表单表最大列数大于1500列。
数据迁移能力：支持从oracle、sqlserver、mysql、神通等关系数据库中迁移数据库对象；支持导入CSV、XML、SQL等数据文件。支持图形化迁移模式和命令行迁移模式。
存储过程：支持存储过程、函数、触发器、匿名块；支持对存储过程的调试。
隔离级别：支持四种隔离级别，支持事务的ACID特性。
支持全文检索功能：支持全文检索功能，支持对中文、英文进行分词检索，并支持多种查询，包括：布尔查询、字段查询、通配符查询、相似度查询、模糊查询、邻近查询、范围查询等。支持对DOC、PDF等文档格式进行全文检索，支持全文索引的增量更新。
多种数据类型支持：提供多种数据类型支持，至少包括：字符串类型、位串类型、精确数值类型、布尔型、近似数值类型、日期类型、时间间隔类型、二进制大对象、字符型大对象、XML数据类型等。支持自定义数据类型。
提供多种内置函数：提供多种的内置函数，至少包括：数值函数、分析函数、字符函数、类型转换函数、日期时间函数、聚合函数、散列函数、大对象函数、XML处理函数等，可以根据用户的实际需要定制特殊的函数。支持数值运算、比较运算、逻辑运算、字串拼接、类型强转等常用操作符。
支持视图和物化视图：支持视图和物化视图。供自动和手动两种机制来保证物化视图和基表数据库的一致性，并提供快速刷新或者完全刷新两种物化视图更新方式。当基表更新时，可指定刷新方式或者由数据库自动选择最优的刷新方式。
支持多种类型索引：支持多种类型索引，包括B-Tree索引、位图索引、函数索引、分区索引、Hash索引、反向索引、全文索引、字符串检索索引等，并支持在线重建索引。
	
	

	
	
	
	联合分析能力：为满足审计业务中跨行业、领域、地域的联合查询分析需求，要求企业版数据库之间或企业版数据库与并行计算数据仓库软件之间提供联合分析能力。
联合查询能力：支持全文索引表与普通表的关联查询功能，能够通过文本统计技术，实现结构化和半结构化数据联合查询。
快速即席查询能力：对万亿行级精确快速查询秒级响应。
可靠性要求：为满足审计高可用业务要求，数据库产品可靠性要求达到99.999%，MTTR（平均故障修复时间）小于2.5分钟，MTBF（平均故障间隔时间）大于4500小时。
	
	

	
	
	
	具备数据存储、访问控制、身份鉴别、安全审计和数据备份恢复等功能。产品部署在服务器，以后台服务形式运行，数据库管理员及用户在管理主机上通过图形化管理工具或命令行工具，可实现对数据对象（表、视图、约束、索引、触发器、存储过程等）的配置管理。开发人员可通过标准化数据库访问接口，开发基于数据库的应用系统和软件产品。
	
	

	
	
	
	支持表级的行存、列存和行列混合存储引擎，并支持三种存储引擎表的混合查询，支持自适应数据压缩存储，压缩比可达10:1以上。
	
	

	
	
	
	支持Informatica Powercenter、SPSS、PowerDesigner等主流第三方数据处理工具。提供Spark RDD、kafka等主流大数据平台技术集成接口。
	
	

	
	
	
	提供表数据快速备份功能，单节点单线程备份性能达到700MB/秒以上。提供表数据快速恢复功能，单节点恢复性能达到90MB/秒以上。
	
	

	
	
	
	具备高性能处理能力，单机数据库事务处理能力TPMC值能达到130万；提供基于内、外存的两级缓存并行排序，以提升海量数据并行排序性能；支持多种查询优化策略和查询重写，支持大表关联查询优化、存储过程优化、基于代价的查询优化和基于规则的查询优化。
	
	

	
	
	
	支持非共享存储集群，具有分布式并行计算能力，集群支持PB级数据存储和管理，提供单集群存储规模不低于8PB、600节点以上。
	
	

	
	
	
	支持数据库表级复制功能。支持数据库复制过程中，主服务器和备份服务器间冗余数据一致性检验。支持一对一、一对多、级联复制功能，支持同步和异步复制。
	
	

	
	
	
	支持按表空间进行磁盘存储分配规划，能够设定初始化大小、是否自动扩展、扩展大小、最大大小等信息，避免运维中长时运行产生磁盘碎片化问题产生。
	
	

	
	
	
	支持数据库自适应管理，支持自动存储管理、自适应内存管理、自调优管理，支持内存自调优、存储自调优、执行计划自调优。
	
	

	
	
	
	支持对敏感数据实现物理隔离或逻辑隔离。支持库级、表级的数据加密功能。支持表级、行级、列级的强制访问控制功能。
	
	

	
	
	
	支持7X24不间断的运行处理，数据库产品可靠性要求达到99.999%，MTTR（平均故障修复时间）小于2.5分钟，MTBF（平均故障间隔时间）大于4500小时。
	
	

	
	
	
	支持多种缓存机制，支持数据缓冲区、日志缓冲区、支持查询计划缓存、支持结果集缓存。支持闪回查询，支持查询过去某个时间点的数据。
	
	

	
	
	
	支持多线程并发的数据导入导出方式，单节点数据导入导出速率可达到300GB/小时以上。
	
	

	
	
	
	支持共享存储的负载均衡集群，支持ACTIVE-ACTIVE双活模式。支持负载均衡。节点故障时，可以进行自动切换。
	
	

	
	
	
	支持对用户优先级别的控制，可实现高优先级的用户执行的语句优级执行。
	
	

	
	
	
	支持自定义加载策略实现数据异步加载。能够满足数据合并和批量化要求。
	
	

	6
	应用中间件软件
	总体要求
	根据国家有关部门相关政策、本系统建设的技术需求以及信息安全性要求，中间件产品应具有自主知识产权（权利取得方式为原始取得）。
支持国际工业标准规范，支持并通过Java EE5.0、Java EE6.0认证，并获得Oracle公司Java EE平台授权许可。
Java EE应用服务器厂商应具有良好的产品规划和先进技术跟踪能力。
必须支持主流的WINDOWS、UNIX、LINUX等操作平台，以及支持国产操作系统。
支持多种主流数据库系统，包括Oracle、Sybase、DB2、MS SQL SERVER、MySQL等，并对数据库的访问效率提供优化。支持国产数据库，如达梦、人大金仓、神通等。
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	遵循国际标准，必须通过Java EE 5、6、7、8四个标准规范的官方兼容认证。
	
	

	
	
	
	产品厂商获得Java EE平台授权许可。
	
	

	
	
	
	产品应具备良好的生态环境适应能力，支持多种主流国产操作系统，如中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、深度等；支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、南大通用等。
	
	

	
	
	功能要求
	提供完整的Web容器、EJB容器、EJB实例池、JDBC连接池和Web Service支持。
支持多服务器群集部署、负载均衡、组件级的失效即时恢复（Fail Over）。支持Web层的集群和EJB集群。
支持热部署、远程部署等多种部署方式。
支持Web Server功能
支持主流的HTTP Server
支持异构集群
提供高可用性，不依赖固定HA软件，支持Web Server的双机状况监控与备份，避免均衡负载器的单点故障；Java EE应用服务器异常退出时，能自动重启，以提供自恢复能力。
提供独立的会话管理器，集群情况下必须支持Session级故障恢复，支持会话亲和会话迁移。
支持序列化和非序列化对象的会话复制。
支持同一个应用的多个版本可以同时对外提供服务，能够运行时动态加载新版本应用，支持业务系统新旧版本的动态切换。
提供JMS集成服务，支持将IBM MQ、TongLINK/Q等其他第三方消息中间件作为消息服务代理。
支持主流Web Service框架，例如axis2、cxf、metro。管理控制台提供Web Service测试与管理功能。
支持优化的JDBC连接池，支持连接池自动回收泄露连接、自动检查数据库连接有效性、JDBC语句缓存、数据库驱动的动态加载。
具有对中文的优秀支持能力，如当页面中的超链接URL中包含中文、重定向到中文文件名的JSP时不能够出现页面错误或乱码。
	
	

	
	
	集群要求
	支持集群部署，提供集群管理工具，内置支持国密算法（SM2/3/4）的负载均衡模块。无需第三方HA软件，即可实现负载均衡模块的双机状况监控与备份切换，避免单点故障。支持智能集群功能，根据设定的阈值，自动控制集群的扩容和收缩，无需人工操作，合理利用计算资源。
	
	

	
	
	安全性要求
	软件自身应避免存在安全漏洞威胁，并通过专业测评机构的渗透测试。
基于JAAS架构，实现基于容器的安全策略，支持单点登录。
提供安全机制，能保证数据传递的安全性；支持JSSE，提供单向的和双向的SSL配置方式，兼容want认证方式。
提供访问过滤配置功能，能够拒绝某IP或IP段的机器访问Web应用，达到防攻击效果。
防止httponly攻击，提高cookie安全性。支持禁用不安全的trace方法、支持X-Frame-Options 属性设置防止页面被Frame。
提供防止DDos攻击功能。
	
	

	
	
	管理性要求
	内置APM工具，可以针对性能问题进行代码定位，提供线程剖析功能，迅速定位问题。
	
	

	
	
	
	内置类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并能自动生成冲突检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题
	
	

	
	
	
	提供对监控项（如方法的执行耗时、线程数等）的阈值配置，一旦到达阈值则系统自动进行预警记录；支持自定义监控规则表达式，能够对节点上运行的类、方法进行监控。
	
	

	
	
	
	内置线程跟踪功能和杀线程工具，支持监控节点的实时线程执行情况，对于超时的hung线程，运维人员可停止该线程，防止资源被无效占用。
	
	

	
	
	
	必须具备标准的B/S模式管理控制台，可对远程的应用服务器环境进行应用部署、管理维护和监控。
支持集群的集中管理，包括：资源管理（如：JDBC数据源）、实例管理（如：集中部署、启停、状态监控等），集中监控（资源、实例）等。
提供快照功能，用于在出现故障时对其进行诊断和隔离。
产品提供灵活的日志配置功能，日志轮转至少支持按文件大小和按时间间隔两种方式。提供基于浏览器方式的日志查看功能。
支持与Eclipse开发工具协同工作，并能提供集成插件。
提供类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，方便快速定位和解决应用类加载问题。
支持在管理控制台页面上配置JVM参数，无需手工修改启动脚本，就可以完成增加和修改启动应用服务器的参数。
支持应用服务器命令行本地扩展，自动修改端口号，保证扩展节点除端口修改，其他配置一致。
提供应用迁移工具，通过使用迁移工具，可以从其他应用服务器部署到指定应用服务器上。
	
	

	7
	对象存储
	基本要求
	提供管理存储桶模块，主要提供创建存储桶，删除存储桶，查询存储桶。
提供操作对象的模块，主要提供对对象的上传，下载，删除，追加，创建目录，删除目录，设置权限，删除权限。
提供系统用户相关操作的模块，主要提供对用户的创建，删除，修改，查询。
管理对象存储系统中使用频率最高的用户信息和存储桶信息。
将垃圾表中的对象信息和存储桶信息对应的相关数据进行删除操作，并根据存储桶中对应数据表中删除的数据量来判断，哪个数据表需要执行hbase的压缩操作，对存储空间进行回收。
提供 对象（文件）生命周期管理来管理对象。可以为某个存储桶定义生命周期配置，来为该存储桶的对象定义各种规则。用户可以对存储桶配置，删除，修改生命周期。
通过用户表和ACL标志位来实现对存储桶及对象的权限访问控制。
提供rest接口外，还提供java版本的sdk，第三方java应用程序可以通过调用sdk来访问对象存储系统。
为了方便管理对象存储系统，系统提供了基于浏览器的Web管理端，来向用户提供管理用户，管理存储桶，管理对象等操作。
数据冗余，保证数据不丢失。
提供用户级别资源隔离机制，保证数据安全。
数据传输对称加密，避免数据被窃取。
提供RESTful API、SDK 开发包。
不限文件数量和大小，根据所需存储量无限扩展存储空间，解决传统硬件存储扩容问题。
支持流式写入和读出。
支持数据生命周期管理。可自定义将到期数据批量删除或者转入到低成本的归档服务。
对象内容可扩展，对日志，监控视频数据以数据流形式扩展。
系统存储容量在线无限扩展，解决传统硬件存储扩容问题
	1
	套

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	支持流式写入和读出，特别适合视频、文档、图片等大文件的边写边读业务场景。
	
	

	
	
	
	支持数据生命周期管理，您可以自定义将到期数据批量删除或者转入到低成本的归档服务。
	
	

	
	
	
	所有对外接口提供支持S3标准的 restfull接口，提供标准的RESTful API S3接口、SDK包。
	
	

	
	
	
	支持断点续传，对文件上传，下载支持断点续传。
	
	

	
	
	
	支持多租户，用户间数据隔离互不影响，按用户划分存储空间。
	
	

	
	
	可靠性
	不停服务在线扩展，不影响对外服务；
	
	

	
	
	
	存储数据自动多重冗余备份；
	
	

	
	
	安全性
	数据访问控制粒度到对象级别；
	
	

	
	
	
	多级分权限管理，使您在团队协作中依旧保持数据不泄露，不被篡改。
	
	

	
	
	扩展性
	不限文件数量和大小。可以根据所需存储量，在不停服务器在线无限扩展存储空间，解决了传统硬件存储扩容问题。
	
	

	
	
	高可用性
	支持集群方式部署，各节点对等不存在单点故障，支持负载均衡，服务可用性不低于99.9%，数据自动多重冗余备份。
	
	

	
	
	国产化支持
	支持国产龙芯、飞腾、鲲鹏等芯片，支持国产麒麟、统信的操作系统，元数据支持国产数据库，支持东方通TongWeb、金蝶Apusic、中创InforWeb等web中间件。
	
	

	8
	RA系统软件
	RA系统
	兼容性要求
	要保证能够与审计署现有CA系统兼容。
	1
	套

	
	
	
	
	与审计署审计业务系统兼容，实现用户身份认证。
	
	

	
	
	
	性能要求
	系统的证书下载能力≥50次/秒。
	
	

	
	
	
	基本要求
	支持2048位以上RSA密钥算法、SM2密钥算法；
	
	

	
	
	
	
	系统主要负责对用户身份进行审核，决定批准或否决用户的证书申请，也可以有权批准证书废止；
	
	

	
	
	
	
	系统采用B/S结构，系统终端界面使用通用浏览器；
	
	

	
	
	
	
	具备多级权限管理功能；
	
	

	
	
	
	
	拥有完善的管理手段和管理界面；
	
	

	
	
	
	
	证书的审核支持自动、手动两种模式；
	
	

	
	
	
	
	支持批量申请、批量制证；
	
	

	
	
	
	
	提供证书申请、作废、更新、查询和下载等功能；
	
	

	
	
	
	
	系统日志查询、分析、审计；
	
	

	
	
	
	
	系统支持划分多个层次的管理域，每个域管理该区域内的证书用户，每个域可以设置相应的管理员；
	
	

	
	
	
	
	系统中的审计业务和其他业务要实现严格的分权管理，审计业务的管理员和其他业务管理员分别由不同的人员担任，两个管理员的产生过程相互独立
	
	

	
	
	
	算法要求
	支持国密SM2、SM3、SM4算法
	
	

	
	
	
	兼容性要求
	能够实现在线证书更新等证书业务服务。
	
	

	
	
	
	基本要求
	实时接受用户在线提交的证书申请；
	
	

	
	
	
	
	自动判断验证业务系统用户申请时所凭借的信息；
	
	

	
	
	
	
	与注册审核系统交互实现将提交业务系统用户证书申请信息；
	
	

	
	
	
	
	实现将管理中心签发后的数据及结果情况返给用户，自动签发证书到用户指定的存储介质中；
	
	

	
	
	
	
	支持根据用户申请证书时可选择的申请证书的存储介质类型；
	
	

	
	
	
	
	支持将文件类证书自动下载安装到用户终端中，无需用户手工操作；
	
	

	
	
	
	
	支持将证书制作到统一配发的证书存储介质USB Key中；
	
	

	
	
	
	
	在线服务系统与RA系统之间的通讯均采用安全加密通讯，确保系统间信息交互的安全。
	
	

	
	
	
	
	提供证书的申请、审核、签发、废止、更新、审计、归档、备份以及密钥管理、LDAP、OCSP发布等功能；
系统基于客户端/服务器方式，采用SSL协议，建立高强度加密通道，以保证通讯中数据安全；
提供网上申请功能，以供在线申请证书；
系统操作按角色分配，不同的角色拥有不同的权限，防止越权操作；
提供管理控制台，方便配置并管理系统，实时监控系统状态；
完备的详尽的操作日志，以备日后查询；
具有强大的处理能力，很好的开放性、实用性和可扩展性；
提供完善的图形化用户界面，具有易操作性、易维护性和易升级性。
	
	

	9
	杀毒软件
	环境要求
	控制中心：支持中标麒麟服务器（龙芯、鲲鹏920）、银河麒麟服务器（飞腾FT1500A、FT2000+）
	240
	套

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	客户端：支持中标麒麟（龙芯、鲲鹏920）、银河麒麟（飞腾FT1500A、FT2000+）
	
	

	
	
	基本功能要求
	查毒性能、防御能力等达到公安部一级品认证标准。
支持不限级的系统管理中心部署，并支持各级管理中心进行的统一升级和统一管理。
管理控制中心能对所有客户端进行集中的管理和远程控制，可以通过控制台直接给客户端发送命令，诸如强制客户端启动、停止、立即杀毒、立即升级、定时杀毒和升级等。
具备权限管理能力，能够防止客户端在未经管理员允许的情况下修改策略、关闭和卸载。对任意策略都具备分项授权功能，如管理控制中心可控制客户端是否具备修改扫描、监控、升级等策略的权限。
具备权限管理能力，能够防止客户端在未经管理员允许的情况下修改策略、关闭和卸载。对任意策略都具备分项授权功能，如管理控制中心可控制客户端是否具备修改扫描、监控、升级等策略的权限。
可对备份区、隔离区的文件进行有效管理。
支持分组管理，管理员在控制台上可以按照自己的需要对所有的网络终端结点进行任意分组。支持批量建组，支持多级分组管理。根据分组，对某个组中成员进行特别管理，包括设置客户端密码、实时监控客户端配置、统一刷新客户端状态、统一发送广播、查询历史记录等。不同组可以执行不同的防（杀）病毒策略。
网络管理支持基于强制策略的分级管理模式，系统管理中心可以管理分控中心和分控中心下面的每一个客户端，实现大型网络的分层次的管理。集中管理支持多级（至少三级以上）系统管理中心部署，各级可分别设置不同管理权限，并支持各级管理中心进行统一升级，统一管理。
允许管理员通过中心控制台，集中地实现全网范围内防（杀）病毒策略的定制、分发和执行。
支持多种病毒报警方式，包括发送到管理控制台、声音报警、发送邮件(SMTP)、发送SNMP陷阱(SNMP Trap)、显示消息框(Message)、保存NT事件日志(NT Log)、报告给上级中心和SysLog日志报警，同时，用户可自订制报警方式。
具备权限管理能力，能够防止客户端在未经管理员允许的情况下修改策略、关闭和卸载。对任意策略都具备分项授权功能，如管理控制中心可控制客户端是否具备修改扫描、监控、升级等策略的权限。
主动发现和自动发现客户端功能 ，无论哪一种方式客户端均可快速的加入服务端的管理组织之内，接受服务端的管理。
授权文件支持自动或手动下发机制。管理服务器支持收集网络中尚未激活或授权过期的计算机，并进行授权信息的下发。
支持管理架构BS/CS。
支持可以独立部署一个或多个升级服务器；
支持多个服务器间支持自动平衡网络压力；
支持多个服务器间支持树形级联升级，实现下一级服务从上级服务器升级；
支持手动更新升级服务器内容，并以升级服务自身的内容为基础，制作定制安装包；
支持上传第三方软件包，方便分发给其他人下载使用；
可同时配置多个升级源。允许自动匹配可用的多个升级地址升级；
支持上传离线升级包、手动升级、自动升级、客户端游离到外网升级，并且可配置升级网络代理；
病毒库支持智能增量升级模式；
支持服务器升级新版本完成自动立即通知客户端升级；
支持大型网络环境升级减压、错峰的随机延迟升级。
用户界面友好，安装、配置、使用、管理方便。
	
	

	
	
	授权要求
	此次包含240点客户端授权，包含Windows、Linux终端授权（≥一年）
	
	

	
	
	部署要求
	支持单机、网络、离线三种工作模式；
	
	

	
	
	
	支持跨平台统一管理，控制中心可统一接入管理网络中的WINDOWS系统终端防病毒、类LINUX系统终端防病毒、国产通用终端（AK）、国产专用终端防病毒（ZYJ）；
	
	

	
	
	
	控制中心支持多级级联部署，并支持病毒查杀日志上报；支持病毒库从上级升级；
	
	

	
	
	安全监测
	支持展示全网已部署终端数、在线率、运行天数、待处理任务。
	
	

	
	
	
	支持展示服务器性能数据，并支持自动刷新，包括：CPU，内存，系统盘占用，网络流量等不少于6种。
	
	

	
	
	
	支持查看全网资产的情况，包括计算机名、IP地址、MAC地址等不少于5种信息
	
	

	
	
	系统管理
	可以设置服务器访问的白名单IP地址段，只有在白名单范围内的IP可以访问控制中心，增强安全性
	
	

	
	
	
	支持对指定范围的终端下发升级主程序和升级病毒库任务，支持查看终端版本分布饼状图
	
	

	
	
	策略管理
	支持防退出密码保护和防卸载密码保护，支持静态密码和动态密码。
	
	

	
	
	
	支持上报国产终端设备的使用状态，便于分析终端使用是否满足真替真用的政策要求。
	
	

	
	
	终端管理
	支持通过分组或条件筛选对指定范围的终端下发快速扫描、全盘扫描等不少于4种扫描任务。
	
	

	
	
	
	支持查看全网或特定分组内终端的安全情况，包括计算机名、IP地址、病毒数、病毒库更新时间；支持通过自定义标签、终端类型、操作系统等不少于8个条件的与/或组合进行终端筛选。
	
	

	
	
	终端日志
	支持终端病毒分析趋势分析和统计，包含病毒查杀趋势、病毒种类占比等不少于4种方式；支持报表导出；
	
	

	
	
	
	支持病毒日志详情中按病毒名搜索，便于追查网内是否已有外部安全事件暴露的病毒；
	
	

	
	
	基本防护
	支持用户自定义可信应用功能，用户可以按照自己需求，设置指定的应用程序文件为可信程序文件白名单。
	
	

	
	
	
	支持恶意代码清除功能，修复感染型样本，原文件不删除。
	
	

	
	
	
	支持压缩包查杀功能，支持多种解压缩格式，至少涵盖3种类型。
	
	

	
	
	
	支持客户端直连接入私有云安全控制中心进行云查杀
	
	

	
	
	
	支持通过控制中心对指定病毒文件进行全网追查，可迅速评估病毒感染的范围、追查病毒的最初来源和传播路径，实现病毒可审计、 可回溯，并可在管理中心远程清除全网终端上的该病毒文件。
	
	

	
	
	安全策略
	发现病毒时处理方式可选择杀毒软件自动处理病毒，并将原始文件隔离备份，也可选择用户选择处理，由终端用户选择处理；
	
	

	
	
	
	支持客户端杀毒软件防非授权退出和软件自保护，可以做到防止用户私自退出安全防护，防止用户或第三方软件对安全防护软件的强退破坏；
	
	

	
	
	
	支持在策略中定义多个定时查杀任务；
	
	

	
	
	安全审计
	监控系统开机、登录、注销、关机事件，可以设置监控非工作时段的开机事件，形成审计日志。
	
	

	
	
	
	支持监控系统打印操作，包括计算机信息、打印机名称、打印机类型等不少于6种类型。
	
	

	
	
	
	支持监控针对终端的ARP攻击扫描行为，形成审计日志。
	
	

	
	
	外设管控
	支持对USB、串口、并口、1394、PCMIA接口权限控制
	
	

	
	
	
	支持对终端USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机等不少于8种类型外设的使用进行权限控制
	
	

	10
	目录服务软件
	基础要求
	支持LDAP V2、V3标准，轻型目录访问协议（V3）；
	1
	套

	
	
	
	提供基于Java和C的API接口，具备良好的二次开发能力和整合能力，跟其他应用系统结合。
	
	

	
	
	
	属性语法定义（V3）；
	
	

	
	
	
	分辨名的UTF-8字符串表示（V3）
	
	

	
	
	
	LDAP查询过滤器的字符串表示
	
	

	
	
	
	LDAP URL格式
	
	

	
	
	
	在LDAP V3中使用的X.500用户Schema汇总
	
	

	
	
	
	支持PKI相关标准，支持X509V3标准，特别是RFC2459、RFC2587及RFC3280；
	
	

	
	
	
	支持标准的LDIF格式。
	
	

	
	
	兼容性要求
	支持审计RA系统连接使用。
	
	

	
	
	扩展性
	支持数据复制与引用机制；
	
	

	
	
	
	支持主从结构，支持一主多从的部署方式；
	
	

	
	
	
	支持自定义模式，用户可以根据需要定义自己的数据类型。
	
	

	
	
	可用性
	系统需要结构清晰、布置容易，提供良好、易用的人机界面，易于维护与管理；
	
	

	
	
	
	系统应提供基于Java和C的API接口，具备良好的二次开发能力和整合能力。
	
	

	
	
	性能
	精确查询（200万条目）：单线程响应速度≤1ms，50线程响应速度≤20ms；
	
	

	
	
	
	模糊查询（200万条目）：单线程响应速度≤130ms，50线程响应速度≤300ms；
	
	

	
	
	
	200万条目：≥ 2500次/秒（50线程精确查询）。
	
	

	
	
	授权许可
	提供≥2000用户数许可。
	
	

	11
	消息中间件软件
	总体要求
	★必须是符合国家消息中间件标准规范，具有完全自主知识产权
	2
	套

	
	
	
	支持国产芯片，如飞腾、龙芯、申威、兆芯等。
	
	

	
	
	
	应用编程接口（API）支持各种运行平台，并且在各平台上的API接口一致。如HP-UX、IBM AIX、SUN SOLARIS、WINDOWS系列等；支持64位操作系统；
	
	

	
	
	
	支持多种通讯链路和网络环境方式，如以太网、DDN、X.25、FR、拨号线、卫星网络、微波、无线等。 同时具有良好的扩展性，支持树型和网状网络拓扑结构环境。
	
	

	
	
	
	为保证数据信息传输处理的高效率，消息中间件产品内核必须基于高效的C/C++语言实现。
	
	

	
	
	技术与功能要求
	必须支持消息可靠传输、持久化存储以及断点续传。
	
	

	
	
	
	支持消息的点对点传输，以及消息的订阅发布。
	
	

	
	
	
	支持路由及备份路由功能。
	
	

	
	
	
	支持主机双网卡，支持在数据传输时绑定IP地址。
	
	

	
	
	
	全面支持JMS1.1标准，可以使用JMS接口传输文件。
	
	

	
	
	
	提供本地队列、发送队列、远程队列、集群队列，物理队列、逻辑队列等多种队列和队列的分组管理机制，有利于队列和消息的管理维护。
	
	

	
	
	
	支持传输优先级管理。
	
	

	
	
	
	支持消息的自动压缩和解压缩处理。
	
	

	
	
	
	必须支持数据包和文件两种消息的类型。并支持大数据包、大文件（大于4GB）的传输。支持仅通过文件路径名直接进行文件传输，不需要应用程序再进行文件分解等其他附加操作处理。
	
	

	
	
	
	必须支持服务节点的集群，保证业务量增加时，通过集群共同承担服务处理工作。集群应支持多种模式，包括线路备份、静态负载均衡、动态负载均衡、路由分发。
	
	

	
	
	
	支持消息生命周期管理。可以设定消息生命周期，及时清除失效消息，防止失效消息占用资源。
	
	

	
	
	
	逻辑队列中包含支持虚拟队列，并且支持多个虚拟队列对应相同的物理本地队列，在不增加物理资源消耗的基础上适应更多的业务逻辑。
	
	

	
	
	传输管理要求
	支持动态IP功能，点对点传输数据时，其中一个节点IP动态修改，数据仍可传输。
	
	

	
	
	
	支持消息接收处理应用程序的智能调度，当队列有消息时，动态启动应用程序接收消息。
	
	

	
	
	安全性要求
	支持SSL通道加密，实现数据在传输过程中的私密性，提供多种加密算法供选择，支持国密算法（SM2/SM3/SM4）。
	
	

	
	
	
	支持客户端的认证与合法性检查。
	
	

	
	
	
	支持配置信息加密功能，节点上的配置文件能够以密文方式保存，以防止非法篡改。
	
	

	
	
	
	支持黑名单或白名单控制。对于JMS客户端连接，可以限制哪些IP地址不可以或可以访问服务器，对于可访问本节点的IP，能够限制并发访问的连接数。
	
	

	
	
	开发支持
	支持C、C++、C#、JAVA等开发语言接口和PB、VB、VC、Delphi 等开发工具。
	
	

	
	
	
	支持作为Websphere、Weblogic、TongWeb、Jboss、Glassfish等主流J2EE 应用服务器的外置JMS扩展服务器。
	
	

	
	
	管理性要求
	提供B/S的统一管理中心。用户通过浏览器登录管理中心，就可以对全网中所有的节点进行集中的配置、管理、监控，能够远程对节点进行启停控制。
	
	

	
	
	
	支持对节点的分组管理。当网络中传输节点众多时，能够将节点按照不同的组别进行分类管理，提高系统运维的易用性。
	
	

	
	
	
	支持对节点上发送、接收消息数的成功、失败统计，以衡量节点传输状况。
	
	

	
	
	
	支持事件功能。事件提供了对关心的异常和系统状态的处理。如消息事件、连接事件、应用事件等等。
	
	


[bookmark: _Toc58246313][bookmark: _Toc55397022]（六）专用软件选型
专用软件建设主要包括：地理信息库软件、网盘服务软件、电子签章软件、报表软件等。详细建设内容清单如下表：
	序号
	货物名称
	指标项
	需求条款（参数要求）
	数量
	单位

	1
	[bookmark: _Hlk110959866]地理信息库软件
	技术总览
	GIS软件要求支持来自多种数据源的数据，支持多种不同格式源数据的转入转出：如CAD的DWG、DXF、DGN等数据格式；可以导入E00、MIF、TAB等GIS数据格式；支持国家《地球空间数据交换格式》.VCT；支持多种影像数据格式，如MrSID、TIF、BMP、JPG，以及影像压缩格式ECW、SIT等
	1
	套

	
	
	操作系统
	支持Windows操作系统（x64）；支持Linux操作系统(x64)，包括:中标麒麟操作系统服务器版；支持Linux操作系统(aarch64)，包括：中标麒麟 、银河麒麟等；支持国产中间件，包括：金蝶、东方通 TongWeb等。
	
	

	
	
	地图服务
	提供了地图的访问、查询功能，图层控制、地图浏览（全幅显示，平移等）、地图空间与属性查询、获取跟踪层、地图坐标系统转换、地图量算、图例输出、清除缓存等功能。
	
	

	
	
	数据服务
	支持多种关系型数据库管理矢量数据、栅格数据，包括：微软 SQL Server 2008/2012/2016（仅Windows平台支持）、甲骨文 Oracle 9i/10g/11g/12c、甲骨文 Oracle Spatial 9i/10g/11g（支持点、线、面、文本、栅格、影像和纯属性数据集）、达梦数据库V8、人大金仓 KingbaseES V6/V7（仅Windows平台支持）及10.5版本、PostgreSQL 8.3及以上版本、MySQL 5.6.16及以上版本（仅64位版本支持）、通用影像格式，如BMP，JPG，TIFF等。
	
	

	
	
	
	提供了数据的获取和编辑功能，用户可以通过该服务对空间数据进行位置的编辑、属性的修改、删除某些废除的空间地物、添加新增的空间地物等。
	
	

	
	
	服务类型
	支持发布地图服务，提供地图相关的功能，包括地图浏览、缩放、查询、鹰眼、动态投影、图层管理等；地图服务支持for webgl、for JavaScript等表述，以及以超图云、天地图的在线地图为底图进行浏览.
	
	

	
	
	
	支持服务器端的地图服务和数据服务的聚合，聚合后的服务可作为一个服务对外提供访问。
	
	

	
	
	客户端
	支持丰富的Web端，包括：支持二三维web开发API，包括for Leaflet、for OpenLayers、for MapboxGL
	
	

	
	
	GIS空间分析
	支持发布空间分析服务，提供对空间要素和数据的分析功能，包括对数据集和几何对象的缓冲区分析、叠加分析、表面分析、插值分析等。支持三维空间分析功能。支持拓扑分析、空间量算分析、网络分析等。
	
	

	
	
	数据查询服务
	提供包括数据集ID查询服务类、数据集几何查询服务类、数据集缓冲区查询服务类、数据集 SQL 查询服务、数据集编辑服务类。
	
	

	
	
	数据处理
	支持点、线、面、文本等简单的空间对象及多点、多线、湖中岛等复杂数据模型。能够直接打开中科遥感实时影像服务，无缝浏览全中国高分1号影像，以及PL（Planet Labs）影像。Web数据源中支持打开REST全球浅色系和深色系基础地形图。支持拖拽方式打开CSV、Excel文件。支持GeoJson、SimpleJson矢量数据的转入与转出操作。支持将选中的几何对象 导出为GeoJson、WKT串、SimpleJson等文件。
	
	

	
	
	GIS服务接口
	对于常用的GIS（地图服务、数据服务、分析服务等）提供符合标准的 GIS服务接口（包括REST服务、SOAP服务、OGC服务（WMS、WFS、WCS、WPS等）、KML服务、GeoRSS服务）用户通过对这些服务接口的调用，使用其提供的功能。
	
	

	
	
	专题图服务
	提供包括单值专题图、范围分段专题图、标签专题图、点密度专题图、等级符号专题图、统计专题图
	
	

	
	
	网络分析功能
	提供最近设施分析服务类、最佳路径分析服务类、服务区分析服务类、选址分区分析服务类、旅行商分析服务类、多旅行商分析服务类、耗费矩阵分析服务类。
	
	

	
	
	统计图表
	提供丰富的图表可视化工具，基于属性数据快速统计，可以很方便的进行数据挖掘，可保存输出，可跟地图进行交互、联动。
	
	

	
	
	开发接口
	可通过对GIS功能服务和数据服务的二次开发，添加自己的业务逻辑，定制出满足某一行业领域特定的空间服务。
	
	

	
	
	
	提供即拿即用的Web服务，包括REST服务、SOAP服务、WMS、WFS、WCS、KML、GeoRSS等服务，满足用户快速构建应用系统。
	
	

	
	
	服务接口发布
	提供GIS数据和功能以服务的形式进行发布共享的功能。支持多种规范的服务类型，包括REST服务、SOAP服务、WMS、WFS、WCS、KML等多种服务类型。
	
	

	2
	电子签章软件
	电子签章系统服务器软件
	系统要求
	★采取集中式部署，多级管理方式，提供不少于100个签章授权
	1
	套

	
	
	
	
	★B/S架构，跨平台支持，支持Windows server2003及以上（32位与64位同时支持）、Linux操作系统，支持MS SQL Server2000/2005/2008和MYSQL等；支持 Tomcat、WebLogic、WebSphere、Jboss等WEB应用环境，支持主流多浏览器应用，包括微软IE、Google Chrome、Firefox浏览器软件（32位与64位同时支持），支持Key、加密设备对数据集中加密；
	
	

	
	
	
	
	★电子签章系统产品必须支持国密SM2加密算法，必须具有自主可控的安全可靠软硬件产品。
	
	

	
	
	
	
	对电子印章进行整个生命周期的管理，包括印章制作、删除、修改、重新导入等；对人员权限进行管理；对流转文件进行打印控制
	
	

	
	
	
	
	具有文档安全中间件，能与现有各类业务系统及电子签章实现无缝兼容。
	
	

	
	
	
	
	支持一人使用多个印章和多人使用一个印章两种使用模式。
	
	

	
	
	
	
	签章制作、管理、使用有日志记录，签章终端具有签章信息。
	
	

	
	
	
	
	支持打印控制，可以在文档打印时对电脑、打印机和打印份数进行控制。
	
	

	
	
	
	技术要求
	支持Office签章文件在WPS环境下正常验证。
	
	

	
	
	
	
	必须采用严密的多层防御体系，确保印章和签名的合法、准确和不可抵赖性，主要包括事前防范、事中审计和事后防篡改。
	
	

	
	
	
	
	★具有文档中间件，实现在线office、wps、pdf等文档的在线操作，能与电子签章快速对接，实现在线多格式签章，能够与现有的法院应用系统快速无缝对接。
能够全面兼容金山WPS及ET办公软件，微软Office2003以上版本中的Word、Excel软件，实现金山办公软件及Office互签互验。
	
	

	
	
	
	
	系统具有良好的扩展性和适应能力，以便于通过模块化的扩展能够满足未来各种新的需求。
	
	

	
	
	
	功能要求
	具有角色分配和权限分配功能；具有签章启用、注销、修改、制做、挂失、撤销等签章管理功能；对所有电子印章实现安全方便的集中管理、印章制作审核及对印章的使用进行在线控制；具有组织机构管理、用户管理、角色管理、权限浏览、系统管理、电子印章制作等。
主要管理签章用户及印章信息，记录签章日志、盖章统计、管控签章时间段及份数、打印控制（份数、红黑章）等主要签章行业特色功能模块。
提供机构管理、权限管理、管理员管理，来实现按分级管理，能快速对接第三方CA和时间戳、为客户端提供数字签名时间戳服务，提高签章的可靠性、安全性。同时提供丰富的WebService给业务系统调用。
提供主从同步管理，实现异地多级部署来解决这个问题，主服务器宕机了签章客户端可以继续连接从服务器盖章，具有灾备的功能，主从服务器是可以自动同步数据。
	
	

	
	
	
	
	采用标准的插件技术开发，可在WPS文字、WPS表格、WORD、EXCEL、HTML（WEB页面）、PDF、OFD、TIF传真、XML数据、FORM表单、移动终端上实现手写电子签名和加盖电子印章；并可将签章和文件绑定在一起，通过密码验证、签名验证、数字证书确保文档防伪造、防篡改、防抵赖。产品完全符合国家电子签名法的要求，性能安全可靠。
电子印章、手写签名、文字批注、署名批注、多人联 合审批签章、撤消印章、文档验证、批量验证、在线验证、数字签名、在线证书签名、签名认证、查看证书、禁止移动、日期加签、密码记忆、版权信息。
二维条码、签章文档脱密、不打印签章、打印控制（控制 包括：指定签章密钥盘、打印机及打印电脑）、顺畅真迹手写、批量签章、多页签章、连续签章、鼠标模式定位签章、指定密码锁定的文档签章、连续盖章、签章脱密、简繁英支持 、在线升级。
	
	

	
	
	
	
	支持标准CA，实现CA和密钥的产生、分发、备份，对加解密运算中的密钥进行管理；解决司法文书以及制式书函的电子签章，保证电子文书的完整性、真实性、机密性、身份的不可抵赖性，以及纸质文书的安全验证。
	
	

	
	
	
	
	★支持使用Windows或第三方数字证书，支持SM2证书；
	
	

	
	
	
	
	提供制章的功能；
	
	

	
	
	
	
	电子签章图片支持加密存放于签章服务器和USB-Key中。
	
	

	
	
	
	
	支持对于自动加盖签章外支持在Office文档、WPS文档、PDF等文档上加盖二维条码；
	
	

	
	
	
	
	印章撤销原则为谁盖章谁撤销；
	
	

	
	
	
	
	★文件格式应支持对WORD、EXCEL、PDF、WPS等常用办公软件所生成的各种非结构化数据格式文件和HTML（含动态WEB页面）等结构化数据格式进行数字签名/印章的签入、验证、签入位置调整、数据保护、证书查看与数字签名信息查看；
	
	

	
	
	
	
	★文件格式应支持国产化OFD格式文档签章，实现在国产化系统上电子签章应用。
OFD电子签章是对自主研发的OFD版式文档进行签章和保护的功能，按照OES接口标准和《安全电子签章密码应用技术规范》开发，支持国产和通用平台中使用。
OFD采用SM2、SM3国密算法，系统设计符合GM/T0031-2014国家标准，系统安全可靠，适用于软件开发商应用集成。用户在对文档进行签章时，系统将数字证书、电子签章与文档捆绑在一起，通过密码验证、签名验证、数字证书验证确保文档防伪造、防篡改、防抵赖，安全可靠；并实现对签章人的身份识别，确保其真实意愿的体现，防止事后抵赖，有效地杜绝了安全隐患。
	
	

	
	
	
	
	★签章应用支持IE6、7、8、9、10、11浏览器以及IE内核的浏览器（32位与64位同时支持），系统的控件能够具有微软或第三方认证的数字签名，安装顺利，不需要复杂设置；
	
	

	
	
	
	
	★B/S架构，全省统一部署，分级管理；具有主从服务器设置，服务端支持Windows server2003及以上（32位与64位同时支持）、Linux操作系统；
	
	

	
	
	
	
	支持数据库MS SQL Server2000/2005/2008与MySQL；
	
	

	
	
	
	
	★支持移动端（包括iOS和Android操作系统）Office文档、pdf文档和HTML页面进行签批和盖章，能够与PC端兼容，支持移动端和PC端的WEB表单签章互看、互通、互验。
	
	

	
	
	
	
	系统支持二次开发。
	
	

	
	
	
	
	具有完备的日志功能，对电子签章的日常使用以及签章服务器操作均进行记录，具有电子印章日志、签章日志和系统日志。
	
	

	
	
	
	性能指标
	支持用户数：100000个；
	
	

	
	
	
	
	用户并发数：支持2000个用户同时进行签名或签章操作；
	
	

	
	
	
	
	用户响应时间：用户操作响应时间≤3秒；
	
	

	
	
	
	
	应用响应时间：响应时间≤3秒；
	
	

	
	
	
	系统安全要求
	系统要支持对电子印章印模的签名加密功能，保证电子印章印模的安全性；
	
	

	
	
	
	
	电子公章必须统一存放于签名签章钥匙盘上，无论是公章还是私章，在使用时都要用盖章发起人USB KEY中的私钥做数字签名，留存使用日志；
	
	

	
	
	
	
	满足电子印章日志数据的完整性和不可篡改性；
	
	

	
	
	
	
	支持数字证书、USB KEY、口令等多种管理员认证方式，要具备完整的权限认证功能，确保系统的安全访问。
	
	

	
	
	
	电子签章客户端
	客户端在调用电子签章时需要验证用户身份，相关日志记录保存在服务器，并确保相关日志的完整性和不可篡改性。
	
	

	
	
	
	
	★客户端支持在WindowsXP、Windows7(32位与64位同时支持)操作系统环境下的安装。支持在Word、Excel、WPS、PDF、Tif、CAD、XML、Web网页、OFD文档中进行电子签章。
	
	

	
	
	
	
	提供电子印章移动设置功能，盖章后印章提供禁止移动和允许移动的设置。
	
	

	
	
	
	
	支持联合发文或联合审批等情况下多个单位或部门在同一个公文中加盖电子签章。
	
	

	
	
	
	
	★客户端主要包括以下功能:电子签章、手写签名、撤消签章、文档验证、签章验证、签名认证、批量验证、查看签章、参数设置、签章脱密、签章水印、签章时间、查看证书、查看签章、文档打印份数控制、签章自动锁定文档设置、全文批注、手写签批、骑缝章、二维码、一key多章、一章多key、防伪打印等功能。
	
	

	
	
	
	
	★客户端支持安卓和IOS手持设备的操作系统。Office文档和HTML页面进行签批和盖章，能够与PC端兼容，支持移动端和PC端的WEB表单签章互看、互通、互验
	
	

	
	
	
	
	客户端支持批量签章功能，即可以一次性对批量文书进行签章。
	
	

	
	
	
	接口开发
	提供丰富的开发接口及详细的开发文档，通过接口可进行二次开发，使电子签章各项功能耦合到业务软件系统中。电子签章系统提供签章接口、验章接口、文档接口等，用于签章操作，包括签章、验章、查看签章和证书等。
	
	

	
	
	
	
	提供文档中间件，采用OCX控件方式嵌入应用系统的页面中，便于各系统实现在线文档的管理等操作。
	
	

	
	
	
	
	电子签章支持嵌入式，通过与业务系统的集成，确保只有指定的人才能够对指定的文件加盖指定的印章。
	
	

	
	
	
	
	预留接口，实现与移动端签章的互签互验，保障移动办公与PC办公同步签章功能实现。
	
	

	
	
	智能密码钥匙
	与国产操作系统兼容性互认证明
	与至少 2 种国产操作系统互认。
	
	

	
	
	
	国产芯片兼容性
	与至少2种国产芯片互认。
	
	

	
	
	
	产品功能
	★支持双因子身份认证
★支持同时存储多组密钥和证书
★可同时提供身份认证、数据加解密、安全存储等功能
	
	

	
	
	
	产品特性
	★32 位高性能智能安全芯片
★128K/176K 安全存储空间
★支持 SM1、SM2（256 位）、SM3、SM4、RSA（1024/2048）、SHA1、SHA256 等算法
★密钥对在 Key 硬件内部生成
★硬件实现数字签名，私钥永不出Key
★硬件产生随机数
★每个 Key 有唯一序列号
★接口类型支持 USB2.0 或 USB3.0
★ 提 供 标 准 的 安 全 中 间 件（PKCS#11、CSP、SKF）以及 API 接口，可定制化，易于开发和升级，支持X.509v3，SSLv3，IPSec，SKF，PKCS#11，CSP等标准
	
	

	
	
	
	性能参数
	★ SM2 公私钥对生成：平均46.88ms/次
★SM2 解密/签名：平均 189.00 Kbps
★SM2 加密/验签：平均 60.00 Kbps
★SM1 加密/解密：平均 1.65 Mbps
★SM3 运算：平均 3.13 Mbps
★SM4加密/解密：平均 1.01 Mbps
	
	

	
	
	
	指标参数
	★功率：<150mW
★工作温度：-10～60℃
★存放温度：-20～70℃
★数据存储年限：至少10年
★写次数：至少30万次
	
	

	
	
	数字证书
	格式要求
	证书格式标准遵循x．509v3标准
	
	

	
	
	
	
	支持自定义证书扩展域管理
	
	

	
	
	
	服务要求
	提供数字证书发放、申请及在线更新服务
	
	

	
	
	
	
	提供数字证书解锁、丢失补办及证书吊销服务
	
	

	
	
	
	
	提供数字证书应急保障服务，服务方式包括但不限于热线、网站及现场服务
	
	

	
	
	
	
	提供相关技术资料并负责应用培训、日常使用、维护保养
	
	

	
	
	
	
	数字证书更新方式采用互联网在线更新方式，不需要用户携带智能密码钥匙（USB Key）到现场更新
	
	

	
	
	
	功能要求
	数字证书登录认证。
单向数字签名与验签。
双向数字签名与验签。
加密与解密。
加密签名与解密验签。
	
	

	3
	报表软件
	基本功能
	支持通过网格方式对报表进行快速的布局，并通过主页模版对报表的页面大小、页眉、页脚进行设计；支持通过文本、标签、数据、图像，列表，表格，交叉表，图表等元素对报表内容进行设计。通过属性设置或CSS对报表进行视觉效果设计。还提供预览功能，方便用户在设计报表时进行调试。
支持通过可自定义的计算规则、丰富的内置函数库和Java/JavaScript脚本等三项功能，可对与报表所绑定的数据进行灵活的二次处理，例如格式化，数值比对，字符串处理，科学计算，以及利息、折旧、年金、投资回报率等方面的财务计算。
可对定制的报表进行保存和发布，可在BI应用系统中以Web的方式进行权限受控的访问。支持报表生成和分页，支持由粗粒度报表到细粒度报表的钻取。提供良好的交互性，在生成报表时可通过设置参数来动态筛选出关键业务数据。
支持根据需求，输出多种格式的文档，包括常见的 Word、Excel、PDF、HTML、PPT等。
支持强大的报表打印功能，提供PDF打印和HTML打印两种方式；支持多种打印需求，例如强制分页打印，绝对定位的套打（发票，支票等），补足空行打印，分栏打印等。
对现有关系数据、平面文件、多维数据、数据挖掘模型等数据源的支持外，通过开放的数据源访问框架，支持对其他未知数据源的扩展。支持JavaScript、java等语言的扩展接口，利用编程语言强大的逻辑处理能力来满足各种复杂的数据处理需求。
	1
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	数据源
	支持Oracle、DB2、SQL Server、Oracle RAC、MPP数据库、Hive等数据源。
	
	

	
	
	图表设计器
	图形化、拖拽式设计器、所见即所得方式设计报表。
	
	

	
	
	图表支持
	提供饼图、柱状图、折线图等30种以上统计图形直观展示数据。
	
	

	
	
	统计地图
	支持地图统计，利用地图直观展示数据分布。
	
	

	
	
	图册设计
	支持将多个图表组合，形成一个复杂图册。
	
	

	
	
	图表发布
	图表和图册可以发布共享，供第三方系统集成。可以设置分享密码。
	
	

	
	
	图表模版
	支持图表模版复用，提高新图表开发效率。
	
	

	
	
	图表样式
	支持图表样式的导入和编辑，以快速开发出符合样式的图表。
	
	

	
	
	数据挖掘模型集成
	支持以Webservice等方式调用数据挖掘模型，并利用报表对数据挖掘模型进行封装。
	
	

	
	
	指标预警
	通过简单配置，可以实现颜色预警、箭头图标预警、红绿灯预警等多种指标预警效果。
	
	

	
	
	权限控制
	支持立方体内数据权限控制，确保同一多维报表，不同数据权限的人员看到的数据不一样。
	
	

	
	
	多维模型访问接口
	支持多维模型数据访问标准接口xmla，支持多维数据查询标准语法MDX。
	
	

	
	
	二次开发
	支持基于java语言、C#语言进行二次开发。
	
	

	
	
	图表响应速度
	报表查询响应速度小于2秒。
	
	

	
	
	国产化支持
	支持国产龙芯、飞腾、鲲鹏等芯片，支持国产麒麟、统信的操作系统，元数据支持国产数据库，支持东方通TongWeb、金蝶Apusic、中创InforWeb等web中间件。
	
	

	4
	网盘服务软件
	集成要求
	支持分布式存储，搭建内网部署的私有云存储平台和应用。文档服务平台要求采用主流的Linux系统，支持分布式存储、支持集群、主从数据库等高可用部署方案，单机部署对服务器要求为：16C32G以上，系统盘不小于100G，数据盘不小于200G。
	1200
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	支持对接AD、LDAP和第三方账号系统，实现账号信息同步，支持单点登录的功能。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	系统要求
	提供面向个人、以及面向各业务部门（或工作团队）两类文件存储空间。开通个人账号后，即默认开通个人文档存储空间。允许用户将个人文档传输备份到其个人文档空间中，其他用户和管理员无权访问。
支持部门团队和自建团队，存放文件夹和文件，并支持设置阅读、编辑、复制、打印、另存、离线、授权等细颗粒度的操作权限。
支持客户端办公编辑软件编辑工作文档保存后即能自动传输到文档服务平台，并能通过浏览器登录文档管理系统，随时查看到自动备份的文档列表。
支持每次文档编辑变更后能自动形成不同的历史版本，有历史版本访问权限的用户可下载任意历史版本的文档。
支持每个历史版本进行文字备注，以方便标明每个历史版本的内容说明。
支持根据关键字对文档内容进行全文检索，全文检索的范围至少要包含文本文档和Office文档格式。全文检索要求支持带权限检索，要能自动屏蔽权限范围外的文档。
进入云文档服务的文件，能在脱离办公Office或WPS终端App的情况进行在线预览，Office文档在线预览的效果要快速显示，并且保证高保真的兼容性。在线预览的格式要求包含Office文档、WPS文档、PDF文档、常见图片、视频格式文档等，文件预览效果要与通过Office软件打开效果高度一致。
支持文档在线编辑功能，要求支持用户的办公软件直接在线打开文档管理平台的文档并进行直接编辑，编辑完成后能自动保存到文档管理平台上。
支持进入云文档服务系统的相同文档，在服务端只保存一份，并且其他用户再次上传该文档时，由服务端自动分配上传，无需用户端再次上传，不再占用网络带宽资源。
提供分享外链功能，允许有外链权限的用户可以将文档平台的指定文档以外链的形式共享给内部其他部门成员。文档外链支持设置有效期、分享范围、可读可写的访问权限等设置。
支持对用户删除文件的系统保护管理。用户个人文件如果被删除后，首先进入到个人文件的回收站里，个人可以随时恢复文件。如果个人清空回收站，则文件进入后台系统回收站，须经过后台管理员操作后，才能被物理性删除。共享文件被删除后，不能直接物理性删除，也需要经过后台管理员确认后，才可以被删除。
支持与PC、移动终端的办公字处理软件相结合，支持多平台云文档漫游服务，支持自动或手动将PC端的被访问的文档同步到移动端。
支持对重要文档进行标星操作，方便用户集中查看分布在不同文件夹中的标星文档。
支持对云端的文档进行简短的评论，当改文件被改变存放位置时，该文档的评论能一直跟随该文档显示。
系统后台支持展示用户、文档和空间等统计信息，用户信息包括用户总数、月活情况、日活情况和文档使用趋势图等，文档信息包括文档总数和趋势图等，空间信息包括文档存储所占空间总量、已使用量等。
支持多部门的管理员设置，允许设置部门级管理员，可自行管理本部门的组织成员。
系统支持设置个人空间和共享空间的存储容量默认大小设置，也允许系统管理者对指定用户和部门共享的文件存储空间进行设置。
支持AD域用户系统的账号集成，实现与现有组织架构的信息同步。
支持文档管理平台系统Web端与现有应用系统的单点登录的二次开发。
支持安全文档功能，能够对Office文档进行加密保护，形成安全文档。
支持根据组织机构对安全文档进行访问授权，包括阅读、编辑、复制、打印、另存、离线和再授权等权限。
支持制作外发文档，便于公出使用，支持无保护、水印保护和密码保护模式。
支持统一用户系统的账号进行对接，实现账号信息同步，支持单点登录的功能。
支持对Office文档进行密级关键词检测，监控内部流转的涉密文档，并生成涉密文件日志。
提供Office文档水印信息隐写、水印信息提取、打印分发插件、编码库管理等功能
原生支持水印隐写机制，支持打印泄密渠道溯源。智能化提取权限控制，提供集中追溯提取、分级追溯提取多种方式，确保溯源信息安全可控。
可一键式生成15 种主要法定公文
可智能纠错、手动纠错，能提示错误原因、修改建议，并可统计错情、生成勘误表，为相关部门审核文书提供辅助；
支持严格按照《国家机关公文格式》标准规范，自动校对、修订机关公文格式，对公文字体、字号、段落设置可实现一键校对。
支持自行设置公文模板。
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	二次开发要求
	支持安全文档开放二次开发接口，供业务系统进行对接，实现文档加密、解密、权限分配等功能。
	
	

	
	
	其他
	支持对文档的全生命周期过程进行日志跟踪。即从文档进入到平台开始，记录该文档的每一次编辑过程、被访问过程等日志记录，包括用户的文件操作和管理员的管理台操作等均进行日志审计，包括但不限于IP地址、MAC地址、访问设备类型、访问用户、文件名称等。
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc55397023][bookmark: _Toc58246314]（七）运行维护系统设计
通过金审三期专享云运营运维管理平台提供对专享云的统一管理。运营运维管理平台应包括租户自服务界面，云产品管理和产品目录等，通过同一个入口实现相关计算、存储和网络资源的自动化配置、申请、管理，同时对云服务和云资源进行运维监控等。
5）安全需求
★为本项目提供云计算服务的平台须按照网络安全等级保护三级要求通过测评；须按照《政务信息系统密码应用与安全性评估》要求通过评估；以上测评及评估，须在服务期内提交有效的证明材料，若不能提供以上任意一项材料，本项目不予验收，采购人不予支付任何费用，投标人应退还全部已收取费用，并承担相应赔偿责任。
6）安全审查和保密要求
本项目投标人及其投入本项目的相关员工须自觉落实数据安全责任及安全防护措施。本项目投标人及其投入本项目的相关员工不应有因违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定而受到行政处罚或者刑事处罚的情形。
本项目中标单位及其投入本项目的相关员工须签署《保密承诺书》，避免项目相关资料丢失、泄露、转借、复印等情况，确保项目中标单位及其投入本项目的相关员工人员严格遵守各项保密要求，落实个人保密责任。
7）验收标准
按照天津市数据发展中心档案工作机制等文件要求，形成验收文档。项目服务期满后6个月内开展验收专家评审会，通过验收后30个工作日内提交验收备案材料。
8）其他要求
★1、服务期内，如投标人无法继续提供服务，需至少提前6个月向政务云管理单位提出书面申请。服务期内，若由于投标人的服务能力不能满足约定要求，政务云管理单位可要求其退出，相关补偿费用双方另行协商；在业务系统迁移和交接工作中，各方职责如下：政务云使用单位：选择其他供应商，组织其他供应商与应用开发商梳理业务、制定迁移方案，做好系统迁出相关准备工作。投标人：承诺在用户提出系统迁出需求后无条件配合用户开展业务系统迁移的相关工作并承担迁移费用，配合用户完成业务系统迁移的相关工作，包括但不限于梳理迁出系统的云资源、安全策略配置等。系统在新环境运行稳定后，方可关停原服务。关停后投标人须按法律法规及相关规定要求对数据进行安全擦除。服务期满后，若政务云使用单位和投标人之间不再续约，投标人应无条件免费配合各方完成迁移和切换工作。若产生其他相关费用，由政务使用单位和投标人另行协商。
进入退出流程后，退出供应商应无条件配合政务云管理单位和政务云使用单位妥善做好退出善后工作，退出供应商应确保退出前业务系统的稳定性，不得因退出行为对业务系统造成影响，否则，根据政务云相关管理办法追究涉事退出供应商责任。供应商无法提供服务情况处理流程：
1>发起退出流程。触发退出条件后，由退出供应商发起退出流程。
2>制定退出计划。退出供应商制定科学合理的退出计划，经政务云管理单位审核通过后，通知政务云使用单位。
3>用户迁移。退出供应商在退出流程发起之日起不得再接受新的用户入云申请，现有入云项目未完成的根据实际情况与政务云使用单位协商后处理，不得因退出影响业务系统运行。退出供应商须在规定时间内无条件配合完成现有业务系统的迁出工作。
4>基础设施腾退。业务系统全部迁出后，退出供应商须在规定时间内完成现有云基础设施的腾退离场工作。现有云基础设施拆除前应对现有设备数据进行安全擦除并配合相关管理单位审查，审查合格后方可退出，防止因云服务设备腾退发生数据泄露事件。 
投标人应在上述要求基础上，制定退出方案（包括但不限于云平台技术交接、设备撤出、未到期合同的交接）及与其他供应商的交接方案及相关承诺（包括但不限于云平台技术交接、未到期合同的交接），确保在交接期不影响云使用单位正常使用。
★2. 为保证审计专享云现有业务不中断，在业务系统迁移和交接工作中，成交供应商承诺在用户提出系统迁出需求后20日内无条件配合用户完成业务系统迁移的相关工作并承担迁移费用，包含制定迁移方案，进行迁移环境准备，按照使用单位的要求，开展应用迁移、数据拷贝、业务系统测试等。
★3.本项目不接受全部转包，不接受将项目肢解分别向其他企业或个人转让，不接受项目主体和关键部分分包。
投标人应自觉落实数据安全责任及安全防护措施。本项目供方及其投入本项目的相关员工不得有因违反数据安全、网络安全等有关法律、行政法规的规定而受到行政处罚或者刑事处罚的情形。
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。



第三部分  投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。 
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务
5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。
14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评标委员会
27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；
（9）其他法定投标无效的情形。
28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。


第四部分  合同条款
合同一般条款
需方：  
供方： 
供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。
一、采购内容：  （详见附件）
    合同总价款：人民币  元
    大写：人民币  元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、服务时间、地点、方式：见附件。
五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
    六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
    七、货款支付方式：见附件。
供方开户银行（汉字全称）：                                        ，
行号（数字代码）：                                                ，
账        号：                                                   。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。
	供方（公章）： 
	需方（公章）： 

	地址：  
	地址： 

	法定代表人： 
	法定代表人： 

	委托代理人： 
	委托代理人： 

	电话：
	电话：



时间：20  年  月  日

合同特殊条款

 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
 合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。



第五部分  投标文件格式
投标文件封面格式

[image: 1]


投 标 文 件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
所投包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：



投标日期：   年   月   日


投标文件总目录
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）


附件1
投标书
致：天津市政府采购中心
根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：
第一包，￥      元（人民币），大写                   。
第二包，￥      元（人民币），大写                   。
……
2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票
13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：
□上门自取

□到付邮寄
邮寄地址、邮编：
邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日



附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：  



附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件


附件3

开标一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
                                                       单位：元
	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称：

日期：     年    月    日



附件4
开标分项一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包    号：                    
单位：元
	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3中投标总价保持一致。
2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：

日期：     年    月    日


附件5
商务要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6
技术要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7
主要相关项目业绩一览表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日



附件8
投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。


     年   月   日 

	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件9-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]附件9-2
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               投标人名称：

               日  期：

注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。




附件10
政府采购政策情况表

项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        

填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	1.所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容
2. 所投货物中无大型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第   至   页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第   至   页。




投标人名称：

日期：  


附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等
[bookmark: _GoBack]附件12：投标人认为需要提供的其他资料
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