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第一部分  投标邀请函
受中华人民共和国天津出入境边防检查总站委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对中华人民共和国天津出入境边防检查总站硬件运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：中华人民共和国天津出入境边防检查总站硬件运维项目
（二）项目编号：TGPC-2025-D-1132

二、项目内容
第一包：服务器与存储设备维保，合同履行期限：服务期自2026年1月24日至2027年1月23日。
第二包：网络设备与网络安全设备维保，合同履行期限：服务期自2025年12月19日至2026年12月18日。
第三包：机房与基础设施类维保，合同履行期限：服务期自2026年1月17日至2027年1月16日。
第四包：视频监控与视频会议设备维保，合同履行期限：服务期自2026年1月17日至2027年1月16日。
第五包：快捷通道类维保维修，合同履行期限：服务期自2026年1月24日至2027年1月23日。
三、项目预算
第一包：663215元；
第二包：384517.54元；
第三包：477330元；
第四包：1114142.59元；
第五包：336579.5元
四、供应商资格要求（实质性要求）
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（二）本项目不接受联合体投标。
（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2025年11月10日至2025年11月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。
七、网上应答时间
2025年11月10日9:00至2025年12月1日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2025年12月1日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2025年12月1日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2025年12月1日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）
（三）联系人：丁亚天、李楠、杨光
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：中华人民共和国天津出入境边防检查总站
（二）采购人地址：天津市卫国道216号
（三）采购人联系人：唐晓斌
（四）采购人联系电话：022-24739099

十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：
1. 联系部门：中华人民共和国天津出入境边防检查总站
2. 联系地址：天津市卫国道216号
3. 联 系 人：唐晓斌
4. 联系方式：022-24739099

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
十四、招标代理服务费
本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	中标金额（万元）
	费率

	100以下
	1%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%

	5000-10000
	0.1%

	10000-100000
	0.05%


服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。
中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。
名        称：天津市公共资源交易中心
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行 
1205 0162 4900 0000 0675
银行联行号：105110039436
纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C
地址：天津市河东区红星路79号
缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/
缴费及开票咨询电话：022-24532012
2025年11月10日
第二部分  招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
3. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1、投标人提供详细的服务方案。
2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：
第一包：自2026年1月24日至2027年1月23日（特殊情况以合同为准）。
第二包：自2025年12月19日至2026年12月18日（特殊情况以合同为准）。
第三包：自2026年1月17日至2027年1月16日（特殊情况以合同为准）。
第四包：自2026年1月17日至2027年1月16日（特殊情况以合同为准）。
第五包：自2026年1月24日至2027年1月23日（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：
第一包：天津出入境边防检查总站、天津边检站、天津机场边检站、东疆边检站、东港边检站、塘沽边检站、南疆边检站、大港边检站（特殊情况以合同为准）。
第二包：天津出入境边防检查总站、天津边检站、天津机场边检站、东疆边检站、东港边检站、塘沽边检站、南疆边检站、大港边检站（特殊情况以合同为准）。
第三包：天津出入境边防检查总站、天津边检站、天津机场边检站、东疆边检站、东港边检站、塘沽边检站、南疆边检站（特殊情况以合同为准）。
第四包：天津出入境边防检查总站、天津边检站、天津机场边检站、东疆边检站、东港边检站、塘沽边检站、南疆边检站、大港边检站（特殊情况以合同为准）。
第五包：天津机场边检站、东疆边检站（特殊情况以合同为准）。
（四）付款方式
第四包：签订合同后，中标供应商提供发票之日起10个工作日内，支付合同金额的20%；维保期过半，中标供应商提供发票之日起10个工作日内，支付合同金额的30%；运维结束并验收合格中标供应商提供发票之日起10个工作日内，支付合同金额的50%（特殊情况以合同为准）。
其余各包：按季度付款，中标供应商依约提供服务并经验收合格后，采购人在下一季度第一个月10日前，支付年合同总额的25%，同时中标供应商提供相应发票（特殊情况以合同为准）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。需要提供技术服务总结报告、设备维护与技术支持服务情况证明材料作为验收内容。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。
★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。
★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。
（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。
（五）具体需求详见本部分项目需求书。
三、评分因素及评标标准
第一包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（40分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施服务器或存储设备维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分
	10

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分；
	5

	3
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理：
A：具备相关软硬件运行维护工作经验维保8年（或以上）服务经验，提供加盖投标单位公章的项目经理工作简历扫描件，提供得1分，否则该项不得分。
B：具备本科或以上学历毕业证书、项目管理专业人员能力等级证书（CSPM）、ITSS IT服务项目经理证书、Oracle大师认证 (Oracle Certified Master, OCM)、达梦数据库管理系统DM8认证大师（Dameng Certified Master,DCM）、RedHat系统认证（RHCE,RHCA）、麒麟系统认证（KYCP）；提供1份证书扫描件得1分，最多6分。
（2）运维人员（不含项目经理）
A. 相关软硬件运行维护工作维保3年（或以上）服务经验，提供1人的工作简历扫描件的0.5分，最多3分
B. 具备ORACLE数据库认证（OCA或OCP或OCM）或达梦数据库认证（DCA或DCP或DCM）或RedHat系统认证（RHCSA或RHCE或RHCA）或麒麟系统认证（KYCA或KYCP）；提供1份证书扫描件得0.5分，最多3分。
	13

	4
	原厂售后服务承诺
	提供学习室云桌面原厂售后服务承诺扫描件得2分
	2

	5
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：10分，其他0分。
	10

	第三部分 主观分（50分）
	分值

	1
	项目需求理解分析评价
	至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	2
	项目服务人员评价
	至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	3
	整体运行维护方案评价
	至少包含针对项目重点、难点的理解、服务器维保、存储设备维保及数据库的维保计划、实施方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	4
	故障管理处理方案
	至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	5
	突发事件管理方案
	至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	6
	项目保密方案与措施
	至少包含保密方案、保密措施、保密承诺等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；
方案内容存在1处瑕疵6分；
方案内容存在2处瑕疵：4分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	合计
	100


第二包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（27分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施网络设备或网络安全设备维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩1分，最多5分
	5

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证、环境管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多4分；
投标人具备信息安全服务资质认证-安全运维服务，提供证书扫描件得2分；
投标人是国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位，提供证明材料得 2分。
	8

	3
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理具备HCIE或H3CIE认证证书，提供证书扫描件得2分；
（2）维保团队人员具备HCIP或H3CSE认证或注册信息安全专业人员（CISP）证书或注册渗透测试工程师（CISP-PTE\CISP-PTS）。提供1人得1分，最多4分；
（3）维保团队人员具备5年以上的网络与网络安全维保服务经验的人数，提供1人的简历得0.2分，最多1分；
	7

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。
	7

	第三部分 主观分（63分）
	分值

	1
	项目需求理解分析评价
	至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：12分；
方案内容存在1处瑕疵：9分；
方案内容存在2处瑕疵：6分；
方案内容存在3处瑕疵3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	12

	2
	项目服务人员评价
	至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：12分；
方案内容存在1处瑕疵：9分；
方案内容存在2处瑕疵：6分；
方案内容存在3处瑕疵3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	12

	3
	整体运行维护方案评价
	至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：12分；
方案内容存在1处瑕疵：9分；
方案内容存在2处瑕疵：6分；
方案内容存在3处瑕疵3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	12

	4
	定期预防性检查方案
	至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	5
	故障管理处理方案
	至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
方案内容存在4处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	5

	6
	突发事件管理方案
	至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案
满足招标文件要求，无瑕疵：12分；
方案内容存在1处瑕疵：9分；
方案内容存在2处瑕疵：6分；
方案内容存在3处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	12

	合计
	100


第三包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（36分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施机房与基础设施类维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分
	10

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书三级及以上，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多8分；
	8

	3
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理具备低压电工特种作业操作证、焊接与热切割特种作业操作证、制冷与空调作业特种作业操作证、高处作业特种作业操作证、伊顿授予的机种操作培训结业证书、维谛（原艾默生）授予的产品安装调试技术培训证书，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多6分。
（2）运维人员具备低压电工特种作业操作证、焊接与热切割特种作业操作证、制冷与空调作业特种作业操作证、高处作业特种作业操作证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多得4分。
	10

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。
	8

	第三部分 主观分（54分）
	分值

	1
	项目需求理解分析评价
	至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	2
	项目服务人员评价
	至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	3
	整体运行维护方案评价
	至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	4
	定期预防性检查方案
	至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
方案内容存在4处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	5

	5
	故障管理处理方案
	至少包含故障处理组织机构、故障级别定义、故障响应时间、故障等级及服务要求、故障处理准备工作、故障处理流程、故障处理策略、设备故障处理方案、防止故障再发措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
方案内容存在4处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	5

	6
	突发事件管理方案
	至少包含突发事件处置原则、突发事件保障措施、突发事件制度、应急处理流程、应急处理措施、突发事件恢复措施等处理方案
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	7
	备品备件、备机解决方案
	至少包含备品备件储备情况、响应时间、更换方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：4分；
方案内容存在1处瑕疵：3分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
方案内容存在3处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	4

	合计
	100


第四包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（30分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施视频监控或视频会议设备维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分
	10

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多5分；
	5

	3
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目经理具备ITSS IT服务项目经理证书或电子信息相关专业高级工程师职称证书，提供证书扫描件得2分；
（2）维保团队人员
A. 具有电子信息相关专业工程师或以上证书，或ITSS IT服务工程师证书；提供1人的证书扫描件得1分，最多2分。
B. 具备3年（或以上）视频监控或视频会议系统或者设备维护工作经验，提供1人的工作简历得1分，最多5分。
	9

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：6分，其他0分。
	6

	第三部分 主观分（60分）
	分值

	1
	项目需求理解分析评价
	至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	2
	项目服务人员评价
	至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	3
	整体运行维护方案评价
	至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	4
	定期预防性检查方案
	至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
方案内容存在4处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	5

	5
	故障管理处理方案
	至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	6
	突发事件管理方案
	至少包含针对重大安保活动、恶劣天气等突发事件的处理方案
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	7
	保密管理方案
	至少包含管理制度、保密措施、处罚措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：3分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
方案内容存在4处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在5处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	5

	合计
	100


第五包
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（32分）
	分值

	1
	投标人业绩
	完全按照以下要求提供投标人曾实施快捷通道类维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分
	10

	2
	投标人相关证书评价
	投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分；
	6

	3
	投入人员评价
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）项目负责人具备快捷通道类设备维保维修项目经验，提供盖投标单位公章的工作简历扫描件得2分；
（2）项目人员具备快捷通道类设备维保维修项目经验，提供工作简历，每个满足以上要求的人员得2分，最多6分；
	8

	4
	投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：8分，其他0分。
	8

	第三部分 主观分（58分）
	分值

	1
	项目需求理解分析评价
	至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	2
	项目服务人员评价
	至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	3
	整体运行维护方案评价
	至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容：
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	4
	定期预防性检查方案
	至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：8分；
方案内容存在1处瑕疵：6分；
方案内容存在2处瑕疵：4分；
方案内容存在3处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	8

	5
	故障管理处理方案
	至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	6
	突发事件管理方案
	至少包含突发事件管理组织方案、突发事件管理机制、突发事件处理流程等
满足招标文件要求，无瑕疵：10分；
方案内容存在1处瑕疵：7.5分；
方案内容存在2处瑕疵：5分；
方案内容存在3处瑕疵：2.5分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	10

	合计
	100


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书
第一包
一、项目背景
本项目服务目的是保障天津出入境边防检查总站以及各边检站公安网、梅沙网、视频网主要服务器及存储设备、学习云桌面等以及相关支撑数据库的稳定运行；
本项目属于软件和信息技术服务业。
二、运维清单
	序号
	单位
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	总站
	梅沙系统服务器18
	联想
	SR860
	台
	1
	

	2
	
	梅沙系统服务器19
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	3
	
	梅沙系统服务器07
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	4
	
	自助采集服务器11
	联想
	SR860
	台
	1
	

	5
	
	辅助核验服务器198
	联想
	 x3850 X6
	台
	1
	

	6
	
	辅助核验服务器199
	联想
	 x3850 X6
	台
	1
	

	7
	
	梅沙系统服务器29.14
	联想
	SR860
	台
	1
	

	8
	
	梅沙系统依图平台
	华为
	5885H V3
	台
	1
	

	9
	
	一机两用侦听服务器
	华为
	5885H V3
	台
	1
	

	10
	
	审计服务器
	联想
	X3850X6
	台
	1
	

	11
	
	公安网虚拟化服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	12
	
	公安网交换服务器
	联想
	 x3850 X6
	台
	1
	

	13
	
	梅沙网交换服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	14
	
	北塔服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	15
	
	北塔ITSM（公安网）
	宝德
	PR2014GS
	台
	1
	

	16
	
	北塔ITSM（梅沙网）
	宝德
	PR2014GS
	台
	1
	

	17
	
	公安网动环服务器
	浪潮
	NF5280M5
	台
	1
	

	18
	
	公安网动环服务器
	浪潮
	NF5280M5
	台
	1
	

	19
	
	磁盘阵列
	IBM
	DS5100+EXP5000
	台
	1
	16块2T机械

	20
	
	磁盘阵列
	IBM
	V7000 Control
	台
	1
	24块1.2T机械

	21
	
	
	
	V7000 Control
	台
	1
	24块900G机械

	22
	
	
	
	V7000 Control
	台
	1
	24块300G机械

	23
	
	磁盘阵列扩展柜
	IBM
	V7000 Expansion
	台
	1
	24块1.2T机械

	24
	
	
	
	V7000 Expansion
	台
	1
	24块1.2T机械

	25
	
	学习室云桌面
	深信服
	VDS-3550
	台
	1
	需要原厂维保

	26
	
	
	深信服
	VDS-3550
	台
	1
	

	27
	
	
	aDesk-STD-200H
	200H
	台
	45
	

	28
	
	比对服务器(195)
	H3C
	R4900 G3
	台
	1
	

	29
	
	比对服务器(196)
	H3C
	R4900 G3
	台
	1
	

	30
	
	一机两用
	H3C
	R4900 G3
	台
	1
	

	31
	
	依图算法服务器
	H3C
	R5300G3
	台
	1
	

	32
	
	宏杉存储
	宏杉
	MS2500G2-25T
	套
	1
	83块1.2T机械+2块1.92TSSD

	33
	
	宏杉存储
	宏杉
	MS2500G2-25T
	套
	1
	83块1.2T机械+2块1.92TSSD

	34
	
	宏杉存储
	宏杉
	MS2500G2-25T
	套
	1
	81块1.2T机械+2块1.92TSSD

	35
	
	超融合平台服务器
	天融信
	定制
	台
	1
	

	36
	
	超融合平台服务器
	天融信
	定制
	台
	1
	

	37
	
	超融合平台GPU服务器
	坤前
	KI4208G
	台
	1
	

	38
	天津边检站
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	39
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	40
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	41
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	2288H V5
	台
	1
	

	42
	
	梅沙网虚拟平台存储
	华为
	OceanStor5300V5
	台
	1
	

	43
	天津机场边检站
	梅沙系统服务器188
	联想
	SR860
	台
	1
	

	44
	
	梅沙系统服务器9
	联想
	SR860
	台
	1
	

	45
	
	梅沙系统服务器189
	华为
	2288H V2
	台
	1
	

	46
	
	梅沙系统服务器238
	华为
	2288H V2
	台
	1
	

	47
	
	梅沙系统服务器212
	清华同方超锐
	t45pro-gcc-21053
	台
	1
	

	48
	
	公安网虚拟化服务器
	华为
	5885 V3
	台
	1
	

	49
	
	视询系统MCU及存储服务器
	华为
	2288H V3
	台
	1
	

	50
	
	桌面云服务器
	华为
	5885 V3
	台
	1
	

	51
	
	虚拟查验系统服务器
	华为
	2288 V3
	台
	1
	

	52
	
	北塔网络监控服务器
	联想
	x3650 M3
	台
	1
	

	53
	
	视频综合管理平台数据转发服务器
	华为
	2288 V3
	台
	1
	

	54
	
	工作人员自助查验服务器29
	宇视
	VS0B9IMP8500
	台
	1
	

	55
	
	工作人员自助查验服务器30
	宇视
	VS0B9IMP8500
	台
	1
	

	56
	
	工作人员自助查验信息采集机
	定制
	定制
	台
	1
	

	57
	
	出境工作人员快捷通道（入）172
	宇视
	EG131-HF
	台
	1
	仅闸机

	58
	
	出境工作人员快捷通道（出）173
	宇视
	EG131-HF
	台
	1
	仅闸机

	59
	
	入境工作人员快捷通道（入）174
	宇视
	EG131-HF
	台
	1
	仅闸机

	60
	
	入境工作人员快捷通道（出）175
	宇视
	EG131-HF
	台
	1
	仅闸机

	61
	
	学习室云桌面
	深信服
	VSD-3550
	台
	1
	

	62
	
	
	深信服
	VSD-3550
	台
	1
	

	63
	
	
	深信服
	VSD-E5000
	台
	1
	

	64
	东港边检站
	学习室云桌面
	华为
	2288 V2
	台
	1
	

	65
	
	
	华为
	2288 V2
	台
	1
	

	66
	
	
	宏杉存储
	MS2000
	台
	1
	含硬盘

	67
	
	学习室云桌面
	华为
	 2288 V3
	台
	1
	

	68
	
	
	华为
	 2288 V3
	台
	1
	

	69
	东疆边检站
	梅沙系统服务器19
	联想
	 x3850 X6
	台
	1
	

	70
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	RH2288H V5
	台
	1
	

	71
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	RH2288H V5
	台
	1
	

	72
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	RH2288H V5
	台
	1
	

	73
	
	梅沙网虚拟平台服务器
	华为
	RH2288H V5
	台
	1
	

	74
	
	梅沙网虚拟平台存储
	华为
	OceanStor5300V5
	台
	1
	

	75
	
	学习室云桌面
	深信服
	VDS-3550
	台
	1
	

	76
	
	
	深信服
	VDS-3550
	台
	1
	

	77
	数据库
	Oracle数据库
	Oracle
	
	套
	20
	

	78
	
	达梦数据库
	达梦
	
	套
	7
	

	79
	操作系统
	RedHat Liunx操作系统
	红帽
	
	套
	20
	

	80
	
	麒麟操作系统
	麒麟
	
	套
	7
	


三、运维要求
1.
维保服务内容
投标人所提供的维保服务包括对设备的硬件维保服务和技术支持服务。投标人的主要工作包括如下内容：

所有软、硬件设备的维保服务；

技术人员上门、电话和驻场支持服务；

故障紧急处理服务；

性能调整优化服务；

建立资产维保档案服务；

重要时间点的保障支持服务；

应急处理服务。

部分设备需要原厂维保服务，详见设备清单。
投标人提供的维保人员是一个整体，每个维保人员除了完成自己负责的设备维保外，有责任配合其他维保人员完成整体维保工作。
2．维保服务要求
2.1 服务商要求
1．★投标人须提供统一服务电话报修机制及快速联系方式，7×24小时技术支持服务，无条件受理维保范围内故障申报，技术咨询等；
2. 投标人须成立稳定的维保团队，团队成员需提供任职的社保证明原件，维保人员必须具备3年以上相关设备维保工作经验，并承诺服务期内如果更换工程师，须具备相同资质并取得甲方同意。
3．★投标人须信用良好，并具备完善的技术支持和售后服务体系，服务范围可覆盖总站机关及各边检站执勤现场；
4．投标人须具备完善的备件供应和保障体系；
5．投标人应具有完备的服务文档并一次性提交甲方审核（文档模板可根据甲方要求进行修改）；
2.2 服务人员要求
1．服从甲方管理，遵守甲方各项管理规定，投标人人员须高度自律；
2．树立服务意识，保证服务的及时性和可靠性；
3．强化保密意识，能自觉做到保守秘密及最大限度保护甲方信息安全，严守保密协议;
4．投标人人员须提供姓名、单位、联系电话等相关信息；
5．日常交流须使用礼貌用语。
2.3 故障处理要求
1．当软、硬件设备出现故障需要提供技术支持时，投标人应根据划分的故障级别（详见3.故障级别定义、处理要求及服务指标要求），启动不同的故障处理流程；
2．投标人应当具备远程集中管理能力，可在甲方允许下进行远程控制及维修服务；
3. ★如需更换设备部件，投标人须在1个工作日内完成更换，特殊情况由双方协商决定；所更换的部件应采用主流厂商提供的配件，电子类配件须提供1年保修服务；
4. ★投标人应根据甲方要求，提供原厂全新的零配件（停产设备投标人有权选用兼容性产品替代），维修过程中所更换的带有数据存储功能的部件（带有数据存储功能部件范围由甲方指定，包括但不限于硬盘、内存等常见存储介质）由甲方所有并统一销毁，其他配件由投标人自行处理；
5. ★甲方不承担任何部件更换费用；
2.4 驻场支持服务
投标人须在天津机场边检站和东疆边检站按甲方具体要求提供驻场技术支持。投标人驻场服务人员须遵守甲方的各项规定，在约定的工作时间内服从甲方管理和工作安排。
1．为天津机场边检站、东疆边检站提供驻场技术服务人员各1名。
2．为天津机场边检站和东疆边检站提供365天，每天8小时驻场服务。
3．驻场技术服务人员需具备服务器系统安装、数据库优化及安装等相关技能，可配合甲方完成相关工作。
2.5 重要时间节点服务保障
重要时间节点（如：国家法定节假日、重大安保活动期间、系统停机维保以及甲方认为必须的重要时段）须提供现场支持服务，甲方可要求投标人提供1年内40次、每次1人的技术支持或派员驻场协助（驻场每次8小时），超出部分双方协商解决。该类型服务甲方拥有解释权，并可指定服务人员数量及具体服务时间。
2.6 设备搬迁服务
如在维保期间甲方设备需要搬迁，其中的软硬件启停、线缆拆装、机器上下架、打包装车等均由投标人负责，设备运输由甲方负责。
2.7 数据库支持服务
1. 投标人所提供的维保服务包括对梅沙系统及相关系统服务器所运行的数据库的现场支持服务和远程支持服务。主要工作包括如下内容：技术人员电话支持服务、故障现场紧急处理服务、性能调整优化服务等；
2. 相关资质要求：投标人须具有数据库维保所必需的设备、专业技术或服务能力，应具备2年以上的数据库维保服务经验。
3．故障级别定义、处理要求及服务指标要求
投标人应针对维保设备在运行中遇到的技术问题划分不同故障等级，当设备或系统发生紧急故障时，技术人员可以第一时间按照故障等级，予以响应。
3.1 故障级别定义：
一级故障：属于紧急问题；其具体现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失；
二级故障：属于严重问题；其具体现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响业务运行；
三级故障：属于一般问题；其具体现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部件故障，存在较大安全隐患。
3.2 故障处理要求：
一级故障：投标人工程师接到甲方故障申报后，须在规定时间内赶到故障现场。同时，后备工程师根据接到的故障现象，携带可能损坏的相关部件赶至故障现场,进行故障排除，恢复系统运行。协助应用和数据的恢复工作，在尽可能短的时间内恢复系统运行。
二级故障：投标人工程师通过电话对问题进行初步了解，获取相关信息；通过电话指导甲方关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障；与甲方交流，对故障问题进行现场跟踪，直到问题彻底解决。
三级故障：投标人工程师通过电话对问题进行了解，获取报错或故障信息；同时，对问题进行初步诊断分析；指导甲方关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障。
3.3 服务指标要求
	编号
	衡量项目
	服务目标
	计算方法

	1
	服务时间
	应急响应
	提供7×24 小时应急响应服务

	
	
	重大事件保障
	提供全时现场技术支持

	2
	服务评价
	甲方投诉事件≤2 次/站点/年
	累计甲方投诉事件次数

	3
	4 小时内解决率
	99%以上
	4小时内解决的报修故障个数/报修事件总个数×100%
注：涉及运营商响应、市政供电等情况除外。

	4
	重大故障次数
	2 次以下
	全年重大故障数即一级故障次数

	5
	巡检、服务报告
	按相关要求
	按相关要求计算

	6
	信息准确性
	99%以上
	抽检系统软硬件信息资料库

	7
	现场服务响应时间
	一级故障：1小时内到达现场
	故障报修至工程师到达服务现场

	
	
	二级故障：2小时内到达现场
	故障报修至工程师到达服务现场

	
	
	三级故障：6小时内到达现场
	故障报修至工程师到达服务现场

	8
	驻场服务
	按相关要求
	按照甲方要求时间进行驻场服务


四、运维人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	A：具备相关软硬件运行维护工作经验维保8年（或以上）服务经验。
B：具备以下证书：
1.本科或以上学历毕业证书
2.项目管理专业人员能力等级证书（CSPM）
3.ITSS IT服务项目经理证书
4.Oracle大师认证 (Oracle Certified Master, OCM)
5.达梦数据库管理系统DM8认证大师（Dameng Certified Master,DCM）
6.RedHat系统认证（RHCE,RHCA）
7.麒麟系统认证（KYCP）
	项目全生命周期管理，需制定详细项目计划并动态调整；监控关键里程碑任务的完成情况‌。从事IT服务项目管理工作：IT服务项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理。‌技术方案与风险管理管理。需具备项目管理经验，服务器及云桌面维护经验，数据库维护经验，操作系统维护经验。
	不驻场

	2
	运维人员
	6
	A. 相关软硬件运行维护工作维保3年（或以上）服务经验。
B. 具备以下证书：
ORACLE数据库认证（OCA或OCP或OCM）或达梦数据库认证（DCA或DCP或DCM）或RedHat系统认证（RHCSA或RHCE或RHCA）或麒麟系统认证（KYCA或KYCP）
	负责服务器硬件安装、操作系统部署、数据库及基础软件配置及版本升级，监控CPU/内存/磁盘等资源使用率，及时处理软硬件故障。需具备服务器及云桌面维护经验，数据库维护经验，操作系统维护经验。‌
	一、2人的7*8小时驻场
二、在重要时间节点提供1年内40次、每次1人，8小时的现场技术支持。


第二包
一、项目背景
本项目属于软件和信息技术服务业。
二、运维清单
	序号
	单位
	设备名称
	品牌型号
	型号
	单位
	数量
	维保到期时间（未标注到期时间的设备为已过保设备）

	1
	总站机关
	公安网防火墙
	华为
	USG6650E-AC
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	公安网汇聚交换机
	H3C
	7506E-X
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	网络监控系统
	北塔
	
	项
	1
	

	4
	
	一体化平台
	优诺
	
	项
	1
	

	5
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	6
	
	日志审计
	H3C
	SecCenter CSAP-SA
	台
	1
	

	7
	
	漏扫
	H3C
	SysScan-SE
	台
	1
	

	8
	天津边检站
	公安网路由器
	华为
	NetEngine AR6280
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	公安网网关交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	主干网核心光交换机
	H3C
	LS-10510
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	其中一台设备2026/6/19出保

	12
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	13
	
	监控网，梅沙网，公安网汇聚交换机
	华为
	S5720-36C-28S
	台
	3
	

	14
	天津机场边检站
	办公楼公安网路由器
	华为
	NetEngine AR6300
	台
	2
	

	15
	
	办公楼梅沙网汇聚交换机
	H3C
	LS-5130S-52S-HI
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	办公楼公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	其中一台设备2026/6/19出保

	17
	
	办公楼公安网核心交换机
	H3C
	C7503E-M
	台
	1
	

	18
	
	办公楼公安网汇聚交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	19
	
	航站楼公安网路由器
	华为
	 NetEngine AR6300
	台
	1
	

	20
	
	航站楼公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	

	21
	
	航站楼梅沙网汇聚交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	22
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	23
	塘沽边检站
	路由器
	华为
	NetEngine AR6280
	台
	2
	

	24
	
	公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	其中一台设备2026/6/19出保

	25
	
	汇聚交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	27
	东港边检站
	公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	其中一台设备2026/6/19出保

	28
	
	公安网路由器
	华为
	NetEngine AR6280
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	30
	
	公安网汇聚交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	南疆边检站
	公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	其中一台设备2026/6/19出保

	32
	
	公安网路由器
	华为
	NetEngine AR6280
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	
	公安网交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	34
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	35
	东疆边检站
	站到执勤点网络
	尧视
	DFS-1600
	台
	4
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	
	公安网防火墙
	华为
	USG6525E
	台
	2
	2026/6/19

	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	
	公安网路由器
	H3C
	MSR6604
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	
	公安网汇聚交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	

	40
	
	邮轮母港交换机
	H3C
	LS-5130-54C-HI
	台
	2
	

	
	
	
	
	LS-5560X-30C-EI
	
	
	

	41
	大港边检站
	公安网路由器
	H3C
	MSR5660
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	
	公安网汇聚交换机
	H3C
	S5560X-30C-EI
	台
	2
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	
	公安网防火墙
	华为
	USG6525
	台
	2
	其中一台设备2026/6/19出保

	44
	
	视频网网关
	中兴
	MCG5362
	台
	1
	


三、运维要求
（一）维保服务包括系统升级、配置和硬件维修更换等；
1.定期进行防火墙设备防毒、IPS、URL、沙盒模块升级：
负责一年的硬件保修及特征库升级服务；
防毒模块升级：更新病毒特征库，让防火墙能识别并拦截最新的病毒、木马等恶意程序，每周两次；
IPS模块升级：升级规则库，能有效防御新出现的网络攻击手法，每周两次；
URL模块升级：更新网址分类库，帮助识别钓鱼网站、恶意网站，防止误入或访问不当内容，每周两次；
沙盒模块升级：提升沙盒的分析能力，更精准地识别和处理那些用传统方法难以发现的未知威胁，每周两次；
2.技术人员电话支持服务：
高级专家技术人员负责7*24小时电话支持服务，若不能解决问题，需1小时内到现场。
3.故障紧急处理服务：
快速响应，服务方承诺发生故障时1小时内到达现场，了解故障的基本情况，如发生时间、现象、影响范围等；
制定并执行解决方案：找到问题根源后，工程师制定修复方案。如果问题特别复杂，提供一个临时的应急方案，先恢复业务，再进行彻底修复；
事后分析与总结：故障解决后，服务方会出具一份详细的分析报告，说明故障原因、处理过程，并给出改进建议，避免以后再发生类似问题。
4.现场更换备件服务：
服务方需根据设备损坏情况1小时内完成备件更换并且保证网络畅通；
5.定期预防性巡检维保服务：
定期检查：工程师会每周一次对网络设备，比如路由器、交换机等进行全面检查，查看运行状态、性能指标和潜在风险，对发现的问题及时处理；
固件与补丁管理：每周一次为设备更新官方发布的系统版本和安全补丁，修复已知漏洞，防止被黑客利用；
性能监控与优化：持续监控网络流量、带宽使用情况，找出瓶颈，优化配置，让网络跑得更顺畅；
故障预警与处理：发现异常，主动预警并快速处理，把影响降到最低；
报告与咨询：每月一次提交网络运行报告，分析趋势，并提供网络优化、升级的专业建议。
6.性能调整优化服务：
网络性能评估：定期通过专业工具对网络的关键指标进行全面检测，比如带宽利用率、延迟、丢包率等，找出性能瓶颈所在；
网络拓扑与路由优化：分析现有网络结构和数据传输路径，看是否有不合理的地方。然后通过调整路由策略，让数据走更短、更通畅的路；
设备配置优化：对核心网络设备，如路由器、交换机的配置进行精细化调整。这包括优化QoS策略，确保关键业务数据优先传输；
流量管理与控制：识别并管理网络中的各种应用流量，限制非关键应用占用过多带宽，保障核心业务的正常运行；
优化报告：每月提供一份详细的优化报告。
7.建立设备维保档案服务：
设备基础信息录入：为每一台设备建立身份信息。包括设备型号、序列号、安装位置、IP地址、购买日期、保修期限等；
网络拓扑关系图绘制：绘制整个网络的物理和逻辑连接图。清晰展示设备之间的连接关系，对网络架构一目了然；
配置文件备份与管理：每周两次备份每台设备的当前配置文件。并按时间版本进行管理；
维保记录与故障历史：详细记录每一次的维保操作、巡检结果、固件升级情况，同时记录所有故障发生的时间、现象、原因和解决方案；
生命周期管理：对设备的使用年限、性能状况进行跟踪评估。提前预警设备的"退役"时间，并提供更新或升级建议。
8.技术人员现场支持服务：
每周两次更新病毒特征库，更新IPS规则库，更新网址分类库，提升沙盒的分析能力；
每周一次对网络设备全面检查，查看运行状态、性能指标和潜在风险，对发现的问题及时处理；
每周一次为设备更新官方发布的系统版本和安全补丁，修复已知漏洞，防止被黑客利用；
每周两次备份每台设备的当前配置文件，并按时间版本进行管理；
现场技术支持时间不少于96个工作日/年。
9.重要时间点的保障支持服务：
根据甲方要求提供重要时间点的保障支持服务，重要重要时间点的保障支持服务不少于40个工作日/年。
7x24小时实时监控：在保障期间，安全团队会进行7x24小时不间断的安全监控。通过专业设备和技术，严密监测网络流量、系统日志和安全设备告警，并及时进行处理；
现场值守支持：对于特别重要的活动，服务方会派遣安全专家到现场进行值守。提供面对面的技术支持，确保第一时间处理任何突发状况；
事后总结报告：保障期结束后，提供一份详细的安全保障总结报告。报告中会说明期间发现的威胁、采取的措施、整体安全状况，并给出后续的安全建议。
10.应急处理服务：
快速响应与评估：接到事件报告后，应急团队会立即启动响应，初步判断事件的性质、影响范围和严重程度，快速修复或更换故障设备，恢复网络的正常连通性。
遏制与隔离：应急团队迅速采取技术手段，比如切断受感染主机的网络连接、封禁攻击IP等，防止攻击扩散，把损失降到最低。
事件调查与分析：在控制住局面后，对事件进行深入调查，分析日志，找出攻击的来源、利用的漏洞以及具体的攻击路径。
事后总结与报告：提供一份详细的应急处理报告，清晰说明事件的整个过程、原因分析、处置措施，并给出未来的改进建议。
四、运维人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	项目经理具备HCIE或H3CIE认证证书
	负责设计和规划整个企业网络，对网络有全局的、前瞻性的理解，处理复杂的网络故障排查、性能优化和技术攻坚，解决核心的技术难题，为客户提供高级别的技术支持和解决方案，在团队中带领其他工程师，制定技术方向和标准。
	不驻场

	2
	运维人员
	3
	维保团队人员（除项目负责人外）具有HCIP 或H3CSE认证或注册信息安全专业人员（CISP）证书或注册渗透测试工程师（CISP-PTE,CISP-PTS）。
	负责将网络、服务器、存储等不同设备和系统整合在一起，确保它们能协同工作，能独立负责企业网络的规划、部署和日常维护：包括路由器、交换机等设备的配置与故障排除，保障客户 IT 系统的稳定运行，包括服务器、网络设备和应用系统的监控、备份和故障处理。
为客户提供漏洞修复的方向和建议，根据客户的业务需求和安全现状，制定整体的安全策略，设计防火墙、入侵检测等安全设备的部署方案，对新发现的漏洞进行深入分析，了解其原理和影响范围，为客户的安全防护提供技术支持，在安全事件发生时，快速响应并提供解决方案，通过安全监控设备实时监测网络安全状况，对发现的安全事件进行分析和处理，同时根据渗透测试的结果，对客户的安全防护策略进行优化和调整。
	不驻场


第三包
一、项目背景
本项目属于软件和信息技术服务业。
二、运维清单
	序号
	单位
	设备名称
	品牌
	型号
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	1
	总站机关
	空调
	英威腾
	VCR012AHBE52/VCP018SF
	台
	2

	2
	
	
	维谛科技
	DME07
	台
	1

	3
	
	
	大金
	FVQN03AA
	台
	1

	4
	
	
	维谛科技
	CVR行间空调
	台
	2

	5
	
	
	维谛科技
	DME12MHP1
	台
	1

	6
	
	
	维谛科技
	DME12MCP1
	台
	1

	7
	
	
	维谛科技
	DME12
	台
	1

	8
	
	
	英维克
	EHS-010
	台
	1

	9
	
	KVM
	宏正（ATEN）
	KN2132VA（32路网络KVM）；
KA7170（32套USB虚拟模块及配线）
	套
	1

	10
	
	UPS供电系统
	维谛科技
	AMP150：包括三套30KVA模块机头、UPS监控卡、UPS配电模块、40块电池
	套
	1

	11
	
	机房配电系统
	定制
	2套电器柜及内部设备（电量仪、断路器）、施耐德ATS转换开关
	套
	1

	12
	
	封闭冷通道模块化机房
	维谛科技
	16个一体化机柜、挡板、垫板、托盘；32条机柜PDU、12个自动开启顶板、微模块机房照明、微模块机房门禁
	套
	1

	13
	
	七氟丙烷气体灭火系统
	坚瑞&福赛尔
	1套OPM70/2.5，60Kg气瓶、2套OPM120/2.5，90Kg烟雾及温湿度感应器、消防控制系统（含机房排风系统）。
	套
	1

	14
	天津边检
	UPS供电系统
	山特
	C10KS，16块灯塔6-GFM-100Ua 12V-100AH
	台
	2

	15
	
	
	维谛科技
	模块化UPS主机含一个模块12V/150AH*32只电池
	套
	2

	16
	
	
	山特
	山特6K
	台
	1

	17
	
	
	山特
	山特6K
	台
	1

	18
	
	七氟丙烷气体灭火系统
	国泰怡安
	典型光电感烟探测器9个，消防警铃1个，声光报警器1个，紧急启停按钮1，手动/自动转换装置1个，放气指示灯1个，气体灭火控制器1个，七氟丙烷灭火装置GQQ70*1/2.5-PAVLN 1套，七氟丙烷灭火装置GQQ150*1/2.5-PAVLN 1套，泄压装置XZ0.12/1.1-PAVLN//2.泄1个，XZ0.05/1.1-PAVLN//2.泄1个。
	套
	1

	19
	
	空调
	维谛科技
	行间空调
	台
	2

	20
	
	
	艾默生
	DME12MHP1
	台
	1

	21
	天津机场边检
	机房精密恒温恒湿空调
	艾默生
	室内机1台P1032DAS3JHS12S1D000PA000
室外机1台LDF52
	台
	1

	22
	
	
	艾默生
	室内机DME12MHP1
室外机DMC12WT1
	台
	1

	23
	
	
	艾默生
	室内机DME12MHP1
室外机DMC12WT1
	台
	1

	24
	
	
	松下
	FV-E50DF1A
	台
	1

	25
	
	
	海默
	SHSJ-120
	台
	1

	26
	
	
	欧井
	OJ-601EB
	套
	1

	27
	
	
	艾默生
	室内机DME12MHP1
室外机DMC12WT1
	套
	1

	28
	
	
	微星瑞科
	CWD100-111
	套
	1

	29
	
	
	大金
	室内机FVQN03AA
室外机RXQN03AAV
	台
	1

	30
	
	
	多乐信
	DR-1502L
	台
	1

	31
	
	
	艾默生
	室内机1台DME12MHP1
室外机1台DMC12WT1
排水泵1个
	台
	1

	32
	
	
	亚都
	YJF-D600J
	台
	1

	33
	
	
	欧井
	OJ-550EP
	台
	1

	34
	
	UPS供电系统
	山特
	主机1台 Array 3A3 Pro 45kVA 
模块3个 15kVA 
	套
	1

	35
	
	
	松下
	100AH
	块
	120

	36
	
	
	维谛
	机型：380V-50Hz APM 160kVA
铭牌功率：160kVA
产品型号：APM 0160kMK16FN02
	台
	1

	37
	
	
	BATTERY
	100AH
	块
	108

	38
	
	
	山特
	3K
	台
	1

	39
	
	
	松下
	100AH
	块
	8

	40
	
	机房配电系统
	伊顿
	Pulsar STS 16
	套
	3

	41
	
	
	国产
	1.双电源自动切换器1个 CHNT NZ7-225H/4160YBX
2.断路器1个 CHNT NM1-400S/3300
	套
	1

	42
	
	
	国产
	1.双电源自动切换器1个 施耐德 WATSNA-160/160.4CBR
2.断路器1个 施耐德 CVS160F
3.断路器2个 MERLIN GERIN NSD100K 80A
4.3P断路器1个 Merlin Gerin D63
	套
	1

	43
	
	
	国产
	断路器1个 CHNT NM1-400S/3300
	套
	1

	44
	
	
	施耐德
	1.电量仪1个 施耐德 HY5800
2.总断路器1个 施耐德 CVS100F
3.2P断路器57个 施耐德 D16
4.1P熔断器3个 正熔RT18-32X
5.1P断路器3个 Merlin Gerin C40
6.1P防雷单元1个 C25-B+C
7.1P防雷单元3个 V25-B+C
	套
	1

	45
	
	
	海德森
	1.柜号：SPDS-160/56D
2.电量仪1个
3.总断路器2个 ABB S2 112A-160A
4.1P断路器44个 ABB C32
5.3P断路器3个 ABB C80
6.3P断路器1个 ABB C32
7.3P断路器1个 施耐德 80A
	套
	1

	46
	
	
	ABB
	模块化总功率60kVA主机
	套
	2

	47
	
	
	BATTERY
	100AH
	套
	192

	48
	
	
	伊顿
	机架式STS EATS30N
	套
	1

	49
	
	
	伊顿
	机架式STS
	套
	1

	50
	
	
	伊顿
	机架式STS
	套
	1

	51
	
	
	国产
	1.4P断路器1个 施耐德 C40N
2.4P断路器1个 施耐德 C40A
	套
	1

	52
	
	
	国产
	1.2P断路器1个 DELIXI C32
2.2P断路器4个 DELIXI C16
	套
	1

	53
	
	
	山特
	主机型号ARRAY MP 30kVA 1台
模块型号15KVA 3块
	套
	2

	54
	
	
	理士
	100AH
	套
	80

	55
	
	
	伊顿
	Pulsar STS 16
	套
	2

	56
	
	
	施耐德
	1.双电源自动切换器1个 施耐德WATSNA-63/63.4CBR
2.4P断路器2个 施耐德D40
3.4P浪涌保护器2个 施耐德IPR40
	套
	1

	57
	
	
	施耐德
	1.3P断路器1个 施耐德D40
2.3P熔断器1个 正浩RT18-32X
3.2P断路器10个 施耐德C16
4.电量仪1个
	套
	2

	58
	
	
	国产
	1.4P断路器1个 施耐德D40
2.4P浪涌保护器1个 施耐德IRP40
3.电量仪1个
	套
	1

	59
	
	机房消防系统
	尼特
	控制器2套 NEAT JB-QB-NT8031
柜式七氟丙烷灭火剂2瓶 YFSH QMP120/2.5-YFSH
柜式七氟丙烷灭火剂1瓶 YFSH QMP70/2.5-YFSH
电控箱1套 YXF-4
输入输出模块2个 NEAT NT8259
温感器3个 NEAT JTW-ZCM-FT8103
烟感器4个 NEAT JTY-GD-FT8101
声光电报警器4个
紧急启停按钮4个 NEAT FT8231
排烟风机2个 PF-101
紧急泄压口2个
	套
	1

	60
	东疆边检
	机房空调
	艾默生
	P1035
	台
	1

	61
	
	
	依米康
	SCA301ED
	台
	1

	62
	
	
	艾默生
	P1026DA
	台
	1

	63
	
	
	艾默生
	P1025
	台
	1

	64
	
	
	克莱门特
	SAU030
	台
	2

	65
	
	UPS供电系统
	维谛
	DME12MHP5
	台
	1

	66
	
	
	艾默生
	Smartcabinet
	台
	4

	67
	
	
	山特
	Cloks 10K
	台
	1

	68
	
	
	施耐德
	SUVTP40KH
	台
	1

	69
	
	
	山特
	3C20KS
	台
	2

	70
	
	
	山特
	3C3 PRO-30KS
	台
	1

	71
	
	
	昆仑
	UE-0200NCL
	台
	1

	72
	
	
	山特
	C6KS
	台
	1

	73
	
	七氟丙烷气体灭火系统
	北大青年&天津宏大力丰
	QMP90/2.5-YHSH，78Kg二联检机房、QMP70/2.5-YHSH
	套
	1

	74
	塘沽边检
	机房空调
	艾默生空调
	DME12MHP1
	台
	1

	75
	
	
	艾默生空调
	DME12MHP1
	台
	1

	76
	
	
	艾默生空调
	DME12MH2
	台
	1

	77
	
	UPS供电系统
	山特 
	C6KS（含站主机房80块电池）
	台
	3

	78
	
	
	英威腾
	HT1110XL
	台
	1

	79
	
	
	APCSmart-UPS
	RT15000
	台
	1

	80
	
	
	英威腾
	HT1103L
	台
	1

	81
	
	七氟丙烷气体灭火系统
	定制
	QMP120/2.5-YHSH，86Kg四楼机房、QMP70/2.5-YHSH，61Kg一楼电池间、机房排风系统、
烟雾及温湿度感应器。
	套
	1

	82
	东港边检
	机房空调
	艾默生一体柜机系统
	Smartcabinet含机柜空调、5kvaUPS供电系统、电池
	套
	1

	83
	
	
	海默恒湿机
	SHSJ-60
	台
	1

	84
	
	
	艾默生空调
	DME12MHP1
	台
	1

	85
	
	
	伊顿空调
	MD12C
	台
	1

	86
	
	
	艾默生空调
	P1020U
	台
	1

	87
	
	UPS供电系统
	山特
	3c15ks（含电池组）
	台
	1

	88
	
	
	伊顿
	伊顿ARRAY MP 3OKVA(含电池2组)
	台
	1

	89
	
	
	山特
	10ks(6g含电池组）)
	台
	1

	90
	
	
	天普
	TPS-STS-16TPS
	个
	2

	91
	
	静态转换开关
	定制
	配电柜/箱数量：2个、电源自动切换器：2个
	套
	2

	92
	
	强电系统
	定制
	MP70/2.5，28Kg四楼机房、机房排风系统、
烟雾及温湿度感应器。
	套
	1

	93
	
	七氟丙烷气体灭火系统
	海默 恒湿机
	SHSJ-60
	台
	1

	94
	南疆边检
	机房空调
	艾默生空调
	DME12MHP1
	台
	1

	95
	
	
	维谛科技
	P1025DA036A3 
	台
	1

	96
	
	
	格力空调（基站空调）
	三匹 KFR-72LW/S-JZ1(D2)
	台
	1

	97
	
	
	格力空调（基站空调）
	三匹 KF-72LW/E
	台
	1

	98
	
	
	山特
	CASTLE 15KS
	套
	1

	99
	
	UPS供电系统
	山特
	CASTLE 10KS（2022年巡检新增加设备保期一年7月出保）
	套
	1

	100
	
	
	山特
	CASTLE 10KS（2022年巡检新增加设备保期一年7月出保）
	套
	1

	101
	
	
	定制
	GQQ90/2.5-YFSH，82kg一套、GQQ150/2.5-YFSH，135kg一套、四楼机房、机房排风系统、
烟雾及温湿度感应器。
	套
	1

	102
	
	七氟丙烷气体灭火系统
	定制
	GQQ90/2.5-YFSH，82kg一套、GQQ150/2.5-YFSH，135kg一套、四楼机房、机房排风系统、
烟雾及温湿度感应器、
	套
	1

	103
	动环系统
	详见动环系统所含设备清单


附：动环系统所含设备清单
	序号
	设备名称
	品牌
	数量
	规格型号
	坐落位置

	1
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	东港边检站

	2
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	5
	利旧
	东港边检站

	3
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	3
	LH-93
	东港边检站

	4
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	东港边检站

	5
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	5
	DS-2CD2312-I
	东港边检站

	6
	NVR 8路
	杭州/海康
	1
	DS-7708N-E4
	东港边检站

	7
	消防报警软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东港边检站

	8
	声光报警器
	北京/万联世纪
	1
	RS232HC-103
	东港边检站

	9
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东港边检站

	10
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	1
	利旧
	东港边检站

	11
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东港边检站

	12
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东港边检站

	13
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东港边检站

	14
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	1
	利旧
	东港边检站

	15
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东港边检站

	16
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	东港边检站

	17
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东港边检站

	18
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东港边检站

	19
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	塘沽边检站

	20
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	4
	利旧
	塘沽边检站

	21
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	塘沽边检站

	22
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	塘沽边检站

	23
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	3
	DS-2CD2312-I
	塘沽边检站

	24
	NVR 16路
	杭州/海康
	1
	DS-7716N-E4
	塘沽边检站

	25
	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机
	北京/万联世纪
	1
	F18
	塘沽边检站

	26
	门禁控制器
	北京/京仪
	1
	CW-T01
	塘沽边检站

	27
	出门按钮
	国标
	1
	GS25
	塘沽边检站

	28
	电插锁(下插)
	广东/力士坚
	1
	280KG
	塘沽边检站

	29
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	塘沽边检站

	30
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	1
	利旧
	塘沽边检站

	31
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	塘沽边检站

	32
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	塘沽边检站

	33
	消防报警软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	塘沽边检站

	34
	声光报警器
	北京/万联世纪
	1
	RS232HC-103
	塘沽边检站

	35
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	临港执勤队办公楼

	36
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	2
	利旧
	临港执勤队办公楼

	37
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	临港执勤队办公楼

	38
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	临港执勤队办公楼

	39
	红外网络半球130W（利旧2台软件接入）
	杭州/海康
	2
	DS-2CD2312-I
	临港执勤队办公楼

	40
	NVR 8路
	杭州/海康
	1
	DS-7708N-E4
	临港执勤队办公楼

	41
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	大港边检站

	42
	温度/湿度传感器（-20-80）（利旧6台软件接入）
	北京/万联世纪
	6
	CM-THR
	大港边检站

	43
	烟雾传感器（利旧6台软件接入）
	深圳/豪恩
	6
	LH-93
	大港边检站

	44
	水浸传感器（利旧2台软件接入）
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	大港边检站

	45
	红外网络半球130W（利旧6台软件接入）
	杭州/海康
	6
	DS-2CD2312-I
	大港边检站

	46
	NVR 16路
	杭州/海康
	1
	DS-7716N-E4
	大港边检站

	47
	声光报警器
	北京/万联世纪
	1
	RS232HC-103
	大港边检站

	48
	红外网络半球200W
	杭州/海康
	6
	DS-2CD2312-I
	大港边检站

	49
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	南疆边检站

	50
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	4
	CM-THR
	南疆边检站

	51
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	4
	LH-93
	南疆边检站

	52
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	南疆边检站

	53
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	4
	DS-2CD2312-I
	南疆边检站

	54
	NVR 8路
	杭州/海康
	1
	DS-7708N-E4 
	南疆边检站

	55
	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机
	北京/万联世纪
	1
	F18
	南疆边检站

	56
	门禁控制器
	北京/京仪
	1
	CW-T01
	南疆边检站

	57
	出门按钮
	国标
	1
	GS25
	南疆边检站

	58
	磁力锁
	广东/力士坚
	1
	280kg
	南疆边检站

	59
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	南疆边检站

	60
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	南疆边检站

	61
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	南疆边检站

	62
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	南疆边检站

	63
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	南疆边检站

	64
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	南疆边检站

	65
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	南疆边检站

	66
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	2
	DS-2CD2312-I
	南疆边检站

	67
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	南疆边检站

	68
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	1
	CM-THR
	南疆边检站

	69
	烟感
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	南疆边检站

	70
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	南疆边检站

	71
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	东疆邮轮母港

	72
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	东疆邮轮母港

	73
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	东疆邮轮母港

	74
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	东疆邮轮母港

	75
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	3
	DS-2CD2312-I
	东疆邮轮母港

	76
	NVR 16路
	杭州/海康
	1
	DS-7716N-E4 
	东疆邮轮母港

	77
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东疆邮轮母港

	78
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东疆邮轮母港

	79
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东疆邮轮母港

	80
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东疆邮轮母港

	81
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	1
	CM-THR
	东疆邮轮母港

	82
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东疆邮轮母港

	83
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东疆邮轮母港

	84
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东疆邮轮母港

	85
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	1
	CM-THR
	东疆邮轮母港

	86
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东疆邮轮母港

	87
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东疆邮轮母港

	88
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	东疆邮轮母港

	89
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	1
	CM-THR
	东疆邮轮母港

	90
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东疆邮轮母港

	91
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东疆邮轮母港

	92
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	1
	CM-THR
	东疆邮轮母港

	93
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	东疆邮轮母港

	94
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	东疆邮轮母港

	95
	电量仪
	北京/万联世纪
	1
	YD2040Y
	东疆商务中心A5二楼机房

	96
	机柜微模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆邮轮母港

	97
	机柜微模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆邮轮母港

	98
	机柜微模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆邮轮母港

	99
	机柜微模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆邮轮母港

	100
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	东疆商务中心A5二楼机房

	101
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	5
	CM-THR
	东疆商务中心A5二楼机房

	102
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	5
	LH-93
	东疆商务中心A5二楼机房

	103
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	东疆商务中心A5二楼机房

	104
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	6
	DS-2CD2312-I
	东疆商务中心A5二楼机房

	105
	NVR 16路
	杭州/海康
	1
	DS-7716N-E4
	东疆商务中心A5二楼机房

	106
	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机（利旧1台软件接入）
	利旧
	1
	f18
	东疆商务中心A5二楼机房

	107
	声光告警模块
	北京/万联世纪
	1
	HC-103
	东疆商务中心A5二楼机房

	108
	环控软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆商务中心A5二楼机房

	109
	电子地图软件模块
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆商务中心A5二楼机房

	110
	网络型智能短信平台
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆商务中心A5二楼机房

	111
	报警平台推送软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆商务中心A5二楼机房

	112
	PUE模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆商务中心A5二楼机房

	113
	能源管理模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	东疆商务中心A5二楼机房

	114
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	天津边检站

	115
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	天津边检站

	116
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	天津边检站

	117
	红外网络半球130W（另加1台利旧）
	杭州/海康
	4
	DS-2CD2312-I
	天津边检站

	118
	NVR 8路
	杭州/海康
	1
	DS-7708N-E4
	天津边检站

	119
	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机
	北京/万联世纪
	1
	F18
	天津边检站

	120
	门禁控制器
	北京/京仪
	1
	CW-T01
	天津边检站

	121
	出门按钮
	国标
	1
	GS25
	天津边检站

	122
	磁力锁
	广东/力士坚
	1
	280KG
	天津边检站

	123
	声光告警模块
	北京/万联世纪
	1
	HC-103
	天津边检站

	124
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	天津边检站

	125
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	6
	CM-THR
	天津边检站

	126
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	天津边检总站

	127
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	天津边检总站

	128
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	天津边检总站

	129
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	6
	利旧
	天津边检总站

	130
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	天津边检总站

	131
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	天津边检总站

	132
	红外网络半球130W(利旧6台软件接入)
	利旧
	6
	利旧
	天津边检总站

	133
	NVR 16路
	利旧
	1
	利旧
	天津边检总站

	134
	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机
	北京/万联世纪
	2
	F18
	天津边检总站

	135
	门禁控制器（双门）
	北京/京仪
	1
	CW-T01
	天津边检总站

	136
	出门按钮
	国标
	2
	GS25
	天津边检总站

	137
	磁力锁（利旧1只）
	广东/力士坚
	1
	280KG
	天津边检总站

	138
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	1
	利旧
	天津边检总站

	139
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	天津边检总站

	140
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	天津边检总站

	141
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	天津边检总站

	142
	温度/湿度传感器（-20-80）
	利旧
	1
	利旧
	天津边检总站

	143
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	1
	LH-93
	天津边检总站

	144
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	1
	DS-2CD2312-I
	天津边检总站

	145
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	PGP-01
	天津边检总站

	146
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	1
	CM-THR
	天津边检总站

	147
	机房监控运维管理系统软件V6.0
	北京/万联世纪
	1
	PGS-UPS
	天津边检总站

	148
	声光报警器
	北京/万联世纪
	1
	HC-103
	天津边检总站

	149
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	天津边检总站

	150
	二氧化碳传感器
	北京/金仪
	1
	JY-T448Q
	天津边检总站

	151
	粉尘检测传感器
	北京/金仪
	1
	JY-TJBQW-8
	天津边检总站

	152
	行间空调软件
	北京/万联世纪
	2
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	153
	网络型智能短信平台
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	154
	报警平台推送软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	155
	PUE模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	156
	能源管理模块软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	157
	智能空调监控软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	158
	智能空调监控软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津边检总站

	159
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	天津机场边检站

	160
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	6
	CM-THR
	天津机场边检站

	161
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	6
	LH-93
	天津机场边检站

	162
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	天津机场边检站

	163
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	8
	DS-2CD2312-I
	天津机场边检站

	164
	16倍网络型一体化智能球机
	北京/万联世纪
	1
	CM-2DE5120IW-A
	天津机场边检站

	165
	NVR 16路
	杭州/海康
	1
	DS-7716N-E4 
	天津机场边检站

	166
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	天津机场边检站

	167
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	天津机场边检站

	168
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	天津机场边检站

	169
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	天津机场边检站

	170
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	3
	DS-2CD2312-I
	天津机场边检站

	171
	消防报警软件
	北京/万联世纪
	1
	WEMS-V6.0
	天津机场边检站

	172
	声光报警器
	北京/万联世纪
	1
	RS232HC-103
	天津机场边检站

	173
	数据采集器
	北京/万联世纪
	1
	CM-PGP0708DI
	公务机楼

	174
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	公务机楼

	175
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	公务机楼

	176
	水浸传感器（利旧2套软件接入）
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	公务机楼

	177
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	4
	DS-2CD2312-I
	公务机楼

	178
	NVR 8路
	杭州/海康
	1
	DS-7708N-E4 
	公务机楼

	179
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	航站楼

	180
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	2
	CM-THR
	航站楼

	181
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	2
	LH-93
	航站楼

	182
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	1
	LS-58
	航站楼

	183
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	2
	DS-2CD2312-I
	航站楼

	184
	网络型采集主机
	北京/万联世纪
	1
	CM-04M
	航站楼

	185
	温度/湿度传感器（-20-80）
	北京/万联世纪
	4
	CM-THR
	航站楼

	186
	烟雾传感器
	深圳/豪恩
	4
	LH-93
	航站楼

	187
	水浸传感器
	北京/万联世纪
	2
	LS-58
	航站楼

	188
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	6
	DS-2CD2312-I
	航站楼

	189
	NVR 8路
	杭州/海康
	1
	DS-7708N-E4 
	航站楼

	190
	红外网络半球130W
	杭州/海康
	2
	DS-2CD2312-I
	航站楼

	191
	网络型采集主机
	万联世纪
	1
	CM-04M
	航站楼

	192
	烟雾传感器
	万联世纪
	2
	LH-93
	航站楼

	193
	温湿度传感器
	万联世纪
	2
	CM-THV
	航站楼

	194
	水浸传感器
	万联世纪
	1
	LS-5805
	航站楼

	195
	网络型采集主机
	万联世纪
	2
	CM-04M
	航站楼

	196
	烟雾传感器
	万联世纪
	2
	LH-93
	航站楼

	197
	温湿度传感器
	万联世纪
	2
	CM-THV
	航站楼

	198
	水浸传感器
	万联世纪
	2
	LS-5805
	航站楼

	199
	水浸传感器
	万联世纪
	2
	LS-5815
	航站楼

	200
	网络摄像机（新出境设备间）
	海康威视
	1
	DS-7708NX-K5/8P
	航站楼

	201
	网络摄像机（新出境设备间）
	海康威视
	4
	DS-2CD2726FDWDV3-IZS
	航站楼


三、维保服务内容及要求
投标人所提供的维保服务包括天津出入境边防检查总站以及各边检站机房与基础设施设备（详见运维清单）的维保和技术支持服务。如有与本招标文件不一致的情况，则参考较高标准执行。
投标人的主要工作内容如下：
提供软、硬件设备及机房基础环境的维保服务（含UPS系统、蓄电池、空调系统、动环系统、气体灭火系统）；
提供技术响应服务；
提供定期预防性巡检服务；
提供故障应急处理服务；
提供备品备件供应和保障服务；
建立维保档案与提供服务报告；
提供特殊事件保障服务。
投标人须提供的服务包含但不限于以上服务。投标人提供的维保人员是一个整体，每个维保人员除了完成自己负责的设备维保外，还须向其他维保人员提供技术支持。
软、硬件设备及机房基础环境维保服务要求
UPS系统
检查设备的运行状况。
系统状态及显示参数值；
电源历史记录；
电池状态数据；
检查UPS的设置参数；
检查监控面板按键操作功能；
检查面板指示灯及蜂鸣器的功能；
检查LCD显示功能及其显示的日期时间是否正确；
检查UPS系统或负载的运行数据；
检查UPS的实时电源状态流程图；
检查当前存在的系统事件及历史记录；
检查电池、负载及市电的统计信息；
UPS显示参数与实际值校正。
对UPS主机进行除尘清扫。
电池的清洁；
UPS内部连接端子紧固检查及加固。
内部主要元器件的检查。
主回路功率元器件的检查；
主要控制板工作状态；
机器内有无局部过热点。
对UPS主机内主要部件进行静态测试。
检查UPS主机内易损单元（逆变器、整流器、静态开关等）。
检查设备的输入、输出连接端子是否牢固。
恢复设备运行，检查设备输出的主要性能指标。
UPS系统性能检测。
系统常态模式工作是否正常；
运转平稳有无异常噪音；
系统旁路模式运行是否正常；
系统电池供电模式运行是否正常；
系统工作模式切换是否正常；
并机系统运行状况是否正常；
通信功能是否正常。
对UPS历史记录的评述。
通信功能是否正常；
解释报警/事件的记录；
记录重复出现的报警；
报警是否出现在每周、每天的相同时间；
报警是否与外电网有关系；
报警是否与负载有关系。
蓄电池
对电池组中的电池做静态、动态测试。
对电池组的连接进行检查。
电池连接线径大小；
电池连接端子紧固；
电池的外观。
电池内阻、容量等测试。
静态测量电池电压
放电测试
UPS所带负载大小；
电池平均放电电流；
电池放电时间；
电池终止放电时间。
充电测试
电池最大充电电流；
电流浮充电压大小。
UPS电池25%电量放电测试。
根据测试结果估算出：当市电全停时，电池能支持多长时间。
空调系统
巡检服务主要内容包括：电源部分、控制部分、过滤部分、加湿器部分、冷凝器部分、风机部分、室内蒸发器部分、室内风机组件部分、压缩机部分、排水系统部分等，巡检内容包括但不限于以上所列项目（巡检服务中所需耗材及其他易损配件应根据现场使用情况更换，且必须为原厂配件）。具体要求如下：
	序号
	巡检项目
	巡检内容
	更换时限及要求
	其他

	1
	电源
	1.检查主电源及各支路的各相电压，电流：
2.检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保紧固安全；
3.对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。继电器是否吸合。
4.对各种的系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等）保证设备的安全运转，有无过载。
	每季度巡检一次
	测量主电路的数值


	2
	控制系统
	检查显示单元是否正常，检查各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。
	每季度巡检两次
	温度21-23
湿度45-50%

	3
	空气过滤器
	1．检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。
2．检查过滤网是否有破损、堵塞
3．检查过滤网堵塞开关
4．清洁过滤网
	每季度巡检一次；每季度更换一次空气过滤器
	

	4
	加湿器
	1.检查加湿器接线是否松动？按标准紧固；
2.检查蒸汽加湿盘是否结垢，如结垢拆下进行清洗；
3.检验供排水管和补水阀是否有渗漏痕迹；
4.检查维护漏水报警系统；
5.检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。
	每季度巡检一次；每季度清洗两次加湿水盘

	

	5
	室外冷凝器
	1．冷凝器翅片的清洁度
2．风机安装底座是否牢固
3．风机减震垫是否出现老化或破损
4制冷剂管路有适当支撑
5．检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。
6.室外机风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。
7.检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。
8.检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器。
9.调速器：检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。
	每季度巡检一次；（夏季两次，冬季一次）冲洗冷凝器翘片
	

	6
	室外风机部分
	1．风机叶轮有无变形
2．轴承有无磨损如果移动超标，就要检查或更换轴承。
	每季度巡检一次

	

	7
	室内蒸发器
	检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。排水通道是否有堵塞异物。
	每季度巡检一次
	

	8
	室内风机组件
	检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承有无移动现象，如果移动超标，就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；电机支架有无变形。分机叶轮有无异物，转动是否顺畅，与轴的连接是否紧固。
	每季度巡检一次；皮带每年更换一次
	

	9
	制冷系统（压缩机）
	1．检查有无泄漏
2．聆听运行声音、观察运行震动情况
3．检查并紧固电路接头
4.检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；
5.检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。
6.进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。
7.压缩机油位是否符合标准，工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。
8.制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管是否异常。
9.检查压缩机部件是否有油渗漏痕，如发现必须查明原因，排除故障，使用Sunisco 3GS 制冷剂油恢复正常油位。
	每季度巡检一次

	测量压缩机正常高低压数值电流数值

	10
	排水系统
	检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物堵塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。
	每季度巡检一次；每季度清理一次
	


动环系统
紧急故障响应和故障排除服务；
技术咨询服务；
一年四次巡检，检测动力环境监控系统硬件、软件是否正常使用，并出具巡检报告，提供故障报警的解决处理方案；
对已损硬件修复或换新。
气体灭火系统
季检
每季度应对气体灭火系统进行一次全面检查，并应符合下列要求：可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计要求。储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。各喷嘴孔口应无堵塞。对七氟丙烷储存容器逐个进行检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应重新进行严密性试验和吹扫。
年检
每年除应按上述的要求对气体灭火系统进行全面检查外，还应对每个防护区进行一次模拟启动试验和一次模拟喷气试验，并通过相关消防检测机构检测取得合格证书。
外观检查
使用观察检查的方法检查气体灭火系统灭火剂储存容器、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观有无机械损伤、锈蚀和镀层脱落，如存在缺陷，应及时更换。检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好，端子是否松动或脱落。
安装检查
使用手动或工具检查的方法检查气体灭火系统各部件之间的相互连接是否牢固，各连接管道连接是否牢固，有无松动、脱落。
储存容器应有固定标牌，标明设计规定的储存容器的编号、皮重、容积、灭火剂名称、充装量、充装日期、充装压力，驱动装置和选择阀应有分区标志牌。压力表的安装位置应便于观察，手动启动装置的安装应便于操作，且手动操作装置的铅封应完好。喷嘴喷口的方向应正确，喷口无堵塞，周围无影响喷头喷放灭火剂的障碍物。
储存装置压力检查
直接观察储存容器上的压力表指示值是否符合要求，对于压力表前有表阀的按生产厂家产品说明书提供的方法打开压力表阀，再观察压力表指示值是否符合要求，检查完毕后应关闭表阀。如果压力表显示的压力小于对应温度下充装压力的90%或大于其5%，应进行检查维修。检查驱动装置压力时应有保证驱动装置不被启动的措施。
信号反馈装置性能检查
手动或使用工具启动信号反馈装置，查看气体灭火控制器及现场放气指示灯的动作情况，如无动作应进行维修，试验完毕后应恢复原位。
驱动装置模拟启动
驱动装置模拟启动试验前，应有避免其他驱动装置动作的可靠措施，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号，查看气体灭火控制器与消防控制室显示的反馈信号。
机房基础环境维护
机房配电箱维护，对互投切换开关进行测试，确保能够顺利切换；对配电柜内空气开关进行维护保养，确保能够顺利开启、闭合。
对机房PDU三相负载均衡情况进行定期测试和整改，确保强电三项负载基本均衡。
负责对机房基础环境（地板、天花板、市电照明）的日常维护维修。
对机柜的强电线路进行规范化整理，制作标签标识。按照采购人要求为总站及各边检站制作维保项目联系人提示标牌。
技术响应服务要求
★投标人须提供7×24小时技术支持服务；
投标人须提供统一服务电话报修机制及快速联系方式；
投标人无条件受理维保范围内故障申报，技术咨询等；
★出现故障如果不能远程解决则应派遣工程师进行现场服务；
★如需更换设备部件，投标人须在1个工作日内完成更换，特殊情况由双方协商决定；
投标人具备远程集中管理能力，可在甲方允许下进行远程控制及维修服务；
★应根据采购人具体情况，事先制定完善的设备故障应急处理预案；
★设备发生宕机故障，造成采购人应用服务中断的，维保工程师应于技术支持响应后1小时内到达采购人现场提供服务；
★设备发生非宕机故障，如果远程技术支持不能解决问题，维保工程师应于远程技术支持响应后2小时内到达采购人现场提供服务。
本项目为综合性服务项目，涉及系统较多，如UPS不间断电源系统，需运维人员具备低压电工特种作业操作证，精密空调系统除具备低压电工特种作业操作证、焊接与热切割特种作业操作证、制冷与空调作业特种作业操作证以外，还需具备高处作业特种作业操作证（个别站点室外机位于大楼楼顶）。
定期预防性巡检服务要求
为保证采购人各类系统正常稳定运行，投标人应选派专业技术人员对设备按采购人要求时间进行系统例行巡检保养工作。服务的范围包括运维清单内的全部设备。基本要求如下：
排查设备运行状态情况；
按具体巡检要求定期巡检，巡检结果以电子图片或书面形式提交；
每次巡检完毕3日内提交巡检报告及整改建议交由采购人签字确认；
排查设备本身可能存在的安全隐患；
排查机房环境是否会对设备硬件设备造成影响；
查看设备运行日志，排查是否存在运行故障隐患；
查看操作系统平台各项指标状态；
查看系统软件和数据库的性能情况，排查可能存在的安全隐患；
系统和数据备份服务：投标人须定期在采购人提供的存储介质上对配置数据进行备份，以确保灾难性故障后快速恢复工作。
故障应急处理服务要求
故障级别定义：
一级故障：属于紧急问题；其具体现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失；
二级故障：属于严重问题；其具体现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响业务运行；
三级故障：属于一般问题；其具体现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部件故障，存在较大安全隐患。
故障处理流程：
一级故障：投标人工程师接到采购人故障申报后，须在规定时间内赶到故障现场。同时，后备工程师根据接到的故障现象，携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，进行故障排除，恢复系统运行。协助应用和数据的恢复工作，在尽可能短的时间内恢复系统运行。
二级故障：投标人工程师通过电话对问题进行初步了解，获取相关信息；通过电话指导采购人关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障；与采购人交流，对故障问题进行现场跟踪，直到问题彻底解决。
三级故障：投标人工程师通过电话对问题进行了解，获取报错或故障信息；同时，对问题进行初步诊断分析；指导采购人关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障。
备品备件供应和保障服务要求
投标人应具备备品备件库，当设备硬件出现故障时须及时响应，并根据故障诊断结果进行部件更换，以快速恢复设备运行；
投标人应根据采购人要求，提供原厂全新的零配件和整机设备（停产设备投标人有权选用兼容性产品替代），并提供配件更换后一年内保修服务；
采购人不承担任何部件更换费用；
机房与基础设施设备中UPS电池维保，仅需提供检测、保养服务，不包含电池更换费用。
建立维保档案与提供服务报告要求
投标人在维保过程中，需建立、梳理采购人机房与基础设施设备的信息库，并确保信息准确性。
投标人日常维保服务过程中应结合定期巡检情况，向采购人提供维保服务报告，并在服务期结束时提交年度维保报告，如遇重大故障则需要单独对故障出具故障原因分析报告。
对维保清单内的设备及系统，投标人须建立《维保设备动态台账》，内容包括：设备信息、设备状态、故障率、转移、调整情况等。实时更新和留存电子档案，每半年将纸质档案交采购人技术负责人签字后双方留档。定期对故障处理情况进行汇总，建立并定期更新常见问题库。并在故障处理完成后24小时内提供详细的故障处理和分析报告，说明故障原因、解决过程、解决结果以及今后可采取的预防措施。分析报告需采购人负责人签字后归档。
特殊事件保障服务要求
七氟丙烷气瓶充气
由采购人发起，当上述维保范围内的七氟丙烷消防瓶气体压力指针入进入红区，消防瓶气体需要重新灌装。按需重新灌装消防瓶个数计费。7个月内采购人不另行支付费用，超出部分协商解决。
气体灭火系统消防检测
在维保周期内，投标人应对所维保的气体灭火系统开展至少一次的消防演练，聘请相关机构进行检测并出具检测证明，同时对各边检站技术民警进行消防系统应急操作培训。
机房除尘
在维保周期内，投标人应对各边检站开展每年至少一次站属所有机房（含主机房、操作间、电池间、配线间）除尘服务。
四、运维人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	具备机房与基础设施类设备维保项目3年以上服务经验。应具备低压电工特种作业操作证、焊接与热切割特种作业操作证、制冷与空调作业特种作业操作证、高处作业特种作业操作证、伊顿授予的机种操作培训结业证书、维谛（原艾默生）授予的产品安装调试技术培训证书。
	1、依据项目需求制定详细运维计划，确保各环节有序衔接，严格把控维护进度与质量。
2、对接客户与相关方，沟通项目进展、技术方案及验收标准，及时响应并解决项目实施中的各类需求与问题。
3、作为运维团队负责人，统筹管理并具体实施电气、暖通、弱电等多专业运维工作。监督并参与电气系统、空调、动环系统等设备的维修、调试服务，确保符合国家标准。
4、了解主要品牌厂家设备的相关操作知识，按照原厂标准进行运维工作。
	不驻场

	2
	运维人员
	至少2人
	具备机房与基础设施类设备维保项目3年以上服务经验。应具备低压电工特种作业操作证、焊接与热切割特种作业操作证、制冷与空调作业特种作业操作证、高处作业特种作业操作证。
	1、负责机房低压配电系统（UPS、PDU、配电柜、电池组等）的日常巡检、维护与故障处理，确保符合国家标准；编写并执行电气系统应急预案，组织电气故障演练；指导值班技术员进行倒闸操作、电气隔离等关键作业。
2、负责机房内精密空调连接管道等焊接安装工作。
负责机房精密空调系统等设备的运行维护；制定并执行空调系统巡检计划，监控温湿度、压力、电流等关键参数；处理制冷系统常见故障，如压缩机故障、冷媒泄漏、风机异常等。
高处作业证）负责机房内各处监控测点的维护，负责位于大楼楼顶室外机的维护工作。
5、负责在运维工作中监管各个环节的安全质量问题，防止运维工作过程中由于操作不当引发的安全事故。
	不驻场


第四包
一、项目背景
本项目属于软件和信息技术服务业。
二、运维范围
	序号
	站名
	设备类型及名称
	品牌
	型号或参数
	单位
	数量

	1
	总站机关
	IMOS数字IP全交换监控综合管理平台（软件授权）
	宇视
	Video Manager V3.0
	套
	1

	2
	总站机关
	硬件服务器
	戴尔
	R620
	台
	3

	3
	总站机关
	数字网络存储主机
	宇视
	VX1612
	台
	1

	4
	总站机关
	备份存储服务器
	宇视
	VS-BM8500-E-UV
	台
	1

	5
	总站机关
	网络存储主机
	宇视
	NI-VX1848
	台
	1

	6
	总站机关
	高清网络红外球机
	宇视
	HIC6502X20-5CIR
	台
	2

	7
	总站机关
	高清网络红外枪机
	宇视
	HIC2201E-CF36IR
	个
	2

	8
	总站机关
	高清网络红外枪机
	宇视
	HIC2201E-CF60IR
	个
	2

	9
	总站机关
	高清网络红外枪机
	宇视
	HIC2401S-CTIR
	个
	2

	10
	总站机关
	高清网络红外半球
	宇视
	HIC3201E-CF36IR
	个
	5

	11
	总站机关
	高清网络红外半球
	宇视
	HIC3401DE-VIR
	个
	2

	12
	总站机关
	高清网络摄像机
	宇视
	IPC-S322-IR
	个
	4

	13
	总站机关
	高清网络摄像机
	宇视
	IPC-B3A2-IR
	个
	1

	14
	总站机关
	高清网络摄像机
	宇视
	HIC6621EX22-5CI
	个
	1

	15
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325-I
	个
	2

	16
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3345-I
	个
	2

	17
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD4112FWD-ZFP
	个
	1

	18
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD1321-I
	个
	2

	19
	总站机关
	高清网络摄像机
	华为
	D-3250-10-SIU
	个
	2

	20
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-IPCT12-I
	个
	1

	21
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-IPCT13H2-I
	个
	1

	22
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD1345V2-LA
	个
	2

	23
	总站机关
	高清网络摄像机
	海康威视
	
	个
	4

	24
	总站机关
	备份存储服务器
	宇视
	VS-BM8500-E-UV
	个
	1

	25
	总站机关
	网络存储主机
	宇视
	NI-VX1848
	个
	1

	26
	总站机关
	视频会议终端
	华为
	TE40
	个
	1

	27
	总站机关
	视频会议终端
	华为
	TE50
	个
	1

	28
	总站机关
	视频会议终端
	华为
	TE50
	个
	1

	29
	总站机关
	视频会议终端
	中兴
	ZXV10 T800
	个
	2

	30
	总站机关
	高清红外22倍 网络快球
	宇视
	HIC6622HX22
	个
	2

	31
	总站机关
	星光级低照度H265智能网络筒机
	宇视
	HIC2621
	个
	6

	32
	总站机关
	低照度宽动态H265智能网络筒机
	宇视
	IPC-S2 42
	个
	2

	33
	总站机关
	筒机适配器电源
	宇视
	PWR-DC1201-NB
	个
	8

	34
	总站机关
	雷达入侵探测器
	聚速微波
	JSR-ANK-D-253
	个
	3

	35
	总站机关
	监控防水设备箱
	厚为
	HW4.3415
	套
	4

	36
	总站机关
	融合指挥通信系统服务器
	华为
	2288HV3
	台
	3

	37
	总站机关
	视频会议系统
	华为
	RP100-55A
	台
	1

	38
	总站机关
	电话程控主机
	施音
	U500
	块
	1

	39
	总站机关
	程控电话中继板
	施音
	TA3210
	个
	4

	40
	总站机关
	星光级低照度H265智能网络半球摄像机
	宇视
	IPC-B312-IR
	套
	8

	41
	总站机关
	会议中央控制器
	华为
	SMC2.0
	台
	1

	42
	总站机关
	会议MCU
	华为
	vp9650
	台
	1

	43
	总站机关
	会议MCU
	华为
	vp9850
	台
	1

	44
	总站机关
	录播系统
	华为
	RSE6500
	台
	1

	45
	总站机关
	高清摄像机
	华为
	VPC600-12X-00A
	台
	4

	46
	总站机关
	12路电源控制器
	SVS
	SV-SP12
	台
	1

	47
	总站机关
	视频会议终端
	华为
	TE50-1080
	台
	1

	48
	总站机关
	网络摄像机
	宇视
	IPC-S642-IR
	台
	1

	49
	总站机关
	硬盘录像机
	宇视
	NVR-B200-E8
	台
	1

	50
	总站机关
	硬盘
	宇视
	ST8000VX0002
	块
	1

	51
	总站机关
	人脸门禁
	宇视
	QET-5501H
	台
	4

	52
	总站机关
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7908N-K4
	台
	1

	53
	总站机关
	视频处理设备
	淳中
	TITANS-FLY1
	台
	1

	54
	总站机关
	平板电脑
	微软
	Surface Pro
	台
	1

	55
	总站机关
	办公楼一楼LED显示系统
	洲明科技
	UHW2 1.5系列
	套
	1

	56
	总站机关
	总站指挥中心
	利亚德
	TVF015
	套
	1

	57
	总站机关
	四楼第二会议室
	利亚德
	TVFII015
	套
	1

	58
	天津站
	服务器
	DELL
	PowerEdge R620
	台
	2

	59
	天津站
	海康平台服务器（含硬盘）
	华为
	RH2288 V3（16 SAS盘位版）
	台
	2

	60
	天津站
	海康平台服务器（含硬盘）
	华为
	RH2288 V3（12 SATA盘位版）
	台
	1

	61
	天津站
	海康平台服务器（含硬盘）
	H3C
	UniServer R4900 G3
	台
	1

	62
	天津站
	磁盘阵列（含24块企业级硬盘）
	海康威视
	DS-A82024D
	台
	1

	63
	天津站
	磁盘阵列（含48块企业级硬盘）
	海康威视
	DS-A82048D
	台
	1

	64
	天津站
	网络存储
	宇视
	VX1600
	台
	1

	65
	天津站
	网络存储拓展柜（含硬盘）
	宇视
	DE1124
	台
	2

	66
	天津站
	网络存储（含8T硬盘48块）
	宇视
	VX1824
	台
	1

	67
	天津站
	拼接控制器主机
	
	淳中 TRICOLOR
	套
	2

	68
	天津站
	解码器
	宇视
	解码器
	台
	4

	69
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外球机 HIC 6622 HX-5CIR
	台
	23

	70
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外球机 HIC 6622 HX-5CIR
	台
	6

	71
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	HIC6821-HX44IR
	个
	6

	72
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外枪机 IPC-HIC5421DH
	台
	14

	73
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外半球 HIC 3421 DE-VIR
	台
	7

	74
	天津站
	监控摄像机
	海康威视
	
	个
	3

	75
	天津站
	LED显示屏
	宇视
	LED显示屏
	块
	10

	76
	天津站
	LED拼接屏
	创维
	WE46LC
	块
	12

	77
	天津站
	拼接控制器主机
	创维
	
	套
	1

	78
	天津站
	LWD显示屏
	创维
	P2.5
	套
	1

	79
	天津站
	NVR（含硬盘）
	宇视
	ISC3632-SC（含硬盘）
	台
	1

	80
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外球机 IPC-HIC6622X23-5CIR
	个
	1

	81
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外枪机 IPC-HIC2421ES-UV
	个
	9

	82
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外半球 HIC3221CIR
	个
	3

	83
	天津站
	NVR（含硬盘）
	
	DS-8832N
	台
	1

	84
	天津站
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T46WDV3
	台
	32

	85
	天津站
	NVR（含硬盘）
	海康威视
	DS-8632N-I8
	台
	1

	86
	天津站
	监控摄像机
	海康威视
	
	台
	4

	87
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外半球 HIC 3421 DE-VIR
	个
	6

	88
	天津站
	监控摄像机
	宇视
	红外半球 HIC 3421 DE-VIR
	个
	6

	89
	天津站
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T46WDV3
	个
	5

	90
	天津站
	NVR（含硬盘）
	宇视
	ISC3632-SC（含硬盘）
	台
	2

	91
	天津站
	拾音器
	
	拾音器
	个
	17

	92
	天津站
	硬盘录像机NVR（含硬盘）
	海康威视
	DS-8832N
	台
	1

	93
	天津站
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T46WDV3
	个
	21

	94
	天津站
	硬盘录像机NVR（含硬盘）
	海康威视
	
	台
	1

	95
	天津站
	监控摄像机
	海康威视
	
	台
	10

	96
	天津站
	视频会议系统
	华为
	TE40
	套
	1

	97
	天津站
	视频会议系统
	华为
	RP100-55A
	套
	1

	98
	天津站
	码头监控线路
	定制
	自建光纤线路、原五公司港通线路、光纤收发器及尾纤、前端企业级交换机、电缆、配套电力箱、配套线材
	台
	1

	99
	天津站
	采集执法终端视频
	宇视
	MTM5016C
	台
	2

	100
	天津站
	网络摄像机
	宇视
	IPC-S642-IR
	台
	1

	101
	天津站
	网络摄像机
	宇视
	IPC-S642-IR
	台
	1

	102
	天津站
	网络摄像机
	宇视
	IPC-B312-IR
	台
	2

	103
	天津站
	视频录像机
	宇视
	NVR-B200-E8
	台
	1

	104
	天津站
	硬盘
	宇视
	HD-Seagate 
	台
	5

	105
	天津站
	人脸门禁
	宇视
	QET-5501H
	台
	3

	106
	塘沽站
	LED显示屏
	嘉河天成
	JH-P1.8
	套
	1

	107
	塘沽站
	双通道反馈抑制器
	H-WIT
	PAP-C680
	个
	1

	108
	塘沽站
	主扩扬声器功放
	H-WIT
	PPA-40S
	个
	1

	109
	塘沽站
	电源时序器
	H-WIT
	PAP-1210
	个
	1

	110
	塘沽站
	主扩扬声器
	H-WIT
	LS120
	个
	1

	111
	塘沽站
	LED显示屏
	海康威视
	PL 875全彩屏
	套
	1

	112
	塘沽站
	显示屏
	宇视科技
	MW7218-A-BL-U
	个
	1

	113
	塘沽站
	拼控-LED发送卡
	宇视科技
	UNV-S4
	个
	4

	114
	塘沽站
	配电柜
	宇视科技
	HB-P010
	个
	1

	115
	塘沽站
	拼接控制器
	宇视科技
	DMC9000-2U
	个
	1

	116
	塘沽站
	电源时序管理器
	SONBS
	SD-08A
	个
	1

	117
	塘沽站
	专业功放
	SONBS
	SD-300
	个
	1

	118
	塘沽站
	反馈抑制器
	SONBS
	SC-3131(C)
	个
	1

	119
	塘沽站
	全高清混插矩阵（8进8出）
	SONBS
	SC-1010H（8）
	个
	1

	120
	塘沽站
	U段红外对频一拖八会议
	SONBS
	SC-308U
	个
	1

	121
	塘沽站
	调音台
	SONBS
	SD-8-2
	个
	1

	122
	塘沽站
	数字音频处理器
	SONBS
	SC-0804
	个
	1

	123
	塘沽站
	智能中控主机
	SONBS
	SC-5000B
	个
	1

	124
	塘沽站
	记录仪采集仪
	宇视 
	ZCS-UNIVS1-102U
	个
	1

	125
	塘沽站
	视频会议终端
	华为
	TE40
	个
	1

	126
	塘沽站
	视频会议终端
	华为
	TE40
	个
	1

	127
	塘沽站
	高清视频会议终端
	亿联
	VC210
	个
	1

	128
	塘沽站
	网络硬盘录像机 NVR
	宇视 
	NVR-B200-e8
	台
	1

	129
	塘沽站
	监控摄像机
	宇视 
	IPC-S652-IR
	台
	4

	130
	塘沽站
	网络硬盘录像机 NVR
	海康威视
	DS-7604NB
	台
	1

	131
	塘沽站
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2326
	个
	2

	132
	塘沽站
	网络硬盘录像机 NVR
	宇视 
	NVR-B200-e8
	台
	1

	133
	塘沽站
	营区监控摄像机
	宇视 
	HIC2312ES
	个
	21

	134
	塘沽站
	网络硬盘录像机 NVR
	海康威视
	DS-7716N-E4
	个
	1

	135
	塘沽站
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD3126
	个
	4

	136
	塘沽站
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2326FWDA3-IS
	个
	10

	137
	塘沽站
	门禁系统
	海康威视
	DS-K1T671M
	套
	2

	138
	塘沽站
	门禁一体机
	宇视 
	QET-5501H
	个
	3

	139
	塘沽站
	网络硬盘录像机 NVR
	海康威视
	DS-95200N
	个
	1

	140
	塘沽站
	摄像机
	海康威视
	DS-2CD3126
	个
	10

	141
	塘沽站
	车场系统
	海康威视
	
	套
	1

	142
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	iDS-2DF1-7FD
	台
	1

	143
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	iDS-2DF8237IXR-A/S1
	台
	1

	144
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	IDS-2DF1-7FD
	台
	5

	145
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	DS-2DF823IWU-TH
	台
	1

	146
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	IDS-2DFI-7FD
	台
	5

	147
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	DS-2DE7220IW-A
	台
	3

	148
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	DS-2CD4126FWD-RD
	台
	1

	149
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325F-I
	台
	1

	150
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	DS-2DC4223IW-DE
	台
	1

	151
	南疆站
	网络存储
	海康威视
	DS-ASH48
	台
	1

	152
	南疆站
	网络存储
	海康威视
	DS-ASH48
	台
	1

	153
	南疆站
	存储专用硬盘
	海康
	专用2TB
	块
	48

	154
	南疆站
	存储专用硬盘
	海康
	专用2TB
	块
	48

	155
	南疆站
	摄像设备
	海康威视
	DS-2CD4126FWD-RD
	台
	3

	156
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD4212FYZ-ISL
	台
	6

	157
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T20FD-I3
	台
	1

	158
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T25-I3
	台
	1

	159
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T25D-I5
	台
	1

	160
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3210D-I5
	台
	1

	161
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3326WDV3-I
	台
	4

	162
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD4212F-I
	台
	4

	163
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12HV3-IA
	台
	1

	164
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	iDS-2DF8425IXR-A/S1
	台
	1

	165
	南疆站
	网络超宽动态半球型摄像机
	海康威视
	DS-2CD4112KDT-SY
	台
	1

	166
	南疆站
	IP网络光传输系统
	DLINK
	100M单模
	个
	6

	167
	南疆站
	IP网络光传输系统
	DLINK
	100M单模
	个
	11

	168
	南疆站
	网络存储
	海康威视
	DS-A82060D
	台
	2

	169
	南疆站
	存储专用硬盘
	海康
	专用3TB
	块
	60

	170
	南疆站
	存储专用硬盘
	海康
	专用3TB
	块
	60

	171
	南疆站
	门禁
	海康威视
	DS-K1T671M-3XF
	台
	1

	172
	南疆站
	视频综合平台服务器
	H3C
	UniServer R4900 G3
	台
	1

	173
	南疆站
	网络存储
	海康威视
	DS-82060D
	台
	1

	174
	南疆站
	存储专用硬盘
	海康威视
	4TB
	块
	60

	175
	南疆站
	视频会议主机
	华为
	TE40
	台
	1

	176
	南疆站
	视频会议系统
	华为
	RP100-55A
	台
	1

	177
	南疆站
	防爆管线
	威创
	
	套
	11

	178
	南疆站
	码头平台防爆设备箱
	威创
	BJX安装套件
	台
	11

	179
	南疆站
	采集执法终端视频
	宇视
	MTM5016C
	台
	2

	180
	南疆站
	网络高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3126FWDV3-IS
	台
	12

	181
	南疆站
	组装屏
	国产
	7m*1.3m
	套
	1

	182
	南疆站
	网络高速智能球型摄像机
	海康威视
	IDS-2DF1-7FD
	台
	2

	183
	南疆站
	网络摄像机
	宇视
	IPC-B312-IR
	台
	2

	184
	南疆站
	网络摄像机
	宇视
	IPC-B312-IR
	台
	4

	185
	南疆站
	视频录像机
	宇视
	NVR-B200-E8
	台
	1

	186
	南疆站
	硬盘
	宇视
	ST8000VX0002
	块
	7

	187
	南疆站
	人脸门禁
	宇视
	QET-5501H
	台
	2

	188
	南疆站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3126FWDV3-IS
	台
	10

	189
	南疆站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-95200N-HS30R
	台
	1

	190
	东港站
	快球摄像机
	天地伟业
	TC-NH9306
	台
	23

	191
	东港站
	快球摄像机
	海康威视
	DS-2DF9C453I8XS-DEW/VR/S
	台
	7

	192
	东港站
	快球摄像机
	海康威视
	DS-2CD1245-LA
	台
	2

	193
	东港站
	半球摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325
	个
	4

	194
	东港站
	前端设备箱
	定制
	400*600*200
	个
	28

	195
	东港站
	电源控制箱
	定制
	400*400
	个
	4

	196
	东港站
	音视频光端机
	奥维
	2V1D
	个
	2

	197
	东港站
	音视频光端机
	奥维
	1V1D
	个
	10

	198
	东港站
	音视频光端机
	顺维新
	1V1D
	个
	10

	199
	东港站
	音视频光端机
	奥维
	4V1D
	个
	1

	200
	东港站
	半球摄像机
	天地伟业
	TIANDY
	台
	1

	201
	东港站
	拼接屏
	大华
	55UCH
	台
	15

	202
	东港站
	液晶监示器
	三菱
	LCD42
	台
	1

	203
	东港站
	磁盘阵列（含24块硬盘，企业级2T）
	海康威视
	DS-A82024D
	台
	1

	204
	东港站
	光纤路由
	
	24芯
	台
	1

	205
	东港站
	视频会议系统（含主机、摄像机及其他相关网络设备）
	华为
	TE40
	台
	2

	206
	东港站
	楼宇音响系统(含话筒、调音台、时序电源、音响等设备）
	ITC
	
	台
	1

	207
	东港站
	第一会议室电源时序器
	ITC
	TS-6216
	套
	1

	208
	东港站
	第一会议室调音台
	ITC
	TS-12P
	台
	1

	209
	东港站
	第一会议室会议主席单元（集成数字会议主机）
	ITC
	TS-0604M
	台
	1

	210
	东港站
	第一会议室音频处理器
	ITC
	TS-211
	台
	1

	211
	东港站
	第一会议室反馈处理器
	ITC
	TS-234
	台
	1

	212
	东港站
	第一会议室一拖二手持无线话筒
	ITC
	T-521UH
	台
	1

	213
	东港站
	第一会议室无线话筒
	安度
	IX-R14/PRO44
	台
	1

	214
	东港站
	第一会议室话筒
	ITC
	TS-354H
	台
	1

	215
	东港站
	第一会议室壁挂音箱
	M+
	GM-10
	台
	4

	216
	东港站
	第一会议室功率放大器
	DAKIS
	US-24A
	台
	2

	217
	东港站
	监控主机
	联想
	9174、M8500T-D231
	台
	2

	218
	东港站
	视频会议投影仪
	日立
	HCP-D757U
	台
	1

	219
	东港站
	监控收发器
	
	机架式
	台
	1

	220
	东港站
	数字摄像机
	
	
	台
	2

	221
	东港站
	网络摄像机
	宇视
	IPC-B312-IR
	台
	6

	222
	东港站
	视频录像机
	宇视
	NVR-B200-E8
	台
	1

	223
	东港站
	硬盘
	宇视
	ST8000VX0002
	台
	7

	224
	东港站
	人脸门禁
	宇视
	QET-5501H
	台
	2

	225
	东港站
	LED屏
	光电
	P3.75
	台
	2

	226
	东港站
	视频综合平台服务器
	H3C
	UniServer R4900 G3
	台
	1

	227
	东港站
	光端机
	艾迪康
	IT168-GE/114-40B
	台
	2

	228
	东港站
	光端机
	顺维新
	GE201905281
	台
	6

	229
	东港站
	监控球型摄像机
	天地伟业
	TC-nc9202s5e-te-ks-i8s
	台
	6

	230
	东港站
	监控枪型摄像机
	天地伟业
	TC-nc9101s5e-te-ks-i8s
	台
	26

	231
	东港站
	监控存储（含硬盘）
	天地伟业
	TC-RS24-L7R
	台
	1

	232
	东港站
	办公楼门禁
	海康威视
	DS-K1T671M-3XF
	台
	3

	233
	东港站
	办公楼小门门禁
	海康威视
	DS-K1T341M
	台
	1

	234
	东港站
	4楼机房门禁
	海康威视
	DS-K1T6-GS3
	台
	1

	235
	东港站
	3楼机房门禁
	海康威视
	DS-K1T341M
	台
	1

	236
	东港站
	1楼机房门禁
	大华
	
	台
	1

	237
	东港站
	一楼大厅LED屏
	定制
	
	台
	1

	238
	东港站
	枪库硬盘录像机
	海康威视
	DS-7808NB-K2
	台
	1

	239
	东港站
	鹰眼硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I16
	台
	1

	240
	东港站
	执法办案硬盘录像机
	海康威视
	DS-95200N-HS30R
	台
	1

	241
	轮训大队
	门禁系统
	*
	*
	个
	1

	242
	轮训大队
	出入口视频单元
	海康威视
	DS-TCG205-B
	个
	3

	243
	轮训大队
	道闸
	海康威视
	DS-TMG400-ML（橙色）
	个
	1

	244
	轮训大队
	道闸
	海康威视
	DS-TMG403-ML（橙色）
	个
	2

	245
	轮训大队
	出入口控制终端
	海康威视
	DS-TPE300-S
	个
	1

	246
	轮训大队
	中控主机
	Fion Tu
	FT-MC3
	个
	1

	247
	轮训大队
	鹅颈话筒
	Fion Tu
	F2
	个
	1

	248
	轮训大队
	无线手持话筒
	Fion Tu
	FTW-E804
	个
	2

	249
	轮训大队
	一体化会议终端（华为智能协作）
	华为
	TE30
	个
	1

	250
	轮训大队
	音频处理器
	STIAVE
	D-1616A
	个
	1

	251
	轮训大队
	LED一体机
	利亚德
	LED-iAT165-FHD
	个
	1

	252
	轮训大队
	硬盘录像机
	海康威视
	*
	个
	1

	253
	轮训大队
	UPS
	科士达
	YDC9110H/ 10KVA
	个
	1

	254
	轮训大队
	出入口控制终端
	海康威视
	*
	个
	1

	255
	轮训大队
	19寸液晶显示器
	联想
	L20-19
	个
	1

	256
	轮训大队
	功放
	DANACOID
	*
	个
	1

	257
	轮训大队
	会议摄像机
	华为
	*
	个
	1

	258
	轮训大队
	壁挂音箱
	DANACOID
	*
	个
	4

	259
	轮训大队
	道闸系统
	海康威视
	*
	个
	1

	260
	轮训大队
	道闸系统
	海康威视
	*
	个
	1

	261
	轮训大队
	管理电脑（视频监控终端）
	联想
	天逸
	个
	1

	262
	轮训大队
	监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T56EFWDA3-IS
	台
	26

	263
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I8
	台
	3

	264
	机场站
	录像机硬盘
	希捷
	ST6000VX0003
	块
	24

	265
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-ST/RTA（8*4TB）
	台
	1

	266
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-9004HF-ST（1*4TB)
	台
	1

	267
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7108N-F1(B)
	台
	1

	268
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	4TB容量
	块
	2

	269
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	3TB容量
	块
	1

	270
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	2TB容量
	块
	4

	271
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-ST/RTA
	台
	1

	272
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	3TB容量
	块
	6

	273
	机场站
	硬盘录像机
	宇视科技
	NVR-B200-E8
	台
	1

	274
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	8TB
	块
	5

	275
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2T26FWDA3-IS
	台
	37

	276
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2326FWDA3-IS
	台
	39

	277
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-B12HV3-IA
	台
	1

	278
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2225CV6-I
	台
	2

	279
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-B12HV3-IA
	台
	1

	280
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2145FV3-IS
	台
	8

	281
	机场站
	网络摄像机
	宇视科技
	HIC6622X22-5CIR-H
	台
	1

	282
	机场站
	网络摄像机
	天地伟业
	天地伟业
	台
	6

	283
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2525F-I
	台
	2

	284
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-B12H-I
	台
	1

	285
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12HV3-IA
	台
	1

	286
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2326WD-I
	台
	4

	287
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD5A26FYG
	台
	2

	288
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-K22H-I
	台
	2

	289
	机场站
	网络摄像机
	宇视科技
	IPC-S642-IR
	个
	4

	290
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD4112FWD-ZFP
	个
	7

	291
	机场站
	解码器
	海康威视
	DS-6904UD
	台
	1

	292
	机场站
	大屏显示设备
	海康威视
	DS-D5055UL-B
	台
	1

	293
	机场站
	服务器
	海康威视
	DS-VM11S-B
	台
	1

	294
	机场站
	服务器
	华为
	RH2288HV2
	台
	1

	295
	机场站
	POE交换机
	海康威视
	DS-3E0109P-E/M
	台
	1

	296
	机场站
	POE交换机
	TP-LINK
	TL-SG1210P
	台
	1

	297
	机场站
	POE交换机
	TP-LINK
	SG105P
	台
	1

	298
	机场站
	POE交换机
	宇视科技
	NSW2010-10T-POE-DT
	台
	1

	299
	机场站
	无线网桥
	Doublecom
	DB6000AN30S
	对
	5

	300
	机场站
	集中供电电源
	国产
	12V集中供电器
	台
	14

	301
	机场站
	道闸
	海康威视
	DS-TMG403-MR（含栅栏）
	台
	2

	302
	机场站
	雷达
	海康威视
	DS-TMG034
	台
	4

	303
	机场站
	出入口视频单元
	海康威视
	DS-TCG205-B
	套
	2

	304
	机场站
	出入口显示屏
	海康威视
	DS-TVL224-4-5Y
	套
	1

	305
	机场站
	出入口控制终端
	海康威视
	DS-TPE304-S
	台
	2

	306
	机场站
	人员通道
	海康威视
	DS-K3AP101-I
	套
	1

	307
	机场站
	人脸识别门禁主机
	海康威视
	DS-K1T673M
	套
	1

	308
	机场站
	人脸识别门禁主机
	海康威视
	DS-K1T673M
	套
	1

	309
	机场站
	人脸识别门禁主机
	海康威视
	DS-K1T673M
	套
	1

	310
	机场站
	人脸识别门禁主机
	海康威视
	DS-K1T6-GS4
	套
	1

	311
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2602
	台
	6

	312
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2604
	台
	1

	313
	机场站
	门禁读卡器
	海康威视
	DS-K1108AMK及其他同类型型号
	台
	10

	314
	机场站
	开门按钮
	海康威视
	EB29及其他同类型型号
	个
	14

	315
	机场站
	单门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PSC及其他同类型型号
	个
	11

	316
	机场站
	双门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PDC及其他同类型型号
	个
	5

	317
	机场站
	闭门器
	海康威视
	DS-K4DC104及其他同类型型号
	个
	6

	318
	机场站
	消费机
	海康威视
	DS-K6200MN-W
	台
	3

	319
	机场站
	门禁终端
	宇视科技
	QET-5501H
	个
	2

	320
	机场站
	单门电磁锁
	宇视科技
	EA-SM11-280
	个
	2

	321
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I16
	台
	4

	322
	机场站
	录像机硬盘
	希捷
	4TB容量
	块
	12

	323
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	3TB容量
	块
	20

	324
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7932N-K4
	台
	1

	325
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	2TB容量
	块
	4

	326
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-9632N-I16R-V3
	台
	1

	327
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	8TB容量
	台
	16

	328
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-K8/DX
	台
	1

	329
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	4TB容量
	块
	8

	330
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-K8
	台
	1

	331
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	3TB容量
	块
	8

	332
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8616N-K8
	台
	1

	333
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	3TB容量
	块
	8

	334
	机场站
	解码器
	海康威视
	DS-6A01UD
	台
	1

	335
	机场站
	视频存储
	海康卫视
	DS-A80624S
	台
	1

	336
	机场站
	视频存储
	海康卫视
	DS-A80648S
	台
	1

	337
	机场站
	视频存储
	海康卫视
	DS-A82048D-V2
	台
	1

	338
	机场站
	视频存储
	海康卫视
	DS-A82060D
	台
	1

	339
	机场站
	视频存储
	海康卫视
	DS-A72024R
	台
	1

	340
	机场站
	视频存储
	大华
	DH-EVS5248S
	台
	1

	341
	机场站
	视频存储
	大华
	DH-EVS5248S
	台
	1

	342
	机场站
	视频存储
	海康威视
	DS-95200N-HS30R
	台
	1

	343
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2204IW-DE3/W
	个
	8

	344
	机场站
	球型摄像机
	海康威视
	DS-2DE7223MWR-A
	台
	25

	345
	机场站
	球型摄像机
	海康威视
	DS-2DF7225IW-A
	个
	1

	346
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2326FWDA3-IS
	台
	43

	347
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-B12V2-I
	个
	2

	348
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12H2-I
	个
	3

	349
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12HV3-IA
	个
	1

	350
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2C20IY-DE
	个
	1

	351
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2C40IY-DE
	个
	1

	352
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2204IW-DE3/W
	个
	1

	353
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2204IW-DE3/W
	个
	5

	354
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC4223IW-DE
	个
	2

	355
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2204IW-DE3/W
	个
	2

	356
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325XG-R
	个
	1

	357
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12HV3-IA
	个
	1

	358
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2C20IY-DE
	个
	1

	359
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DE5120IW-A
	个
	1

	360
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-B12HV2-IA
	个
	1

	361
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12-I
	个
	6

	362
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD4120F-I
	个
	1

	363
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T13H2-I
	个
	1

	364
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2125FD-IS
	个
	1

	365
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12H-IA
	个
	2

	366
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12HV3-IA
	个
	1

	367
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325D-I
	个
	1

	368
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD1301D-I
	个
	2

	369
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	个
	2

	370
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD5126EFWD-IZ
	台
	25

	371
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD5127EFWD-IZ
	台
	10

	372
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325-I
	个
	2

	373
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3726FWDA3/F-IZS
	个
	2

	374
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-FCN2057-VIE
	个
	2

	375
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2PT2D20IW-DE3
	个
	4

	376
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2126FWDV2-IS
	个
	2

	377
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325-I
	个
	2

	378
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12-I
	个
	3

	379
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC2D40IW-DE3
	个
	1

	380
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC3306IZ-D3
	个
	1

	381
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-B12H2-I
	个
	1

	382
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD7147FWD-IZ
	个
	1

	383
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD712XJYL-IZ
	个
	1

	384
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325XG-R
	个
	1

	385
	机场站
	网络摄像机
	宇视科技
	HIC6622X22-5CIR-H
	个
	10

	386
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD712XJYL-IZ
	个
	2

	387
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T47WDP2V2-L
	个
	1

	388
	机场站
	网络摄像机
	宇视科技
	HIC6622X22-5CIR-H
	个
	10

	389
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD712XJYL-IZ
	个
	6

	390
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12HV3-IA
	个
	2

	391
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2125F-I
	个
	1

	392
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD7A67EWD-IZS/ZJ
	个
	1

	393
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD6984F-HIS
	个
	1

	394
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DC4423IW-DE
	个
	1

	395
	机场站
	拾音器
	海康威视
	DS-2FP2020
	个
	9

	396
	机场站
	无线网桥
	Doublecom
	DB6000AN30S
	对
	2

	397
	机场站
	无线网桥
	蒲公英
	B100
	对
	1

	398
	机场站
	对讲拾音器
	来邦
	SD2006V+
	台
	11

	399
	机场站
	对讲拾音器
	得胜
	DA-239
	个
	3

	400
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS1-U20
	台
	1

	401
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS1-U20
	台
	1

	402
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	MTM5016C
	台
	1

	403
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS1-U20
	台
	1

	404
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS3-U25
	台
	1

	405
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS3-U25
	台
	1

	406
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS1-U20
	台
	1

	407
	机场站
	解码器
	海康威视
	DS-6916UD_V2
	台
	1

	408
	机场站
	LED彩色大屏幕
	利亚德
	1.型号MG015
2.像素间距1.5mm
3.面积14.58平方米
4.屏幕支架及边框等
	套
	1

	409
	机场站
	多视频控制器
	利亚德
	MVC-IIPlus-04-8D-16D-PV
包含：
M4系列控制卡1张
M4系列4路HDMI输入卡4张
M4系列4路DVI输入卡4张
M4系列4路伽利略DVI输入卡4张
M4系列预监卡1张
	套
	1

	410
	机场站
	视频摄像机集中供电器
	迈爵
	19寸机架式360W
	台
	2

	411
	机场站
	视频摄像机集中供电器
	
	
	台
	1

	412
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7732N-K4-V2（12*6TB)
	台
	3

	413
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	2

	414
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	4

	415
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	2

	416
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	1

	417
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	1

	418
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	4

	419
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	12

	420
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3346P1-I
	台
	1

	421
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	6

	422
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	1

	423
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	2

	424
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	2

	425
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	6

	426
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	5

	427
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE4423IW-DE
	台
	5

	428
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3146FWD-IS
	台
	2

	429
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	7

	430
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	1

	431
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2325FV3-IS
	台
	2

	432
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2DE2Q140MZ-T/GLSE
	台
	1

	433
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3646FWD-LPTZ
	台
	1

	434
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	iDS-2DE2402IX-DE3/W
	台
	4

	435
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD3T46P1-I
	台
	1

	436
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2SC3Q140MY-TE
	台
	1

	437
	机场站
	全向拾音器
	海康威视
	DS-2FP4020-T
	个
	2

	438
	机场站
	定向拾音器
	海康威视
	DS-2FP4121-C
	台
	17

	439
	机场站
	对讲拾音器
	other
	P8（黑色）
	台
	12

	440
	机场站
	光纤收发器
	国产
	千兆，单纤、单模
	台
	10

	441
	机场站
	光纤收发器机箱
	国产
	16槽位收发器机箱
	个
	2

	442
	机场站
	控制键盘
	海康威视
	DS-1600K(B)
	个
	1

	443
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632N-I16-V3
	台
	2

	444
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	8TB容量
	块
	11

	445
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2646FWDA3-LZS
	台
	18

	446
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-2CD2746FWDA3-IZS
	台
	21

	447
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2602
	个
	5

	448
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2604
	个
	3

	449
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2601
	台
	20

	450
	机场站
	门禁读卡器
	海康威视
	DS-K1108AMK及其他同类型型号
	台
	37

	451
	机场站
	开门按钮
	海康威视
	EB29及其他同类型型号
	个
	25

	452
	机场站
	单门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PSC及其他同类型型号
	个
	23

	453
	机场站
	双门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PDC及其他同类型型号
	个
	7

	454
	机场站
	闭门器
	海康威视
	DS-K4DC104及其他同类型型号
	个
	7

	455
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2604
	个
	3

	456
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2601
	个
	1

	457
	机场站
	门禁读卡器
	海康威视
	DS-K1108AMK及其他同类型型号
	台
	15

	458
	机场站
	开门按钮
	海康威视
	EB29及其他同类型型号
	个
	11

	459
	机场站
	单门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PSC及其他同类型型号
	个
	10

	460
	机场站
	交换机
	海康卫视
	DS-3E0524-S
	台
	2

	461
	机场站
	硬盘录像机
	宇视
	ISC5000-E
	台
	2

	462
	机场站
	硬盘录像机存储扩展柜
	宇视
	DE1016
	台
	2

	463
	机场站
	录像机硬盘
	宇视
	3TB容量
	块
	64

	464
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	HIK/DS-8816HGH-F8/N
	台
	1

	465
	机场站
	硬盘录像机
	海康威视
	HIK/DS-8816HGH-F8/N/-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16
	台
	1

	466
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	3TB容量
	块
	2

	467
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	2TB容量
	块
	8

	468
	机场站
	录像机硬盘
	国产
	1TB容量
	块
	5

	469
	机场站
	球型摄像机
	宇视
	IPC-HIC6622HX22-GK-5CIR
	台
	10

	470
	机场站
	球型摄像机
	宇视
	HIC6622X33-5CIRL
	个
	2

	471
	机场站
	球型摄像机
	宇视
	HIC6622-IR
	个
	1

	472
	机场站
	网络摄像机
	宇视
	HIC3421DE-GK-VIR
	个
	9

	473
	机场站
	网络摄像机
	宇视
	HIC5421DH-C
	台
	1

	474
	机场站
	网络摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12H2-I
	个
	2

	475
	机场站
	拾音器
	国产
	吸顶式拾音器
	个
	3

	476
	机场站
	执法记录仪采集站
	宇视
	ZCS-UNVS1-U20
	台
	1

	477
	机场站
	交换机
	TP-LINK
	TL-SG1210P
	台
	2

	478
	机场站
	门禁控制主机
	海康威视
	DS-K2602
	台
	2

	479
	机场站
	门禁读卡器
	海康威视
	DS-K1108AMK及其他同类型型号
	个
	4

	480
	机场站
	开门按钮
	海康威视
	EB29及其他同类型型号
	个
	2

	481
	机场站
	单门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PSC及其他同类型型号
	个
	2

	482
	机场站
	双门电磁锁
	海康威视
	DS-K4H250PDC及其他同类型型号
	个
	1

	483
	机场站
	闭门器
	海康威视
	DS-K4DC104及其他同类型型号
	个
	3

	484
	机场站
	视频会议主机
	华为
	TE50
	台
	1

	485
	机场站
	视频会议摄像机
	华为
	VPC600
	个
	1

	486
	机场站
	镜头电动伸缩杆
	过程
	吊装电动伸缩杆
	套
	1

	487
	机场站
	华为专用视频线
	国产
	HD-VI（含接头）
	个
	1

	488
	机场站
	电动幕布
	鑫士顿
	XSD-150D
	个
	1

	489
	机场站
	投影仪
	爱普生
	CB-800F
	台
	1

	490
	机场站
	配电箱
	ABB
	1.配电箱1个 ABB ACM20 SNB
2.双电源手动切换器1个 CHNT C63
3.2P带漏保断路器1个 DELIXI C63
4.1P带漏保断路器2个 DELIXI C32
5.1P断路器2个 DELIXI C25
6.1P断路器1个 DELIXI C20
	套
	1

	491
	机场站
	配电箱
	ABB
	1.配电箱1个 ABB ACM23 SNB
2.2P带漏保断路器1个 DELIXI C63
3.1P断路器5个 DELIXI C20
4.1P断路器1个 DELIXI C40
5.1P断路器8个 RKMJ C16
6.1P带漏保断路器2个 RKMJ C16
	套
	1

	492
	机场站
	电源时序器
	SONBS
	SN-08A
	台
	2

	493
	机场站
	数字音频处理器
	SONBS
	SC-0808
	台
	1

	494
	机场站
	反馈抑制器
	SONBS
	SC-3136
	台
	1

	495
	机场站
	无线话筒
	SONBS
	SA-300U（含2个无线话筒）
	套
	3

	496
	机场站
	调音台
	SONBS
	SD-16-4
	台
	1

	497
	机场站
	有线话筒
	HWIT
	主机1个HW-350ME
话筒1个HW-350C
话筒8个HW-350D
	套
	1

	498
	机场站
	功放
	HWIT
	PPA-40S
	台
	1

	499
	机场站
	功放
	HWIT
	PPA-60LX
	台
	3

	500
	机场站
	功放
	HWIT
	PPA-100LX
	台
	1

	501
	机场站
	音箱
	HWIT
	LX-15（含壁挂支架）
	套
	6

	502
	机场站
	音箱
	HWIT
	LX-112
	台
	2

	503
	机场站
	音箱
	HWIT
	LX-18
	台
	2

	504
	机场站
	HDMI视频切换器
	MT-VIKI
	MT-0801
	台
	1

	505
	机场站
	HDMI画面分割器
	MT-VIKI
	MT-SW041
	台
	1

	506
	机场站
	HDMI视频分配器
	国产
	HDMI一进二出
	个
	2

	507
	机场站
	HDMI视频分配器
	国产
	HDMI一进四出
	个
	2

	508
	机场站
	控制室电视
	康佳
	40英寸
	台
	1

	509
	机场站
	会场壁挂电视
	乐视
	D55PUC3N
	台
	2

	510
	机场站
	会场移动电视
	TCL
	E50A658U
	台
	2

	511
	机场站
	面光灯
	国产
	200w嵌入式可遥控面光灯57*40*11(cm)
	套
	6

	512
	机场站
	电动幕布
	国产
	130寸电动
	套
	1

	513
	机场站
	投影仪
	SNP
	AC55LU
	台
	1

	514
	机场站
	电源时序器
	HWIT
	PAP-1210
	台
	1

	515
	机场站
	反馈抑制器
	HIT
	F-2420
	台
	1

	516
	机场站
	无线话筒
	国产
	国产（含2个话筒）
	套
	1

	517
	机场站
	调音台
	iBanana
	8路调音台
	台
	1

	518
	机场站
	功放
	HWIT
	PPA-15s
	台
	1

	519
	机场站
	音箱
	HWIT
	LS65
	个
	4

	520
	机场站
	视频切换器
	MT-VIKI
	HDMI 5进1出切换器
	台
	1

	521
	机场站
	视频会议主机
	中兴
	ZXV10T800-4MEX
	台
	1

	522
	机场站
	视频会议摄像机
	美原
	1080HD-SDI
	个
	1

	523
	机场站
	镜头电动伸缩杆
	仝盟
	XDG6-1000
	套
	1

	524
	机场站
	移动式视频会议
	华为
	RP100-55A（含支架、显示器、镜头、音箱、全向话筒）
	套
	1

	525
	机场站
	触控一体机
	SMART
	MX186
	台
	1

	526
	机场站
	功放
	ITC
	TS-350PI
	个
	1

	527
	机场站
	音箱
	ITC
	T-776H
	个
	6

	528
	机场站
	无线话筒
	ITC
	YL-521UH
	套
	1

	529
	机场站
	配电箱
	德力西
	1.嵌入式壁挂安装
2.3P带漏电保护器断路器1个 DELIXI C40
3.1P断路器2个 DELIXIC16
4.微电脑三相时控开关1个 南立 KG317T
	套
	1

	530
	机场站
	视频会议主机
	华为
	Box 600
	台
	1

	531
	机场站
	视频会议摄像机
	华为
	HW CloudLink C200
	个
	1

	532
	机场站
	镜头电动伸缩杆
	宏肇
	DG-5200L
	套
	1

	533
	机场站
	UPS配电柜
	DELIXI
	1.明装壁挂配电柜1个 DELIXI
2.双电源自动切换器1个 DELIXI CDQ0s-125/4-80
3.2P带漏保断路器8个 DELIXI C16
	套
	1

	534
	机场站
	配电箱
	利亚德
	交流低压配电柜
	套
	1

	535
	机场站
	无线话筒
	Maideson
	DS-8800（含4个话筒）
	套
	1

	536
	机场站
	调音台
	MICKLE
	MS-1216FX
	台
	1

	537
	机场站
	功放
	英桥
	M500
	台
	2

	538
	机场站
	音箱
	博世
	LB-UMTS0E-D
	个
	4

	539
	机场站
	全彩色LED显示屏
	视瀚
	P4全彩显示屏
屏幕尺寸3.89*0.435m*0.09m
接收控制卡C-Power4200 1个
	套
	1

	540
	机场站
	全彩色LED显示屏
	洲明
	点间距2mm
屏幕尺寸0.72平米（2.24m*0.32m）共4个
屏幕尺寸0.31平米（0.96m*0.32m）共1个
接收控制卡10个
电源200W，40A共10个
下挂LED白光照明灯5个
控制主机1台
	套
	1

	541
	机场站
	全彩色LED显示屏
	海康威视
	屏幕：
视频控制器：海康威视 DS-D43V16
序列号：30032312741
多媒体播放器：海康威视 DS-D43T02-N
序列号：30049111587
功放：HYUNDAI SU-905
	套
	1

	542
	机场站
	全彩色LED显示屏
	
	8.4平米
	套
	1

	543
	机场站
	查验通道电动伸缩门
	定制
	1.不锈钢框架及隔离围挡。
2.门体及隔离围挡内嵌钢化玻璃。
3.皮带传送电动马达1个。
4.控制开关1个。
	套
	10

	544
	东疆站
	音频处理器、方图无线话筒接收器、音频处理器、lifesize视频会议摄像机、电源时序器、音箱
	LIFESIZE 
	TEAM 220
TCP-WL6000U、YAMAHA MG12、ArttaoHS940、V-8232
	套
	1

	545
	东疆站
	视频会议系统
	ITC
	TV-H1080P60
	台
	1

	546
	东疆站
	投影仪
	3M
	CL32X
	台
	1

	547
	东疆站
	电视机
	三星
	UA65JU5900JXXZ
	台
	1

	548
	东疆站
	调音台、视频会议终端、反馈抑制器、音响控制器、电源时序器、功放、音箱
	华为
	itcts-16p-4、ts-234、ts-211、ts-820、ta-h6
	套
	1

	549
	东疆站
	邮轮母港二楼led屏+控制器
	LEYRRD
	LCH2
	套
	1

	550
	东疆站
	LED屏
	LEYRRD
	MG015 7.2*2.4
	套
	1

	551
	东疆站
	功放
	DSPPA
	MP1500
	台
	1

	552
	东疆站
	视频会议终端
	华为
	TE-40
	台
	1

	553
	东疆站
	解码器
	海康威视
	DS-6910UD
	台
	1

	554
	东疆站
	投影仪+幕布
	Hisense、Focusview
	
	台
	1

	555
	东疆站
	网络播放机
	
	
	台
	1

	556
	东疆站
	投影仪
	松下
	PT-BX631C
	台
	2

	557
	东疆站
	投影仪
	爱普生
	CB-G6050W
	台
	1

	558
	东疆站
	机器人服务器
	DELL
	R750
	台
	2

	559
	东疆站
	一联检监控室LED屏
	LEYRRD
	LCH2
	台
	1

	560
	东疆站
	交换机
	H3C
	S2626
	台
	1

	561
	东疆站
	视频会议终端
	华为
	TE40
	台
	1

	562
	东疆站
	调音台
	威斯汀
	PM8FX
	台
	1

	563
	东疆站
	会议摄像机
	华为
	
	台
	1

	564
	东疆站
	阵列麦克风
	华为
	VPM220
	台
	2

	565
	东疆站
	无线话筒接收器、调音台、功放、电源时序器、音频处理器
	嗨动视觉
	MS-X12-SS\AM1206\AS8150\PSC8\EAP88\
	套
	1

	566
	东疆站
	五楼会议室
	LEYRRD
	LCH2
	台
	1

	567
	东疆站
	母港视频核心交换机
	H3C
	S7503E
	套
	1

	568
	东疆站
	交换机
	H3C
	S3100
	台
	1

	569
	东疆站
	交换机
	H3C
	S5110
	台
	1

	570
	东疆站
	交换机
	海康威视
	POE千兆交换 DS-3E1510P-E
	台
	2

	571
	东疆站
	存储
	海康威视
	DS-A1048R
	台
	12

	572
	东疆站
	光纤收发器
	海康威视
	DS3D01R
	台
	10

	573
	东疆站
	视频综合平台服务器
	H3C
	UniServer R4900 G3
	台
	2

	574
	东疆站
	监控数字快球摄像机
	大华
	DH-SD-6C2120SX-HN
	台
	3

	575
	东疆站
	监控数字快球摄像机
	TIANDY
	TIANDY
	台
	3

	576
	东疆站
	汇盛188硬录
	海康威视
	DS-8816HGH-F8/N
	台
	1

	577
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2121XYZUV
	台
	1

	578
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2125F-IS
	台
	13

	579
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2345CV4-I
	台
	1

	580
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2356WD-I
	台
	1

	581
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD2720FD-IS
	台
	10

	582
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3125FV2-IS
	台
	17

	583
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3126FWDV3-IS
	台
	12

	584
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325D-I
	台
	3

	585
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325FD-I
	台
	4

	586
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD3325-I
	台
	4

	587
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD4112F-I
	台
	1

	588
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD4112FYDW
	台
	19

	589
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD4212Y-S
	台
	3

	590
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD5A26EFWD-IZ
	台
	8

	591
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD7127EWD-IZ
	台
	2

	592
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD7127LY-ABC
	台
	15

	593
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2CD712LY-ABC
	台
	35

	594
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2DC6223IW-A
	台
	8

	595
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2DE7223IW-D
	台
	1

	596
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2DF527D-Y
	台
	6

	597
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2DF7276Q-YF/I3
	台
	4

	598
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	DS-2DF8231IW-A
	台
	4

	599
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	iDS-2PT9A144MXS-D/JM/T2
	台
	7

	600
	东疆站
	数字高清摄像机
	海康威视
	IPC-HIC6622EX30I-GK-5LIR
	台
	5

	601
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2121XYZUV
	台
	1

	602
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2345CV4-I
	台
	34

	603
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2356WD-I
	台
	2

	604
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD3327WD-L
	台
	2

	605
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD4112FYDW
	台
	1

	606
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-IPC-T12H2-I
	台
	2

	607
	东疆站
	门禁
	海康威视
	K1T341M
	台
	28

	608
	东疆站
	磁盘阵列
	海康威视
	
	台
	2

	609
	东疆站
	交换机
	锐捷
	RG-NBS6100
	台
	1

	610
	东疆站
	交换机
	锐捷
	RG-S2910V2
	台
	1

	611
	东疆站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8632NX-I8
	台
	1

	612
	东疆站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-8864N-R8
	台
	1

	613
	东疆站
	硬盘录像机
	海康威视
	DS-7716N-E4
	台
	1

	614
	东疆站
	光纤收发器28芯
	广州光桥
	GQ500-G11SC,14*2
	台
	1

	615
	东疆站
	存储
	海康威视
	DS-A72024R
	台
	2

	616
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-2CD2345CV4-I
	台
	41

	617
	东疆站
	营区监控摄像机
	海康威视
	DS-8864N-R8
	台
	6

	618
	东疆站
	交换机
	海康威视
	DS-3E1510P-E
	台
	1

	619
	东疆站
	交换机
	H3C
	S5130
	台
	1

	620
	东疆站
	交换机
	H3C
	S5120
	台
	1

	621
	东疆站
	交换机
	H3C
	S1626
	台
	1

	622
	东疆站
	交换机
	H3C
	S3100
	台
	1

	623
	东疆站
	AI智能交换机
	AI SMART
	8POE
	台
	1

	624
	东疆站
	LED
	华夏光彩
	HX-P4-32S
	块
	1

	625
	东疆站
	LED
	JNOSUNG
	ZX-SN7 3.72M*2.62M
	块
	1

	626
	总站通用软件运维

	627
	总站机关
	执法记录仪采集管理软件
	宇视
	VS-VM-NREIF
	个
	1

	628
	总站机关
	入侵报警控制软件
	聚速微波
	JSR-ANK-K
	个
	1

	629
	总站机关
	融合指挥通信系统
	定制
	定制
	台
	1

	630
	总站定制软件运维

	631
	总站机关
	天津机场智能分析平台
	
	
	套
	1

	632
	海港站码头镜头擦拭

	633
	天津站
	室外摄像机擦拭
	
	
	次
	20

	634
	东港站
	室外摄像机擦拭
	
	
	次
	20

	635
	南疆站
	室外摄像机擦拭
	
	
	次
	50

	636
	东疆站
	室外摄像机擦拭
	
	
	次
	20


三、运维要求
（一）视频监控系统维保服务需求
1.维保服务工作内容
乙方的主要工作包括但不限于如下内容：
技术人员技术支持服务；
故障紧急处理服务；
现场更换备件服务；
定期预防性巡检维保服务；
视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查；
所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等；
监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等；
监控主机设备检测、设备除尘、系统维保、设备维保、系统扩容、故障排除等；
监控软件检测、软件升级、软件维保、数据备份、故障排除等；
项目服务过程中的视频数据防泄漏、视频监控系统数据库安全、视频数据的可用性保障等工作。
2.基本维护要求
监控点位维护服务工作要求：
提供现场巡检、清洁、设备更换服务；
提供备机服务，以便设备损坏维修时，保证正常使用；
前端强电故障维修（取电、线缆及电源设备等）；
提供7×24小时服务；
在接到甲方电话或书面的检修通知后，须指定技术人员2小时内到达故障现场，进行现场故障排查、定位、维修。
3.传输设备维护服务工作要求：
提供7×24小时响应服务，在接到甲方电话或书面的检修通知后，须指定技术人员4小时内到达故障现场，进行现场故障排查、定位、维修。
4.控制、存储和显示设备维护服务工作要求：
提供现场巡检服务、配件更换服务、并出具服务报告；
提供7×24小时服务；
在接到甲方电话或书面的检修通知后，须指定技术人员4小时内到达故障现场，进行现场故障排查、定位、维修。
5.视频存储硬盘维护服务工作要求：所维保的各类型号和品牌的存储设备均包括硬盘等存储介质更换或维修服务。
6.其它服务要求：免费提供技术支持及软件升级。
7.（1）维保保养内容：
摄像头信号丢失，应检查摄像头电源线及信号线，检查相关接头；
CCD芯片发热老化；
解码器的解码板继电器不工作；
镜头不工作；
云台不工作等等；
护罩的清洁卫生；
监控点位：提供现场巡检、设备更换服务；
（2）维保保养方法要求：
摄像枪部分：目测摄像机有无图像、干扰、清晰度如何、信号的强弱情况等；
镜头部分：调试可变镜头伸缩情况，光圈开与闭，焦距的调整；
电源部分：用万用表检查电源的输出是否稳定，电源的发热情况是否正常；
卫生状况：摄像机外罩是否清洁直接关系到摄像枪的图像清晰度；
安全状况：检查摄像头的云台、支架间是否牢固；
焊点状况：每月一次检查各BNC接头是否焊点老化；
云台部分：进行云台控制，检查水平、垂直方向的运作情况，包括上下、左右、自动。
8.信号传输系统的维修保养
（1）维保保养内容：
检查各视频服务器信号转换是否正常，IP是否正确，各端口电路是否损坏，并定期进行维保保养。
定期对视频传输线路、控制线路和网络线路进行检测，并进行维保保养。
提供现场检查服务。
（2）维保保养方法要求：
在视频监控点进行控制，图像的查看，看是否有图像的丢失和是否有某点不能控制或只能控制部分。
每月应对视频服务器进行1次全面维保保养，紧固固定螺丝，适当拧紧接线端子，对电路板部分进行1次灰尘的清理和温湿度的检测。
每月应对控制模块箱和配线进行吹扫清洁。
每季应进行1次系统下路的测试，检查线路是否有损伤或老化，接触是否良好，模块接线端子是否松动氧化，线路保护层是否完好无损，及时进行保养。
提供接地点接地是否良好检查。
9.后端机房设备维保服务工作要求
在对机房监控系统设备进行维保过程中，应对一些情况加以防范，尽可能使设备的运行正常，主要需做好防潮、防尘、防腐、防雷、防干扰的工作。
（1）防潮、防尘、防腐维护工作要求
对于监控系统的各种采集设备来说，由于设备直接置于有灰尘的环境中，对设备的运行会产生直接的影响，需要重点做好防潮、防尘、防腐的维保工作。在某些湿气较重的地方，则须在维保过程中就安装位置、设备的防护进行调整以提高设备本身的防潮能力，同时对高湿度地带要经常采取除湿措施来解决防潮问题。
（2）防雷、防干扰维护工作要求
监控设备在维保过程中须对防雷问题高度重视。防雷的措施主要是要做好设备接地的防雷地网，应按等电位体方案做好独立的地阻小于1欧的综合接地网，杜绝弱电系统的防雷接地与电力防雷接地网混在一起的做法，以防止电力接地网杂波对设备产生干扰。防干扰则主要做到布线时应坚持强弱电分开原则，把电力线缆跟通讯线缆和视频线缆分开，严格按通信和电力行业的布线规范施工。
10.存储控制部分维护要求
（1）具体维保服务工作要求
提供现场巡检服务、配件更换服务、并出具服务报告；
提供除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。室外温度应在-20℃～+60℃，相对湿度应在10%～100%；室内温度应控制在+5℃～+35℃，相对湿度应控制在10%～ 80%。
根据监控系统各设备的使用说明，定期检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。
对容易老化的监控设备部件每月一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头等,且更换下来的监控设备(含服务器硬盘)不返还。
对易吸尘部份每月定期清理一次，如监视器暴露在空气中，由于屏幕的静电作用，会有许多灰尘被吸附在监视器表面，影响画面的清晰度，要定期擦拭监视器，校对监视器的颜色及亮度。
对长时间工作的监控设备每月定期维保一次，如硬盘录像机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免硬盘录像机工作不正常。
每季度检查LED显示屏接地装置，使设备接地电阻≤4 Ω保护电源及信号系统，防止雷击及浪涌电压对设备造成危害。检查LED显示屏内部线路接口，保证接触点安全稳定，避免因漏电造成设备故障。
每季度为LED显示屏灰尘清除，不得用水洗，不得使用潮湿抹布，避免使电器元件短路。
定期检查LED显示屏的电源线和数据线的连接情况。
每季度为播放显示屏电脑检查线路、检查显示卡和除尘。
（二）视频会议系统与查验现场设施设备维保服务要求
1.维保服务工作要求
乙方的主要工作包括：
上门现场服务和远程技术支持；
对甲方维保清单内的视频会议系统与查验现场设施设备进行1次全面的检测及整理，规范并出具相关的文档资料及管理规章制度。将根据工作内容安排专业的工程师为甲方进行全面的服务。维保公司提供系统升级，扩展，设备选型方面的咨询服务，并定期对现有设备进行升级。
巡检服务：提供定期巡检服务，集中处理相关故障，并严格按照相关表格填写设备的运行状况，并做出分析意见与建议。
技术培训：每个单位不少于5次对设备使用进行现场培训。
紧急维保：电话联系，特殊情况随时待命，提供7×24小时技术支持服务，响应到位起24小时内对甲方需求提出产生原因及具体解决方案。
项目服务过程中的视频数据防泄漏、视频数据的可用性保障等工作。
2.基本服务工作要求
（1）维保基本要求
故障报修上门服务
设备出现问题或故障，通过电话方式申报故障；
故障受理后技术人员在规定的时间内做出响应；
先通过电话指导进行常规检查、处理一般故障；
判断故障范围，根据故障难度，调度工程师现场服务；
查看现场，判断类别，报告相关技术问题；
填写维保报告单，让甲方确认签名。
人员巡检服务
派遣专业人员与队伍来保证对甲方的及时服务；
当会议设备出现问题或故障，直接对指定负责人员申报故障；
维保人员根据反应情况，做出处理及给予回复；
判断故障范围，根据故障难度，调度工程师现场服务；
查看现场情况，判断类别，报告相关技术问题；
故障实施处理，完毕后清理现场；
填写维保报告单；
填写相关日志报告，存案留底。
提供7×24小时的即时响应服务，更及做出处理，特殊情况加急解决。
（2）巡检要求
具体巡检内容如下：
检查视频会议室与查验现场环境以及查看设备硬件运行状态情况；
排查设备硬件设备本身可能存在的安全隐患；
查看设备运行日志，排查是否存在运行故障隐患。
查看操作系统平台各项指标状态；
查看系统软件和数据库的性能情况，排查可能存在的安全隐患；
定期系统和数据备份服务：乙方在巡检过程中，需定期在甲方提供的存储介质上对系统和数据进行备份，以确保系统软件灾难性故障后的恢复工作。
（3）设备维修及更换流程
维保设备在合同内出现损坏需要维修或更换，维修或更换设备中的维修费和设备更换费由维保公司负责。
设备返厂维修：甲方维修或更换的设备，需要由生产厂家提供维修服务的，由维保人员联系厂家并向甲方提交申请，获得批准后维保人员将坏件拆卸并返厂维修，乙方需跟进全过程，直至设备正常投入使用。
3.故障响应及服务要求：
乙方针对各系统的实际情况及具体需求，制订具体的维保标准和方案，包括故障恢复，灾难恢复、维保信息管理档案、紧急维保维修方案、备件提供等。并对维修、维保记录建档；进行定期维保的，每次维保应提交维保检测报告由甲方代表确认。
（1）响应要求：设备有故障或甲方有技术支援方面的需求时，工程师及时响应到位。响应到位起 24 小时内对有关需求提出产生原因及具体解决方案以书面报告，供甲方参考决定。如需原厂检修方可确定的重大故障，需在三天内提供厂家报告，属关键部件故障的应根据工作需要安排维修人员加班检修。
（2）维修工期要求：维修设备自甲方确认维修方案起，需维修、更换处理的，应在5个工作日内完成，（特殊情况需延长工期的，需征求甲方的同意）。维修设备应保证按时送修并返回交付使用，逾期不能返回，须免费提供同级备件供甲方使用。
（三）运维保密要求
运维单位工作人员应树立保密意识，遵守保密规定，因利用工作便利调取、泄露平台数据内容的，按国家相关法律处理，承担相应的法律责任。
运维单位须对采购人及项目内的全部信息保密。未经采购人许可，不得将相关信息泄露给第三方或做其他用途，否则，采购人保留追究中标单位法律责任的权利。
运维单位须遵守采购人有关保密规定，满足采购人和所运行系统的保密要求，有义务和责任保证在运维过程中数据和应用系统的安全。在运维过程中所生产的与本项目相关的数据的所有权以及使用权均属于采购人，不能以任何理由泄露、截留、使用（商业或非商业用途）本项目所产生的相关数据，未经本项目采购人的许可，不得在系统产出的数据基础上做任何处置。
四、运维人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	大本（或以上）学历，5年（或以上）相关系统运行维护工作经验。具备ITSS IT项目经理证书
	负责整体项目运维工作统筹及本服务项目的全面管理工作；
负责本项目的规划设计、部署实施、运营和监督管理、持续改进、服务团队建设和管理；
采购人要求的在本项目服务范围内的其他工作。
	不驻场

	2
	运维团队人员
	1
	专科（或以上）学历，3年（或以上）视频监控或视频会议系统或者设备维护工作经验。具备ITSS IT服务工程师证书或具有电子信息类专业中级及以上工程师职称证书
	项目经理要求的其他与本项目相关的工作任务。
	不驻场

	
	
	1
	专科（或以上）学历，3年（或以上）视频监控或视频会议系统或者设备维护工作经验。具备ITSS IT服务工程师证书
	负责项目服务的具体实施内容，从事IT服务项目的一线技术工作；
负责现场巡检与维护工作的管理与执行；
负责备件及资料管理；
项目经理要求的其他与本项目相关的工作任务。
	不驻场

	
	
	5
	专科（或以上）学历，3年（或以上）视频监控或视频会议系统或者设备维护工作经验。具备ITSS IT服务工程师证书或具有电子信息类专业中级及以上工程师职称证书。
	负责组织项目巡检、故障处理及紧急情况处理相关工作；
组织制订可行的项目巡检及故障处理、管理计划；
负责分析和评估项目运维过程中的巡检情况、故障情况及处置情况；
负责制定项目故障预防措施；
负责协助项目经理制定项目应急方案；
项目经理要求的其他与本项目相关的工作任务。
	不驻场


第五包
一、项目背景
本项目属于工业。
二、运维范围
	序号
	单位
	设备名称
	品牌
	型号
	配件情况
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	天津机场边检站
	快捷查验通道
	盛视
	定制
	通道结构件
	12边
	

	
	
	
	研华
	ARK-3500P
	通道主控系统
	20台
	

	
	
	
	迪文
	DMT80600T080-21W
	液晶屏
	20套
	

	
	
	
	德特康
	DK-084F
	触摸屏（后屏）
	10套
	

	
	
	
	盛视
	MV8060
	通道闸机
	40套
	

	
	
	
	盛视
	MV PV65
	证件阅读器
	10台
	

	
	
	
	海鑫
	HX-F310C
	指纹采集设备
	10套
	

	
	
	
	盛视
	MV8015
	面相比对系统
	10套
	

	
	
	
	施莱格
	LC系列
	工业用测量光幕系统
	20对
	

	
	
	
	施莱格
	LC系列
	工业用安全光幕系统
	30对
	

	
	
	
	明纬
	MDR-100-x
	电源模块（开关电源/伺服系统专用电源）
	10套
	

	
	
	
	盛视
	定制
	登机牌扫描系统
	4套
	

	
	
	
	盛视
	定制
	登机牌扫描系统软件
	4套
	

	
	
	
	盛视
	MV8090-M18SC
	视频防尾随监测及报警系统
	10套
	

	
	
	快捷通道配套配件
	海康威视
	DS-2CD5126LY-ABC
	半球摄像机
	10台
	

	
	
	
	海康威视
	DS-2DF7220LY
	高清网络球机
	2台
	

	
	
	
	国产优质
	国产优质
	摄像机电源
	10个
	

	
	
	
	艾力特
	KO-280
	拾音器
	10台
	

	
	
	
	海康威视
	DS-A80624S
	网络存储设备
	1台
	

	
	
	
	希捷
	监控级6T硬盘
	硬盘
	24块
	

	
	
	
	视翰
	定制
	出境LED显示条屏
	1套
	

	
	
	
	视翰
	定制
	入境LED显示条屏
	1套
	

	
	
	
	国产优质
	国产优质
	补光灯
	10套
	

	
	
	
	华为
	S5720-28P-SI-AC
	交换机
	2台
	

	
	
	
	TCL
	六类非屏蔽网线
	六类非屏蔽网线
	9箱
	

	
	
	
	TCL
	六类24口配线架
	六类24口配线架
	2个
	

	
	
	
	TCL
	理线器
	理线器
	2个
	

	
	
	
	天诚
	RVV3*2.5
	电源线
	8卷
	

	
	
	
	天诚
	RVV3*1.5
	电源线
	8卷
	

	
	
	
	国产优质
	国产优质
	辅助配件
	1项
	

	2
	东疆边检站
	快捷查验通道
	盛视
	MV8000
	整体部件
	6套
	

	
	
	
	研华
	ARK-3500
	通道主控/辅控 （工业无风扇计算机）
	12台
	

	
	
	
	迪文
	DMT80600T080-21W
	信息显示屏（LCD1、LCD2（前、中屏））
	6套
	

	
	
	
	德特康
	DK-084F
	触摸屏（后屏）
	6套
	

	
	
	
	盛视
	MV8060
	伺服闸机系统
	24套
	

	
	
	
	3M
	KR-9000
	证件阅读器
	6台
	

	
	
	
	海鑫
	HX-F310C
	指纹采集设备
	6套
	

	
	
	
	盛视
	定制
	面相采集装置
	6套
	

	
	
	
	施莱格
	LCM系列
	传感器（光幕）
	42套
	

	
	
	
	明纬
	SP-320-48 \SP-320-24
	电源模块（开关电源/伺服系统专用电源）
	6套
	

	
	
	
	盛视
	定制
	自助采集系统
	1套
	

	
	
	快捷通道配套配件
	IBM 
	X3850 X5
	采集服务器
	1台
	

	
	
	
	海康
	DS-2CD4124F-I
	高清网络半球摄像机
	2台
	

	
	
	
	快鱼
	E 系列
	拾音器
	6台
	

	
	
	
	华为
	S5700-28C-SI
	交换机
	2台
	

	3
	东疆边检站
	快捷查验通道
	盛视
	定制
	通道结构件
	4套
	

	
	
	
	研华
	ARK-3500P
	通道主控系统 
	6套
	

	
	
	
	迪文
	DMT80600T080-21W
	液晶屏
	6块
	

	
	
	
	德特康
	DK-084F
	触摸屏（后屏）
	3块
	

	
	
	
	盛视
	MV8060-A01
	通道闸机
	12台
	

	
	
	
	公安部一所
	MRE-600
	证件阅读器
	3台
	

	
	
	
	海鑫
	HX-F310C
	指纹采集设备
	3台
	

	
	
	
	盛视
	定制
	面相比对系统
	3套
	

	
	
	
	施莱格
	LCM系列
	闸机安全控制及防尾随系统
	21套
	

	
	
	
	明纬
	MDR系列
	电源模块（开关电源/伺服系统专用电源）
	3套
	

	
	
	快捷通道配套配件
	海康威视
	DS-2CD4120F-I
	高清网络半球摄像机
	6台
	

	
	
	
	艾力特
	KO-280
	拾音器
	3台
	


三、服务要求
3.1 服务人员要求
1．服从甲方管理，遵守甲方各项管理规定，乙方人员须高度自律；
2．树立服务意识，保证服务的及时性和可靠性；
3．强化保密意识，能自觉做到保守秘密及最大限度保护甲方信息安全，严守保密协议。
3.2 紧急故障受理要求
1．乙方须提供统一服务电话报修机制及快速联系方式，并提供7×24小时技术支持服务；
2．当硬件设备出现故障时，乙方须及时响应并及时进行部件更换，以快速恢复到正常状态，所更换的部件应采用快捷通道原厂制造商提供的配件，适配现有通道使用，保障快捷通道的功能不因部件更换而受影响，并提供更换零部件1年保修服务，甲方不承担任何部件费用和更换费用；
3．维修过程中所更换的带有数据存储功能的部件（带有数据存储功能部件范围由甲方指定，包括但不限于硬盘、内存等常见存储介质）不返还，由甲方所有并统一销毁，其他配件由乙方自行处理。
3.3 建立资产维保档案服务
1．乙方在维保过程中，需建立、梳理甲方出入境快捷通道设备的信息库，并确保信息准确性。
2．乙方须定期对故障处理情况进行汇总，建立并定期更新常见问题库。并在故障处理完成后48小时内提供详细的故障处理和分析报告，说明故障原因、解决过程、解决结果以及今后可采取的预防措施。分析报告需甲方负责人签字后归档。
3.4 服务商基本要求
1．服务商须信用良好，并具备完善的技术支持和售后服务体系，服务范围可覆盖天津机场和东疆边检站执勤现场；
2．服务商须具备完善的备件供应和保障体系；
3．服务商应具有完备的服务文档并一次性提交甲方审核（文档模板可根据甲方要求进行修改）；
3.5 服务商资质要求
服务商须承诺，中标后提供快捷通道原厂针对本项目的服务承诺书。
3.6 故障级别定义及处理流程
1．乙方按照故障级别和处理流程进行故障紧急处理，特殊情况由双方协商决定；
2．乙方应针对维保设备在运行中遇到的技术问题划分不同故障等级，当设备或系统发生紧急故障时，技术人员可以第一时间按照故障等级，予以响应。
3．故障级别定义：
一级故障：属于紧急问题；其具体现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失；
二级故障：属于严重问题；其具体现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响业务运行；
三级故障：属于一般问题；其具体现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部件故障，存在较大安全隐患。
4．故障处理流程：
一级故障：乙方工程师接到甲方故障申报后，须在规定时间内赶到故障现场。同时，后备工程师根据接到的故障现象，携带可能损坏的相关部件赶至故障现场,进行故障排除，恢复系统运行。协助应用和数据的恢复工作，在尽可能短的时间内恢复系统运行。
二级故障：乙方工程师通过电话对问题进行初步了解，获取相关信息；通过电话指导甲方关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障；与甲方交流，对故障问题进行现场跟踪，直到问题彻底解决。
三级故障：乙方工程师通过电话对问题进行了解，获取报错或故障信息；同时，对问题进行初步诊断分析；指导甲方关注系统运行状态，保障正常运行；同时携带可能损坏的相关部件赶至故障现场，确定故障原因并排除故障。
3.7 服务指标要求
3.8 其他要求
1．上述服务所涉及费用均包含在乙方维保报价内，不产生额外费用。
2．甲方对各服务条款拥有最终解释权。
	编号
	衡量项目
	服务目标
	计算方法

	1
	服务时间
	应急响应
	提供7×24 小时应急响应服务

	2
	服务评价
	甲方投诉事件≤2 次/站点/年
	累计甲方投诉事件次数

	3
	重大故障次数
	2 次以下
	全年重大故障数即一级故障次数

	4
	信息准确性
	99%以上
	抽检系统软硬件信息资料库

	5
	现场服务响应时间
	一级故障：6小时内到达现场
	故障报修至工程师到达服务现场

	
	
	二级故障：12小时内到达现场
	故障报修至工程师到达服务现场

	
	
	三级故障：24小时内到达现场
	故障报修至工程师到达服务现场


四、维修人员要求
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	具备大专（或以上）学历，10年（或以上）相关硬件运行维护工作经验。
	1.
项目规划与统筹：制定维保项目长期策略及各阶段计划，合理调配人力、物力、财力等资源，确保项目有序推进，契合机场运营需求，避免资源浪费和延误。
2.
团队建设与管理：组建、领导维保团队，负责成员考核及分工，建立沟通协作机制，提升团队效率与执行力，营造良好工作氛围。
3.
质量管理与监督：制定并执行维保质量标准和验收流程，全程监控工作质量，定期评估总结，收集反馈以改进质量，保障设备安全稳定运行。
4.
沟通与协调：与机场内部多部门及外部供应商、合作伙伴、监管部门保持密切有效沟通，协调各方关系，保障项目顺利实施。
5.
风险管理与应急响应：识别评估项目风险，制定应对策略和预案，预防风险发生；在设备突发故障时迅速组织抢修，减少损失，总结经验完善应急措施。
	不驻场

	2
	运维人员
	至少1人
	具备大专（或以上）学历。
	1.根据维护计划，对设备进行检修、维护、保养等工作，确保设备长期稳定运行。
2.掌握口岸查验设备设施的工作原理、技术特点、安全标准和规范，及时处理设备的故障，确保设备的安全运行。
3.定期维护设备，更新软件和硬件，维修和更换设备的部件，确保设备的质量和性能。
4.对设备进行调试和测试，确保设备的功能正常，达到业务要求，提高设备可靠性和稳定性。
5.在设备故障和设备升级过程中，协助解决操作问题和技术难题，协调设备维保过程中的问题和矛盾。
6.定期对设备性能进行检查，提出优化设备性能的方案和建议，改进设备、流程和操作方法。
	不驻场


第三部分  投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。 
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务
5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。
14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评标委员会
27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；
（9）其他法定投标无效的情形。
28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
第四部分  合同条款
合同一般条款
需方：  
供方： 
供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：
本合同为中小企业预留合同
本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。
一、采购内容：  （详见附件）
    合同总价款：人民币  元
    大写：人民币  元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、交货时间、地点、方式：见附件。
五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
    六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
    七、货款支付方式：见附件。
供方开户银行（汉字全称）：                                        ，
行号（数字代码）：                                                ，
账       号：                                                   。
八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。
九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。
	供方（公章）： 
	需方（公章）： 

	地址：  
	地址： 

	法定代表人： 
	法定代表人： 

	委托代理人： 
	委托代理人： 

	电话：
	电话：


时间：20  年  月  日
合同特殊条款
 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
 合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。
第五部分  投标文件格式
投标文件封面格式

投 标 文 件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
所投包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：
投标日期：   年   月   日
投标文件总目录
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1
投标书
致：天津市政府采购中心
根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：
第一包，￥      元（人民币），大写                   。
第二包，￥      元（人民币），大写                   。
……
2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票
13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：
□上门自取
□到付邮寄
邮寄地址、邮编：
邮寄联系人、手机号码：
投标人名称：
日期：     年    月    日
附件2
开标一览表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
                                                       单位：元
	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称：
日期：     年    月    日
附件3
开标分项一览表
项目名称：                    
项目编号：                    
包    号：                    
单位：元
	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。
2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：
日期：     年    月    日
附件4
商务要求点对点应答表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
投标人名称：
日期：     年    月    日
附件5
技术要求点对点应答表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。
	
	
	

	2
	★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。
	
	
	

	3
	★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。
	
	
	

	4
	（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。
	
	
	

	5. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
投标人名称：
日期：     年    月    日
附件6
主要相关项目业绩一览表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。
投标人名称：
日期：     年    月    日
附件7-1
专业人员组成及任务分配
	姓名
	职位
	学历
	任务

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。
附件7-2
专业人员简历格式
本项目岗位：                                         
人员姓名：                                          
学历、专业：                               　        
所获证书：                                            
出生日期：                                   　      
在此公司工作年限：         　　 　　　　　　　　　　
关键资格条件：
（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）
教育：
（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）
所获证书：
（提供此人与本项目相关的证书扫描件）
工作简历：
（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）
注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8
投标代表人授权书
致：天津市政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。
                      年    月   日  
	投标代表人身份证正面

	投标代表人身份证背面


附件9-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
附件9-2
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               投标人名称：
               日  期：
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件10
政府采购政策情况表
项目名称：                    
项目编号：                    
包号：                        
单位：元
	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	　

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	环境标志产品金额合计
	　

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。


填报要求：
1. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。
投标人名称：
日期：  
附件11：招标文件第一部分供应商资格要求的证件
附件12
书面声明
参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。
我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。
投标人名称：
日期：
证明材料
我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
投标人名称：
日期：
附件13：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等
附件14：投标人认为需要提供的其他资料
