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1.包1
（1）技术要求
	序号
	货物名称
	技术要求

	1
	双人位智能阅览灯
	1.主体为金属材质，表面古铜色喷漆处理，产品整体高度不小于450mm，圆底盘直径不大于200mm。
2.灯罩颜色采用浅色，PC材质，直径不小于350mm。
3.台灯上需配备LED灯*2、触摸开关*2、国标电源插座*2、USB-A和USB-C插座*2。
4.每个灯的功率不小于8W，功率因数＞0.92，色温不低于4000K，显色指数＞90，闪烁百分比＜1%，桌面照度＞550Lx。
5.触摸开关可独立进行灯光亮度调节和开关操作。
6.插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源。
7.电源模块需获得中国国家强制性产品认证证书，产品标准符合GB/T 1002-2021规范。
8.LED 模块须符合 GB/T 24825-2022《 LED 模块用直流或交流电子控制装置性能规范》能效等级测试。
9.整灯产品需要有3C证书，产品标准和技术符合 GB 17625.1-2022、GB/T 17743-2021、GB/T 7000.1-2023要求。
10.提供配套网关设备，提供配套强弱电的安装与调试，要求配备单独配电箱，所使用电线、网线等材料需采用符合国标的产品，且地面区域的管线需铺设在地面以下。
11.★需提供配套的管理系统，纳入图书馆现有的智能阅览灯管理系统对阅览灯及电源插座等设备进行统一管理；需要与图书馆现有座位预约系统做对接，对接后实现与座位预约系统的联动，包括签到后电源自动接通、结束后自动断电、在现有座位预约系统查询灯架绑定信息等功能。管理系统需包含以下功能：
①对阅览灯设备进行管理，管理员通过后台可查看阅览灯过载记录；可对设备进行添加、和更改，可以对单个设备或多个设备批量设置用电功率，超载自动断电，可在后台恢复电源供电。
②系统后台可以监控各个区域阅览灯使用情况，可以统计各个区域的用电量情况。
③系统后台可以对管理员分配不同管理权限和区域限制，支持对不同区域的阅览灯设置不同的预约规则；
④支持前端用户通过系统进行问题反馈，管理员通过后台进行回复。可以把常用问题设置为常见问题，用户可以通过前端进行查看。

	2
	四人位智能阅览灯架
	1.灯架主体材质为铝型材，整体颜色为浅色，静电喷塑，灯架整体尺寸需匹配本馆现有阅览桌尺寸，顶部距离桌面不小于450mm，整体长度≤1550mm，两个立柱中心点之间的距离约为1430mm,立柱正面≤80mm，侧面≤60mm。
2.灯架上需配备LED灯4个，整灯功率≤48W，功率因数＞0.95，色温不低于4000K，显色指数＞90，灯光闪烁百分比＜1%，桌面照度(全部区域)＞550Lx，灯的发光面与水平面需有25度的夹角，控光面材质为PS+PA。
3.两端的灯柱上均需配备触摸开关*2、国标电源插座*2、USB-A和USB-C插座*2。
4.触摸开关可独立进行灯光亮度调节和开关操作。
5.插座需具有过载保护功能，当插座上使用的设备功率超过设定的阈值时，插座能够自动切断电源。
6.电源插座须获得中国国家强制性产品认证证书，产品标准和技术要求符合GB/T 1002-2021、GB/T 2099.1。
7.整灯产品需要有3C证书，产品标准和技术符合 GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021;GB 7000.1-2015;GB 7000.201-2008 要求。
8.两个灯柱之间需配备挡板，可安装在阅览桌桌面上，尺寸为1200mm*300mm*5mm，材质为亚克力版(磨砂透明)。
9.需提供配套网关设备，提供配套强弱电的安装与调试，要求配备单独配电箱，所使用电线、网线等材料需采用符合国标的产品，且地面区域的管线需铺设在地面以下。
10.需纳入智能阅览灯管理系统对阅览灯及电源插座等设备进行统一管理；需要与图书馆现有座位预约系统做对接，对接后实现与座位预约系统的联动，包括签到后电源自动接通、结束后自动断电、在现有座位预约系统查询灯架绑定信息等功能。

	3
	四人位阅览桌
	1.尺寸：桌面板尺寸为1100*1600mm，桌面板下方的金属脚架颜色与本馆现有阅览桌相近，其外沿距离桌面板外沿不少于110mm，桌面板颜色与本馆现有阅览桌面板颜色一致，桌面板厚度≥25mm。
2.基材：采用E0优质浸渍胶膜纸饰面刨花板，检验依据GB/T 15102-2017、GB 18580-2017、GB/T 39600-2021、HJ 571-2010、GB/T 35601-2017、GB 8624-2012、QB/T 4371-2012、JC/T 2039-2010、GB/T 17657-2022、GB/T 20284-2006、GB/T 8626-2007标准，静曲强度≥27MPa ，弹性模量≥3800Mpa，内结合强度≥1.2Mpa，表面胶合强度≥2.6Mpa，2h吸水厚度膨胀率≤0.3%，密度≥0.88g/cm³，板面握螺钉力 ≥2200N，板边握螺钉力≥2000N，表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐污染腐蚀、表面耐龟裂、表面耐水蒸气、耐光色牢度均达到5级，表面耐磨（磨耗值）≤20mg/100r，甲醛释放量未检出，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯）未检出，总挥发性有机化合物（TVOC)未检出，抗菌性能金黄色葡萄球菌及大肠埃希氏菌（大肠杆菌）的抑菌率≥99.6%，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级达到B1（C）级。
3.封边条：采用优质PVC封边条，检验依据QB/T4463-2013及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，外观符合要求，可迁移元素（可溶性重金属）铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒均未检出，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。厚度不小于2mm。
4、配件：五金配件：三合一连接件(三合一紧固件)，检验依据QB/T4371-2012、QB/T3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、 GB/T28203-2011、GB/T10125-2021、QB/T3828-1999、GB/T3325-2017及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》标准，外观符合要求，力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥440N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥850N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥7N·m，抗菌性能铜绿假单胞菌抑菌率≥99.5%，具有较好的抗菌效果，中性盐雾试验时间≥595h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点），铜盐加速乙酸盐雾试验时间≥595h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点），乙酸盐雾试验时间≥645h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点），铜加速乙酸盐雾试验时间≥595h，检验结果达到（耐腐蚀等级：10级，无锈点）。   
5、桌面板底部带钢制书网。

	4
	六人位阅览桌面板
	1.尺寸：2100mm*1100mm，桌面板厚度≥25mm，表面颜色与本馆现有阅览桌面板颜色一致；
2.基材采用E0级环保优质刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³；
3.经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准；四周隐蔽部位全部做封边处理，封边为高品质PVC，厚度不小于2mm，不易断裂，热溶胶工艺，所有板件四封边，双饰面；
4.贴面采用优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；
5.采用优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准。
6.按要求精准开孔，要求误差≤2mm； 
7.将旧面板进行拆卸，放置到指定位置，将新面板按要求进行安装，并清理现场垃圾，施工时需保护地面及周边设备； 
8.要求安装后无晃动、异响，桌面孔位与灯具匹配度100%，色差目测无明显差异。

	5
	四人位阅览桌面板
	1.尺寸：1600mm*1100mm，桌面板厚度≥25mm，表面颜色与本馆现有阅览桌面板颜色一致；
2.基材采用E0级环保优质刨花板，游离甲醛释放量≤0.05mg/m³；
3.经防潮、防腐处理，相关参数达到国家标准；四周隐蔽部位全部做封边处理，封边为高品质PVC，厚度不小于2mm，不易断裂，热溶胶工艺，所有板件四封边，双饰面；
4.贴面采用优质三聚氰胺纸饰面，具有易清洗、防划痕等特性；
5.采用优质环保粘合剂，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合国家标准；
6.按要求精准开孔，要求误差≤2mm； 
7.将旧面板进行拆卸，放置到指定位置，将新面板按要求进行安装，并清理现场垃圾，施工时需保护地面及周边设备； 
8.要求安装后无晃动、异响，桌面孔位与灯具匹配度100%，色差目测无明显差异。

	6
	地面处理
	配合阅览灯强电安装对地面进行开槽、走线、盖板等处理，要求地面平整，盖板坚固耐磨。


（2）商务要求
（一）报价要求   
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、与现有系统的所有对接费用及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品三年的免费上门保修，终身维修，质保期从项目验收合格之日算起。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场。
2. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
3. 中标供应商负责对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行产品的操作、维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作，培训人数按照用户需求而定。
4. 中标供应商负责设备及系统的整体安装调试与对接工作，并应承诺所提供的阅览灯等设备及管理系统能与本馆现有管理系统进行无缝对接，实现联动。
5.  本项目为交钥匙工程，中标供应商需完成投标文件的全部内容，需方不再支付任何其他费用。
（三）交货要求
1. 交货期：
货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
安装调试完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：天津市北辰区光荣道409号天津商业大学图书馆（特殊情况以合同为准）。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
自合同签订之日起，10个工作日内支付合同款的30%，所有货物安装调试使用无质量问题，并验收合格后，10个工作日内支付合同款的70%。同时签订合同后10个工作日内供方需按照合同总额的10%向需方缴纳履约保证金，履约保证金可采取银行保函、支票、汇票、本票等非现金形式，履约保证金期限自合同生效之日起，至项目验收合格满一年，且需方出具运行一年无问题的报告后30日内无息返还。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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