第二部分  招标项目需求
加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。
一、项目背景
天津市消防救援总队结合全市灭火救援装备建设现状，为进一步提升灭火救援装备保障能力，拟购置部分消防装备。

二、技术要求
★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件，如无法提供采购人有权终止合同并追究投标人违约责任。
（二）采购清单
注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书电子件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
加注“●”号条款为重点条款，若出现负偏离将在评审时扣分。
第一包： 

★1. 投标产品实质性要求
所投产品车型须具备工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且公告型号须与所投产品车型型号一致，提供《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）扫描件。
2.技术参数
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2. 技术参数
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	▲消防应急指挥车
	1.整车

●1.1外形尺寸（长 × 宽 × 高）：≤6m×2.2m×3.2m

1.2总质量≥4200kg

1.3整备质量≤3260kg

●1.4接近角≥19°, 离去角≥19°

2.底盘：

●2.1 发动机功率（KW）:≥128；

●2.2 轴距(mm)：≥3700；

2.3 轮胎数(个)：≥4；

2.4 驱动型式：前置后驱；

●2.5 排量（ml）：≥2290；

2.6 轮胎规格：不低于235/65R16；

★2.7 环保标准：国六；

2.8 燃油类型：柴油；

2.9 安全辅助功能：ABS防抱死，刹车辅助，车身稳定控制；

●2.10最高车速≥160km/h

3.车身改制 

3.1 车顶平台采用铝骨架铝蒙皮，车顶平台整体成流线型，和原车流线一致，铝骨架铝蒙皮具有良好的耐盐雾性能、耐湿热性能、耐霉菌、高低温、抗震动性能；

3.2 车身喷涂聚氨酯发泡；

3.3 整车太阳膜：整车除前挡风外，贴深色太阳膜；

3.4 铝合金后爬梯，方便维修人员登顶维修设备；

3.5 推拉玻璃窗：木质红色喷漆装饰框，可悬停窗帘；

3.6 车身、车体局部改制1套，预埋加强、加固、开孔；

3.7车身喷涂：整车外形主色为消防红，部分配白色，按买方要求进行外观涂装；

4.内饰改制 

●4.1 整车内饰选材要求采用环保板材、皮革包裹，所用水性胶应为环保产品，甲醛含量≤0.05g/Kg，苯含量≤0.05g/Kg；

4.2 首长座椅≥1套：360°旋转调节，采用皮质软包工艺，靠背和扶手可调；

4.3 折叠会议座椅≥6套：采用皮质软包工艺，可折叠座椅，带靠背；

4.4 地板装饰：采用优质防滑地板革，车辆专用地胶，防水，防静电，易清洗，耐高温，与车内其他装饰协调、美观大方；

4.5 可折叠会议桌 1套：两侧可折叠，木质柜体，红色贴皮喷漆桌面；

4.6 后部电视墙1套：金属骨架，多层实木板铺装，皮革软包；

4.7 车内柜体1套：木质柜体，米色皮革软包，红色贴皮桌面；

5.图像采集与传输系统

5.1柱形一体机：2套，自锁带线材，数字高清200万，20倍变焦，最低照度：≥0.01Lux，信噪比大于48dB，DC12V/PoE，(12V——≤20W)；

5.2 室内半球摄像头：1套，机芯1/3" CMOS，200万定焦半球式，镜头2.8mm，日夜型(ICR)，红外10-30米，DC12V；

5.34G硬盘录像机：1套，嵌入式Linux操作系统或优于，视频压缩标准 H.264，无线天线 3G/4G天线2个（1个预留） ，卫星定位支持GPS定位，天线接口 GPS/北斗天线1个，网口1个，RJ45接口，2T硬盘；

5.4 云台控制键盘：单色字符屏，三维变速控制键盘；可通过摇杆实现变速变倍功能；波特率可调，RS-485输出

5.5 HDMI视频矩阵 1套，支持8进8出，具备把车上设备的图像信号投至车载显示器功能，并可实现不同画面切换；

6.办公系统 

6.1 车载显示器：尺寸：不小于55寸，背光类型：LED，分辨率：≥3840×2160，机身尺寸：≥1260*750*75，屏幕比例：16：9，消耗功率：≤180W，接口类型：包含但不限于HDMI、VGA、BNC；

6.2 标准设备机柜：19寸机柜1套，黑色喷塑，高度≥600mm；

6.3 工控机：1台，CPU不低于I5,内存≥4G，128G固态+1T硬盘，独显≥4G；

6.4 网络交换机：数量≥1套，8口，10/100M自适应；

6.5 聚合路由器：内置模块，支持5G NSA/SA、5G全网通，WAN接口：千兆以太网接口≥1，LAN接口：千兆以太网接口≥4，触摸屏≥5英寸；

6.6组合音响：2路独立分区调控，蓝牙外插U盘/FM/SD卡/MP3播放，具有遥控功能,蓝牙连接播放一路话筒信号输入，四路线路信号输入，一路信号输出，独立的话筒音量和高低音调节短路保护；总输出:4-162/100V电源:AC220V+5V频响:80Hz-15KHz产品尺寸:65X280X180mm

6.7喇叭：安装于车顶,功率≥30瓦，数量≥4个，用于广播及下达指挥命令；

7.供配电系统 

●7.1 不间断UPS电源 ：额定容量 ≥2KVA，额定功率≥1600W ，整机效率市电模式：≥90%；

7.2 集中控制系统：1套，系统具备过压欠压保护功能，过压≥AC280V、欠压≤AC160V时系统自动保护，线路电压恢复正常后，自动恢复供电；

7.3 整车线束：高低压及信号线分离国标：JB/T8139QVR线径：1.5mm2/2.5mm2/4mm2；

7.4 外接电源 ：1盘：外接电源航空接口、30米线盘 2*6mm2；

7.5 外接口：1套，外接输出输出盒，包含电源输入输出，音视频输入输出；

8.警示系统

8.1 车顶长排警灯：警灯颜色红色，工作电压：DC12V，警灯长度：1200mm，喇叭功率≥100W；

8.2 两侧爆闪方灯：≥6只，DC12V，P≤30W，LED小型警灯，二级发光强度；

9.勤务保障系统

9.1 饮水机 ：12V车载饮水机，工作电压：DC12V，加热功率≥300W；配备饮水机柜 ；

9.2灭火器：≥1只，2kg干粉灭火器；

9.3车内照明灯：≥2只；DC9-DC36V宽电压供电，额定功率≤15W，光源：LED，白色；

10.通信设备

10.1 车载电台，安装在驾驶室，便于使用

频率范围350-400MHz ；    

信道容量1024

外形尺寸：高≤50mmx宽≤180mmx深≤160mm

输出功率（低功率）：1W-25W

输出功率（高功率）5-45W

工作温度-30℃ ~ +60℃

存储温度-40℃ ~ +85℃

10.2车载台：数量≥1台，信道容量≥1024个，区域容量≥64个，显示屏尺寸≥2.4英寸，频率范围：350~400MHz；
10.3打印机：网络功能：支持无线/有线网络打印，支持无线/有线网络打印，黑白打印速度≥21ppm，彩色打印速度≥21ppm，打印分辨率≥600×600dpi，打印语言：HP PCL5c，PCL6，Postscript 3级仿真，PCLm，PDF，URF；

10.4 多路解码器：视频输出口支持4路HDMI独立输出，其中3路HDMI支持4K60独立输出。另外一路最大支持1080P60输出。

10.5视频会议摄像机：数量≥1套；≥1/2.7英寸、有效像素≥207万，≥1920x1080高分辨率的优质图像。支持AAC音频编码，带宽占用更小。支持本地存储功能，无需NVR即可实现U盘本地直接录制。支持HDMI高清输出，配备3G-SDI接口。HDMI、SDI、网络三路可同时输出。

10.6无线会议话筒：数量≥1套；≥四通道接收信号,每通道有200个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；每通道用49.75MHZ;UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；

话筒耗电量为≤80mA，使用内置3.7V、≥2100mA大容量锂电池供电，可连续使用≥30小时；

使用距离: 空旷环境≥80-100米；复杂环境≥50-80米 

10.7会议区音箱：数量≥1套；灵敏度≥92dB，10W≤功率≤30W，阻抗≥8欧，大小：≤170mm，频率响应：35Hz-20kHz:

10.8车内功放：数量≥1套；≥两路话筒≥三路线路输入，各路音量独立控制。分区独立输出，独立控制。带有显屏中文显示，USB/XG的直接读取歌曲，有优先（默音）功能，便于强插紧急广播。高低音调节，幅度高达±20Db.备有监听输出，也可扩展另一台功放。七单位LED电平指示，多种保护功能：短路、过载、延时。额定输出功率≥240W。

11.随车工具

千斤顶一套；带气压计和接嘴的轮胎充气管1根；一套警告三角标志牌和灯1个；车轮垫块4个；ABC型5L多用途灭火器2具；防火检查包1个；工作照明灯1台；电子钟1台。

★12.随车文件（投标文件中须承诺内容为承诺在交车时提供车辆办理应急牌照所需的全部资料）

12.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。

12.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）

12.3.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。

12.4.车辆识别代码拓印件（2份）。

12.5.发动机号拓印件（2份）。

12.6.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。

12.7.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。

12.8.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。

12.9.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。

12.10.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。

12.11.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。

12.12.上装零件目录图册或光盘（2套）。

12.13.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。

12.14.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）

12.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。

12.16.整车左前45度3寸彩色照片。（2份）
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所投产品车型须具备工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，且公告型号须与所投产品车型型号一致，提供《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）扫描件。
2. 技术参数
	1
	▲灭火救援机器人运输车
	1.整车参数 

●1.1外形尺寸（长 × 宽 × 高）≥9000mm × 2400mm × 3400mm

●1.2总质量≥10000kg

1.3轴荷≥3500kg / 7050kg

1.4轴数≥2 轴

1.5最高车速≥110km/h

1.6前排乘客人数≥3 人

●1.7额定载质量≥2000kg

1.8防抱死系统（ABS） 配备

1.9轮胎数量≥6 个

1.10弹簧片数≥8/10+6

●1.11接近角 / 离去角 ≥20° / 10°

★1.12环保排放标准：国六；

1.13驱动形式：4×2；

1.14轴距≤5500mm；

1.15最高车速≥95km/h； 

1.16发动机排量≥5000ml 

1.17发动机额定功率≥120kw； 底盘最大允许总质量≥10000kg；

1.18提供底盘授权及技术证明文件；

1.19驾驶室 单排双门标准驾驶室，空间宽敞，外形美观；乘坐≥3人； 可翻转驾驶室，多重翻转锁止机构，翻转支撑结构可靠；

1.20制动：排气制动、ABS系统；

2车厢 

2.1箱体结构特点：箱体制作电泳钢骨架+铝蒙皮结构形式，牢固可靠箱体。车厢具有良好的保温、防潮、防尘密闭性能，符合防火、阻燃和环保指标要求；

2.2防腐防锈性能≥8年；车厢两侧采用上掀门结构，两侧可同时打开侧门，箱体四角及车顶周边圆弧过渡；箱体裙边为边仓结构，边仓门打开后可作为二级踏步使用； 后部设置对开门，安装液压尾板，控制手柄应设计在车辆后方，操作时方便观察液压尾板状态，载荷≥2吨；车顶预留照明灯具。

2.3车厢骨架蒙皮满足GJB 150相关标准，具有良好的耐盐雾性能、湿热性能、耐霉菌性能、高低温性能、抗震动性能；
●2.4所用水性胶采用环保产品，甲醛含量≤0.05g/Kg ， 苯 含 量 ≤ 0.05g/Kg。投标时提供CNAS 或 CMA 标识的第三方机构出具的检测报告。

●2.5装潢板材需符合环保、耐用、安全需求。投标时需提供满足GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》相关标准的CNAS 或 CMA 标识的第三方机构出具的检测报告；。

3外观要求 

3.1投标时按照单位要求和标准执行，中标后可根据客户实际需求定制化喷涂方案及使用专用不干胶复合材料车贴标识

4电器及控制设备 

4.1驾驶室顶部设置≥1.2米长排爆闪警灯（红色），驾驶室内设置警报器并附有扩音系统(功率≥100W)，在驾驶室可控制扩音器。在车厢两侧、尾部等安装爆闪灯；

4.2箱体内部均应设置照明灯，灯具开关设置在驾驶室；应设置总电源开关，在车辆不使用情况下，整车能够断电。

5辅助系统 

5.1车辆应安装安装倒车影像（液晶倒车监视屏）和行驶记录高清摄像头（影像可自动更新），摄像头分辨率≥1280X720，≥7英寸液晶显示器；车辆应安装倒车雷达，探头数量4个；车顶安装补光灯，数量≥4个，方便夜间物资存取。

★6.随车文件（投标文件中须承诺内容为承诺在交车时提供车辆办理应急牌照所需的全部资料）

6.1消防救援车辆整车合格证（需与工信部提供数据一致）（1份）。

6.2.工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》（包括道路机动车辆生产企业及产品或车辆生产企业及产品的官方公告文号和批次所在页、附件中所投产品车型所在页、汽车产品公告参数页）复印件（1份）

6.3.如是进口货物，提供报关单或证明书（如有）或自动进口许可证（如有）（1份）。

6.4.车辆识别代码拓印件（2份）。

6.5.发动机号拓印件（2份）。

6.6.底盘驾驶员中文操作手册（2份）。

6.7.底盘中文维修保养手册和中文光盘（2份）。

6.8.底盘中文零件目录图册或中文光盘（2份）。

6.9.底盘质量保修卡和改装手册等（1套）。

6.10.润滑计划、数据卡、标明车总重量及底盘号的图表（1套）。

6.11.中文上装使用说明书（包括控制气路、电路配线图等）（2套）。

6.12.上装零件目录图册或光盘（2套）。

6.13.出厂检验证书、测试报告、调整记录（1套）。

6.14.其它技术资料，如附属外购设备的维修手册和零件目录等。（1份）

6.15.易耗易损件报价单（含型号、生产厂家、联系方式等）（1份）。

6.16.整车左前45度3寸彩色照片。（2份）
	辆
	1


第三包

	1
	水带晾晒收卷一体机
	1.水带收卷与晾晒作业

1.1.收卷数量：同时收卷水带数量≥10盘；卷带速度：≥15米/分钟。

1.2.晾晒数量：同时晾晒水带数量≥32盘。

1.3.收卷模块：收卷导向轮至少支持80和90水带双模式快速切换。

2.设备整体要求

2.1.设备采用单立柱双翼结构造型。设备总重量≤1.5吨,设备规格：总高度≥12.5米、总宽度≤3.2米。

2.2.立柱规格：高度≥12米，左右宽度≥0.35米，前后厚度≥0.35米。立柱离训练塔墙面距离≥1米。

2.3.单立柱位于设备正中央，立柱正面需有立体铝制中国消防LOGO及4个立体“消防救援”亚克力字。单立柱两侧对称布置收卷晾晒箱体，收卷模块围绕收卷箱体四面布置，可支持四面（收卷箱的正面、背面、侧面）同时收卷作业。立柱顶部通过U型扶墙和墙体连接，扶墙宽度≥3米。

2.4.设备表面需要采用消防红汽车烤漆工艺。

3.电动升降平台与滑道

3.1.总长度≤3.2米，宽度≤0.5米，高度≤0.5米

3.2.升降高度：≥10米

3.3.最大荷载：≥1000千克

3.4.水带挂钩规格：采用对称式双挂钩，要求：长≥37厘米，高≥17厘米，可同时双侧悬挂、一组挂钩可挂水带≥2盘。

3.5.滑轮：≥Ф40 X 100MM

3.6.滑道装配方式：滑道隐藏在立柱内，采用螺栓锚固方式与立柱连接"

4.电路及控制系统

4.1.规格：内置式配电箱隐藏在立柱内，含PLC控制板，电缆线≥2.5平方.走线采用立柱内布线、除总电源线设备外部没有明线。

4.2.控制方式：通过立柱底部控制面板上的手动按钮或无线遥控器控制或液晶嵌入式一体机触摸屏的虚拟按钮控制。可通过控制面板或液晶屏上虚拟按钮或遥控器操作消防水带上升后进行晾晒、以及晾晒完成后一键下降及收卷工作；已晾晒完成的水带下降时可同步自动收卷、接近地面前完成收卷，到达最底部收卷作业自动停止。控制面板采用304不锈钢材质电梯外呼面板，镶嵌于立柱底部中央位置，离地高度≥1.2米，需符合人体工学。无线遥控器：遥控距离≥100米。液晶嵌入式一体机可安装安卓或windows操作系统、要求屏幕尺寸≥7寸，分辨率≥1024X600，含4G或WIFI网络模块。液晶嵌入式一体机安装在立柱正面1.5米高左右，需符合人体工学。

4.3.具有防止无关人员开启设备功能：为防止无关人员操作设备，机器人铭牌上具有专属控制二维码，消防员用微信扫专属二维码验证身份后才能启动设备。液晶屏具备人脸识别才能开启设备功能、为方便水带晾晒作业，液晶屏上需显示本地天气预报信息。支持通过微信小程序查询设备的历史使用日志。包含消防员姓名、设备使用时间记录。

5.防风装置2套

5.1.尺寸：长度≥200厘米、高度≥100厘米

5.2.尼龙防风带：≥长2米，直径≥10MM

6.防坠落保护：至少包含以下3重保护，且全部内置于立柱内

6.1.钢丝绳防坠器保护，最大载重≥1000公斤

6.2.自动伸出轴保护杆保护：由PLC自动控制，最大载重≥1000公斤

6.3.电机自动刹车系统：由PLC自动控制，最大载重≥1000公斤

7.减速电机及控制方式

7.1.升降主电机可兼容220V或380V电源

7.2.升降主电机功率≥1.5KW

7.3.设备噪音≤70分贝

7.4.收卷电机功率≥120W
	套
	1

	2
	消防灭蜂枪
	1、主要用于配备消防救援队伍，供处置户外马蜂窝使用，快速高效进行蜂窝处置、保护消防员和群众生命安全。使用快速打气和储气装置，将蘸有灭蜂药剂的箭杆射入蜂窝，起到熏杀马蜂的作用。

2、技术参数：

2.1包装箱尺寸：≤700*350*200mm

2.2消防灭蜂器尺寸：≤620*275*70mm

2.3产品重量：整体含箱子重量≤7kg，灭蜂器重量≤3kg

2.4最大工作压力：≥6Bar；

2.5打气方式：枪身自带电动充气泵加压，有压力表以及报警功能

2.6工作温度范围：0℃~﹢45℃

2.7箭只垂直有效射高：≥40m

3、灭蜂器包含内容：

3.1灭蜂器1把，器材箱1个（带锁2把钥匙）

3.2箭杆收纳盒1个，灭蜂箭100支，管腔清洁刷1支

3.3乳胶手套10双，口罩10个

3.4激光瞄准器1只，备电1只，电池充电器1个

3.5使用说明书1份，投标人应提供完整使用说明书
	套
	11

	3
	水带吊钩
	便携式水带挂钩

1.安全钩采用25KN锻造大挂钩镀铬工艺。

2.安全带采用高强度聚酯纤维编织，工艺强度大耐腐蚀(实际耐拉≥14.8KN)。
	套
	50

	4
	吸水管
	1.采取透明柔软材质，可以观测吸水进度。

2.长度2m；管体为PVC材质，优质铝合金内扣式接口，密封性强。

3.材质结实耐用，多次弯曲不易损坏，经冷热变坏不易脆裂。

4.150mm口径的40根，125mm口径10根。

5.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

5.1.接口形式正确，吸水管长度和材质符合要求。实际进行吸水，密封效果强。

5.2.做工精细、平滑、无毛刺。结实耐用，连接牢固。多次弯曲不易损坏，经冷热变坏不易脆裂。实际使用，密封性强。

5.3.吸水管采用透明柔软材质，查看吸水进度。
	根
	50

	5
	▲水带（65mm）
	水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。

1.水带

1.1.材质：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。

1.2.标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

1.3.规格65mm。

1.4.每盘长度20m。

●1.5.工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa。

1.6.颜色：白色。原丝染色，使用水带时不掉色。

1.7.水带和接口的连接采用不锈钢钢丝绑扎，不少于3道x4圈，配有喉箍，带项护套等附件。水带与接口连接处不会发生渗漏、爆破或滑脱现象。

2.接口

2.1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径65mm，公称压力≥2.5MPa。

2.2.水带接口光滑无毛刺，实际使用后感受水带接口操作力，应顺畅无卡顿

3.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分）

3.1.查看消防水带做工精细度。织物层编制均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。厚度均匀，表面光滑平整，无褶皱或其它缺陷。各接口连接牢固，不易损坏。

3.2.实际使用，经压力测试，水带不出现起鼓、渗水、破裂等现象。

3.3.标识符合要求，接口规格样式符合要求。

3.4.水带和接口的连接采用不锈钢钢丝绑扎，不少于3道x4圈，配有喉箍，带项护套等附件。水带与接口连接处不会发生渗漏、爆破或滑脱现象。

3.5.水带接口光滑无毛刺，实际使用后感受水带接口操作力，应顺畅无卡顿。
	条
	600

	6
	水带（80mm）
	水带符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》标准要求。

1.水带

1.1.材质：编织层经、纬线使用涤纶长丝材质，衬里使用聚氨酯材质。

1.2.标识：水带以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中心线两侧用不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

1.3.规格80mm。

1.4.每盘长度20m。

●1.5.工作压力≥2.5MPa，爆破压力≥7.5MPa。

1.6.颜色：白色。原丝染色，使用水带时不掉色。

1.7.水带和接口的连接采用不锈钢钢丝绑扎，不少于3道x4圈，配有喉箍，带项护套等附件。水带与接口连接处不会发生渗漏、爆破或滑脱现象。

2.接口

2.1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径80mm，公称压力≥2.5MPa。

2.2.水带接口光滑无毛刺，实际使用后感受水带接口操作力，应顺畅无卡顿。
	条
	400

	7
	泡沫管枪
	符合GB25202-2010《泡沫枪》标准。以泡沫混合液作为灭火剂的喷射管枪。带开关手柄、后座力小、射程远、可旋转接口。

1.卡式雄接口，口径：65mm；

●2.混合液额定流量：≥16L/s；

●3.额定工作压力：≤0.8Mpa；

●4.发泡倍数：≥5倍；

5.25%析液时间：≥2min；

6.射程：≥24m；

7.配备自吸式设备，混合比定量孔包括：1%、3%、6%；

8.与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件采用铜、不锈钢等耐腐蚀性的材料制造，枪筒采用耐腐蚀材料制作；

9.交货时提供中文详细使用说明书
	套
	15

	8
	多功能水枪
	符合GB8181-2005《消防水枪》标准。

1.导流式直流喷雾水枪，第III类；

●2.额定喷射压力≥0.6MPa；

●3.额定直流喷射流量≥8L/s；

●4.额定直流喷射射程≥32m； 

5.流量至少包括4个不同档位；

6.喷雾角最小调节范围不小于0-120°；

7.接口样式为65mm卡式雄接口。

8.铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按GB8181-2005《消防水枪》标准中测试要求跌落后能正常操作使用。水枪开关及把手不易损坏。尼龙背带连接牢固。

9.水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。

10.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分）

10.1.查看做工精细度，铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。材质结实耐用，水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。水枪开关及把手不易损坏。尼龙背带连接牢固。

10.2.对标识进行查看，水枪上牢固标有型号、商标或厂名，有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记，有流量刻度值（以L/s为单位）的永久性标记。

10.3.实际使用，分别查看直流、喷雾状态下的射水效果，感受射水时调节流量、射水状态、开关是否便捷流畅等，评测水枪操作性、舒适性等。

10.4.水枪接口符合要求，试水过程中各连接处无渗水、漏水现象。

10.5.水枪喷雾时，其雾状水流无明显的不均匀。手柄开关位置正确。
	套
	20

	9
	消火栓吸水管接口
	用于吸水管之间的接口，150mm，工作压力1.6Mpa，强度压力2.4Mpa。
	套
	12

	10
	吸水管扳手
	1.用于吸水管连接，外形尺寸约长×宽×高（410mm×125mm×10mm）。

2.规格及数量：

1、适用于125mm的吸水管扳手：占采购总数的40%；

2、适用于150mm的吸水管扳手：占采购总数的60%。
	个
	20

	11
	变口
	65mm公口变80mm母口20个

65mm管牙变65mm母口20个

65mm管牙变80mm母口20个

80mm公口变80mm公口20个

80mm公口变65mm公口20个

80mm公口变65mm母口20个

80mm管牙变65mm管牙20个
	个
	140

	12
	单杠梯
	符合XF137-2007《消防梯》的标准要求。具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。

1.材质为铝合金，产品韧性强，强度高、经久耐用。2.工作长度3±0.1m，最小梯宽250±2mm，梯档间距340±2mm。

3.整梯质量≤8kg。

4.水平弯曲残余变形比值（%）≤0.1，梯蹬弯曲残余变形比值（%）≤0.1,梯节抗扭转性能:α顺≤10°;α逆≤10°侧板悬臂弯曲最大变形值（mm）:内弯曲≤1.0;外弯曲≤1.0，侧摇摆要求 ≤0.08%。

5.消防梯右侧板上应装订铭牌,铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。

生产日期或批号。
	个
	12

	13
	6米拉梯（铝合金）
	产品执行XF137-2007《消防梯》的标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。

技术参数：

1.该梯由上、下二节组成，下节梯和上节梯的侧板上装有滑槽，下节梯的侧板装有导槽，可有效保证上节梯沿下节梯滑动，上节梯上端装有轮子，可方便拉梯的展开和缩合，拉梯的升降装置由滑轮、拉绳和撑脚组成，在展开和缩合过程中，可保证限位安全可靠。

2.工作高度：6±0.2m。

3.最小梯宽：300±3mm。

4.梯蹬间距：340±2mm。

5.整梯质量：≤20kg。

6.水平弯曲残余变形比值：≤0.05％。
	个
	12

	14
	6米拉梯（竹制）
	1.用于消防员在灭火、救援、训练爬高时使用。

2.符合《消防梯》（XF137-2007）标准。

3.总体要求：二节拉梯，主体竹质；

4.外形尺寸：

4.1.工作长度：6m±0.2m，合并长度3.75m±0.2m；

4.2.最小梯宽：300mm±3mm；

4.3.梯蹬间距：280mm±2mm；

5.整梯质量：≤30kg，允许偏差±5%；

6.产品要求：

6.1.表面光滑无毛刺；

6.2.表面应涂不导电的涂料保护，竹、木表面呈橘黄色，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆；

6.3.涂料表面光滑，色泽均匀，无漏涂、流痕和影响外表面质量的缺陷；

6.4.梯蹬紧固；

6.5.螺栓、铆钉紧固；

6.6.焊缝（如有）无开裂；

6.7.侧板和梯蹬不松动、裂缝、断裂、擦伤或变形；

6.8.各连接处不松动、磨损或其他缺陷。

7.消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。

8.提供中文详细使用说明书。
	个
	6

	15
	挂钩梯
	1.用于消防员在灭火、救援、训练爬高时使用。

2.符合《消防梯》（XF137-2007）标准。

3.总体要求：挂钩梯，主体铝合金材质。

4.外形尺寸：

4.1.工作长度：4m±0.1m；

4.2.最小梯宽：250mm±2mm；

4.3.梯蹬间距：340mm±2mm；

5.整梯质量：≤12kg。

6.梯蹬与侧板的连接处和梯蹬本身无任何断裂迹象。

7.折叠铰链可自动回弹锁紧。

8.消防梯铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。

9.交货时提供中文详细使用说明书。
	个
	15


第四包：

★1. 投标产品实质性要求
所投漏电探测仪、水杯灯、多功能防爆手提灯、防爆电筒、佩戴式防爆照明灯（头灯）、胸灯须具备防爆合格证，提供证书电子件。

	1
	电台手咪
	1.重量：≤180g

2.颜色：黑色

3.PTT按键：有

4.接口：3.5mm接口

5.连接头：16pin鸭嘴头

6.麦克风灵敏度：-42±3dB@1kHz3.0V

2.2K,0dB=1V/Pa

7.喇叭功率：额定：1W，最大：2W

8.喇叭额定阻抗：16Ω±15%@1.5kHz

9.防护等级：IP67

10.工作温度：-30~60℃

11.储存温度：-40~85°C
	套
	300

	2
	多功能肩带
	1.用于消防员携带电台、绳索等挂件，采用高强度尼龙材料制成，肩带部分有透气网眼，内置多功能口袋，可携带手台、对讲机等通讯设备，挂带上的挂钩方便携带手电筒、急救包等小型工具。

2.支持快速拆卸和调节。

3.适应不同体型的使用者。
	套
	300

	3
	警戒桩
	1.用于灾害事故现场道路警戒。

★2.锥形主体具备伸缩性，可回缩成扁平状，便于携带，设计科学合理。

3.具有银白色反光条，有夜视反光功能。

4.底座大小适当，便于立放，重心低，不易倾倒。

5.长久使用不老化、不龟裂、不易磨损。

6.重量：1.0kg-2.5kg。

7.展开后高度：≥600mm。

8.颜色：橙色或红色。

9.顶部安装1个LED警示闪光灯。
	个
	100

	4
	水杯灯
	1.光源：LED

2.功率：2x5W，额定电压≥10.8V

●3.5米处照度：强光≥4200lx；工作光≥2200lx

4.防爆等级为：ExdbiaIICT6Gb；防护等级：IP68

●5.强光：≥5小时,工作光：≥10小时,节能光≥300小时；重  量：≤1kg。

6.手提处激光打印名牌标识有灯具名称、型号、厂家、额定电压、

功率、电池型号、生产编号等信息。

7.验收时提供防爆3C证书。
	个
	30

	5
	漏电探测仪
	1.用于探测电源位置。

2.无需接触电源即可探测安全距离范围内交流电源的具体位置，用声光报警频率的高低、快慢、大小来反映被探测交流电场的远近、强弱。

3.检测频率范围：≥40Hz～70Hz；

4.检测电压范围：220V～110KV的交流电；

5.防护等级：≥IP67；

6.抗跌落高度：≥1m；

7.使用温度范围：≥-20℃～50℃；

8.储存温度：-40℃～70℃；

9.满电工作时间：≥10h；

10.重量：≤500g（含电池）；

11.配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等；

12.具有一键SOS求救功能。
	套
	1

	6
	多功能防爆手提式灯
	1.符合GB30734-2014《消防员照明灯具》，防爆等级：ExdbiambⅡCT6Gb。

2.提供国家级检测中心出具带有CMA资质认证的检测报告。

3.密封设计，外壳防护等级IP66/IP68，可在水下深度1.5M处，持续时间不低于1h。灯具牢固、耐强力冲击。

4.灯具电池额定电压≥7.4V，额定容量≥5000mAh，电池上明确的厂家标识和生产日期。

5.光源采用12W冷白+12W暖白的LED双光源，寿命达到10万小时。

6.灯具足有主聚光、侧泛光、红蓝警示、SOS及方位灯功能，充满电聚光强光可连续工作时间≥5h，工作光连续工作时间≥10h，节能光连续工作时间≥100h，侧泛光≥10h，强光与工作光变换方便。

7.灯具携带方便，配有舒适性肩带，可手持、肩挎。重量：≤1.6kg。

8.电池循环使用寿命大于1000次，灯具应具有过充过放短路保护功能。

9.具有北斗定位功能，显示屏可接收短信；紧急情况下可接收一键撤离命令；可随时查询电池电量，自动提示充电，可显示当前海拔高度和相对高度。

10.灯具光效高，聚光性好，透镜采用防眩处理，光线柔和不刺眼，光斑均匀无阴影暗斑。11.Type-c快速充电口，充电时间≤3h。开关操作方便、灵活、可靠，可佩戴消防手套直接操作。

12.配备激光功能，用于烟雾现场；激光功率≥70m；激光形式：十字；

●13.灯具5米处，中心点最高照度≥5000lx。

●14.灯具5米处，测试光束直径300mm时，强光平均照度≥3000lx。

●15.灯具5米处，测试光束直径300mm时，工作光平均照度≥1400lx。

16.低电压状态下连续工作时间：强光≥110分钟；弱光≥150分钟。

17.侧灯翻开角度≥100°；侧灯水平旋转角度≥270°。

18.外壳采用航空高硬度合金材料，透明件采用高强度钢化玻璃，电池与灯头线路板采用弹性连接方式。外壳与灯体连接紧密并有密封设计，确保灯具的防尘防水及防爆效果，安全可靠。灯具牢固、耐强力冲击。

19.开关有防误触设计，操作方便、灵活、可靠，可佩戴消防手套直接操作。

20.产品外观有厂家名称、型号规格、产品编号、防爆等级等清晰且不易脱落的标识，有独立身份信息。

21.验收时提供防爆3C证书。
	个
	30

	7
	多功能强光防爆手电筒
	1.高亮度LED，2m处中心亮度≥3200lux,

2.额定容量≥4500mAh

3.灯具电量可视化显示，方便直观确认灯具电量等信息，配有液晶显示屏，可直观查看灯具剩余电量，且可显示所属单位、人员信息，实现装备规范化管理;

4.快速插拔换灯头，三种灯头，满足不同照明需求，常规手电筒灯，鹅颈灯模块，工作灯模块；

5.灯具内部电路设计具有防止过充、过放、短路保护装置及开关防误操作功能;

6.外表面深度防滑处理，轻盈美观，可放在衣袋中携带，操作简单方便。

7.额定功率：3w

8.外形尺寸：

8.1灯具主体：≤35×185mm 

8.2手电筒模块：≤38×75mm

8.3鹅颈灯模块：≤35×410mm

8.4工作灯模块：≤35×280mm

9.产品重量：

9.1灯具主体：≤260g

9.2手电筒模块：≤95g

9.3鹅颈灯模块：≤85g

9.4工作灯模块：≤85g

10.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

10.1.测试2米处中心亮度，≥3200lux；

10.2.可更换手电筒模块、鹅颈灯模块、工作灯模块；

10.3.灯具具有可视化显示；

10.4.实际称重。

10.5.外表面深度防滑处理，消防员操作简单方便。
	个
	12

	8
	防爆电筒
	1.额定电压 7.2V, 额定容量 5Ah

2.光源：额定功率6W，使用寿命 100000h

●3.光通量：强光≥630lm ；工作光≥390lm

4.连续工作时间：强光≥5h；工作光≥10h

5.充电时间：≤5h

6.外形尺寸：φ69.5×273（±3）mm

7.重量≤0.75kg

8.防护等级 IP66/IP68（30m）

9.防爆标志 ExdIICT6Gb

10.验收时提供防爆3C证书。
	个
	15

	9
	遥控LED全方位探照灯
	1.灯具外壳采用耐冲击材料，防护等级IP66，确保灯具在户外使用长期可靠。

2.包装跌落试验：从0.8米高度落到混凝土地面上，应符合GB/T 4857.5-1992中第5.6条规定；

3.内部接线符合GB7000.1-2015中第5.3条要求；

4.高温试验：在温度+40℃下工作，设备无损坏以及无故障发生;

5.低温试验：在温度-20℃下工作，设备无损坏以及无故障发生;

6.潮湿测试符合GB7000.1-2015中9.3条的要求;

7.振动测试：符合GA/T488-2004第6.12条试验后灯具保持结构完整，灯具无故障；

8.灯具配有遥控器，在50米范围内可以遥控灯具（灯具与遥控器之间没有障碍物，无线号干扰）,灯具旋转角度：0-360°（水平），0-160°（竖直）

9.灯具工作时，在灯具照射的正前方5米处光斑中心位置，冷白光源最大照度值不小于10000lux；

10.额定电压：DC12V/DC24V-36V/AC220V（加转化器）；

11.额定功率：60W

12.外形尺寸：300（±10）×280（±10）×330（±10）mm 

13.重量：4Kg±0.2Kg.

14.安装方式：磁力吸附/固定安装。

15.灯具有红蓝交替闪烁警示功能,作为夜间安全防护的警示提醒。

16.供货时必须提供有资质的第三方检测机构出具的有效检测报告
	个
	15

	10
	智能头灯
	1.采用4G（或更高）全网通、WIFI、蓝牙等多种传输方式,H265压缩视频,传输速度快。

2.高清广角拍摄,全面记录及传输救援过程,彩色还原现场。

3.智能化操作,语音播报及灯光提示,挥手感应开关。

4.集群对讲,支持设备平台间的单呼群呼等多种对讲方式。

5.小巧轻便,适用于各类头盔或头戴胸挂使用。

6.带近电预警功能,在事故处置中,与高压线路接近安全距离时会发出语音提示报警。

7.续航时间不小于8小时。

8.照明+摄像工作时间不低于3小时。

9.防护等级≥IP65。

10.图像分辨率≥1300w。
	个
	15

	11
	佩戴式防爆照明灯（头灯）
	用于灭火救援时佩戴在头盔上照明使用。防水、防爆、牢固、耐冲击。防爆等级不低于ExibIICT4Gb。

1、电池额定电压≥3.7V。

2、电池额定容量≥1.8Ah。

3、LED光源，功率≥3W，具有工作光、强光及爆闪三种模式，。

4、连续稳定工作时间：工作光≥10h，强光≥5h。

5、2米处：强光照度≥3500LX，工作光照度≥1500LX。

6、灯具质量（不含卡子）小于≤90g，防水防尘等级达到IP66/IP68（5m,1h)。

7、充电时间≤4h，采用双重保护电路的锂电池供电，正常工作和故障状态下电路均应符合本安要求。

8、灯具开启关闭和光源转换方便可靠，尾部加大开关设计，不影响佩戴消防手套操作，尾部开关具有方位灯功能。

9、具有液晶显示功能，可查看工作状态、电量及剩余时间等，也可根据需要修改显示信息，实现可视化管理。

10、抗跌落性能：在1.5米处掉落后，无机械损伤和固件松动现象，且能正常进行开、关和强、弱光切换。

11、灯具利用卡子佩戴在消防头盔上，灯具可在一定范围调节照射方向，卡子不对头盔有结构破坏，卡子与头盔结合牢固。每个佩戴式防爆照明灯配备不少于3种类型的卡子，以适应不同类型的头盔。

12、每个灯配备1个充电器，充电器设计有过充、过流、过放和短路保护装置。

13、低电压状态下连续工作时间强光≥50min,弱光≥200min。

14、产品具有生产厂家、产品型号、防爆等级、防护等级等永久性标识。有二维码可查询真伪及产品身份信息。

15、灯具应符合国标《GB30734-2014消防员照明灯具》要求，具有消防检验报告及防爆合格证（带CMA或CNAS标识）。

16.验收时提供防爆3C证书。
	个
	30

	12
	胸灯
	1.用于消防员单兵佩戴使用，可有效穿透烟雾，为灭火救援现场提供照明。

2.符合《消防员照明灯具》（GB30734-2014）标准要求。

3.灯具防爆，符合GB/T 3836.1-2021等相关标准要求。

4.灯具具有强光、工作光、节能光、爆闪、激光等多种工作模式。

5.外壳防护等级:≥IP68。

6.灯头转动角度≥90°。

●7.强光照度≥3000lx@5m处。

●8.工作光照度≥1500lx@5m处。

9.灯具可射出十字型激光，判断浓烟条件下火场环境。

10.激光使用距离≥5m，激光开角≥90°。

11.具备电量显示功能。

12.工作时间：强光模式≥8h，工作光模式≥9h。

13.充电时间：≤4h，充电接口为Type-C接口。

14.重量：≤550g。

15.每套灯具包含：门襟双扣挂点魔术贴和电台兜挂点魔术贴各2个，粘接牢固。或用其它方式固结。

16.产品外观有生产厂家名称、型号规格、产品编号、防爆等级等清晰且不易脱落的标识，有独立身份信息。

17.灯具电池上有明确的生产厂家标识和生产日期。捷性，舒适性等。

18.验收时提供防爆3C证书。

19.样品测试要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

19.1现场测试灯具光照效果，在黑暗条件下测试人员站在距墙5米处向墙面照射，查看光源是否存在模糊不清、涣散、不聚焦等情况。

19.2测试工作光使用时间。工作光持续时间≥10h。

19.3水深1.5m泡水测试30分钟。灯具正常使用，无漏电、无进水。

19.4称重。

19.5测试激光穿透烟雾效果和观察障碍物效果。在充满浓烟房间中打开灯具激光，通过激光照射，能够观察烟雾流向情况；在充满浓烟房间中设置起始线，在距起始线5米处摆放20*20*20正方形纸箱，开启激光，能够穿过烟雾照射识别出该纸箱。

19.6灯头可调节，有辅助灯光，可多角度照明；灯头转动角度≥90°。

19.7灯具具有强光、工作光、节能光、爆闪、激光等多种工作模式。

19.8设计合理，使用简便。穿着灭火防护服并佩戴照明灯具后，分别做跑、蹲、跳等动作，灯具不晃动、不跌落。
	套
	100

	13
	烟雾救援照明指示装置
	1.用于火灾中烟雾较大区域指示救援路线及道路照明，方便人员疏散。

2.整套照明装置分为4个灯具，堆栈式结构，分体式照明设计，灯具可整体携带，每个灯具可独立放置于地面进行照明。

3.灯具可发射红绿激光，在烟雾中产生清晰光柱，有效穿透烟雾；

4.灯具周边有LED环照形光源；

5.每个灯具要求：

5.1.灯具防爆（ExnRIIBT4Gc）；

5.2.电池额定容量：≥2Ah；

5.3.LED光源光通量：≥800lm；

5.4.光源使用寿命：≥80000h；

5.5.激光模组功率：红光≥100mW，绿光≥50mW；

5.6.连续放电时间：≥4h；

5.7.防护等级：≥IP67；

5.8.具有电量显示和充电提醒，能够车载充电，具有警示标识和悬挂组件；

5.9.承重：≥80kg；

6.整组重量：≤5kg；

7.可统一充电，配备便携背包；

8.产品外观有生产厂家名称、型号规格、产品编号、防爆等级等清晰且不易脱落的标识，有独立身份信息；

9.灯具电池上有明确的生产厂家标识和生产日期。
	套
	30

	14
	▲应急照明系统
	1.执行标准：灯具满足GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》、GB26755-2011《消防移动式照明装置》

2.光源：LED灯头≥4个，总功率≥4000W，总光通量

≥500000lm，液冷散热片数量≥25片，灯头光束度≥40°；

3.照度：60米处平均照度≥100 Lux ，120m处中心照度≥20Lux ，法线方向距灯头20m处地面照度≥500 Lux

4.灯头双防护等级：≥IP66/IP67；

5.单个灯头模组尺寸≤400*280*165mm ，灯头总重量（不含云台）≤28Kg，灯头绝缘电阻≥600MΩ；

6、灯具使用液冷散热技术，通过内部冷媒循环实现散热，液冷散热片数量≥25片

7.风力预警性能：设备本地显示屏能实时显示风速、风向、温度、湿度和气压数据，同时可以将风力数据传输到后端平台。抗风性能：设备安装防风绳后，顶部施加8级风力对应的水平拉力后不倾倒、不产生永久变形。；

8.有智能防误操作功能，当升降杆升起后，按键操作时不会提前收回支撑脚，必须待灯塔降落到安全状态才允许收回支撑脚，确保操作安全。

9.自装卸功能：设备可完成自装卸，距地面高度≥1米；

10.升降平台：升起高度≥10m，完全升起时间≤90S ，完全降落时间≤80S

11.支持控制面板实体按键、遥控器、 智能触控面板和手机APP四种控制方式对灯塔进行控制操作，支持10 档亮度调光。

12.具有智能收回功能，当检测到风速大于8级或设定的其他风速阈值时，升降杆会智能收回复位，确保使用安全。

13.设备空载状态下整体重量：≤750kg；

14.汽油发电机组：输出功率/电压/频率：≥8KW/220V/50HZ，燃油类型：汽油，油箱容积≥40L；注满油连续使用时间≥14h；

15.为确保统一性辅助照明设备：功率≥3*15W；额定电压≥14.8V；额定容量≥5Ah；灯具电量可视化显示，可直观查看电量工作时间（数字显示）及灯具工作状态（强光、工作光、节能光、爆闪、SOS），同时显示屏设置后可以显示所属单位、人员信息；侧灯翻开角度≥90°，水平旋转角度≥180°。

16.需带有音视频监控模块：水平转动角度：0~360°；竖直转动角度：-25°~90°；视频，分辨率：1080P、720P、480P可调节；双码流：支持；摄像机镜头变焦：可实现30倍光学变焦、16倍数字变焦；具备显示功能，可显示当前电量、TF卡状态、时间、信号强度、平台接入情况

17.音视频监控模块在低温-35℃±2℃环境下，泛光+摄像连续工作时间≥5h；

18.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

18.1.测试遥控器、智能触控面板及手机APP三种控制方式，可对灯塔的灯光开关、亮度、升降高度、灯头照射角度进行精准调节；

18.2.可将风力数据传输到后端平台；

18.3.设备本地显示屏能实时显示风速、风向、温度、湿度和气压数据；

18.4.查看音视频监控模块水平转动角度0~360°。
	套
	1


第五包

	1
	液压破拆工具组
	1.用于消防员抢险救援破拆使用。

2.符合《消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件》（GB/T17906-2021）标准。

3.整套包括：剪切器1台、扩张器1台、剪扩器1台、撑顶器1台、微型剪切器1台、开门器1台、机动泵1台、手动泵1台、液压油管2套。接口全部为单接口。

4.剪切器：

4.1.最大开口距离：≥160mm；

4.2.最大剪断能力（Q235材料）：≥36mm圆钢，≥15mm板材；

4.3.重量≤15kg；

5.扩张器：

●5.1.最小扩张力：≥50KN；

5.2.最大扩张距离：≥600mm；

5.3.重量：≤18kg；

6.剪扩器

●6.1.最小扩张力：≥30KN；

6.2.最大扩张距离：≥350mm；

6.3.最大剪切能力（Q235材料）：≥36mm圆钢，≥12mm钢板；

6.4.重量：≤16kg；

7.撑顶器

7.1.双级输出，闭合长度：≤550mm；

7.2.扩张行程：初级≥270mm，次级≥260mm；

7.3.初级最大撑顶力≥250KN，次级最大撑顶力≥120KN；

7.4.重量：≤15kg；

8.微型剪切器

8.1.最大剪切力：≥180KN；

8.2.最大开口距离：≥50mm；

8.3.重量：≤5kg；

9.开门器

●9.1.最大开启力：≥80KN；

9.2.最大升限：≥150mm。

10.机动泵：

10.1.至少可接驳剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器等工具，可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作；

10.2.额定工作压力：≥70MPa；

●10.3.功率：≥2KW；

10.4.液压油箱容量：≥2.5L；

10.5.重量：≤30KG；

10.6.具备额定压力和低压力两级输出，低压时泵流量是额定压力的3倍以上。

11.手动泵

11.1.液压油箱容量：≥1.5L；

11.2.重量：≤15KG。

11.3.可用于接驳剪切器、剪扩器、扩张器、撑顶器等工具，如不能接驳微型剪切器和开门器，还需额外配备1台专门用于操控微型剪切器和开门器的手动泵。

12.液压油管：每套长度≥10m。

13.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

14.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

14.1.称重，测量开口、扩张、油管等长度。

14.2.测试剪切器、剪扩器剪切性能，查看可靠性、稳定性。能够连续对不小于36mm圆钢进行20次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患。

14.3.实际使用，剪切器、扩张器、剪扩器、撑顶器、微型剪切器、开门器等结构设计符合人体力学，各部件连接牢固，便于操作，机动泵可同时接驳两种工具，而且两件工具可同时操作。在剪切过程中，不出现漏油情况。
	套
	2

	2
	▲电动破拆工具组
	基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准。用于消防员抢险救援破拆使用。

1.无需外接动力源和油管，采用电池提供动力源。工具采用一键式开关，操作简单便捷。组套包含电动液压剪切器，电动液压扩张器电动液压撑顶器。配件有3个9Ah防水锂电池，3个充电器。 

2. 电动破拆工具组可在水下使用，水下作业深度≥5米；

3. 工具有以下功能：电量显示、功率显示、PCB温度警示功能和危险角度提示报警功能；

4.可以在水下更换电池；

5.设备的防护等级为IP68；

6.电动剪切器

6.1工作压力≥70Mpa；

6.2剪切圆钢直径≥35mm，剪切钢板（Q235材料）厚度≥15mm；

6.3.开口距离≥200mm；

●6.4.剪切力≥750kN；

6.5.重量≤20kg；（带液压油和电池）

7.电动扩张器

7.1.工作压力≥70Mpa；

7.2.扩张距离≥600mm；

●7.3.最小扩张力≥60kN，最大扩张力≥390kN；

●7.4.牵拉力≥55kN，挤压力≥140kN；

7.5.重量≤20kg；（带液压油和电池）

8.电动液压撑顶器，用于移动障碍物、撑顶物体、创造救援通道及保持物体稳定。

8.1.工作压力≥70Mpa；

8.2.活塞总行程≥300mm，闭合长度≤350mm，伸出长度≥640mm；

●8.3.1级撑顶力≥130KN，1级行程≥160mm；

8.4.2级撑顶力≥60KN，2级行程≥135mm；

8.5.重量≤15kg；（带液压油和电池）

9.样品测试（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

9.1.检查材料是否结实，各部件连接牢固。

9.2.称重，测量开口、扩张、顶撑等长度；

9.3.测试剪切器性能，能够连续对直径不小于35毫米的圆钢进行5次剪切，剪切顺畅，切口平整，稳定可靠，不发生机械故障，无安全隐患；

9.4.测试电量显示、功率显示、PCB温度警示功能和危险角度提示报警功能。
	套
	1

	3
	支撑保护套具
	1.总体要求：材质由高强度、轻型航空铝合金材质，所有部件经阳极涂层处理，安全系数2：1。具有适合车辆支撑救援和墙体支撑双重功能；组装和拆卸简单，能够在高低不平的表面进行快速支撑和稳定。具备机械安全锁防滑脱功能，每一根支柱不少于两个安全销。具有单柱支撑、三柱组合支撑、三脚架等组装形式。

2.组成：组套至少包含以下工具：1型支撑杆4件，2型支撑杆4件，3型支撑杆4件，1型延长杆4件，2型延长杆4件，带锁扣12寸底座4件，60度万向底座4件，45度万向底座4件，45度连接器4件，15度转向头4件，6寸底座8件，四边形底座4件，V形支撑头4件，45度静态连接器8件，链条支撑头4件，棘齿带4件，棘齿延长带4件，活动导轨4件，导轨固定架4件，导轨转接器4件，轻型导轨连接器4件，固定钉4件，脚踏气泵2件。

3.技术要求

3.1.Ⅰ型支撑杆：长度660-900mm，载重≥12T；

3.2.Ⅱ型支撑杆：长度1400-2100mm，载重≥10T；

3.3.Ⅲ型支撑杆：长度2150-3350mm，载重≥8T；

3.4.Ⅰ型延长杆：长度≥300mm；

3.5.Ⅱ型延长杆：长度≥600mm；

3.6.带锁扣的12寸底座：边长300±10mm；

3.7.6寸底座：边长155±10mm；

3.8.四边形底座：边长155±10mm；

3.9.脚踏气泵：工作压力≥2.5bar。
	套
	1

	4
	大力钳
	1.选用钢材料制造专用工具，在不损坏防盗门整体结构用于快速拆卸门锁面板及锁芯。

2.长度≥40cm，最大开口≥10cm

3.拆锁夹设计及配置：夹口设计C型咬合口（可调节大小、拆卸面板、拆卸锁芯），内侧凹型口拆卸面板起到防滑作用，手柄设计U型口，用于扭断锁芯
	套
	20

	5
	绝缘工具
	1、安全帽，加厚ABS材质。

2、验电器，≥0.4kv，声光报警，杆长1m±5mm，可伸缩。

3、12kv绝缘手套，材质原生橡胶，长度≥40cm，耐压≥12kv，均码

4、25kv绝缘靴，中筒，耐压≥25kv，鞋码39-45码（签订合同时由甲方确认）

5、3米绝缘棒，接扣式，3节3m±1cm，耐压≥10kv
	套
	5

	6
	躯体固定气囊
	1.躯体气囊采用全身式结构，材质采用高耐磨PVC材料（或优于该材质），

2.配套专用电动气泵，备用电池≥2块，便携包1个；

3.可用于X光、CT、MRI等检查；持续成型70h以上；

4.承重：≥130kg、产品质量≤8kg、展开尺寸≥190×100cm；
	套
	2

	7
	肢体固定气囊
	1.肢体气囊采用分体式结构，配备躯体气囊、肢体气囊、颈托、抽气泵（含软管）、紧固带（含魔术贴）等部件；

2.主要部件应无毒环保，具备防腐蚀、防摩擦、可洗涤等性能；

3.肢体固定气囊采用真空成型原理；

4.固定气囊外层采用阻燃材料，可用X光、CT、MRI检查；

5.配备颈部夹板、小臂夹板、弯曲夹板、长臂/小腿夹板、大腿夹板、躯体夹板；配套专用电动气泵，备用电池≥2块，便携包1个；
	套
	2


第六包

	1
	橡皮艇
	用于消防人员水域救援。舟体为充气式。

1.规格：额定乘员≥10人。

2.结构：船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，充气后不需再安装甲板，操舟者跪姿操舟不硌膝盖。气囊数：≥8个。双尾椎充气船体，采用热熔合技术，材料防老化、防紫外线。具有排水阀门。舟底覆加厚橡胶层，耐磨耐穿刺。

3.船长：≥4700mm；

●4.最大载荷：≥1000kg。

●5.艇身材质：经向拉伸强度≥100KN/m；纬向拉伸强度≥80KN/m；经向梯形撕裂强度≥500N；

6.气密性：浮囊在充气 40kPa，静放 120min 时，剩余压力不低于39kPa。

7.船体为橘红色或红色，船体四周具有反光标识，船体两侧有“天津消防”、“水域救援”等永久性反光字样。挂机板上应有铭牌，铭牌信息包括：产品名称、规格型号、最大载荷、额定乘员、制造年月、生产企业等信息；

8.备用及附件

8.1.每舟均配备缆绳和修补工具，修补工具至少包含专用胶水5支，气阀扳手1个，维修材料10张。

8.2.每舟均配有铝合金划桨4副。

8.3.每舟配有手持充电式气泵4个，可直接用蓄电池供电，带充电器，气压≥4kpa，气流量≥320L/min；配有手动打气泵4个；配有气瓶充气管及转接口2个，可通过空气呼吸器气瓶向船体充气；充气压力显示表4个。

8.4.每舟均配有1个舟体与车顶间的防磨帆布和防晒帆布（能够全部覆盖舟体）。

8.5.每舟均配有救生圈4个。外径：≥700mm，重量：2.5kg±0.2kg。救生圈外围具有4个等长的可浮把手锁。

8.6.每舟安装配备4条翻舟绳，在舟体左右适当位置，用于将倾覆的舟体扶正。

8.7.每舟配备水域救援抛绳包4个，漂浮绳长度不小于20米。

8.8.每舟配备指南针2个，金属外壳，防水。

8.9.每舟配备夜视仪1台，日夜两用，单目单物，大口径全镀膜，全波段镜头透光率不低于95%，具有主动红外和强光保护功能，放大倍率：≥6倍，图像传感器：不低于1000 万像素 CMOS 感应器；最大动态影像分辨率：不低于1080P。

8.10.配备1个船外机护架，设计合理，方便移动。

8.11.每舟配备舀子2个，用于向船外排出积水。

8.12.每舟配备油桶1个，用于向船外机补充油料。

9.每条橡皮舟交货时提供中文使用说明书。

10.每只橡皮舟在包装袋上印有产品名称、规格、额定乘员、监制单位、生产厂家、生产日期。

11.配备专门用于运输舟体的拖车，拖车结实耐用，拖车轮稳固，行驶过程中无不安全因素，拖车上应加装绞盘和固定链，具有转向灯和接线。拖车做工精细，表面光滑，无锈蚀，无毛刺。拖车最大载重≥450kg。

12.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

12.1.做工精细，无毛刺，船体各连接部位粘合牢固。

12.2.船底“V”型充气拉丝底板，M型艇底，充气后不需再安装甲板，操舟者跪姿操舟不硌膝盖。气囊数：≥8个。双尾椎充气船体，采用热熔合技术，材料防老化、防紫外线。具有排水阀门。舟底覆加厚橡胶层，耐磨耐穿刺。

12.3.实际下水测试，分别进行O型、S型和直线加速型式等操作，行驶姿态平稳，发动机动力强劲稳定，不易倾翻，无不安全因素。
12.4.随舟配件齐全，功能符合救援需求。
	艘
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	船外机
	1、船外机为后悬挂式，与本包橡皮艇配套使用。

1.1、发动机功率：≥40hp；

1.2、船外机具有叶轮保护罩，使用安全。

1.3、船外机固定板配有加强防滑装置。

1.4、船外机有一键启动和紧急自动熄火功能。

1.5、船外机应符合中国船级社《内河小型船舶建造规范》(2006)、中国船级社《沿海小船入级与建造规范》、中国船级社《游艇入级与建造规范》(2020)国家标准，具有中国船级社（CCS）出具的型式认可证书。投标文件中应注明船外机生产厂家和型号。

1.6、参照或相当于水星、雅马哈、本田等品牌。

1.7、提供样品，配合橡皮艇使用。
	套
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	船外机推车
	1、管径≥3cm，壁厚≥1.6mm。

2、材质：冷轧钢管。

3、挂板≥14cm，挂板厚≥3.5cm。

轮直径≥16cm，轮厚度≥3.8cm。
	套
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	水域救援套装
	用于消防救援人员水域救援使用的防护装备。整套包含：水域救援头盔1顶、干式水域救援服1套、湿式水域救援服1套、水域救援手套1副、水域救援靴4双、通用型脚蹼1双、水域救援防护袜2双、水域救援护肘护膝护腿2套、水域救援切割刀1把、激流救生衣1套、水域救援牛尾绳1根、救援口哨1个、水域救援抛绳包2个、多用途信号灯1个、指南针1个、防水头灯1个、防水罐1个、装备包1个。

1.水域救援头盔：用于消防救援人员水域救援时的头部防护。

1.1.自带浮力的轻质硬型头盔，外壳采用优质ABS塑料材质，头盔坚固耐用。

1.2.头盔具有固定卡，可加装头灯。

1.3.头盔头顶及后脑具有至少10个透气出水口，保持头部凉爽，迅速排水。

1.4.具有人体工程学设计的衬垫，厚度≥15mm，佩戴舒适。

1.5.具有护耳，且护耳具有可拆卸耳套并有气孔，确保听觉不受干扰，具有保护、保暖和防震效果。

1.6.后脑部分带有快速调节棘轮，可调节尺寸并快速释放。后脑具有缓冲垫。

1.7.具有6点式下颚带与颅部固定保护头部，可快速方便的调节松紧。

1.8.头盔两侧分别印有“天津消防”和“水域救援”字样。

2.干式水域救援服

2.1.由复合材质组成，衣服结构设计合理，在肘部、膝盖等特殊地方进行加固处理，具有良好的耐磨性。

2.2.脚部防水并保暖；

2.3.腿部有自干口袋，可以方便储存工具；

2.4.防水拉链确保密封不进水，缝合处确保不渗漏；

2.5.适当位置具有反光条； 

2.6.适当位置印有反光的“天津消防”字样。

3.湿式水域救援服

3.1.材质：≥3mm带有钛涂层的氯丁橡胶，具有良好的保温和耐磨性能。

3.2.肩部、背部等特殊部位采用比躯干部分更宽松弹性的材质提高关键部位的灵活性；

3.3.所有的缝线处加固处理；

3.4.适当位置有荧光反射区；

3.5.适当位置印有反光的“天津消防”字样。

4.水域救援手套

4.1.采用≥3mm的氯丁橡胶，并附有钛涂层，可以在救援作业时提供保温性能；

4.2.手掌和手指处采用高强度芳纶材质，可以强有力的辅助绳索抓握；

4.3.贴合手指形状的设计，便于穿戴；

4.4.手腕处有魔术贴搭扣，加强固定。

5.水域救援靴

5.1.鞋帮高于脚踝，整体为系带设计，可快速穿脱；

5.2.鞋舌与鞋身一体化设计。舒适性和安全性高；

5.3.可以适应各种地形，防止刚性损害；

5.4.脚踝处带有魔术贴搭扣，可以使靴口贴合脚踝，增强舒适性。

6.通用型脚蹼

6.1.可以与救援靴搭配，方便使用；

6.2.对称设计，贴合脚部，左右可互换；

6.3.脚踝部有快速可调节带。

7.水域救援防护袜

7.1.救援袜为长款，与救援靴搭配使用，提供额外的保暖性能。

7.2.材质为2mm带有钛涂层的氯丁橡胶，暗针缝制。

8.水域救援护肘、护膝、护腿

8.1.每套重量：≤1KG；

8.2.具有调节带，穿戴牢固、贴合度高；

8.3.能够对肘部、膝盖、小腿等进行保护。

9.水域救援切割刀

9.1.耐腐蚀的钛合金材质，适合任何水质的水域救援，不会氧化生锈；

9.2.分别有平刃和齿刃设计，具有绳索切割钩；

9.3.顶部采用平头设计，防止刀尖伤到使用者；

9.4.刀鞘可将切割刀固定在救生衣上；

9.5.手柄采用橡胶表面，增强摩擦力。

10.激流救生衣

10.1.整套救生衣包括救生衣本体、腿部固定带。

10.2.浮力≥150N，胸围范围80至140cm，在肩部和腰部两侧有可调节的固定带；

10.3.具有不少于2个大容量口袋和多个可插入挂点，背部具有织带固定位；

10.4.带有快速解脱功能释放带；

10.5.下摆部有2个可拆卸的腿部固定带的固定点，前后各不少于2条反光带；

10.6.材质为尼龙材质，结实耐用，具有耐老化、耐磨、耐高低温等；各连接部位连接牢固，布料裁剪合理，布料结实耐用，缝制精细，无线头等。海绵块整体性完好，保温性能好，贴身性能好，不吸水。各部件无毛刺，手感舒适。

10.7.可根据用户需求，在适当位置印有“天津消防”反光字样，字体大小与救生衣匹配；

10.8.除O型环、快挂、切割刀外，其余部件不用金属材质。

11.水域救援牛尾绳：牛尾绳展开尺寸≥1.2m，宽度≥25mm，一段带有O型不锈钢环，一段带有铝合金材质快挂；

12.救援口哨：不带珠，三气室设计，音量≥100db。

13.水域救援抛绳包

13.1.漂浮救生绳长度：≥20m；

13.2.漂浮救生绳直径：9mm至10mm；

13.3.带有海绵衬垫，可以始终浮在水面上；

13.4.侧边带有网布，可以使水分尽快排干并加速晾干；

13.5.救援包表面有反光标识。

14.多用途信号灯：具有频闪功能，便于识别救援人员位置。

15.指南针：金属外壳，荧光表盘

16.防水头灯：LED灯泡，亮度不小于80lm，能够与水域救援头盔配合使用。

17.防水罐：具有防水性能，用于放置鼻塞、耳塞、眼镜等物品。

18.装备包：装备包结构设计合理，背着舒适，结实耐用，能够容纳整套水域救援装备，取出和存放顺序应按照穿戴的先后顺序设计。

19.产品具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。交货时提供中文详细使用说明书。
	套
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	▲冰域呼吸器组件
	1.潜水气瓶

1.1.潜水专用气瓶，含带防爆安全瓶头阀。

1.2.瓶体材料：6061 铝制气瓶，瓶体加工工艺：抛光。

1.3.增加气瓶与浮力调整装置、背飞、背拖间的连接摩擦力，减少气瓶在水下和陆地滑落的几率，在救援潜水中为重要的一项安全要求。

1.4.重量： ≤15kg

1.5.壁厚： ≥12.2mm

●1.6.工作压力： ≥20MPA

●1.7.水压测试压力： ≥30MPA

●1.8.气密性试验压力: ≥20MPA

●1.9.爆破压力： ≥50MPA

1.10.气瓶参考直径：185mm±5mm 参考瓶高：710mm±5mm，内外均有防腐涂层。

1.11.每只气瓶带独立的出厂合格证，需提供 GB/T 11640-2021 试验证书。

2.潜水面镜

2.1.镜片材质：高清抗压防刮花钢化镜片

2.2.镜片透光率：100%

2.3.裙边材质：硅胶

2.4.结构要求：适合亚洲人脸型设计，柔软无毒硅胶密封裙边；带活动调节锯齿镜带，可快速调节带扣，降低阻力，方便佩戴

2.5.尺码：常规款，面镜带可调节

3.一级头： 

3.1.冰潜平衡隔膜士一级头（DIN） 

3.2.平衡的隔膜设计即使在深度增加时也能提供卓越的呼吸性能，由耐腐蚀的黄铜制成，镀铬表面。 

3.3.供气量：3000PSI,135SCFM 

3.4.中端压力：135-145 psi.(9.5-10.2 bar) 

3.5.高压端口：(7/16"-20 UNF)x 2个界面 

3.6.低压端口：(3/8"-24 UNF)×4个界面加旋转转塔

4.二级头及备用二级头： 

4.1.平衡式冰潜二级头，测试呼吸阻抗1.2-1.4水柱英寸 

4.2.可传热的技术类聚合物主体，大排水阀面板设计

4.3.防刮擦表面，刺刀型的盖扣

4.4.带黑色100CM夹套软管特别轻而柔软

4.5.高氧适用:最高可搭配使用40%高氧空气 

4.6.二级头重量≥380g
5.装备包

5.1.1680 D尼龙防水+里布210DPU涂层；材料布料经过专业测试，横向拉力可达≥54kg,竖向拉力可达≥78kg，内含干湿分离包

5.2.巨齿型YKK 10防腐蚀塑钢拉链；采用箱包专用拉链，经过专业测试拉链使用次数不低于10000次 

5.3.顶端附有伸缩拉杆及底部附有耐磨PU轮，可拖可提方便运输

5.4.可容纳潜水装备（气瓶除外）

6.潜水电脑表

6.1.支持三种潜水模式及潜点导航功能，日记存储1000+，使用深度限制：100米，语言支持中英文切换，表带采用18MM尼龙织带。

6.2.气体支持：一般空气及高氧（氧气百分比21%-99%）。

6.3.充电电池，支持快速充电，1小时可达 85%电量。

6.4.演算法：减压理论基于BuehlmannZH-L16C。

6.5.电池续航时间（潜水模式）：≤40小时。

6.6.电池续航时间（待机状态）：≤14天。

6.7.屏幕解析度：约240*240 PIXEL。

6.8.温度显示区间在 0℃-40℃（32℉-104℉），工作温度区间在：-5℃-40℃（23℉-104℉）。                                               6.9.内建转手翻页功能。

7.潜水浮力装置：                            

7.1.不低于PVC材料，可用二级调节器打涨，充气流量(L/min)：≥275。 

7.2.防紫外线，肩部快接扣+金属挂钩，人体工程学设计，水下浮力≥200KG。                                                     7.3.浮力调增速率：≥17.5N/S。

7.4.浮力调减速率：≤22.5N/S。                                  

7.5.自动泄压装置开启压力 (KPa)：≤73。                                           
	套
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	激流救生衣
	1.包含激流救生衣、水域救援刀、牛尾绳、口哨、方位灯

2.整套救生衣包括救生衣本体、腿部固定带。

3.浮力≥150N，胸围范围80至140cm，在肩部和腰部两侧有可调节的固定带；

4.具有2个大容量口袋和多个可插入挂点，背部具有织带固定位；

5.带有快速解脱功能释放带；

6.下摆部有2个可拆卸的腿部固定带的固定点，前后各不少于2条反光带；

7.材质为尼龙材质，结实耐用，具有耐老化、耐磨、耐高低温等；各连接部位连接牢固，布料裁剪合理，布料结实耐用，缝制精细，无线头等。海绵块整体性完好，保温性能好，贴身性能好，不吸水。各部件无毛刺，手感舒适。

8.可根据用户需求，在适当位置印有“天津消防”反光字样，字体大小与救生衣匹配；

9.除O型环、快挂、切割刀外，其余部件不用金属材质。
	套
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第七包

	1
	▲空气呼吸器
	1.利用自带压缩空气源提供清洁空气，为消防救援人员提供呼吸防护。

2.符合《正压式消防空气呼吸器》（XF124-2013）标准。

3.总体要求

★3.1.呼吸器为正压式单瓶空气呼吸器，额定工作压力30MPa，气瓶公称容积9L。

●3.2.电气元件的防爆性能符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021中ExiaIICT4级的规定。电器系统防护等级≥IP67。

3.3.呼吸器带有快速充气和远距离通话装置，可实现其功能。

4.结构要求

4.1.气瓶瓶阀的安装位置方便佩戴者开启或关闭瓶阀。

4.2.压力表在气瓶瓶阀打开后显示气瓶压力，其安装位置方便佩戴者观察到压力值。

4.3.佩戴者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角。

4.4.空气呼吸器整机重量均匀分布在使用人员的腰部和臀部，能够有效节省使用人员的体力，腰带上有供气阀固定座。

4.5.中压导气管通过三通输出接头（其中一个应有防护套）与供气阀连接管上的输入接头相连接，供气管可带压插拔。

4.6.胶体、口鼻罩符合人脸设计，采用阻燃硅胶，贴合人脸面部，柔软舒适，密封性好。网状头带采用阻燃、耐磨的纤维制成，佩戴方便，舒适。聚碳酸酯防雾涂层镜面抗冲击，进气、出气互为独立的双通道。

5.材料要求

5.1.背具、背具带、带扣、气瓶保护套、面罩套在阻燃性能试验后均无熔融现象。

5.2.全面罩、中压导气管和供气阀在阻燃性能试验后不续燃，且继续进行整机气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内不下降。

5.3.压力表显示良好，防撞击。

5.4.腰带扣及肩带扣结实耐用，不易损坏。

6.佩戴质量≤16kg（气瓶压力30MPa时）。

7.呼吸器在整机气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内不下降。

8.动态呼吸阻力

8.1.气瓶压力在30MPa-2MPa范围内，呼吸量40×2.5L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤750Pa。

8.2.气瓶压力在2MPa-1MPa范围内，呼吸量25×2L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤600Pa。

9.耐高温性能

9.1.耐高温试验后，各零部件无异常变形、粘连、脱胶等现象。

9.2.以呼吸频率40次/min，呼吸流量100L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压。呼吸阻力≤650Pa。

10.耐低温性能

10.1.耐低温试验后，各零部件无开裂、异常收缩、发脆等现象。

10.2.以呼吸频率25次/min，呼吸流量50L/min呼吸，呼吸器的全面罩内保持正压。呼气阻力≤550pa。

11.耐辐射热性能：

全面罩、供气阀、中压导气管在耐辐射热性能试验后，符合：

11.1.在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa。

11.2.气瓶压力在30MPa-2MPa范围内，呼吸量40×2.5L/min时，全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤350Pa，呼气阻力≤750Pa。

12.静态压力≤500Pa，且不大于排气阀的开启压力。

13.警报器性能：

13.1.采用气动报警器。

13.2.当气瓶内压力下降至5.5±0.5MPa时。警报器发出连续声响警报，连续报警声响时间不小于15s，发声声级≥90dB。

13.3.继续报警：之后警报器继续报警，直至气瓶压力降至1MPa为止。

13.4.平均耗气量≤5L/min。

14.全面罩性能：

14.1.总视野保留率≥75%。

14.2.双目视野保留率≥60%。

14.3.下方视野≥35°。

14.4.镜片的透光率≥90%。

15.压力平视显示装置

15.1.一般要求：压力平视显示装置采用无线或有线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。

15.2.显示方式：压力平视显示装置采用LED显示方式，当气瓶压力在30MPa-10MPa时，绿灯常亮；当气瓶压力在10MPa-6MPa时，黄灯常亮；当气瓶压力在6MPa以下时，红灯一直闪亮；当压力平视显示装置的电源处于低电压时，黄灯一直闪亮。当发射装置与显示装置进行配对时，蓝光一直闪亮；当配对成功后，蓝灯应熄灭。

15.3.发射装置与显示装置的配对：当采用无线连接时，发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。

15.4.连接线与显示装置端、压力传感器端的连接强度：当采用有线连接时，连接线与显示装置端、压力传感器端在承受（156±9）N轴向拉力时，压力平时显示装置应正常工作。

15.5.低电压状态下的工作时间≥2h。

15.6.装置防爆性能：符合GB3836.1-2021、GB3836.4-2021中ExiaIICT3级的规定。

16.气瓶

16.1.气瓶符合《呼吸器用复合气瓶》（GB28053-2011）的规定，铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。气瓶公称压力30MPa，公称容积9L。

16.2.气瓶充气至30MPa并冷却至常温后，7天内压力降≤1MPa。

16.3.气瓶阀位置有简易压力计。

16.4.气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。

16.5.配“天津消防”字样的阻燃气瓶保护套，保护套主体为红色或橙色等警示性强的颜色。10倍比例提供气瓶保护套和面罩套。每套空气呼吸器提供10个密封垫。

17.气瓶瓶阀

17.1.气瓶瓶阀的开启方向为逆时针，气瓶瓶阀在开启后保证不会被无意关闭，关闭气瓶旋转方向有锁死装置。

18.实用性能

18.1.佩戴舒适、平衡，无局部压痛感，背托贴合人体曲线，能够根据身高调节长度，符合人体工程学原理，跑动时不会磕碰到腰部。

18.2.背具带能调节长度，扣紧后不应发生滑脱。

18.3.带扣和连接件紧缩后不应松动。

18.4.全面罩的头带或头罩应能根据需要自由调整，戴脱应方便、快捷。密合框应与面部密合良好，无明显压痛感，视线清晰，面罩扩音器声音清晰，使用方便。

18.5.气瓶瓶阀和压力表应伸手可及。

18.6.受试者应能听到警报声。中压导气管不影响头部的自由活动，呼吸顺畅，无不适感觉。

18.7.与消防头盔配合使用，面罩与头盔的能够匹配，不影响灭火救援行动。

19.快速充气装置

19.1.快速充气装置输入接头应安装在呼吸器的固定位置上。

19.2.快速充气装置输出接头应与输入接头相匹配，连接后不应出现漏气现象。

19.3.快速充气装置的输入接头、输出接头有防护套，各自自行密封。

19.4.当相同公称容积的气瓶之间对充时，气瓶压力平衡的时间≤1min。

20.远距离通话装置

20.1.远距离通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部的转动。

20.2.在无障碍物的情况下，通话距离≥1km。

20.3.防爆性能符合GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021中Ex ibIIC T3级的规定。

21.标志

21.1.每台呼吸器的全面罩、供气阀、减压器、警报器、中压导气管、背具、气瓶、气瓶瓶阀上应有型号及供应商名称或注册商标。

21.2.每台呼吸器的背具上有“制造商名称、产品名称及型号、生产日期和批号、认证标志”等标志内容。

22.包装

22.1.每台呼吸器应有固定的包装箱，包装箱具有防震、防压功能。包装箱明显处有“制造商名称、地址、产品名称及型号、生产日期和批号、产品执行标准代号”等标志。

22.2.包装箱内有“中文使用维护手册、装箱单、合格证、备件及工具”。使用维护手册应有以下内容：使用方法和安全注意事项；维修、消毒、存贮及检查方面的指导；故障、原因和排除方法；气瓶内空气成分的说明；其他必要的说明等。

23.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

24.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

24.1.对空气呼吸器气密性和报警装置进行测试，检查空气呼吸器气密性是否良好，将空气呼吸器组装完成后，打开气瓶开关，检查有无漏气现象；然后关闭气瓶开关，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤1MPa；最后打开泄压阀，气瓶压力在5.5±0.5MPa时报警器是否发生连续声响警报。

24.2.实际使用空气呼吸器进行跑、跳、下蹲等灭火救援中可能出现的动作，查看结构造型符合人体工程学原理，有无局部压痛感，各背带是否因跑动而松动，各部件是否影响消防员进行灭火救援。

24.3.实际佩戴面罩，佩戴舒适，与消防头盔配合使用，面罩与头盔的能够匹配，不影响灭火救援行动。

24.4.在使用空气呼吸器时，测试压力表是否便于观察，压力表是否防撞击。

24.5.查看标识是否准确、清晰，配件资料是否齐全。

24.6.查看样品做工精细度，佩戴者可能触摸到的部件表面无锐利的棱角，面罩、背带、背拖、腰带、气瓶套等有无毛刺，材质是否结实耐用。

24.7.压力平视显示装置采用无线或有线连接，压力平视显示装置不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态。

24.8.在空旷且无障碍情况下，距离30米测试远距离通话装置是否良好。
	套
	45

	2
	消防过滤式自救呼吸器
	1.符合GB 21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材 第7部分：过滤式消防自救呼吸器》标准。

2.佩戴质量≤500g。

3.额定防护时间≥30min。在额定防护时间内，任何单个5min过程中，一氧化碳透过浓度的时间加权平均值≤150mL/m3。

4.吸气温度≤55℃，吸气阻力≤800Pa，呼气阻力≤180Pa，滤烟性能≥95%。

5.过滤装置与防护头罩间的联接能承受的轴向拉力应≥50N。

6.佩戴应迅速、简便，不需培训，经阅读使用说明书后即能正确使用。

7.系带应能快速拉紧且脱卸方便；人员佩戴呼吸器后，应对行动无明显影响；接触佩戴者的部件均应无锐边、毛刺等缺陷；视窗不应因上雾而影响视觉，且视觉不应模糊不清。

8.呼吸器由防护头罩和过滤装置组成，呼吸器的滤毒装置的密封，在不借助工具的情况下应能快速打开。

★9.供货时，产品生产日期必须为供货前2个月以内。
	套
	200

	3
	消防员灭火防护头套
	1.用于保护消防员头部、侧面部以及颈部免受火焰烧伤或高温烫伤的防护装具。

2.符合《消防员灭火防护头套》（XF869-2010）标准。

3.总体要求

3.1.头套为灰色，芳纶阻燃针织物制作。

3.2.头套分为大、中、小号，并应具有足够的弹性能满足各种头型尺寸。

4.保护区域

4.1头套前部和后部与防护服领口内重叠的长度：≥200mm。

4.2头套侧部与防护服领口内重叠的长度：≥130mm。

5.面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度：≥10mm。

6.面料性能

6.1.阻燃性能：续燃时间≤0.5s；经纬向损毁长度≤10mm。

6.2.热稳定性能：尺寸变化率≤5%。

6.3.单位面积质量：≥200g/㎡。

6.4.抗起球性能：≥4级。

6.5.甲醛含量：无。

6.6. pH值在6.0-7.5之间。

7.整体性能

7.1.接缝强力：≥800N。

7.2.整体质量：≤150g。

8.穿戴舒适、质地柔软、吸汗。能够与空气呼吸器面罩、消防头盔配合使用，无明显不适。

9.产品无霉味、高沸程石油味、鱼腥味、芳香烃气味等异味。

10.缝制圆顺，线头修清，对称部位基本一致；缝制线路顺直、整齐、平服、牢固、松紧适宜；在头套后部与防护服领口内的重叠部位，头套内侧缝制永久性标签，标签内容包含规格型号、执行标准、产品标识编号、材料、生产厂家、地址、生产日期、洗涤和干燥说明、禁止使用场合等，标签内容准确清晰。

11.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	个
	100

	4
	消防员呼救器
	1.用于消防员无法行动或需要增援时，会自动或手动发出声光警报。

2.符合《消防员呼救器》（GB27900-2011）标准要求。

●3.预报警：静止时间为30±2s，预报警时间为15±2s，声级强度≥90dB。

4.自动报警：超过静止时间和预报警时间之和时，发出声响信号和闪光信号，报警声级≥100dB。

5.低电压报警功能：电压低于额定电压的80%时，发出告警声响或光信号，声级强度≥65dB。

6.连续工作时间：

6.1.连续开机时间≥48h。

6.2.连续报警时间≥800min。

7.质量：≤200g（含电池）。

★8.防爆性能：不低于Ex ib IIB T3Gb。

9.防水性能：置于水深1.5m的容器内2h，无水渗入呼救器内，能正常工作。

●10.发光亮度：≥350cd/m2。

11.有充电安全保护功能，每个有单独专用充电装置。

12.开关和按钮灵活可靠，坚固耐用，有防误动措施，并清晰地标出其功能。

13.表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。

14.后盖密封胶，密封完全。

15.呼救器具有产品名称、型号、生产厂家、出厂日期、防爆标志、执行标准等永久性标识。

16.悬挂在消防腰带上，消防员进行跑动、跳跃等动作，设施牢固、取用便捷。

17.按键较大，可在穿着消防手套时容易按键解除报警。

18.开启状态下，在1.5m处自由跌落4次后，能够正常使用，无机械损伤和紧固部位松动的现象。

19.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

20.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

20.1.开关和按钮灵活可靠，坚固耐用，有防误动措施，并清晰地标出其功能。按键较大，可在穿着消防手套时容易按键解除报警。

20.2.表面无斑点、气泡、裂纹和划伤。后盖密封胶，密封完全。

20.3.呼救器具有产品名称、型号、生产厂家、出厂日期、防爆标志、执行标准等永久性标识。

20.4.悬挂在消防腰带上，消防员进行跑动、跳跃等动作，设施牢固、取用便捷。

20.5.开启状态下，在1.5米处自由跌落4次后，能够正常使用，无机械损伤和紧固部位松动的现象。
	套
	100

	5
	移动供气源
	符合XF1261-2015《长管空气呼吸器》标准。用于狭小空间和长时间作业时的呼吸保护。

1.总体要求：

1.1.通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间提供空气，可单人使用，也可同时供两人使用。

1.2.具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、气密性好等性能。

2.结构要求：由小车、气瓶、压力表、警报器、供气管、滚筒、腰带、转换装置、应急供气装置、全面罩、通话装置等组成。

3.供气要求

3.1.主气管≥50m，配2只全面罩、2根分供气管长度≥10m/根；

3.2.能通过一组（4只9升碳纤维气瓶，公称压力30Mpa）压缩空气瓶供气；

3.3.使用过程中，可更换气瓶，实现不间断给作业者供气。

4.应急功能

●4.1.应急供气装置的气瓶应符合GB28053的规定，公称工作压力为30Mpa，公称容积≥2L。

4.2.当分供气管压力降至0.3±0.1Mpa时，转换装置应能将气源自动转换至应急供气装置，同时发出连续声响或震动报警，直至应急供气装置的气瓶压力降至1Mpa为止，声响峰值不应小于90dB（A）。

5.通话功能

5.1.具有监护者和面罩佩戴者的通话功能。

5.2.通话装置不应妨碍佩戴者的视线和头部转动，监护者与佩戴者之间应通话清晰。

6.报警功能：当小车上的气瓶压力下降至5.5±0.5Mpa时，小车上的警报器应发出连续声响报警，直至压力降至1Mpa为止，声响峰值不应小于90dB（A）。

7.移动推车

7.1.移动推车上设置存放面罩、供给阀、分支供气胶管、三通等器材的不锈钢箱子1个，车架两边设置应急救援气瓶挂架，全不锈钢车架，结实耐用；

7.2.移动推车具有可拆卸功能，供气管滚筒、箱子与车体可快速分体设计，可适用于不同作业场所，通用接头，便于车载；

7.2.气瓶和管路总成可固定在小车上，结构科学、紧凑；

7.3.推车各部件连接处光滑，牢固，整体做工精细；

7.4.车轮具有脚刹车装置，可静止在30°倾斜地面。

8.面罩

8.1.采用全面罩，视野应清晰、开阔、密封性良好，佩戴舒适，良好的防雾功能；

8.2.面罩应具有压力平视显示装置。

9.阻燃功能：长管背具、背具带、带扣、腰带、气瓶防护套在阻燃性能实验后不能出现熔融现象，且续燃时间不应大于5秒。
	套
	1

	6
	重型防化服
	符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。

1.总体要求

1.1.全密封连体式结构，带大视窗、正压式消防空气呼吸器背囊，含化学防护靴、化学防护手套等。

1.2.颜色为黄色。

●1.3.整体气密性：≤300Pa。

●1.4.贴条的粘附强度：≥0.78kN/m。

1.5.化学防护服的外贴条整齐，无欠缺。

2.面料性能

●2.1.阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm。

●2.2.拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。

●2.3.撕裂强力：经纬向撕裂强力≥100N。

2.4.耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆。

2.5.接缝强力：经纬向接缝强力≥250N。

2.6.面料抗化学品渗透性能

（1）二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，羰基氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。

（2）硫酸（液态）≥480min，氢氧化钠（50%液态）≥480min，氰化氢（气态）≥480min，苯（液态）≥480min，甲苯（液态）≥480min，三氯乙烯（液态）≥480min，四氯化碳（液态）≥480min等。

2.7.面料表面平整，无破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。

3.大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。

4.重量：≤8kg。

5.其它要求

5.1.经洗消后如气密性检测合格，可重复使用。

5.2.每套防护服内在不影响防护服性能和结构的情况下缝有或印有永久性的化学物质防护时间标识。

5.3.至少检测过50种防护化学物质，提供中文化学物质渗透数据表。

5.4.每套提供中文详细使用说明书，说明书中附化学物质渗透数据表。

5.5.防护服穿脱方便，配合正压式空气呼吸器使用，不影响救援人员肢体活动。

6.化学防护手套

6.1.耐刺穿力：≥22N。

6.2.灵巧性能：≥5级。

7.化学防护靴的要求

7.1.靴底抗刺穿力：≥1100N。

7.2.电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA。

7.3.防滑性能：始滑角≥15°。

7.4.防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。

7.5.化学防护靴无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。

8.超压排气阀

8.1.排气阀气密性：≥15s。

8.2.排气阀通气阻力：78-118Pa。

9.通风系统

9.1.通风系统分布于化学防护服装的内侧大腿部，手臂部和头部的通风管路以及分配阀组成，分配阀应设有人工手控增气按钮。

9.2.通风系统分配阀定量供气量：5±1L/min。

9.3.手控最大供气量：≥30L/min。

10.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在负偏离评分时予以扣分）

10.1.查看服装防护时间标识是否符合要求。面料表面应平整，不应有破洞、气泡、脱层、表面露布、死褶现象。

10.2.化学防护靴不应有脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫、欠硫现象。化学防护服的外贴条应整齐，不应有部件欠缺。

10.3.大视窗的连体头罩有防（除）雾措施。有通风系统分布于化学防护服装的内侧大腿部，手臂部和头部的通风管路以及分配阀组成，分配阀设有人工手控增气按钮。

10.4.实际穿着化学防护服，配搭正压式空气呼吸器，不影响救援人员肢体活动，能够正常实施救援任务。
	套
	12

	7
	消防腰斧
	1.主要用于消防员随身携带破拆和自救。

2.产品应符合（XF 630-2023《消防腰斧》）标准。

3.整体结构：

3.1.腰斧为组装式，具备起撬功能。

3.2.包括斧头和斧柄，斧头一侧为斧刃，另一侧设有钳口，钳口上端为尖锥形，斧面上设有不同规格六方孔，斧刃内侧与斧颈呈倒U字形；

3.3.斧柄外包裹绝缘层，斧柄下端安装有刀子和锯，螺纹旋转平顺，无烂牙，无锈蚀；

3.4.生产经过淬火；

3.5.各刃部抛光，表面粗糙度（Ra）≤6.3μm；

3.6.金属表面平整光洁，无裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷；

3.7.橡胶斧柄套与金属斧柄装配牢固，应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰，抓握防滑舒适；

4.装备的各项参数：

4.1.腰斧整体尺寸≤300mm×170mm。

4.2.腰斧质量：≤0.9kg。

4.3.电绝缘性：斧柄抓握区域电阻：≥10MΩ。

4.4.抗拉离性能：斧头与斧柄连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱。

4.5.硬度：腰斧各刃部硬度均达到48HRC-56HRC。

4.6.抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，无裂纹、变形等损伤。

4.7.平刃砍断性能：腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

4.8.尖刃凿击性能：腰斧尖刃应能凿穿厚度1.5mm的Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

4.9.具备耐腐蚀、防锈性能。

4.10.起撬功能：经起撬试验后，无断裂、变形等损伤。

5.配件：每个腰斧提供2个腰斧套。腰斧套棕色，采用优质皮革制成，材质柔软且耐磨耐拉扯，防火材质，可与消防腰带紧密配合，在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱，与腰带连接处应增加强度。

6.标识：斧面设置永久性标志，且至少应包括：①生产者和/或生产企业名称，应当使用中文全称；②产品名称及型号；③产品批号或编号（前6位为生产年、月）；④法律法规要求标注的其他内容。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	套
	100

	8
	消防腰带
	1.主要用于消防员登梯作业和逃生自救。

2.产品应符合（XF 494-2023《消防用防坠落装备》）标准。

3.整体结构：

3.1.织带由一整根织成，无接缝，带长连续可调节以适合不同体型；

3.2.安全腰带的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；

3.3.缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；

3.4.线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线；

3.5.织带主体为藏蓝色，沿织带长度方向平行设置三条与织带为一体的连续荧光黄反光标识，缝线为藏蓝色。

4.装备的各项参数：

4.1.正立方向静拉力：≥1.33KN。

4.2.腰带织带宽度为70mm±1mm，厚度≥2.5mm。

4.3.重量：≤0.85kg。

4.4.安全腰带的拉环不得焊接，厚度≥5mm，材质为铝合金7075。

5.配件：安全腰带具有内带扣和外带扣。

6.标识：产品具有执行标准、生产厂家、出厂日期、型号、批次号、注意事项等永久性标识；交货时提供中文详细使用说明书。

7.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。
	条
	100
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	消防员灭火救援靴
	1.消防员在灭火救援中用来保护脚和小腿使之免受水浸、外力损伤和热辐射等因素伤害的靴子。

2.符合《消防员灭火防护靴》（XF6-2004）标准。

3.总体要求

3.1.灭火防护靴为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，靴头内衬垫采用航空铝，靴底加有纤维保护。内衬采用棉布和氯丁橡胶发泡制成的符合材料，阻燃，亲肤舒适。鞋垫与防护靴贴合度高，更换方便，有气垫设计。靴面无起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹、亮油擦伤等有损外观的缺陷。靴面与夹里布，内底布以及防砸内包头衬垫平整，无脱壳现象。无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫和欠硫现象。

3.2.穿着舒适，穿戴后进行行走、跑步、上下台阶等，无卡脚、磨脚等现象，便于消防员进行灭火救援任务。结构设计科学，对脚部包裹性良好，穿着后确保脚踝部位的稳定性和灵活性。鞋垫与防护靴贴合度高，更换方便，有气垫设计。靴筒口处有松紧设计，能够与腿部充分贴合。

4.防砸性能

4.1.靴头经标准静压力试验和标准下落试验后，其间隙高度分别≥15mm。

5.抗穿刺性能：外底抗穿刺力≥1500N。

6.电绝缘性能

6.1击穿电压≥5000V。

6.2泄露电流≤1mA。

7.隔热性能：在标准试验后，靴底内表面的温升≤10℃。

8.抗辐射热渗透性能：在标准试验后，内表面温升≤10℃。

9.防水性能：无渗水现象。

10.质量：每双的质量≤3kg。

11.消防员灭火防护靴外表面有阻燃效果，接触火焰后，不出现燃烧现象。

12.标识：每只靴子具有名称、规格型号、执行标准、厂家名称、生产时间、检验合格标记、注意事项（严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业）等标识。交货时提供中文使用说明书。

13.外观样式：消防胶靴从靴内跟底部至靴帮后部筒口最低处的高度为300mm(±5mm)；靴筒口采用倾斜式设计，由前往后向下倾斜，前后高差20mm(±2mm)；靴筒口处有松紧设计，能够与腿部充分贴合；靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。

14.每件产品需配有在应急管理部消防装备物资信息采集系统注册的（厂家信息录入系统使用地址：http://xfzb.119.gov.cn/fems/）RFID射频电子标签或粘贴二维码，防水，不易脱落，可根据甲方要求涂印标识。

15.样品评测要求（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

15.1.对消防员灭火防护靴做工精细度进行评测。靴面无起皱、砂眼、杂质、气泡、疙瘩硬粒、粘伤痕迹、亮油擦伤等有损外观的缺陷。靴面与夹里布，内底布以及防砸内包头衬垫平整，无脱壳现象。无脱齿弹边、脱空、开胶、喷霜、过硫和欠硫现象。

15.2.对消防员灭火防护靴外观进行查看。每双靴子具有名称、规格型号、执行标准、厂家名称、生产时间、检验合格标记、注意事项（严禁用于带电、浓酸和浓碱等有强烈腐蚀性的化学品场所作业）等标识。标识内容正确，标识清晰。

15.3.对消防员灭火防护靴穿着舒适度进行评测。穿着舒适，穿戴后进行行走、跑步、上下台阶等，无卡脚、磨脚等现象，便于消防员进行灭火救援任务。结构设计科学，对脚部包裹性良好，穿着后确保脚踝部位的稳定性和灵活性。鞋垫与防护靴贴合度高，更换方便，有气垫设计。靴筒口处有松紧设计，能够与腿部充分贴合。

15.4.对消防员灭火防护靴主要性能进行评测。对灭火防护靴进行破坏性试验，检查靴底、靴头、内衬、鞋垫等材质，材质结实耐用，选取合理，靴底、靴头、靴面等部位做工精细，不易损坏。
	双
	100
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	风力灭火机
	1.发动机：4-mix 混合4冲程发动机；

2.气缸排量：≥75cm³；

●3.功率：≥3.2 kw ；

4.重量：≤12kg；

5.最大排风量：≥2000 m³/h；

6.最大风速：≥105 m/s；

7.吹力：≥40 N；

●8.满负荷运行转速：≥7200r/min；

●9.空转转速：≥2500 r/min；

10.油箱容量：≥2.0L；

11.一次加油运行时间：≥70min

12.全封闭供油管，机器可以背在后背上直接启动，启停控制灵活。
	套
	15


第八包

	1
	▲水成膜泡沫灭火剂
	符合GB15308-2006《泡沫灭火剂》。

1.总体要求

1.1.混合比6%。不受冻结、融化影响。

1.2.适用于淡水和海水，用海水配制的泡沫溶液浓度应与用淡水配制泡沫溶液的浓度相同。

1.3.泡沫液和泡沫溶液的组分在应用过程中，应对环境无污染，对生物无明显毒性。

●2.凝固点：≤-15℃。

●3.pH值：温度处理前、后：6.0～8.0。

●4.腐蚀率：Q235A钢片≤5mg/(d•d㎡)，3A21铝片≤1mg/(d•d㎡)。

●5.发泡倍数：≥6倍。

●6.25%析液时间：≥2.5min。

7.灭火性能

7.1.灭火性能级别I级，抗烧水平A级。

7.2.强施放：淡水、海水灭火时间：≤3min，淡水、海水抗烧时间：≥10min。

★8.保质期≥8年。

9.每次配送时提供同批次产品国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测报告

★10.根据用户需求，分批次交货。每次供货时，产品生产日期必须为供货前3个月以内。

11.交货时提供泡沫液特征值和中文详细使用说明书。产品包装具有生产厂家、出厂日期、型号等永久性标识。

★12.每吨提供1个泡沫桶，标识和泡沫桶须符合消防救援局统型要求，泡沫桶容积为1000L。
	吨
	45


第九包

	1
	▲泛光水带（80）
	1.符合GB6246-2011《消防水带》。

2.为救援人员及逃生人员在黑暗或浓烟情况下提供线路导引，极端情况下识别水带后可顺水带敷设线路摸索辅助撤离。接头和水带本体，默认接头绿色+带体绿色，可选接头绿色+带体黄色。

3.水带公称直径：80mm、长度20米；

●4.标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力≥6.0Mpa，无断经现象：

5. 每盘重量（含接口）≤10kg。

●6.轴向延伸率≤8%：

●7.直径膨胀率≤8%：

8.水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm；

9.衬里拉伸伸长率≥280%，

●10.拉断强度≥12MPa

11.连续放电时间：≥8小时

12.防水性：发光水带在1m水中，经过1h浸水实验后，发光水带各处发光和充电正常

13.水带配备定制卡式接口；并用铁丝绑扎，配备水带护套

14.样品测试（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

14.1.实际使用，经压力测试，水带不出现起鼓、渗水、破裂等现象。发光水带各处发光和充电是否正常。

14.2.测量长度、重量。

14.3查看水带做工，水带配备定制卡式接口，铁丝绑扎，配备水带护套。
	条
	150

	2
	泛光水带（65）
	1.符合GB6246-2011《消防水带》。

2.为救援人员及逃生人员在黑暗或浓烟情况下提供线路导引，极端情况下识别水带后可顺水带敷设线路摸索辅助撤离。接头和水带本体，默认接头绿色+带体绿色，可选接头绿色+带体黄色。

3.水带公称直径：65mm、长度20米；

●4.标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力≥6.0Mpa，无断经现象；

5.每米克重≤460克；

●6.轴向延伸率≤8%；

●7.直径膨胀率<8%；

8.水带编织层与衬里之间的附着强度≥20N/25mm；

9.衬里拉伸伸长率≥280%，

●10.拉断强度≥12MPa

11.连续放电时间：≥8小时

12.防水性：发光水带在1m水中，经过1h浸水实验后，发光水带各处发光和充电正常

13.水带配备定制卡式接口；并用铁丝绑扎，配备水带护套
	条
	100

	3
	40mm口径水带
	1.符合GB6246-2011《消防水带》。

2.水带口径为40mm，内衬材质采用聚氨酯（耐寒耐高温），厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不渗水，不霉变，柔软轻便易卷缠，耐老化，水流阻力小，使用寿命长。标准工作压力2.0MPa，

●3.爆破压力≥7.8MPa，

4.单位长度质量≤145g/m

●5.延伸率≤3%，

6.膨胀率≤4.5%，

7.附着力强度≥39N/25MM,

8.扯断伸长率≥436%，

9.扯断强度≥61mpa

10.每卷长度20米，水带两头均配有40口径的接口。带口缠绕铁丝，水带和接口捆绑处有水带护皮保护以防损坏。

11.外层材质采用高强度涤纶长丝线，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗，使用寿命长。水带一端清楚的标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。

12.包装：使用编织袋或纸箱包装，包装结实牢固，便于搬运。
	条
	200

	4
	40mm口径水枪
	1.产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。

2.水枪枪体：选用铝合金工艺铝型材，表面做防腐处理；

2.1.接口：进水口采用锻造雄接口；

2.2.手柄：选用尼龙材质，注塑一体成型，内有铝合金框架；

2.3.雾轮：不锈钢材质；

2.4.橡胶保护头：选用橡胶一体挤压成型。

3.在喷射压力为0.6MPa、流量档位为1档、射流形式为喷雾时，流量应在2.5×（1±8%）L/s范围内。在喷射压力为0.6MPa、流量档位为2档、射流形式为喷雾时，流量应在4×（1±8%）L/s范围内，射程≥26m。

4.水枪喷雾角度可调节范围不低于0-120°。

5.水枪的操作力矩≤7.5N·m。水枪含接口的重量≤1Kg；

6.水枪入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体。

7.水枪入水口为Φ65卡式雄口。
	把
	30

	5
	40mm口径分水器（65）
	1.分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。

2.采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和两个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。

3.接口性能：进水口为1个65mm卡式雄接口，出水口为2个40mm卡式雌接口，

4.接口公称压力≥1.6MPa。
	件
	25

	6
	40mm口径分水器（80）
	1.分水器是从水带主干线分出水带分线的器材。

2.采用铝合金经精加工而成，由主体、阀体、接口组成，每一个分水器有一个进水口和两个出水口，出水口上均有球阀装置，可以同时使用，也可以分别使用，便于控制水流水压，增加和调换支线水带。

3.接口性能：进水口为1个80mm卡式雄接口，出水口为2个40mm卡式雌接口。

4.接口公称压力≥1.6MPa.
	件
	25
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	65-40口径变口
	1.转换接口符合国家标准GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的要求。 

2.接口公称通径：65mm雄卡/40mm雌卡，弹簧疲劳寿命：≥10000次。

3.适用介质：水、水和泡沫混合液。

4.采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，具有强度高、耐腐蚀的性能优点。接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。

5.密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。

6.跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。

7.耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其它肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用。
	个
	100

	8
	80-40口径变口
	1.转换接口符合国家标准GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB 12514.3-2006 《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的要求。

2.接口公称通径：80mm雌卡/40mm雄卡，弹簧疲劳寿命：≥10000次。

3.适用介质：水、水和泡沫混合液。

4.采用优质铝合金材质浇铸工艺精心加工而成，表面经阳极氧化处理，具有强度高、耐腐蚀的性能优点。接口表面无结疤、裂痕、砂眼，加工表面无伤痕。接口与水带连接部锐角经倒钝处理，橡胶密封圈采用耐油橡胶，面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。

5.密封性能：在0.3Mpa和1.6Mpa水压下均不发生渗漏现象。水压性能：接口在2.4Mpa水压下，不出现可见裂缝或断裂现象，试验后能够正常操作使用。

6.跌落性能：接口从1.5米高处自由落下5次，均无损坏并能正常操作使用。

7.耐腐蚀性能：接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面无起层、氧化、剥落或其它肉眼可见的点蚀凹坑。试验后能够正常操作使用。
	个
	100
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	弯头水枪
	1.产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准；

2.水枪枪体：选用铝合金6061-T6工艺铝型材；

2.1.接口：进水口采用锻造工艺，多种接口可以选择；

2.2.手柄：选用杜邦尼龙材质；

2.3.雾轮：锻造不锈钢材质；

2.4.橡胶保护头：选用优质橡胶（硅胶）一体挤压成型。

2.5.球阀：材质可以选：不锈钢、铝合金、黄铜；

2.6.滤网：入水口带有不锈钢过滤网；

2.7.枪身标识：均为激光雕刻，长久使用也不会脱离。

3.在喷射压力为0.6MPa时,射程≥30米,流量挡位为4档：2.5/5.0/6.5/8.0/S,设有FLUSH档位，可以进行水枪内部冲洗；

4.喷雾角度为0-120度；

5.含锻造快速(KYKA65)接口的重量≤2Kg；

6.手柄操作力矩≤7.5N.m

7.水枪可以实现反向放置，使水枪平放在地面。

8.在反向防止地面时可以实现10度倾斜和30度之间切换高度，在切换角度时并能提供最大8升/秒的流量变化。

9.在弯头位置设计有360度防水带打结装置，矫正水带姿势。
	把
	10


第十包

	1
	▲激光条纹灯


	符合GB/T 9468-2008标准。

1.采用LED光源，并同时具备激光条纹判断火场环境模式、LED灯照明模式，互不影响，满足灭火救援和抢险救援的作战需要；

2..LED聚光照明工作时间≥3h，激光条纹模式≥7h；

3.具有切断电池电源功能；

4.具有低电量提醒功能，提醒使用者及时撤离或给火场情景扫描器进行充电，提升安全保障效果；

5.重量≤1.8kg；

●6.光强度：LED灯照明模式≥12000cd。

7.可快速扫描空间、障碍物辨识、出口指引、辨识伙伴等，容易发现烟的流向、浓度、速度，提供清晰的视野

8.样品测试（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

8.1.查看做工，表面光滑，无毛刺。

8.2.实际使用，打开设备观察是否可以清晰查看烟雾。

8.3.现场称重。
	个
	25

	2
	智能应急消防头盔
	1.头盔采用一体化集成设计，由壳体、缓冲层、内衬、佩戴装置、面罩、热红外、摄像头、双目AR显示、4/5G通信模块、北斗定位、蓝牙、WiFi、气体传感器、大容量电池等组成。

2.头盔壳体选用碳纤维复合材料。壳体需具备电绝缘、阻燃、耐穿透、抗冲击等性能。

3.符合XF44-2015 消防头盔标准

4.智能处理器：采用国产工业级以上芯片；CPU核心不低于8核，需具备高清视频采集功能，支持H.264视频压缩/解压缩技术，可实现实时视频传输。操作系统版本≥Android 12。内存≥16GB，存储≥128GB。

●5.定位：具备北斗定位功能；定位精度±2m。

●6.单次电池续航≥2小时。

●7.摄像头模块:分辨率≥1080P，帧率≥30fps。

●8.红外热成像模块：分辨率≥640*480；测温范围：-20℃～+550℃，支持彩色、黑白模式。

●9.显示：双目光波导显示方式；分辨率≥1280*720, 帧率≥60Hz；视场角≥50°。

10.无线通信模块：支持蓝牙 BT5.0及以上版本，支持WIFI6双频段（2.4GHz/5GHz）；支持4G/5G全网通公网蜂窝通讯。

11.气体检测模组：四合一模组，可拆卸更换；可检测气体：CO、H₂S、O₂、CH₄。

12.语音交互：支持拾音器、扩音器、对讲控制系统组合，实现远程对讲的应用。

13.按键交互：支持一键报警、一键切换热红外模式、一键开启对讲功能。

14.自动预报警：检测到人员倒地或长时间静止，自动触发告警至指挥端。

●15.去烟去雾功能：支持视频去烟去雾功能，烟雾环境下图像熵：提升≥16%；烟雾环境下图像对比度：提升≥40%。

●16.音频降噪：支持AI主动降噪功能，平均降噪≥25dB；

17.前端指挥平台/设备对接:支持图像视频传输、人员轨迹定位、音视频指挥等功能；支持与指挥平台自动建立连接。 
	个
	10

	3
	伸缩导向绳
	1.操作简单且性能可靠。无需机械系统，在伸展至1.25米时即可锁定。其内部可收纳6米长的绳索，可从外壳顶部放出。

2.配有弹性环和绑带，可用于临时固定。

3.弹簧内置在防水外壳中。

4.绳直径3.5±0.2毫米，具有良好的耐热性和抗剪切性。

●5.平均破断强度：≥250 daN。

6.样品测试（此项只作为投标样品评测要求，不在技术指标评分时予以扣分）

6.1.查看做工，表面光滑，无毛刺。

6.2.实际使用，查看1.25米时锁定。

6.3.测量绳直径及长度。
	套
	40


