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	▲数字化智慧评估与训练系统
	1.项目管理模块
1.1.须支持创建多个项目组和项目，项目组信息包括项目组名称、负责人、项目成员、实验大纲，管理员账号须支持为每个项目组指定项目负责人，通过导入txt文件自动生成项目组实验大纲，项目可添加信息对项目详情进行描述；项目负责人须支持导出项目组信息、查看实验大纲、编辑项目成员；
1.2.●管理员账号须支持对项目组成员权限进行管理，可创建项目组、导出项目组信息、查看实验大纲、编辑项目、删除项目组，可给不同的项目组分配项目成员，项目成员只能查看自己的项目，无法查看其它项目；（须提供软件功能演示视频佐证材料）
1.3.须支持编辑并展示项目名称、创建人、创建时间、最后更新时间等关键信息;
1.4.●须支持以甘特图的形式展示项目组实验情况，项目甘特图可展示项目创建日期、更新日期、创建人、每天该项目总实验录制时长和录制的被试人数；还须支持展示每天的录制情况，包括被试名称、记录名称、采集时间、采集时长、采集设备类型；（须提供软件功能演示视频佐证材料）
1.5.●须支持配置并保存实验材料模板，模板内容须包含任务定义、行为定义、刺激物等，便于快速复用；（须提供软件功能演示视频佐证材料或软件功能截图佐证材料）
1.6.须支持项目的批量删除与批量导出操作，导出时可自定义导出的内容范围；
2.被试管理模块
2.1.●须支持新增被试人员信息，信息存储于本地；被试信息须包括年龄、性别、籍贯、民族、职业等基础字段，可根据不同场景或者不同研究需要进行自定义扩展，扩展数量大于20个；（须提供软件功能截图佐证材料）
2.2.须支持基于字段属性进行筛选，包括参与项目组、出生日期（时间范围）、性别、籍贯、民族、职业等
2.3.●须支持联动被试参与的各类测量记录，并展示在被试列表，提供查看被试测量记录查看入口，支持查看问卷、量表测量记录的名称和作答时间，支持查看反应时测试记录的测试类型、所属被试组名称；（须提供软件功能演示视频佐证材料或软件功能截图佐证材料）
2.4.●须支持统计并显示每位被试参与过的项目数量；（须提供软件功能截图佐证材料）
2.5.须支持对被试姓名、字段值等内容进行关键字快速过滤查询，可对被试人员信息批量删除；
2.6.●被试信息除支持导出为.xlsx、.csv格式文件外，还须支持导出成html格式文件，满足不同平台使用需求；（须提供软件功能截图佐证材料）
3.数据记录模块
3.1.★须支持≥10类不同种类信号数据的同步接入采集，包括认知神经信号数据、运动生物力信号数据、生理信号数据、视频数据等，数据同步时间精度≤100ns；可在采集过程中同时分析其他模态数据，达到实时处理能力；
3.2.●采集预览及录制过程中须支持采集数据的实时可视化展示，便于观察数据质量与实验状态，须提供多种通用数据可视化图表，除折线图、饼图、柱状图、散点图、点线图、雷达图、列表，还须提供G值图、姿态图、时频图、频谱图，可添加任意设备数据到同一个图表中；（须提供软件功能截图佐证材料）
3.3.通用折线图及脑电图须支持实时显示事件标记及在回放、分析模块中显示事件标记；须支持修改折线图、柱状图、饼图、散点图、点线图的图表颜色、窗口名称；
3.4.折线图、散点图和点线图X轴须支持时间范围设置，Y轴支持叠置式和层叠式类型切换；条形图、雷达图和饼图须支持时间设置间隔(毫秒)，时间轴须支持任务段色块和事件显示，可支持鼠标悬浮显示详细事件名称以及事件出现时刻，精准定位实验任务内容和产生的事件；
3.5.★每个图表窗口的数据展示时长须支持自定义设置，事件触发时须支持弹窗提示效果，增强交互反馈，每个图表须支持显示一个或多个数据源，须支持多个同类型数据叠加在一个通用图表中回放，图表窗口支持灵活配置布局、悬浮或停靠，须支持同时打开可视化窗口数量 ≥20 个；
3.6.●窗口须支持任意拖动形成不同布局，并将布局保存为模板，布局模板中窗口数量≥20个；（须提供软件功能演示视频佐证材料或软件功能截图佐证材料）
4.数据回放模块
4.1.★所有采集数据须共用统一播放轴，在同一界面同步呈现多模态数据，保证各类测量数据时间对齐，支持倍速快放、慢放、逐帧播放、全部循环、片段循环、前一秒/后一秒跳转，满足细节分析与片段复查，提供自定义帧间隔跳转设置，实现精准定位与快速回看；
4.2.●回放界面须支持任意拖动形成不同布局，并将布局保存为模板，布局模板中支持窗口数量≥20个；（须提供软件功能演示视频佐证材料或软件功能截图佐证材料）
4.3.须支持包含生物力学数据、环境数据等外部数据的导入，并支持导入后的外部数据进行同步回放及分析，后导入数据支持插入到已有录制数据中，也支持作为新录制段独立创建，灵活支持追加实验、补录实验、多阶段实验场景；
4.4.须支持专有设备和通用设备两种导入数据类型，专有设备导入无需模板配置，简化操作流程；通用设备导入提供数据导入标准模板，以匹配各类数据标准。须支持通过有固定频率与无固定频率的数据导入方式，适配非标准采样率设备或其他平台的测量数据，可手动调整后导入数据的频率，系统自动对齐并处理数据内容；
4.5.须支持通过 Marker 对齐、时间戳对齐、开始对齐和结束对齐等方式实现后导入数据与原始数据的对齐同步，后导入的视频按照首帧进行对齐，尾部自动进行切割；支持生理/ 眼动等设备的离线采集数据，在分析页面中完成数据下载与导入，解决实验环境不支持在线采集的限制，适用于野外、飞行、封闭实验场景；
4.6.须支持导入ASCII格式、纵向排列、带时间参考的连续数据：须支持导入 .csv、.txt 格式数据；须支持 .avi、.mp4 等视频文件及.mp3、.wav 等主流音频格式后导入并与原有数据同步；
4.7.回放界面须支持将所有采集的数据进行个性化导出，原始数据可导出 .txt  和.csv 格式，还须支持导出.mat、.npz、.pkl、.CNT、.edf、.SNIRF、.fbx、.bvh和.c3d等专用数据格式，须支持原始数据与marker数据合并导出，可将不同设备数据合并导出至一个文件，或分别导出至多个文件；
4.8.数据导出须支持按全频率、1ms 间隔、或自定义固定频率导出，可按单独任务段或合并任务段导出数据，便于阶段性实验比较、任务效果追踪或个体差异分析；须可单独导出录制过程中的音频与视频文件；
5.数据管理模块
5.1.具备离线储存功能，须支持在无网络环境中进行本地数据采集与存储，包含但不限于被试数据、实验项目、录制数据、刺激物、分析模板、编码定义等；须支持用户自定义数据本地存储路径；
5.2.数据查阅调用须支持用户以项目→被试→录制数据的层级结构查看和使用数据文件进行回放；须支持对录制数据源文件进行分析，并支持数据分段，分段方式包含但不限于基于刺激物分段、基于任务段分段和基于事件分段；分段数据支持逐条生成和合并生成；
5.3.支持以txt、csv等格式导出原始数据；
5.4.使用权限须支持加密狗+用户名密码双重校验；服务器和局域网内部各软件终端数据传输须使用AES加密；须支持周期性自动缓存数据备份；
5.5.★在创建项目或首次采集数据时，须支持自动生成本地结构化数据库，数据库须存储项目信息、被试信息、实验录制记录、刺激物元数据；数据库须与对应的.binarydata原始数据文件通过唯一标识关联，确保数据完整性与一致性；
5.6.须支持数据库内建项目→被试→录制数据的层级索引及外键约束，须支持用户按树形结构快速检索、筛选和调用数据文件，提升数据查阅与回放效；
6. 用户权限管理模块
6.1.★系统须区分管理员、项目负责人、普通成员、被试账号等角色，具备不同级别权限控制范围，管理员账号须支持创建与删除项目组，新增、编辑、删除和查询项目组成员账号
6.2.★管理员须拥有最高权限，支持创建任意数目的成员账号，并为各成员分配项目权限；须支持指定项目组负责人账号，项目负责人账号可管理项目成员；项目组成员权限须相互独立，无法查看其它项目数据，保证数据隔离和安全性；
6.3.★管理员须具备系统级权限且只有管理员创建的成员账号才可登录软件，软件须使用账号登录并经过验证才可使用；须支持执行创建与删除项目组、编辑项目基本信息与项目组成员、查看所有实验大纲内容、执行项目组信息导出等操作，可基于角色对项目、成员、实验大纲、导出功能等操作权限进行精细控制，保障信息安全与职责分明；
7.软件管理模块
7.1.系统界面须支持在中英文版本间一键切换，适配多语言用户需求；
7.2.系统须支持联动控制部分外部软件程序，如第三方数据采集端，支持对轨迹图、眼动视点、手指轨迹图等可视化窗口进行统一配置，可设置眼动追踪算法开关、设备连接状态检测、播放轴设置等系统级参数；
7.3.系统修支持服务器地址及接口参数配置；须具备完整的用户权限管理功能，包括账号新增、编辑、删除、密码修改；须支持项目组的创建、编辑、删除及成员与项目的关联管理；
7.4.●须支持自定义内部操作快捷键；系统须支持快捷键一键锁定界面，防止误操作，并可输入密码解锁
7.5.须支持导入/导出项目工程文件、分析模板、报告模板、行为模版库等核心资源（须提供软件功能截图佐证材料）；
7.6.★须支持二次开发，除兼容C#、C++、matlab、python、c、java、开发工具外，还须兼容labview；
8.耗材管理模块
8.1.●须显示所有耗材的名称、类型、状态、当前库存数量、现有数量、存放位置等信息，便于统一查看与管理；（须提供软件功能演示视频佐证材料）
8.2.须支持按耗材名称、类型、状态、库存数量、存放位置等条件进行筛选与快速查询；
8.3. 须支持新增、编辑、删除、领用耗材，可用于日常库存维护与更新；
8.4. 须支持为耗材设定数量阈值，系统可自动提示库存不足，提醒用户及时补充；
8.5.耗材清单及相关信息须可一键导出为 .csv格式，便于归档或外部使用；
9.文档管理模块
9.1.须支持展示所有文档的基本信息，包括标题、存储路径、数量等内容；
9.2.须支持新增、编辑、删除文档；通过超链接形式打开文档进行浏览；
9.3.●须支持通过标题或关键词进行文档检索，快速定位目标文档（须提供软件功能演示视频佐证材料）；
9.4.须支持将文档信息导出为.csv文件，便于备份与共享使用；
10.多模态架构模块
10.1.须支持所有采集数据共用统一播放轴，在同一界面同步呈现多模态数据，保证各类测量数据时间对齐；
10.2.须支持在采集过程中同时分析其他模态数据，达到实时处理能力；
10.3.须支持所有模态数据与事件的时间对齐与同步融合；
11.事件管理模块
11.1.★须支持构建多种来源与方式的事件编码机制，实现对实验过程中关键事件的精准标注、同步控制与后续分析使用。须支持通过直接创建或导入本地事件定义文件的方式生成事件编码，事件定义包含但不限于自定义事件名称、标记颜色、事件来源方式等。
11.2.须支持多种事件编码方式，包含但不限于鼠标点击生成事件、键盘按键生成事件、API 接口编码、通过 LSL / TCP / CAN / 串口等数据协议实时生成编码、通过刺激物呈现时间点自动生成事件；
11.3.●须支持通过录制数据设备数据达到设定阈值自动触发事件；（须提供软件功能演示视频佐证材料）
11.4.须支持后导入 Event 文件进行事件补录，通过手动点击或快捷键方式实时添加事件；
11.5.须支持将事件数据转换为行为数据、任务段数据，用于多模态实验数据的统一结构化处理；
11.6.事件信息须支持通过列表形式或时间轴方式进行可视化展示，并支持在播放时间轴与通用图表中同步显示，确保用户可在多界面中实时追踪与核对事件定位；
11.7.事件定义须可导出为.csv文件，便于跨项目使用与标准模板共享；
11.8.须支持事件与其他模态数据（如生理信号、眼动、语音、视频等）进行多源同步对齐分析；
11.9.事件编码结果须可直接显示在数据回放时间轴中，形成清晰的时序标记，用于实验回顾等过程；
12.任务管理模块
12.1.须提供完整的任务片段标记与管理能力，支持实验任务的标准化定义、灵活配置与跨项目复用，适用于多模态实验过程中的阶段性任务划分与行为数据切割。
12.2.须支持三种方式创建任务，软件内直接创建、本地任务定义文件导入、从预设好的任务模板库导入；
12.3.须支持在非项目状态下进行任务预设，后续项目中可直接复用，提升实验准备效率；
12.4.须内置任务定义库，支持标准任务集的创建、管理与调用；用户须可从数据库中选取任务定义进行个性化修改，用于快速构建实验任务定义；每个任务定义须支持设定任务名称、任务子集、编码颜色等参数信息；
12.5.系统须支持结构化树状视图与表格视图等任务条目浏览模式，便于任务的快速定位、层级管理；
12.6.任务定义库须支持导入与导出，便于在多人协作团队中共享统一任务定义标准，并可被多个项目复用，支持跨项目的一致性标注；
12.7.★任务段须支持自定义名称、颜色，编码方式除鼠标、键盘、API 接口编码等方式外，还须支持录制数据设置阈值后生成，且支持通过LSL/TCP/CAN/串口等方式生成任务段编码，适应多种实验控制与数据联动场景；
12.8.系统须支持对被试任务执行时间段进行实时标记或回放式标记，并支持任务嵌套，嵌套层级不少于四级，满足复杂实验结构（如主任务-子任务-阶段任务）标注需求；
12.9.须支持将任务段转换为事件数据与行为编码数据，可与其他分析模块联动，可根据任务段切割数据用于独立分析流程，并可设置任务起止时间自动生成事件；
12.10.任务段结果须可通过时间轴窗口与列表窗口进行展示与编辑，可根据任务名称关键词进行模糊搜索，并可将任务时间轴导出为图像、任务列表导出为.csv格式，支持归档或批量共享；
12.11.须支持设置第一帧为任务默认起始点，用于视频类或传感类数据精准起始编码场景；
12.12.任务编码过程须支持与音频、视频、生理信号、眼动等多种数据同步进行，也须支持与后导入的数据文件同步，确保任务片段的可追溯性与一致性；
12.13.任务编码结果须可直接显示于数据回放时间轴中，形成可视化的分段标记，便于后续分析回顾、行为重建、或数据分段导出；
13.外部数据模块
13.1.系统须支持TCP、UDP、串口、LSL通讯数据输入功能：
13.1.1.TCP通讯数据输入功能须支持创建多个TCP连接，可配置TCP连接数据流的数据分隔符；支持添加、编辑、删除TCP传输数据通道；
13.1.2.●TCP通讯模板须可导入、导出tcpConfig格式文件；（须提供软件功能截图佐证材料）
13.1.3.UDP通讯数据输入功能须支持建立多个UDP连接，可配置数据包内的数据分隔符；
13.1.4.●UDP通讯模板须可导入、导出udpConfig格式文件；（须提供软件功能截图佐证材料）
13.1.5.串口通讯数据输入功能须支持创建多个串口通讯，可配置串口数据流的数据分割符，置串口连接参数，可导入导出串口通讯配置文件；
13.1.6.LSL通讯数据输入功能须支持自动刷出检索到的LSL数据流；
13.2.须支持TCP、UDP、串口通讯数据输出功能：
13.2.1.TCP通讯数据输出功能须可设置TCP连接为服务端或客户端，可配置数据流数据分隔符，可配置发送格式如ASCII等和发送频率，可从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；
13.2.2.UDP通讯数据输出功能须可设置数据流数据分隔符，可配置发送格式如ASCII等和发送频率，可从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；
13.2.3.串口通讯数据输出功能须可设置串口通讯参数，可设置输出数据流分隔符，可设置发送格式和发送频率，可从软件内选择设备数据作为数据源对外发送；
14.后台服务支撑模块
14.1.分布式数据存储服务能力：
14.1.1.软件配套内置持久化存储服务引擎，支持多块大容量存储介质冗余备份机制，介质间自动数据镜像防护，单存储介质故障不丢失项目、被试、多模态原始实验数据、事件/任务标记文件、模板资源；
14.1.2.支持超大容量多模态原始数据长期本地持久存储，兼容神经信号数据、运动生物力信号数据、生理信号数据、视频数据等GB级连续采集文件，支持海量二进制.binarydata原始数据文件统一托管；
14.1.3.支持用户自定义分层存储路径，区分项目工程文件、被试基础信息、实时采集缓存、备份归档数据，软件自动完成数据分类索引；
14.1.4.内置周期性自动备份服务，可自定义备份周期、备份存储目录，支持增量备份、全量备份两种模式，备份文件与主数据实时同步校验，保障数据完整性。
14.2.高性能计算调度服务能力
14.2.1配套服务单元具备多核并行计算调度能力，支撑≥10类多模态数据同步实时解析、实时可视化渲染、在线信号预处理，同步采集时并行处理多路生理、运动、视频数据流无卡顿；
14.2.2支持≥20个可视化图表窗口同时加载、多回放轨道同步解码、大文件离线批量分析，多任务并行调度不降低采集同步精度（同步精度≤100ns）；
14.2.3内置数据库运算加速服务，依托层级化树形索引（项目→被试→录制数据），实现百万级实验记录秒级筛选、检索、调取回放，优化多条件联合查询效率；
14.2.4支持二次开发接口并发调度，兼容C#/C++/Python/LabVIEW等多语言并发数据读写、算法运算，第三方分析脚本可依托后台服务并行运行。
14.3.多终端局域网传输与加密服务能力
14.3.1软件配套局域网数据中转服务，支持多台采集终端、操作终端内网互联，终端间项目、被试、录制数据高速互通传输；
14.3.2内网传输全程采用AES加密协议，所有跨终端交互的实验数据、账号权限信息、事件标记文件加密传输，杜绝内网数据泄露；
14.3.3服务单元统一管理全系统账号权限校验逻辑，对接加密狗+账号密码双重身份校验机制，所有终端登录、数据读取、导出操作均由后台服务统一鉴权；
14.3.4支持多账号、多项目组数据物理隔离存储，后台服务自动做数据分区隔离，不同项目组数据相互不可访问，满足科研数据保密要求。
14.4.内置数据库托管服务能力
14.4.1软件配套自动化结构化数据库服务，首次创建项目/启动采集时自动初始化本地数据库，统一存储项目信息、被试档案、实验大纲、录制元数据、刺激物、事件/任务定义模板；
14.4.2数据库与.binarydata原始数据文件通过全局唯一ID自动关联，后台服务实时校验关联关系，防止元数据与原始信号文件脱节、丢失；
14.4.3.数据库自带外键约束、分层索引、自动修复机制，异常断电、软件崩溃后启动自动校验数据库完整性，自动修复损坏索引与关联记录；
14.4.4.支持海量被试自定义扩展字段（≥20个自定义字段）、百万条测量记录稳定存储，多条件筛选、统计查询由后台服务批量运算，前端无加载延迟。
14.5.多协议通讯转发后台服务
14.5.1.内置统一通讯转发服务，统一管理TCP/UDP/串口/LSL/CAN等多通道输入输出数据流，支持多路并发通讯通道同时运行；
14.5.2.通讯配置文件（tcpConfig/udpConfig/串口配置）统一托管于后台服务，全终端共享通讯模板，支持批量导入导出、统一下发至各采集终端；
14.5.3.服务端支持数据流转发、格式转换、频率校准，外部设备采集数据经后台统一时间戳对齐后分发至软件采集、回放模块，保障多模态同步精度；
14.5.4.支持自定义数据发送频率、分隔符、收发格式，后台服务独立调度通讯任务，不占用前端可视化、采集运算资源。
14.6.离线缓存与断网续存服务
14.6.1.后台服务内置离线缓存引擎，无网络环境下自动接管本地采集、存储、编辑操作，所有项目、被试、录制数据、模板、事件标记本地完整保存；
14.6.2.网络恢复后自动同步离线操作数据至服务单元统一归档，支持断点续传、增量同步，无需重复录制实验数据；
14.6.3.采集过程突发断网、终端离线时，后台缓存服务持续写入原始多模态数据，不会出现采集中断、数据截断丢失问题。
14.7.多资源统一管理服务
14.7.1.后台统一托管全平台模板资源：实验材料模板、任务模板、事件编码模板、可视化布局模板、导出报告模板、耗材档案、文档资料；
14.7.2.支持模板跨终端、跨项目组共享分发，服务单元统一版本管理，多人协作时自动同步最新模板，避免版本混乱；
14.7.3.耗材、实验文档全量元数据统一入库管理，支持批量筛选、导出、归档，后台服务批量处理大文件导出、批量删除操作，提升执行效率。
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	套

	2
	可视化信息显示器
	1．●像素点间距≤2.0mm，像素密度≥250000点/㎡，LED屏体显示尺寸≥ 15㎡；
2．像素构成：SMD，1R1G1B三合一表贴灯珠；
3．●亮度≥600nits，支持通过配套软件 0-100%(手动/自动)，无级调节或 256 级调整；LED 显示模组亮度均匀性≥99.2%（校正后）；
4．●峰值功率：≤395W/㎡，≤20.25W/单模组；
5．对比度≥6500:1，刷新率3840Hz，视角（水平/垂直）：160°/140°；
6．●支持 EPWM 灰阶控制技术提升低灰视觉效果，低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度8-18bit设置，100%亮度时，灰度等级 18bit；75%亮度时，灰度等级 18bit，50%亮度时，灰度等级16bit；20%亮度时，灰度等级 16bit；
7．色温（K）：3000—9300K 可调，调节步长100K，色温为 6500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K；色温为8500K 时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±100K；
8．符合 CQC13-471301-2018 节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB 板采用排线连接，无级联，可直接插拔和插拔；
9．模组可满足前、后维护要求，可通过磁铁磁吸安装，也可通过螺丝固装来安装；终端LED显示单元屏应支持模组、电源，系统卡屏体前方和后方热插拔快速更换；
10．显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99%；色域覆盖率：NTSC 色域覆盖率≥120%；
11．厂家选配供电开关电源采用无风扇设计，低噪音，带主动 PFC 功能的高效率电源，常温下转换效率≥90%；支持欠压、过流、过载、短路保护、过温等功能；
12．厂家选配品牌电源支持精准的控制工作电压 4.5V，降低发热量，降低功耗及 LED 故障率，提高寿命；
13．平整度等级（符合SJ/T11141-2025的最高级别 C级要求），平整度等级，P≤0.03mm；
14．所投产品符合长时间未使用屏体，可通过控制系统实现除湿模式，使屏幕从 10％到100％亮度逐步显示，达到排除 LED 内部湿气效果已经保护LED的目的；
15．●LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能;LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有LED显示屏温度控制系统，提供LED显示屏实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效；
16．低蓝光测试：显示屏经蓝光危害检测结果为无危害；
17．支持 7*24 小时不间断工作，平均无故障工作时间≥10万小时；
18．所投产品具备中国CCC认证；
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	3
	平台控制终端节点
	1、 平台控制处理终端采用核心线程≥20核28线程，基础主频≥2.4GHz，智能睿频≥5.4GHz，三级高速缓存≥33MB，搭配高端商用芯片组主板，满足大型办公、图形设计、高清渲染、多程序并发运行的高性能算力需求，运行稳定无卡顿。
2、 采用PCIe4.0×16高速传输接口，原生支持CUDA运算、实时光线追踪、AI智能加速技术，具备专业ISV软件适配认证，可流畅支撑三维建模、影视后期渲染、工业设计、仿真运算等专业场景算力需求。
3、 机载嵌入式大容量固态存储阵列，物理可用存储容量≥32GB，满足多软件并行、大型文件处理、专业设计软件运行的大内存需求。
4、 嵌入式大容量数据仓储模组，额定寻址容量≥1TB NVMe PCIe4.0协议M.2高速固态硬盘，读写速度快、响应延迟低，主板预留多个硬盘扩展位，支持后续大容量存储扩容，充分满足海量素材、工程文件、系统软件的存储与快速读写需求。
5、 配备额定≥750W功率电源，全电压自适应设计，足额稳定供电，可支撑高端显卡、处理器满负载长时间连续运行，无死机、断电、重启故障，保障设备全天候稳定工作。
	1
	台

	4
	无线控制器
	1、 CPU国产自主可控
2、 ★支持802.11ax标准；
3、 ★2.4GHz和5GHz双频段MU-MIMO；
4、 ★整机速率≥2.975Gbps；
5、 支持总空间流数≥4；
6、 支持WPA3加密；
7、 支持DTLS加密；
8、 内置智能天线；
9、 最大功耗≤9.4W
	1
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	无线AP
	1、 CPU国产自主可控
2、 ★支持802.11ax标准；
3、 ★2.4GHz和5GHz双频段MU-MIMO；
4、 ★整机速率≥2.975Gbps；
5、 支持总空间流数≥4；
6、 支持WPA3加密；
7、 支持DTLS加密；
8、 内置智能天线；
9、 最大功耗≤9.4W
	5
	台

	6
	8口POE交换机
	1、CPU国产自主可控
★2、交换容量≥396Gbps，包转发率≥56Mpps
★3、8个千兆电口，2个2.5GE光口，支持PoE+，PoE功率≥128W
4、支持MAC地址最大8K，支持32 VLAN
5、MTBF（平均无故障时间）超过80年
6、支持SNMP，支持ERPS，STP/RSTP
7、支持链路聚合
8、支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击
9、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求
10、电源口防雷可达4KV
11、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露
	1
	台
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	8口接入交换机
	1、CPU国产自主可控
★2、交换容量≥396Gbps，包转发率≥56Mpps
★3、8个千兆电口，2个2.5GE光口
4、支持MAC地址最大8K，支持32 VLAN
5、MTBF（平均无故障时间）超过100年
6、支持SNMP，支持ERPS，STP/RSTP
7、支持链路聚合
8、支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击
9、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求
10、电源口防雷可达6KV
11、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露
	4
	台

	8
	24口接入交换机
	1、CPU国产自主可控
★2、交换容量≥396Gbps，包转发率≥92Mpps
★3、24个千兆电口，2个2.5GE光口
4、支持MAC地址最大8K，支持32 VLAN
5、MTBF（平均无故障时间）超过50年
6、支持SNMP，支持ERPS，STP/RSTP
7、支持链路聚合
8、支持MacSec，支持Dos类防攻击，用户类防攻击
9、可用度满足99.999%的电信级可靠性要求
10、电源口防雷可达6KV
11、长期工作环境相对湿度为5%~95%，非凝露
	1
	台


（2） 商务要求
①交货时间：合同签订之日起90日内交付并安装调试合格。
②交货地点：天津体育学院内（具体以合同签订为准）。
③交货范围：除主体设备外，还须包括提供生产厂家的完整的随机资料（使用指南）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
④质保期：投标人提供自设备最终验收报告签署之日起12个月的质保服务，免费上门保修。质保期内上门保修，更换零配件，7×24小时技术响应，72小时内维修工程师到达维修现场并维修完毕。若维修时间超出72小时的，质保期延长超出的时间（不足24小时的，按1天计算）。所涉及的所有费用均由投标人承担。质保期外，提供7×24小时技术响应，72小时内维修工程师到达维修现场，更换零配件只收取成本费，如涉及人工及差旅费用，由投标人自理。投标人提供设备终身维修服务，无论质保期内、质保期外软件提供版本内免费升级，由投标人提供产品保修文件。
⑤投标人须保证采购人在使用过程中免受知识产权、版权、专利权、商标权和工业设计权等起诉。
⑥付款方式：自签订合同签订之日起15日内支付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15日内，采购人支付合同总额的70%。（特殊情况以合同为准）。
中标供应商须根据付款数额向采购人开具符合国家法律法规和标准的正规增值税专用发票。
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