  
项目需求书（货物-通用类）
一、项目背景
1. 项目名称：天津中医药大学中药数据应用工作站及数据存储服务器采购项目
2. 项目背景：当前中医药数字化、智能化研发需求持续提升，但行业普遍存在中药组分数据分散、标准不统一、算力与存储支撑不足等问题，难以高效支撑中药药效研究、质量追溯与新药研发工作。为补齐软硬件支撑短板、整合中药数据资源，本项目采购中药数据应用工作站与存储服务器，搭建专业化中药组分信息库，为中药现代化、智能化科研与应用提供坚实支撑。
二、项目预算
第一包：41万元

三、资格要求
（一）根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及相关配套法规的规定，结合本项目的实际需求和技术复杂性，为确保中药组分信息库建设项目顺利实施，现对供应商投标设置以下特定资格条件：投标人须为在中国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，具备履行合同所必需的专业技术能力；须具备高性能计算工作站、存储服务器、算力柜配套集成、机房硬件部署调试相关技术领域实施能力，拥有服务器机房集成、算力集群部署、设备联调、硬件运维落地实施经验，可完整完成本项目硬件设备安装、布线、系统部署、故障调试工作；近三年内在类似项目中具有良好的履约记录，无重大违法违规行为。（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。

技术要求
1.设备清单
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	中药数据应用工作站
	见技术参数
	台
	2
	否
	是

	2
	数据存储服务器
	见技术参数
	台
	3
	否
	是



技术参数
	序号
	采购标的
	技术参数
	单位
	数量

	1
	中药数据应用工作站
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品；
★2. CPU物理核数≥20，CPU最大睿频≥5.5GHz，二级缓存≥36MB，三级缓存≥28MB，线程数≥20，TDP≥125W；
★3.主板采用Intel W880工作站级别芯片组，支持ECC内存技术；（需提供原厂官网链接及截图证明）；
★4. 配置≥64GB, DDR5；最大内存传输速率6400 MT/S；单设备最大支持4个DIMM插槽，最大支持256GB 内存扩展；（需提供原厂官网链接及截图证明）；
★5. I/O扩展能力：配置≥4 个 PCIe 扩展插槽，至少 2 个 PCIe X16 物理插槽，支持通道自适应拆分；至少满足1个PCIe 5.0 X16插槽，支持自主切换PCIe 5.0 X8信号输出
★6.存储：配置≥2块2TB PCIE NVMe M.2 SSD ；单设备最大支持4个3.5英寸+2个2.5英寸 HDD硬盘；2个M.2 PCIE NVME SSD；  支持RAID 0/1/5/10硬盘阵列；
★7.网络参数：配置≥2个2.5G RJ45接口；支持扩展英特尔10G, 25G以太网卡；
★8.显卡：工作站主板集成显卡具备 HDMI/DP 接口，可驱动显示器使用，支持双屏同步输出，单屏最大分辨率不低于 2560×1440，整机具备完整显示输出能力。
★9.计算单元：采用 Blackwell 架构 AI 加速处理器，原生支持 FP4、FP8、FP16、BF16、FP32、FP64、INT8、INT16 全规格混合精度运算；CUDA 核心数量≥19968；搭载 84GB 带 ECC 硬件纠错 GDDR7 显存，显存位宽 448-bit，显存带宽≥1568GB/s；采用 PCIe5.0 16Pin 供电，总线为 PCIe5.0 x16；可用于大模型训练、AI 推理、科学仿真、三维渲染多任务并行算力加速；
★10.操作系统：支持windows等多种操作系统；
11.设备端口：整机支持≥12个外置USB接口；前置：配置≥2个USB-C 3.2 接口，≥2个USB-A 3.2 接口，≥1个SD读卡器，≥1个通用（耳麦一体）音频接口；后置：配置≥6个USB-A 3.2 接口，≥1个雷电4接口，1个 DP 1.4接口，1个HDMI 接口，1 x line-in (3.5mm) ，1 x line-out (3.5mm)接口，1 x MIC-in，1个串口；
12.电源：电源：配置≥750W 90% 白金能效电源；提供独立电源开关（投标文件中提原厂官网链接及截图证明）；
13.机箱：配置风冷散热模组，可选支持导风罩散热模组，机箱体积不小于32L；
14.鼠标键盘：提供工作站同品牌USB接口键盘、USB接口光电鼠标；
15.可靠性：投标设备具备 MTBF （平均无故障工作时间）认证，要求时间≥ 5万小时（投标文件中提供产品中国检验认证集团 MTBF报告证明）;
16.远程管理模块：支持可选BMC管理控制器，提供中文WebUI，支持远程控制工作站电源完成开关机、远程硬重启；支持CPU温度，电压，风扇转速监控；支持屏幕快照和屏幕录像；支持系统崩溃时临终截屏与录像功能。支持RAID的带外监控和配置。（投标文件中提供产品功能截图证明或官网截图）；
17.服务：原厂三年上门维保服务，提供3年5*10*NBD ，400远程技术支持，提供下一工作日上门服务。
★其余参数应满足《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]32号）中的全部标注“*”规定。
	台
	2

	2
	数据存储服务器
	★1.接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品；
★2.CPU≥2颗X86处理器，单颗物理核心数≥24核；基本频率≥2.1 GHz；三级缓存≥36MB；线程数≥48线程；≥165W热设计功耗；
★3. 内存：配置≥64GB DDR4 2933MHz内存，内存插槽数量≥32个；
★4.存储：配置≥3块16TB SATA 机械硬盘；
5.存储扩展性：最大支持45个2.5英寸硬盘，或支持34个全NVMe SSD；支持2*M.2  SSD，支持硬RAID1和热插拔，提供证明材料；
★6.RAID卡：独立RAID卡，缓存≥2GB；支持RAID 0,1,5,10；
★7.网络：配置≥1块双口1G电口网卡；
8.I/O扩展能力：最多支持14个PCIe扩展槽位，最多支持11个单宽GPU加速卡，提供产品官网链接及截图证明；
★9.电源：配置≥2个900W交流电源，支持1+1冗余
10.可管理性：服务器BMC具备独立GE管理口，支持前置BMC直连管理接口，支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署；
11.安全性：支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式登录单板管理系统，提供证明材料；
12.BMC功能：服务器BMC通过CC EAL4+认证；
13.可维护性：服务器BMC具备带外故障诊断功能，不依赖于OS，对CPU故障、I2C和IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障、系统宕机、黑屏、蓝屏和异常重启故障等进行分析和定位；
14.可靠性：服务器MTBF不低于250000小时，提供第三方检测证书复印件；
★15.计算单元：配备不少于1个AI 计算单元，满足下述要求： a) 搭载人工智能加速处理器，计算精度至少支持 FP16、BF16、FP32、FP64、INT8、INT16 等中的1种规格；人工智能加速处理器CUDA 核心不低于3584 个；配置 12GB GDDR6 显存，显存位宽 192-bit，显存速率 15Gbps，单 8Pin 供电；总线规格 PCIe4.0 x16；输出接口：HDMI×1、DP×3，最大支持 7680×4320 分辨率输出
★其余参数应满足《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]33号）中的全部标注“*”规定。
	台
	3




五、商务要求
（1）项目要求
本项目拟建设的“中药组分信息库”需满足高性能计算、算法模型可扩展以及系统运行稳定的技术标准。硬件平台应具备以下功能与质量要求：
① 系统硬件运行环境：为保障“中药组分信息库”高性能计算能力、算法训练能力与稳定运行，平台需配套以下最低硬件配置（不限定品牌）：中药数据应用工作站性能要求：CPU 核心数≥ 20核心、最大睿频≥5.5GHz的高性能工作站处理器、内存（RAM）：≥ 64GB、工作站 SSD 高速存储容量≥4TB；数据存储服务器空间：≥ 32TB用于高存储任务；网络：高速千兆以太网；硬件兼容性：支持虚拟化、AI 框架（PyTorch/TensorFlow）运行；系统可靠性：双电源冗余、RAID 5数据冗余、自动容灾备份机制。
② 系统硬件安全：系统硬件控制软件界面应简洁直观、操作友好，具备可视化操作调试功能；设备设计符合机房标准，符合国家安全规范与电气防护要求。
整体硬件设备应满足高校科研级信息化建设标准，保证硬件平台运行的可靠性、可维护性与可扩展性，不得以特定品牌、专利或技术路线限定供应商。
（2）商务要求
1）报价要求
投标报价须以人民币填写，报价内容应真实、完整、准确。
投标报价应包含本项目所需全部费用，包括设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、网络布线及上架所需辅材费用、培训费、维保费及其他相关费用。投标人所报价格应为货到现场安装调试完成并满足交付使用条件的最终优惠报价，在合同执行过程中不得以任何理由追加费用。
项目验收过程中产生的全部相关费用（含检测、测试、资料编制、技术服务等）由投标人承担。
2）服务要求
[bookmark: _GoBack]投标人须为所投设备提供至少3年的免费上门保修服务，并承诺终身维修。保修期内免费更换故障零部件，实行7×24小时技术响应机制，在接到故障通知后48小时内须有维修工程师抵达现场处理，保修期自设备验收合格之日起计算。
投标人应提供售后服务机构情况，包括服务地址、联系电话、技术支持人员数量与资质等。
投标人须提供免费现场技术培训服务，培训内容包括服务器基本操作、存储管理、常见故障处理、日常巡检、数据备份恢复及安全注意事项等，使采购人技术人员具备独立管理和维护能力。
系统运行后如遇技术问题，供应商须及时提供远程或现场支持服务。
3）交货要求
交货期：自合同签订之日起7日内完成设备到货；自设备到货之日起15日内完成安装调试、环境部署及与软件系统联调工作，如遇特殊情况，以合同约定为准。
投标人须随货提供完整随机资料，包括但不限于设备说明书、安装维护手册、保修凭证、配置清单、技术参数表及相关软件授权资料等，确保采购人可独立完成日常使用与维护。
4）付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，经采购人验收合格后，采购人于7个工作日内一次性支付合同总额的100%货款。
六、验收标准
1、本项目采购的中药数据应用工作站、数据存储服务器设备应符合国家现行相关法律法规、行业标准及质量规范，验收工作将以合同约定的技术参数为依据，确保设备性能、功能及质量满足项目使用需求。
2、采用100%功能性检查标准。抽检样品应由采购人或其授权代表现场随机选取，确保验收公平、公正。
3、委托检验与第三方检测。采购人保留委托具备资质的第三方检验机构进行抽样检测的权利。供应商应配合检验过程，如因检验不合格造成交付延迟或返工，相关责任由供应商承担。
4、文件资料齐全。验收需同时提交以下资料：产品合格证、出厂检验报告、关键部件质保凭证、使用说明书、技术文档（含开发支持文档）等。
5、特殊情况处理。若在验收过程中出现争议或未尽事项，以双方签订的合同为准，由双方协商解决；如协商无果，依法依规处理。
七、其他要求

