“二、演示内容
供应商需按照下列要求，提供相关的视频演示资料：
●1、设备实操：用户后进入实操训练模式，可选择带有型号标记的操作工具，工具总数量不少于30个。对设备进行维修操作时，界面中将单独展示操作设备。实验需能展现操作过程中各工具的使用动画，以及使用工具后设备及附属设备（如仪表、液位计等）真实的物理变化。
●2、底层环境支撑：供应商需提供专业的实时仿真平台作为软件的底层支撑，负责数学模型软件的实时计算。底层中可设置介质温度、密度、阀门泄漏率、阀门开度等，调节阀门开度可介质流速和阀门进出口高差等参数的实时计算。
●3、场站运行操作：以下19项实训内容，供应商需提供任意5项实训内容的视频演示，且每项实训内容步骤不少于10步，在实训过程中提供详尽的操作引导。实训内容包括：球阀操作规程、闸阀操作规程、节流截止阀操作规程、电动球阀操作规程、阀门替换操作规程、压力表替换操作规程、流量计加油操作规程、加臭器补液操作规程、站场调压操作规程、站场启动运行、站场停止运行、设备巡检与异常处理、站场气源切换、高压换热、过滤器清洗排污操作规程、安全放散操作规程、安全切断阀操作规程、压缩机的启停操作、加气机的加气操作规程。
●4、场景构建：1:1构建的三维天然气输气站，涵盖进站区、过滤区、计量区、调压区、出站区及站控室等区域。并提供镜头动画引导介绍站场布局，帮助用户认知站场基础知识。用户可在三维场景中自由移动。
●5、生产运行监控系统：提供站场SCADA系统界面显示天然气站场工艺流程。对接真实站场运行的关键参数，如压力、温度、流量等，数据动态变化。用户可通过便捷操作快速查看各分输支路。SCADA系统界面可查看站场关键设备的运行状态。
●6、AI多角色协同：用户可扮演各项实训任务中的多种职能，与AI协作进行应急处置。任务进行过程中有清晰引导，且用户可实现任意角色视角跟随。”

变更为
[bookmark: _GoBack]“二、重要参数指标内容
供应商需按照下列要求，提供相关的技术支撑材料（技术支撑材料是指具有CMA标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料）证明以下参数满足招标文件要求。
●1、设备实操：用户后进入实操训练模式，可选择带有型号标记的操作工具，工具总数量不少于30个。对设备进行维修操作时，界面中将单独展示操作设备。实验需能展现操作过程中各工具的使用动画，以及使用工具后设备及附属设备（如仪表、液位计等）真实的物理变化。
●2、底层环境支撑：供应商需提供专业的实时仿真平台作为软件的底层支撑，负责数学模型软件的实时计算。底层中可设置介质温度、密度、阀门泄漏率、阀门开度等，调节阀门开度可介质流速和阀门进出口高差等参数的实时计算。
●3、场站运行操作：以下19项实训内容，在实训过程中提供详尽的操作引导。实训内容包括：球阀操作规程、闸阀操作规程、节流截止阀操作规程、电动球阀操作规程、阀门替换操作规程、压力表替换操作规程、流量计加油操作规程、加臭器补液操作规程、站场调压操作规程、站场启动运行、站场停止运行、设备巡检与异常处理、站场气源切换、高压换热、过滤器清洗排污操作规程、安全放散操作规程、安全切断阀操作规程、压缩机的启停操作、加气机的加气操作规程。
●4、场景构建：1:1构建的三维天然气输气站，涵盖进站区、过滤区、计量区、调压区、出站区及站控室等区域。并提供镜头动画引导介绍站场布局，帮助用户认知站场基础知识。用户可在三维场景中自由移动。
●5、生产运行监控系统：提供站场SCADA系统界面显示天然气站场工艺流程。对接真实站场运行的关键参数，如压力、温度、流量等，数据动态变化。用户可通过便捷操作快速查看各分输支路。SCADA系统界面可查看站场关键设备的运行状态。
●6、AI多角色协同：用户可扮演各项实训任务中的多种职能，与AI协作进行应急处置。任务进行过程中有清晰引导，且用户可实现任意角色视角跟随。”。

