项目需求书
一、项目背景

为适配高中招生及新高考实践创新培养要求，落实“实践育人”理念、彰显科技办学特色，根据天津外国语大学附属高新区华苑外国语学校发展规划，2026年学校准备采购包括通用技术教室、人工智能教室、小学科学教室等共5间教室家具以及配套设备。同时，学校现有家具设施无法满足新学年教学使用需求，根据学校教育教学工作实际需要，本次采购宿舍楼17间四人间宿舍、3间宿舍值班室、1间宿舍医务室以及公共空间家具；中学楼4间普通教室、1间美术教室、1间音乐教室、以及新入职教师办公家具。
二、项目预算

第一包：362010元；
第二包：280368.78元。
三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
（四）本项目专门面向中小企业采购。
四、技术要求
第一包：教学办公及宿舍楼家具
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	宿舍楼普通宿舍

	1
	▲上下床
	规格尺寸：2000mm（长度）×2100mm（高度）×900mm（宽度）
床体采用插卡式连接方式，最大限度保证床体稳定，不采用螺栓螺丝连接。所有钢材采用冷轧钢板，表面经脱脂、磷化后，做静电喷涂处理。所有钢材管件均要求：受力均匀，不易变形。无尖利角，有效避免磕伤。
1.立柱：采用优质品牌冷轧钢板一次性滚压成型。截面尺寸75×75mm，壁厚净尺寸不低于1.5mm，立柱正面宽度不小于75mm，带有2条加强筋；立柱外角采用防磕碰设计，立柱上下均采用优质 ABS 塑料静音内塞，稳固无晃动、无异响、安全防护措施到位
2.床帮：床前横梁采用优质冷轧钢管40×75×1.5mm，中间滚压两条筋，立面成型后尺寸为40×75mm；后床横梁采用40×70×1.7mm矩形钢管。                                                  3.连接卡扣：内卡式连接件，横梁和立柱之间链接采用三孔榫接件，连接加强横梁与立柱之间的结构稳定性，连接件材料采用不低于2.0mm厚冷轧钢板一体成型，横梁和连接件之间须牢固焊接。
4.侧立栅横撑：床头侧立栅有1根40×20×1.7mm的毛巾杆，1根40×40×1.7mm的拉撑，靠衣柜立栅加防撞垫。床尾侧立栅有2根40×40×1.7mm的拉撑。床头尾两侧立栅靠墙一侧距地500mm有30×60×1.7mm矩形管连接拉撑。床外侧护栏整体规格：L1845mm×H315mm×30mm（±1mm），采用15mm密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有镂空把手。护栏美观大方，护栏顶部为椭圆形管式扶手，注塑成型，质感细腻圆润，无毛刺。床帮开孔并焊接4根40×20×1.7mm椭圆钢管，每根椭圆钢管完全插入床帮后外露高度不低于180mm。注塑护栏与椭圆钢管插接并用螺丝紧固。床头护栏：L745mm×H345mm×30mm（±1mm），采用15mm密度板，经注塑气辅工艺一次成型，两侧设有镂空把手。护栏美观大方，护栏顶部为椭圆形管式扶手，注塑成型，质感细腻圆润，无毛刺。横梁为40×70×1.7mm矩形管，横梁开孔并焊接2根40×20×1.7mm椭圆钢管，每根椭圆钢管完全插入横梁后外露高度不低于180mm，注塑护栏与椭圆钢管插接并用螺丝紧固，护栏与床头两根立柱通过连接件紧固连接，整体结构合理，安全稳定，美观大方。在保证护栏更稳固、美观的情况下，允许适度调整护栏的长度（调整范围为±20mm）。床尾护栏：采用25×25×1.7mm方形管材，与外侧护栏等高，护栏长度为320mm（含立柱）。                                                                5.床板：采用整张钢板压制成瓦楞U型，U型楞均匀分布，每个U型宽度50-60mm，深度7mm，钢板净尺寸0.8㎜，每两颗U型楞间的凹陷处有直径为8-10mm的透气孔均匀排布（排布方式见下图）。床板与床座拉撑焊接牢固，每个接触点均需要焊接。床板距内外床帮护栏顶边高度为350mm:                                                                       6.蚊帐滑道：每床位配套有蚊帐滑道（根据采购人的要求及现场实际情况，对蚊帐滑道进行新装或移位，具体以实际需求为准）。新装的蚊帐滑道采用吸顶式安装方式，四边尺寸与床体尺寸相适应，合金材质、静音轨道。壁厚加静音条不低于1.5mm厚，总承重不低于1.05kg，高度20mm，宽度18mm，滑轮坚固耐用。四边安装，长边打孔5个，短边打孔3个。蚊帐滑道各项性能指标须同时满足国家标准、行业标准及企业标准，蚊帐滑道质保期须与组合床一致。                                                                          7.衣柜、书架、书桌等整体设计：采用木纹色≥18mm厚三聚氰胺浸渍板制作。板材甲醛释放量达到E0等级。采用同色≥1.5mm厚PVC边条全自动机械封激光封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍, 弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。                                                                                                              8.衣柜规格：700×600×1690mm，衣柜一侧为假门，宽200mm（对于正面爬梯单体床，可适当增加假门的宽度，确保衣柜门不与梯子产生影响），另一侧为单开门，采用180°合页，门上配钢制一次成型扣手，外挂锁具。衣柜装有一根优质铝合金椭圆管挂衣杆，装一层隔板，门内靠上方有2个衣帽钩，并在衣帽钩上方装有150×200×5㎜银镜一块（镜片厚度不少于2mm）。衣柜与地面接触部分须装有可调节高度防水护脚。柜门如与立柱发生碰撞，须加防撞胶垫。衣柜内侧做加强筋加固，衣柜外侧通过螺栓与书桌支撑框架连接，保证桌面承重。                                                                   9.桌下柜：桌下柜高735mm×宽400mm×深450mm，一抽一门式，抽屉采用钢制一次成型扣手，无锁，三节滑轨，抽屉进深不低于400mm，门上配钢制一次成型扣手，外挂锁具，整装结构，柜子与地面接触部分须装有可调节高度防水底脚。桌面后挡板距衣柜100mm处，上下居中装有一个内嵌式118型四位插座面板（其中第一位五孔正置，第二位五孔倒置，第三位为控制开关，第四位五孔倒置）并加装后盖板（绝缘防护盒），插座额定电流为10A，插座内连接线不低于2.5平方。                                                                                                    
10、独立挂梯，有一定倾斜角度，挂梯主腿25×50mm，踏板4层，踏板宽度不小于50mm，踏板厚度不低于25mm，踏板间距300mm至340mm，踏板壁厚净尺寸不低于1.7mm，梯子宽度外径400mm，踏板表面做防滑软化处理，需符合行业标准QB/T 2741-2013，且床梯不得影响柜门开合
	组
	68

	
	
	
	
	

	2
	上下铺床垫
	规格尺寸：1980*900*60
1、面料层：白色针织亲肤面料、柔软舒适、高回弹海绵、不榻陷、不变形。
2、舒适层：天然乳胶、抗菌防螨
3、支撑层：3E环保棕、无胶水、零甲醛
特点：正反两用,透气性好,材质环保
	块
	68

	3
	椅子
	 外观尺寸：375×380×760mm，坐板高度须与书桌高度相匹配。
1. 采用ABS 塑料件，实用轻便美观；ABS 经过专业优化处理，可以有效防渗透，耐腐蚀、耐磨损、易清洁；
2. 底脚须用外套脚垫保护，紧密结合不得脱落，保证与地面间无缝隙，防止刮蹭地面。
3.椅面与椅架固定连接部分牢固，无松动，无少件、漏钉、透钉，产品所有外角接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角
	件
	68

	宿舍楼一楼管理室

	1
	书桌
	规格尺寸：1400*700*760
1、基材：采用吉林森工“露水河”优质E1级环保刨花板，
2、封边：优质PVC材料封边，选用北京“益达”品牌，采用全自动高温热熔封边技术，选用“汉高”热熔胶。
3、五金配件：高质量优质的五金配件
	张
	1

	2
	椅子
	外观尺寸：375×380×760mm，坐板高度须与书桌高度相匹配。
1. 采用ABS 塑料件，实用轻便美观；ABS 经过专业优化处理，可以有效防渗透，耐腐蚀、耐磨损、易清洁；
2. 底脚须用外套脚垫保护，紧密结合不得脱落，保证与地面间无缝隙，防止刮蹭地面。
3.椅面与椅架固定连接部分牢固，无松动，无少件、漏钉、透钉，产品所有外角接触人体的部位应进行磨钝处理，应无毛刺、刃口或棱角
	件
	2

	3
	单人床
	规格尺寸：1200*2000*900
单人床床位配套有床垫，床垫尺寸与床体尺寸相适应，厚度为50mm，重量＞4000g，床垫面料为100%聚酯纤维，填充物为天然椰棕丝，经过高温压制一次成型，并经过脱糖工艺处理，硬度适中，不含胶水，工艺环保，没有异味，支撑性好，防虫蛀，防菌，防过敏处理。
注：其余需求参照上床下桌组合床标准进行设计、制造
	张
	1

	4
	床垫
	规格尺寸： 1200*2000*60
1、面料层：白色针织亲肤面料、柔软舒适、高回弹海绵、不榻陷、不变形。
2、舒适层：天然乳胶、抗菌防螨
3、支撑层：3E环保棕、无胶水、零甲醛
特点：正反两用,透气性好,材质环保
	块
	1

	5
	文件柜
	规格尺寸：900*400*1850
全部采用薄边结构，边厚度为12mm冷轧钢板，钢板裸板厚度1.0MM。柜体后背板选用整张钢板，不可拼接。喷涂前进行热磷化液处理，抗腐蚀能力强。涂层采用静电粉沫喷涂，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。颜色可以任选。优质“望通、BMB品牌门锁，锁具具有二级管理功能，有管理钥匙可更换锁具，锁具可折叠。配置冰箱合页；扣手选用钢制扣手尺寸210*25mm。底角可调节。玻璃框门板不许拼接无接缝。柜体工艺结构四脚为内焊，外表无焊缝，以保证质量。
	件
	1

	宿舍楼二、三层宿管室（男、女宿管室）

	1
	单人床
	规格尺寸：1200*2000*900
单人床床位配套有床垫，床垫尺寸与床体尺寸相适应，厚度为50mm，重量＞4000g，床垫面料为100%聚酯纤维，填充物为天然椰棕丝，经过高温压制一次成型，并经过脱糖工艺处理，硬度适中，不含胶水，工艺环保，没有异味，支撑性好，防虫蛀，防菌，防过敏处理。
注：其余需求参照上床下桌组合床标准进行设计、制造
	张
	2

	2
	床垫
	规格尺寸： 1200*2000*60
1、面料层：白色针织亲肤面料、柔软舒适、高回弹海绵、不榻陷、不变形。
2、舒适层：天然乳胶、抗菌防螨
3、支撑层：3E环保棕、无胶水、零甲醛
特点：正反两用,透气性好,材质环保
	块
	2

	宿舍楼医务室

	1
	诊桌
	规格尺寸：1400*1400*760
1、桌面：采用吉林森工“露水河”E0级环保浸渍胶膜纸饰面刨花板，游离甲醛释放量≤0.050mg/m³符合国家标准，确保产品的环保性； 
2、封边： 采用深圳“泽楷” PVC 封边;表面耐龟裂性≥2 级;表面耐磨性能 30r;通过 QB/T4463-2013 《家具用封边条技术要求》理化性能检测要求，使用1*22封边条封边工艺封边； 
3、封边胶：采用北京“大力象”热熔胶游离甲醛释放量 0 抽检值为（未检出），确保产品的环保性；  
4、五金配件；采用“海福乐”优质品牌五金配件；
5、整体一级电解钢板材质，环保、防锈、耐用、完全无甲醛;表面抗菌粉末静电喷涂处理，抑菌防腐防舞、持久耐用;
6、隐藏式强弱电走线设计，方便走线管理。
	张
	1

	2
	办公椅
	规格：标准
1、座面采用麻绒布面
2、椅背采用透气网布
3、内泡棉采用高密度裁切泡棉，密度45Kg/m3，回弹率99％
4、选用国产优质气压棒
5、3D扶手，金属五星脚扎实抗压
	把
	1

	3
	诊床
	规格尺寸：1900*650*650
1、面材：采用优质西皮，指数符合国家标准。柔软舒适，透气性强。皮面光泽度好，柔软而富有弹性，无异味，颜色均匀无色差。
2、泡棉：采用“河星”优质高密度超弹力一次成型泡棉，表面带有保护面，防氧化、抗疲劳、耐冲击、软硬适中、不变形、回弹性能好，十年不变形。
3、基材：采用“宝钢”一级冷轧钢板，钢板厚度
≥0.6mm，板面平整，没有凹凸或波浪形，金属表面经除污、除油、除锈、 磷化后，静电喷涂。 
4、喷涂：选用等同于或优于“阿克苏诺贝尔”牌塑粉，漆膜厚度在 40um 以上， 漆膜的表面硬度应达到 2h 级以上，色泽一致均匀光亮，隐蔽处无刃口，表 面无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象
	件
	1

	4
	诊凳
	规格：标准
椅面：PU发泡聚氨酯材质一体成型，电镀材质气杆，通过SGS认证，凳脚：直径480MM电镀五星脚，优质冷轧钢板冲压焊接成型,结实防锈，实用方便。
	把
	2

	宿舍楼一楼大厅

	1
	洽谈桌
	规格尺寸：800*600*760
1.采用优质品牌三聚氰胺纸贴面，多种颜色可选。台面厚度25mm。 
2.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度0.60-0.90g/cm³,原材料树种一致，达到国家刨花板握钉力标准。
3.茶几架：采用金属茶几架。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电粉沫喷塑，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。桌下有加固横梁。
4.封边：采用 2mmＡＢＳ激光封边，甲醛释放量＜0.05mg/L，整体同色封边先进工艺，所有隐蔽部位均进行封边。 
	套
	1

	2
	洽谈椅
	规格：常规
1、座面采用麻绒布面
2、椅背采用透气网布
3、内泡棉采用高密度裁切泡棉，密度45Kg/m3，回弹率99％
4、选用直径2.0MM实心电镀钢架
	把
	4

	3
	沙发
	沙发长度2500
1.面材：采用PU皮材质。
2.海棉：采用阻燃海绵加丝绵，回弹性能好，不变形。不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物。优质蛇簧和尼龙绷带穿插编织打底，穿插呈井字排布均匀分担承重，与海棉之间须加耐磨衬布。
3.框架采用东北松木，经化学熏蒸杀虫处理和烘干处理的实木，确保坚固可靠，长期使用不松动、不腐朽。
4. 优质电镀钢脚，配有防滑脚垫。
	套
	2

	4
	茶几（椭圆）
	规格尺寸：1200*700*450
1.采用优质品牌三聚氰胺纸贴面，多种颜色可选。台面厚度25mm。 
2.基材：采用ENF级刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度0.60-0.90g/cm³,原材料树种一致，达到国家刨花板握钉力标准。
3.茶几架：采用金属茶几架。涂层经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理；采用品牌静电粉沫喷塑，经高温炉固化局融，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。桌下有加固横梁。
4.封边：采用 2mmＡＢＳ激光封边，甲醛释放量＜0.05mg/L，整体同色封边先进工艺，所有隐蔽部位均进行封边。 
	件
	2

	中学楼普通教室

	1
	课桌椅
	规格尺寸：桌：695*680*H610-760mm±5mm    椅：（宽425mm*深440mmmm）±5mm。座高：360-460mm
1.桌面尺寸695*680与前挡板一体注塑成型，采用优质全新ABS颜色可选。
2.桌架：采用鞍钢一级冷扎椭圆钢管，钢材拉伸强度打25Mpa标准，钢制部分喷涂前进行热磷化液处理，抗浊能力强。升降上管采用25*45*1.8mm优质椭圆管，经磨具折弯成型，升降下管与地脚一体经磨具折弯成型，采用20*40*1.8mm优质椭圆管.升降部位采用圆管通孔家螺栓配弹簧垫圈固定，可喷涂可电镀。桌架两侧设有挂钩，承重25㎏，可放置衣物、书包、水壶等物，可以充分利用有限空间。
3.桌斗尺寸:规格≥485mm*350mm*150mm,采用全新聚丙烯（pp）为原料塑料厚度3.5≥mm厚，桌斗表面及各棱边要光滑处理，保证使用安全，耐腐浊、抗老化，课桌前端要求自然下凹，形成笔槽，美观实用。
4.工艺：所有焊接部位均采用C02保护焊焊接工艺，具有很高的安全性与稳定性。
5.配置：桌腿底部尼龙塑料套脚用螺丝固定，防止脱落，有效阻止对地板的划痕和噪音的产生，移动时不会留下橡胶痕迹。
6.椅面：宽425mm*深440mm*高410mm采用全新聚丙烯（pp）为原料，耐磨性强，防老化，不褪色，软硬适宜，颜色可选，座面光滑，一体成型座背壳，含把手儿孔位，易于学生搬动。
7.椅架：采用鞍钢一级冷扎椭圆钢管，钢材拉伸强度打25Mpa标准，采用20*40*1.8mm优质椭圆
8. 工艺：所有焊接部位均采用C02保护焊焊接工艺，具有很高的安全性与稳定性。
9 .配置：椅腿底部尼龙塑料万向套脚，防止脱落，有效阻止对地板的划痕和噪音的产生，移动时不会留下橡胶痕迹。
	套
	180

	2
	书包柜（初中部）
	规格：单门400*470*390
1、门板：采用ABS环保材料注塑而成；
2、柜体:采用高强度HIPS工程塑料制成；
3、柜门与柜体连接采用Nylon尼龙铰链；
4、门板非转轴直角处各装有一个防撞软胶护角；
5、工艺：所有板材采用钢制模具一次注塑成型。
6、产品特点：产品抗冲击、耐腐蚀、不生锈。柜体统一标配灰色，柜门根据使用方要求，至少提供9种颜色备选。
工艺：所有板材采用钢制模具注塑一次成型；
使用寿命：室内正常使用寿命10年左右。
产品特点：1、榫卯连接结构，合理布局加强筋。2、顶板和底板厚度要求不小于3cm，并使用平行加强筋，即结实又易于清理卫生，平顶板高度40mm。平顶板表面平整美观、无纹路便于清理，同时可放置一些小物品。3、上下板高度30mm。与侧板榫卯配合连接，上下板正面带有一圈斜坡筋条，安装后与侧板、后板对接无落差，内部平整，美观。4、单侧板外框厚度22mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合，单侧板内部无筋条，带有4个隐孔穿透后可用于两组柜体的连接。5、双侧板外框厚度44mm，与底座、上下板、平顶板榫卯配合。双侧板内部无筋条，不易划伤物品。整体后板由注塑机一次成型。6、后板中间环形排列12个透气孔。7、门板与门副板组装好出货，组装时只需安装门轴及门轴盖既可，无需扣门副板，整个过程简单便捷。门板底部带有有ABS环保标志，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各装有一个防撞软胶护角,护角采用环保热塑性橡胶材料；厚度达5MM及以上，软且有弹性，与门板配合紧密，不容易掉出,门板外部弧度造型补强设计从而使产品外观立体感强,更美观、牢固、结实耐用；8、门板左侧即拉手部分采用平面设计，右侧采用凹凸弧形设计，增加韧性防止门板变形,门板上面要求必须设计有隐藏式拉手，方便且不易发生磕碰9、号码牌属于镶嵌式安装，不用胶粘方便更换；门板内侧配有杯架多功能置物盒。10、底座为单独开发的5cm专用底座，四周保证全与地面接触。11、柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链（Nylon）连接设计，防水，防锈。每门一套铰链，安装过程不需要拆除门副板，不需要任何辅助螺丝连接，易拆易装，方便售后维修门轴为L型尼龙件，门板需要更换时直接取下活动门轴即可，不需要拆除上层门板，所有门轴均从门板内部插入上下板门轴孔中，外部无法撬出、破坏活动门轴，保证柜体安全,终生质保。12、拉手加装弹簧扣紧装置，防止门在不安装锁状态下自动开门，撞伤他人。单侧板厚22mm（±0.5mm），双侧板厚44mm（±0.5mm），上下板高30mm（±0.5mm），门板厚26mm（±0.5mm）带造型部分34mm（±1mm），底座高50mm（±0.5mm），平顶板高40mm（±0.5mm）。
	门
	180

	3
	卫生柜
	规格：500*470*1230mm
基本说明
1、工具柜柜体、工具柜柜门：
  A.采用HDPE环保材料滚塑一体而成； 
  B.热变形温度40度。
  C.耐低温脆化检测最低-30度无破损。  
  D.拉伸屈服强度大于16兆帕。                                                       
  E.悬臂梁冲击(无缺口)测试，不会破损。  
  F.甲醛释放量符合国家标准。  
  G.UV老化（1000h)后，不变形，外观无明显变化。 
  H.压缩屈服应力大于30兆帕。                                                                                           
  I.塑料耐老化性能符合塑料家具通用技术条件要求。
2、铰链插杆、安装板，采用优质不锈钢304材质。
3、柜体；柜体W500*D470*H1230mm，柜体上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜体一侧设置与柜门互搭的凹凸槽及插杆孔，方便与柜门安装；柜体正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角，不存在割手或划手危险，采用全新HDPE塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。
4、柜门；柜门W473*D1136*H25~35mm，柜门上、下结构采用对称设计，从而实现左、右开门功能；柜门正面光滑平整，各个角光润圆滑、无尖角、硬棱角；不存在割手或划手危险。采用全新HDPE塑料一次滚塑成型；并添加特殊材料，以增强韧性和整体刚度及抗冲击力，提高耐久性。
5、铰链插杆；铰链插杆直径4*1225mm,采用优质不锈钢304材质。
6、安装板；安装板142*105*1.2mm,采用优质不锈钢304材质。
7、整体尺寸；规格为：500*470*1230mm
	件
	4

	4
	讲桌
	规格：800*600*900
1、钢木结合材料一体成型；实木扶手；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。
2、合理的尺寸设计，合理的设备安排；整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。
3、桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。
	件
	4

	小学楼音乐教室

	1
	教师演示台
	规格：1000*500*1100mm（±5mm）
结构：全木
材质：桌面采用耐火板贴面，二次成型单面倒圆，基材≥25mm厚刨花板。侧腿为≥18mm厚双贴面三聚氰胺浸渍板，下设防潮底脚；其余采用≥18mm厚三聚氰胺浸渍板制作，≥1.5mm厚PVC封边条封边。配不锈钢拉手。讲台前面装饰雕刻音符。
	个
	1

	2
	音乐凳
	规格:长460*宽360*高360mm土10mm，重4KG,坐面长380mm，深320mm，坐高140mm，塾体采用优质环保PE塑料滚塑一次性成型，材质厚度5mm，简约造型，边角全部采用圆弧设计，美观防止磕碰，产品防静电、耐磨、耐腐蚀，设计结构稳固，承重力强。左右带音乐符，小细节设计更亲教学更生动，色彩鲜艳，多种选择，三面可坐，3面不同高度设计，满足不同年龄段需求，带有提手设计，方便搬运。
	个
	45

	3
	合唱台
	1、规格：长*宽*高 5060*1080*960mm
2、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性强。
3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。
4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。
	组
	1

	中学楼美术教室

	1
	画案
	规格：2000×900×760mm(±5mm)
1. 橡胶木实木，水性油漆 
2.钢架，73*26*1.2MM钢架，除锈工艺，表面静电粉末喷涂工艺
水性漆符合GB 18581-2020及GB/T 24410-2009检测标准、钢管符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》检测标准
	个
	8

	2
	圆凳（固定脚）
	规格：φ300*365H/485H
1.凳面：采用ABS耐冲击塑料一体注塑成型，尺寸：直径30cm。中间有內弧造型，深度为8mm
2.气杆：38管120#可升降高度。
3.凳腿：烤漆五星脚/尼龙五星脚，底部固定。
	个
	48

	3
	展示柜
	规格：900*400*900
900*400*800
1200*400*2000
1、基材：采用环保等级符合E1级标准的MFC实木颗粒板，环保耐用。
2、饰面：采用优级定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料，表面耐磨，耐污染。
3、封边：采用优质2mm厚PVC封边带，效果平整美观，耐腐蚀。
	组
	1

	中学楼办公室

	1
	办公桌
	规格：1400×700*1100mm
1、主材采用“露水河”25mm厚E1级环保的刨花板，质量与品质不低于“露水河”品牌，符合GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面人造板》及《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定，且甲醛释放量0.010mg/m3。
2、优质PVC封边，符合QB-T4463-2013《家具用封边条技术要求》及GB／T18580—2001《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放量》中规定,表面磨耗值≤80mg/100r. 且甲醛释放量≤0.05mg/L.      
3、桌架：采用优质钢制桌架，壁厚≥2.0mm，经酸洗、磷化除锈后静电喷塑等工艺处理。
4、五金配件：采用“海福乐”优质三节无声滑轨、铰链和连接件、三连锁具。配置：木制活动三抽柜、木制主机架、PVC键盘架、桌面以上设置一块高约30公分的半高隔断相对应地也维护了个人的私密空间，采用8cm厚的亚克力板；桌面以下配置钢制双走线槽，工位之间可贯穿布线；
	套
	40

	2
	办公椅
	1、座面采用麻绒布面
2、椅背采用透气网布
3、内泡棉采用高密度裁切泡棉，密度45Kg/m3，回弹率99％
4、选用国产优质气压棒
5、3D扶手，金属五星脚扎实抗压
	把
	40

	3
	文件柜
	规格尺寸：900*400*1850
全部采用薄边结构，边厚度为12mm冷轧钢板，钢板裸板厚度1.0MM。柜体后背板选用整张钢板，不可拼接。喷涂前进行热磷化液处理，抗腐蚀能力强。涂层采用静电粉沫喷涂，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。颜色可以任选。优质“望通、BMB品牌门锁，锁具具有二级管理功能，有管理钥匙可更换锁具，锁具可折叠。配置冰箱合页；扣手选用钢制扣手尺寸210*25mm。底角可调节。玻璃框门板不许拼接无接缝。柜体工艺结构四脚为内焊，外表无焊缝，以保证质量。
	件
	10

	4
	更衣柜
	规格尺寸：900*500*1850
全部采用薄边结构，边厚度为12mm冷轧钢板，钢板裸板厚度1.0MM。柜体后背板选用整张钢板，不可拼接。喷涂前进行热磷化液处理，抗腐蚀能力强。涂层采用静电粉沫喷涂，使产品抗蚀，耐磨能力提高；钢板保护粉漆厚50-60um。颜色可以任选。优质“望通、BMB品牌门锁，锁具具有二级管理功能，有管理钥匙可更换锁具，锁具可折叠。配置冰箱合页；扣手选用钢制扣手尺寸210*25mm。底角可调节。
	件
	8


第二包：人工智能教室、通用技术教室、小学科学教室家具及配套设备

1、通用技术教室
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	教师演示台
	1、规格2400×700×850mm ；
2、台面：2400×700mm，采用40mm厚实木指接板，表面涂环保亚光清漆。桌面铺设2mm厚水晶防护垫，耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染。台身：铝木结构,实验桌立柱及横梁均应采用铝合金。立柱采用双层铝合金方管，型材外层采用70×70mm，内层采用47×47mm，单层壁厚1.8mm；横梁采用铝合金方管，型材采用50×50mm，壁厚1.8mm；铝合金框架转角连接处采用专用ABS塑料连接件连接，ABS连接件为原生塑料模具成型。铝型材表面经酸洗、磷化、环氧树脂高温固化处理具耐腐蚀、耐高温等特点。背板及吊板选用16mm优质三聚氰胺板，甲醛释放量必须达到国家标准E1级。所有板材截面均采用进口全自动热溶封边机以PVC封边条热溶封边具有：粘力强、密封性好、外形美观、经久耐用等特点。可调脚:采用ABS工程塑料模具成型制作而成，具有高度可调、耐磨、 防潮、耐腐蚀等特点。
	张
	1

	2
	教师总控电源500*260
	教师控制台控制区采用彩色触摸屏操作方式。
1、采用密码，开机模式管理功能。
2、具有年月日，时分秒，定时自动动关机功能。
3、定时关机时间可以根据教师任务要求按需设定。
4、采用10寸彩色触摸屏控制、控制系统采用优化的占先式的适时操作做系统，外界事件或数据产生时，能够接受并以足够快的速度予以处理，其处理的结果又能在规定的时间之内来控制生产过程或对处理系统做出快速响应，调度一切可利用的资源完成实时任务，并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。显示教师和学生交直流电压，电流。
5、控制学生组的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能。高压关闭后且不影响学生低压的试验项目。 
6、教师可远程控制和锁定学生电源的低压交、直流电压。控制交流0V-30V，分辨率为1V；直流0V-30.0V，分辨率为0.1V。
7、教师自用交流电源电压为0V--30V/3A，分辩率为1V。具备自动过载保护功能。
8、教师自用直流电源电压为0V-30.0V/3A，分辩率为0.1V。具备自动过载保护功能。
9、大电流短时输出电流值为40A。8秒自动关断。且具有时间选定功能，如15S,20S选择功能。
10、控制学生电源系统的升降，且能控制任意单元的升降。
11、无线遥控照明、220V高压、升降等的开启关闭。    
12、控制学生照明的开启关闭，且能控制任意单元的开启关闭。    
	台
	1

	3
	学生实践桌
	规格，2400*1200*780mm，钢木结构，38mm厚实木桌面。桌架立腿采用40*60*1.0mm矩形管，横梁采用40*40*2.0mm方管，桌腿二保焊焊接，连接𣛟采用隐藏内丝连接，成品打砂喷涂。储物柜体采用了16mm三聚氰胺板制作，上部抽屉，下部对开门设计，所以锯切面均用1.0mm优质P V C封边条封边。桌面设有工具挂网
	张
	6

	4
	学生凳
	钢木结构。方形实木凳面，结实牢固；凳面高450mm；钢制部件经酸洗、磷化、喷塑处理；凳面静负荷不小于1600N；参照家具力学性能试验国标。
	个
	48

	5
	定制储物柜+水槽
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、柜体尺寸：5400*600*1200mm
2、水槽尺寸：1200*600*800mm
3、水槽材质：不锈钢
4、水槽台面材质：石英石
	套
	1

	6
	警示牌
	2块，亚克力UV高清写真，规格尺寸≥400mm*300mm。
	套
	1

	7
	全室布电系统
	铜芯24芯，耐压500V，高低压两路电缆线穿φ32mm，φ20mmPVC管埋地（不含土建施工）。
	套
	1

	8
	安装服务
	定制
	间
	1


2、通用准备室
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	教师准备台▲
	1、尺寸：2400（长）×700（宽）×850mm（高）。
2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器）的位置预留。
3、桌体：采用1.0mm优质镀锌钢板，CO2保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μm），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家GB/T3668-200X标准。
4、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。
5、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。
6、拉手：采用C型不锈钢拉手，造型独特美观。
7、脚垫：(1)、表面无明显划痕、凹凸不平。（2)、色泽均匀无明显色差。(3）、整体尺寸偏差±2mm。(4)、材质需符合环保标准，如PP、PE或PVC等。
	张
	1

	2
	教师水槽（含下水管）
	440*330*190
采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，耐腐蚀，且利于台面残水自然回流，美观实用；具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。
	套
	1


	3
	三联水嘴（含进水管）
	 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。
	套
	1

	4
	全室布水系统
	供水管采用ф25mm和ф20mmPPR热熔管，排水管采用ф50mm的硬质PVC管，连接实验室的三联水嘴采用高压软管（不含土建施工）。
	套
	1

	5
	铝木仪器柜
	规格：1000*500*2000mm；
柜身板材：采用E1级环保实木颗粒板，厚度16mm,三聚氰胺双饰面，外漏截面采用环保PVC封边条，厚度1.5mm，全自动机器封边，保证无开胶脱落现象；
柜身框架：采用带凹槽喷塑铝合金型材框架结构，后立柱采用双槽30mm*30mm,壁厚≧1.0mm，前立柱采用25mm*30mm,壁厚≧1.0mm，确保器材柜整体框架牢固，铝合金转角连接采用配套的ABS塑料连接件，握钉力强、经久耐用；
结构：上面三层，下面二层，采用冷轧钢板喷塑成型托架，能上下移动，承重能力强；
可调脚垫：采用ABS工程塑料注塑成型，高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀。
	个
	8

	6
	安装服务
	定制
	间
	1


3、人工智能教室
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	[image: image1.png][3] EHemSEs.
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侧方定制储物柜
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、柜体尺寸：7800*600*1200
	套
	1

	2
	侧方墙体洞洞板/软木板
	1、洞洞板尺寸：2100*1800*10
2、软木板尺寸：4250*1800*10
	㎡
	1

	3
	后侧定制水槽
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、柜体尺寸：800*600*800
	套
	1

	4
	后侧博古展示架
	1、铁艺+板材
2、尺寸：4000*2400*300
	组
	1


2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。





3.4、参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测或判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。


3.6、抗菌性能检测：依据ISO 22196:2011或JC/T 2039-2010标准进行检测大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于14种的菌种抗菌率≥99.9%。


3.8、根据ISO 21702：2019对H1N1、H3N2进行抗病毒活性试验，抗病毒活性率结果≥99.9%。

#（针对以上台面技术参数要求，须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖公章佐证参数）。



6、铰链：采用自动型110°大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。铰链须提供国家认可的具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件加盖公章，检测依据QB/T 2189-2013《家具五金杯状暗铰链》。


	8、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。                                               
	张
	1


2、结构：新型铝塑结构，桌体上部可选配键盘托。桌体结合人体工程学设计，便于清理，不屯垃圾。外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。无毒无味，耐腐蚀，耐酸碱，防水防潮。




6、台面承重梁：采用25*25mm，壁厚1.2mm的冷轧无缝方钢焊接成“申”字形，增强台面承重性能。采用二氧化碳保护焊，磷化、酸洗、除油、除锈处理后，静电喷涂环保固体粉剂，高温固化成光滑表面。


8、脚垫：采用ABS工程塑料，可调节高低，并装有螺丝，上可连接桌脚，下可连接地面，有效延长设备寿命。

	
	张
	6

	7
	学生凳
	1、凳面：采用高密度PP材质的凳面，直径320mm，凳面表层有颗粒凸起（乳白色），起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为1.8mm厚直径为160mm钢板托盘，使得凳子更加稳固。
2、凳脚：4个凳脚采用16×36×1.8mm的冷轧钢管一次弯曲成型，全自动焊接机械手焊接，焊点准确且均匀，四脚配耐磨脚垫，防滑消音，保护地板。质量稳定，坚固耐用，美观大方。
3、结构：由螺杆带动升降，升降范围不小于450mm-520mm，凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。
4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层:经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。
	张
	30

	8
	扩展配件-显示器
	显示屏：≥21.5寸；
分辨率：≥1920*1080；
接口：VGA*1+HDMI*1。
	套
	9

	9
	扩展配件-无线键鼠
	无线键鼠套装
支持无线2.4G，蓝牙4.0，蓝牙3.0。
	套
	9


4、人工智能活动室
	1
	教师演示台
	1、规格：2400×700×850mm
2、台面：采用≥13.0mm厚优抗板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至≥26.0mm，产品各项性能技术指标满足以下2.1-2.8项要求：
2.1、按照GB/T 17657-2022标准对台面板正反两面进行检验，其中硫酸（98%）、77%硫酸、硝酸（65%）、乙醇(99%)、40%氢氟酸、3%双氧水、无水乙醇、水杨酸、碘伏、亚甲基蓝(5%)、乙腈、无水甲醇、正己烷、三氯乙酸等不少于140种溶液或试剂检验结果达到5级并无明显变化。
2.2、物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准及其他检测方法，满足：静曲强度≥138Mpa；弹性模量≥9890Mpa；抗拉强度≥76Mpa；顺纹抗压强度≥176Mpa；板面握螺钉力≥4350N；含水率：0.8%；24h吸水率：0.2%；密度：1.44g/c㎡ ；表面耐水蒸气：5级；无变化；表面耐龟裂性能：5级：表面无裂纹；耐高温性能：表面无裂纹；表面耐干热性能：5级：无明显变化；表面耐湿热性能：5级：无明显变化；耐光色牢度：＞4级；洛氏硬度：122；耐臭氧（72h）；外观无明显变化；负荷变形温度（弯曲应力1.8Mpa）：＞200℃；浸渍剥离性能：0；尺寸稳定性：纵向0.04横向0.05；漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落；漆膜硬度：＞9H;表面耐划痕性能：5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.06%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；抗冲击性能（冲击高度1m）：4.8-4.9mm；表面耐磨性能：≥1550r，未出现磨损；弯曲强度≥141Mpa；弯曲弹性模量：≥8790Mpa；悬臂梁无缺口冲击强度＞70KJ/㎡；
2.3、氙灯老化：按照GB/T 16422.2-2022检测方法，102min循环光照，辐照度0.51W/㎡@340nm，黑标温度65℃，体箱温度38℃，相对湿度50%RH,氙灯老化1450小时以上测试结果为样品无变色、发粘、裂纹等异常，等级为5级。
2.4、参照 EN71-3：2019+A1:2021采用ICP-OES，IC-ICP-MS或GC-MS进行分析，铝、锑、三价铬、六价铬、铅、钴等不少于19项特定元素测试结果为未测出。
2.5、台面参照ISO 21702:2019的抗病毒活性检测试验,检测结果达到以下结果：（1）甲型流感病毒H1N1  抗病毒活性值≥1.3.抗病毒活性率≥94%；（2）甲型流感病毒H3N2抗病毒活性值≥1.2.抗病毒活性率≥93%；（3）脊髓灰质炎病毒-1型疫苗株 抗病毒活性值≥0.4.抗病毒活性率≥59%。
2.6、参照GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，燃烧性能等级结果达B1（C)级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级；烟气毒性项目符合t1级要求。2）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》作为判定依据进行检测，水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。
2.7、依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种的霉菌检测长霉等级≤0级。
2.8、依据JC/T 2039-2010标准检测板材抗菌性能：大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、铜绿假单胞菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、甲型溶血性链球群、枯草芽孢杆菌、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、肠沙门氏菌肠亚种、粪肠球菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、变异库克菌、表皮葡萄球菌、海氏肠球菌、单核细胞增生李斯特氏菌等不少于17种的菌种抗菌率≥99.99%。
3、结构：全钢独立柜体结构，无需安装；演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。
4、柜身主体背板、吊板及所有板材均采用采用1.0优质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成型，满焊无缝焊接工艺，表面经磷化、环氧树脂静电粉末涂装处理。
5、柜门：双包结构，柜门内部填充蜂窝隔音棉。
6、门铰：采用锌合金铰链。自闭式，与柜体面水平角度<15度时，柜门即可自行关闭，使用过程中无噪音，可开关十万次。
7、滑轨：三节静音滑轨滑轨，承重性强、滑动性能良好、无噪音开合十万次不变形。
8、拉手：一字内隐藏拉手，与门板抽屉连为一体，造型独特美观。
9、脚垫：ABS注塑专用垫，具有高度可调、耐磨、防潮、耐腐蚀等特点。
	张
	2


1、规格：2400*1200*780mm；


3、台身结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方；



6、上腿：（分左右脚）规格：≥长583*宽60*高88mm；


7、下腿：（分左右脚）规格：≥长565*宽68*高102mm，下脚边缘厚度3.5mm，下角底部贴有防滑垫60*35mm、底部卡槽内镶嵌注塑升降脚，直径40mm10mm内自由升降。下脚正反面设有塑料卡盖，组装完成后更加美观；


9、上拉管：29*29扇形精钢管经高温粉体烤漆处理，下横梁固定拉杆:15*85mm，壁厚1.2mm；

	10、材料采用优质铝镁合金材料，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。
	张
	3

	3
	圆形学生实验台（梯形课桌拼接）
	1. 台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板，耐强酸碱、耐腐蚀、防火，四周边缘加厚至 25.4mm，圆角处理；
2. 柜身：采用 E1 级环保三聚氰胺板制作，可见截面经 2mm PVC 封边，防水防潮；
3. 结构：6 套梯形课桌拼接为1组实验台；
4. 连接件：ABS 专用连接组装件，牢固耐用；
5. 支撑：钢制支架，经酸洗、磷化、粉末喷涂处理，承重≥50kg/㎡。
	套
	6



3.凳脚弧度:上部凳脚弧度66°,下部凳脚弧度24°,整体美观大方；


4.方形托盘厚度3MM边长160*160MM4.凳面:凳面直径315MM采用环保型PP改性塑料注塑成型;表面细纹咬花,防滑不发光；




8、塑料件外观性能检测结果为：无裂纹、无明显变形，无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。


10、 邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁酯苄酯（BBP）、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯（DEHP）、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（ DTNP）、邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）：检测结果均为未检出；


11、铅Pb、镉Cd 、铬Cr 、汞Hg 、锑Sb 、钡Ba、硒Se 、砷As等产品有害物质（家具涂层可迁移元素）检测结果均为未检出；


12、金黄色葡萄球菌抑菌率检测结果≥99%（培养≥24小时）；


14、抗拉强度Rm检测结果≥410MPa；


15、元素分析（质量分数）检测结果为：C≤0.079%，Si≤0.182%，Mn≤0.115%，P≤0.014%，S≤0.015%；


17、属于抽检合格产品。

	
	个
	72

	5
	侧方定制储物柜
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、柜体1尺寸：3500*600*1200
3、柜体2尺寸：3600*600*1200
	套
	1 

	6
	侧方墙体洞洞板/软木板
	1、洞洞板尺寸：3500*1800*10
2、软木板尺寸：3600*1800*10
	㎡
	1 

	7
	后侧定制水槽
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、柜体尺寸：800*600*800
	套
	1 


1、铁艺+板材

	2、尺寸：4000*2400*300
	组
	1 


5、小学科学教室
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	侧方展示架
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、尺寸：2300*500*1800mm
3、台面加支撑框架
	套
	1

	2
	侧方定制储物柜
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、柜体尺寸：6400*500*1200
	套
	1

	3
	创意六边形置物架
	1、产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。
2、六边形镂空对角50宽
3、红、白、黄三色配置，每个颜色配置≥4个
	套
	1

	4
	整体配套水管系统
	86连体线盒8个
锁母10个
接头20个
20线管5根
腊管20根
轻制石膏1包
包布8卷
4平方红蓝线各50米
2.5平方红蓝线各40米
2.5地线100米
	项
	1

	5
	强电线路敷设（含开槽、线管、线缆、插座等）
	32变25直接2个
25截止阀2个
25内丝三通2个（4分丝）
25内丝弯头2个（4分丝）
50内插直接1个
20截止阀3个
20内丝三通3个
20内丝弯头3个
20弯头5个
32活接1个
32变25弯头1个
6分内丝三通1个（4分丝）
6分内丝弯头1个（4分丝）
丝堵5个
角阀5个
生胶带3卷
25管2根
50管2米
50弯头2个
PVC胶2罐
地漏1个
水不漏1袋
垃圾袋20个
扫把1把
	项
	1


6、通用技术实验室基础装备

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	羊角锤
	全长不大于 340 mm，锤头长不大于 130 mm，最大开口 8 mm，其他技术要求应符合 GB/T 13473 的相关规定。其他性能指标应符合 QB/T 1290.8-2010 标准的规定。
	把
	13

	2
	木工锯
	框架式，两头用硬木，中间横档用杉木，锯条端与握手木框距离为 30 mm，该端锯条倒角，一头固定（45°）式需加固，一年内螺钉处应不开裂，也可两端用锯鼻；绞绳不少于 16 根，绞片有细绳拴住。锯条长 400 mm，厚度 0.5 mm，采用 65 Mn冷轧钢带，锯条的硬度不应小于 73 HRA，经硬化处理的锯齿硬度不小于 570 HV，横向直线度误差 ≤0.20 mm，纵向直线度误差 ≤2.00 mm，应有弯曲强度和拨齿性能，齿距 2.5 mm，开好锯路，锯口有安全包扎，锯条在待用状态下，锯齿部位应有安全防护装置。它性能指标应符合 QB/T 2094.1-2015 和 QB/T 2094.3-2015 标准的规定。
	把
	1

	3
	手板锯
	固定式普通型手板锯的基本尺寸应符合 QB/T 2094.3-2015 标准中表1 的规定。锯片应采用 YB/T 5058 中规定的 65 Mn 冷轧钢带，或具有同等性能以上的材料制造。手柄应采用符合相关标准要求的金属、硬木、工程塑料或其他材料制造。锯片的硬度不应小于 73 HRA。经硬化处理的锯齿部位的硬度不应小于 570 HV。锯片经弯曲试验后，应能回复原状。锯片与手柄的装配连接应牢固、可靠，无松动、偏斜等影响使用功能的缺陷。手板锯在待用状态下，锯齿部位应有安全防护装置。其他性能指标应符合 QB/T 2094.3-2015 标准的规定。
	把
	13

	4
	曲线锯
	锯身总长 200 mm～300 mm，锯条长
130 mm～180 mm，手动
	把
	13

	5
	钢手锯
	规格 A 型（单面）300 mm，齿数 18 齿/25 mm， 可调钢锯架。钢锯架表面应色泽均匀，手柄应握捏舒适。两销孔平面的水平角度差应不大于 5°。绷紧装置与相应孔的配合间隙应不大于 0.3 mm。固定销的直径应为 Φ3.5 mm～Φ3.7 mm。锯条采用 YB/T 5058 和 YB/T 5062 所规定的材料，也可以采用同等性能以上的材料。锯条侧面平面度不大于 2 mm。锯条齿部、背部直线度不大于 1.5 mm。绷紧性能：试验时，在加载 450 N 状态下锯架的绷紧变形量应不大于 4 mm；减小载荷至 100 N 后，锯架的最终变形量应不大于 1 mm；试验后，固定销等绷紧受力部件，不应有松动和脱落等影响使用功能的缺陷。钢板锯架试验时锯架的侧向偏差应不大于 1.8 mm。锯架其他性能指标应符合 QB/T 1108-2015 和锯条其他性能指标应符合 GB/T 14764-2008 标准的规定。
	把
	13

	6
	整形锉
	长 160 mm，公差 ±3 mm，搓刃部分 75 mm，公差 ± 3 mm。6 件套，整形齐头扁锉、整形尖头扁锉、整形半圆锉、整形三角锉、整形方锉、整形圆锉。带有手柄(不包括柄套，如沾塑柄套、热塑柄套等)的精整锉，手柄应能承受 150 N 的拉力后不脱落。其他性能指标应符合 QB/T 2569.2-2023 标准的规定。
	套
	13

	7
	木锉
	木锉型式分为扁木锉、半圆木锉、圆木锉和家具半圆木锉。基本尺寸符合 QB/T 2569.3-2023 的要求。木锉应采用符合GB/T699规定的45钢或其他已经证明同样适用的材料。硬度不低于 20 HRC 。其他性能指标应符合 GB/T 5806-2003 标准的规定。
	套
	13

	8
	木工凿
	有柄平口凿 5 件套，凿口宽度 6±0.24 mm、10±0.29 mm、13±0.35 mm、16±0.35 mm、19±0.42 mm。凿身表面粗糙度 Ra 值不应大于 6.3 μm。其他性能指标应符合 GB/T 1201-2017 标准的规定。
	套
	13

	9
	木工手压平刨
	刨身长≥180 mm，盖铁≥96 mm。复合型木工手用刨刀镶嵌钢应采用 GB/T 18254 中规定的 GCr 15，或具有同等性能及以上的材料制造。全钢型木工手用刨刀应采用 YB/T 5058 中规定的 65 Mn，或具有同等性能及以上的材料制造。刃口与两侧面的垂直度为 0.40 mm，刃口的直线度为 0.12 mm。从刃口起 60 mm 长度范围内，木工手用刨刀正面的平面度为 0.10 mm。盖铁前端与两侧面的垂直度为 0.50 mm。其他性能指标应符合 QB/T 2082-2017 标准的规定。建议刨身长 150 mm～300 mm。
	套
	13

	10
	钢锉
	4 件套，长 200 mm，中齿平锉、半圆锉、圆锉、三角锉，每 10 mm 锉纹条数约 30 条，直线度：宽面 0.08 mm，狭面 0.1 mm，齿高应不小于法向齿距的 35％，硬度 62 HRC 以上。其他性能指标应符合 GB/T 5806-2003 标准的规定。
	套
	13

	11
	圆板牙架
	内孔直径 D=65 mm。其他性能指标应符合 GB/T 970.1-2008 标准的规定。
	个
	13

	12
	钳工锤
	规格 0.5 kg，A 型。其他性能指标应符合 QB/T 1290.3-2010 标准的规定。
	把
	13

	13
	板牙
	含 M4、M5、M6、M8、M10、M12 等，板牙外径和板牙架内径配套。其他性能指标应符合 GB/T 970.1-2008 标准的规定。建议材质为高速钢或硬质合金。
	套
	13

	14
	丝锥绞手
	可夹持 M4～M12。其他性能指标应符合 GB/T GB/T 3464.1-2007 标准的规定。
	个
	13

	15
	丝锥
	含 M4、M5、M6、M8、M10、M12 等。普通机用丝锥采用高速钢制造。手用丝锥采用合金工具钢或碳素工具钢制造。其他性能指标应符合 GB/T 3464.1-2007 标准的规定。
	套
	13

	16
	剥线钳
	剥离线芯直径为 0.5～2.5 mm 的导线外部的塑料或橡胶绝缘层的剥线钳。应采用优质碳素结构钢、合金结构钢或同等以上的其他材料制造。剥线钳在紧握钳柄的状态下，剥线刃口缝隙不应大于 0.3 mm，刃口错位应不大于0.2 mm。剥线钳的剥线刃口硬度不应低于 40 HRC，剪切刃口硬度应为 50 HRC～59 HRC，钳轴硬度应为 28 HRC～55 HRC，剥线钳应能顺利地剥离规定的导线外部的塑料或橡胶绝缘层。其他性能指标应符合 QB/T 2207-2017 标准的规定。
	把
	13

	17
	电烙铁
	220 V，30 W,恒温外热式，可更换烙铁头，含烙铁架。电烙铁所用的电源线长度不小于 150 mm，合金烙铁头应有足够的润湿性和耐久性，发热芯的使用寿命大于 500 h。其他性能指标应符合 GB/T 7157-2019 标准的规定。
	套
	13

	18
	电烙铁架
	不小于 150 mm×100 mm，插、架、高温海绵池合一
	个
	13

	19
	夹持器
	焊接用，带放大镜
	个
	13

	20
	吸锡器
	手动式
	把
	13

	21
	斜嘴钳
	斜嘴钳长度 140 mm；钳口长 ≤20 mm；宽 ≤25 mm。当剪切钢丝直径 1.6 mm时，剪切力 450 N。抗弯强度：当载荷为 900 N 时，永久变形量不大于 1 mm。夹持面硬度不低于44 HRC。其他性能指标应符合 QB/T 2441.1-2007 标准的规定。
	把
	13

	22
	台虎钳
	规格：重型回转式，开口度不小于 125 mm，开闭灵活，钳口闭合间隙不大于 0.15 mm，最小喉部深度不小于 65 mm，导轨配合间隙不大于 0.35 mm，夹紧力不小于 25.0 kN，台虎钳的钳口铁硬度应符合 QB/T 1558.1 的规定。其他性能指标应符合 QB/T 1558.2-2017 标准的规定。
	个
	13

	23
	钢丝钳
	规格 200 mm，抗弯强度不低于 1400 N，剪切φ16 mm 钢丝时，剪切力不低于 580 N，扭力矩 20 N·m，20°；夹持面硬度不低于 44 HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°；嘴顶缝隙不大于 0.4 mm。钢丝钳的硬度等其他技术要求应符合 GB/T 6290 的各项规定。其他性能指标应符合 QB/T 2442.1-2007 标准的规定。
	把
	13

	24
	尖嘴钳
	规格 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能 Φ1.6 mm 钢丝，剪切力 570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44 HRC，PVC 手柄，尖嘴钳自嘴顶以下 3 mm 内，其嘴顶缝隙的最大值应不超过 0.08 mm。尖嘴钳的硬度等其他技术要求应符合 GB/T 6290 的各项规定。其他性能指标应符合 QB/T 2442.3-2007 标准的规定。
	把
	13

	25
	活动扳手
	活扳手应采用 45 钢或其他已经证明同样适用的材料制造。150 mm、200 mm 两件套。规格 150 mm：开口尺寸 19 mm；开口深度 17.5 mm；小肩离缝不大于 0.25 mm；六角试棒对边宽度 19 mm，最小试验扭矩 119 N·m。规格 200 mm：开口尺寸 24 mm；开口深度 22 mm；小肩离缝不大于 0.28 mm；六角试棒对边宽度 24 mm，最小试验扭矩 230 N·m。活动扳口、扳体头部以及蜗杆的硬度应不小于40 HRC。活动扳口在扳体导轨的全行程上应能灵活移动。活扳手应进行电镀表面处理。其他性能指标应符合 GB/T 4440-2022 标准的规定。
	套
	1

	26
	一字槽螺钉旋具
	4 件套，3 mm×100 mm,6 mm×38 mm， 6 mm×100 mm，8 mm×150 mm。工作部带磁性，硬度不低于 62 HRC。旋杆采用 GB/T 1298 规定的碳素工具钢或同等以上的材料制造，长度不小于100 mm，应经镀铬防锈处理。手柄采用高强度 PP+ 高强性 TPR 注塑成型。螺钉旋具旋杆应进行表面处理。一字槽螺钉旋具旋杆的工作端面应与旋杆轴线垂直。其他性能指标应符合国家标准 GB/T 10635-2013 的规定。
	套
	13

	27
	十字槽螺钉旋具
	5 件套，3 mm×100 mm,6 mm×38 mm，6 mm×100 mm，8 mm×150 mm,6 mm×250 mm。工作部带磁性，硬度不低于 62 HRC。旋杆采用 GB/T 1298 规定的碳素工具钢或同等以上的材料制造，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理。手柄采用高强度 PP+ 高强性 TPR 注塑成型。螺钉旋具旋杆应进行表面处理。十字槽螺钉旋具旋杆的工作端部轴线不应与旋杆轴线偏斜。其他性能指标应符合国家标准 GB/T 10635-2013 的规定。
	套
	13

	28
	民用剪刀
	规格全长 123±4 mm,剪头长 52±3 mm，用于剪布。剪头刃口材料含碳量大于 0.35%，材料质量应符合 GB/T 699 规定。剪刀刃口硬度不小于 52 HRC；两片刃口对应点硬度差不大于 4 HRC。剪刀剪切性能应手感轻松、均匀，剪布锋利，不咬口、崩口、变形。其他性能指标应符合 QB/T 1966-1994 标准的规定。
	把
	13

	29
	手用金属剪
	长 250±10 mm；刃口最小长度 38 mm；手柄最大开合宽度 155 mm；锁扣锁止后柄部宽≥15 mm。轻型。刀头和金属手柄应采用优质碳素结构钢制造。金属手柄应配有弹性装置，手柄放松后刀头应能回复至张开状态。金属手柄应配有锁扣（即保险扣）；锁扣闭合后应能将刀头锁止；锁扣开启后刀头部位开合应轻松灵活，不应有卡顿现象。刀头硬度不应低于 40 HRC；刃口硬度不应低于 600 HV；刀头螺栓硬度不应低于 30 HRC。剪切时，不应有钢带卡阻在两刃口内和刃口打滑的现象。其他性能指标应符合 QB/T 5375-2019 标准的规定。
	把
	13

	30
	美工刀
	刀片宽度>17.8 mm。刀片硬度范围为 HV 600～HV 889，同一刀片硬度 HV 偏差应在 ±30 范围内。刀片刃口应锋利，锋利度测试测定不低于 4 层铜版纸。刀片逐联分段后，应折断清脆、手感轻松、断口整齐。定位锁应具有定位功能。应保证使用者操作安全，在释放刀具定位装置后，刀片应处于被锁定状态。刀具中的刀片应有防锈处理。其他性能指标应符合 QB/T 2961-2017 标准的规定。建议刀片材质为高碳钢。
	把
	13

	31
	量角器
	硬质合成树脂或金属制。半圆量角器，分度范围0～180°。直径范围：75～350 mm。分度值：1°、30'、20' 和 15'。最小分度值的线纹长度不应小于 3 mm，不同分度值的线纹长度应有所区别。线纹宽度 0.1～0.4 mm。宽度差≤0.12 mm。量角器在任意 5° 内累积偏差不应大于 30'。直径范围≤150 mm，平面度偏差：上翘≤1.5 mm，下弯≤1.6 mm。直径范围＞150 mm，平面度偏差：上翘≤2.5 mm，下弯≤3.5 mm。其他性能指标应符合 QB/T 1474.5－2023 标准的规定。建议直径＞150 mm, 最小分度值为 30´。
	个
	13

	32
	圆规
	大圆规（T级）：基本尺寸>130 mm；绘圆直径(装接杆) 3～260 mm、460 mm；头部紧松力矩 15～40 N·cm；铰链紧松力矩 15～70 N·cm；头部一次性耐用度 3000 次；墨笔绘线宽度 0.18～0.8 mm。小圆规（T级）：基本尺寸≤130 mm绘圆直径(装接杆) 2～260 mm；头部紧松力矩 10～35 N·cm；铰链紧松力矩 10～60 N·cm；头部一次性耐用度 3000 次；墨笔绘线宽度 0.15～0.6 mm。针杆、铅笔、墨笔、插入脚孔后的配合通用级(T级)为H 10/f 10。规的两脚闭合时，两针尖端中心距离不应大于 0.3 mm，其两脚针尖的长短不应大于0.4 mm。螺钉头应有定位结构或摩擦定位结构。其他性能指标应符合 QB/T 4368-2012 标准的规定。建议长度≥120 mm。
	个
	13

	33
	砂纸板
	板长 150 mm，可更换粗细砂纸
	块
	13

	34
	磨石
	磨石外观整洁，色泽一致。不得有裂纹、铁斑、黑心、发泡、夹杂。整个周边上的边棱缺损数量不得超过2处。磨石的硬度值、硬度允许范围及均匀性允差应符合 GB/T 14319-2008 的规定。建议为白刚玉，规格为 200 mm×50 mm×25 mm。
	块
	1

	35
	热熔胶枪
	整机外观应光洁，无油污；不应有裂纹、划痕、刮伤和锐边。器具的预热时间不应大于 5 min。在充分加热热熔胶至熔融状态时，器具在 1 min 内挤出的最大胶液质量不应低于 15 g。在充分加热热熔胶至熔融状态时，出胶应顺畅、无间断。除出胶口以外，其他部位不应有热熔胶液溢出、渗出。器具加热期间，出胶口每分钟内滴胶数量应不超过 4 滴。器具的使用时间不应少于 500 h。其他性能指标应符合 QB/T 5128－2017 标准的规定。建议配置功率不低于 100 W 的热熔胶枪。
	把
	13

	36
	热熔胶棒
	由聚合物 EVA、碳氢化合树脂等材料构成，与热熔胶枪配套使用。
	根
	13

	37
	木工工作台
	1200 mm×600 mm×600 mm
	台
	9

	38
	金工工具柜
	1800 mm×900 mm×400 mm，铁质、能分层分类摆放工具
	个
	9

	39
	木工工具柜
	1800 mm×900 mm×400 mm，铁质、能分层分类摆放工具
	个
	9

	40
	小型钻床
	台式钻床设计、制造和验收的技术要求应符合 JB/T 5245.4-2017 的规定。建议额定电压 220 V，功率不大于 250 W；最大钻孔直径≤20 mm，主轴行程≤110 mm；主轴锥度 B16，配多种规格钻头。
	台
	1

	41
	手枪钻
	锂电充电式，空载转速不小于 1500 r/min，无极调速；最大钻孔直径钢材不大于 10 mm，木材不大于 16 mm；配备直径 4 mm、6 mm、8 mm、10 mm 等多种钻头
	把
	13

	42
	结构拉压测试仪
	可以进行结构拉力、压力测试，可测试模型的尺寸大于 550 mm×200 mm×300 mm，能提供 N（牛顿）、kg（公斤）、 lb（磅）三种计量单位的测试和换算，可设置重力加速度数值，可自动保持峰值显示，直至手动清零
	台
	1

	43
	G形夹
	高度 75 mm、150 mm
	把
	50

	44
	直尺
	标称长度 300 mm，允许误差 ±0.15 mm，每 10 mm 应有 1 个标尺标数，其标尺间隔为 1 mm。金属直尺上的 0.5 mm、1 mm、5 mm 和 10 mm 的标尺标记应分别用能够区分的短、长、较长和最长的四种长度刻线来标记。金属直尺全长 335 mm±5 mm，厚度 1±0.1 mm，宽度 25±0.5 mm，侧面直线度 0.26 mm，平行度 0.25 mm。将金属直尺弯曲为半径 250 mm 并放开的情况下，其刻度面的平面度误差不应大于 0.25 mm。材料为 1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不小于 342 HV。金属直尺上不应有影响使用性能的碰伤、划痕、断线和漆层脱落等缺陷。其他性能指标应符合 GB/T 9056-2004 标准的规定。
	把
	13

	45
	直角尺
	长 250 mm。采用合金工具钢（硬度 688 HV（或 59 HRC））、碳素工具钢（硬度 620 HV（或 56 HRC））、不锈钢（硬度 561 HV（或 53 HRC））制造。垂直度公差不大于 16μm、平面度公差、直线度公差不大于 8μm。应具有足够的刚度。其他性能指标应符合 GB/T 6092-2021 标准的规定。
	把
	13

	46
	角度尺
	长 140 mm，角度 0°～180°，精度 1°
	把
	13

	47
	钢卷尺
	尺带宽 4 mm～40 mm，厚 0.11 mm～0.16 mm。尺带的线纹应均匀清晰，垂直到边，毫米、5 毫米、厘米、分米的线纹长度应有明显区别，同类线纹的长度和宽度应相等，数字和标记应明显、正确。主要零件材料按 QB/T 2443-2011 标准中表 2 的规定。经装配后的卷尺应牢固可靠，尺带伸缩应灵活，无卡阻现象，自卷制动式应制动可靠、操作方便。活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端。尺带平放在水平面上时，其尺带侧边应成直线，尺带热处理后的硬度应为：449 HV0.2～620 HV0.2；尺簧热处理后的硬度应为：561 HV0.2～688 HV0.2。尺盒表面应色泽均匀，光洁、完整。其他性能指标应符合 QB/T 2443-2011 标准的规定。
	把
	13

	48
	数字式多用电表
	数字式多用电表，4-1/2 位，具有测量电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试等功能。仪表外壳的防护等级为 IP 51。仪表在传导、辐射等电磁骚扰的影响下，不应损坏或受到实质性影响。仪表的 MTTF 应不小于 43800 h。直流电压测量：仪表应能自动测量极性并显示。正极性可以不标识，负极性应标以“一”号。4-1/2 以上的仪表，基本量程及以下量程的输入电阻值应不小于 1000 MΩ，基本量程以上应不小于 10 MΩ。交流电压测量：仪表的最小输入电阻应不低于 1 MΩ，并联的最大电容值应不大于 150 pF。电阻测量：4-1/2 位以上的仪表应具有欧姆测量调零装置以消除导线电阻和热电势的影响。仪表的最大输入电压不应小于直流 250 V 或交流 250 V。仪表的开路电压应不大于 15 V，必要时应说明各量程的开路电压值。直流电流测量：电流的线性测量范围应至少从该量程的 1% 到 95%。各量程的允许最大电压负荷值应不大于 1.5 V。交流电流测量：电流的线性测量范围应至少从该量程的 2% 到 95%。各量程允许的最大电压负荷值应不大于 1.5 V。其他性能指标应符合 GB/T 13978-2008 的规定。
	只
	13

	49
	指针式多用电表
	指针式多用电表，不低于 2.5 级。参比条件、机械要求、结构要求、可靠性要求等其他性能指标应符合JB/T 9283-1999 的规定。参考配置：学生用电表功能不低于 MF47 型电表，教师用电表功能不低于 MF10 型电表。其他性能指标应符合 JB/T 9283-1999 的规定。
	只
	13

	50
	照度计
	建议量程 20000 lx，分辨力 0.1 lx；手持式，数显。其他性能指标应符合 GB/T 39388-2020 和 JJG 245-2005 的规定。
	件
	13

	51
	木工连接方式模型
	榫卯连接模型（可拆卸，不少于 5 种），钉连接、插接连接等模型组
	套
	1

	52
	金工连接方式模型
	金属连接模型（铆、黏、焊接、螺纹连接方式等）
	套
	1

	53
	绘图模型
	点、线、面投影，实体投影及三视图的绘图模型等，不低于 300 mm，不少于 3种
	套
	1

	54
	桥梁结构模型
	包括悬梁桥、斜拉桥、梁架桥、拱桥、弓形桥、悬索桥等模型
	套
	1

	55
	建筑结构模型
	祈年殿、故宫角楼、重檐歇山建筑、四柱三间七楼牌楼、北京四合院等模型，不少于 5 种，拼接搭建
	套
	1

	56
	蜗轮蜗杆传动装置
	由底座、手摇轮、转动轴、涡轮、涡杆及涡杆支架组成；涡轮的齿与涡杆上的螺纹应啮合
	套
	1

	57
	齿轮齿条传动装置
	由底座、齿轮、齿条组成；齿轮与齿条的牙齿应相啮合；齿轮与手柄连接，通过手柄调节齿轮运动，齿轮固定在滑动杆上，保证齿轮在同一水平线上运动；齿轮上应装有手拧螺丝，用于齿轮在滑动杆任意位置固定
	套
	1

	58
	固定连接结构模型
	由底座、调节装置、转动轴、手柄及固定连接片组成；固定连接片宜采用子母件连接
	套
	1

	59
	柔性连接结构模型
	产品由底座、手摇轮、转动轴、橡胶垫及连接件固定支架、固定连接片组成；橡胶垫均分后通过两个三角连接件连 接起来；两个固定支架不在同平行线上，互成为 5°的角
	套
	1

	60
	摩擦离合器结构模型
	由底座、手摇轮、转动轴、橡胶垫、主动盘、从动盘、操纵杆、弹簧及主动盘与从动盘固定支撑架组成；橡胶垫与主动盘粘接在一起；可手动操作离合器，通过推动或拉回操纵杆来分离或接合
主动盘和从动盘
	套
	1

	61
	万向结构模型
	由底座、转动轴、手柄、两个带有标记的圆盘、万向支架及量角器组成；两个圆盘及量角器有刻度指示标记；量角器在旋转中加入自锁螺母，可以在任意位置固定；万向支架可以任意转动；万向结构旋转角度不得低于 60°
	套
	1

	62
	水位控制模型
	透明水箱可观察水位变化，可以设定水位值，并由水位指示装置直观地显示出来
	个
	1

	63
	阀门断面模型
	由底座、支架及阀门的剖面组成；阀门的剖面应能清晰地展现阀门的阀体、阀瓣、阀座、阀杆和手轮各部件的构造
	个
	1

	64
	钻木取火工具
	易洛魁族式、火绒式各一，钻头可更换
	套
	1

	65
	灯具
	包含不同历史阶段的灯
	套
	1

	66
	光感窗帘控制模型
	可以根据光感强度进行窗帘的开闭控制
	个
	1

	67
	护目镜
	眼镜型或眼罩型，侧面完全遮挡，抗冲击。护目镜应能满足使用目的和使用环境的要求。确保材料析出不会对佩戴者皮肤造成伤害。护目镜不应有凸出物、尖锐边缘或其他可能在使用过程中引起不适或造成伤害的部分。按照制造商提供的方法进行清洁、消毒和维护后，护目镜性能不应出现变化或影响佩戴者的健康。护目镜镜片无屈光度，侧面完全遮挡。在佩戴位置的每只眼睛水平方向颞侧视野不应小于 30°，水平方向鼻侧视野不应小于 30°，垂直方向的视野在视线上下两个方向均不应小于为 30°。在参考点处的可见光透射比不应小于 85%，广角散射值应不大于 2%。除镜片边缘 5 mm 宽的区域以外，以参考点为中心半径为 30 mm 的圆形区域内不应存在任何可能损害视力的表面缺陷。头带或头箍应可调节或自行调节。防护区域、冲击防护性能、耐热性能、耐腐蚀性能、阻燃性能、耐磨性能等应符合 GB 14866－2023 的规定。建议聚碳酸酯镜片。
	副
	52

	68
	工作服
	含帽、套袖
	套
	52

	69
	手套
	机械危害防护手套性能应至少达到 1 级。防护手套首先应符合 GB 42298—2022 中所适用的要求。耐摩擦性不小于 100 周期，耐切割性不小于 1.2 指数，耐撕裂性不小于 10 N，耐穿刺性不小于 20 N。此类手套应能承受 5 J 的冲击能量，按标准规定的方法试验后，抗冲击单次传导力值应不大于 9.0 kN，平均传导力应不大于 7.0 kN。其他性能指标应符合 GB 24541-2022 的规定。
	套
	50

	70
	吸尘器
	噪声不高于 80 dB(A)。吸尘器安全应符合 GB 4706.1 和 GB 4706.7 的要求。吸尘器最大吸入功率的实测值不应小于明示值的 90%。吸尘器的除尘能力包括硬地板上的除尘能力、带有缝隙的硬地板上的除尘能力、地毯上的除尘能力，其实测值应符合本标准的规定。吸尘器的年度能耗不应大于 58 kW·h/a。具有过滤功能的吸尘器，其过滤效率不应小于95%。其他性能指标应符合 QB/T 1562-2023 的规定。建议真空度为不低于 20 kPa，，容量不小于 3.5 L。
	台
	1

	71
	安全操作挂图
	尺寸约为 1200 mm×900 mm，展示工具与设备的安全操作
	套
	1

	72
	设备安全使用手册
	展示设备器材安全使用的操作手册
	套
	1

	73
	简易急救箱
	包括烧伤药膏 1 瓶，医用酒精 50 mL，碘伏 50 mL，创可贴 10 条，胶布 1 卷，绷带 5 卷，卫生棉签 1 包，剪刀 1 把，镊子 1 把，止血带 1 根（长度不小于30 cm）等
	箱
	1

	74
	木工板材、木条
	松木、椴木等材质，多种规格，长度 100 mm～1000 mm，厚度 10 mm～15 mm；三合板 1200 mm×1200 mm；桐木条，长度 1000 mm，厚度 1 mm～5 mm
	套
	50

	75
	手工钢锯锯条
	与工具配套，锯条采用 YB/T 5058 和 YB/T 5062 所规定的材料，也可以采用同等性能以上的材料。锯条侧面平面度不大于 2 mm。锯条齿部、背部直线度不大于 1.5 mm。其他性能指标应符合 GB/T 14764-2008 的规定。建议18 齿、24 齿、32 齿，T10钢材质。
	根
	50

	76
	木工锯条
	与工具配套，锯条长 400 mm，厚度 0.5 mm，采用 65 Mn冷轧钢带，或具有同等性能以上的材料制造。锯条的硬度不应小于 73 HRA，经硬化处理的锯齿硬度不小于 570 HV，横向直线度误差 ≤0.20 mm，纵向直线度误差 ≤2.00 mm。锯条在待用状态下，锯齿部位应有安全防护装置。其他性能指标应符合 QB/T 2094.1-2015 标准的规定。
	根
	50

	77
	焊锡膏
	中性
	盒
	13

	78
	焊锡丝
	环保无铅焊锡丝 0.8 mm（宜自带助焊剂或配置松香焊锡丝）。
	卷
	13

	79
	松香
	助焊
	盒
	13


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
五、商务要求

1. 提供所投产品6年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同后30个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后30个工作日内支付合同总额10%的货款（特殊情况以合同为准）。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
七、其他要求
