
项目需求书（软件开发 / 升级 /完善 /优化服务）
一、项目背景
服务范围：
本项目建设天津交警道路交通治理实战支撑平台（以下简称实战支撑平台），利用警用鸿蒙、无人机、多模态、大模型等先进技术，落实警用装备自主可控要求，围绕风险隐患最大、牵扯警力最多、影响范围最广的瓶颈问题，充分挖掘视图数据要素，提高非机动车、机动车结构化数据的利用率。
以视图数据为实战主线，平台汇聚天津交管地面监控设备、空中无人机、警用车载终端等生成的视频、过车图片数据和违法图片数据等多源异构数据，打造交管数据中心和算法中心，为上层应用提供数据支撑和算法支撑。
按照实战、实用、实效的原则，建设新技术-警鸿实战应用场景、新技术-空中警务作战应用场景、风险辨识实战应用场景等三大类实战场景，服务基层实战应用，提升交通治理水平。
服务要求：达到本项目需求书中的全部要求。
二、项目预算
第一包： 7928000  元；
第二包： 192000   元；
	包号
	标的名称
	品目
分类编码
	计量
单位
	数量
	预算

	1
	软件开发服务
	C16030200
	项
	1
	792.8万

	2
	信息化项目监理服务
	C16050000
	项
	1
	19.2万


采用分散采购方式。

三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务期
包1：
签订合同之日起9个月完成全部开发工作，初验合格后进入3个月的试运行，试运行结束后进行终验，终验合格之日起2年的运行维护期（特殊情况以合同为准）。
包2：
合同签订之日起监理项目的整个流程，随主项目进度进行，直至该项目验收结束（特殊情况以合同为准）。
五、服务地点
采购人指定地点（特殊情况以合同为准）。
六、付款方式
包1：
签订合同之日起30个工作日内支付合同总额的20%，终验合格之日起30个工作日内支付合同总额的70%，两年运维期结束之日30个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。
包2：
合同签订之日起30个工作日内支付合同金额的20%；主体项目终验合格后30个工作日内支付合同金额的80%（特殊情况以合同为准）。
七、具体要求
包1：
（一）采购清单
	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	中间件
	1、用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。
2、以后台服务形式运行，用户可通过管理控制台或者命令行工具完成上层应用的部署、启动、停止等操作。
3、主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务等。
4、支持集群部署，提供集群管理工具。
5、在不停止应用服务器运行的情况下，支持动态更新license以及集中管理替换license，避免更新license对业务正常运行的影响。
6、支持命令行审计功能，能记录每次命令行操作。
7、支持采用双因子认证鉴别技术对用户身份进行鉴别。
8、提供健康检查和监控功能，可以实时监控应用程序的状态和性能指标，从而快速发现和解决问题。
9、支持多种主流国产操作系统，如麒麟OS、统信UOS等。
10、支持多种主流国产数据库系统，如达梦、金仓、神通、海量、南大通用等。
11、支持多种国产芯片，如飞腾、龙芯、鲲鹏、海光、申威、兆芯等。
12、在设备网部署1套中间件、公安网部署2套中间件，须采用同一品牌中间件。
	套
	3
	否
	是

	2
	数据库
	★数据库产品通过中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心的安全可靠测评。
1、SQL 标准语法兼容性：数据库须全面支持 SQL:2016（或 SQL:2003）标准核心语法，包括但不限于：DDL（CREATE / ALTER / DROP）、DML（SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE / MERGE）、DCL（GRANT / REVOKE）、TCL（COMMIT / ROLLBACK / SAVEPOINT）；支持标准 SQL 的 CASE 表达式、CTE（WITH 子句）、窗口函数（ROW_NUMBER / RANK / DENSE_RANK / LEAD / LAG 等）。
2、事务 ACID 特性：须完全支持事务的原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔离性（Isolation）、持久性（Durability）；支持 READ COMMITTED、REPEATABLE READ、SERIALIZABLE 等 SQL 标准事务隔离级别；支持显式事务控制（BEGIN / COMMIT / ROLLBACK）及保存点（SAVEPOINT）。
3、标准数据类型支持：须支持 SQL标准定义的常用数据类型，包括：精确数值型（SMALLINT / INTEGER / BIGINT / DECIMAL / NUMERIC）、近似数值型（FLOAT / REAL / DOUBLE PRECISION）、字符型（CHAR / VARCHAR / TEXT / CLOB）、二进制型（BINARY / VARBINARY / BLOB）、日期时间型（DATE / TIME / TIMESTAMP / INTERVAL）；支持 NULL 值约束及 DEFAULT 默认值定义。
4、标准内置函数与操作符：须支持 SQL 标准内置函数，包括：聚合函数（COUNT / SUM / AVG / MAX / MIN / GROUP_CONCAT 或等效函数）、字符串函数（UPPER / LOWER / SUBSTRING / TRIM / LENGTH / CONCAT / REPLACE）、数学函数（ABS / CEIL / FLOOR / ROUND / MOD / POWER / SQRT）、日期时间函数（EXTRACT / CURRENT_DATE / CURRENT_TIMESTAMP / DATE_ADD 或等效函数）、转换函数（CAST / CONVERT）；支持标准比较操作符、逻辑操作符（AND / OR / NOT）、LIKE / IN / BETWEEN / IS NULL 等谓词。
5、查询与连接能力：须支持标准 SQL 多表连接查询，包括 INNER JOIN、LEFT OUTER JOIN、RIGHT OUTER JOIN、FULL OUTER JOIN、CROSS JOIN 及自连接；支持标量子查询、列子查询、行子查询、表子查询及相关子查询；支持 UNION / UNION ALL / INTERSECT / EXCEPT 集合操作；支持 GROUP BY … HAVING 分组过滤及 ORDER BY 排序；支持 EXISTS / NOT EXISTS 谓词。
6、数据库对象与编程接口：须支持标准数据库对象管理，包括：视图（CREATE / ALTER / DROP VIEW，支持可更新视图）、序列（SEQUENCE）、同义词（SYNONYM）或等效对象；支持存储过程与自定义函数（CREATE PROCEDURE / FUNCTION），支持 PL/SQL 或 SQL/PSM 风格的程序体；支持游标（CURSOR）的声明、打开、读取、关闭操作；支持行级 / 语句级触发器（TRIGGER），包括 BEFORE / AFTER / INSTEAD OF 触发时机。
7、索引与执行计划优化：须支持 B-Tree 索引、唯一索引（UNIQUE INDEX）、复合索引（多列索引）、函数索引（基于表达式或函数创建索引）；支持索引的在线创建、删除与重建；提供基于代价的查询优化器（CBO），支持执行计划查看（EXPLAIN 或等效命令）及 SQL 调优手段（如 Hint 提示、统计信息收集）。
8、安全管理与审计：须支持基于角色的访问控制（RBAC），支持用户 / 角色 / 权限的分级管理；支持标准 GRANT / REVOKE 语句对库、表、视图、存储过程等对象进行细粒度授权；支持密码复杂度策略、登录失败锁定、会话超时等认证安全机制；支持数据库审计功能，可记录 DDL、DML 及登录行为；支持传输加密（SSL/TLS）及透明数据加密（TDE）或等效存储加密能力。
9、高可用与备份恢复：须支持主备（Primary-Standby）复制集群部署，支持同步或半同步数据复制模式，主节点故障时备节点可自动或手动切换（Failover），RTO ≤ 60 秒；支持全量备份、增量备份及日志（归档）备份，支持基于时间点的数据恢复（PITR）；提供集群状态监控与告警能力。
10、标准接口与工具生态：须提供标准数据库访问接口，至少支持 JDBC、ODBC 两种标准驱动；支持主流开发语言接入，包括 Java、C/C++、Python、Go、.NET 中不少于 4 种；提供图形化管理工具（支持数据库对象浏览、SQL 编辑执行、数据导入导出、性能监控等功能）及命令行交互工具；支持在 Linux（含国产操作系统如麒麟、统信）平台上部署运行。
11、在设备网和公安网分别部署2套数据库，须采用同一品牌数据库。
	套
	4
	否
	是

	3
	应用软件（成品软件）
	[bookmark: OLE_LINK2]包含新技术-警鸿实战应用系统、新技术-空中警务作战应用系统、交管数据中心、交管算法中心、风险辨识实战应用系统（公安网-可视化建模）等（详见应用软件（成品软件）功能需求）
	项
	1
	否
	否

	4
	应用软件（定制开发）
	[bookmark: OLE_LINK3]包含新技术-警鸿实战应用系统、新技术-空中警务作战应用系统、风险辨识实战应用系统（设备网）、风险辨识实战应用系统（公安网）等（详见应用软件（定制开发）功能需求）
	项
	1
	否
	否



（二）软件功能要求
1、应用软件（成品软件）功能需求
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	一
	新技术-警鸿实战应用系统
	　
	　
	　

	（一）
	端边管控子系统
	　
	　
	　

	1
	视频展示模块
	摄像头适配：适配多种摄像头接入：云台、普通摄像头、布控球等；
1）针对多种摄像头，完成实时流传输协议消息适配，确保能正常传输通信，消息流转并能正常解析，无异常失败情况；
2）针对多种摄像头，完成实时流传输协议流能正常传输适配，不出现大幅波动、断开连接等情况；
	套
	1

	2
	
	支持多路摄像头实时视频播放，支持快速切换通道：
1）开发实现多路摄像头实时视频播放；
2）开发实现多个通道的视频快速切换；
3）针对无视频播放的通道，及快速点击切换，进行特殊保护处理，避免因长时间未获取到视频而导致系统整体功能卡死；
4）资源管理机制优化，避免因频繁点击切换导致资源无法有效释放；
	
	

	3
	
	支持云台、布控球基于onvif协议进行操控（移动、缩放、截图、重连等）：
1）对可操控设备，进行onvif协议的适配开发，确保协议消息能够正常传输及解析，不出现异常失败的情况；
2）控制移动：实现控制云台等摄像头进行左右、上下的移动，并可变更两种速度模式；实现摄像头持续360度旋转；
3）控制缩放：实现控制云台等摄像头进行焦距缩放；
4）控制截图：实现摄像头当前图像截图功能，并保存在特定目录下；
5）设备重连：实现当因异常情况出现摄像头画面出现断连时，能够实现设备重连（支持自动重连及手动重连）；
	
	

	4
	
	支持视频回放，及通过时间区间、通道号进行检索：
1）开发实现视频回放功能，调取存储于硬盘上的历史视频；
2）开发实现调取时间区间可设置，调取特定时间段的视频；
3）开发实现调取通道号可选，调取特定通道号的视频；
	
	

	5
	抓拍比对模块
	人脸实时抓拍及实时展示、历史查询：
1）开发实现人脸实时抓拍，抓拍完成及数据同步秒级完成；
2）开发实现无效数据过滤、人脸图片压缩功能；
3）开发实现人脸抓拍数据历史可查，人脸抓拍数据本地存储；
	套
	1

	6
	
	车牌实时抓拍及实时展示、历史查询：
1）开发实现车牌实时抓拍，抓拍完成及数据同步秒级完成；
2）开发实现无效数据过滤、车牌图片压缩功能；
3）开发实现车牌抓拍数据历史可查，车牌抓拍数据本地存储；
	
	

	7
	
	支持人脸离线比对：
1）开发实现人脸库人脸与抓拍人脸进行比对，并输出相似度等信息，关联人脸抓拍的小图、大图，及人脸库中的描述信息；
2）开发实现人脸比对毫秒级完成并回馈关联结果；
	
	

	8
	
	支持离线比对预警功能，弹框显示比对预警信息：
1）开发实现离线比对结果预警功能，弹出当前比对上的人脸抓拍图、人脸库相关图片、场景大图；
2）开发实现解析描述信息，分字段呈现人脸信息，并提供相似度等参考指标；
	
	

	9
	
	支持离线比对历史记录查询：
1）开发实现离线比对历史数据存档在本地，方便快速调阅；
2）开发实现历史数据检索，高效输出历史数据给前端渲染；
	
	

	10
	布控模块
	支持离线人脸上传：
1）开发实现人脸数据可离线上传至人脸库，并做去重校验；
2）开发实现人脸数据可设置人脸图片、描述字段等信息；
3）开发实现支持离线人脸批量上传功能，上传异常项自动跳过并给出相关回馈；
	套
	1

	11
	
	警员、车辆绑定功能：
1）开发实现警员身份绑定，支持多警员绑定并可随时增删处理；
2）开发实现车辆车牌绑定，会对车牌进行校验，非合规车牌无法录入；可对车牌进行解绑；
3）绑定的警员、车牌信息，提供查询接口，供其他功能调取；
4）警员除手工填入外，还可通过警务通扫一扫方式绑定警员号
	
	

	12
	
	人脸离线布控库管理，近端人脸布控数据与远端同步布控数据合并管理：
1）开发实现人脸离线布控库管理，人脸可根据标签进行分类管理，在不影响读写时延的情况下，支持上万张人脸离线布控信息；
2）开发实现近端人脸布控数据与远端同步布控数据的整合（分类等），实现统一查询、统一比对功能；
3）开发实现人脸离线布控库支持数据删除清理功能；
	
	

	13
	
	与中间件对接，实现布控库数据同步功能：
1）开发实现中间件的对接，在应用打开时获取布控库数据；
2）开发实现通过锚点判断数据库更新位置，并做增量更新；
3）开发实现布控过程可终止，并不影响更新锚点的设置；
	
	

	14
	
	与中间件对接，实现比对数据上传功能：
1）开发实现比对结果数据压缩；
2）开发实现中间件接口对接，通过比对接口封装数据后上传比对结果；
3）对上传失败做异常处理；
	
	

	15
	
	初始化启动远端数据同步，及支持跳过功能：
1）开发实现在进入应用的加载阶段，即进行数据的初始化同步；
2）开发实现当前加载进展的显示，并支持跳过功能；
3）开发实现跳过进入主应用并可后台独立线程更新，不影响主线程工作；
	
	

	16
	数据模块
	本地轻量级数据库管理：
1）开发实现本地化数据结构化存储；
2）开发实现本地化文件（人脸等）存储，并可支持快速索引调阅；
3）开发实现本地化文件在约束条件下（如超过15天）自动进行过期清理；
4）数据、文件存储跨应用无法查询调阅
	套
	1

	17
	
	配置项存储管理：
1）开发实现配置项存入配置项专属存储位置，供加载时快速调用；
2）开发实现支持配置项加载时读取，并赋值给程序相关配置项，并达成跨组件共享；
3）开发实现配置项有专门的配置模块，可修改并可立即存储生效，无需重启系统；
	
	

	18
	安全模块
	数据安全算法及加解密：
1）开发实现各项数据通过加密算法加密；
2）开发实现各项数据通过解密算法解密；
3）加解密算法达到复杂度要求；
	套
	1

	19
	
	接口安全算法及加解密：
1）开发实现各接口数据通过加密算法及安全协议方式进行数据通信；
2）开发实现各接口数据解密算法；
3）加解密算法达到复杂度要求；
	
	

	（二）
	双屏显示子系统
	　
	　
	　

	1
	驱动模块
	警务业务终端底层显示驱动改造：
1）开发实现显示驱动框架适配修改，识别并管理多个独立的显示管道；
2）开发实现内核设备树，正确描述第二个显示设备的硬件信息；
3）开发实现电源管理适配，双屏在不同状态下的协同工作（亮屏、休眠、唤醒）；
	套
	1

	2
	
	警务业务终端底层触控驱动改造：
1）开发实现设备树适配，为第二个屏的触控实现完整的设备树节点；
2）编写第二个触控屏的驱动，实现驱动能正确探测、终端服务例程、输入子系统接口等；
	
	

	3
	显示触控模块
	实现一台警务业务终端同时双屏显示功能：
1）实现双屏同时显示不同前端应用或系统桌面画面；
2）开发实现不同屏不同接口显示，互不干扰；
	套
	1

	4
	
	显示不同的画面，并可协同操作：
1）开发实现跨屏渲染同步机制；
2）开发实现事件处理流水线优化，实现原始坐标->手势识别->应用分发的三层流水线；
3）开发实现双屏状态机机制，出现网络闪断时自动降级为独立屏幕模式；
	
	

	5
	
	实现投屏反向触控且双屏不会形成干扰：
1）多中断处理与性能优化，使用线程化中断等优化方式避免中断被丢失或阻塞，减少中断处理时间，确保双触控场景下的实时性和流畅性；
2）开发实现无锁队列传递触控事件，避免线程阻塞；
3）针对非横屏应用的优化处理，避免因非横屏导致触控漂移问题
	
	

	6
	配置模块
	副屏应用可配置，启动时可选：
1）开发实现投屏应用可配置，将包名、应用名等录入并完成保存；
2）开发实现启动应用可选择；
3）开发实现启动应用可删除；
	套
	1

	7
	
	支持单项配置可自动进入投屏画面：
1）实现投屏应用启动后如仅配置单应用且5秒不做配置调整，自动进入此单应用；
2）配置项存储于数据库，可常态化保存，每次开机读取相关配置项；
	
	

	二
	新技术-空中警务作战应用系统
	　
	　
	　

	（一）
	基本功能
	　
	　
	　

	1
	指令飞行
	在指令飞行模式下，能够基于GIS地图查看飞行航线和无人机实时位置、无人机实时监控画面、各类飞行参数面板，以及支持快速/慢速的飞控操控模式。同时可查看到实时拍摄的照片数据，以及进行远程喊话。
	套
	1

	2
	报警工单
	负责管理系统生成的报警工单
（1）工单管理：允许按照组织、航线、创建时间和工单状态进行报警工单筛选。可查看工单的报警详情信息，包括报警时间、异常类型、所属组织、航线、报警位置和报警照片，可对工单进行指派或忽略。
（2）工单态势分布：可按照组织和航线在地图上展示相关报警工单的分布情况，并可按照工单类型和日期时间范围进行工单筛选。
（3）工单处理：用户通过移动端可接收到平台指派的工单信息并查看详情，用户可认领工单进行处理，记录处理结果并上传。
	套
	1

	3
	成果展示
	模块按照各巡检任务来统一管理巡检成果，并可在GIS地图展示该次飞行的航线，同时按照照片、视频、直播、倾斜摄影、二维正射和点云模型等分类来展示成果数据，成果可预览和下载；
	套
	1

	4
	数据统计
	按照组织机构全面展示了巡检任务的相关数据统计项。
（1）任务统计：统计总任务数据、总飞行次数、总飞行时长、总飞行里程等数据。支持按照巡检类型、统计类型、设备、日期范围导出数据报表。
（2）飞行数据统计：按照时间维度对飞行任务数、飞行里程数、飞行时长数进行统计，以趋势图形式展示。
（3）AI类型占比统计：根据任务执行的飞行总数、时长和里程来统计其中不同AI类型所占比，并用环状图展示。
（4）巡检成果统计：显示当前不同类型的所有成果总数，按日期统计不同类型的成果数量，以折线图展示。
	套
	1

	5
	标注管理
	按照组织机构管理GIS地图上的标注数据。
（1）2D/3D展示浏览：GIS地图可进行二维展示和三维展示切换，三维地图能够叠加三维模型进行展示和浏览
（2）地图标注：可在GIS地图上进行点、线、多边形、圆形标注，用于标记重点关注地点和区域，
（3）模型上传叠加：可上传倾斜摄影、正射影像和点云模型文件，导入叠加到GIS地图进行可视化查看。
（4）图层管理：可按照图层查看对应的各类标注，可按图层显示隐藏标注。
	套
	1

	6
	账户信息
	管理当前用户账号相关信息，可修改当前账号的密码；可按组织机构和开始、结束时间展示无人机及机场的各类异常消息，可以根据异常信息来判断设备故障问题；也可按组织机构和开始、结束时间展示任务执行异常信息，包括任务名称、航线名称、AI类型、错误码、异常描述和异常日期时间等。
	套
	1

	7
	定制配置
	可设置系统名称、登录背景图片、导航条颜色、菜单主题等配置；支持设置地图默认中心坐标、默认层级、最大层级，可上传地图文件；可设置系统服务器数据自动清理周期和类型；
	套
	1

	8
	编码表管理
	可按照分组配置系统中使用的各类编码数据表；
	套
	1

	9
	运维管理
	用于开发或运维人员进行系统配置文件的更新，用来配置和维护系统中一些重要参数。
	套
	1

	三
	交管数据中心
	　
	　
	　

	（一）
	数据接入子系统
	　
	　
	　

	1
	图片数据接入模块
	支持添加单个订阅任务，填写订阅相关信息和网络相关信息；支持url、小图、大小图三种图片订阅方式；支持同网订阅和跨网订阅，其中跨网支持FTP摆渡、跨网标准接口、摆渡三种方式。
	套
	1

	2
	
	支持1400标准协议、1400扩展协议。其中1400协议支持2017版本和2018版本。
	
	

	3
	
	支持对订阅中的订阅任务，进行编辑修改部分信息。
	
	

	4
	
	支持单个和批量删除订阅任务
	
	

	5
	
	支持分页展示所有订阅任务的信息，包括订阅编号、订阅标题、订阅类别、订阅发送方、订阅接收方、级联方式、订阅任务类型、订阅状态。
	
	

	6
	
	支持按订阅标题、订阅发送方/接收方、订阅类别、级联方式、订阅任务类型和订阅状态等条件进行组合筛选查询。
	
	

	7
	
	支持查看订阅任务和通知任务的数据管道执行情况，可以查看输入数据量和输出数据量以及异常数据量等。
	
	

	8
	视频接入服务模块
	相机管理，支持区域名称搜索，添加区域，查看区域详情、编辑和删除功能；
	套
	1

	9
	
	支持单个添加相机、批量导入和批量导出；支持按项目名称进行搜索
	
	

	10
	
	支持列表展示项目名称、平台名称、相机类型、任务数、创建时间、连接状态，以及支持查看详情、编辑和删除操作。
	
	

	11
	
	平台接入管理，支持平台添加、详情查看、编辑和删除；支持列表展示平台名称、平台类型、平台服务商、创建时间和平台状态
	
	

	12
	
	视图在线解析，支持列表展示任务ID、算法模型解析类型、区域名称、创建时间和状态；支持按任务ID查询
	
	

	13
	视图级联任务模块
	支持对列表任务的任务名称、锁定状态、运行状态、增量激活状态、策略激活时间、节点数、所属文件夹、创建者和修改时间进行查看，支持在列表界面对任务进行修改、启/停和删除的操作，支持除默认展示列外，其他列可自定义配置是否展示
	套
	1

	14
	
	在任务列表界面中点击运行状态图标可查看任务运行状态，包括任务使用的插件列表，如插件名称、插件类型、插件状态以及插件的输入和输出数据量，包括任务运行实例、未处理数据批次、上次执行时间和运行策略
	
	

	15
	
	支持通过运行状态、增量激活状态、文件夹、任务类型、实例、输入/输出表名称、插件名称对任务进行筛选
	
	

	16
	
	支持对任务进行批量运行、停止、存为模板和删除操作，批量设置任务策略。
	
	

	17
	
	支持对非运行状态的任务进行调度策略配置，包括增量激活状态：全量、全量+增量，在全量+增量模式下支持批处理和实时两种执行类型，周期配置可选择频率配置、具体日期配置和排除日期配置，频率支持按年、月、日、时、分进行配置
	
	

	18
	
	支持两个任务依赖调度，依赖的任务无需配置调度周期，当被依赖任务运行完成或者运行异常，依赖任务开始运行。
	
	

	19
	
	支持对单个任务启停，锁定，下载日志。针对已就绪或已启动的周期任务立即运行
	
	

	20
	
	支持任务移动到不同的文件夹
	
	

	21
	数据集成监控模块
	支持数据断流告警、插件运行异常、实例运行异常、数据加载异常、增量异常告警、任务运行异常策略配置
	套
	1

	22
	
	支持高、中、低的告警等级配置
	
	

	23
	
	可对待处理的告警事件进行处理。可展示第一次告警时间、最近一次告警时间、告警次数、告警描述、告警内容以及历史处理记录，支持批量处理
	
	

	24
	
	任务执行中出现告警，待异常内容恢复后，告警状态自动调整为“已处理”
	
	

	25
	
	支持通过告警类型、告警级别对告警事件进行筛选，支持关键字的模糊检索
	
	

	26
	
	支持对实例进行管理，包括编辑、删除、启动、停止、强制停止、升级、查看关联任务
	
	

	27
	
	支持按空间选择空间内的全部实例，选择框架包版本进行批量升级
	
	

	28
	
	支持选中多个实例进行批量删除。删除时，展示实例已关联的任务，支持查看任务详情。
	
	

	29
	
	支持查看实例关联的任务清单，查看具体任务的详情
	
	

	30
	
	支持查看实例的运行日志，支持日志文件的下载
	
	

	31
	
	支持查看发布的码表、数据元标准、限定词、标准数据集数量，查看不同行业码表、数据元标准、标准数据集排行和数据元标准引用排行，查看校验规则总数、已配置的校验
	
	

	32
	
	支持查看视频接入情况；布控库情况，包括已用库容和总库容；属性库情况，包括已用库容和总库容
	
	

	33
	接口网关模块
	提供多模态解析任务新建、删除接口功能；
提供多模态特征数据库检索接口功能；
提供图文多模态特征提取接口功能；
对接口调用请求进行鉴权，保障系统安全。
	套
	1

	34
	视图数据治理模块
	支持对视频画面中的各跟踪对象进行统计，支持按解析任务类型、单个设备、单个任务、对象类型等统计维度。
	套
	1

	35
	
	支持对跟踪的对象进行质量评估，如果质量不达标则被丢弃，并支持按解析任务类型、单个设备、单个任务、对象类型分别统计不符合质量要求的对象数量和符合要求的对象数量。

支持视频流解析任务维度的人脸/机动车低质量过滤配置：在下发任务时可单独对各细项质量分进行过滤分数阈值配置。
	
	

	36
	
	存储网关服务支持存储低质量对象小图，支持通过配置开启关闭。
	
	

	37
	
	数据库支持存储&管理图片流解析或视频流解析过滤的低质量数据。
	
	

	38
	
	支持时间轮询删除或存储容量删除策略，支持设置存储时间。
	
	

	39
	
	视频流解析过滤的对象，支持存储小图、低质量原因、丢弃时间。
图片流解析过滤的对象，支持存储小图或大图、低质量原因、丢弃时间。
	
	

	40
	
	支持通过过滤原因检索查看已存储的低质量对象，可查看低质量小图或大图，丢弃时间，和低质量原因。
	
	

	41
	
	提供API接口供第三方系统调用，业务系统可以通过接口获取相关统计数据。
	
	

	（二）
	服务概览子系统
	　
	　
	　

	1
	硬件概览模块
	支持按刷新频率、时间范围进行查询
	套
	1

	2
	
	支持集群整体硬件情况概览，包括集群中CPU使用率、内存使用率、显存使用率、磁盘使用率、网络速度等信息。
	
	

	3
	
	支持集群中单个节点硬件情况概览，包括CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率、网络速度、平均负载等信息。
	
	

	4
	服务概览模块
	支持展示系统部署的服务类型和节点分类，以及各个服务与节点的对应关系；
	
	

	5
	
	支持查看服务节点的详情，包括节点IP、节点名称、CPU使用占比、内存使用占比、服务接口调用状态和服务工作运行状态
	
	

	6
	服务管理模块
	支持展示系统已部署服务模块的名称、状态以及日志查看
	
	

	7
	属性库服务模块
	支持检索空间选择，按相机名称进行筛选，支持检索基于开始时间和结束时间筛选
	
	

	8
	
	机动车对象，支持按车辆类型、车身颜色、车辆品牌以及车牌号进行筛选;
支持列表展示搜索结果，点击单个卡片，可弹窗查看详情；
	
	

	9
	
	非机动车对象，支持按车身颜色和车辆类型筛选
支持列表展示搜索结果，点击单个卡片，可弹窗查看非机动车详情；
	
	

	（三）
	系统管理
	　
	　
	　

	1
	系统告警模块
	支持系统发出的关键指标告警信息，包括告警名称、告警级别、告警时间、告警信息
	套
	1

	2
	
	支持通过设置告警推送地址，将系统接收到的告警实时推送出去
	
	

	3
	存储设置模块
	存储设置包括路径管理、存储周期配置和本地磁盘管理。
	
	

	4
	安全设置模块
	安全设置包括安全级别设置和访问第三方配置。
	
	

	5
	
	安全设置，支持开关安全认证和脱敏认证。
	
	

	6
	系统日志模块
	用户操作日志，包括用户、系统模块、功能模块、操作类型、操作详情和操作时间。
	
	

	7
	
	系统操作日志，包括用户、系统模块、功能模块、操作类型、操作详情和操作时间。
	
	

	8
	
	接口调研日志，包括安全账户、访问IP、请求方式、访问接口、访问状态和操作时间。
	
	

	四
	交管算法中心
	　
	　
	　

	（一）
	交管基础算法底座（视频结构化解析子系统）
	　
	　
	　

	1
	视频流全结构化解析模块
	支持通过协议接入网络摄像机视频流。
	套
	1

	2
	
	支持通过国标协议对接第三方平台获取视频流。
	
	

	3
	
	支持实时视频点播和已兼容平台的录像回放。
	
	

	4
	
	对视频流全结构化解析任务进行管理，支持创建实时和历史任务、删除任务、获取任务列表和查询任务状态信息。
	
	

	5
	
	对视频流进行解码，对视频中的人、车、机动车、非机动车等目标进行检测、跟踪及解析，产生场景大图、目标小图、基于大小图的目标检测框坐标、目标小图在场景大图中的坐标、目标属性等解析结果，并提取车辆特征。支持设置视频流解析（检测目标）区域。
	
	

	6
	
	支持获取视频流点播地址，通过此地址点播全结构化视频的同时可携带目标检测框位置信息。
	
	

	7
	
	支持设置回调URL，实现平台向该URL写入视频流解析任务的相关结果。
	
	

	8
	
	支持通过1400协议，将对象信息（包括设备信息、抓拍时间、大小图url、对象id、对象属性等）推送至视图库。
	
	

	9
	
	支持图片上传、下载、删除、查询功能，可按照时间区间遍历、删除图片。
	
	

	10
	
	支持按照解析任务粒度设置图片的存储方式（大小图），包括是否存储及存储路径配置，存储路径默认设置本地，可支持推送视图库。
	
	

	11
	
	图片存储支持按时间覆盖策略。
	
	

	12
	
	支持建立大图小图等文件从逻辑文件到物理文件的映射索引并归并存储以提升小文件访问性能。
	
	

	13
	
	支持标准存储后端设备。
	
	

	14
	
	历史视频流接入：支持历史视频流；支持通过文件流接入离线视频文件。
	
	

	15
	
	支持查看视频流解析当前可用的显卡数量，授权路数，已用路数，剩余路数资源情况。
	
	

	16
	视频流解析-单路授权
	接入设备网前端视频流资源的数量
	路
	200

	（二）
	交管基础算法底座（图片结构化解析子系统）
	　
	　
	　

	1
	图片流解析模块
	支持解析任务在任务列表分页展示，支持展示任务名称、任务状态、算法名称、任务来源、数据源、创建时间、操作；
	套
	1

	2
	
	任务操作：支持任务状态为异常、等待、执行中、停止、已完成和失败六种状态，支持异常和失败、停止状态下进行任务启动操作，支持等待、执行中状态下进行任务停止操作，支持异常、等待、执行中、停止和失败状态下对任务进行编辑操作。
	
	

	3
	
	支持单个任务数据导出和批量任务数据导出，包括导出选中数据和导出全部数据两种模式，支持导出单个任务包含的监控点数据；
	
	

	4
	
	支持选中单个任务进行删除，支持批量删除选中任务；
	
	

	5
	
	支持新建任务，支持填写任务基本信息，基本信息包括：任务名称、算法信息、是否开启闲时分析，是否开启分析失败结果转发
	
	

	6
	
	支持根据不同分析算法开启高级规则，包括输出模式，选择策略(最居中、最大、最优)
	
	

	7
	
	支持是否开启配置单目标，是否开启目标选择策略(最大目标模式、居中目标模式、最优目标模式)，及抓图识别模式，如全检模式；
	
	

	8
	图片解析任务编排
	支持对编排任务进行自动合并；
	套
	1

	9
	
	支持对编排类抓图任务、二次分析任务、单张图片任务的任务工作流程按序展示和管理，即任务从执行开始到结束的整个过程，包括抓图、拉取、数据处理、等待队列、投递分析和分析结果转发等任务执行环节；
	
	

	10
	
	支持单次拉取最大等待延时、拉取间隔毫秒级控制；
	
	

	11
	
	支持等待列队配置，包括队列等待超时时间、超长入库阈值、图片队列最大长度，图片数量增加阈值和数量减少阈值；
	
	

	12
	
	支持分析结果转发配置，包括分析结果预接收数量、叠加目标信息、开启能力集通知；
	
	

	13
	
	支持消息队列主题的滚动展示和人工切换查看。
	
	

	14
	
	单张图片任务支持默认算法版本配置，包括检测、建模、检测建模三种默认算法配置；
	
	

	15
	
	支持对历史视频任务和离线视频任务的的任务工作流程按序展示和管理，即任务从执行开始到结束的整个过程，包括并发取流、倍速分析、投递分析和分析结果转发等任务执行环节；
	
	

	16
	
	支持修改并发取流（带宽），包括调度服务地址和视频限流路数数量；
	
	

	17
	图片解析智能限流模块
	支持限制调度分析占用的最大取流并发路数
	套
	1

	18
	
	支持按照调度服务管理每个调度服务的限流参数
	
	

	19
	
	支持对指定调度服务进行数据接入限流和数据投递限流，数据接入限流支持视频限流路数以及抓拍限流路数设置；
	
	

	20
	
	支持预览抓图计划，包括图片展示不同时段抓图计划概览、抓图计划详情。
	
	

	21
	
	数据投递限流支持增加多个数据投递限流，包括限流IP、限流速度，并支持限流数据放到限流队列和限流数据先转发到目的地地址，同时放到限流队列的两种限流模式
	
	

	22
	
	支持查看预览限流效果
	
	

	23
	
	支持删除数据投递限流配置
	
	

	24
	图片解析倍速分析模块
	支持根据当前系统可用计算资源，自动调整历史视频、离线视频加速比，以便在资源充足时尽快分析出结果；
	套
	1

	25
	
	支持展示已有视频任务分析加速排行，任务内容包括子任务ID，子任务名称，所属任务名称，当前倍速，设置倍速，视频时长，解析时长，倍速商；
	
	

	26
	
	支持配置最大分析倍速，支持万倍解析,即对于X万分钟的录像，可在X分钟内完成解析并输出目标框及基本结构化信息；
	
	

	27
	
	支持配置系统多种倍速分析模式：固定切片时长模式，平均切片时长模式；
	
	

	28
	
	支持基于可用算力资源、自适应自动加速。
	
	

	29
	图片解析分时复用模块
	支持对同一计算资源按时间分片来加载不同的算法，实现同一计算资源，多算法的调度；
	套
	1

	30
	
	支持按照中心端设备和边缘端设备区分计算资源，支持计算资源的查询
	
	

	31
	
	支持选择中心端设备或边缘端设备，可以展示设备对应的计算单元ID，可以展示24小时内，每一个计算单元不同时序加载的不同的算法信息
	
	

	32
	
	支持查看每个计算单元分时复用记录，支持对相应算法不同时间段在计算单元的占用情况的展示可视化，当算法名称过长无法直接显示时，鼠标悬浮展示名称，支持展示24小时算法放大到990%查看，最小100%
	
	

	33
	任务监控模块
	支持数据从生产到消费过程中全链路的监控，智能任务执行组件消费提交到对应的引擎，引擎分析后吐回到对应的队列，再次被智能任务执行组件消费转发到对应的入库队列的全过程；
	套
	1

	34
	
	在链路监控中支持查看数据的生产速率、消费速率和数据积压未处理的数据量
	
	

	35
	
	支持点击队列，按时间范围，查询数据生产速率和消费速率；
	
	

	36
	
	支持异常数据流转过程中告警展示；
	
	

	37
	图片解析成效统计模块
	支持查看任务执行详情，展示任务分析结果统计，任务分析成功量，分析失败量，分析转发结果数据，近24小时任务分析报表，可以滚动放大或缩小，移动任务分析报表，查看任务分析24小时的整体态势，或24小时内某个时间范围的态势，鼠标焦点分析区曲线，能够展示每隔10分钟，任务分析的成功量和失败量数据；
	套
	1

	38
	
	支持查看子任务执行情况；支持查看图片任务执行详情，统计分析结果包括拉取量、提交成功量/转发量/丢弃量、分析成功量、分析失败量、分析结果转发，并以图形展示
	
	

	39
	
	支持分析失败记录(含重试)统计，包括计算节点IP，计算单元ID、算法名称、错误码、错误信息、创建时间、图片URL；任务分析报表，能够动态的展示任务分析的24小时内的分析态势，包括拉取量，转发量，丢弃量，提交成功量，分析成功量，分析失败量，可以滚动放大或缩小，移动任务分析报表，查看任务分析24小时的整体态势，或某24小时内某个时间范围的态势，鼠标焦点分析区曲线，能够展示每隔10分钟，对应任务分析此时刻的拉取量，转发量，丢弃量，提交成功量，分析成功量，分析失败量数据；
	
	

	（三）
	交管基础算法底座-算法管理
	　
	　
	　

	1
	视图算法
	对图片中的车辆进行识别、分析，提取车辆相应属性，包括：车辆类型、车身颜色、车牌等
	套
	1

	2
	
	对图片中的非机动车进行识别、分析，提取非机动车相应属性，包括：二轮车、三轮车、戴头盔等
	
	

	3
	
	利用机动车/非机动车识别算法，输出目标相应属性，并按照研判应用数据标准要求提供数据支撑，提高过车数据管理、套牌车管控、异常号牌管控、失驾人员管控、道路限行管控、车辆视图技战法应用的视图数据准确性
	
	

	4
	算法管理
	支持查看算法的基本介绍，包含算法封面、算法名称、算法描述、算法版本切换、授权信息（已授权、未授权）、上架时间等
	套
	1

	5
	
	支持查看算法的可用范围、技术指标等详情信息，包含分析类型、分析源类型、分析目标、适用行业、场所、计算平台等
	
	

	6
	
	支持查看目标像素要求、目标遮挡粘连、画面质量、其他要求等算法应用条件信息
	
	

	7
	
	针对算法适用场景、不适用场景进行详细的图片、文字描述
	
	

	8
	
	支持对算法包、算法系统、算法镜像同步的算法信息进行算法规范校验，校验的内容包括运行环境与算法匹配性、算法描述文件、算法封装格式等。
	
	

	9
	
	上传算法包时，批量校验算法包中的每个算法授权情况，包含授权检测
	
	

	10
	
	支持直接通过算法名称关键字检索算法
	
	

	11
	
	支持按算法状态（上下架状态、授权状态、级联共享状态）、分析源类型、计算平台、来源厂商、算法入库时间、算法标签分组等标签对算法进行筛选
	
	

	12
	
	支持已上传算法、级联算法单次批量删除；删除时弹窗提示：删除算法可能影响已编排的任务，是否确认删除XXX算法。
	
	

	13
	
	支持以算法的维度编辑修改算法信息
1、允许修改信息：算法封面、算法名称、算法描述、分析目标、适用行业、业务、场所、来源厂商
	
	

	（四）
	交管行业模型
	　
	　
	　

	1
	机动车违法停车识别算法
	机动车违法停车识别算法，提供实时识别指定区域内是否发生道路异常停车事件，针对规定摄像头外部传入的区域，基于车辆在检测范围内是否有车辆持续停止行为进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	2
	人非闯入识别算法
	人非闯入识别算法，提供实时识别指定区域内是否发生行人或非机动车闯入事件，针对规定摄像头外部传入的路口处区域，基于制定检测范围内是否出现行人和非机动车进行判定，如发现相关行为进行预警
	套
	1

	3
	交通拥堵识别算法
	交通拥堵识别算法，提供实时识别指定区域内是否发生车辆行驶缓慢发生拥堵事件，针对规定摄像头外部传入的路口处区域，基于车辆在路口检测范围内行驶情况进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	4
	二三轮车违法载人算法
	二三轮车违法载人算法，提供实时识别指定区域内是否发生非机动车违法载人事件，针对规定摄像头外部传入的区域，基于非机动车在检测范围内行驶进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	5
	二三轮车闯红灯算法
	二三轮车闯红灯算法，提供实时识别指定区域内是否发生非机动车闯红灯事件，针对规定摄像头外部传入的区域，基于非机动车在检测范围内行驶进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	6
	二三轮车逆行算法
	二三轮车逆行算法，提供实时识别指定区域内是否发生非机动车逆行事件，针对规定摄像头外部传入的区域，基于非机动车在检测范围内的行驶行为进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	7
	二三轮车骑手不带头盔算法
	二三轮车骑手未带头盔算法，提供实时识别区域内是否有非机动车骑手不带头盔事件，针对规定摄像头外部传入的区域，基于非机动车在检测范围内行驶进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	8
	二三轮车不按道行驶算法
	二三轮车不按道行驶算法，提供实时识别指定区域内是否发生非机动车不按道行驶事件，针对规定摄像头外部传入的区域，基于非机动车在检测范围内行驶进行判定，如发现相关行为进行预警。
	套
	1

	9
	动态交通参数感知
	基于视频全结构化数据分析计算，提供动态交通参数感知功能，辅助交通管理者实时掌握路口交通运行状态，感知路口交通变化。
1、断面车流量：规定时间内通过道路某一截面的车辆数量
2、分车道流量：规定时间内通过道路某一车道截面的车辆数量
3、分方向流量：规定时间内通过道路某一方向的车辆数量
4、平均车头时距：对于同向行驶的连续车辆，前车头与后车头通过道路某截面的平均时间间隔
5、饱和车头时距：排队消散时，稳定行驶的连续交通流的平均车头时距
6、平均行程车速：规定时间内，通过某段道路上全部车辆行程速度的算术平均值
	套
	1

	10
	无人机AI识别算法
	基于无人机视频流进行后台AI识别，AI识别算法包括车牌识别算法模型、车辆速度检测算法模型、车辆压线识别算法模型、交通运行状况监控算法模型。
	套
	1

	（五）
	交管大模型底座
	　
	　
	　

	1
	视频流多模态解析模型训练
	对视频流多模态解析任务进行管理，支持创建实时和历史任务、删除任务、获取任务列表和查询任务状态信息。
	套
	1

	2
	
	对视频流进行解码，对视频场景指定区域进行自定义事件发现（如货车超限检测、老头乐检测等），支持配置文字正样本、文字负样本、图片负样本、图片正样本。
支持利用多模态大模型基于提示词对通用事件图进行问答分析，根据回答的是与否决定是否保留事件告警。
支持配置事件激活时间。
支持配置区域。
根据现场不同的精度和性能要求，支持选择高中低三种跳帧模式。
可输出事件类型、时间、事件框、场景大图等信息。
	
	

	3
	
	支持设置回调URL，实现平台向该URL写入视频流多模态解析任务的相关事件结果。
	
	

	4
	多模态时空特征数据库提取模块
	支持对实时产生的特征自动入库。
	套
	1

	5
	
	支持通过异步入库接口手动入库。
	
	

	6
	
	支持删除指定id的特征或者删除指定时间前的特征。
	
	

	7
	
	支持对指定id的特征进行查询。
	
	

	8
	
	支持指定时间、空间条件进行特征分页查询。
	
	

	9
	
	支持多模态特征数据存储，多种不同版本特征的数据共存，支持按时间覆盖策略。
	
	

	10
	
	支持基于输入文本提取多模态特征，并进行以文检索，支持设置时间空间过滤条件，返回符合条件的结果数据。
	
	

	11
	
	支持不同版本特征的数据分别在各自的数据池中进行时空特征检索并返回对应检索结果。
（即支持对历史版本数据进行时空特征检索）
	
	

	12
	
	定期自动完成对时空特征库的索引训练，以提升后续检索速度。
	
	

	13
	多模态信息视频巡逻模块
	对结构化信息库进行信息查询，包括结构化信息库总存储容量、已使用存储容量、可使用存储容量。
	套
	1

	14
	
	支持对实时产生的属性信息自动入库。
	
	

	15
	
	支持删除指定id的属性信息。
	
	

	16
	
	支持删除指定时间前的属性信息。
	
	

	17
	
	支持结构化数据存储，支持按时间覆盖策略。
	
	

	18
	
	支持通过时空及多维属性条件过滤结构化信息库进行检索查询，找到符合条件的对象（人脸、行人、机动车、非机动车、事件）。
	
	

	19
	
	支持通过时空条件及单一属性条件过滤结构化信息进行统计分析。按时间周期统计带有某种属性的目标数量等。
	
	

	20
	视图大模型以文搜图服务
	支持通过自然语言描述目标特征进行开放式搜索，系统自动对自然语言向量化，并与抓拍库的图片向量特征进行比对，搜索匹配自然语言描述的抓拍图片
	套
	1

	21
	
	支持通过自然语言描述、时间范围、地点范围、相似度范围等条件搜索抓拍图片，支持自然语言描述范式包括但不限于目标单特征（如面包车）、目标多特征（如载儿童且不带头盔的非机动车）等。
	
	

	22
	
	支持展示匹配度、抓拍图片、抓拍地点、抓拍时间、搜索结果数量等搜索结果信息；支持根据匹配度倒序、时间正序、时间倒序对搜索结果进行排序。
	
	

	23
	
	支持下级页面查看搜索结果详情，包括抓拍原图、抓拍位置、特征字段（对接获取小模型分析结果）等信息，支持视频回放、电子放大、图片放大、图片缩小、图片移动、图片复位、图片下载等操作；支持隐藏或显示抓拍图片上的目标框；支持在详情页面上下切换搜索结果。
	
	

	24
	
	支持导出选中的搜索结果或者导出全部搜索结果；支持设置导出格式（Excel、CSV）、图片类型（大图、小图）、字段信息（大图名称、小图名称、坐标、采集时间、采集地点、模型值）。
	
	

	25
	视图大模型智能体服务
	支持用户通过文本输入、图片输入的方式进行与智能助手的交互。
上传文本时，支持智能助手进行深度分析，通过调用工具等方式，进行查询推理.
上传图片时，支持智能助手调用图像查询工具进行目标身份确认。
支持智能助手将推理完的结果返回至用户，提供决策支持。
支持配置一次性返回推理结果或输出思考过程。
	套
	1

	26
	
	支持配置智能体个性化形象、名称、简介、开场白、异常回复等内容；
支持将智能助手与已有的工具能力相关联，使智能助手能够执行更多类型的任务；
支持配置智能助手引导示例、推荐问题，方便用户快捷操作
	
	

	27
	
	支持配置智能助手工具集，实现更丰富的功能并执行特定的任务。
支持通过新建工具、导入工具的方式创建新的工具，智能助手通过工具的语言描述深度学习工具内容和使用场景，在与用户的对话过程中自动推理各个步骤的工具选择和调用；
支持工具的查询和删除，对已上传工具可以进行管理；
支持对工具进行编辑，包括工具参数配置，调用工具的用户提问问题关键字和问题样例配置，提高工具的使用效率；
支持自定义回答样式，可选择已有公共模板进行回答配置，或通过改变布局、元素、组件等内容自定义回答气泡框内容和排版，回答方式更加了然；
支持通过将多个工具用拖拉拽的方式进行串联形成复合工具，满足复杂场景下的业务实战需求。
	
	

	28
	
	部署算法、向量数据库，将文本信息转化为向量表示，并存储到向量数据库中；
部署记忆体服务，为大模型提供更丰富的上下文信息，使智能助手在交互过程中实现记忆机制；
部署大模型代理服务，封装大模型能力，统一提供业务支持。
	
	

	五
	风险辨识实战应用系统（公安网-可视化建模）
	　
	　
	　

	（一）
	可视化建模
	　
	　
	　

	1
	建模项目管理
	通过登录账号创建的项目，可作为管理员对项目进行项目管理，成员邀请等，项目间数据隔离。
被邀请进的项目，可作为成员在项目内进行数据处理，可视化工作，项目间数据隔离。
	套
	1

	2
	
	将项目下线，暂停所有同步任务。
	
	

	3
	
	将下线的项目上线，并启动所有同步任务。
	
	

	4
	
	增加默认项目选项，选择后每次打开平台都是此项目。
	
	

	5
	
	项目删除，并删除所有同步任务。
	
	

	6
	数据资产管理
	展示所有的数据资产列表，将所有的数据建模推送的结果表保存在此，作为此相关目的数据资产，用户可在此进行统一的查看与管理。
同时用户可以表推送至工作表模块，进行业务建模。也支持批量操作。
	套
	1

	7
	
	对于用户关心/感兴趣的数据，可进行收藏，进行单独查看。
	
	

	8
	
	可对所有数据进行相关状态，如更新状态，更新时间，推送状态等进行查看。
	
	

	9
	
	对表进行数据预览，并可以进行刷新，导出，编辑等操作。
	
	

	10
	
	可通过且或组合进行负责条件的数据筛选，并允许将筛选条件存为模板，方便下次再次使用。
	
	

	11
	
	可利用系统缓存进行查询，可也每次查询都查询最新数据。
	
	

	12
	
	支持最大100万条数据的导出。
	
	

	13
	
	可查看本表任务与依赖表任务，并查看执行状态，执行历史等信息。同时可以控制任务的执行，停止等操作。
	
	

	14
	
	可查看本表在模型中的详细溯源信息。对于复杂模型，会将改链路高亮，方便查找。
	
	

	15
	
	可查看本表在平台内的上有表，下游模型，可视化配置等关系。
	
	

	16
	
	可查看本表表结构等信息。
	
	

	17
	数据工作表详情
	针对不同来源的工作表，均会自动创建对应分类进行管理，用户可针对表进行查看表数据。
	套
	1

	18
	
	可查看工作表物理名，表类型，创建时间等信息。
	
	

	19
	
	支持对工作表配置默认排序，配置地图表。
	
	

	20
	
	支持对工作表配置轻应用。
	
	

	21
	
	支持对工作表配置图表。
	
	

	22
	
	可查看本表表结构等信息。
	
	

	23
	配置图表
	可根据图表类型，将对应的模型字段拖入维度，指标，筛选等选项中，即可得出相关图表，无需其他操作。维度，指标间的字段支持来回拖动，自动计算对应的数据。
	套
	1

	24
	
	不同的图表类型会有不同的功能配置，如辅助线设置，平局值获取等功能
	
	

	25
	
	针对不同的图表类型，会有不同的样式设计。如：柱状图有X轴标签展示，坐标轴展示；Y轴标题展示，单位展示，轴最大最小值，放大差值，展示坐标轴，展示标签值；展示图例，展示缩略图等样式设计
	
	

	26
	
	可根据配置项预览当前图表。
	
	

	27
	
	可在图表配置页面进行计算字段增加，不需要在工作表模块进行预先配置。计算字段可配置到维度中。
	
	

	28
	
	支持图表下钻上卷，支持多种图表类型互相下钻。
	
	

	29
	
	支持通过日期字段+指标字段配置，系统自动计算环比，按周，按月，按年环比，或自定义对比。
	
	

	30
	
	支持自定义筛选数据或对数据排序，且这些筛选条件不会通过字段展示在图表中。
	
	

	31
	轻应用配置
	支持对业务建模的输入，处理，输出节点进行轻应用配置。配置完成一个查询页面，供用户轻松修改模型，查询结果。
	套
	1

	32
	
	可以针对当前输出表链路上的输入，输出，占位符配置筛选项。
	
	

	33
	
	支持在轻应用查询时上传本地excel表，与轻应用表做比对，找到交集。
	
	

	34
	
	支持轻应用查询时对结果数据进行二次聚合查询配置。
	
	

	35
	
	可以针对查询结果配置下钻表，实现在查询时点击下钻。
	
	

	36
	高级配置
	对包含经纬度的工作表，可以将其配置为地图表，在后续的建模与可视化中，可以使用地图选点能力。
	套
	1

	37
	
	可对工作表进行默认排序，方便后续的工作表查看工作。
	
	

	38
	共享模型型仓
	模型列表展示所有分享到共享模型仓中的模型，并供用户分类查找，预览，申请。
	套
	1

	39
	
	预览模型信息，包括描述，应用场景等
	
	

	40
	
	展示模型表字段信息，不展示具体数据
	
	

	41
	
	展示模型简略数据血缘，帮助了解模型产生过程。
	
	

	42
	
	展示模型效果图，帮助用户确认模型作用。
	
	

	43
	
	模型申请，通过审核后，即出现在业务建模列表中，可以使用，编辑图表。
	
	

	44
	可视化管理
	可按照分类进行已创建驾驶舱的分类查看，目前支持二级分类。并支持移动，重命名等功能。
	套
	1

	45
	
	可滚动的数据看板，方便在实际工作中或工作汇报时使用，清晰明了，配置方便。
	
	

	46
	
	预览当前驾驶舱，并可以进行刷新，页面点击交互等操作。
	
	

	47
	
	可将指定驾驶舱分享给全部项目，并选择是否可以编辑。
可将指定驾驶舱分享给指定项目，指定项目可直接查看，但不能编辑。
	
	

	48
	
	可生成url链接，通过url链接展示，查看数据大屏。
	
	

	49
	
	可生成加密url链接，进入url地址后，需要输入密码后可查看数据大屏。
	
	

	50
	
	可将各模型配置的图表，拖拽至画布，并可以任意拖动大小，位置，画布会进行自适应展示
	
	

	51
	
	单图设计会根据不同的图表类型进行不同的样式设计。如柱状图：标题展示，标题颜色，标签值展示，缩略图展示，字体大小，颜色调整，辅色调整，图表颜色样式选择，X,Y轴坐标值颜色调整，坐标轴展示，图表横向纵向网格颜色展示等。
	
	

	52
	
	可预览当前画布下的配置项，全屏展示，效果与分享连接后效果一致。
	
	

	53
	
	支持驾驶舱/看板图表进行配置弹窗，进行弹窗展示。
	
	

	54
	
	支持驾驶舱/看板图表之间相互关联，点击A图表，BT图表数据变化。
	
	

	55
	
	与驾驶舱的完全自由拖拽不同，数据看板将图表间的间隔，图表大小，颜色都进行了初始化固定，用户在画布中拖拽图表时，会自动与其他图表进行对齐排列。
	
	

	56
	
	在此模式下，所有图表会自动排列，用户只需专注业务，按照业务将对应图表拖入，进行大小配置即可，在PC端任意分辨率下都会进行自适应排布，且图表样式，背景样式均提供选择性交互，用户只需要点选就行了。
	
	

	57
	
	在看板模式下，筛选项需要放在筛选栏中，筛选栏可任意添加多行。可用此方式，配合文本组件将不同细分业务隔开，在讲述项目时，可从上至下，按照业务逻辑进行细节讲述。
不同于数据大屏的一屏式交互，数据看板可进行滚动查看，形成瀑布流式交互，更加适合日常工作与工作细节汇报。
	
	

	58
	应用中心
	用户可以对感兴趣的轻应用点击查询，并任意配置筛选项。支持二次维度，指标自由聚合查询，支持自定义次维配置。支持保存查询项。
	套
	1

	59
	
	用户可以对感兴趣的轻应用进行关注。
	
	

	60
	
	用户可以将轻应用分享，并支持传参查询。
	
	



2、应用软件（定制开发）功能需求
2.1新技术-警鸿实战应用系统
2.1.1应用适配子系统
2.1.1.1安全接入模块
安全接入客户端系统适配开发：
1）安全接入客户端运行异常适配开发协同；
2）安全接入客户端显示异常适配开发协同；
3）协同日志抓取及分析，实现协同服务效果。
2.1.1.2统一认证模块
统一认证客户端系统适配开发：
1）统一认证客户端运行异常适配开发协同；
2）统一认证客户端显示异常适配开发协同；
3）协同日志抓取及分析，实现协同服务效果。
2.1.1.3移动警务模块	
移动警务4.0客户端系统适配开发：
1）移动警务4.0客户端运行异常适配开发协同；
2）移动警务4.0客户端显示异常适配开发协同；
3）协同日志抓取及分析，实现协同服务效果。
2.1.1.4带道员模块	
“带道员”客户端系统适配开发：
1）“带道员”客户端运行异常适配开发协同；
2）“带道员”客户端显示异常适配开发协同；
3）协同日志抓取及分析，实现协同服务效果。
2.1.1.5进程管理优化模块	
系统后台进程管理机制调整适配应用运行场景：
1）开发实现内存管理策略调优，包括低内存下进程管理机制调优、进程优先级、进程调度等内核机制调整等；
2）开发实现电源管理模式适配，包括豁免电量优化、优化低能耗模式、豁免API开发等；
3）开发实现进程保活机制增强，包括抑制系统清理行为、绑定永久性系统服务等。
2.1.1.6应用自启动模块	
1）开发实现投屏应用自启动功能，实现投屏应用随系统自启动；
2）实现自启动优先级调整，增加判定点，避免投屏应用自启动比网关软件等加载更早，从而出现无视频等情况。
2.2新技术-空中警务作战应用系统
2.2.1定制功能
2.2.1.1指挥调度子系统
（1）指挥调度驾驶舱
1）交通违法查处和宣传：各类违法行为数据的可视化展示呈现，可根据支大队、路段路口、各类违法行为，对违法行为处置数据进行多维度的统计分析，同时对采集的各类违法行为处置视频数据进行呈现，能够基于日期时间维度进行数据的统计呈现。在GIS地图上进行可视化展示交通事件预警，点击预警数据能够呈现预警截图和异常详情描述信息。能够基于GIS地图呈现各类预警数据的分布，同时可呈现对应预警数据的详情内容。
2）突发事件应对和处置：针对交通事故处置和坏车等突发影响道路通行的视频效果呈现，对突发事件视频数据高清在线预览查看，根据支大队、飞行任务、飞行航线和时间，对视频案例数据进行多维度的统计呈现，同时可基于时间/事件数量维度，进行图表数据可视化呈现。对交通事故或坏车处置情况数据的数据统计预览和详情查看。
3）一线实战赋能展示：基于交通组织优化场景，成果视频案例呈现。视频数据高清在线预览查看，同时属地落实完成交通组织优化改造的实际效果视频案例呈现。根据支大队、飞行任务、飞行航线和时间周期，进行筛选统计，并查看详细数据。基于GIS地图高效呈现：二维正射影像和三维倾斜摄影模型。在地图上能够预览到航拍采集的正射影像数据和三维倾斜摄影数据，地图支持二维和三维引擎模式。
（2）一键巡飞模块
提供机场无人机一键巡飞功能，能够根据权限配置不同组织机构下各机场的一键巡飞任务。通过一键起飞来统一调度所有巡飞任务关联的机场无人机按照巡飞任务航线进行巡飞。
（3）机场蛙跳	
通过机巢（场）与机巢（场）的协同，及机巢（场）与无人机的解耦，使无人机可在多个机巢（场）间飞行，无人机可从机巢（场）起飞执行任务航线，并降落在航线另一端附近的机巢（场），极大增大无人机道路巡查的航程。
（4）机场共享
默认无人机机场归属单一组织，仅上级组织可查看调用，同级及下级组织无权限。当同级或下级组织需使用时，机场所属组织可通过此功能发起共享，共享后对方方可查看该机场并调用，规范机场使用权限，实现跨组织合理调配。
（5)起飞失败列表	
汇总定时任务中因物联网硬件、天气等各类原因未能起飞的飞行安排。失败任务自动进入列表，支持工作人员查看详情并手动操作再次起飞，补全未完成的飞行任务，保障任务执行连续性。
（6）告警消息模块
能够实时接收无人机道路巡检时发现的交通异常，如违法停车、超速行驶、道路车辆拥堵等告警推送消息通知，可通过列表形式按任务、航线、机场设备、告警类型等关键字查看告警信息。
2.2.1.2违法抓拍子系统
（1）航线审核
各支队提交航线后，需经市交管局审核通过方可生效。是规范航线定义流程，避免随意性，确保全市无人机航线管理统一、合规，保障飞行安全与秩序。
（2）任务审核
各单位提交任务后，需经市交管局审核任务中无人机场与航线的匹配性，审核通过方可执行。是为了规范任务配置，确保任务合规，保障无人机飞行有序。
（3）手动上传
系统支持人工手动上传违法数据，包括违法地点、违法行为、设备、行为代码及车牌等信息，上传违法行为的图片或视频文件。
（4）处置数据
可根据组织机构、飞行航线/任务、机场/单兵无人机及日期范围等关键字来统计总飞行次数、里程、时长信息，并进行巡逻飞行统计、自动识别统计、识别结果统计。
2.2.1.3成果展示子系统	
在成果展示中，增加媒体文件一键下载功能，能够一键下载该次巡检所有成果的媒体文件；其次，新增违法数据和事故数据上传功能，能够选择成果文件，填写信息，分别进行违法数据和事故数据上传。
2.2.1.4技战法管理子系统	
技战法管理：能够查看技战法详情；能够设置技战法（车辆超速行驶、慢速行驶、违停等检测）及对应的AI算法和规则；配置识别告警处置方式，对在巡逻过程中产生的告警信息，可全局告警提示，并可查看告警列表和具体的告警详情。
2.2.1.5标注管理升级子系统	
在标注管理中，针对技战法的应用，增加AI识别范围的标注功能，标注后可在编辑航线时，对识别范围进行关联，调用技战法对视频分析时，自动对关联的识别范围进行AI识别。
2.2.1.6警情管控子系统
（1）警情管控记录模块
按照告警总数及违法停车、超速行驶等不同的告警类型进行筛选查看，支持按照支大队、执飞航线、时间范围筛选。
（2）告警详情模块
可查看到历史告警的详情，包括告警类型、时间、位置经纬度、告警详情信息，以及告警截图和GIS地图上告布位置。
（3）GIS地图展示模块
支持基于二三维GIS地图进行警情处置分布态势展示，能够分析当前的识别告警总数及违法停车、超速行驶等不同的告警类型的分布情况，支持按照组织机构展示执飞航线，并以执飞航线为关联，查询某时间段的报警记录，可查看报警记录的详情，包括报警时间、位置坐标和报警图片。
2.2.1.7业务案例子系统	
业务案例主要存放和管理上传的用于培训、教育、演示的不同业务场景下巡查成果媒体文件，可按照文件名查询媒体文件，可预览案例视频。
2.2.1.8现场巡飞管理子系统（用于单兵便携式无人机巡飞管控）
违法拍摄用于操控交通管理我局现有单兵无人机进行道路违法行为拍摄取证。
（1）违法拍摄模块
1）可选择对应的路段路口，操控无人机巡检，发现违法行为进行手动拍照和录像取证，结束拍摄后选择对应的执法类型，违法数据自动存入资料上传模块进行管理。
2）手动飞行：无人机通过飞行前检查后进入飞行界面才能开始手动飞行，用户通过移动控制端操控无人机起飞、飞行、降落，飞行界面上实时显示无人机状态参数，包括飞行模式、定位信号、链路信号、电池电量、飞行高度 、飞行速度、飞行姿态等，基于地图显示无人机飞行轨迹和实时位置。
3）车辆识别能够对无人机视角断面内的车辆进行识别，通过指点变焦功能进行车辆定位。
4）无人机移动控制端车牌识别：能够对无人机视角断面内的车辆车牌进行识别，识别范围能够满足GA 36《中华人民共和国机动车号牌》规定的车辆号牌（摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌除外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌等。
（2）航线管理模块
可管理和编辑无人机飞行航线，可按照不同类型创建航线，在地图上手动或自动编辑航线，配置航线参数，生成航线。选中一条航线，选择开始通过飞行前检查后进入飞行界面，可以控制无人机按照航线自动飞行，飞行过程中用户可以暂停/恢复当前飞行任务，也可以结束航线飞行。
（3）任务飞行模块
管理用户当前已有的全部飞行任务安排信息，显示每个飞行任务安排的任务名称、任务类型、创建时间以及无人机、云台序列号，同时支持任务类型的筛选查询；可查看飞行任务安排的详细信息，基于地图查看任务关联航线和参数，任务飞行前可重新规划航线，任务飞行按新航线飞行；任务开始，无人机按指定航线飞行，任务过程中可实时查看无人机状态信息、飞行轨迹和巡检视频；任务过程中，系统平台能够暂停/恢复任务执行，远程操控无人机飞行及云台转动和拍摄，拍摄的照片和视频存放到飞行相册中。
（4）飞行相册模块
用户可按时间和文件类型查看无人机拍摄的照片和视频文件。
2.3风险辨识实战应用系统（设备网）
根据数据来源和应用场景，风险辨识实战应用系统分别在设备网和公安网进行建设并提供相关子系统及功能。风险辨识实战应用子系统（设备网）主要基于视频数据解析结果提供各类预警和展示服务，风险辨识实战应用子系统（公安网）基于图片数据解析数据和结构化的业务数据提供综合分析、大模型应用和可视化建模服务。
风险辨识实战应用子系统（设备网）提供机动车违法识别预警、非机动车违法识别预警、交通隐患预警、对外接口服务、预警数据展示及统计、交通拥堵态势研判等。
2.3.1机动车违法识别预警子系统	
（1）机动车违法事件（机动车违停）预警模块	
支持通过预警时间、事件类型、预警级别、预警点位、预警来源、任务名称等搜索预警事件；
支持手动刷新获取最新预警事件；
支持导出预警事件信息；
支持查看预警事件详情，包含预警时间、预警点位、预警级别、车辆信息、车牌信息、预警图片或视频等。
（2）机动车交通隐患预警任务模块	
支持通过创建时间、事件类型、预警级别、任务状态、任务名称等搜索预警任务；
支持新建/编辑/删除预警任务，支持设置预警任务有效期、检测时间、检测摄像头等；
支持查看预警任务详情；
支持终止/重启预警任务。
2.3.2非机动车违法识别预警子系统	
（1）二三轮违法事件（未戴头盔、闯红灯、不按道路行驶、违法载人）预警模块	
支持通过预警时间、事件类型、预警级别、预警点位、预警来源、任务名称等搜索预警事件；
支持手动刷新获取最新预警事件；
支持导出预警事件信息；
支持查看预警事件详情，包含预警时间、预警点位、预警级别、骑手信息、人脸比对信息、预警图片或视频等。
（2）二三轮车违法预警任务模块	
支持通过创建时间、事件类型、预警级别、任务状态、任务名称等搜索预警任务；
支持新建/编辑/删除预警任务，支持设置预警任务有效期、检测时间、检测摄像头、人脸比对阈值、检测车辆类型等；
支持查看预警任务详情；
支持终止/重启预警任务。
2.3.3交通隐患预警子系统	
（1）交通隐患事件（人非闯入）预警模块	
支持通过预警时间、事件类型、预警级别、预警点位、预警来源、任务名称等搜索预警事件；
支持手动刷新获取最新预警事件；
支持导出预警事件信息；
支持查看预警事件详情，包含预警时间、预警点位、预警级别、预警图片或视频等。
2.3.4对外接口服务子系统	
（1）对外接口服务模块	
开发人脸图片与市公安局公安网830平台对接人脸库对接接口；
开发车辆信息与数据中心（公安网）对接车辆库对接接口。
2.3.5交通拥堵态势研判子系统	
（1）行政辖区模块	
1）行政区划：在地图上展示行政市以及区县边界，可以配置行政区与用户部门之间的关联关系。
2）交通管辖分区：在地图上展示在路网绘制中绘制的路口，可以建立不同的交通管辖分区，将路口归入到交通管辖分区以及在地图上绘制交通管辖分区的边界。
（2）路网拓扑模块	
1）画路口：在地图底图上画路口，填写路口的基本信息与信控信息；绘制完成后，能调整路口在地图上的定位，可以编辑与删除路口。
2）画路段：在地图底图上画路段，填写路段的名称、路段类型、路段通行权、非机动车道是否有、路段等级、机动车车道是否辅道；绘制完成后，能调整路段的曲线弯曲情况，可以编辑与删除路段。
3）画道路：在地图底图上画道路，填写道路的名称，自动建立与道路上路口与路段的关系；绘制完成后，可以编辑与删除道路。
4）查看：在地图底图上点击路口、路段与道路，可以查看已绘制路口、路段与道路的详细信息。
5）搜索：在搜索框内，输入路口编号或者名称，会在地图上定位路口并弹出路口卡片。
6）图层管理：展示底图以及绘制的路口、路段与道路，能够开关路段与道路。
（3）路口渠化模块	
1）路口列表：展示路口名称、路口类型以及编辑按钮；在搜索框内，输入路口编号或者名称，搜索目标路口。
2）路口：选中路口类型，包括交叉路口、路段人行道与环形交叉路口。
3）进出口道：配置路口各进出口道的方向以及与路段的绑定关系，同时可以删除进出口道。
4）车道：可以配置车道的车道编号，是否是辅道的特性，车道类型，车道导向以及待转区；在配置过程中，渠化图会自动绘制车道编号、车道导向、车道类型以及待转区；在渠化图上，各个进出口道，可以增减车道数。
5）渠化：选择各个进口道，配置进出口道之间的中央隔离类型，机非隔离类型与辅道与主路隔离类型。
6）流向：选择各个进口道，配置各个进口道的直行、左转与右转流向对应的出口道方向。
（4）路口实时监测模块	
1）路口监测列表：展示当日所有拥堵路口预警信息（包括预警发布时间、持续时长），可以通过预警处理状态筛选查看列表，或通过路口名称搜索列表，并可基于预警发布时间或预警持续时长调整列表排序。
2）路口拥堵详情查看：能够从路口运行监测列表中或地图上选取查看任一路口拥堵预警详细信息，包括预警路口名称、拥堵转向、拥堵变化趋势、路口评级、路口状态、饱和度、持续时长，路口各进口道各转向流量、评级、饱和度，并可点击查看路口任意监控点位实时监控视频。
3）堵因识别：可自动识别拥堵原因，包含时空配给不合理、事件影响、秩序影响、违法影响以及背景环境五大类原因。处置建议：根据堵因，提供相应的处置措施建议。
（5）路口研判分析模块	
1）路口研判列表：展示包括路口名称、路口评级、路口状态等信息，可配置时间范围（整月、单日、自定义）、时间特征（工作日、节假日、工作日+节假日）、时段范围（全天、早晚高峰、早高峰、晚高峰、平峰、夜间）、区域范围（城市、行政区）、状态（全部、正常、失衡+溢出、失衡、溢出）、路口评级（A、B、C、D、E、F）等条件筛选查看列表，或输入路口名称搜索列表。
2）路口研判详情查看：展示路口诊断详情，包括路口名称、路口评级、路口状态、饱和度、拥堵时长，流量图、饱和度图、路口渠化图，路口不同方向的评级、流量、饱和度，以及预警次数、拥堵转向、发生频率、时间分布、拥堵成因等统计分析信息，并支持回放查看历史拥堵视频。
3）路口研判数据对比：能够配置比对模式（单日比较、按月比较、自定义比较）、比对数据时间范围、比对日期类型（工作日+节假日、工作日、节假日）、比对时段（全天、早晚高峰、早高峰、晚高峰、平峰、夜间）等参数，以列表和曲线两种展示方式，从流量和饱和度两个指标维度比对不同时间范围路口诊断数据，并支持按不同时间颗粒度（日、小时、分钟）导出比对数据。
（6）路口诊断优化模块	
1）路口堵点优化列表：展示路口名称、路口评级、路口流量、拥堵发生频率、路口状态等指标信息，可配置时间范围（整月、自定义）、时间特征（工作日、节假日、工作日+节假日）、拥堵发生频率（100%、≥90%、≥80%、≥70%、≥60%、≥50%、＜50%）等条件筛选查看列表，或输入路口名称搜索列表，并支持基于路口综合评级、发生频率、失衡溢出等条件对列表进行排序。
2）路口诊断优化详情：展示路口渠化、流量/饱和度时变图以及信控方案等静动态基础信息；
对路口进行规律分析，包括高峰小时各项参数指标展示。
诊断路口存在问题，包括高峰小时失衡诊断、高峰小时相位冲突诊断、高峰小时各进口道供需匹配度诊断、早晚高峰小时各进口道需求时空分布均衡度诊断、出口道分配与通行需求匹配度诊断等。
针对诊断结论，提供优化建议并支持方案的修改与仿真，具体方案包括导向车道优化建议、可变车道设置建议、出口道扩容建议等。
支持路口诊断分析报告的导出。
（7）路口拥堵统计模块	
按日、周、月或自定义时间范围生成路口拥堵统计智慧报表，分别统计展示：
拥堵路口：显示早晚高峰时段评级为E/F的路口总数，展示不同服务水平路口的分布比例；
路口流量：显示早晚高峰时段路口平均流量，展示不同流量区间路口的分布数量；
路口状态：显示内失衡、溢出、失衡+溢出路口总数，展示不同状态路口的分布数量；
拥堵时间：显示内拥堵最频发时间段，展示不同时段拥堵预警路段的分布数量；
持续时长：显示路口拥堵平均持续时长，展示不同拥堵事件持续时长的分布比例；
拥堵原因：显示路口拥堵最频发原因，展示不同拥堵原因的分布比例；
早高峰排名：显示早高峰饱和度排名TOP10的路口名称、饱和度以及流量；
晚高峰排名：显示晚高峰饱和度排名TOP10的路口名称、饱和度以及流量；
全天排名：显示全天饱和度排名TOP10的路口名称、饱和度以及流量。
（8）路口效果跟踪评估模块	
对路口综合治理效果进行评估，配置治理前后比对时间范围、时段区间（全天、早晚高峰、早高峰、晚高峰、平峰、夜间）、比对路口名称等条件后，从预警次数、路口评级、路口状态、拥堵时长、路口各转向流量、路口流量、路口各进口道饱和度以及路口饱和度等多个维度，进行治理前后指标对比。
2.3.6预警数据展示及统计子系统	
（1）地图展示模块	
支持查看各个摄像头点位、近24小时内预警事件在地图上的实时位置分布；
支持查看视频流摄像头的实时监控视频；
支持查看近24小时内预警事件的预警详情；
支持查看近24小时内预警事件，将该事件发布至首页信息发布栏。
（2）数据统计模块	
支持查看预警总数及未处理、处理中、已处理预警数、今日新增预警数；
支持查看今日、近七日、近一个月、近半年的多种预警事件的数量、百分比；
支持勾选未处理、处理中、已处理的处理状态查询地图上对应的事件预警；
支持查看今日预警TOP10的事件排行、点位排行。
（3）信息发布模块	
支持查看近24小时内发布的预警事件详情。
（4）事件预警汇总统计模块	
1）预警数量：支持通过时间统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件预警数量（有效抓拍总数、预警总数、预警比例、已处理数量、处理中数量、未处理数量、处理率），支持导出统计结果。
2）预警趋势：支持通过时间统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件预警趋势，支持导出统计结果。
3）预警级别占比：支持通过时间、行政区域统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件预警级别占比，支持导出统计结果。
4）事件类型占比：支持通过时间、行政区域统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件类型占比，支持导出统计结果。
5）预警点位TOP10：支持通过时间、行政区域统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件预警点位TOP10，支持导出统计结果。
6）点位预警时间分布：支持通过时间、行政区域统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件点位预警时间分布，支持导出统计结果。
7）车辆类型排名：支持通过时间、行政区域统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件预警车辆类型占比，支持导出统计结果。
8）预警车牌号TOP10：支持通过时间、行政区域统计系统内机动车违法、二三轮车违法、交通隐患事件预警车牌号TOP10，支持导出统计结果。
（5）机动车违法（机动车违停）预警统计模块	
1）预警数量：支持通过时间统计系统内机动车违法事件预警数量（有效抓拍总数、预警总数、预警比例、已处理数量、处理中数量、未处理数量、处理率），支持导出统计结果。
2）预警趋势：支持通过时间统计系统内机动车违法事件预警趋势，支持导出统计结果。
3）预警级别占比：支持通过时间统计系统内机动车违法事件预警级别占比，支持导出统计结果。
4）事件类型占比：支持通过时间统计系统内机动车违法事件类型占比，支持导出统计结果。
5）预警点位TOP10：支持通过时间统计系统内机动车违法事件预警点位TOP10，支持导出统计结果。
6）点位预警时间分布：支持通过时间统计系统内机动车违法事件点位预警时间分布，支持导出统计结果。
7）车辆类型排名：支持通过时间统计系统内机动车违法事件预警车辆类型占比，支持导出统计结果。
8）预警车牌号TOP10：支持通过时间统计系统内机动车违法事件预警车牌号TOP10，支持导出统计结果。
（6）二三轮车违法（未戴头盔、闯红灯、不按道行驶、违法载人）预警统计模块	
1）预警数量：支持通过时间统计系统内二三轮车违法事件预警数量（有效抓拍总数、预警总数、预警比例、已处理数量、处理中数量、未处理数量、处理率），支持导出统计结果。
2）预警趋势：支持通过时间统计系统内二三轮车违法事件预警趋势，支持导出统计结果。
3）预警级别占比：支持通过时间统计系统内二三轮车违法事件预警级别占比，支持导出统计结果。
4）事件类型占比：支持通过时间统计系统内二三轮车违法事件类型占比，支持导出统计结果。
5）预警点位TOP10：支持通过时间统计系统内二三轮车违法事件预警点位TOP10，支持导出统计结果。
6）点位预警时间分布：支持通过时间统计系统内二三轮车违法事件点位预警时间分布，支持导出统计结果。
7）驾驶人未戴安全头盔事件预警统计：支持通过时间统计系统内驾驶人未戴安全头盔事件预警的预警数量（有效抓拍总数、未佩戴总数、未佩戴比例）、预警趋势、预警点位TOP10、预警人员TOP10、预警人像库TOP10，支持导出统计结果。
8）非机动车闯红灯事件预警统计：支持通过时间、行政区域统计系统内非机动车闯红灯事件预警的预警数量（非机动车抓拍总数、非机动车闯红灯总数、非机动车闯红灯比例）、预警趋势、预警点位TOP10、预警人员TOP10，支持导出统计结果。
9）非机动车违法载人事件预警统计：支持通过时间统计系统内非机动车违法载人事件预警的预警数量（非机动车抓拍总数、非机动车违法载人事件总数、非机动车违法载人事件比例）、预警趋势、预警点位TOP10、预警人员TOP10，支持导出统计结果。
10）非机动车不按道行驶事件预警统计：支持通过时间统计系统内非机动车不按道行驶事件预警的预警数量（非机动车抓拍总数、非机动车不按道行驶事件总数、非机动车不按道行驶事件比例）、预警趋势、预警点位TOP10、预警人员TOP10，支持导出统计结果。
11）行人闯红灯事件预警统计：支持通过时间统计系统内行人闯红灯事件预警的预警数量（行人抓拍总数、行人闯红灯总数、行人闯红灯比例）、预警趋势、预警点位TOP10，支持导出统计结果。
（7）交通隐患（人非闯入）预警统计模块	
1）预警数量：支持通过时间统计系统内交通隐患事件预警数量（预警总数、已处理数量、处理中数量、未处理数量、处理率），支持导出统计结果。
2）预警趋势：支持通过时间统计系统内交通隐患事件预警趋势，支持导出统计结果。
3）预警级别占比：支持通过时间统计系统内交通隐患事件预警级别占比，支持导出统计结果。
4）事件类型占比：支持通过时间统计系统内交通隐患事件类型占比，支持导出统计结果。
5）预警点位TOP10：支持通过时间域统计系统内交通隐患事件预警点位TOP10，支持导出统计结果。
6）点位预警时间分布：支持通过时间统计系统内交通隐患事件点位预警时间分布，支持导出统计结果。
2.4	风险辨识实战应用（公安网）
风险辨识实战应用（公安网）分为套牌车、异常号牌管控及大模型应用、可视化建模（已在应用软件（成品软件）功能需求中涉及）等子系统及功能。
2.4.1套牌车、异常号牌管控子系统
（1）报警展示模块	
支持展示车辆布控报警、失驾报警等报警的过车图、报警时间、点位信息、车辆信息；
支持展示车辆布控报警、失驾报警等报警的过车大图；
支持用红点表示未读报警信息；
支持最小化、关闭报警助手；
支持清空报警信息。
（2）正常过车查询模块	
支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码、人脸关联、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行过车记录检索；
支持按（拍照角度 、车辆特征、前车窗特征、主副驾人员特征、是否渣土车、速度区间）车辆特征信息进行过车记录检索；
查询结果支持显示车辆与人脸的关联关系，当结果图片左上角出现关联人脸标志时表示搜索结果可关联人脸；
支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv；
支持查询结果快捷操作，链接到查看详情、地图定位、视频回放、暂存架、车辆轨迹查询、同行车辆、停留点、以车搜车、车辆布控等功能。
（3）白名单过车查询模块	
查询支持在用户选择的时段、点位范围、方向及车道，根据车牌号码 、关联人脸、车辆颜色、车辆品牌、车辆类型、车牌类型、车牌颜色进行白名单过车记录检索；
支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv；
支持查询结果快捷操作，链接到查看详情、地图定位、视频回放、车辆轨迹查询等功能。
（4）车辆布控模块	
支持车辆布控报警消息检索，可以通过条件查询产生的报警消息，并能查看布控报警详情信息；
支持按（目标类型、布控类型、布控名称、布控目标、布控原因、报警时间）条件筛选报警数据的功能。
支持按（审核状态、布控类型、布控原因、布控名称、布控目标、创建人）条件查询布控列表。
支持设置布控范围、布控原因、有效期限等；
待审核列表支持对提交布控的车辆审核，审核后布控车辆才能生效；
支持全部导出和部分导出布控信息。
（5）套牌车管控	
支持用户根据时间段、车牌号码过滤条件查询疑似异常牌照信息；
支持详情界面能够展示该疑似车的高清大图；
支持无牌车和有牌车左右分开展示，便于对比；
支持选择异常车辆图片进行以车搜车，在该页面确认违法；
支持上传车辆违法汇聚服务。
支持根据套牌车区域展示区域分布； 
支持疑似套牌数，有效套牌数战果曲线显示；
支持一周内、一月内、一年内显示套牌车辆套牌次数top5排行；
支持展示套牌数据来源分布情况。
（6）异常号牌管控模块	
支持用户根据时间段、车牌号码、相似度等过滤条件查询疑似异常牌照信息；
支持异常牌照车和正常牌照车左右分开展示，便于对比；
支持选择异常车辆图片进行以车搜车，在该页面确认违法；
支持详情界面能够展示该组疑似车的高清大图； 
支持确认异常和作废，作废为整组作废，针对确认异常数据根据配置确认是否上传违法管理；
支持上传车辆违法汇聚服务；
支持不同时间维度异常牌照车辆卡口分布；支持不同时间维度各卡口异常牌照排行；
支持异常牌照区域分布；
支持确认异常牌照数、疑似异常牌照数等异常牌照分析战果曲线。
（7）相似车牌分析	
支持按车牌号码、过车时间段、过车点位、串并位数、车辆特征（车牌颜色、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌类型）等查询与目标车牌相差几位的车辆，结果以卡片的形式展示，展示车辆抓拍图、车牌号码及抓拍地图点位。
（8）隐匿车分析	
支持按过车时段、抓拍范围、案发前后置天数、案发前后抓拍次数阈值等查找一段时间前活动比较频繁，一段时间后隐匿的车辆。
（9）夜间面部遮挡	
支持按过车时段、夜间时段、遮阳选择（主/副驾）、车辆特征（车牌颜色、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌类型）等查找在夜间出现且车上人员遮挡面部的车辆，展示车辆图片和车牌号码。
（10）假牌车分析	
支持按过车时段、确认情况、假牌次数及车辆特征（车牌颜色、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌类型）等与车管库比对，查出假牌嫌疑车，结果以卡片的形式展示，展示车辆抓拍图及车牌号码。
（11）以车搜车	
犯罪车辆基本上都是采用无牌车进行作案，引入以车搜车的概念可以迅速通过车型来定位车辆。以车搜车支持通过分析一张过车图片来检索相应车辆的过车记录和过车详情。
查询结果支持按照相似度或时间排序。
支持以任务的形式查询过车搜图数据。
支持数据导出，同时支持查看目标详情、地图定位。
支持当前结果图片作为查询条件加入当前搜索、查看视频回放。
查询结果支持显示与目标存在关联关系的对象信息。
2.4.2大模型应用
（1）视图大模型文搜-交通事件
支持通过自然语言描述特征搜索交通事件。
例如：
1、车辆拥堵排队很长的路口
2、有发生交通事故的图片
（2）视图大模型文搜-重点车辆	
支持通过自然语言描述特征搜索重点车辆。
例如：
1、查找拉钢卷的大货车
2、查找运输钢管的大货车
3、查找疑似超限载货大货车
4、查找喷涂"货拉拉"标识的营运车辆
5、查找危化品运输车辆
（3）视图大模型文搜-非机动车	
支持通过自然语言描述特征搜索非机动车。
例如：
1、查找不戴头盔带小孩骑电瓶车
2、查找三轮车超长载货
3、查找未佩戴头盔的非机动车驾乘人员
4、查找美团、淘宝闪购、京东外卖等外卖配送电动车的图片？
（4）视图大模型文搜-交通设施状况
支持通过自然语言描述特征搜索交通设施状况。
例如：
1、查找红灯和绿灯同时亮的信号灯
2、查找机动车与非机动车混行的道路
3、查找诱导屏不亮的图片
4、查找磨损的左转导向箭头标线
（5）视图大模型文搜-开放式检索	
支持通过自然语言描述特征搜索其他维度。
例如：
1、号牌遮挡的大货车
2、未盖篷布的大货车
（6）视图大模型-文本预警	
通过自然语言编写预警模型/目标对象的正向提示语和反向提示语，正向提示语是需要上报的事件描述，反向提示语是需要剔除的可能产生误报的事件描述，同时结合多种预警条件构建预警任务，提供预警模型编排、预警条件编排等功能。
（7）AI交管助手-拥堵研判类	
支持问答形式，通过过车数据量，查询道路拥堵情况。
例如：查找xx路口、路段视频，看下现场道路拥堵情况"
（8）AI交管助手-涉车研判	
支持问答形式，通过车辆属性查找。
例如：
1、查找XXXXX过车轨迹
2、非机动车载小孩
3、蓝色面包车
（9）AI交管助手-数据统计	
支持问答形式，对平台数据进行汇总统计，并输出统计图表。
例如：帮我统计XXXX卡口今天的过车数据量
（10）AI交管助手-车辆布控	
支持问答形式，对部分车辆进行车辆布控操作。
例如：布控XXXX车牌

（三）软件性能要求
在满足本次项目所需的网络带宽资源、计算资源的前提下，系统性能应满足以下要求：
（1）警鸿实战应用系统
· 最大在线用户数：≥2000；
· 并发用户数：≥200；
· 响应时间：≤50-200ms（受限于5G网络等其他因素影响）；
· 访问速度（吞吐量）：≥1500QPS；
· 平均无故障时间：>720小时；
· 平均修复时间：<1小时；
· 故障率：<0.1%/月。
（2）空中警务作战系统
· 管控无人机机场数：≥50；
· 在线用户数：≥100；
· 并发用户数：≥20；
· 最大查询响应时间：≤6秒；
· 视频存储：≥ 1年；
· 可靠性：7×24 小时可靠运行≥99%。
（3）交管数据中心
· 视频解析路数≥200路；
· 每日接入过车数据图片≥7000万张（以目前过车图片生成量测算）。
（4）交管算法中心
· 图片解析算法（机动车和非机动车解析算法）＞420张/秒
· 在以下条件下，目标检出率≥85%：
二三轮车像素：≥64*64；
机动车像素：≥64*64；
（5）风险辨识实战应用系统
· 系统同时在线用户数≥200；
· 系统并发登录用户数≥50；
· 可视化建模任务并发数≤50个；
· WEB应用页面响应时间≤ 3s；
· 查询类接口：数据记录返回时间≤3s；
· 管理类接口：响应时间≤3s。

（四）软件运行环境要求
严格符合国产化技术要求，基础软件、应用软件等均采用国产产品与技术，数据库管理系统选用信创等国家自主可控产品，应用层面核心业务系统基于国产中间件与开发框架构建，保障技术自主可控，规避技术 “卡脖子” 风险，降低对国外技术依赖。本项目未来面临硬件国产化更换，需承诺完成数据迁移、软件各模块适配改造和部署，保障适配后平台正常运行。

（五）软件安全要求
依托总队提供的网络安全设备和密码设备，项目建设需符合《网络安全法》《个人信息保护法》《数据安全法》相关规定。为保障平台（公安网）系统通过等保三级测评和商用密码测评，平台软件需完成配套改造；定期开展内部安全保密培训，配合完成每年等保测评和密评工作及相关整改工作。
等保测评工作应委托列入《网络网络安全等级保护测评服务认证获证机构名录》之内的第三方测评机构完成；商用密码测评工作应委托列入国家密码管理局公告（第53号）机构目录之内的第三方测评机构完成。项目验收后首次等保测评和商用密码测评的费用由软件服务供应商代付，测评机构须经采购人确认后开展评测工作，以保障测评过程、数据及结论客观公正。
1、等保测评服务内容
针对采购人定级系统的安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心5个技术层面及安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理5个管理层面进行现场测评与差距分析，记录相关的测评结果。
依照《等级保护现场测评记录》中所记录的针对采购人定级系统的技术及管理测评结果，结合系统整体差距测评结果，按照公安部标准测评报告模板撰写测评记录，完成提交《系统问题清单列表》。
采购人针对差距安全评估结果实施整改后，等保测评机构从安全技术与安全管理的安全控制点上对信息系统进行验证，且针对采购人定级系统进行网络安全等级保护测评。
等级保护测评包括安全技术及安全管理测评。在现场访谈、配置核查的基础上，利用安全测试工具扫描安全漏洞、应用漏洞；综合现场测评结果与系统定级测评点指标，分析系统存在的问题，给出系统等级测评结论；编制《网络安全等级保护测评报告》，提交公安部门审核。
交付成果：《网络安全等级保护测评报告》、《等级保护安全整改建议书》。
2、商用密码测评服务内容
依据国家密码法规、密码应用相关技术标准，采用科学的测评方法、流程和工作规范开展商用密码应用安全性评估工作。密评机构应具备商用密码应用安全性技术测评实施、管理测评实施、系统整体评估能力。
为保障密评过程中可能涉及的重要数据和敏感信息的安全，密评机构应具备安全保密管理制度与数据安全能力，采取的安全管理措施应得当，且能够很好保障本项目测评数据的安全，明确对采购人的系统、信息、数据有安全保密的义务。
密评机构完成商用密码应用安全性评估工作后，应协助采购人在30日内将评估结果报国家密码管理部门备案。
交付成果：《商用密码应用安全性评估报告》。
（六）与采购人现有软件对接要求
由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。
（七）投入人员要求
包1：
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	项目经理
	1
	A.具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、高级工程师（计算机或电子信息专业）证书、注册信息安全专业人员证书（CISP）；
B.具备软件开发类项目经验，提供用户服务证明扫描件
（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该人员具备以上工作经验。
	对项目的实施进行全面负责。
组织制订可行的项目管理计划；组织项目实施，对项目的人员、资源、进度、质量、安全等进行管理，并据实际情况及时做出调整，系统地监督项目实施过程的绩效，保证项目在一定的约束条件下达到项目目标；分析和评估项目管理计划和成果；能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施；协调本项目所涉及的相关人员。
	工作时间驻场

	2
	技术负责人
	1
	A.具备计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、高级工程师（计算机或电子信息专业）证书；
B.具备软件开发类项目经验，提供用户服务证明扫描件
（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该人员具备以上工作经验。
	项目技术团队的核心决策者，主导系统整体架构规划与设计，负责技术选型评审，制定接口规范、编码标准及安全策略；领导团队攻克技术瓶颈与复杂业务逻辑难题；全权负责项目技术可行性、技术质量与技术风险。
	不驻场

	3
	需求分析工程师
	1
	A.具备交通管理类或计算机类管理相关大学本科或以上学历证书、计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理师）；
B.具备软件开发类项目经验，提供用户服务证明扫描件
（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该人员具备以上工作经验。
	负责与用户需求沟通，将业务需求转化为软件系统需求；对需求进行整理、分类、优先级排序，识别需求间依赖关系与潜在冲突；协助开发、测试、设计团队理解和掌握需求，保障需求准确、清晰、可落地。
	不驻场

	4
	软件设计工程师
	1
	A.具备计算机技术与软件专业技术资格证书（软件设计师）、高级工程师（计算机或电子信息专业）证书；
B.具备软件开发类项目经验，提供用户服务证明扫描件
（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该人员具备以上工作经验。
	承接需求成果，将需求转化为可执行的技术设计方案，完成项目概要设计和详细设计，向开发工程师进行设计交底，为开发落地提供技术依据。
	不驻场

	5
	开发工程师
	5
	具备大学本科或以上学历证书、高级工程师（计算机或电子信息专业）证书。
	负责将设计方案转化为可执行的代码，按照设计方案完成代码编写、数据库设计、功能模块实现、单元测试与调试、代码质量保障、试运行，配合完成向运维人员的技术交接。
	不驻场

	6
	运维工程师
	1
	具备高级工程师（计算机或电子信息专业）证书、IT服务项目经理。
	运维期间在用户现场驻场，负责系统日常巡检与预防性维护、故障排除与应急响应、系统升级与优化、数据备份与安全管理，保障系统稳定运行。
	工作时间驻场




包2：
（一）信息化监理服务要求
1、被监理的信息系统名称
天津交警道路交通治理实战支撑项目
2、监理服务范围
对天津交警道路交通治理实战支撑项目的质量、进度、成本、变更等进行控制；对合同的执行、信息文档、知识产权等进行全程管理；协调项目参建单位的工作，以促进项目建设目标向着原定方向前进，并提供相应的监理文档，包括相关各类项目会议的组织、记录，项目文档的起草、归档、移交等管理工作；通过全程监理，进行客观公正、全面的分析评价，避免系统出现薄弱环节，判断潜在故障和预期运行瓶颈，提出系统优化建议；协助项目承建单位做好安装调试，系统测试，培训，试运行和验收。被监理的项目验收完成的同时，视作监理项目完成；项目实施过程中要严格按照标准规范开展监理工作，保质保量，按期监督完成项目监理工作。
3、监理服务内容要求
3.1项目质量控制
（1）软件开发质量控制
项目建设实施开发计划的审核和确认；
项目建设实施开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关；
软件测试与等级保护测评、商用密码测评：要对软件说明、文档、功能、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、维护性和可移植性等的测试进行审核和把关；对全面、整体的等级保护测评、商用密码测评进行审核和把关。
对开发单位的开发质量记录进行审核；
源代码及应用程序的移交验收等；
参与对应用软件的总体验收。
（2）系统集成的质量控制
监理机构对承建单位提交的系统集成方案进行审核和确认，提出监理意见； 
在安装调试完毕，达到技术方案的技术指标和性能指标后，监理机构予以审核和确认；
审核和确认承建单位提交的验收申请和测试方案。
3.2项目安全质量控制
（1）负责安全系统方案的审核和确认；
（2）对安全系统的安装、调试、配置过程的监督；
（3）对有必要进行的第三方测试工作进行配合及管理，保证第三方测试项目按计划有效实施；
（4）对生命周期环节的安全防护措施进行审核和把关，包括数据授权、数据加密、数据存储机制、权限控制、用户行为记录监控、日志建模分析、数据销毁方法。
3.3项目投资控制
（1）通过对项目实施中的方案及设计优化，确保投资控制在预算之内；
（2）协助建设单位将付款进度与项目质量和进度结合起来。
3.4项目进度控制
进度控制目标最终以建设单位与承建单位签订的项目合同为准。确保在计划工期内完成项目实施。通过各种有效措施保障项目在计划规定的完成，即项目达到试运行、验收及投入使用等里程碑的计划时间要求。
（1）审核和确认进度分解计划抓住工程实施的各项准备工作，督促承建单位做好项目实施计划，确认分解计划可以保证总体计划目标。要求项目承建单位制定详细的应用系统建设和工程实施进度计划，并仔细审查每个阶段的进度计划，使计划制定得合理，同时又能保证总体进度的完成。
（2）工期目标偏离时，提出对策建议，督促采取措施工期目标偏离时，进一步完善项目控制性进度计划；审查承建单位的实施进度计划、进度控制报告；及时处理承建单位提出的工程延期申请。
（3）确定项目阶段性里程碑，进行阶段验收监理单位审核实际进度，确定项目阶段性里程碑；根据项目总计划，按照合同检查验收条件；对验收不合格的，提出整改意见，限定整改时间并以阶段验收结果为分期付款的依据。
3.5项目安全管理
（1）协助建设单位审核监测系统建设的有关安全保密工程技术方案；
（2）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；
（3）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。
依托总队提供的网络安全设备和密码设备，平台软件需完成配套改造，保障平台（公安网）系统通过等保三级测评和商用密码测评。
3.6项目合同管理
合同的签订管理、合同的档案管理、合同的履行管理、建立合同及信息管理制度、跟踪检查合同的执行情况、对合同工期的延误和延期进行审核确认、对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核确认等。
（1）跟踪检查项目合同执行情况，确保承建单位按时履约监理单位通过追踪收集、整理，能反映出实际状况的各种资料和数据，如进度报表、质量报告、成本和费用收支报表等，将这些信息与工程目标、合同文件进行对比分析，对偏差进行处理、调整。
（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认对承建单位的责任使工程不能按原定工期开工、工程量变化和设计变更、不可抗力等合同规定的原因造成的工程延期进行审核；对承建单位在合同约定期限内提交了工程延期意向报告、提交了有关工程延期的详细资料和证明材料、《工程延期申请表》等进行审核的确认等。
（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认监理单位将监督合同执行情况，定期向监理单位、承建单位通报合同执行情况，及时记录合同变更情况，并确认。按既定的变更流程执行变更程序，监理单位在收到索赔方送交的索赔报告及有关资料后，于约定时间内给予协调答复。
（4）评估变更风险以及变更效果评估变更是否符合有关规范、规程和技术标准，变更效果是否能满足建设单位要求；变更的内容应及时反映在实施方案上；任何合同变更必须得到建设单位、承建单位、监理单位、用户单位书面确认。
3.7项目风险控制
（1）对本项目建设各阶段可能发生的各种风险进行识别、分析；
（2）审核风险管理计划；
（3）协助建设单位建立风险沟通机制；
（4）对本项目建设各阶段可能发生的各种风险进行控制和预警；
（5）协助建设单位进行风险应对和处理。
3.8信息管理/项目文档管理
参照《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》的要求，监督承建单位及时、完整地提交项目档案，协助建设单位做好档案管理。在信息系统工程建设过程中，信息管理贯穿整个工程实施的各个阶段。每个工作日各个方面都有不同的情况发生，这便包含着各种各样的信息，通过文字交流由监理工程师传递。周例会、工程的检查会、工程的协调会、每月的月报表、工程验收会等都以文字报告或表格形式上报建设单位项目组或相关单位。
（1）做好监理记录及项目大事记
监理工程师应认真编写《监理月报》等记录文件，记录现场监理的进度、形象进度、事件的解决等情况，作为将来查询的依据。当发生重大事情时，做好项目的大事记。
（2）做好合同批复等各类往来文件的批复与存档
由监理单位指派专人负责本项目相关文档的管理工作；承建单位提交给采购人的所有文档均应在监理单位备案；项目结束后监理单位负责将全部项目相关信息提交给建设单位；监理单位应严格履行往来文档的签收手续，采购人、承建单位应指定专人签收文件。
（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要
本项目实施过程中召开的所有会议，均应在会后形成会议纪要。与会各方人员须在会议纪要上签字。由监理工程师负责编制，交总监理工程师审核后，发放到有关各方，有关各方应履行签收手续。
（4）管理好实施期间的各类技术文档
监理单位应指派专人督促项目承建单位及时整理必须报送的实施记录、测试报告、软件文档和源代码，经监理单位检查、审核后，签字并加盖公章，移交建设单位。
（5）按月提交项目监理报告
监理报告应包括以下内容：工程概况、计划进度、本阶段监理工作小结、对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价、本阶段监理工作情况、有关本工程的意见和建议、下阶段监理工作的重点等。
（6）监理工程师通知对于项目中出现的问题、预估的风险以及其他需要沟通的事项，监理单位都可以通过《监理工作联系单》《监理工程师通知单》等书面方式下达监理指令、给出建议或要求。《监理工作联系单》《监理工程师通知单》需要由总监理工程师签字盖章，并要求接收方进行签收和答复。
（7）阶段性项目总结监理阶段性项目总结报告应包括以下内容：工程概况；监理组织机构、监理人员和投入的监理设施；本合同履行情况；监理工作成效；实施过程中出现的问题及其处理情况的建议；工程照片等。
（8）承建单位提交的技术文档承建单位产生的文档及项目合同所要求编写的文档非常重要，监理单位通过督促承建单位内部文档的规范与编写，包括方案、设计、实施、调试、验收和维护等全过程的记录和依据，使项目的风险最小化，项目成果得到完整体现。
3.9项目协调和组织
经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。监理单位通过必要的会议制度来实施协调工作，所有会议都应当场记录，经整理后由参会各方签字同意。有关会议纪要需及时提交采购人和承建单位以便遵照执行。会议主要包括：现场会、监理交底会、周例会、监理协调会、专题讨论会、专业人员论证会、阶段工作总结会、问题通报会、阶段及最终验收会等。
3.10其他监理工作
（1）依据响应文件的监理大纲，编制监理细则；
（2）向建设单位上报监理工作阶段报告和专题报告；
（3）验收竣工资料，编制监理竣工资料；
（4）协助用户单位进行系统初步测试验收；
（5）完成监理工作总结；
（6）完成项目相关的其他监理工作。
4、服务要求
4.1工作成果要求
监理单位工作的推进主要通过规范的文档机制体现出来。各级文档包括：
（1）监理规划；
（2）项目周期性报告（月报）；
（3）项目的专题报告（建议、评估意见）；
（4）监理通知；
（6）项目支付签认单；
（7）项目备忘录；
（8）项目监理总结报告；
（9）其它（会议纪要、工作规范、说明文件）；
上述文档应做到规范、完备、准确、及时。
4.2监理服务过程性要求
监理单位对本项目进行全过程的监理服务，包括项目建设实施、试运行与验收等服务阶段。监理单位需在总体监理大纲的基础上，提出监理规划。各阶段监理服务的具体内容为（包括但不限于以下内容）：
（1）建设阶段的监理要求
1）审核承建单位提出的调研、工作计划、开发方案、项目实施计划、总体设计报告、实施方案、硬件安装方案、测试报告等，并给出监理意见。对于实施过程所产生的文件进行归档管理；
2）在项目实施过程中，监督承建单位的人力投入状况和项目实施进展状况；
3）规范测试流程，监督测试的过程和结果，并对测试过程中发现的问题进行分类，监督承建单位按工期修改完成测试中发现的问题。
（2）试运行与验收阶段的监理要求
1）审核承建单位提出的试运行方案，并给出监理意见；
2）监督试运行工作的进行，并提出监理意见；
3）审核承建单位提出的验收申请、验收方案和工作计划，并给出监理意见；
4）与建设单位和承建单位一起参与验收与结算工作，并给出验收及结算监理意见。
（3）项目验收后交接阶段的监理要求
1）监督项目承建单位向建设单位提交完整的文档；
2）将完整的项目文档提交用户的运行维护单位。
4.3监理人员要求
监理单位需配备高水平的总监理工程师和监理工程师队伍，使本项目按期、保质、高效、节约地完成。
（1）监理单位须按采购人要求，贯彻严格的会议制度、通报制度、保密制度。
（2）监理单位应承诺保证在规定时间内保质保量完成与本项目相关的各项工作，并预留采购人审核、讨论以及汇报、再修改的时间。供应商应承诺根据采购人需求承接与建设实施情况及时动态更新监理服务方案。
（3）监理单位应做好内部监理人员管理工作，所有人员应工作态度认真，能做到随时、快速响应采购人提出的工作需求与安排，并主动加强沟通，严禁出现推诿、拖拉等行为的出现。因供应商原因造成采购人项目进度不畅或损失的，采购人有权追究供应商的责任并进行相应的处罚。
（4）监理单位须保证服务支撑人员在建设期内根据建设项目需求提供现场服务，提供快速响应服务。服务单位应承诺在服务期内保证人员的稳定及移动电话、电子邮件等联系方式的畅通，以便双方及时沟通。供应商应建立应急保障机制，确保突发情况下各项工作顺利推进。
（5）监理单位应承诺根据采购人需求，提供监理服务，并发挥监理作用，对采购人服务期内的项目管理工作提出建设性的意见与建议，根据采购人的需求完成相关工作成果、汇报PPT等材料的编制和汇报工作。
（6）监理单位应严格履行响应文件应答时所作出的基本服务承诺以及其额外的服务承诺。

（二）投入人员要求
包2
	序号
	岗位名称
	人数
	要求
	工作职责
	是否驻场服务

	1
	总监理工程师
	1
	具备3年以上工作经验
	一是总监理工程师（总监）职责。总监理工程师是监理项目总负责人，全面对监理单位和建设单位负责：
全面负责监理合同的实施；
确定监理机构人员分工，并书面授权总监理工程师代表；
主持编写监理规划、审批监理实施细则；
管理监理机构日常工作，定期向监理单位报告；
检查和监督监理人员工作，根据项目进展调配监理人员，调换不称职监理人员；
主持各类监理会议，签发监理机构文件、监理指令；
审查承建单位资质，并出具审查意见；
审定承建单位开工申请、系统实施方案、项目进度计划；
主持审查和处理工程变更；
参与工程质量事故及其他事故调查；
审核、签署承建单位付款申请、付款证书、竣工结算；
调解建设单位与承建单位合同争议、处理索赔、审批工程延期；
组织编写并签发监理月报、阶段报告、专题报告、监理工作总结；
审查承建单位竣工申请，组织竣工测试验收，签认竣工验收文件。
	不驻场

	2
	总监理工程师代表
	1
	具备3年以上工作经验
	由总监理工程师书面授权，行使总监部分职权，完成总监交办工作，负责项目日常监理、一般性监理文件签发。
主持编写监理规划、审批监理实施细则；
调配监理人员，调换不称职监理人员；
调解建设单位与承建单位合同争议、处理索赔、审批工程延期；
审核签认付款证书、竣工结算；
签发工程暂停令、开工 / 复工报审文件、竣工验收文件。
	不驻场

	3
	专业监理工程师
	2
	具备3年以上工作经验
	负责本专业监理实施，属于专业层面执行岗位：
编制监理规划中本专业部分内容，编制本专业监理实施细则；
负责本专业监理工作的具体实施；
组织、指导、检查和监督监理员工作；
协助总监理工程师审查承建单位涉及本专业的计划、方案、申请、变更；
核查项目投入的设备、材料、软件；
审核本专业工程量与工作量；
收集、汇总、整理本专业监理资料，参与编制监理月报；
定期向总监理工程师提交本专业监理实施报告，重大问题立即上报总监；
协助组织本专业、分系统的测试与验收；
填写监理日志。
	不驻场



八、验收标准
包1：
供应商完成服务内容并系统部署调试自检合格后，应提前向采购方提交书面验收申请。采购方应在收到申请后5个工作日内组织完成验收。
包2：
与主项目一同进行验收。
九、其他要求
包1：
售后服务：项目1年建设期内，提供7×24小时技术响应，系统故障在12小时内排除，并在24小时内恢复系统运行。自验收合格之日起，两年内负责系统的运维工作，投标人提供至少1名驻场工程师，工作时间5×8小时；服务响应时间为4小时，系统故障在12小时内排除，并在24小时内恢复系统运行；若无法完成维修，需立即上报采购人，经同意后方可进行下一步处理工作。运维期间，提供现有算法的升级优化，保障现有系统的安全稳定运行，并根据采购人业务需求，提供不少于10个业务场景的算法。
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