项目需求书
一、项目名称
[bookmark: _GoBack]天津工业大学超长期国债一流学科群平台和高能级研发创新平台数智化企业仿真创新教学平台
二、采购需求
数智化企业仿真创新教学平台
三、商务要求
1.报价要求
  （1）本项目预算金额为362万元，超出预算金额的投标报价为无效报价，按废标处理。
★（2）投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到并完成所有设备产品安装调试的最终优惠价格。
★（3）验收及相关费用由投标人负责。
2.服务要求
★（1）提供所投产品至少3年的免费上门保修+终身维修， 7×24小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
（2）提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（3）提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备产品维修的价格清单及折扣率。超出保修期后，投标人需提供不少于1年的免人工费的成本保修，更换的零部件以部件成本费收取。
（4）提供现场技术培训，涵盖产品的操作、维护和保养等。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]（5）每个学期开学前要求对所有设备进行巡检，满足招标方所有技术需求。
3.交货要求
（1）交货期：
货到：签订合同之日起15天内，安装（施工）完成：货到之日起7天内。
（2）交货地点：天津市西青区宾水西道399号天津工业大学。
（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
（4）交货时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（5）其它要求：本项目不接受进口产品投标、不接受联合体投标。
[bookmark: _Hlk209774493]4.付款方式：合同签订后10个工作日内，中标人将合同金额的10%作为履约保证金打入学校银行账户（中标人可以以支票、本票、汇票、银行汇款或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金），中标人将合同金额60%的银行预付款保函交到学校。学校在收到履约保证金和银行预付款保函后10个工作日内将合同全款打入中标人银行账户。预付款保函有效期为自保函出具且中标人收到本合同全部预付款之日起，至本合同货物全验收合格之日止。自验收合格之日起，满一年且无质量问题无息退还履约保证金（特殊情况以合同为准）。
5.验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。招标人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，招标人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
四、技术要求
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时招标人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
2.对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
[bookmark: _Toc24415][bookmark: _Toc456622200][bookmark: _Toc27598][bookmark: _Toc30531][bookmark: _Toc15813][bookmark: _Toc533774178][bookmark: _Toc456622591][bookmark: _Toc25891]3.本项目不接受赠品或者与采购无关的其他商品、服务，投标人亦不得以招标人要求实施前述馈赠、回扣等行为。
4.采购清单
注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
加注“●”号的产品技术要求需要提供产品演示视频。
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	▲数智企业仿真创新教学平台
	（一）企业级营销大数据教学模块
●1.销售收入可视化（要求提供产品演示视频）
（1） 管理要求：从地区、产品等维度分析企业的销售收入
（2） 分析维度：产品、趋势、地区
（3） 分析频率：月份
（4） 分析主题：销售收入同比情况、销售收入构成情况、销售收入趋势情况、某门店销售总收入趋势情况、某门店销售收入构成情况、某门店某类商品销售收入趋势。
（5） 分析指标：销售收入同比情况（各产品本月发生数、上年同期数、差额、同比）、销售收入构成情况（各产品本月发生数）、销售收入趋势情况（各产品销售收入、总收入）、某门店销售总收入趋势情况、某门店销售收入构成情况、某门店某类商品销售收入趋势。
2.应遵循标准的数据仓库层次架构设置，需包括ODS层、DW层、DM层和DS层，应有专用ETL作业区及专用聚数操作台。
★3.要求提供数据加工厂，内置数据仓库分层结构，能提供输入组件、输出组件、转换组件、流程组件、连接组件、检验组件、统计组件、脚本组件（支持Java、JavaScript语言脚本编写功能）、作业组件、查询组件、应用组件等多个ETL组件。
4.要求支持创建自定义模型、引用已有数据库表字段创建模型、通过数据库表字段创建模型、通过PDM文件创建模型、通过EXCEL文件创建模型、根据数据库表批量创建模型等多种可视化建模方式。
5.需提供数据校验功能，用户可自定义校验功能，包括按数据类型校验、按数据内容校验和按正则表达式校验。
[bookmark: OLE_LINK28]6.须包含数据采集交换、数据加工厂、数据服务管理、运行监控、数据质量等模块；通过工厂分层、任务调度、权限控制、数据传输日志等，为数仓模型和ETL设计提供组件化服务。
●7.需提供机器学习聚类算法拖拉拽模块，包括K均值聚类训练、K均值聚类预测、模糊C均值聚类训练、模糊C均值聚类预测、均值漂移聚类训练、均值漂移聚类预测、DBSCAN聚类、层次聚类、自动聚类。（要求提供演示视频）
8.仪表盘不需要开发人员参与，四个简单步骤即可完成分析页面的制作，如下：
（1） 定义参数模板
（2） 数据集定义：通过参数模板、选择数据集来源，从数据仓库中抽取所需目标数据。
（3） 部件定义：从数据集中提取数据进行可视化的图表设计。图表类型支持表格、柱形图、饼图、折线图、散点图、地图等。
（4） 页面管理：通过拖拉拽的方式把定义的部件及所需元素进行组合设计，从而最终实现PC端、大屏端各类可视化呈现。
★9.需提供机器学习建模基础功能拖拉拽模块，包括算法模型输入、数据分组、标准化、逆标准化、数据清洗、通用预测PMML、分类得分器、回归得分器、聚类得分器、主成分分析训练、主成分分析转换、自动特征、奇异值分解训练、奇异值分解转换、Str2num、时间序列得分器、相关性分析、通用预测PKL与H5、聚合计算、异常值检测、数据平滑、季节分解。
●10.需支持数据流接入方式拖拉拽模块，包括Kafka生产者和消费者接入，支持大数据文件读取拖拉拽模块，包括Hadoop文件的输入输出、HBase文件的输入输出、MongoDb输入输出等。（要求提供演示视频）
11.数据源管理提供数据源检查功能，支持对数据源的代码表、实体表、存储过程、视图类型、函数类型、表关联关系检查。
●12.需提供机器学习分类算法拖拉拽模块，包括决策树分类训练、决策树分类预测、Xgboost分类训练、Xgboost分类预测、随机森林分类训练、随机森林分类预测、SVM分类训练、SVM分类预测、逻辑回归分类训练、逻辑回归分类预测、GBDT分类训练、GBDT分类预测、AdaBoost分类训练、AdaBoost分类预测、线性判别分类训练、线性判别分类预测、K近邻分类训练、K近邻分类预测、多层感知器训练、多层感知器预测、自动分类。（要求提供演示视频）
13.须包含商务分析、仪表盘、万能查询、智能报告、多维分析、综合展板等子模块。数据展示需提供部件定义功能，支持图形部件、表格部件、参数部件等通用展示部件，支持联查功能，支持数据自动刷新功能。
14.展示页面需提供拖曳方式及html语言编辑模式，支持展示视频、图片、地图、轮播图等网页元素。
★15.数据集定义内容要求抽取如下信息：
（1）原始订单数据抽取
（2）订单信息汇总数据
（3）RFM模型各指标TOP10排序数据
（4）客户类别定义数据
（5）各类客户RFM原指标详情数据
（6）客户类别汇总数据
●16.需提供机器学习回归算法拖拉拽模块，包括SVM回归训练、SVM回归预测、线性回归训练、线性回归预测、决策树回归训练、决策树回归预测、随机森林回归训练、随机森林回归预测、多项式回归训练、多项式回归预测、梯度提升树回归训练、梯度提升树回归预测、保序回归训练、保序回归预测、Xgboost回归训练、Xgboost回归预测、自动回归。（要求提供演示视频）
17.需提供BI参数模板定义功能，可自定义参数，参数类型支持字符型、整型、浮点型、报表编号参数、行列内码参数等，控件类型支持单选框、下拉列表、编辑框等，支持拖拉拽参数布局设计。
18.支持网页文本属性设置功能，实现统计汇总等功能，可以对数据变量、系统变量、常用变量进行属性设置，内置代码可以实现显示首行、计数、求和、最大最小值等功能定义，支持自动刷新及数字加载动效。
★19.模型创建及ETL转换须包括如下内容：
（1） 订单数据汇总主题
（2） 订单信息月度汇总主题
（3） 订单信息月度地区汇总主题
（4） RFM模型各指标主题，包括最近一次消费R、消费频率F和消费金额
（5） 客户类别定义主题
（6） 客户信息整合主题
（7） 客户类别汇总主题
（8） 分地区客户类别汇总主题。
20.数据展示需提供多种展示形式，包括PC端、大屏端及移动端展示，支持拖曳布局功能，支持多种内置界面风格，支持标题、段落、表单、按钮、图片、评论等组件拖曳。
●21.图形部件定义内容要求对如下主题进行定义（要求提供产品演示视频）：
（1）订单信息汇总趋势图
（2）RFM模型各指标TOP10排序横条图
（3）客户类别定义表格
（4）各类客户RFM原指标详情表格
（5）客户类别总体占比饼图
（6）各地区月度订单地图
（7）各地区客户类别占比地图
（8）客户行为分析参数部件
需配置满足以下技术需求的教学运维功能：
1.机房运维系统
（1）支持在一台计算机上安装Windows7、Windows8、Windows10、Windows11等多种桌面操作系统并进行引导和立即还原；
（2）支持CentOS、Ubuntu、RedHat、Fedora非信创Linux桌面操作系统立即还原，实现Linux系统的差异拷贝、创建频道、虚拟系统、还原点功能；
（3）可新增分区或删除指定的分区，可设置系统不同分区的类型，支持自定义分区名称、分区大小、文件系统类型以及还原方式，可为不同分区设置不同的还原方式，还原方式有随系统、每次还原、每天还原、每周还原、每月还原、手动还原及完全开放；
（4）分区类型支持设置为立即还原型启动分区、备份还原型启动分区、专属分区、共享分区、Linux交换分区及其他分区，专属分区的数据只有对应分区系统可见，共享分区的数据由被共享的系统共用；
（5）支持终端电脑SSD硬盘和机械硬盘双硬盘保护模式和进行同传操作；支持完整保留终端硬盘现有操作系统数据的简易安装模式，删除终端硬盘所有数据并重新划分硬盘分区的自定义安装模式；
（6）终端具备多硬盘时，可自定义设置纳入保护的硬盘，并支持保护状态的修改；
（7）底层差异拷贝时将展示终端连线号、群组、计算机名、IP地址、MAC地址、硬盘大小、卡号及排列方式，支持显示差异拷贝过程中当前发送端网卡的列表；
（8）支持隐藏底层操作系统选单，有多个操作系统时，可设置默认进入某个操作系统，自定义进入系统的时间（时间可设置到秒）；
（9）若终端因故障在底层差异拷贝时无法与发送端连接，已连线终端将自动查找并连接未连线的连线号，也可自定义指定终端的连线号；
（10）支持断点续传，若终端在差异拷贝时意外掉线，重新进行操作后发送端将自动智能识别断线终端的数据状态，仅发送终端断线后未接收的数据，无需将完整数据重新发送；
（11）若部分终端因网卡或网线故障导致速度较慢影响整体终端传输速度，可自动识别当前传输过程中的最慢机并进行标记，显示终端上系统桌面信息，底层开机画面支持以保护模式、总管模式或暂存模式进入系统；
（12）支持自定义设置终端计算机名，可设置终端的IPv4及IPv6地址、网络连线群组，支持终端多网卡IP设置，支持开启/关闭开机自动连线，支持显示/不显示开机画面背景图片；
（13）可对多个操作系统自动分配不同网段的IP地址；
（14）支持多账号管理，多个管理员账号自定义权限分级管理，可分配不同的管理员管理不同的操作权限；
（15）支持开机画面展示、操作系统托盘图标、倒计时关机、启用频道/虚拟系统/还原点等系统设置；支持机房批量部署，主动分析机器间的差异数据，只传输差异的数据，速度高达7GB/分钟，可支持超过1000台终端的批量部署；
（16）不便进行网络拷贝的情况下，可制作与样机数据一致的硬盘并挂载至同配置终端上直接使用，复制过程可查看复制总容量、当前已复制容量、当前复制进度百分比及复制进度条；
（17）单个系统可创建不少于250个频道，支持频道的克隆、修改和删除，若存在多个频道，支持将指定频道设置为终端进入系统的默认频道，默认频道无法被删除；
（18）支持还原点管理，可对系统或频道创建多个状态的还原点，当系统故障时可快速将系统状态恢复至还原点，支持恢复还原点及删除还原点操作；
（19）针对开启系统保护的终端，可在保护分区下自定义设置不被还原的文件或文件夹，保障个性化数据的保存；
（20）支持开启屏幕水印，显示内容包括当前系统、计算机名、IP地址、MAC地址及备注信息，可设置水印的文字颜色、字体大小及在桌面上呈现的位置；
（21）可在网页管理端对指定客户端进行批量远程唤醒、重启、关机、注销、时间同步、系统切换和消息广播，执行重启、关机及注销操作可立即执行，也可手动设置自动执行的倒计时秒数和自定义通知消息；
（22）支持对不同分组的所有在线客户端执行远程命令，远程命令涵盖系统命令、打开文件、运行程序或脚本、打开网址四类，命令可保存至命令列表留待后续使用，网页管理端显示客户端具体执行的命令信息以及执行结果；
（23）支持对内置光驱、移动光驱、虚拟光驱、U 盘、移动硬盘、USB外接设备等进行使用控制，可设置例外设备保障教学外设使用；
（24）支持设置客户端的黑名单进程、白名单进程、程序限制生效时间，黑名单及白名单的进程类别可通过手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带和客户端获取，强行运行黑名单或非白名单内的进程时弹出禁止执行提示信息；
（25）支持设置客户端的网络访问权限、白名单网址、白名单IP地址、白名单端口、网络限制生效时间，限制范围可设置面向外网或内网与外网的全部网络，限制解除后，记录可导出为Excel表格。
2.配套接入终端6台
（1）固定端口设计，支持机架式安装。转发容量：≥56Gbps，交换容量：≥112Gbps；包转发率：≥84Mpps（线速转发）。
（2）下联端口：48个千兆电口（10/100/1000BASE-T，RJ45接口）；上联端口：≥2个万兆接口，兼容千兆SFP。
（3）二层功能：支持IEEE 802.1Q VLAN（4096个）、Voice VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持链路聚合（LACP，≥8组），支持端口镜像（本地/远程）；三层功能：支持静态路由及RIP等基础动态路由协议，满足小型网络三层互联需求；可靠性：支持环网保护（ERPS，切换时间≤50ms），管理功能：支持SNMPv3、SSHv2、Web管理，支持通过汇聚层交换机统一运维管理。
3.配套汇聚终端1台
（1）模块化设计，采用分布式转发架构，满足电信级可靠性要求。转发容量：≥5.4Tbps，交换容量：≥10.8Tbps。
（2）冗余设计：双主控单元（Active/Standby）、双电源（1 1冗余），支持热插拔，单个电源功率≥500W，支持AC 220V输入。
（3）固定/可扩展端口：≥12个万兆光口（SFP 接口，兼容千兆SFP模块），支持万兆光模块（10GBASE-SR/LR）及千兆光模块（1000BASE-SX/LX）自适应；电口配置：≥24个千兆电口（10/100/1000BASE-T，RJ45接口）
（4）扩展能力：支持通过业务板卡扩展端口，预留业务槽位≥1个，可扩展万兆/25G光口或堆叠接口。
（5）三层路由功能：支持静态路由、RIP、OSPFv2/v3、BGP4/BGP4 等动态路由协议，支持IPv4/IPv6双栈；二层功能：支持IEEE 802.1Q VLAN（4096个）、VLAN聚合、QinQ，支持STP/RSTP/MSTP生成树协议，支持链路聚合（LACP，≥32组，每组≥8个成员口）；可靠性：支持BFD快速检测（≤50ms）、VRRP冗余备份；安全功能：支持802.1X认证、MAC地址认证、端口安全。管理功能：支持SNMPv3、Telnet、SSHv2，支持Web图形化管理（Web LCT），支持与接入交换机统一运维管理，支持告警日志本地存储及远程上报。
（二）柔性工业智能排产（制造）交互模块
1.信息同步速率：微秒级，识别误差：毫米级
2.开放SDK二次开发接口
3.交互操作界面：全中文操作界面，具有国产自主知识产权。
4.操作控制选项：交互识别支持开关控制、角度反转、X轴反向、Y轴反向、TUIO协议支持操作选项；
●5.每组支持4个可与触控设备进行智能交互的物料设备端/交互移动单元，具体功能如下（要求提供演示视频）：
启停机移动单元/设备端：可进行智能产线的启动或停止功能。
设备库移动单元/设备端：可进行产线工位加工设备的选择。
托盘库移动单元/设备端：可进行在制品托盘、成品托盘、预制品托盘的发放与回收。
物流车移动单元/设备端：可进行原材料与产成品的转运功能，从原材料仓库运到分拣中心、工位运转到FQA、FQA运转到产品库。
●6.提供六个加工工位，六个工位可同时设计一个或多个工艺路线。工位区设计有原料接收区、空托盘区、在制品输出区和模拟加工区，以及数字化生产看板，可实时查看工位产能、加工数量，并且可控制生产的优先级；工位区可仿真模拟每个工序的原料接收、设备加工和在制品转移。（要求提供演示视频）
7.交互屏尺寸：不小于55寸。
●8.支持柔性产线配置、工序设计、工艺路线设计、安灯报警、RFID仿真识别、订单排产、物料打包、托盘分拣、工序发料、工序加工、工序流转、质量检验、封包入库等数智化工厂全过程仿真模拟。（要求提供演示视频）
9.显示分辨率：不低于1920*1080 显示比例：16：9。
10.多设备端/移动单元识别：支持多设备端/移动单元同时识别使用
11.识别点位：不少于20点。
12.防误触：支持防误触算法；防串码：支持防串码算法
●13.提供不少于8种虚拟仿真设备，可通过设备库移动单元进行交互选择放置，配置产线。（要求提供演示视频）
14.硬件尺寸不小于：1325mm(长)*795mm(宽)*105mm(高)。
★15.识别模式：支持宽松模式、普通模式、严格模式切换，提高移动单元识别准确性；
16.显示分辨率：支持4K超高清分辨率。
●17.功能区有模拟原料功能区、线边库功能区、6个模拟工位区、生产调度模块、模拟FQA质检区、模拟成品库等。（要求提供演示视频）
18.触点识别：需最多能够支持20点同时触控。
19.移动单元/终端识别：需要支持至少4个智能移动单元/终端识别。
20.可创建生产订单，订单参数可配置，订单数据可实时同步。
●21.提供3种不同颜色、功能的托盘，包含：原料托盘、在制品托盘、成品托盘；可用托盘库移动单元/设备端与物流车移动单元分别与产品交互控制托盘分发、回收和转运等功能。（要求提供演示视频）
★22.至少可提供飞行器、彩棒等两个柔性智能制造的仿真案例场景，通过移动管理端选择不同的案例创建实验工厂，通过智能感知设备开展柔性智能制造实验。
●23.支持通过PAD登陆APP管理终端，支持扫码进入与退出。（要求提供演示视频）
（三）企业共享中心运营综合实训模块
1.要求提供共享中心大数据看板，并能以柱状图、折现图等不少于2种形式、分6个模块予以展示，实时观测运营动态。
★2.要求包括但不限于如下功能：
（1）开发功能：包括业务流程自定义、工作流程分配、数据交换、导入导出等；
（2）公共功能：包括系统监控与设置、职责和角色授权管理及业务表单定制等；
（3）业务共享：包括基础数据相关设置、提供影像接口等；
（4）网上报账：包括我的报销、单据初审、我的报销查询等；
（5）业务操作：包括财务稽核、凭证生成、任务查询等；
（6）资金结算：包括单位结算、资金中心结算、收款认领等；
（7）运营管理：包括任务管理、信用管理、质量管理、服务管理；
（8）运营支撑：包括组织定义、业务定义、辅助设置、系统设置定义共享中心、参数设置、单据类型设置、共享中心辅助权限设置、派单规则设置等；
（9）财务会计：包括会计科目维护、凭证审核记账处理、会计期末处理及会计电子档案管理等；
（10）税务管理：包括税基管理、价税分离、增值税申报等功能；
（11）报账管理：包括网上报销、收付账款等内容；
（12）电子影像：支持实训全程影像采集，实现影像全流程电子化管理。影像采集作为保证凭证等纸质记录真实有效的重要环节，为了保证系统的可靠性和稳定性，影像系统部分应当和整个系统为同一厂商，并且在系统内能对其系统参数的进行配置；
（13）资金管理：包括单位结算、资金中心结算、收款认领等；
（14）全面预算：实现实时监控，当费用报销超出预算可以进行预警控制；
（15）合同管理：包括合同的录入及管理等；
（16）供应链管理：包括销售管理、采购管理及库存管理等。
（17）可管理案例内容的工作流程：包括业务流程设计、业务审批权限分配、业务审批流程分配等。
（18）可提供第三方接口管理，可与微信公众号对接。
●3.支持业务岗位维护，可根据课程案例需要，自行添加岗位人员，支持岗位导入和导出，方便学生了解各业务岗位人员岗位归属及业务处理权限。（要求提供演示视频）
4.要求支持智能客户端技术、支持SQL Server/Oracle数据库、支持应用服务器和数据库服务器分离，应用服务器根据负载需要能进行分流、分布运行。
●5.为了监控共享中心业务处理情况，支持在线用户查看功能，并可以查看共享中心月频繁访问功能统计情况。（要求提供演示视频）
6.要求支持分岗位门户登录，至少包含5种岗位门户：共享报账人、共享中心组长、共享中心门户、共享中心主任等。
●7.须支持部门限制费用设置功能，可根据课程业务需要选择集团各子公司部门中的费用进行费用限制管理。（要求提供演示视频）
●8.可查看电子沙盘设计的流程图，并查看流程图进行节点，根据流程图进行业务操作，以验证电子沙盘业务流程设计的合理性；（要求提供演示视频）
★9.共享单据稽核：稽核时，可以联查当前单据，可预览凭证，可挂起单据，可以对前端单据申请调整，支持查看状态日志，包括单据各状态日志、纸质单据流转日志、影像日志，查看附件、联查电子影像、查看流程、等与当前单据有关的所有信息，但不可做任何修改。
10.单据稽核界面中支持设置办理完成时自动刷新、点击编号直接办理、办理同时联查影像、批量办理自动办理、稽核通过自动关闭单据界面。
●11.为体现真实业务环境，提供供应链全过程分析功能，包括在采购管理模块，需要能够提供在途物流统计、货到票未到统计、逾期未到货统计等功能；（要求提供演示视频）
12.可通过定义不同的业务数据源、取数规则、凭证模板设置将各业务单据自动转换成总账凭证，支持按不同报告要求建立多个核算账簿、多准则、多币种等的应用；支持成本核算体系、合并报表与账簿等的业务应用。
●13.能够提供订单价值分析、订单频率分析、订单价格对比分析、订单价格波动分析等功能。可跟踪销售订单，可对销售报价单、销售交货单、销售发票、销售未开票等业务提供查询功能；（要求提供演示视频）
★14.要求提供数据等资料是来自于现实的制造业集团真实的案例，并涵盖集团与子公司管理的主要业务，且包含至少6个以上子公司。
15.共享薪酬业务以工资、社保计提及工资发放为主线，完成薪资共享业务实训流程。其中包含薪资计提报账、薪资报账初审、薪资审批、薪资稽核、薪资生成凭证、薪资发放报账、发放初审、薪资发放审批等。
★16.须提供以下教学任务：
（1）备用金及费用报销业务处理：无借款差旅费报销、有借款差旅费报销、超预算差旅费报销、交通费报销、业务招待费报销、手机费报销、备用金申请；
（2）销售与收款共享业务处理：应收报账、收款报账；
（3）采购与付款共享业务处理：物资采购、对外付款；
（4）薪资共享业务处理：薪资计提报账、薪资发放报账；
（5）固定资产共享业务处理：资产新增报账、资产折旧报账、资产减少报账；
（6）税务共享业务处理：税金计提报账、税金缴纳报账；
（7）共享中心运营分析：运营看板分析、多维数据分析；
（8）总账与报表业务处理：凭证集中管理、报表批量计算；
（9）会计电子档案管理：采集归档、变更管理、借阅管理；
（10）共享中心任务与质量管理：任务管理配置、任务统筹管理、质量管理；
（11）可设置员工代报账模式，由委托报账员工进行报账业务处理工作。
●17.支持在各业务功能模块查看各岗位人员业务办理情况，包括业务办理数量、新增业务、当前在手业务情况、办理完结业务等，并可自行设计页面模式。（要求提供演示视频）
（四）全球企业管理实战模拟模块
1.具备交流与学习的论坛，同时具有可选的测验添加功能。
★2.需涵盖不同行业：模拟要求涵盖市场前景、需求、生产、人力资源、研发、库存、营销、物流、税收、财务等模块。同时具有财务损益表和资产负债表等相关界面。以现实案例和统计数据为依据，按照经济学理论建立计算机动态模型模拟现实企业的市场竞争活动。学生在模拟国际化企业的运营过程中作为公司的决策者，在各种不断发展变化的环境下作出决策。决策影响企业的财务状况和整个市场状况。根据给出一些设定条件如市场前景、市场占有率和企业现有资金等，让学生决定相关经营策略。模拟后得出财务报表和其它财务金融指标，记录学生经营企业的全过程，并根据金融指标评定学生运营企业业绩。
3.支持决策模块可选择功能，教师可修改案例或参数。提供的经营报告支持以数据和图表的形式在互联网上浏览，并支持导出为Excel文件。支持在IE，Firefox，Chrome，Opera，Safari等HTML浏览器运营。
4.支持指导教师修改案例背景、参数、增减模块，设置自己的案例库，可更换案例。
5.支持教师根据授课需要设置不同的模拟课程，全程监测学生的学习情况，包括总在线时间、最后一次登陆时间、决策结果预览等，并提供结果分析功能。
★6.支持ESG企业社会责任作为可选模块融入模拟模块中。
7.支持开放AI教学辅助功能，辅助老师对模拟结果进行分析及组织课堂教学等。
8.需包括中、英、法、俄、德、意大利语等至少十种语言，且各种语言间可以无缝切换。
9.内容须遵循国际化经济的理念，选用国际化案例，采用国际化的各类经济指标，如财务指标，国际化税收定义等。模拟中的案例内容能够与真实的市场环境密切相结合。
10.支持赛事辅助，可以组织校内赛等多种形式的学生活动。
11.支持保存及下载所有决策数据，可以为老师科研提供基础数据。
（五）数字贸易运营理实一体化模块
1.支持授课内容不少于7大项21小项，内容包含但不限于Excel、Python、BI工具等内容，内容应包含知识学习和虚仿实训；知识学习应包含课件教案与视频教案；虚仿实验应内置指导书，支持下载功能，应支持自动评分功能。
★2.可构建数据广场模块，支持开放型的数据分析，应包含BI工具、在线表格、在线PPT、行业数据源、行业研究报告等，行业数据源应不少于2类数据，其中亚马逊跨境电商全球数据中心，应不少于15个站点，每个站点应不少于20个类目，静态数据，应不少于10个行业数据，应支持教师查看研究报告，研究报告中应不少于11个行业分类，应支持更新。
3.系统应构建用户角色管理模块，包含管理员、教师、学生三种用户角色，系统应兼容HTML5内核浏览器，无需下载任何插件。
4.应构建BI工具，应内置案例数据，应提供不少于8个模块的工具供学生使用，支持学生选择并连接节点，设置节点参数，支持数据整理、数据清洗、机器学习应用等功能，无需编写代码。
5.数据处理模块应不少于21个节点，数据建模模块不少于13个节点，模型评估模块应不少于6个节点，时间序列模块应不少于5个节点。
6.确定主营地域及主营类目：实验流程应不少于2个环节，参考数据环节，应内置不少于4篇亚马逊站点文章，应支持查看不少于4个站点的第三方数据平台数据，数据量应不少于100条，应支持查看不少于4个国家的谷歌趋势数据，应支持筛选功能；制定决策环节，应内置不少于4个模块。
7.教师端
（1）系统应支持的开课模式应不少于2种，应支持教师查看正在授课的实验，指导书、实验进度、实验成绩和实验分析等，应内置导入模板供教师下载，应支持教师对班级内学生进行管理。
（2）系统应支持教师查看授课历史，应支持教师导出学生成绩及回顾课堂，学生成绩应支持主观打分，打分比例应支持教师手动调整，调整后学生分数应实时更新。
（3）系统应支持教师自主上传教案及测试题；应支持教师实时查看学生的实验进度及决策内容；应提供实验解析，并具备实验数据统计功能，随机点名功能；系统应具备实验扩展模块，扩展模块不少于2种。
（4）系统应支持教师查看学情分析，应支持教师查看实训情况，应支持对成绩排名进行筛选及查看成绩明细，应支持教师查看能力掌握情况并通过雷达图形式展示，应支持教师实时查看做研究分析学生的占比，（图表数据应根据学生决策数据保持实时更新），应支持教师在实训设置中设置评分的权重，评分项不少于5项。
8.学生端
（1）系统应支持学生一键进入实验，应支持学生查看实验报告，包含实验得分、教师评分和总分，应支持查看详情，应内置操作指导，支持学生查看课件教案、视频教案、指导书、异常处理方法等。
（2）系统应支持学生查看学情分析，应支持学生查看实训情况，支持学生查看能力掌握情况并通过雷达图形式展示（图表数据应根据学生决策数据保持实时更新），应支持学生查看能力分数详情并可查看对应的一级指标、二级指标及对应的指标权重。
9.管理员端
（1）系统应支持添加用户，应支持对管理员进行权限分配，可分配权限不少于28种。
（2）系统应支持新增/修改banner，具备新增平台介绍、基础信息、后台菜单、通用菜单等功能，应支持新增实验标签、实验类型、学科大类、实验列表、实验视频、教程章节，支持对SEO优化内容进行修改。
（3）系统应支持查看教师日志、开课日志、登录日志，应支持按学校开课次数、按教师开课次数、按实验开课次数等数据统计功能。
★10.数据分析应包含：细分类目市场分析、国际站爆款特征分析、国际站产品库选品、潜力爆款销售预测、站外广告投放、TikTok广告测品、TikTok投放优化-点击问题、产品推广关键词筛选、站内广告搜索优化、店铺产品分析、店铺销售分析、店铺售后分析、店铺客户关系管理、用户反馈分析等。
（六）经济学实验模块
★1.须涵盖以下实验：独裁者实验、最后通牒实验、竞猜博弈、选美博弈实验。
2.实验安全性登录要求
（1）应支持断点续航功能，保证实验非人为因素影响下的畅通。因断网、断电、设备故障等非认为因素导致的个体实验终端无法继续进行实验时，通过断点续航功能，重新登录实验，随时从断点处继续开展实验。
（2）应支持非注册式实验参与，且禁止平台搭载于APP中。通过唯一可识别验证码形式发布、开启、参与实验，禁止APP下载进行注册登记，以防止APP获取例如实验参与者地址、通信方式、职业、职务等个体隐私信息。
（3）应支持数据云存储、本地存储功能，保证数据的即时可得性和安全性之间的平衡关系，且以EXCEL形式进行保存，方便数据进一步分析和使用。
3.独裁者实验可用于独裁者在利益分配的利益分配模拟，探究自主性分配地位中，不同情境下的权益分配的界限；同时可用于纯粹利他行为的效度探究。
4.最后通牒实验可用于谈判过程中的利益分配模拟，探究不同情境下的权益分配的界限；同时可用于非纯粹利他行为的效度探究。
5.数字竞猜实验可用于群体决策下的理性程度测度，验证异质主体的非完全理性和异质主体差异；并可说明，决策行为往往依据他人决策进行制定，并不完全代表自己的真实意愿。通过实验还可对群体及个体的意向趋势做出分析；同时，可用于集体决策趋势的优化研究。
6.选美博弈实验可用于同类型不同特点的产品选择调查，探究不同产品的社会受欢迎程度和原因分析。
★7.应具备学生操作监控功能。主持者可通过教师端实施监控到学生的实验进程，包含实时显示进入实验但未在实验界面的离线学生信息、查看所有参与实验人员所处的界面对应的实验环节。
8.应满足不同场景的实验开展需求，如多媒体教室，会议室，机房，寝室等利用电脑、手机、平板均可登录，并支持移动微信登录入口（非APP下载）。
9.实验不设人数限制，需满足以下功能：
（1）未提交数据的学生，手动结束本轮后，系统自动赋值。数据提交完整后，自动开展下轮实验或结束本次实验。
（2）单实验轮次数据为未完全完成，通过可设置的倒计时功能，可自动结束本轮实验并开始下轮实验。
（3）整体实验轮次未完全完成，可通过手动按钮，实现本次实验的提前结束。
10.应具备过程数据监测功能，在实验进行中和实验结束后，主持者可查看历史阶段学生的数据详情和相应的数据图形。
(七)保险综合与银行业务实训模块
1.实训模式：需同时包括个人练习模式与团队练习模式，支持学生单人模拟各角色或团队方式模拟单一岗位合作。
2.行业规范：基于现实保险行业规则，需加入机动车交通事故责任强制保险车船税，车辆保险自动测定浮动系数等功能模块。
3.实训岗位：业务角色需包含业务员、出单员、核保员、保全员、保全复核员、接报案专员、查勘员、定损员、核赔员、财务专员、单证管理员等十一大角色，可实现展业、承保、理赔全流程实训。
★4.支持个人征信数据采集功能
（1）信贷员可以对个人征信数据进行采集，采集模块包括：信用卡、购房贷款、其他贷款、担保情况、欠税记录、民事判决、行政数据、电信欠费。
（2）可对信贷员录入的征信数据，进行是否失信判断，确定失信名单。
（3）可提供查看和打印个人信用报告信息服务。
5.内置AI展业实训练习：内置拓展实训-保险客户开拓实训项目。
6.内置数据：内置实训险种的费率规则，并根据输入的相关信息自动计算保费；车险实训中内置好车型相关数据（包括厂牌型号、厂商、车辆类别、价格、核定载客数、排气量等）。
7.可按照业务分工与行为模式模拟扮演角色，申请贷款的借款客户（贷款申请）、银行信贷部门（负责录入个人征信数据、调查、审核、评估客户资料、评估抵押品）、银行风控部门（办理信用分析与评估、打印并发送客户评价通知书及放款通知书、贷款质量五级分类评估并核定等级）、资产管理部门（对不良贷款进行催收或者处置为呆账）。
8.高度仿真商业银行柜台业务流程与功能
（1）公共交易：柜员签到签退、密码修改、钱箱登记、柜员轧账、日终单据查询、费汇数据查询、外汇交易、账务处理。
（2）重空现金：凭证快速领用、调出、调入、申请、上缴、调拨、作废等；支票出售、缴回注销等。
（3）客户信息管理：对公对私客户号开立、客户信息查询、特殊账户处理等。
（4）个人业务：支持开立Ⅰ类帐户、Ⅱ类帐户、Ⅲ类帐户的个人银行账户类型。主要业务有：个人活期、定活两便、整存整取、零存整取、存本取息、教育储蓄、通知存款个人账户的开户、存款、取款、转账、销户，其中个人活期、定活两便、整存整取、通知存款除支持人民币账户外，还支持港元、美元、欧元、日元及英镑等5种及以上外币的对私账户业务操作，个人外币结售汇业务。 
（5）公司业务：支持基本户、一般户、专用户、临时户4种账户性质的公司人民币账户开立、存款、取款、转账、销户等；支持港元、美元、欧元、日元及英镑等5种及以上外币的对公账户业务操作；支持公司人民币活期、公司人民币定期、公司外币活期、公司外币定期、公司人民币通知存款、公司外币通知存款、公司协定存款的对公活期业务操作；支持公司外币结售汇业务。
（6）账户服务：支持借记卡激活、更换、密码修改、补写磁卡；存折更换、密码修改；凭证挂失、解挂、密码重置；账户冻结解冻、账户暂封解封、Ⅱ类和Ⅲ类绑定账户更换等。
（7）代理服务：代缴水电费，代缴话费；代扣水电费，代扣话费，代扣终止。
（8）电子银行：个人网银注册、修改、查询，现金预约、数字证书、网银服务；企业网银注册、操作员管理、账户管理、代发业务登记、数字证书、客户业务回单补打、数据维护。
（9）信用卡业务：信用卡开卡、信用卡激活、信用卡激活查询、信用卡现金存款、信用卡取现、信用卡转入转账还款、信用卡自动关联还款、信用卡账户信息查询、信用卡交易密码管理、信用卡挂失、信用卡解挂、信用卡额度调整。
9.实训案例：内置实训教学案例，学生进行练习和考核时可随机匹配案例。
10.仿真单证：内置全仿真的投保单、保单、强制标志、批改申请书、批单、发票、查勘报告、事故认定书、事故调解书等主要单据。并能支持保单、批单、发票等单证的打印预览和打印功能。
11.要求可以兼容硬件设备，内嵌IC卡及磁条刷卡支援模块、密码支援模块、票据和存折打印支援模块，以及ATM机、VTM智能银行支援模块。智能银行设备要求能够帮助用户实现用户查询、存钱和转账，而且还能够进行开卡、挂失、解挂、存款证明及打印流程证明开具等银行柜面业务，同时支持客户无卡取款、无卡存款、查询余额、银行卡存款和取款、转账业务，实现智慧交互、智能感知的软硬件一体化业务仿真模拟需求。
12.支持多种实训操作模式，需包含三种操作模式：练习模式、考试模式、自由模式。
13.内置考评机制，需提供业务流程+字段双重判分机制。
14.要求支持各种银行业务角色，支持自由切换业务，可模拟扮演临柜柜员、授权柜员、总营库管员、总行库管员、管理柜员、个人客户、公司客户等业务角色。其中管理柜员角色可根据当前银行真实情况，实现灵活创建理财产品、查看利率值、汇率制、费率值等信息。
15.能够提供高度仿真的银行票据，提供至少20个仿真凭证样式，其中包括存取款凭证、单位开户证实书、定期存单、卡业务申请书、收费凭证、特殊业务申请书、现金存款单、现金支票、转账支票、转账凭证、通用凭证等11个仿真凭证，并要求能够在无外设连接情况下也能实现上述电子票据预览效果。
16.支持高度仿真商业银行信贷管理业务流程与功能，需包含个人贷款和公司贷款两个核心模块，覆盖贷前调查、贷中审批和贷后管理三级模式。
（1）贷前调查：个人贷前调查（贷前客户调查、业务担保信息、担保物录入、贷款申请、贷款合同）。公司贷前调查（贷前客户调查、等级评定、公司授信调查、公司授信申请、贷款用途调查、业务担保信息、贷款申请、贷款合同）。
（2）贷中审核：个人贷中审核（个人客户管理、个人贷款、贷款合同、贷后管理）。公司贷中审核（公司客户管理、信用评估、授信业务、公司贷款、贷款合同、贷后管理）。
（3）贷后管理：个人和公司贷后管理（正常还款、贷款展期、贷后调查、五级分类、不良贷款、呆账认定）。
17.要求展示详细的贷款客户的信息资料，如个人客户基本信息、收入证明、房产证明；公司客户基本信息、资产负债表、损益表、现金流量表。
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5、部分产品具体参数
1. 台式计算机
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	X86架构，物理核心数≥10核，主频≥2.4GHz，最高睿频≥4.7G Hz，线程≥16，末级缓存容量≥20MB，热设计功耗≤65W

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	≥DDR5内存

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥2

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	主板集成故障报警装置，可提示使用者当前故障状态；≥B760芯片组，100%全固态电容
集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	CPU：支持X86架构64位处理器；内存：支持不低于2个DDR4内存插槽，最高支持不低于64G

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	≥1个PCI-E 4.0*16插槽、2个PCI-E 3.0*1插槽

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	≥3个M.2接口；≥4个SATA接口；≥9个USB接口

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥32GB

	11
	产品规格
	
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥64GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥1TB

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	不涉及

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	不涉及

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	不涉及

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	不涉及

	18
	产品规格
	
	★机械硬盘形态
	不涉及

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	SATA、PCIe、NVMe等类型接口协议

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	≥2个扩展盘位

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	不涉及

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	显存类型≥GDDR5

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	显存位宽≥128位

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	显存容量≥4GB

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	产品支持PCIe协议版本大于等于3.0

	28
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	不涉及

	29
	产品规格
	
	扬声器数量
	不涉及

	30
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个

	31
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个

	32
	产品规格
	
	摄像头数量
	不涉及

	33
	产品规格
	
	光驱数量
	不涉及

	34
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	61键/86键/101键/104键等

	35
	产品规格
	
	摄像头像素
	不涉及

	36
	产品规格
	
	摄像头分辨率
	不涉及

	37
	产品规格
	
	扬声器功率
	不涉及

	38
	产品规格
	
	扬声器频率范围
	不涉及

	39
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	不涉及

	40
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	不涉及

	41
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线或无线

	42
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm~4.0mm

	43
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在0.54N±0.14N

	44
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5米

	45
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色商务色系

	46
	产品规格
	
	键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	47
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线

	48
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5米

	49
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	800~1600

	50
	产品规格
	
	★鼠标颜色
	黑色

	51
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T26245的相关规定

	52
	产品规格
	
	内置光驱
	不涉及

	53
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1

	54
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	不涉及

	55
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	不涉及

	56
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	机箱前面板应提供不少于5个USB接口（含2个USB3.2及1个USB 3.2 Type-C接口） 

	57
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	不涉及

	58
	产品规格
	
	★视频接口数量
	主板原生视频接口≥3个

	59
	产品规格
	
	★音频接口数量
	主板集成声卡，标配5个音频接口

	60
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	不涉及

	61
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

	62
	产品规格
	
	★状态指示灯
	在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数

	63
	产品规格
	
	★整机结构
	a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定；b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定

	64
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求

	65
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	66
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃;b)可触及面温度不高于45℃;c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃,显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃,出风口温度不高于45℃

	67
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级1级及以上
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	产品规格
	
	★机身材质
	金属

	69
	产品规格
	
	★机身颜色
	黑色等商务色系

	70
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	塔式机箱，25L≥机箱尺寸容量≥15L

	71
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	≥10

	72
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥2.4GHz

	73
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥20MB

	74
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥4400MT/s

	75
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥4400MT/s

	76
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥1920x1080

	77
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥902MHz

	78
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1600MT/s

	79
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080

	80
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	81
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	不涉及

	82
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	不涉及

	83
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥2个

	84
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	≥4个SATA3.0接口

	85
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持有瞬间过流保护功能

	86
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	87
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	88
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，兼容显示器接口

	89
	功能要求
	
	独立显卡数量
	≥1个

	90
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	不涉及
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	功能要求
	
	传声器降噪
	不涉及
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	功能要求
	
	键盘背光
	不涉及
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	功能要求
	
	光驱功能
	不涉及

	94
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	95
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	不涉及
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	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	不涉及

	97
	　
	
	无线网卡频段
	不涉及
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	功能要求
	
	物理开关
	不涉及
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	功能要求
	
	★数据传输
	不涉及
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	功能要求
	
	蓝牙协议
	不涉及
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	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持RJ45接口
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	功能要求
	
	无线网卡标准
	不涉及
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	功能要求
	
	★网络设备拆装
	不涉及

	104
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持3.5mm孔径4段式接口

	105
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口

	106
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	107
	功能要求
	
	其他接口
	不涉及
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	功能要求
	
	存储卡接口类型
	不涉及

	109
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	不涉及

	110
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合GB18030的相关规定
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	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能，同时须提供同品牌同传还原软件,具备以下功能：
1、注册授权: 需具备BIOS校验或其他授权校验方式。
2、无损安装: 需具备支持一键自动安装，安装过程无需删除用户现有分区，采用分区压缩方式，自动生成所需服务器分区，不会破坏用户当前现有分区。
3、多系统启动引导: 需具备支持多个作业系统启动，满足多桌面使用需求，支持Windows/Linux系列作业系统GPT格式引导，最多支持同时安装不少于60个作业系统。
4、双硬盘保护/复原: 需具备支持两块硬盘数据快速保护与复原，当任意一块硬盘数据损坏时，都可以正常进行数据恢复，确保用户数据不丢失。
5、BIOS底层管理: 需具备支持BIOS底层管理，无需进入Windows系统即可完成对硬盘分区新建、删除和编辑维护，及IP地址、ID信息、计算机名、管理密码信息的修改和关机重启操作；支持双硬盘在进行PXE批量部署或者智能对拷时，接收端硬盘顺序和发送端硬盘顺序不一致时，提供手动修改硬盘顺序的功能，确保双硬盘对拷数据按照发送端存储方式对拷，保证所有计算机对拷完成后环境完全相同。6、双硬盘智能索: 需具备支持双硬盘启动顺序自动检测，不分前后顺序，都可以正常启动，如果双硬盘使用过程中其中一块硬盘出现故障，另外一块硬盘可正常使用，用户数据不会丢失。
7、硬盘对拷: 需具备支持一对一或一对多硬盘对拷，可快速批量完成硬盘数据快速对拷部署多网卡支持: 存在多块网卡时，无需重启即可根据需要选择需要使用的网卡类型。
8、智慧对拷: 需具备支持双硬盘多分区数据智慧对拷，无需特殊设备或人为干涉，可根据分区使用情况自动进行数据对拷或增量对拷，对拷速度最高可达10GB/分钟。
9、系统对拷: 需具备支持作业系统快速对拷，帮助用户快速对拷多个相同的作业系统，避免逐一安装，节省作业系统安装时间。
10、智能排序: 需具备支持BIOS底层智能排序，无需进入Windows作业系统下执行，快速完成计算机智能排序。
11、网络诊断: 需具备支持网络环境传输状况检测，准确的判断用户真实网络环境，当网络环境较差时，可以实现所有终端计算机测试预判，快速找出有问题终端计算机，方便排查问题。
12、显示网络状况：需具备支持任意机器作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示当前网络状况，方便网络传输故障点定位。
13、虚拟系统: 需具备支持虚拟系统管理，快速完成多种作业系统桌面的创建，可满足硬盘空间较小，无法安装多种作业系统的要求，每一个真实作业系统最多创建不少于50个虚拟系统，同时提供真实系统和虚拟系统启动隔离，防止误操作。
14、批量部署/升级: 需具备支持UEFI PXE IP4自动连线批量部署/升级，无需逐台安装，节省安装部署时间。
15、分区管理: 需具备支持BIOS底层分区管理，当Windows系统受到损坏时，无需进入Windows作业系统依然可以对分区进行添加/删除/编辑等维护操作。
16、频道管理: 需具备支持多频道管理，设置不同频道，将同一网段内的终端计算机进行分频道通信管理，实现同一网段内，多种不同环境的应用，每个环境相互之间隔离。
17、模式管理: 需具备支持多种模式运行，可根据不同使用情况启动相应的模式，日常管理及维护可使用管理员模式；正常使用数据处于完全保护状态可使用复原模式；考试培训可使用考试模式。
18、档案传输: 需具备支持批量发送档案到被控端计算机，同时支持档案拖拽特定区域自动加载目录功能，无需手动查找目录，传输档案大小无限制，任意大小档案都可进行传输。
19、资产管理: 需具备发送端和被控端同时支持软硬件资产信息管理，当资产发生变化时，自动预警，控制端可对被控端计算机资产进行集中导出，方便进行资产盘点和查询。
20、IP管理: 需具备支持BIOS底层IP地址/计算机名称自动批量生成，无需进入windows作业系统即可完成对IP/计算机名称信息的统一规划管理。
21、消息通知: 需具备支持批量发送信息或通知到接收端计算机，同时通知信息以红色字幕滚动的方式展示在接收端计算机桌面，方便使用者快速接收到通知信息。
22、设备锁定: 需具备支持键盘鼠标/荧幕/USB/光驱等设备批量锁定或解锁。
23、远程控制: 需具备支持发送端远程控制被控端计算机，可对被控端计算机进行远程操作指导，最大同时控制不少于16个桌面。
24、远程恢复: 需具备支持批量远程控制终端计算机特定分区进行数据恢复，无需逐台进行操作即可完成所有计算机的数据恢复。
25、端口管理: 需具备支持常用程序的端口禁用，用户也可自定义设置需要禁用的端口。
26、模式管理: 需具备支持批量对被控端终端计算机进行模式快速切换，无需手动逐台操作，节省维护时间。
27、系统切换: 需具备支持批量对被控端终端计算机进行系统快速切换，无需手动逐台操作，节省切换时间，快速完成多桌面环境使用切换。
28、远程维护: 需具备支持批量对被控端计算机客户端程序自动退出或卸载，无需逐台手动操作，节省产品升级维护时间。
29、计划任务: 需具备支持批量对被控端计算机设定计划任务，可支持每天/每周/每月等特定时间被控端自动重启/关机/唤醒操作，做到完全无人值守。
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	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	113
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	114
	功能要求
	
	★固件升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级

	115
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口
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	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能
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	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	不涉及
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	功能要求
	
	★固件设置口令
	不涉及

	119
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	不涉及

	120
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	不涉及

	121
	功能要求
	
	人脸识别
	不涉及

	122
	功能要求
	
	静脉识别
	不涉及

	123
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	不涉及

	124
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	不涉及

	125
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	不涉及
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	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥80TB（条件：512GB硬盘容量）
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	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时
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	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次
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	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次

	130
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	131
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时

	132
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合GB/T9254.2的规定

	133
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合GB/T9813.1中规定
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	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合GB/T9813.1中规定
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	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合GB/T9813.1中规定

	136
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合GB/T9813.1中规定
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	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合GB/T9813.1中规定
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	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥110万小时

	139
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件
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	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	141
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商中间件产品
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	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台

	143
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	144
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供自检测试工具

	145
	服务要求
	
	★服务响应
	a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务
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	服务要求
	
	★服务周期
	a)设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期

	147
	服务要求
	
	★预装操作系统
	原厂预装桌面Windows 11正版操作系统

	148
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	149
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	150
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务

	151
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	152
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	153
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	154
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	155
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	156
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	157
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	供应商保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

	158
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	159
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	160
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	不涉及

	161
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	不涉及

	162
	安全要求
	
	USB端口管控
	支持USB端口管控

	163
	安全要求
	
	安全物理锁
	不涉及

	164
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	不涉及

	165
	安全要求
	
	★固件安全启动
	不涉及

	166
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	不涉及



2.显示器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	2
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥1920x1080

	3
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	≥85像素/英寸

	4
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	≥170°

	5
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23.8英寸

	6
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:09

	7
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色

	8
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式

	9
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	不涉及

	10
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	不涉及

	11
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥120Hz

	12
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位

	13
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99% sRGB

	14
	性能要求
	
	★显示屏色准
	不涉及

	15
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤7ms

	16
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥250尼特

	17
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	不涉及

	18
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥1000：1

	19
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	不涉及

	20
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	21
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架

	22
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；
b)支持色温、亮度、对比度调节

	23
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合GB/T9813.2的要求



