项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

保障我单位天津市公安局南开分局日常办公、执法办案等工作正常开展，满足多场景办公的家具使用需求，现需采购一批办公家具。本次采购旨在配齐新建场所家具，整体风格需符合公安机关规范化建设要求，体现庄重、实用、环保、耐用的特点。
二、项目预算

第一包：1314491元；

三、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	队长办公桌
	1.规格：长1.6米*0.75米*0.75米 

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，甲醛释放量符合国家环保标准。3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、款式：带长箱、推柜。

6、五金件：铰链依据GB/T700-2006标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格。
	张
	14
	
	是

	2
	会议条桌
	1.规格：1200*400*750mm
2.基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	张
	12
	2
	是

	3
	会议桌A
	1.规格：6000*1500*750mm 

2.基材： ①采用E0级优质三聚氰胺饰面刨花板②经过耐酸碱、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，抗弯力强，不易变形。

3.优质五金连接件。
	张
	2
	
	是

	4
	会议桌B
	1.规格：3600*1500*750mm
 2.基材： ①采用优质环保中密度纤维板游离甲醛释放量符合国家标准。含水率≤10%。②经过耐酸碱、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，抗弯力强，不易变形。

3、面材：采用0.6mm及以上优质天然樱桃木皮，木材含水率≤10%，幅宽≥300mm，平整度高，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，具有不开裂不弯曲等特点。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。
	张
	2
	
	是

	5
	会议桌C
	1.规格：2400*1200*750mm    

2.基材： ①采用E0级优质三聚氰胺饰面刨花板②经过耐酸碱、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，抗弯力强，不易变形。

3.优质五金连接件。
	张
	1
	
	是

	6


	茶水柜
	1.规格：800*400*800mm
2.材质：台面采用25mm厚优质E0级三聚氰胺饰面刨花板，桌腿采用18mm厚，基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.

4.抽屉滑道采用三节导轨滑道，铰链为阻尼铰链。
	个
	2
	
	是

	7
	大茶几
	1.规格：1200*600*450mm  

2.材质：基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	个
	2
	
	是

	8
	接待台
	1.规格：6000*700mm*750mm
2.桌体采用18mm人造板，桌面下方设计柜子8组，上面单组抽屉下面单组柜门，规格为450*500*720mm，抽屉滑道为不锈钢三节阻尼滑道，抽屉加锁。蓝白相间。
	套
	1
	
	是

	9
	▲警员办公桌
	1.规格：1400*700*750mm  

材质：台面采用25mm厚优质E0级三聚氰胺饰面刨花板，桌腿采用18mm厚，基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.

抽屉滑道采用三节导轨滑道，铰链依据GB/T700-2006标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格。

*5.桌腿底脚ABS材料，采用整体长110mm（±5mm），着地处长38mm（±5mm），高37.5mm（±3mm），增加防水功能。
	张
	92
	
	是

	10
	▲控制台桌
	1.控制台桌1800*700*750mm  

2.框架结构：模块化设计内部主框架为1.2mm，前后门板为1.0mm，承重2.0mm钢板，防静电喷塑处理,有用于显示器支架悬挂的凹槽。

3.台面板：环保实木颗粒板，E1级环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg。
	张
	6
	
	是

	11
	▲指挥桌
	1.规格：2400*1200*750mm 

2.框架结构：模块化设计内部主框架为1.2mm，前后门板为1.0mm，承重2.0mm钢板，防静电喷塑处理,有用于显示器支架悬挂的凹槽。

3.台面板：环保实木颗粒板，E1级环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg
	张
	1
	
	是

	12
	前排桌
	规格：1400*500*750mm 

基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	张
	2
	
	是

	13
	桌子
	1.规格：1200*600*750mm  

2.材质：基材采用25mm厚优质E0级刨花板，据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg

4.抽屉滑道采用三节导轨滑道，铰链为阻尼铰链。

*5.桌腿底脚ABS材料，采用整体长110mm（±5mm），着地处长37.5mm（±5mm），高37.5mm（±3mm）增加防水功能。
	张
	1
	
	是

	14
	警员办公椅
	1.椅背纶丝网布；

*2.椅身和扶手模压一体成型；扶手与靠背连接采用旋转卡扣式，不允许有螺钉。

3.定型绵坐垫；

*4.钢制黑喷弓形椅架≥2.0mm；

5.规格：座深约480mm(±10mm）,座内宽495mm(±10mm），座高约435mm(±10mm），背高960mm(±10mm）。
	把
	92
	
	是

	15
	会议椅
	1.会议椅（木框无扶手，非平头款式）  

2.面料：采用优质环保西皮，透气性强，柔软而富有弹性，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

3、海棉：采用优质环保海绵，海绵座面密度为30kg/m³，软硬适中。

4、定型板：加厚高压E0级优质环保多层板，甲醛释放量≤0.05mg/m³。

5、椅脚：框架采用硬实木框架,榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率不超过10%，不变形、不开裂。木材无腐蚀和虫蛀，外涂优质环保水性漆，底漆及面漆均甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。
	把
	133
	
	是

	16
	接待椅A
	1、规格：3连体

2、座、背板：采用1.5mm厚冷轧钢板，经模具一体模压成型，椅座及椅背按照人体工程学设计，所有转角部位均做倒圆处理，无锐角。钢板经酸洗、磷化等防锈处理后静电粉末喷涂处理。座背板采用一体式结构，座背板通过铝合金支架独立安装于横梁上。

3、座/背软垫：座背软垫为分体式设计，软垫内衬板采用E1级环保胶合板，软垫外部采用高密度PU（聚氨酯）经磨具一体发泡模压成型，整体厚度为20mm厚，环保、无毒。软垫内衬胶合板上安装有预埋螺母，通过螺丝与座背钢板连接，连接螺丝做防松处理，软垫与钢板连接牢固不易脱落，并可以随时更换。

4、座、背板支架：采用优质铝合金一体压铸成型，表面经打磨、防氧化处理后静电粉末喷涂处理，支架强度高，保证座椅的安全稳固性。

5、扶手：采用优质铝合金一体压铸成型，表面经打磨、防氧化处理后静电粉末喷涂处理。扶手采用全封闭结构，不会挂住使用者的包带和衣物等，每组座椅带3只扶手。扶手，扶手通过铝合金封盖独立安装于横梁上，增加了座椅稳定性。

6、站脚：采用优质铝合金一体压铸成型，表面经打磨、防氧化处理后静电粉末喷涂处理。站脚成“人字形”，安全稳固。脚底带可调节脚垫，避免损伤地面。站脚通过铝合金封盖独立安装于横梁上，增加了座椅稳定性。

7、封盖：采用优质铝合金一体压铸成型，表面经打磨、防氧化处理后静电粉末喷涂处理。扶手、站脚、座背板支架均通过铝合金封盖采用对接的方式固定横梁上，此连接方式使得座椅各部位受力均匀，安全牢固，安装及维修更加方便。

8、横梁：采用60×60×2mm方形冷拉钢管，钢管经酸洗、磷化等防锈处理后静电粉末喷涂处理，横梁与支架，站脚、扶手为菱形连接，连接面受力均匀牢固，横梁不易变形。横梁两端采用塑料件封盖封堵。
	座
	6
	
	是

	17
	接待椅B
	1.椅背西皮面料；2.定型绵坐垫；3.钢制电镀弓形椅架≥2.0mm；
	把
	8
	
	是

	18
	椅子
	普通四腿椅，尼龙网布面料，密度海绵。
	把
	1
	
	是

	19
	椅子（带扶手）
	1.办公椅（木框椅） 

2、面料：采用优质环保西皮，透气性强，柔软而富有弹性，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

3、海绵：采用优质环保海绵，海绵座面密度为30kg/m3，软硬适中。

4、框架：框架采用硬实木框架,榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率不超过10%，不变形、不开裂。木材无腐蚀和虫蛀，外涂优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、椅板：依据人体工程学原理设计而成，曲木多层板材经模具八层高频热压成型。板材厚度≥12mm，板材承受压力达≥150KG。经过防潮、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，环保达到国家环保标准。
	把
	14
	
	是

	20
	浴室凳
	1.规格：1800*400*450mm   

2.材质：钢木结构，台面采用橡胶木实木，钢架为采用五边形钢管，长边62mm短边11mm高55mm，立柱与50mm*25mm管套用。立柱地脚采用ABS内护套，插入管中部分带有6个长方形凸起，护套插入管中不低于16mm，紧密卡紧钢管。内护套同时带有不低于10mm金属螺杆可调底脚（不支持3D打印）结实耐用，永久不脱.

3.金属部件经环氧树脂静电喷涂：符合GB/T 3325—2024、GB 18584-2024标准，涂层外观（依据GB/T 3325—2024检测）：金属喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等现象，表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷。有害物质限量（依据 GB 18584-2024）：可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）须符合GB 18584-2024表2限值要求（适用于表面色漆涂层）。
	个
	2
	
	是

	21
	长凳
	1.规格：1500*400*450mm
* 2.材质：钢木结构，台面采用橡胶木实木。

3.钢架为采用五边形钢管，长边62mm短边11mm高55mm，立柱与50mm*25mm管套用。立柱地脚采用ABS内护套，插入管中部分带有6个长方形凸起，护套插入管中不低于16mm，紧密卡紧钢管。内护套同时带有不低于10mm金属螺杆可调底脚（不支持3D打印）结实耐用，永久不脱。

4.金属部件经环氧树脂静电喷涂：符合GB/T 3325—2024、GB 18584-2024标准，涂层外观（依据GB/T 3325—2024检测）：金属喷漆（塑）涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等现象，表面光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮等缺陷。有害物质限量（依据 GB 18584-2024）：可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）须符合GB 18584-2024表2限值要求（适用于表面色漆涂层）。
	个
	4
	
	是

	22
	▲指挥中心用椅
	1、面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2、塑胶件：背框采用高强度PP加纤材料，腰托采用桃形设计，长255mm(±3mm），高250mm(±3mm）

3、头枕：3D头枕-可上下、前后、角度调节

4、海绵：高密度定型绵，纯定型棉不加粉

5、底盘：一档原位锁定底盘。

6、气杆：国标3级气杆，气动升降

7、五星脚：330灰色八爪

8、轮子：50MMPU静音轮
	把
	19
	
	是

	23
	保密资料柜
	1.规格：900*400*1850mm 

2.材质：全钢柜体，1.0mm冷轧钢板，依据GB/T3271-2017标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。

3.锁具：国宝密码安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手。
	组
	9
	
	是

	24
	荣誉柜
	1.规格：800*340*2000mm 

2.材质：基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	组
	15
	
	是

	25
	双门更衣柜
	1.规格：900*400*1850mm  

2.材质：全钢柜体，0.7mm冷轧钢板，依据GB/T3271-2017标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。

3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手。
	组
	99
	
	是

	26
	四门更衣柜
	1.规格：900*400*1800mm  

2.材质：全钢柜体，0.7mm冷轧钢板，依据GB/T3271-2017标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。

3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手。
	组
	1
	
	是
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	文件柜
	1.规格：900*400*1850mm  

2.材质：全钢柜体，0.7mm冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。

3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手。
	组
	44
	
	是
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	浴室柜
	规格：1200*500*1940mm（高） 

1、工艺：板材采用钢制模具一次注塑成型，柜体表面均圆角处理，无毛刺、刃口、棱角，避免碰撞划伤。

2、材质：柜门采用全新ABS工程塑料+柜体采用高强度HIPS塑料，防水防潮，抗冲击;不生锈不腐蚀。

*3、柜门：门板采用光面与皮纹套色工艺，柜门由门板和透气孔两部分组成，每片门板可呈现两种颜色，视觉上更活泼、明亮、更显设计感；门板板材壁厚≥4.5mm，采用与柜门一体注塑成型铰链技术，用上下门轴限位且作为支撑，安装简洁美观，单柜开门角度180°，可有效防止柜门过度开启导致侧板断裂，彻底规避了行业内使用传统尼龙铰链的安全隐患，柜门外表面带防刮花皮纹，后期使用及清洁时耐刮耐磨，内表面光滑如镜面，门角注塑成型椭圆角防刮伤设计，不用软胶护角（因软角易粘灰易老化），门板拉手部分加厚设计，上下部分凹凸弧形设计，增加韧性，避免长期使用变形损坏问题，门板右上角可灵活放置号码牌，安装后的号码牌与门板在一个平面不积灰尘，属于镶嵌式贴合安装，不用胶粘更换方便；

4、透气孔：柜门上注塑多个透气孔自上而下均匀排布，与柜门双拼套色处理，美观时尚，柜体后面带多个透气孔。

*5、拉手：每门配置内嵌式模块化标准拉手，并且做了加厚设计与门板连结更牢固，长期开关门不变形不松动。模块化标准拉手可根据使用的变化随时更换机械锁、电子锁、密码锁、插卡锁等各种锁具。模块化拉手加装了弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁的状态下自动开启，撞伤人员。

6、活动门轴：柜门与柜体的可活动连接件采用高强度不锈钢弹簧门轴,可重复拆装结实耐用，加装不透钢弹簧防止门轴脱落。

7、顶板/底板：可互换使用，避免日后增加层数时不兼容，结构采用建筑平行承重梁设计，即美观又增加承重力。

8、侧板：靠近柜体最两侧的侧板采用楼房承重设计理念，四角设计有4个承重柱，增加承重能力，长期使用不开裂不变形。柜外防划皮纹设计，柜内光滑无纹路，美观又实用。

9、后板：柜内使用面光滑平整，无台阶无注塑料口，不积灰不刮手。

10、底座：高度100mm专用底座，四周保证全与地面接触。

11、柜体各部件外观尺寸:门板28mm;顶板/底板30mm;单侧板20mm;双侧板42mm;后板14mm;层板12mm;底座100mm。

12、投标人需要现场提供带透气孔套色门板1套。
	组
	4
	
	是
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	资料柜
	1.规格：900*400*1850mm  

2.材质：全钢柜体，0.7mm冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。

3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手。
	组
	29
	
	是
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	单人床1（含棕垫）
	1.单人床（含8公分棕垫）规格：1200*2000*500mm  

2.材质：板式结构，基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.

4.垫子采用8公分厚棕垫。
	套
	27
	
	是

	31
	▲上下铺床1
	1.规格：2000*900*1900mm  

2.四角主立柱：采用优质冷轧钢管规格50mm×50mm，壁厚≥1.5mm，依据GB/T700-2006标准，对送样进行化学分析结果符合国家标准。

*3.床头横撑：采用规格25mm×25mm优质方形钢管，管壁厚净尺寸1.2mm，床头横撑下方横拉钢管采用30mm×75mm×37mm管材，壁厚净尺寸≥1.2mm，依据GB/T4340.1-2024标准，钢管硬度HV1实验结果≥150，床头高度300mm。

4.床头立柱采用20mm×20mm优质矩形钢管，壁厚净尺寸≥1.2mm。

*5.床杠：承重床杠（横梁）采用≥1.2mm厚优质冷轧钢板一次滚压成68mm(±1mm)×90mm（±1mm）的型材，长梁下侧圆弧处理，外侧均匀压3条筋，内侧下开口为反边压型设计，内侧上下开口处加固不低于5处，上部设计上翻边用于钩住床铺管，上翻边宽不低于20mm，依据GB/T4340.1-2024标准，钢材硬度HV1实验结果≥150。保证警员安全使用。
*6.床屉横撑采用规格30mm×37mm×45 mm 水滴型优质钢管，壁厚净尺寸≥1.2mm，护栏横拉采用25mm×25mm优质屋形钢管，底部长25mm(±1mm)，顶部长16mm(±1mm)，高25mm(±1mm)，壁厚≥1.1mm，护栏高≥350mm，长≥1200mm，正面护栏最大缺口：500—600mm。

7.床板：选用实木多层板（阻燃胶合板），厚度≥12mm，阻燃胶合板判定依据GB50222-2017和GB8624-2012，单体燃烧要求单体燃烧检测依据GB/T20284-2006，燃烧增长速率指数，W/s检验结果≤180，600s的总放热量，MJ≤13，可燃性（点火时间30s）检测依据GB/T8626-2007，60s内焰尖高度Fs≤150mm，60s内无燃烧滴落物。保证使用时不发出异响，保证结实稳固。

8.后加强杠：采用规格25mm×50mm优质矩形管，壁厚净尺寸≥1.2mm。

*9. 梯子：25mm×50mm 椭圆管，壁厚≥1.2mm，上方与床平面连接，下方有坡度，床梯踏板采用≥1.2mm钢板制作，脚踏板为八边形，表面冲压防滑纹，内径为325mm(±2mm)×55mm(±2mm)，硬度HV1实验结果≥100，内设梯形凸起，梯形短边长180mm(±1mm)，脚踏板设凸起圆点，左右两侧设二层人字叠加，全部凸起高度1.5mm(±0.1mm)，床梯踏板依据GB/T4340.1-2024标准，硬度HV1实验结果≥100，爬梯承重≥150kg，保证警员安全使用，床梯踏板依据GB/T11253-2019标准，抗拉强度335-450MPa、规定塑性延伸强度≧260MPa、断后伸长率≥30%,符合国家标准，与床杠连接处加装尼龙护套，着地处加装尼龙脚垫。
	套
	15
	
	是
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	单人沙发1
	1.规格：办公单人标准
2、内框架：采用硬木实木框架，严禁使用废旧材料；

3、面料：采用优质麻绒布。经过防污阻燃处理，弹性好，恢复性好，且透气性更强，同时强度高韧性好，无需内部框架支撑。

4、高弹海绵：①采用优质海绵，软硬适中，不变形，回弹率≥40%。座密度30kg/m3。 ②不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。

5、结构：实木木质榫卯结构，牢固耐用；座加蛇形弹簧、绷带。
	个
	8
	
	是
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	货架
	1.规格：1500*500*2000mm  

2.钢制、四层，采用一级冷轧钢板，依据GB/T3271-2017标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格，单层承重不低于200千克,白色，层板高度可调。
	组
	144
	
	是

	公安业务用房-办公家具
	
	
	
	

	34
	▲L型桌
	1.规格：1400*1000/500*750mm

2.钢木结构，台面为E0级25mm三聚氰胺饰面刨花板，带屏风隔板。

3.桌腿采用钢架为采用五边形钢管，长边62mm短边11mm高55mm，立柱与50mm*25mm管套用。立柱地脚采用ABS内护套，插入管中部分带有6个长方形凸起，护套插入管中不低于16mm，紧密卡紧钢管。内护套同时带有不低于10mm金属螺杆可调底脚（不支持3D打印）结实耐用，永久不脱。

*4.桌下柜采用优质冷轧钢板，经剪切，冲压，折弯，焊接，装配而成，采用三屉柜款式，其中2个抽屉面高120mm，采用不锈钢三节阻尼滑道，抽屉扣手为一体ABS材料，扣手规格为总长372mm(±1mm)，扣手部分高度为35mm(±1mm)，长度为110mm(±2mm)，扣手中间设长79mm(±2mm)，高10mm(±2mm)向下拉条，便于开启，背面有卡条，卡扣，结实不脱落，抽屉与桌面柜体相互连接，结实耐用。

5.不锈钢三节阻尼滑道，依据GB/T3280-2015“不锈钢冷轧钢板和钢带”，进行化学成分C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、N分析，均合格。

6.全部金属表面经磷化、除污、除油、除锈等表面处理后；折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角，使各部位的结构更加合理、更加人性化、坚固耐用。

7.金属部件表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。
	张
	20
	
	是
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	办公桌
	1.规格：长1.6米*0.75米*0.75米

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，甲醛释放量符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、款式：带长箱、推柜

6、五金件：铰链依据GB/T700-2006标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格。
	张
	9
	
	是
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	餐桌
	1.规格： 1400*700*750mm 

2.材质：橡胶木

3.涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

4、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。

5、餐桌物理性能符合国家相关标准。
	张
	50
	
	是
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	▲操作台
	1.规格：1800*900*750mm 

2.框架结构：模块化设计内部主框架为1.2mm，前后门板为1.0mm，承重2.0mm钢板，防静电喷塑处理,有用于显示器支架悬挂的凹槽。

3.台面板：环保实木颗粒板，环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg
	张
	1
	
	是
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	茶水柜
	1、规格：800*400*850mm

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，甲醛释放量符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：铰链依据GB/T700-2006标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格。
	个
	1
	
	是
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	茶水柜（板式）
	1、规格：800*400*850mm  

2、基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	个
	6
	
	是
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	会议桌A
	1.规格：1600*800*750mm

2、 基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	张
	1
	
	是
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	会议桌B
	1、规格：2000*1000*750

2、基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3、选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	张
	3
	
	是
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	会议桌C
	1、规格：2000*1000*750mm 

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，甲醛释放量符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。
	张
	1
	
	是
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	会议桌D
	1、规格：3000*1500*750mm  

2、基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3、选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	张
	1
	
	是

	44
	会议桌E
	1、规格：4500*1800*760mm 

2、基材： ①采用E0级优质环保中密度纤维板。含水率≤10%。②经过耐酸碱、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，抗弯力强，不易变形。

3、面材：采用0.6mm及以上优质天然樱桃木皮，木材含水率≤10%，幅宽≥300mm，平整度高，纹理清晰自然，色泽一致，表面平整光滑，耐磨性好，经过耐酸碱、防虫、防腐特殊处理，具有不开裂不弯曲等特点。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。
	张
	1
	
	是

	45
	会议桌F
	1、规格：5000*1600*750mm  

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。
	张
	1
	
	是
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	▲控制台
	1.规格：4800*900*750mm

2.框架结构：模块化设计内部主框架为1.2mm，前后门板为1.0mm，承重2.0mm钢板，防静电喷塑处理,有用于显示器支架悬挂的凹槽。

3.台面板：环保实木颗粒板，E1级环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg
	张
	6
	
	是

	47
	▲控制台桌
	1.规格：1200*700*750mm  

2.框架结构：模块化设计内部主框架为1.2mm，前后门板为1.0mm，承重2.0mm钢板，背墙采用铝型材，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准,有用于显示器支架悬挂的凹槽。

3.台面板：环保实木颗粒板，E1级环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg
	张
	16
	
	是
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	条桌
	1.规格：1200*400*750mm 

2.基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	张
	80
	
	是
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	圆桌
	1.规格：Φ1800*750mm 

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，甲醛释放量符合国家环保标准，甲醛释放量≤0.05mg/m3。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于9级，整体品质稳定，结构牢固。
	张
	1
	
	是
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	▲指挥桌
	1.规格：4000*1300*750mm

2.框架结构：模块化设计内部主框架为1.2mm，前后门板为1.0mm，承重2.0mm钢板，背墙采用铝型材，防静电喷塑处理,有用于显示器支架悬挂的凹槽。

3.台面板：环保实木颗粒板，E1级环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg
	张
	1
	
	是
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	主席台桌A
	1.规格：1400*600*750mm

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。
	张
	4
	
	是
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	主席台桌B
	1.规格：1000*600*750mm

2、基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。
	张
	1
	
	是
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	办公椅
	1、面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2、塑胶件：背框采用高强度PP加纤材料，腰托采用桃形设计，长255mm(±3mm），高250mm(±3mm）

3、头枕：3D头枕-可上下、前后、角度调节

4、海绵：高密度定型绵，纯定型棉不加粉

5、底盘：一档原位锁定底盘。

6、气杆：国标3级气杆，气动升降

7、五星脚：330灰色八爪

8、轮子：50MMPU静音轮
	把
	4
	
	是

	54
	餐椅
	1.材质：橡胶木

2.涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

3、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。

*4、背高≧90cm。
	把
	200
	
	是

	55
	会议椅
	1.椅背纶丝网布；

2.定型绵坐垫；

3.钢制黑喷椅架≥2.0mm；
	把
	160
	
	是

	56
	会议椅（带扶手）
	1.会议椅（木框椅） 

2、面料：采用优质环保西皮，透气性强，柔软而富有弹性，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

3、海绵：采用优质环保海绵，海绵座面密度为30kg/m3，软硬适中。

4、框架：框架采用硬实木框架,榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率不超过10%，不变形、不开裂。木材无腐蚀和虫蛀，外涂优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、椅板：依据人体工程学原理设计而成，曲木多层板材经模具八层高频热压成型。板材厚度≥12mm，板材承受压力达≥150KG。经过防潮、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，环保达到国家环保标准。
	把
	113
	
	是
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	会议椅（无扶手）
	1会议椅（木框椅，平头款式） 

2、面料：采用优质环保西皮，透气性强，柔软而富有弹性，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

3、海绵：采用优质环保海绵，海绵座面密度为30kg/m3，软硬适中。

4、框架：框架采用橡胶木框架,榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率不超过10%，不变形、不开裂。木材无腐蚀和虫蛀，外涂优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、椅板：依据人体工程学原理设计而成，曲木多层板材经模具八层高频热压成型。板材厚度≥12mm，板材承受压力达≥150KG。经过防潮、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，环保达到国家环保标准。
	把
	34
	
	是

	58
	接待椅
	1.椅背纶丝网布；

*2.椅身和扶手模压一体成型；扶手与靠背连接采用旋转卡扣式，不允许有螺钉。

3.定型绵坐垫；

*4.钢制黑喷弓形椅架≥2.0mm；

5.规格座深约480mm(±10mm）,座内宽495mm(±10mm），座高约435mm(±10mm），背高960mm(±10mm）。
	把
	18
	
	是

	59
	理发椅
	西皮面料，人体功效学设计，高回弹海绵，加粗泵罩油泵黑色不锈钢圆盘。
	把
	1
	
	是
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	椅子（带扶手）
	1.办公椅（木框椅） 

2、面料：采用优质环保西皮，透气性强，柔软而富有弹性，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理。

3、海绵：采用优质环保海绵，海绵座面密度为30kg/m3，软硬适中。

4、框架：框架采用硬实木框架,榫卯结构，木制构件全部经过烘干处理，四面刨光，木材含水率不超过10%，不变形、不开裂。木材无腐蚀和虫蛀，外涂优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、椅板：依据人体工程学原理设计而成，曲木多层板材经模具八层高频热压成型。板材厚度≥12mm，板材承受压力达≥150KG。经过防潮、防腐、防虫、防霉等化学特殊处理，环保达到国家环保标准。
	把
	18
	
	是

	61
	▲指挥中心首长用椅
	1、面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2、塑胶件：背框采用pp加纤材料，抗老化 

*3、靠背4档升降，可升降7cm。

4、扶手：多功能4D联动扶手

*5、坐板：整椅无木板结构，一体成型塑胶坐壳。

6、海绵：高密度无粉定型绵，海绵密度≥40kg/m³。

7、底盘：四档自负重底盘。

8、气杆：3级气杆正常上下申缩12万次不漏气

9、五星脚：350黑沙铁脚

10、轮子：60mm尼龙PU静音轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万测试

11、规格：两扶手外尺寸≧690mm，椅背上方长≧490mm，地脚外尺寸≧720mm，总体高度1180-1260mm，座深≧500mm，座高440-520mm。
	把
	4
	
	是

	62
	▲指挥中心用椅
	1、面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适

2、塑胶件：背框采用高强度PP加纤材料，腰托采用桃形设计，长255mm(±3mm），高250mm(±3mm），舒适，结实耐用。
3、头枕：3D头枕-可上下、前后、角度调节

4、海绵：高密度定型绵，纯定型棉不加粉

5、底盘：一档原位锁定底盘。

6、气杆：国标3级气杆，气动升降

7、五星脚：330灰色八爪

8、轮子：50MMPU静音轮
	把
	60
	
	是

	63
	密集柜
	1.规格：900*540*2400mm

2.单个密集柜的尺寸为高2400mm，宽900mm，厚540mm，供应商可依根据实际产品上下调整50mm。

3.顶板、侧板、门板、挂板、层板、防尘板、防鼠板等采用的冷轧钢厚度不小于0.8mm，表面防水防锈处理，环氧树脂静电喷涂，高温塑化，平整无裂缝折痕。

4.底盘采用厚度不小于2.5mm热轧钢板整体焊接，表面喷塑。

5.导轨采用不小于2.0mm*2.0mm的冷拉方钢，整体做防腐处理。

6.立柱采用不小于1.2mm冷轧钢板，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准，层数和间距可以自由调整。

7.采用圆盘摇柄，摇把可以折叠。

8.每列接触面之间有缓冲和密封装置，具有良好的防震、防潮、防鼠功能。

9.每列架体之间设有安全限位和防倾倒装置，边架装有锁具用于整体闭锁。

10.传动机构可靠，具有足够的传动比，使摇动省力，运行平稳，无噪音。
	个
	116
	
	是

	64
	荣誉柜
	1.规格：800*340*2000mm

2.基材采用18mm厚优质E0级刨花板，依据GB/T4897-2015、 GB/T17657-2022 、T/CNFPIA 1001-2019标准进行判定：含水率%、板内平均密度偏差%、静曲强度MPa、弹性模量MPa、内胶合强度MPa、表面胶合强度MPa、吸水厚度膨胀率%判定结果均合格，甲醛释放量≤4mg/100g。

3.选用优质EVA热熔胶：符合GB33372-2020标准，本体型胶粘剂VOC含量≤0.6g/kg.
	组
	7
	
	是

	65
	双节柜
	1.规格：900*390*1850mm  

2.材质：全钢柜体，0.7mm冷轧钢板，依据GB/T3271-2017标准对其进行化学成分C、Si、Mn、P、S分析检测均合格，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命，表面环氧树脂喷涂粉末处理，环氧树脂喷涂粉末依据GB/T3325-2024标准有害物质限量Pb、Cd、Cr、Hg、As、Sb、Se、Ba均符合标准。冷轧钢板依据GB/T3274-2017标准，化学成分分析结果符合该标准规定。

3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷。

4.拉手：优质金属拉手。
	套
	21
	
	是
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	组合书柜
	1.规格：1200*400*2000mm，组合书柜（书柜+更衣柜款式） 

2.基材：采用优质环保密度板，其含水率控制在7-10%以内，符合国家环保标准。

3、木皮：采用优质0.6mm及以上厚天然胡桃木木皮饰面，木皮纹理平整，清晰，自然，耐磨损，韧性好。采用胶粘剂依据GB18583-2008标准水基型胶粘剂中有害物质限量、橡胶类胶粘剂、总挥发性有机物检验结果≤90g/L。

4、涂料：选用优质环保水性漆，底漆及面漆甲醛未检出，苯、甲苯、二甲苯、乙苯总量未检出。

5、五金件：金属件应通过中性盐雾试验（NSS） 达到 48小时及以上无红锈。五金配件采用不锈钢或电镀层防锈处理，耐腐蚀等级不低于 9级，整体品质稳定，结构牢固。
	套
	9
	
	是

	67
	沙发
	1.规格：标准办公三人沙发
2、内框架：采用硬木实木框架，严禁使用废旧材料；

3、面料：采用优质西皮。经过防污阻燃处理，弹性好，恢复性好，且透气性更强，同时强度高韧性好，无需内部框架支撑。

4、高弹海绵：①采用优质海绵，软硬适中，不变形，回弹率≥40%。座密度30kg/m3。 ②不存在粘接剂等有害物质，不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，防氧化、抗疲劳、耐冲击、回弹力强、不变形。

5、结构：实木木质榫卯结构，牢固耐用；座加蛇形弹簧、绷带。
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注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品。
四、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起10日内支付合同总额的40%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的60%。

五、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。必要时，采购人有权邀请其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。本项目由采购人自行组织验收，也可委托采购代理机构组织验收。验收及相关费用由中标单位负责。
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