项目需求书

一、项目背景

国家疾控局对《省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台》提出“智能化防控处置和决策支持能力”以及“一体化突发公共卫生应急管理服务与指挥调度体系”的建设要求；同时国家疾控局印发了《国家传染病疫情应急演练培训场所建设指南》，要求区域公共卫生中心和省级疾控机构参照指南建设演训场所，可以通过高仿真虚拟环境模拟不同传染病的传播与应急处置流程。

基于国家疾控局的上述要求，天津市疾控局拨付“重大传染病监测与处置能力提升”专项经费，用于传染病疫情监测处置实训系统的采购。本项目依托三维数字沙盘底座，搭建集推演仿真、态势可视化、智能评估、早期风险预警于一体的实训平台，构建“监测预警—实训推演—复盘评估”业务闭环。可以通过高仿真虚拟环境模拟传染病事件演化，仿真各类应急处置行为及其防控效果，支撑预案校验优化、多岗位协同实训与能力量化考核，训练智能化防控处置和决策支持能力；同时预留对接省统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台的端口，以数字化手段夯实我市公共卫生应急战备能力。不涉及新建信息化系统，可直接通过传染病疫情应急处置的3D数字化推演沙盘，模拟“预案响应、指挥调度、应急处置、复盘评估”等流程，不断提升参训人员的传染病监测与处置能力。

服务要求具体如下：
1.提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。 

2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5.提供现场技术培训。

6.交货周期：签订合同后60日内完成到货，到货后60日内完成安装部署。（特殊情况以合同为准）。

二、项目预算

本项目预算236万元

三、资格要求

（一）本项目专门面向中小企业，投标人需提供《中小企业声明函》。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
（三）本项目不接受联合体，投标人需提供《非联合体投标声明函》。
四、服务期
安装完成后3年的服务期（特殊情况以合同为准）。

五、服务地点
天津市河东区华越道6号（特殊情况以合同为准）。
六、付款方式
签订合同之日起15日内支付合同总额的50%，履行合同4月后支付合同总额的50%；
中标厂商在签订合同之日起1个月内支付履约保证金（合同金额的10%）；

验收合格后15个工作日内退还履约保证金（合同金额的10%）；

验收包括：送货数量、现场安装、设备调试，所有产品无质量问题。

七、技术要求
本项目采购传染病疫情监测处置实训系统，该系统为专业定制平台，将三维可视化模拟处置系统与数字化沙盘展示平台结合，以“平战结合、数智赋能”为建设目标，构建一套模拟传染病疫情应急处置的3D数字化推演沙盘，覆盖“预案响应、指挥调度、应急处置、复盘评估”等流程，实现推演场景三维可视化、疫情传播模型化、复盘评估数智化。系统需涵盖①一体化推演沙盘、②推演操作终端、③沙盘态势系统、④3D推演操作系统、⑤推演管理系统、⑥传染病早期预警预测系统，共6个功能模块业务能力。

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	一体化推演沙盘
	1.1.一体化平台

(1)规格尺寸：长≥3000mm，宽≥2000mm，高≥750mm；

(2)电动推杆起落装置：推杆数量≥2 根，推杆直径≥20mm ，金属材质；

(3)同步控制器：支持多种电压输入包括12/24/36V DC，需支持防反接保护，短路保护，过载保护，同步偏差超限保护；

(4)升降调节：可将屏幕升起到0至75度任意角度。

1.2.沙盘显示终端

(1)尺寸：≥85寸；

(2)配置：运行内存≥4G，机身存储≥32G；

(3)显示比例：16：9；

(4)背光源：DLED；

(5)分辨率：≥3840×2160；

(6)亮度：≥400cd/㎡；

(7)对比度：≥5000：1；

(8)响应时间：≤8ms；

(9)可视角度：≥89/89/89/89；

(10)识别方式：红外识别；

(11)多点触摸：≥20点触摸；

(12)书写方式：手、触控笔；

(13)触摸精度：≤±3mm；

(14)通讯方式：USB；

(15)响应速度：≤8ms；

(16)CPU：核心数≥20核，总线程数≥20线程，主频≥3.0GHz;

(17)内存：≥32G;

(18)硬盘：≥1TB固态硬盘;

(19)显卡：≥12GB显存；

(20)电源：额定≥850W。
	套
	1

	2
	推演操作终端
	推演操作终端应配置不少于6个独立操作席位，满足多人协同推演作业需求。

(1)尺寸：≥21.5寸；

(2)分辨率：≥1920×1080；

(3)显示面积：≥470mm×260mm；

(4)可视角度：≥89/89/89/89；

(5)显示亮度：≥250cd；

(6)显示色彩：

≥16.7M；

(7)色域：≥72%NTSC；

(8)背光类型：WLED；

(9)反应时间：≤7ms；

(10)工作频率：≥60HZ；

(11)触摸点数：≥10点触摸；

(12)触摸介质：手指、触摸笔；

(13)触摸精度：≤2mm；

(14)响应时间：≤25ms；

(15)驱动方式：USB免驱；

(16)CPU：物理核心数≥12核，总线程数≥16线程，主频≥3.0GHz；

(17)内存：≥16G；

(18)硬盘：≥1TB固态硬盘；

(19)显卡：≥12GB显存；

(20)电源：额定≥850W。
	套
	6

	3
	沙盘态势模块
	3.1.态势反馈模块

3.1.1.模拟表单反馈

(1)需支持推演过程中应急处置动作生成的模拟表单≥5种。包括个案调查表单、事件调查表单、风险人员表单、风险因素表单、诊疗进展表单、采样送检表单等。
(2)需支持应急处置动作与模拟表单之间建立映射关系。执行应急处置动作后，生成与该应急处置动作对应的模拟表单，如对某个虚拟病例执行流行病学调查后系统生成该虚拟病例的个案调查表单。

(3)需支持模拟表单数据的自动录入。系统根据应急处置动作关联的虚拟病例信息，自动填入虚拟病例基本信息、流行病学史、临床表现及初步诊断等数据。

（4）需支持个案调查表显示病例基本信息、发病就诊信息、暴露接触史，事件调查表显示事件基础信息、病例数量、病例主要临床症状，风险人员表单包括风险人员基本信息、健康检测信息，风险因素表单包括风险场所、风险环节、风险食品、风险物品信息、处置状态，诊疗进展表包括病例基本信息、检查检验结果，采样送检单包括采样对象信息、样本流转信息、检测机构。

3.1.2.沙盘动态反馈

(1)▲需支持应急处置动作在电子沙盘中的执行过程渲染。执行队伍出动等应急处置动作时，系统在沙盘上渲染队员或车辆的移动路径，并标记起始位置与目标位置，以图标形式表现坐标点位（提供系统功能截图）。

(2)需支持沙盘资源图标的实时位置更新。应急处置动作涉及队员、车辆调度时，对应队员、车辆图标在沙盘上从原位置移动至新位置，移动过程连续。

(3)需支持应急处置动作执行结果在沙盘上的图标标注。动作执行完成后，系统在目标位置生成对应结果图标，包括流调完成标记、消杀区域标记、监测区域标记、管控区域标记等。

(4)▲需支持管控区域在沙盘上的动态生成。执行风险场所管控等动作时，系统在沙盘上自动绘制对应管控区域边界，显示区域名称、类型及属性（提供系统功能截图）。

(5)需支持虚拟病例活动轨迹在沙盘上的高亮显示。执行流行病学调查等动作后，系统在沙盘上以高亮路径呈现病例活动轨迹，包含位置节点、时间节点及密切接触者标注。

3.1.3.实时状态反馈

(1)需支持虚拟病例状态随应急处置动作自动变更。如当完成病例管理等模拟操作时，系统自动调整虚拟病例的收治、转归等状态。

(2)需支持虚拟资源状态随应急处置动作自动更新。如当完成队伍出动、采样送检等操作时，系统自动调整相关队员、车辆、物资的任务状态。

(3)需支持状态变更的提示通知。虚拟病例、资源状态发生变更时，在沙盘界面显示消息提示，包含应急处置动作名称、关联队员、状态。

(4)▲需支持疫情数据的实时更新。执行风险场所、人员管控等处置动作后，系统根据动作效果参数更新模拟疫情传播算法计算结果，包括新增病例数、现有病例数等指标（提供系统功能截图）。

3.1.4.时序记录反馈

(1)需支持应急处置动作的时间自动记录。系统自动抓取并记录每个应急处置动作的开始时间与结束时间，计算任务执行耗时。

(2)▲需支持时序记录的时间轴展示。以时间轴形式呈现推演全过程关键处置动作节点，点击节点可查看处置详情。展示该节点的操作人、操作时间、操作内容、关联资源、产生结果及耗时（提供系统功能截图）。

(3)需支持时序记录的人工标注。推演导调人员可对关键节点添加文字标注，用于复盘时说明决策背景或注意事项。

(4)需支持时序记录的导出。支持将完整时序记录导出为PDF格式，包含节点序号、时间、操作人、操作内容、耗时、备注等字段。

3.2.场景控制模块

3.2.1.模拟视角切换

(1)▲需支持虚拟场景的俯视与透视视角切换。俯视视角用于查看目标区域的布局，透视视角用于从三维立体角度全方位观察目标区域。俯视与透视视角切换时，镜头匀速完成过渡，画面连续变化，避免画面跳变（提供系统功能截图）。

(2)需支持虚拟场景中视角切换时保持当前关注的目标区域居中。确保推演人员的视觉焦点不丢失。

3.2.2.模拟视角控制

(1)需支持对虚拟场景执行平移视图控制操作。允许推演人员在场景的水平面上，移动当前的观察焦点与视角位置。推演人员能够调整观察位置，从不同方位查看沙盘场景地图中的目标区域与推演状态。

(2)需支持对虚拟场景执行旋转视图控制操作。允许推演人员以当前观察焦点为中心，对虚拟场景进行水平方向的转动。推演人员能够调整观察角度，多角度地观察沙盘场景地图中的目标区域与推演状态。

(3)需支持对虚拟场景执行缩放视图控制操作。允许推演人员拉近、推远当前视角，改变观察距离与视野范围。推演人员能够调整观察视野，在宏观与微观尺度之间切换，查看虚拟场景中的目标区域与推演状态。

(4)需支持视角复位功能。推演人员可将当前视角一键恢复至默认初始视角。

(5)需支持缩放层级的范围限制。设定最小缩放距离与最大缩放距离（覆盖全市范围），超出范围时停止缩放并提示。

3.2.3.模拟推演速率控制

(1)需支持推演速率调节机制。支持推演过程中根据观察需求切换不同的倍速模式。在加速推演状态下，虚拟场景中的车辆、队员运动，数据流转与事件触发的逻辑保持同步。

(2)需支持推演过程的暂停与恢复。在暂停状态下，推演人员可对关键节点或突发事件进行分析。支持暂停时对场景视角的自由切换与数据面板的查阅，便于复盘与态势研判。

(3)需支持≥5档推演速率调节，包括 0.5 倍速、1 倍速、2 倍速、4 倍速、8 倍速，推演人员可在推演过程中随时切换。

(4)需支持推演速率切换时的状态一致性。切换速率前后，虚拟场景中所有对象的位置、状态及数据保持连续，不出现跳变或重置。

(5)需支持推演结束的自动判定。当推演达到预设结束条件（如疫情清零、推演时长达到上限）时，系统提示推演结束并停止推演进程。

(6)需支持推演过程的手动终止。推演导调人员可在任意时刻手动终止推演，终止后系统生成已执行部分的推演记录。
	套
	1

	4
	3D推演操作模块
	4.1.空间推演模块

(1)需支持显示天津市全域平面电子地图，作为公共卫生事件沙盘推演的地理空间基底。并支持电子地图的多比例尺缩放，实现全市范围地图呈现。

(2)需支持显示天津市区三维电子地图，显示特定机构三维外观模型。包括天津市内各地区市疾控中心、重点体育场馆主体建筑外观三维模型。

(3)需支持地图上兴趣点的搜索与定位。输入机构名称、地址或关键词，系统在地图上标注匹配结果并支持跳转定位。

(4)需支持地图坐标的实时显示。鼠标悬停位置的经纬度坐标在界面底部实时显示，精确到小数点后6位。

(5)需支持三维地图中建筑模型的层级显示。缩放至不同高度时，建筑模型自动调整模型精度，平衡显示效果与运行性能。

4.2.沙盘交互模块

(1)需支持在电子地图上展示虚拟病例、场所目标地点、一线人员、车辆及机构资源的分布情况。

(2)需支持资源分布分类筛选。推演人员按需开启或关闭不同类别资源（病例、队员、车辆、机构）在电子地图上的分布显示。

(3)需支持在电子地图上绘制并设置不同层级的拦截圈。包括核心布控圈、拦截圈等，并支持对绘制区域的半径、颜色及透明度等属性进行配置。

(4)需支持在电子地图上绘制管控区域。支持圆形区域绘制（指定中心点与半径）、多边形区域绘制（逐点点击闭合）及矩形区域绘制（拖拽指定对角点）。并支持管控区域的属性编辑，包括修改名称、类型、边框颜色、透明度及备注信息。

(5)需支持在电子地图上绘制队员或车辆的虚拟行进路线轨迹。支持自定义路线的颜色等标注风格，用于展示行动轨迹。

(6)需支持在电子地图中放置虚拟帐篷三维模型。包括虚拟指挥帐篷、虚拟应急帐篷、虚拟防疫帐篷等，模拟现场指挥部的搭建过程与空间布局。

(7)需支持在电子地图上放置虚拟车辆三维模型。包括虚拟发电车、虚拟防疫消杀车、虚拟综合保障车、虚拟宿营车、虚拟送样车、虚拟装备车等，并支持自定义车辆位置，用于模拟现场资源的调度与部署。

(8)▲需支持虚拟帐篷、车辆三维模型放置后的位置调整。已放置的帐篷及车辆模型支持在沙盘上拖拽移动位置、旋转朝向（提供系统功能截图）。

4.3.模拟疫情模块

(1)▲需支持沙盘推演系统内置模拟疫情传播算法。在推演过程中，通过模型算法计算，推演并量化反馈关键应急处置动作对疫情发展趋势的影响。当执行病例管理、风险人员管控或风险场所管控等应急处置动作时，系统须根据算法预设规则，自动计算相应的模型参数（提供系统功能截图）。

(2)需支持模型算法参数的配置。包括基本再生数（R0）、有效再生数/实时传播指数（R1）、潜伏期均值及最短最长潜伏期值、传染期时长等参数，支持按病种预设默认参数及手动调整。

(3)需支持疫情发展趋势的实时计算与展示。展示累计确诊人数、现有确诊人数、新增确诊人数等，疫情发展趋势随时间变化。

(4)需支持疫情数据的分区统计。按行政区划类型分别统计感染人数。

(5)需支持疫情拐点的自动识别。系统根据模型算法计算结果识别新增确诊人数由升转降的时间点，标记为疫情拐点。

(6)▲需支持无干预基线对比。系统同时计算不采取任何处置措施的疫情发展基线曲线，与实际推演曲线对比展示，直观呈现处置措施的防控效果（提供系统功能截图）。

4.4.虚拟气象模块

(1)需支持≥3种虚拟气象环境在电子沙盘中切换。可在推演过程中改变虚拟场景的气象环境，包括晴天、雨天、雪天。

(2)需支持电子沙盘中气象效果的调节。可调节虚拟场景中的降水强度与降雪强度，包括小雨、中雨、大暴雨、小雪、中雪、暴雪。

(3)需支持虚拟气象状态与虚拟场景光照及阴影效果的联动。在虚拟雨雪天气下虚拟场景环境亮度相较于虚拟晴天环境下虚拟场景的环境亮度更低。

(4)需支持气象环境对推演行动的影响参数配置。包括雨雪天气下车辆行驶速度降低比例等，系统根据气象状态自动调整对应行动参数。

(5)需支持气象状态与时间的联动。支持模拟昼夜变化，结合气象状态调整场景光照，包括清晨、正午、傍晚、夜间四个时段。

4.5.沙盘模型模块

4.5.1.虚拟车辆三维模型

(1)需支持≥5种疾控专用车辆三维模型。包括虚拟发电车、虚拟防疫消杀车、虚拟综合保障车、虚拟宿营车、虚拟送样车、虚拟装备车，满足虚拟场景现场布置摆放。

(2)需构建虚拟特种车辆三维模型的外观。构建虚拟车辆外观结构，包括底盘、车厢及后双开门等核心结构，构建车辆涂装，包括警示色带、职能标识及警示符号，不同类型的疾控车辆，构建其特有的外部装置，包括防疫消杀车的车顶喷淋装置、发电车的进排风百叶窗等。

(3)需支持车辆模型的动画效果。包括防疫消杀车作业时的喷淋装置旋转及喷雾效果、发电车作业时的排烟效果等。

(4)需支持车辆模型的状态可视化功能。车辆在待命、行驶、作业三种状态下，以不同颜色的标识进行区分。

4.5.2.虚拟帐篷三维模型

(1)需支持≥3种疾控专用帐篷三维模型。包括虚拟指挥帐篷、虚拟应急帐篷、虚拟防疫帐篷。

(2)需构建虚拟帐篷三维模型的外观。构建虚拟帐篷的外形及骨架轮廓，包括帐篷主体、出入口通道等核心结构，构建虚拟帐篷外层涂装，包括虚拟帐篷表面的疾控专属配色，以及帐篷表面的标识，确保文字、图案清晰。

(3)需支持帐篷内部空间的可视化。透视视角下可查看帐篷内部布局，包括指挥帐篷内的会议桌、通讯设备，应急帐篷内的床位、物资架，防疫帐篷内的采样台、消毒通道等。

4.6.应急预案模块

(1)▲需支持推演过程中可查看传染病预防处置的标准化预案流程。需支持预案流程查阅面板对预案流程进行图形化展示，呈现处置环节的先后顺序及分支逻辑，供推演人员调取并查看标准化处置流程中各节点的处置环节名称、处置主体、配合单位、处置要求及时限要求等信息（提供系统功能截图）。

(2)需支持标准化预案的筛选查找功能。推演人员可通过检索传染病名称快速筛查预案信息。

4.7.处置动作模块

(1)需支持标准化应急处置动作≥15种。包括队伍出动、流行病学调查、病例管理、采样送检、实验室检测、临床排查、风险评估、协查、病例网络报告、突发公共卫生事件报告、风险人员管控、风险场所/环节/食品/物品管控、应急监测/调查、病媒生物管控、结案评估。

(2)需支持关键应急处置动作配置虚拟资源。包括配置执行目标、执行人员、执行车辆等，并实现虚拟资源的绑定与联动。推演人员可查看应急处置动作的关联资源的详细信息、关联资源的实时状态。

4.8.资源管理模块

4.8.1.虚拟个案信息

(1)需支持模拟推演中的虚拟病例信息显示。包括虚拟病例的个人基本信息、发病就诊情况、流行病学调查情况、实验室检测情况、会诊情况，支持虚拟病例按照病例类型分组。虚拟病例的个人基本信息包括姓名、性别、年龄、联系方式、居住地址等信息；发病就诊情况包括发病时间、首发症状、就诊医疗机构、初步诊断及收治状态；流行病学调查情况包括流行病学史、活动轨迹、密切接触者判定、暴露场所及风险等级等；实验室检测情况包括采样类型、采样时间、检测机构、检测结果等；会诊情况包括会诊时间、会诊意见等。

(2)需支持虚拟病例实时定位查看功能。推演人员可在电子地图上查看病例三维模型的当前位置，便于直观掌握病例空间分布情况。

(3)需支持查看虚拟病例的活动轨迹。虚拟病例的活动轨迹在虚拟沙盘中以高亮路径的形式显示，活动轨迹包含位置节点信息、时间节点以及密切接触者。

(4)需支持虚拟病例按状态分类筛选，包括高风险、中风险、低风险等状态，支持按状态统计病例数量。

4.8.2.虚拟队员信息

(1)需支持推演中的虚拟队员信息显示。展示虚拟队员的基本信息、位置信息，支持模拟队员按照工作单位分组。并支持虚拟队员按任务状态分类筛选，包括待命、任务中、任务完成等状态。

(2)需支持虚拟队员实时位置查看功能。推演人员可在电子地图上查看队员的驻留点位与路线标记，便于直观掌握队员部署及任务执行进展。

(3)需支持查看虚拟队员当前任务状态。支持查看虚拟队员正在执行的任务及执行时间，实时显示模拟任务执行进度。

(4)需支持查看虚拟队员的历史任务记录。展示该队员在本次推演中参与的所有处置动作列表，包含动作名称、开始时间、结束时间及执行结果。

(5)需支持队员疲劳度模拟。虚拟队员连续执行任务超过设定时长后，疲劳度上升，执行效率按比例下降，休整后疲劳度恢复。

4.8.3.虚拟车辆信息

(1)需支持推演中的虚拟车辆信息显示。车辆基本信息包括车辆类别、车牌号码、所属机构等信息。并支持虚拟车辆按任务状态分类筛选，包括待命、作业中、已完成等状态。

(2)需支持虚拟车辆实时位置查看功能。推演人员可在电子地图上查看车辆三维模型的位置与行驶轨迹点，便于直观掌握车辆分布及运行状态。

(3)需支持查看虚拟车辆的行驶轨迹。展示车辆在当次推演中的历史行驶路线。

(4)需支持虚拟车辆的油耗模拟。车辆行驶及作业过程中模拟消耗燃油，油耗量与行驶距离、作业时长及车辆类型对应，油量低于阈值时提示补给。

4.8.4.虚拟机构信息

(1)需支持推演中的虚拟机构信息显示。机构基本信息包括机构名称、机构位置信息及机构接诊人数。并支持虚拟机构按类型分类筛选，包括疾控中心、医院等类型。

(2)需支持查看虚拟机构位置功能。推演人员可在电子地图上查看机构三维模型的地理坐落标识，便于直观掌握机构分布。并支持查看虚拟机构接诊虚拟病例的详细信息。

4.8.5.虚拟装备信息

(1)需支持推演中的虚拟物资信息显示。显示仓库物资的介绍信息、使用数量以及库存。支持虚拟物资按照物资类别分类筛选，包括个人防护用品、消毒药品、采样耗材、通讯设备等类别。

(2)需支持查看物资的详细信息。包括物资名称、库存数量、剩余数量等字段。

(3)需支持物资库存的预警提示。当物资剩余数量低于设定安全库存时，系统以红色标识提示补给。

(4)需支持物资消耗的自动核算。应急处置动作执行完成后，系统按动作类型及规模自动扣减对应物资库存，并生成消耗记录。

4.9.多人联机模块

(1)需支持≥6人进入同一模拟案例进行推演操作。多名推演人员进入同一推演案例，协同完成处置操作，实现多角色、多岗位的联合推演。

(2)需支持联机推演的房间管理。推演指挥人员可创建推演房间并设置房间名称、推演案例、最大参与人数及进入密码。

(3)需支持推演人员的角色分配。导调人员为每名参与者分配推演角色，不同角色具备不同的操作权限。

(4)需支持联机状态下操作的实时同步。一名推演人员执行的处置动作、绘制的管控区域、放置的模型等操作，实时同步至其他所有参与者的场景画面。

(5)需支持联机人员的状态显示。界面展示当前在线人员列表，包括人员名称、角色等信息。

(6)需支持联机推演的冲突处理。当多名人员同时对同一资源执行操作时，系统按先到先得原则锁定资源，后续操作者收到资源占用提示。

(7)需支持联机推演的断线重连。参与者网络中断后重新连接时，系统恢复其角色及场景状态，断线期间的操作记录可补查看。

(8)需支持多动作并行时的沙盘动态叠加。多个处置动作同时执行时，各动作产生的路径、图标、区域在沙盘上同时渲染，支持按动作类型筛选显示或隐藏。

4.10.预案回放模块

(1)▲需支持对推演预案过程进行回放。回放推演人员从模拟预案推演开始至结束推演的操作，支持关键操作节点作为回放断点满足回放进程的控制（提供系统功能截图）。

(2)需支持回放由操作引发的反馈。在回放推演人员操作时，系统展示由这些操作引发的资源状态变更、数据面板数据更新等反馈表现，回放进行至某时间点时，资源状态及信息面板、表单数据同步显示该时间点的数据。

(3)需支持演播命令控制回放功能。包括播放、暂停、退出、设置播放速度等。需支持回放速率的多档调节，包括 0.5 倍速、1 倍速、2 倍速、4 倍速，回放过程中可随时切换。

(4)需支持推演回放进度条功能。在播放推演过程时，播放滑动条根据播放的进度自动调整滑块位置；支持拖动滑动条至特定节点，回放跳转至该关键节点。

(5)需支持回放过程中的视角自由控制。回放状态下推演人员可独立平移、旋转、缩放场景视角，不受回放原始视角限制。
	套
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	推演管理模块
	5.1.用户中心模块

5.1.1.用户登录模块

(1)需支持用户使用用户名及密码登录后台管理端。

(2)需支持登录账号时进行账号安全验证。验证方式采用验证码登录验证，支持使用数字与英文组合的符号验证登录。

(3)需支持登录日志记录。系统记录每次登录的用户名、登录时间、登录 IP 地址及登录结果。

5.1.2.用户推演考核
需支持用户推演考核信息查看。通过物资实际消耗、统计人员出动率及车辆使用率核算资源利用效率，对比实际操作时序与标准流程、标记各环节执行及超时情况，依托疫情拐点数据量化评估防控成效，统计各关键环节处置耗时并对照标准时限，从资源调配、流程合规、防控效果、响应速度四个维度对用户推演处置操作化量化考核用户操作。

5.1.3.个人信息管理

(1)需支持用户个人基本信息维护。包括用户姓名、性别、联系方式、组织机构、角色、密码的修改。

(2)需支持用户密码修改保护。密码须采用字母、数字及符号的组合形式。

(3)需支持密码长度校验。密码长度不得少于8位，不得超过 20 位。

(4)需支持密码复杂度校验。密码须同时包含大写字母、小写字母、数字及特殊符号中的至少3种。

(5)需支持个人头像上传。用户可上传个人头像图片，支持 JPG、PNG 格式，文件大小不超过5MB。

5.1.4.个人推演统计

(1)需支持用户的推演数据统计信息查看。包括用户推演次数、推演平均分、推演总时长、推演平均用时，支持用户历史推演时长、历史推演得分以图表化的形式展示，展示用户每次推演的时长分布及每次推演的得分变化趋势，并标注平均分参考线。

(2)需支持推演维度得分雷达图。从资源调配、流程合规、防控效果、响应速度四个维度展示用户历次推演的平均得分雷达图。

(3)需支持推演统计的时间范围筛选。支持按近 7 天、近 30 天、近 90 天、本年度时间段筛选统计数据。

5.1.5.个人推演记录

(1)需支持用户个人推演记录的查看。展示推演记录列表，根据时间倒序排序，列表显示包括推演事件名称、推演角色、推演开始时间、推演结束时间、推演成绩等信息。

(2)需支持查看推演记录详情，推演记录详情以列表形式展示，展示推演人员在推演过程中对电子沙盘执行的操作，包括执行应急处置操作、绘制拦截圈等操作。

(3)需支持推演记录的关键词搜索。支持按推演事件名称模糊搜索个人推演记录。

5.2.预案管理模块

(1)需支持预案的新增、编辑、删除操作。管理员可创建新预案，编辑已有预案内容，删除未被推演案例引用的预案。

(2)需支持预案信息的查看。展示预案列表，根据创建时间倒序排序，列表显示包括预案编码、预案名称、预案层级、预案类型、预案状态等。

(3)需支持≥10种疫情的标准化预案处置流程管理。包括禽流感、不明原因肺炎、呼吸道传染病、肠道传染病、虫媒传染病、狂犬病、霍乱、肺结核、艾滋病、麻疹。

(4)需支持标准化预案处置流程的信息管理。包括处置关键环节、处置动作、处置主体、配合单位、处置要求等信息。

(5)需支持预案的状态管理。预案状态包括已发布、已停用，仅已发布状态的预案可在推演中使用。

(6)需支持预案流程的图形化编辑。管理员可在流程编辑器中拖拽添加处置环节节点，连接节点间的先后关系及分支逻辑，配置各节点属性。并支持将预案导出为PDF格式文件备份。

5.3.推演案例模块

5.3.1.模拟疫情事件

(1)需支持模拟疫情事件的新增、编辑、删除。管理员可创建新的模拟疫情事件，配置事件基本信息，删除未被推演使用的事件。

(2)需支持模拟疫情事件的查看。展示模拟疫情事件列表，根据创建时间倒序排序，列表显示包括事件名称、预案编码、风险类别、病种、发生地区、信息来源、报告单位等。

(3)需支持模拟疫情事件的关键词搜索与分类筛选。支持按事件名称模糊搜索，按病种、预案类型等条件筛选事件列表。

5.3.2.调查表单配置

(1)需支持模拟疫情事件调查表单信息配置。调查表单涵盖事件基础概况、发病就诊统计、时间维度信息、地域与涉事对象、症状情况、流调处置、风险人员等多类业务内容。

①　事件基本信息：事件发生场所名称、场所类型、重点人群职业，涉事学校的类型、教职工及学生规模等基础属性。

②　发病就诊信息：病例数、暴露人数、出现症状人数、就诊人数、确诊人数、主要临床症状等统计数据。

③　发病时间信息：可录入各病例对应的发病日期。

④　报告时间信息：可录入各病例对应的报告日期。

⑤　涉事地区信息：可录入本次事件所涉及的行政区划信息。

⑥　涉事班级信息：针对学校类事件，可录入涉及班级名称，以及对应班级的病例数量。

⑦　症状统计信息：可录入事件出现的各类临床症状，同步填报对应症状的病例发生数。

⑧　流调工作信息：可录入已完成流调数量、待开展流调数量、感染来源等流调相关业务信息。

⑨　风险人员信息：可录入事件涉及的密切接触者数量、共同暴露者数量等风险人员统计数据。

5.3.3.病例配置

(1)需支持完成模拟疫情事件下虚拟病例的信息配置，覆盖病例基础档案、发病活动轨迹、关联风险对象、诊疗过程、采样送检、实验室检测、会诊记录等业务内容。

①　病例基础信息：维护病例姓名、个案编号、报告时间、性别、年龄、联系电话、现住址、职业、所属重点人群、发病时间、主要临床症状、就诊医院、临床诊断；同时登记可疑接触史（病例、动物、饮食、病媒生物、高危职业）以及疫苗接种史等内容。

②　发病活动轨迹：以列表形式登记病例活动轨迹，记录活动地点名称、场景位置、到达时间、离开时间、停留时长。并支持在地图上点击增加轨迹节点。

③　关联风险人员：登记相关风险人员姓名、风险等级类型、与病例的关联关系、接触方式、接触时段、管控状态及对应时间。

④　关联风险场所/环节：登记风险场所名称、场所类型、场景内详细位置，记录场所消杀工作开展情况。

⑤　关联风险食品/物品/环境/媒介：登记风险食品/物品/环境/媒介所属辖区、具体情况，明确对应的处置工作建议。

⑥　诊疗进展信息：填报收治医疗机构、住院时间、病例转归、主要病症表现、治疗开展情况、院内采样检测相关情况。

⑦　采样送检信息：维护采样类别、送样人员及联系方式、样本名称、检测项目、采样时间等送检相关资料。

⑧　实验室检测结果：登记标本类别与相关基础资料、收样时间、检测完成时间、检测机构、检测判定结果。

(2)需支持病例间关联关系配置。可设置病例间的传播关系。

5.4.推演记录模块

(1)需支持查看所有推演人员的推演记录信息。展示推演记录列表，根据创建推演时间倒序排序，列表显示推演事件名称、推演角色、推演开始时间、推演结束时间、推演用户。

(2)需支持推演记录中推演人员操作记录的结构化存储。每条记录包含动作类型、执行目标、执行人员、执行车辆、开始时间、结束时间、执行结果、消耗物资。

(3)需支持推演记录的统计概览。页面顶部展示推演总次数、参与总人数、平均得分、平均时长等汇总指标。

5.5.智能评估模块

(1)需支持推演过程数据汇总展示。系统自动归集推演全流程业务数据，可直观展示资源使用详情，包含各类物资消耗、人员出勤、车辆设备使用等业务数据；同时通过图表可视化呈现疫情发展趋势，直观反映感染人数变化与防控干预成效。

(2)▲需支持多维度自动化综合打分评估。按照资源调配、流程合规、防控效果、响应速度四个维度，对推演人员处置操作开展量化自动评估（提供系统功能截图）：

①　资源调配评估：对比物资实际消耗与标准消耗基准，统计人员出动率、车辆使用率，核算资源利用效率得分。

②　流程合规评估：对比实际推演操作时序和标准操作流程，标记已执行、超时等环节，输出流程合规率得分。

③　防控效果评估：展示推演疫情曲线，曲线体现模拟推演下的疫情拐点，输出防控效果得分。

④　响应速度评估：统计事件报告至首次处置的响应时长、各关键环节平均处置耗时，对照标准时限开展对比分析，输出响应速度得分。

(3)需支持推演复盘总结与结构化建议输出。结合各维度评估结果完成整体推演复盘，梳理推演在决策、协同、现场处置等方面工作亮点；识别推演过程中的流程疏漏、执行不合规等问题，形成针对性改进建议。评估内容按亮点、问题、建议三部分结构化输出，并配套对应改进举措。

(4)需支持推演报告查看与导出。点击对应推演记录，即可打开推演报告详情页面，查看综合评分、各分项维度得分、完整操作时序记录、资源统计数据以及复盘改进建议；支持将完整推演复盘报告以 PDF 格式下载导出。

5.6.系统管理模块

5.6.1.资源管理

5.6.1.1.队员管理

(1)需支持电子沙盘中队员基本信息的管理。包括编辑队员的姓名、性别、年龄、联系电话、所属机构。

(2)需支持设置队员在电子沙盘中的初始化位置。支持在电子地图上选择队员的初始化位置。

(3)需支持队员信息的批量导入与导出。支持通过Excel模板批量上传队员信息，包含姓名、性别、年龄、联系电话、所属机构、专业类别、职务等字段。支持队员信息的批量导出，将队员列表导出为Excel 格式文件。

5.6.1.2.车辆管理

(1)需支持电子沙盘中车辆基本信息的管理。包括编辑车辆的类型、车辆号码、油耗、载人容量、时速等信息。

(2)需支持设置车辆在电子沙盘中的初始化位置。支持在电子地图上选择车辆的初始化位置。

5.6.1.3.装备管理

(1)需支持电子沙盘中装备基本信息的管理。包括编辑装备的名称、类别、所属机构、入库数量、装备说明等信息。并为每类装备设置安全库存阈值，库存低于阈值时系统在管理端及推演端进行提示。

5.6.1.4.机构管理

(1)需支持电子沙盘中机构基本信息的管理。包括编辑机构的名称、所属区域、机构级别、可承接人数等信息。并支持层级化配置机构及其部门。

(2)需支持设置机构在电子沙盘中的初始化位置。支持在电子地图上选择机构的初始化位置。

5.6.2.组织管理

(1)需支持疾控中心人员组织管理。包括组织名称、负责人、联系地址、邮政编码、电话号码等信息。并支持构建层级化的组织框架，允许逐级建立组织机构、下属部门。

(2)需支持组织信息的批量导入与导出。支持通过Excel模板批量上传组织机构信息，包含组织名称、上级组织、负责人、联系地址、邮政编码、电话号码等字段；支持组织架构的导出，将完整组织架构导出为Excel或PDF格式，包含各层级组织信息及负责人。

5.6.3.角色管理

(1)需支持管理系统的角色权限分配。支持管理系统角色按照管理员、普通用户进行角色权限划分。

(2)需支持角色的新增、编辑、删除。管理员可创建自定义角色，编辑角色名称及描述。按系统模块（用户中心、预案管理、案例管理、推演记录、智能评估、系统管理）及操作类型（查看、新增、编辑、删除、导出、审核）配置角色权限。
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	传染病早期预警预测模块
	6.1.数据采集与精炼模块

6.1.1.多源数据采集

(1)需支持采集流感、新冠两类传染病相关公开数据，数据源包括但不限于网络公开信息、公共卫生机构公开通报、医学文献摘要及公开病例数据集。

(2)需支持采集数据总量不少于1万条，两类疾病数据量大致均衡；系统需支持数据规模后续扩展，不因数据量增加而需重构。

(3)需支持记录每条数据的数据来源、采集时间与采集方式，确保数据可溯源，且仅使用公开合规数据源。

6.1.2.数据精炼

(1)需支持对多源异构数据进行去重、清洗与结构化标注，形成统一的数据格式与字段定义。

(2)需支持中文网络文本中缩写、谐音、口语化等复杂表达的标准化处理。

(3)需支持数据质量检查，输出数据量、来源分布、更新时间等基础统计结果。

6.2.知识库模块

(1)需支持建立流感、新冠两类疾病的领域知识库，涵盖症状、传播途径、高危人群、防控措施、病原变异信息等核心内容。

(2)需支持知识条目的结构化存储与检索，支持知识的新增、编辑、导入与导出。

(3)需支持知识内容溯源，每条知识可关联至原始数据来源。

6.3.知识图谱模块

(1)需支持基于精炼数据构建两类疾病的知识图谱，图谱节点类型包括但不限于疾病、症状、病原体、传播路径、地理位置、时间、人群、防控措施。

(2)需支持实体与关系的抽取过程具备自动化或半自动化能力，并提供人工校验与修正功能。

(3)需支持图谱关系查询与展示，可呈现症状与疾病、传播链与风险区域等关联关系。

(4)需支持图谱可视化浏览，支持节点展开、路径追溯、子图筛选等操作，单次展示子图节点数不少于50个。
6.4.智能分析应用模块

(1)需支持构建不少于5种面向传染病监测预警场景的智能分析应用，类型须覆盖知识检索、图谱查询、传播趋势分析、早期风险感知、趋势预测五类。

(2)需支持用户以自然语言方式发起查询与分析请求，返回结构化结果或可视化图表。

(3)需支持展示分析结果的依据数据来源，分析结果可追溯。

(4)在满足上述类型要求的基础上，可扩展舆情演化分析等智能分析应用类型。

6.5.预警展示模块

(1)需支持展示数据总览、知识库浏览、知识图谱探索、智能分析交互、预警结果等内容，页面支持中文字符正常显示，风格与系统整体风格一致。

(2)需支持以列表形式展示风险预警事件，包含触发条件、风险等级及关联数据。

(3)需支持以图表形式展示疫情历史数据与预测趋势，包含预测区间。

6.6.系统对接要求

(1) 需支持预留标准数据接口，具备对外提供预警结果、疫情态势数据的能力。

(2)需支持与推演管理系统统一用户入口与权限体系，用户可在同一平台内完成监测预警浏览与推演处置操作。
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注：应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品；量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm；加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理；加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

八、验收标准
成立由采购人代表及实际使用人等组成的验收小组，以现场验收为主要方式，准备好验收表，以合同为依据，对投标人所提供的服务进行验收。验收标准为投标人提供的产品需与合同一致，且满足所需技术要求，其它未尽事宜按合同约定执行，验收完毕后出具验收报告并签署验收意见。
九、其他要求
1.提供制造商完整的随机资料，包括软件著作权或软件现有版本号、或原厂现货证明等完整的使用和维修手册等。

2.交货时投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

3.按照采购合同的约定和现行国家、行业及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
4.投标报价以人民币填列；投标人的报价应包括设备、产品货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用；投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格；验收及相关费用由投标人负责。

5.投标产品需预留与现有传染病监测预警与应急指挥信息平台对接接口，后续对接服务另行付费。投标产品交付后需部署在政务云或是中心本地部署，不能部署在供应商公司云和第三方商业公有云。

6.系统演示评分要求。投标人须使用真实系统录制视频方式进行演示，同时配以同期声提示该处视频所演示的相关功能点，视频文件格式为MP4，不接受 PPT 、FLASH等形式。具体演示内容包括：

①系统应急处置动作在电子沙盘中的执行过程渲染，在开展队伍出动等应急处置操作时，可在电子沙盘内渲染展示队员、车辆的移动路径，清晰标记作业起始位置与目标位置，并通过图标呈现队员、车辆位置。
②虚拟场景俯视与透视双视角切换功能，其中俯视视角可展示目标区域整体布局，透视视角可实现三维立体全方位区域观测，视角切换过程中镜头需匀速过渡，保证画面流畅连续、无跳变问题。
③虚拟帐篷、车辆三维模型的位置调整，已部署放置的帐篷、车辆模型，可在沙盘界面内完成拖拽移位、朝向旋转等精细化调整操作。
④推演预案全过程回放能力，可完整记录并回放推演人员从预案推演启动至推演结束的全部操作，支持设置关键操作节点为回放断点，实现精准可控的回放进程调控。
⑤多维度自动化综合打分评估功能，围绕资源调配、流程合规、防控效果、响应速度四大核心维度，对推演人员的处置操作进行全方面量化自动评估，具体评估细则包含：资源调配评估，通过对比推演物资实际消耗数据与标准消耗基准数据，统计人员出动率、车辆使用率，核算资源利用效率得分；流程合规评估，将推演实际操作时序与标准操作流程进行比对，标记已执行、超时等流程问题，生成流程合规率得分；防控效果评估，展示推演疫情变化曲线，曲线体现模拟推演下的疫情拐点，最终输出防控效果得分；响应速度评估，统计事件上报至首次处置的响应时长、各关键处置环节平均耗时，对照标准处置时限开展对比分析，得出响应速度评估得分。

⑥传染病早期预警预测功能演示，展示多源数据接入后的数据总览、疾病知识库的自然语言检索过程、知识图谱可视化探索（展示节点不少于50个）、不少于3种智能分析应用的自然语言交互过程，以及疫情风险预警列表与趋势预测曲线；并演示展示至少一个模拟预警事件，包含触发条件、风险等级、关联数据。
需求部门分管主任签字：                      需求部门主任签字：                   

需求部门经办人签字：
设备物资处分管主任签字：                   设备物资处主任签字：                  

设备物资处经办人签字：

