天津市公安局滨海分局采购剧毒危化品运输通道全程可视化建设项目
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第一部分投标邀请函
受天津市公安局滨海分局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市公安局滨海分局采购剧毒危化品运输通道全程可视化建设项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。投标文件加盖1个有效电子签章即视同所有页均已盖章。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市公安局滨海分局采购剧毒危化品运输通道全程可视化建设项目
（二）项目编号：TJBH-2026-A-0064
二、项目内容
第一包：剧毒危化品运输通道全程可视化建设（采购需求详见附件）。合同履行期限：货到之日起至2027年06月30日前完成安装调试（特殊情况以合同为准）。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算
第一包：26719730.35元。
注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的限高价，否则投标无效，详见项目需求书。
四、供应商资格要求（实质性要求）


（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。
2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。
（二）本项目不接受联合体投标。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日截止评审结束“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
（九）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。
（十）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当投标人报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该投标人的异常低价审查程序：
1. 投标人报价<全部通过符合性审查投标人报价平均值×50%；
2. 投标人报价<通过符合性审查的次低投标人报价×50%；
3. 投标人报价<最高限价×45%；
4. 评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年9月28日至2026年10月10日，每天上午09:00至12:00，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

（三）标前答疑会时间及地点：本项目于2026年10月12日10:00在天津市滨海新区车站北路2499号8楼会议室，由采购人统一组织标前答疑，联系人：张育维，联系电话：17720146189。
七、网上应答时间

2026年9月28日9:00至2026年10月19日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年10月19日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年10月19日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年10月19日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：刘春雪
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA数字证书及电子签章办理咨询：022-24538059、400-0566-110
3. 采购文件咨询：022-25866129
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市公安局滨海分局

（二）采购人地址：天津市滨海新区营口道734号

（三）采购人联系人：张育维

（四）采购人联系电话：17720146189 
十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市公安局滨海分局

2.联系人：李凯

3.联系方式：13516165190 
4.联系地址：天津市滨海新区营口道734号

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2026年9月28日
第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 本项目投标报价为全包固定总价，包含设备及附件货款、包装、运输、装卸、安装、调试、检测、成品保护、辅材、人工、机具、安全文明施工、现场交通疏导、相关单位协调、竣工验收、移交、培训、质保、现场垃圾清运等完成本项目全部工作内容所涉及的一切费用。投标人应充分预判现场实施环境、交通管制、外部协调等相关成本，所有相关费用均视为已包含在投标报价内，采购人无需另行支付任何其他费用。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
3. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
4. 提供现场技术培训。
（三）交货要求
1. 交货期：
货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起至2027年06月30日前完成安装调试（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）付款方式
1）合同生效后，甲方收到乙方合规有效等额增值税发票后，甲方向乙方支付合同总价款的10%作为首付款。

2）项目实施完成工程量达到合同约定总工程量50%及以上，且第三方审核单位出具工程量不低于50%的阶段性结算报告，甲方收到乙方开具的合规有效等额增值税发票后，甲方向乙方支付至合同总价款的50%（即支付合同总价款的 40%）。

3）本项目全部工作内容实施完毕，完成最终验收，第三方审核单位出具正式结算审核报告；甲方收到乙方开具合规有效等额增值税发票后，甲方向乙方支付至结算审定总价款的 100%（即支付结算审定总价款剩余50%）。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。
（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证等。
（五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。
（六）具体需求详见本部分项目需求书，图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。
三、评审因素及评标标准
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分客观分（37分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	3
	产品认证评价
	所投核心产品的制造商或投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证、信息安全管理体系认证，投标文件中提供有效期内的上述证书原件电子件。具备1份证书得1分，最多5分
	5

	4
	拟派运维服务人员评价
	投入的服务人员为投标单位正式员工，提供服务人员姓名、服务人员开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明电子件，否则不予认定加分，下列人员均不得重复。

（1）项目负责人具备机电工程专业高级职称，本科或以上学历毕业证，国家一级注册建造师证书（机电工程专业），每提供上述一个合格的证书电子件得0.5分，最多1.5分；

（2）技术负责人具备信息系统项目管理工程师，本科或以上学历毕业证，机电工程专业高级职称证书，每提供上述一个合格的证书电子件得0.5分，最多1.5分；
（3）服务人员具备信息系统项目管理师证书，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1分；

（4）服务人员具备《特种作业操作证(高压电工作业)》，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1分；

（5）服务人员具备机电工程中级或以上职称证书，每提供一个合格的证书电子件得0.5分，最多1分。

注：（3）（4）（5）人员可以重复。
	6

	5
	拟投入运维车辆评价
	自有车辆：提供机动车行驶证及机动车登记证书（至少包括：注册登记摘要登记信息栏、转移摘要登记信息栏、注册机动车登记信息栏）电子件（所有人应为投标单位）；租赁车辆：提供机动车行驶证及机动车登记证书（至少包括：注册登记摘要登记信息栏、转移摘要登记信息栏、注册机动车登记信息栏）电子件和租赁合同或合作协议电子件；

（1）提供1辆2吨或以上随车吊得2分；
（2）提供1辆叉车得1分；（叉车无机动车登记证书，提供品牌型号）
（3）提供1辆中型或以上货车得1分；
	4

	6
	保修时间评价
	满足招标文件要求的基础上（本项目质保期3年）所投核心产品每增加1年保修得1.5分，最多得3分。
	3

	7
	技术要求响应性评价
	完全满足无偏离的得5分。非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的，每条扣1分，最低0分。
	5

	8
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供与电子警察、视频监控弱电智能化相关的且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

A. 合同原件电子件（合同签订时间为2024年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。

B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件电子件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。
C. 上述合同验收报告电子件，包括甲乙双方名称及用户单位公章。
1个业绩2分，最多10分。

注：B和C 提供一个即可。 
	10

	第三部分主观分（33分）
	分值

	1
	总体实施方案评价
	根据本项目需求特点提供项目实施方案，重点包括但不限于：①本项目总体的系统架构、逻辑架构、②视频数据、过车数据如何传输和对接、③如何实现与滨海公安现有平台的数据对接架构、④如何实现大模型与其他业务功能的合理衔接等内容，评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	2
	对可视化功能的理解和实现
	根据本项目需求特点提供实现可视化功能的方案：
①如何实现对高点可视化管理、②如何实现对路口全景可视化展示与监测、③如何实现对环视一体机的可视化管理与全景画面采集与监测。

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	3
	拟投入设备综合性能评价
	根据项目需求书提供拟投入设备综合性能评价方案，方案内容包括但不限于：①投标产品彩页、②产品性能参数、③产品性能描述、④产品设计描述等内容，评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	4
	施工方案评价
	根据项目需求书清单要求自行踏勘后提供点位布置方案，方案内容包括但不限于：①点位现场照片、点位布线图、②点位施工方案、③取电取网接入方案、④进度安排和工期保障等内容，评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	5
	投标人拟投入的平台对接方案评价
	投标人根据项目需求书提供拟投入的设备与平台功能实现方案，方案内容包括但不限于：①平台的网络方案、②平台的具体技术方案、③与既有平台对接方案等内容，评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	6
	售后服务与质量保障方案评价
	根据本项目需求特点提供售后服务方案，包括但不限于：①服务流程、服务方式、响应时间②专项售后服务小组（固定的售后服务人员，列出技术支持负责人及服务人员名单、联系方式）③质量管理和质量保证制度④产品生产、供货保证制度等内容。评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	7
	数字化管理方案评价
	根据本项目需求特点提供数字化管理方案，包括但不限于：①如何实现对前端设备的运行状况的管理与监测、②如何实现视频采集质量，数据采集质量的管理与监测、③如何实现运行综合统计，监控点位运行统计。评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	8
	国产化适配方案评价
	根据项目需求提供国产化适配方案，方案内容包括但不限于：①国产化环境支持能力：投标人所投产品在国产化环境下的技术支持能力，包括与国产基础软硬件的协同运行情况及相关技术证明材料、②售后服务方案针对性：涵盖国产化环境下的日常运维故障处理版本升级技术支持等服务内容的完整性和可操作性、③国产化服务保障能力：结合相关支撑材料对本项目提供的国产化服务保障能力进行综合评判等内容。评标委员会根据投标人提供的服务方案完整性、总体架构的合理性、可行性等进行综合评价：

方案内容完整，满足招标文件要求不存在瑕疵，得4分；

满足招标文件要求，方案内容存在1处瑕疵，得3分；

满足招标文件要求，方案内容存在2处瑕疵，得2分；

未提供或不满足文件要求或内容存在3处及以上瑕疵，得0分。
	4

	9
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书
一、项目背景
为严格落实相关法律法规要求，加强滨海新区危化品运输安全管理，有效防范重特大交通安全风险，滨海分局启动本次提升建设项目。

本项目所属行业：工业
二、采购清单
（一）第一部分

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价限高价

（不含税）

（元）
	合价限高价

（不含税）

（元）

	一
	电警卡口
	
	
	
	
	

	1
	电警抓拍单元 1
	单台包含以下内容
	台
	10
	18628.00 
	186280.00 

	1.1
	电警抓拍单元 1
	一、电警抓拍单元1
1、≥1200万环保电警抓拍单元；

2、由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成；

3、内置摄像机采用1个或多个CMOS传感器，靶面尺寸≥1.1英寸；

4、视频分辨率≥4096×3072，抓拍图片分辨率≥4096×3072；

5、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、2个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口；

6、可抓拍违法行为：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为、车辆右转弯压实线检测；

7、支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

8、支持闯禁令抓拍功能；

9、支持国密GB 35114-A级功能；

10、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1
	11177.38 
	11177.00 

	1.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	30 
	25.27 
	758.00 

	1.3
	网线-CAT5e
	
	m
	30 
	5.78 
	173.00 

	1.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	20 
	203.71 
	4074.00 

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	1.6
	挖方
	
	m3
	6 
	43.62 
	262.00 

	1.7
	填方
	
	m3
	4 
	29.10 
	116.00 

	1.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	4
	30.00 
	120.00 

	1.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	2 
	96.00 
	192.00 

	1.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	1.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	车辆人脸卡口抓拍单元 1
	单台包含以下内容
	台
	10
	19148.00 
	191480.00 

	2.1
	车辆人脸卡口抓拍单元 1
	一、车辆人脸卡口抓拍单元1

1、≥1200万环保车辆人脸卡口抓拍单元；

2、由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成；

3、内置摄像机采用1个或多个CMOS传感器，靶面尺寸≥1.1英寸；

4、视频分辨率≥4096×3072，抓拍图片分辨率≥4096×3072；

5、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、2个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口；

6、抓拍违法行为：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；

7、支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

8、人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%； 

9、支持闯禁令抓拍功能；

10、支持国密GB 35114-A级功能；

11、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1
	
	

	2.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	30 
	25.27 
	758.00 

	2.3
	网线-CAT5e
	
	m
	30 
	5.78 
	173.00 

	2.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	20 
	203.71 
	4074.00 


	2.5
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	2.6
	挖方
	
	m3
	6 
	43.62 
	262.00 

	2.7
	填方
	
	m3
	4 
	29.10 
	116.00 

	2.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	4 
	30.00 
	120.00 

	2.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	2 
	96.00 
	192.00 

	2.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	2.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	3
	电警抓拍单元 2
	单台包含以下内容
	台
	7
	14910.00 
	104370.00 

	3.1
	▲电警抓拍单元 2
	一、电警抓拍单元2
1.图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；

2.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；

3.像素值：≥900万；

4.帧率：≥25fps；

5.工作环境：温度-40℃～+65℃，相对湿度10%～90%；

6.通讯接口：RJ45网口，100M/1000M自适应；

7.防护等级：≥IP66；

8.包含高清镜头、室外防护罩、电源适配器、支架等相关配件。其他说明:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及辅材配件；

9.功能：具有数字降噪、透雾、强光抑制；利用视频触发方式，支持车牌识别、车身颜色识别、车辆属性提取，支持通行车辆信息捕获和多种违法行为检测功能；

10.需遵循GB28181/GA1400等相关国家标准和行业标准与现有公安已建的平台兼容对接；

11.需满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》技术标准要求；

12、支持国密GB 35114-A级功能；

13、支持定位/校时等服务依据公安要求提供；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	7459.14 
	7459.00 

	3.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	30 
	25.27 
	758.00 

	3.3
	网线-CAT5e
	
	m
	30 
	5.78 
	173.00 

	3.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	20 
	203.71 
	4074.00 

	3.5
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	3.6
	挖方
	
	m3
	6 
	43.62 
	262.00 

	3.7
	填方
	
	m3
	4 
	29.10 
	116.00 

	3.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	4 
	30.00 
	120.00 

	3.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	2 
	96.00 
	192.00 

	3.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	3.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	4
	车辆人脸卡口抓拍单元 2
	单台包含以下内容
	台
	7
	15410.00 
	107870.00 

	4.1
	▲车辆人脸卡口抓拍单元 2
	一、车辆人脸卡口抓拍单元2
1.图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；

2.视频压缩标准：.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG；

3.像素值：≥900万；

4.≥1个内置传感器；

5.帧率：≥25fps；

6.存储：Micro SD或TF卡；

7.通讯接口：RJ45网口，100M/1000M自适应；

8.防护等级：≥IP66；

9.供电方式：AC100V～AC240V；

10.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应各种监控环境；夜间无白光爆闪，减少光污染。

11.包含高清镜头、室外防护罩、电源适配器、支架等相关配件。其他说明:包括为满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序及辅材配件；

12.功能：支持压线、超速、逆行等多种违法行为检测；支持车牌、车身颜色等信息采集;支持自划线功能；

13.需遵循GB28181/GA1400等相关国家标准和行业标准与现有公安已建的平台兼容对接；

14.需满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》技术标准要求。

15、支持国密GB 35114-A级功能

16、支持定位/校时等服务依据公安要求提供；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1
	7959.14 
	7959.00 

	4.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	30 
	25.27 
	758.00 

	4.3
	网线-CAT5e
	
	m
	30 
	5.78 
	173.00 

	4.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	20 
	203.71 
	4074.00 

	4.5
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	4.6
	挖方
	
	m3
	6 
	43.62 
	262.00 

	4.7
	填方
	
	m3
	4 
	29.10 
	116.00 

	4.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	4 
	30.00 
	120.00 

	4.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	2 
	96.00 
	192.00 

	4.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	4.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	5
	LED频闪补光灯
	1、光源类型：≥16颗LED；

2、响应时间≤370us；

3、防护等级：≥IP66；

4、补光灯在频率≥250Hz或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭；

5、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求；

6、支持亮度调节；

7、支持≥1路频闪输入；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	34
	1015.00 
	34510.00 

	6
	环保型频曝一体补光灯
	1、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；

2、≥1路爆闪输入、1路频闪输入；

3、支持记录闪光灯闪光次数；

4、防护等级≥IP66；

5、爆闪回电时间≤70ms，满足连续抓拍需求；

6、支持亮度调节；

7、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

8、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；

9、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的1级补光要求；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	34
	1640.00 
	55760.00 

	7
	电警卡口终端主机
	单台包含以下内容
	台
	5
	27751.00
	138755.00

	7.1
	电警卡口终端主机
	一、电警卡口终端主机
1、具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。 

2、内置≥16TB硬盘

3、具有≥2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个接地端子。

4、支持双网卡路由设置；

5、支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入；

6、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片数据；

7、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；

8、支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；

9、支持断网续传、数据防删改功能

10、支持硬盘图片和录像配额比例设置；

11、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备及安装调试费用。
	台
	1 
	6871.19 
	6871.00 

	7.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	50 
	43.40 
	2170.00 

	7.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	80 
	6.33 
	506.00 

	7.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	35 
	203.71 
	7130.00 

	7.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	7.6
	挖方
	
	m3
	60 
	43.62 
	2617.00 

	7.7
	填方
	
	m3
	56 
	29.10 
	1630.00 

	7.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	20 
	30.00 
	600.00 

	7.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	10 
	96.00 
	960.00 

	7.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	3 
	1480.00 
	4440.00 

	7.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	


	8
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护；

5、含一对光纤收发器，1光2电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装。

含设备及安装调试费用。
	台
	17
	798.00 
	13566.00 

	9
	红灯信号检测器
	1.支持≥16路AC220V信号接入；

2.≥1路RS485接口，或网络接口≥1路；

3.DC12V或AC220V供电；

4.环境温度：-30℃～+65℃。

5.环境相对湿度：10～90%。

含设备及安装调试费用。
	台
	5
	1831.00 
	9155.00 

	10
	交换机
	网管型,≥2个1000Base-X千兆SFP光口，8个10/100Base-TX电口，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级，AC220V供电。

含设备及安装调试费用。
	台
	5
	1251.00 
	6255.00 

	
	
	
	
	
	
	


	二
	路侧监控
	
	
	
	
	

	1
	环视一体机1
	单台包含以下内容
	台
	214
	14630.00 
	3130820.00 

	1.1
	环视一体机1
	一、环视一体机
采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景；

传感器类型：全景：≥1/1.8英寸；CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；

像素：全景：≥400万；细节：≥400万；

最大分辨率：全景：2688×1520；细节：2688×1520；

光学变倍：支持；

防补光过曝：支持 ；

视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；

网络接口：自适应网络数据,支持1000M网络数据,RJ45网口；

工作温湿度：-40℃-70℃；湿度≤95%；

除雾：支持；

防护：≥IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波；

支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能；

支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防。支持跟随抓拍和接管跟随，两者功能互斥。跟随抓拍：跟随后对该目标进行结构化信息提取后上传报警。接管跟随：当目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟随，扩大跟随范围；

交通事件检测：细节通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；全景通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；

交通数据采集：细节通道和全景通道均支持车流量、车道平均速度、车头时距、车道空间占有率信息采集。

支持GB35114 A级安全加密；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	8462.69 
	8463.00 

	1.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	10 
	43.40 
	434.00 

	1.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	35 
	6.33 
	222.00 

	1.4
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	16 
	25.27 
	404.00 

	1.5
	网线-CAT5e
	
	m
	25 
	5.78 
	145.00 

	1.6
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	10 
	203.71 
	2037.00 

	1.7
	保护管2根PE50
	
	m
	20 
	27.58 
	552.00 

	1.8
	挖方
	
	m3
	15 
	43.62 
	654.00 

	1.9
	填方
	
	m3
	12 
	29.10 
	349.00 

	1.10
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	5 
	30.00 
	150.00 

	1.11
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	5 
	96.00 
	480.00 

	1.12
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	740.00 

	1.13
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。

5、含一对光纤收发器，1光2电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装；

含设备及安装调试费用。
	台
	214
	798.00 
	170772.00 

	3
	存储卡
	≥512G 高速存储卡
	个
	214
	1132.00 
	242248.00 

	4
	环视一体机立杆   
	单根包含以下内容
	根
	57
	6452.00 
	367764.00 

	4.1
	环视一体机立杆   
	≥7米立杆，4米横杆，带基础，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）
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	个
	1 
	4219.82 
	4220.00 

	4.2
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	4.3
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	4.4
	基础1.4*1.4*1.6
	
	项
	1 
	1040.00 
	1040.00 

	4.5
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	768.89 
	769.00 

	4.6
	其它
	7米立杆，4米横杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	三
	喊话音响
	
	
	
	
	

	1
	音柱
	单台包含以下内容
	台
	198
	3253.00 
	644094.00 

	1.1
	音柱
	工作电压：DC24V（太阳能供电/市电供电）

储能电池：12Ah，保障阴雨天运行

毫米波传感器数量：≥2个；

语音喇叭：功率≥150W，音量60-120dB可调；

红蓝爆闪灯：高亮度LED，亮度可调，白天/夜间/恶劣天气全天候适用；

通讯方式：支持自组网与4G/5G；

加密：支持数据传输加密，保障信息安全；

OTA升级：支持远程固件在线升级，功能持续优化；

材质：不锈钢，防腐蚀、抗冲击

防护等级：≥IP66，防尘防雨，适应户外长期部署；

适用环境：-20℃～+55℃，0～95%RH，严寒酷暑及高湿环境均可稳定运行；

具备温湿度监测、远程喊话、红蓝灯爆闪提醒等功能。

远程喊话：支持平台远程下发语音指令；

含配套平台软件。（时间与空间多维度统计分析；数据大屏:全域设备实时监测，温湿度状态、设备管理:在线/离线、电量状态、安装位置、设备属性；指令控制:指定设备远程喊话、指定/批量设备灯效控制、定时语音控制；系统管理:用户管理、角色管理、权限控制；日志管理:操作日志历史、指令历史、登录日志历史。）

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。

与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	3252.50 
	3253.00 


	四
	高点监控
	
	
	
	
	

	1
	热成像高点摄像机
	单台包含以下内容
	台
	9
	25753.00 
	231777.00 

	1.1
	热成像高点摄像机
	一、热成像高点摄像机
1、360°球型热成像高点摄像机；

2、全景相机采用8个性能≥400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 ；

3、细节可见光相机采用1个性能≥400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，最高分辨率及帧率2688×1520@25fps；

4、细节可见光相机支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍；

5、细节热成像镜头焦距≥50mm，热成像分辨力≥384 × 288；

6、全景应支持人员密度检测功能；

7、细节热成像镜头应支持火点检测、烟雾检测；

8、应支持AR全景展示，可添加各类AR标签；

9、≥IP67防护等级；

含接入授权及设备管理功能：支持高点视频预览和回溯，支持高点视频画面中对标签信息进行添加、删除、修改，支持在电子地图上展示系统高点视频点位、可视范围与可视方向，支持云台速度控制配置等功能。

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	18771.34 
	18771.00 

	1.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	40 
	43.40 
	1736.00 

	1.3
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	20 
	25.27 
	505.00 

	1.4
	网线-CAT5e
	
	m
	20 
	5.78 
	116.00 

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	100 
	27.58 
	2758.00 

	1.6
	设备箱
	
	个
	1 
	797.75 
	798.00 

	1.7
	高点立柱
	
	个
	1 
	866.25 
	866.00 

	1.8
	电缆接头防水/防爆接头
	
	个
	2 
	30.00 
	60.00 

	1.9
	安装支架
	
	套
	1 
	143.13 
	143.00 

	1.10
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	五
	信号机更换
	
	
	
	
	

	1
	更换信号机
	单台包含以下内容
	台
	23
	34835.00 
	801205.00 

	1.1
	信号机
	一、信号机
1.相位数：可实现≥16相位控制，≥48路灯控输出；≥2路行人按钮接入；

2.通信接口丰富，包括至少1个RS232、1个RS485串行通信接口，1个RJ45网络接口；

3.交流输入：220（1±20%）VAC，50HZ±2HZ；

4.整机功耗：小于 100W（不含信号灯）；

5.工作温度: -40℃～+70℃；

6.相对湿度：5%～95%,非冷凝；

7.交通信号控制机日时段≥40个，可设置的内容至少包括控制模式、节假日方案、配时方案等；

8.信号机可支持多种检测器接入，包含环型线圈、地磁、微波、视频等车辆检测器等，具有与公交及特种车辆检测器连接的接口；

9.运维功能：具备升级功能，支持远程、本地等多种升级方式，能够记录详细操作步骤及内容；

10.具备掉电数据保护功能：交通信号控制机可支持掉电后工作参数和时钟不丢失，且运行状态信息和故障信息保持不丢失；

11.信号机支持功能：支持定周期、多时段、排队控制、可变车道、黄闪控制、手动控制、感应控制、行人过街控制、实时倒计时、联网控制、远程升级功能、具备图形化维护工具、单点优化、匝道控制等；

12.所提供信号机符合国标GB25280，支持接入滨海交警支队现有信控平台，实现远程控制及方案实时优化等功能；

13.采用开放的通讯协议，兼容NTCIP；

14.信号机配套信号方案配时软件应便捷易用，对操作人员专业性要求低。

15.产品制造、检验、出厂必须满足遵循《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）的要求，如项目验收前前正式发布新规范，则供应商负责对本项目新购信号机进行更新升级或更换，以满足最新规范要求；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。

二、配套安装工作内容

以下列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。

1、拆除已建信号机和基础；

2、新建基础，配套接地、挖填方及渣土清运等；

3、与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	个
	1 
	33145.50 
	33146.00 

	1.2
	拆除已建信号机及基础
	
	项
	1 
	97.62 
	98.00 

	1.3
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	1.4
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	1.5
	基础
	
	项
	1 
	1040.00 
	1040.00 

	1.6
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	127.63 
	128.00 

	1.7
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	控制箱
	单台包含以下内容
	台
	23
	3704.00 
	85192.00 

	2.1
	控制箱
	一、控制箱
1.落地式机箱，箱体壁厚≥2mm,铝制或热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。机柜尺寸≥600×500×1200mm（宽×深×高），有防雨、防潮、防尘、防震能力；机柜表面经过防锈蚀和抗风化处理工艺，适合全天候的户外运行。

2.箱体尺寸满足现场实际需求,内配：包括空开、插座、风机、防雷等。

3.机箱外壳防护等级≥IP55。

4.满足国标GB50254《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》标准要求。

二、控制箱基础

C25混凝土，

含设备及安装调试费用。
	个
	1 
	3156.15 
	3156.00 

	2.2
	控制箱基础 C25混凝土1350*400*600
	基础无钢筋，抹灰厚度20mm，采用1:2.5水泥砂浆。
	个
	1 
	420.00 
	420.00 

	2.3
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	127.63 
	128.00 

	六
	信号灯
	
	
	
	
	

	1
	机动车圆盘灯
	单个包含以下内容
	个
	11
	1890.00 
	20790.00 

	1.1
	机动车圆盘灯
	一、机动车圆盘灯
面罩规格：≥φ400mm；

外壳材质：压铸铝外壳；

工作电压：AC 220V±44V，50HZ；   

工作温度：-40 ～ +80℃； 

可视距离：≥300m；

LED寿命：≥70000h；

外壳防护等级：≥IP53；

功率≤20W；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	1 
	1159.61 
	1160.00 

	1.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	10 
	18.32 
	183.00 

	1.3
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	1.4
	挖方
	
	m3
	2 
	43.62 
	87.00 


	1.5
	填方
	
	m3
	2 
	29.10 
	58.00 

	1.6
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	1 
	30.00 
	30.00 

	1.7
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	1 
	96.00 
	96.00 

	1.8
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	机动车箭头灯
	单个包含以下内容
	个
	5
	1890.00 
	9450.00 

	2.1
	机动车箭头灯
	一、机动车箭头灯
面罩规格：≥φ400mm ；

外壳材质：压铸铝外壳；

工作电压：AC 220V±44V，50HZ；  

工作温度：-40 ～ +80℃； 

LED寿命：≥70000h；

可视距离：≥300m；

外壳防护等级：≥IP53；

功率≤20W；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	1 
	1159.61 
	1160.00 

	2.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	10 
	18.32 
	183.00 

	2.3
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	2.4
	挖方
	
	m3
	2 
	43.62 
	87.00 

	2.5
	填方
	
	m3
	2 
	29.10 
	58.00 

	2.6
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	1 
	30.00 
	30.00 

	2.7
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	1 
	96.00 
	96.00 

	2.8
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	3
	机动车倒计时器
	单个包含以下内容
	个
	92
	2478.00 
	227976.00 

	3.1
	机动车倒计时器
	一、机动车倒计时器
倒计时功能：支持学习式、脉冲式、通讯式三种模式； 

产品组成：红、黄、绿LED；线路板；带电源倒计时控制板；面罩；后罩；外壳；  

外壳材质：铝壳；

产品尺寸：≥1130×900mm；

外壳防护等级：≥IP53；

光源类型:led；

工作电压：AC 220V±44V，50HZ ；  

工作环境温度:-40°C～70°C；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	1 
	2295.01 
	2295.00 

	3.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	10 
	18.32 
	183.00 

	4
	人行信号灯
	单个包含以下内容
	个
	11
	1595.00 
	17545.00 

	4.1
	人行信号灯
	一、人行信号灯
面罩规格：≥φ300mm； 

材质:压铸铝外壳；

外壳防护等级：≥IP53；

光源类型:led；

工作电压：AC 220V±44V，50HZ；   

工作环境温度:-40°C～80°C；

LED寿命：≥70000小时；

双色双位倒计时；

功率≤20W；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	个
	1 
	864.61 
	865.00 

	4.2
	电缆 RVV 7*1.5mm²
	
	m
	10 
	18.32 
	183.00 

	4.3
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	4.4
	挖方
	
	m3
	2 
	43.62 
	87.00 

	4.5
	填方
	
	m3
	2 
	29.10 
	58.00 

	4.6
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	1 
	30.00 
	30.00 

	4.7
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	1 
	96.00 
	96.00 

	4.8
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	5
	信号灯杆   
	单个包含以下内容
	个
	3
	6652.00 
	19956.00 

	5.1
	信号灯杆   7米立杆，4米横杆
	≥7米立杆，4米横杆，带基础，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）

7米立杆，4米横杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
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	个
	1 
	4419.82 
	4420.00 

	5.2
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	5.3
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	5.4
	基础 1.4*1.4*1.5
	
	项
	1 
	1040.00 
	1040.00 

	5.5
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	768.89 
	769.00 

	6
	人行灯杆  
	单个包含以下内容
	个
	4
	3872.00 
	15488.00 

	6.1
	人行灯杆  4米
	基础≥1×1×1m，杆件高≥4m，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）

4米立杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
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	个
	1 
	2482.72 
	2483.00 

	6.2
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	6.3
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	6.4
	基础 1*1*1
	
	项
	1 
	580.00 
	580.00 

	6.5
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	385.66 
	386.00 

	6.6
	其它
	供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	7
	交换机
	网管型,≥2个1000Base-X千兆SFP光口，8个10/100Base-TX电口，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级，AC220V供电

含设备及安装调试费用。
	台
	1
	1251.00 
	1251.00 

	8
	新增信号机
	单台包含以下内容
	台
	1
	52851.00 
	52851.00 

	8.1
	信号机
	一、信号机
1.相位数：可实现≥16相位控制，≥48路灯控输出；≥2路行人按钮接入；

2.通信接口丰富，包括至少1个RS232、1个RS485串行通信接口，1个RJ45网络接口；

3.交流输入：220（1±20%）VAC，50HZ±2HZ；

4.整机功耗：小于 100W（不含信号灯）；

5.工作温度: -40℃～+70℃；

6.相对湿度：5%～95%,非冷凝；

7.交通信号控制机日时段≥40个，可设置的内容至少包括控制模式、节假日方案、配时方案等；

8.信号机可支持多种检测器接入，包含环型线圈、地磁、微波、视频等车辆检测器等，具有与公交及特种车辆检测器连接的接口；

9.运维功能：具备升级功能，支持远程、本地等多种升级方式，能够记录详细操作步骤及内容；

10.具备掉电数据保护功能：交通信号控制机可支持掉电后工作参数和时钟不丢失，且运行状态信息和故障信息保持不丢失；

11.信号机支持功能：支持定周期、多时段、排队控制、可变车道、黄闪控制、手动控制、感应控制、行人过街控制、实时倒计时、联网控制、远程升级功能、具备图形化维护工具、单点优化、匝道控制等；

12.所提供信号机符合国标GB25280，支持接入滨海交警支队现有信控平台，实现远程控制及方案实时优化等功能；

13.采用开放的通讯协议，兼容NTCIP。

14.信号机配套信号方案配时软件应便捷易用，对操作人员专业性要求低。

15.产品制造、检验、出厂必须满足遵循《道路交通信号控制机》（GB 25280-2016）的要求，如项目验收前前正式发布新规范，则供应商负责对本项目新购信号机进行更新升级或更换，以满足最新规范要求。

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	33127.62 
	33128.00 

	8.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	100 
	43.40 
	4340.00 

	8.3
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	30 
	203.71 
	6111.00 

	8.4
	保护管2根PE50
	
	m
	80 
	27.58 
	2206.00 

	8.5
	挖方
	
	m3
	50 
	43.62 
	2181.00 

	8.6
	填方
	
	m3
	45 
	29.10 
	1310.00 

	8.7
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	4 
	30.00 
	120.00 

	8.8
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	4 
	96.00 
	384.00 

	8.9
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	8.10
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	8.11
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	8.12
	基础
	
	项
	1 
	1040.00 
	1040.00 

	8.13
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	127.63 
	128.00 

	8.14
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	9
	控制箱
	单个包含以下内容
	台
	1
	4183.00 
	4183.00 

	9.1
	控制箱
	1.落地式机箱，箱体壁厚≥2mm,铝制或热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，防盗。机柜尺寸≥600×500×1200mm（宽×深×高），有防雨、防潮、防尘、防震能力；机柜表面经过防锈蚀和抗风化处理工艺，适合全天候的户外运行。

2.箱体尺寸满足现场实际需求,内配：包括空开、插座、风机、防雷装置等。

3.机箱外壳防护等级≥IP55。

4.满足国标GB50254《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》标准要求。

5.配套基础，C25混凝土650×550×600mm，基础无钢筋，抹灰厚度20mm，采用1:2.5水泥砂浆。

含设备及安装调试费用。
	个
	1 
	3634.57 
	3635.00 

	9.2
	配套基础 1.35*0.4*0.6
	
	个
	1 
	420.00 
	420.00 

	9.3
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	127.63 
	128.00 

	七
	违停抓拍
	
	
	
	
	

	1
	违停抓拍单元
	单台包含以下内容
	台
	20
	13889.00 
	277780.00 

	1
	违停抓拍单元
	一、违停抓拍单元
1、采用≥400万像素1/1.8英寸CMOS 传感器；

2、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升监视准确率；

3、光学变倍≥40倍；

4、应支持光学透雾、电子防抖等功能；

5、防护等级≥IP66；

6、白天有效监视距离≥150米；

7、应支持车身颜色识别；

8、应支持违法停车抓拍功能，图片模式应符合GA/T832-2014(道路交通安全违法行为图像取证技术规范）的相关规定；

9、应支持车辆压白线、逆行、欠速、不按车道行驶、压黄线、违法变道、加塞、黄牌车辆占道、机动车占非机动车道等可体现违章过程图片； 

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	15469.62 
	15470.00 

	1.1
	违停抓拍单元
	
	台
	1 
	6232.60 
	6233.00 

	1.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	30 
	25.27 
	758.00 

	1.3
	网线-CAT5e
	
	m
	30 
	5.78 
	173.00 

	1.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	20 
	203.71 
	4074.00 

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	10 
	27.58 
	276.00 

	1.6
	挖方
	
	m3
	8 
	43.62 
	349.00 

	1.7
	填方
	
	m3
	7 
	29.10 
	204.00 

	1.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	5 
	30.00 
	150.00 

	1.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	2 
	96.00 
	192.00 

	1.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	1.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	终端主机
	单台包含以下内容
	台
	5
	31037.00 
	155185.00 

	2.1
	电警卡口终端主机
	一、终端主机
1、支持12路H.265、H.264编码混合自适应接入；

2、支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；

3、具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口； 

4、内置≥16TB硬盘；

5、具有≥2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个接地端子；

6、支持双网卡路由设置；

7、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片数据；

8、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；

9、支持断网续传、数据防删改功能；

10、支持硬盘图片和录像配额比例设置；

11、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	10157.38 
	10157.00 

	2.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	50 
	43.40 
	2170.00 

	2.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	80 
	6.33 
	506.00 

	2.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	35 
	203.71 
	7130.00 

	2.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	2.6
	挖方
	
	m3
	60 
	43.62 
	2617.00 

	2.7
	填方
	
	m3
	56 
	29.10 
	1630.00 

	2.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	20 
	30.00 
	600.00 

	2.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	10 
	96.00 
	960.00 

	2.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	3 
	1480.00 
	4440.00 

	2.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	3
	违停抓拍杆
	单个包含以下内容
	个
	10
	9019.00 
	90190.00 

	3.1
	违停抓拍杆   7米立杆，4米横杆
	7米立杆，4米横杆，带基础，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）

7米立杆，4米横杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
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	个
	1 
	7555.58 
	7556.00 

	3.2
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	3.3
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	3.4
	基础 1.4*1.4*1
	
	项
	1 
	1040.00 
	1040.00 

	3.5
	其它
	供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	4
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护；

5、含一对光纤收发器，1光1电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装；

含设备及安装调试费用。
	台
	10
	798.00 
	7980.00 

	5
	落地机箱
	（1）箱体要求：≥850mm×650mm×1600mm。路口设备箱采用热镀锌材料制作，热镀锌板的厚度≥2mm；所有设备箱应进行防锈、防腐处理。内置配套电气设备。具备防雷接地装置。

（2）箱体进线孔装有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

（3）设备箱环境适应性及机械性能要求

①温度适应性：设备箱在经过高温和模拟太阳辐射试验后，可保证不出现以下缺陷：箱体翘曲、损伤或损坏、永久变形；门、孔口盖板等活动部件开关不灵活或闭锁不可靠；涂层、密封等部位的膨胀、开裂、脱落；安装件、紧固件的弯曲、松动、移位或损坏；金属件的锈蚀或涂覆层脱落。②散热：箱体底板应冲孔，孔应均匀分布，利于散热和排水；箱体左右两侧及中央上部宜开散热孔，可使用冲孔或百页式。③ 防护等级：≥IP55。

(4) 配电要求：内置配套电气设备，如空气开关、漏电保护器、防雷、PDU等。

(5) 违停抓拍数据汇聚、传输及存储

(6) 配套基础

含设备及安装调试费用。
	套
	5
	10049.00 
	50245.00 

	6
	标志牌
	版面≥2×1米，厚度≥2mm，铝合金材料，反光膜IV类，含版面、滑轨、抱箍等安装附件
	个
	10
	1770.00 
	17700.00 

	7
	标志牌杆件
	基础≥1×1×1m，杆件高≥4m，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）

4米立杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
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	个
	10
	2212.00 
	22120.00 

	八
	电子屏
	
	
	
	
	

	1
	双色电子显示屏
	单套包含以下内容
	套
	4
	124276.00 
	497104.00 

	1.1
	电子显示屏P20 12.8米*1.28米
	一、双色交通诱导屏P20

1.屏幕总体规格

显示面积：≥12.8m×1.28m=16.384㎡；

像素间距：≤P20（20mm）；

像素密度：≥2500点/㎡；

分辨率：≥640×64；

显示颜色：红、绿；

可视距离：静态视认距离≥250m；动态视认距离≥210m；

安装环境：户外，全天候；

2.模组参数

模组尺寸：≥320mm×160mm；

模组分辨率：≥16×8点；

像素构成：2R1G；

驱动方式：恒流、4扫描；

模组工作电压：DC5V；

3.光学参数

屏幕亮度：≥12400cd/㎡（户外高亮）

视角：

水平：≥70°；

垂直：上≥10°，下≥30°；

亮度调节：手动/自动调节；显示屏亮度在夜间能够自动调低，不得对交通标志牌的视认产生不良影响。

4.电气与功耗

供电：AC220V±15%，50Hz；

电源：专用户外宽压开关电源，具有过压、过流、短路保护；

5.结构与防护

箱体材质：镀锌钢板，≥1.2mm，防锈防腐；

防护等级：≥IP65（正面）、≥IP65（背面）；

工作温度：-40℃～+70℃；

相对湿度：10%～95%（无凝露）；

抗风等级：≥12级（约40m/s）。

6.控制系统

控制方式：异步、wifi、4G；

通信接口：≥1个RS-232、1个RS-485、1个TCP/IP；

控制软件：支持文字、图片、倒计时、滚动、定时播放；

7.可靠性与寿命

平均无故障时间（MTBF）：≥50,000h

使用寿命：≥100,000h；

故障自检：支持温度、电压、通信状态监测；

设备、支架、抱箍及安装调试费用。

二、配套安装工作内容

以下列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。

1、电源线-YJV-3×10预计80m；

2、穿越道路拉管2根PE75预计30m；

3、保护管2根PE50预计40m；

4、挖方 预计15m3；

5、填方 预计4m3；

6、破除后新种草皮预计20m2；

7、花砖路恢复（60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。）预计10m2；

8、设备井（直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，≥120mm，C25混凝土现浇成型）共3个；

9、配套安装支架；
10、与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	104123.20 
	104123.00 

	1.2
	配套安装支架
	
	套
	1 
	5000.00 
	5000.00 

	1.3
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	80 
	43.40 
	3472.00 

	1.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	30 
	203.71 
	6111.00 

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	40 
	27.58 
	1103.00 

	1.6
	挖方
	
	m3
	15 
	43.62 
	654.00 

	1.7
	填方
	
	m3
	12 
	29.10 
	349.00 

	1.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	4 
	30.00 
	120.00 

	1.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	4 
	96.00 
	384.00 

	1.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	2 
	1480.00 
	2960.00 

	1.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	交换机
	网管型,2个1000Base-X千兆SFP光口，8个10/100Base-TX电口，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级，AC220V供电。

含设备及安装调试费用。
	台
	4
	798.00 
	3192.00 

	3
	抱杆箱
	1、室外设备箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护；

5、含一对光纤收发器，1光1电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装。

含设备及安装调试费用。
	台
	4
	1251.00 
	5004.00 

	九
	智慧路口
	
	
	
	
	

	1
	交通感知融合计算单元
	单台包含以下内容
	台
	2
	171239.00 
	342478.00 

	1.1
	交通感知融合计算单元
	1、 交通感知融合计算单元

（1)CPU采用ARM架构，≥8核、1.5GHz；分析算力≥16TOPS（INT8）；RAM≥16GB，ROM≥64GB eMMC；

（2)具备≥2× RJ45 ；10/100/1000Mbps自适应网口，2× RS485接口，≥1× USB接口；

（3)工作温度-20～60℃，湿度10%～90%RH，无凝结；

（4)供电DC 12/24V；

（5)功耗≤65W（常温25℃条件下）。

软件功能要求：

（1)支持≥8路雷视或雷达/视频接入分析；解码性能支持；≥8×1080p30(H.264/H.265)；

（2)具备全息展示功能，能够检测机动车以及斑马线及等待区行人及非机动车目标，可以融合雷达及视频数据，实现对机动车、非机动车、行人进行全息展示；
（3)具备交通数据检测功能。能够检测流量、饱和度等指标；
（4）具备交通运行问题诊断功能。能够提供拥堵问题等交通问题诊断功能；
（5）具备交通事件识别功能。能够提供违法变道、逆行等交通事件识别功能；
（6）能够通过视频AI分析，可以实现路口机动车、行人和非机动车的检测；
（7）能够对视频摄像机相关参数进行标定，实现不同设备的坐标系统一；
（8）具备设备融合功能。在路口内，能够对多个雷达覆盖重合区域进行匹配与融合；对视频与雷达在划定融合区域内融合；实现跨摄像头之间的目标融合；
（9）具备跨设备融合功能。在路口内，能够对多个雷达覆盖重合区域进行匹配与融合；对视频与雷达在划定融合区域内融合；实现跨摄像头之间的目标融合；
（10）具备远程升级功能。支持远程软件升级功能，具有通过配置工具远程对嵌入式程序进行升级的功能。

二、路口三维高精度地图采集及地图部署

完成路口三维高精度地图采集及制作，以及标定及路口地图部署工作。

需要采集的数据包括：路口基础构成信息、交通标线信息、公共交通设施、交通标志信息、交通设备等，支持将路口动态交通数据在静态地图的可视化展示。

设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	43805.31 
	43805.00 

	1.2
	路口二维高精度地图采集及地图部署
	
	项
	1 
	127433.63 
	127434.00 

	2
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。

5、含一对光纤收发器，1光1电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装。

含设备及安装调试费用。
	个
	8
	798.00 
	6384.00 

	3
	雷达检测器
	单台包含以下内容
	台
	8
	59129.00 
	473032.00 

	3.1
	雷达检测器
	一、雷达检测器
1、高精度毫米波雷达，≥400万低照度摄像机，传感器尺寸≥1/1.8"CMOS；

2、雷达模块：工作频率：92-94GHz，最大支持10车道多目标机动车检测，纵向150米，测速范围0～250km/h；

3、支持车辆属性信息采集、车道级流量信息采集，如车流量、速度、交通状态、排队长度、车头时距、区域停车数、空间/时间占有率等。准确率≥95%；
4、支持对异常停车、逆行、缓行、拥堵、压线、变道、行人、路障、施工等事件检测功能。准确率≥90%；
5、需支持卡口抓拍、车牌识别、车型识别、车身颜色识别、品牌识别、子品牌识别；

6、需支持在视频画面上实时叠加显示检测目标信息，包括目标ID、目标类型、目标置信度、目标滞留时间、目标长度、宽度、高度；
7、需支持雷视融合自动标定功能，通过智能视频分析设备与毫米波雷达的协同工作，自动完成坐标标定，建立映射关系；

8、需支持同时输出雷达目标数据和雷视融合目标数据；
9、至少1个RJ451000M自适应以太网口。

含设备及安装调试费用。
	台
	1 
	7168.14 
	7168.00 

	3.2
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	200 
	6.33 
	1266.00 

	3.3
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	200 
	25.27 
	5054.00 

	3.4
	网线-CAT5e
	
	m
	120 
	5.78 
	694.00 

	3.5
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	200 
	203.71 
	40743.00 

	3.6
	保护管2根PE50
	
	m
	50 
	27.58 
	1379.00 

	3.7
	挖方
	
	m3
	15 
	43.62 
	654.00 

	3.8
	填方
	
	m3
	12 
	29.10 
	349.00 

	3.9
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	5 
	30.00 
	150.00 

	3.10
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	2 
	96.00 
	192.00 

	3.11
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	3.12
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	4
	智慧路口服务节点
	单台包含以下内容
	台
	2
	203097.00 
	406194.00 

	4.1
	智慧路口服务节点
	CPU：配置≥16核×2颗，CPU主频≥2.5GHz，要求支持双线程；

内存：≥128G；

固态硬盘：2×2T；

网口：2个千兆电口；

RAID卡：高性能RAID卡，支持RAID0，1，5等，数据传输速率≥6Gb/s；

电源：冗余双电源；

含国产操作系统。

1、具备多源数据融合精准检测功能:汇聚融合雷达、视频、信号机等多源交通数据，支持运动目标轨迹预测实时匹配、低速静态目标丢失排队预测、雷达和视频融合等方法，提升交通流量、排队长度等交通流量数据的精准度，实时还原道路运行态势。

2、具备全要素精准感知功能:实现对路口全交通要素包括机动车、非机动车、行人精准感知。
3、具备交通事件及问题诊断功能:可基于轨迹分析，发现逆向行驶等交通异常事件。具备轨迹拟合及展示:可利用高精度地图对路口渠化数据、车辆轨迹等数据进行拟合，可视化展示车辆基础数据、分车道流量、信号灯状态、交通运行评价数据等多种数据。

4、具备全息运行监视功能:依托感知融合单元汇聚多源数据，全息地图直观复现路口场景，实时展示车辆、号牌、灯态及多路视频，监测评估路口运行异常，可视化展示交通事件。

5、具备交通评价及诊断功能:具备指定进口方向、进口车道上的流量、饱和度、排队长度等数据采集，并支持根据日期、车道等筛选实现空间时间等多维度检索:支持行人和机动车数据采集。

设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供
	台
	1 
	203097.35 
	203097.00 

	十
	平台扩容
	
	
	
	
	

	（1）
	存储
	
	
	
	
	

	1
	图片存储节点
	单台包含以下内容
	台
	2
	138135.00 
	276270.00 

	1.1
	图片存储节点
	1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核；

2、内存：配置≥64 DDR4；

3、硬盘：配置≥256G SSD，具备≥48个硬盘接口，支持硬盘热插拔；

4、图片性能：最大支持读写400张/秒(单张图片500KB)；

5、网口：≥2个千兆电口；

6、电源：配置高效铂金CRPS冗余电源；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	138135.40 
	138135.00 

	2
	硬盘1 
	3.5 英寸企业级 SATA3.0 硬盘，≥12TB容量。≥7200RPM 转速，满足业务高强度数据读写需求。
	块
	96
	4788.67 
	459712.57 

	3
	视频存储节点
	单台包含以下内容
	台
	6
	138135.00 
	828810.00 

	3.1
	视频存储节点
	1、处理器：≥2颗，核数≥8核；

2、系统内存≥64GB；

3、磁盘接口：≥48个SATA接口，支持硬盘热插拔；

4、网络接口：≥2个千兆数据网口，≥2个万兆光口；

5、视频性能：最大接入路数800路2Mbps；

6、支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 ；

7、支持存储空间按需分配，分配的存储空间在线扩大或缩小，不影响读写业务； 

8、支持多种存储覆盖策略：周期覆盖、容量覆盖、不覆盖； 

9、支持按资源池批量配置不同的数据存储周期；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	138135.40 
	138135.00 

	4
	硬盘2 
	3.5 英寸企业级 SATA3.0 硬盘，≥12TB容量。≥7200RPM 转速，满足业务高强度数据读写需求。
	块
	288
	4788.67 
	1379137.70 

	5
	流媒体应用节点
	单台包含以下内容
	台
	2
	179089.65 
	358179.29 

	5.1
	流媒体应用节点
	1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核；

2、内存：配置≥64G；

3、硬盘：≥2块480G SSD+2块4T SATA盘；

4、网口：≥2个千兆电口；

5、电源：配置高效铂金CRPS冗余电源；

6、支持onvif、国标28181、主流厂商SDK等多种接入协议；

7、基于支队现有视频平台架构，实现动态扩容≥4000路视频接入授权、4000路车道接入授权；

8、需对原电警平台、监控平台进行定制开发，与危化品平台对接。

与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	179089.65 
	179089.65 

	6
	千兆交换机
	1、可用千兆电接口数量≥48个，非复用万兆光接口数量≥4个；

2、交换容量：≥756Gbps/7.56Tbps，转发性能：252Mpps/432Mpps；

3、支持模块化电源数量≥2个，模块化风扇数量≥2个（本次配置电源数量=1个,风扇数量≥2个）；

4、支持RIPv1/v2，RIPng 支持OSPFv1/v2，OSPFv3 支持BGP4，BGP4+ for Ipv6 支持IS-IS，IS-IS V6

含设备及安装调试费用。
	台
	1
	7765.49 
	7765.49 

	7
	万兆交换机
	1、可用48个1G/10G SFP+光接口；

2、交换容量≥2.56Tbps/25.6Tbps，包转发率≥480Mpps；

3、支持模块化电源数量≥2个，支持风扇数量≥2个；

4、支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议。

含设备及安装调试费用。
	台
	1
	14266.29 
	14266.29 

	8
	光模块
	万兆多模双纤光模块；
TX850nm/10G，RX850nm/10G，LC，传输距离≥300m。
	个
	32
	288.26 
	9224.32 

	（2）
	危化品平台硬件
	
	
	
	
	

	1
	平台架构节点
	单台包含以下内容
	台
	2
	182667.35 
	365334.69 

	1.1
	平台架构节点
	1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.5 GHz；

2、内存：配置≥64G DDR4；

3、硬盘：配置≥480G SSD×2（RAID 1） ，4TB SATA 7.2K×2（RAID 1）；

4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：标配板载≥2个千兆电口；

6、电源：配置高效铂金CRPS冗余电源；

7、提供系统业务应用依赖的基础资源，包括用户管理、权限管理、部门管理、门户管理，统一管理组织、权限、用户、物联设备等资源，并提供门户、录像计划等配置能力；

8、支持根据过车时间，范围查询查询某个车牌的轨迹；

9、支持查询到的轨迹在地图上展示，并支持查看每个轨迹点的图片和录像；

10、提供轨迹查车等功能，用于研判机动车的行车轨迹。

设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	182667.35 
	182667.00 

	2
	结构化数据存储节点
	单台包含以下内容
	台
	2
	352831.86 
	705663.72 

	2.1
	结构化数据存储节点
	1、配置≥2颗处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz；线程数≥48；

2、内存≥128G DDR4；

3、配备至少3块且单块≥480GB企业级 SSD；≥8TB 监控级 SATA 硬盘，硬盘支持热插拔；

4、配置≥2个千兆电口；

5、需支持名单库管理、名单管理、名单标签管理等功能；

6、需支持感知数据服务总览。支持数据总量统计，支持查看数据接入趋势。

7、需支持统计原始库、资源库和主题库数量；支持数据表分类管理和数据表查询。

8、需支持按分类查看数据接入任务；支持数据接入任务管理，包括启动、停止等。支持查询感知数据接入任务；

9、需支持抓拍的等感知数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务；

10、需支持卡口、区间测速、车辆违法、交通事件数据接入、存储、生命周期管理和查询统计服务；支持车辆查询应用，可按照抓拍时间、地点范围、车辆属性信息查询车辆数据；支持车辆违法数据查询应用，可按照抓拍时间、地点范围、车辆属性、违法类型查询车辆违法数据；

11、单节点日增数据量≥1000万。

12、单条2KB数据实时接速率≥10000条/s。

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	352831.86 
	352832.00 

	3
	视图库网关
	单台包含以下内容
	台
	1
	158962.30 
	158962.30 

	3.1
	视图库网关
	1、CPU：配置≥1颗处理器，核数≥16核，主频≥2.5GHz；

2、内存：≥配置64G DDR4；

3、硬盘：系统盘不少于2块且单块≥480G SSD（RAID1)，数据盘2块1.92T SSD（RAID0)；

4、阵列卡：≥配置一张SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块）；

6、电源：≤900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；

7、对接能力提升 支持按照GA/T1400视图库协议进行视图数据级联；

8、数据对账增强 内置数据对账模块，支持同网、跨网场景人脸、车辆、人体等感知数据对账，支持通道、卡口、设备等资源对账；

9、支持单机独立部署、多台集群部署。

含设备及安装调试费用；
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	158962.30 
	158962.00 

	4
	流媒体转发节点
	单台包含以下内容
	台
	2
	264305.29 
	528610.59 

	4.1
	流媒体转发节点
	1、CPU：配置≥1颗处理器，单处理器物理核心数≥24核，频率≥2.5GHz；

2、内存：配置≥32G ；配置≥16根内存插槽；

3、硬盘：配置不少于2块且单块≥1.2T SAS盘；

4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：≥标配板载2个千兆电口；

6、电源：≤900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；

7、提供视频管理服务，包括视频预览、录像回放、视频上墙、截图搜索、预案、收藏夹和播放历史等能力；

8、支持资源同步、实时预览、录像回放与控制、录像下载、设备控制等功能；

9、包含本次平台部署所需的9套国产操作系统、9套国产中间件、4套国产数据库；

与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	264305.29 
	264305.29 

	5
	危化品车辆路线规划节点
	单台包含以下内容
	台
	1
	192888.32 
	192888.32 

	5.1
	危化品车辆路线规划节点
	1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥16核，频率≥2.5GHz；

2、内存：配置≥128G ；配置≥16根内存插槽；

3、硬盘：配置不少于2块且单块≥480G SSD盘；

4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：标配≥2个千兆电口；

6、电源：≤900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；

7、事故高发类点位、合规管控类点位，标注具体信息与风险等级，在电子地图可视化呈现并推送，确保驾驶员清晰掌握；

8、支持动态调整，可应对突发情况并重新规划路线，同时针对不同危化品类型制定差异化路线，并进行路线偏离预警；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	192888.32 
	192888.00 

	6
	数据接入节点
	单台包含以下内容
	台
	1
	129111.77 
	129111.77 

	6.1
	数据接入服务器
	1、CPU：配置≥2颗处理器，单处理器物理核心数≥16核，频率≥2.5GHz；

2、内存：配置≥64G ；配置≥16根内存插槽；

3、硬盘：配置≥2块480G SSD+2块4T SATA盘；

4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：≥标配板载2个千兆电口；

6、电源：≤900W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；

7、需具备≥1000路视频接入授权、1000路车道接入授权；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	129111.77 
	129112.00 

	7
	全景可视化追踪应用节点
	单台包含以下内容
	台
	1
	314041.06 
	314041.06 

	7.1
	全景可视化追踪应用节点
	1、CPU：配置≥1颗处理器，单处理器物理核心数≥16核，频率≥2.5GHz

2、内存：配置≥128G ；

3、硬盘：配置≥2块480G SSD+2块4T SATA盘；

4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：≥标配板载2个千兆电口；

6、电源：配置高效铂金CRPS冗余电源；

7、录入危化品车辆相关规定，建立资质规则知识库；

8、根据核验规则库以及有效性校验逻辑，自动校验车辆、人员的运输资质，不合格的禁止生成电子运单并禁止发车上路；

9、用于配置和管理城市道路限行策略，如早晚高峰限行策略，大货车禁行区域策略；

10、GIS地图中各图层可根据用户实际要求进行勾选，默认勾选视频点层，其它的图层包括事件地点、警力分布等，用户可根据实际需求进行勾选。

11、通过车辆位置数据，实时监控车辆行驶位置；

12、支持在GIS地图中点击电警或监控图标，直接弹出对应视频画面；

13、自动识别进入危化品管控道路的车辆，生成管理列表（车辆信息，当前路段）；

14、在车辆列表中查找所需车辆，自动调用该车辆经过的所有临近监控视频，支持单屏和多屏播放两种形式。

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	314041.06 
	314041.00 

	8
	三级联动指挥调度节点
	单台包含以下内容
	台
	1
	269765.84 
	269765.84 

	8.1
	三级联动指挥调度节点
	1、CPU：配置≥1颗处理器，单处理器物理核心数≥16核，频率≥2.5GHz

2、内存：配置≥128G ；

3、硬盘：配置≥2块480G SSD+2块4T SATA盘；

4、阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

5、网口：≥标配板载2个千兆电口；

6、电源：配置高效铂金CRPS冗余电源；

7、建立标准化应急处置预案库，实现预案智能匹配与快速调取，指导现场人员规范处置，避免处置失误；

8、构建安全隐患一张图，实现对企业、车辆、驾驶员的安全风险评估，包括企业风险预警排名、当日实时告警、重点车辆告警排名、车辆类型告警排名、驾驶人告警排名等；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供
	台
	1 
	269765.84 
	269766.00

	9
	解析节点
	单台包含以下内容
	台
	1
	526725.66 
	526725.66 

	9.1
	解析节点
	支持人脸图片分析、图片结构化分析、视频全目标抓拍等算法，整机内置≥4张智能卡，单卡仅可加载其中1种算法：

1、人脸图片分析算法：

名单库能力：支持≥32个名单库，名单库库容100万；

支持整机≥320张/秒；

2、图片结构化算法：

支持人体、治安车辆、非机动车、卡口车辆图片解析建模；

支持目标类型、颜色等多种属性输出

支持整机最大处理总量≥1200万张/天，最大峰值320张/秒（目标小图+目标坐标模式）；

3、全目标视频抓拍算法：

支持对视频中的人脸、人体、机动车、非机动车等活动目标进行检测抓拍

支持整机≥64路（2MP）

4、硬件性能：

处理器：≥1颗8核CPU，频率≥2.5GHz；

计算卡：≥4张计算卡，单卡提供64TOPS INT8算力；

系统盘：≥1×240GB SSD；

系统内存：≥2×16GB DDR4；

网络接口：≥4个千兆网口；

整机电源：≤900W， 1+1冗余电源 

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	526725.66 
	526726.00 

	（3）
	视觉大模型及智能体
	
	
	
	
	

	1
	视觉大模型训推一体机
	单台包含以下内容
	台
	1
	1955752.21 
	1955752.21 

	1.1
	视觉大模型训推一体机
	1、CPU：≥4×CPU物理核数≥48个，主频≥2.6GHz；

2、NPU：配置≥8张算力卡，单卡性能≥280 TFLOPS FP16，显存8×64G；

3、内存：配置≥1024 GB DDR4；

4、数据盘：配置≥8×固态硬盘-3.84T SSD；

5、网卡：≥1×双端口25GE网卡 (含25G光模块)，4×板载双端口200GE网卡 （含200G光块）；

6、电源：4×服务器白金2600W 2.0版本交流电源；

7、支持用推理卡进行算法模型训练；

8、支持国标协议、onvif 协议、SDK 方式接入摄像机和 NVR 等设备推送的视频流；

9、单台设备支持≥1000路国标设备接入，≥400路 1080P流媒体转发；

10、训推一体机支持视频抽帧能力；

11、单台设备布控任务最大支持1000路；

12、单台设备最大支持100000 路算法预警；

13、单台设备最大支持100个算法模型，检索库最大支持10KW；

14、支持无需样本数据生成新算法；

15、支持通过自然语言自动编排算法,下发布控任务操作；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	1955752.21 
	1955752.00 

	2
	智能化应用业务一体机
	单台包含以下内容
	台
	2
	282079.65 
	564159.29 

	2.1
	智能化应用业务一体机
	1、CPU：主频≥2.6GHz，CPU物理核数≥48个；

2、内存：配置≥64GB DDR4 ；

3、系统盘：配置≥2×480GB SSD固态硬盘；

4、硬盘：配置≥2×2TB HDD；

5、Raid卡：配置独立RAID卡，缓存≥2GB (含带电保护)，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60；

6、网络接口：配置≥4个1GE电口，≥2个10/25GE光口（配10GE多模光模块）；

7、IO扩展：支持≥8个标准PCIe插槽；

8、其它：配置≥900W 1+1冗余电源；

9、管理功能：为保证安全性，服务器管理芯片采用国产自研芯片；

10、地图、图层管理：1）实时数字地图，图层选择，支持设备图层（高点/路段/路口设备、在线/离线状态）、警力图层（执法记录仪/警务通实时位置）、警情图层（告警严重程度/告警频发热力图）的灵活选择与叠加显示

空间查询，支持画圈、画框、画不规则形状、画线等方式选择摄像机，弹窗展示摄像机列表，支持看实况、看录像、放大画面目标等操作；

2）预警统计，按今日/本周/本月/自定义时间维度统计，图形展示预警类型占比和预警量点位，支持穿透查看点位预警详情处置情况，图形展示预警事件处置完成率，同步展示工单总数、未处理数、进行中数、已完成数、平均处置时长、出动警力人次等；

3）预警事件概览，事件主题，支持算法任务按交通事故、交通拥堵、重点违法等自定义主题归类，点击主题快速选择算法任务；

事件预警，弹窗实时展示最新预警信息（预警类型、告警等级、预警图片、预警时间），点击推送进入事件详情页执行处置；

11、预警中心：

1）智能筛选，多条件组合筛选，按算法任务/名称、处理状态、设备来源、告警级别、时间范围等多维度筛选；

2）智能合并去重，对同一目标、同一事件在短时间内产生的多条告警自动合并为单条主告警，关联子告警同步更新状态，告警数量降低50%以上；

3）告警分流，告警确认与误检剔除，支持一键确认正确告警转入派单流程，误检告警记录为负样本并支持导入模型标注库，支持批量标记虚警；

4）告警详情，告警信息展示，展示告警大图、目标检测框、事件类型、发生时间、设备名称、设备位置、算法任务名称等；

12、联动处置：

1）审核即派单，一键派单，告警确认后零延迟激活派单，智能检索最近空闲警力，匹配最优警员并推送工单，派单时间缩短至秒级；

2）智能警力匹配，警力推荐，基于警力实时定位数据、勤务状态，结合事件类型与发生位置，智能计算最优警力匹配方案；

3）工单状态跟踪，实时状态监控，支持工单状态（已接收/前往途中/到达现场/处置中/已完成）实时跟踪，地图显示警员移动轨迹和预计到达时间，支持一键追加派单；

4）现场处置与闭环，音视频交互与信息采集 支持音视频实时交互，远程调阅执法记录仪画面，现场采集事故照片、当事人证件、现场笔录并自动回传关联；

5）全过程数据归档，证据链归档，处置完成后原始告警信息、派单记录、警员信息、处置结果自动归档，支持多维度检索查询；

13、处置工单：

1）我的待办，待办工单管理，按算法任务、创建时间、设备来源、告警级别、工单状态筛选，支持一键批量处理，点击穿透查看工单详情；

2）我的已办，已办工单管理，支持查看已闭环事件告警图片、实时视频、录像回放等，全流程节点追踪（告警产生、派发、接收、处置完成），核心参数自动留存；

3）工单详情，工单信息展示，分基本信息区、处置过程区、关联证据区展示工单编号、事件类型、发生时间、告警图片、处置过程时间轴、交通事故处置档案等；

14、任务编排：

1）场景算法包编排，算法包管理 支持将相同检测目标、抽帧间隔的多种算法汇总为标准算法包，选定摄像机集群后一键批量部署，支持算法包版本管理；

15、视频基础应用：

1）实时浏览，设备列表 展示目录树设备信息，每层级显示设备在线数和总数，不同图标区分球机/枪机/带云台枪机，支持按目录名称和设备名称检索；

2）实时浏览，摄像机收藏 支持添加摄像机到收藏夹，收藏夹设备组增删改查，不同WEB端登录同步展示；

3）实时浏览 历史记录 查看当前用户最近一个月视频浏览记录，支持以每天三小时为时间维度展示；

4）实时浏览 设备详情 查看摄像机详细信息（名称、主设备名称、摄像机ID、主设备ID、安装位置、经纬度）；

5）实时浏览 视频播放 支持双击播放，支持多路平铺，视频流中断自动重试，多路预览自动降低码率等；

6）实时浏览 播放控制 支持查看码流信息、本地抓拍、本地录像、单屏/全屏切换等；

7）实时浏览 云台控制 支持3D定位、预置位设置与调用、看守位设置与调用；

8）视频轮巡管理 支持创建轮巡任务（轮巡名称、窗口数、设备列表、播放时长），支持播放/暂停/编辑/删除，支持单个设备配置预置位；

9）视频轮巡执行 支持暂停、结束、下一组设备、上一组设备控制，轮巡数据跟随账号保存；

10）预案管理 布局预案 支持根据播放窗口布局和摄像机保存为布局预案，支持预案名称检索、双击播放、编辑删除，预案数量≥500个；

11）录像管理 录像查询 支持按存储位置、时间段查询历史录像，支持同时查询多路摄像机，时间线方式呈现，支持缩放式时间进度条；

12）录像管理 录像回放 支持倍速播放、手动拖拽、快进快退、前后一段录像快捷播放，支持电子放大与图片抓拍；

16、电子地图：

1）基础资源，地图应用，支持地图拖动、滚轮缩放、一键恢复初始位置，根据缩放级别聚合展示监控资源，点击聚合图标展示设备列表；

2）基础资源，测距工具，提供地图测距工具（多点间距离测量）、测面积工具（多边形区域面积测量）；

3）单个设备操作，设备展示 设备按在线/离线状态不同颜色图标区分，按类型不同图标展示，支持双击设备定位、点选查看基础信息；

4）单个设备操作，快捷操作 支持点选设备后快捷收藏、实时视频浏览、历史录像回放，支持右键快速点位收藏、实时视频播放；

5）批量操作，设备多选 支持选择单个或多个设备批量操作（点位收藏/配置轮巡/一键播放/取消操作），最多支持500个设备；

6）批量操作，一键播放 批量选择设备后一键播放，支持单屏/4分屏/9分屏等切换，支持保存为预案；

7）搜索查询，多维度检索 支持按设备名称、设备类型、设备状态、设备厂商、单位目录检索设备，结果地图高亮显示；

8）资源树查询，目录树展示 支持组织目录树和接入组织目录树展示，点选设备树图标快速定位设备位置并展示基础信息；

9）资源树查询，批量操作 支持对组织目录树设备批量一键播放并保存为预案；

10）空间查询，图形框选 支持圆形、矩形、不规则形状、线条框选方式的空间查询，支持右键点选进行点位收藏、一键播放；

11）收藏夹，收藏夹管理 支持创建多级收藏夹，支持编辑删除，展示设备名称、类型、在离线状态；

12）收藏夹，收藏设备操作 支持批量选择收藏设备进行算法任务下发、一键播放、取消收藏；

13）预案与轮巡，预案信息 支持创建/编辑/删除地图预案（预案名称、设备列表、分屏窗口数），支持播放、全屏、暂停；

14）预案与轮巡，轮巡资源 支持在电子地图上创建/编辑/删除视频轮巡任务，与实时浏览模块共享配置；

15）设备图层，点位展示 显示所有摄像设备坐标点位信息，支持钻取查看设备编号、位置、经纬度、类型，支持实时视频浏览和录像回放；

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	282079.65 
	282080.00 

	3
	智能体开发平台
	单台包含以下内容
	台
	1
	752212.39 
	752212.39 

	3.1
	智能体开发平台
	1、规格：≥2U2路机架式服务器；

2、CPU：配置≥2颗国产CPU，每颗处理器≥64核，每颗核心主频≥2.6GHz；

3、内存：配置≥512GB；

4、硬盘：配置≥2块960GB SSD 固态硬盘，≥6×4TB HDD；

5、RAID：配置≥1张独立RAID卡，支持包括但不限于RAID0,1,10；

6、网卡：≥4×10GE（含10G多模光模块）；

7、配置≥4张AI推理卡，单卡AI算力：算力≥280 TOPS INT8，140 TFLOPS FP16 ，内存≥96GB；

8、BIOS：支持中文BIOS界面，提供中文界面截图；

9、风扇：提供冗余风扇；

10、电源：配置≥2个冗余热插拔交流电源，单电源功率≥2000W；

11、智能体快速构建：自然语言描述创建，支持开发人员输入数十字的需求描述，平台自动生成智能体的角色设定、提示词优化及基础配置，实现从需求到原型的秒级转化；

可视化参数配置，提供面向智能体的模型选择、温度参数、多轮对话策略等精细化配置界面，满足不同场景对输出风格与严谨度的差异化要求；

一键式工具绑定，内置多种预置工具插件，支持开发人员通过勾选方式为智能体赋予实时查询、计算、绘图等扩展能力，并可自定义工具接入外部系统；

12、可视化工作流编排：组件化流程搭建，供多种预置功能节点，包括大模型调用、知识库检索、条件分支、代码执行、报告生成等，支持通过拖拽方式完成复杂业务流程设计；

复杂逻辑支持，支持工作流成环、并行执行、多分支路由及人工审核介入节点，可完整还原事故处置、警情研判等业务场景的多环节流转过程；

跨节点变量传递，支持各执行步骤间的数据共享与参数传递，确保复杂任务上下文的连贯性与执行结果的准确性；

13、多源模型与工具接入：多模型统一接入，支持一键接入主流大模型（DeepSeek、通义千问、讯飞星火、文心一言等），并可在不同智能体间灵活切换；

预置工具插件库，平台内置搜索、计算器、代码执行器等多种通用工具，支撑智能体完成多样化任务；

14、知识库工程：多格式文档解析，支持PDF、Word、Excel、PPT、图片等多种常见文件格式的上传与解析，内置高精度OCR与表格还原能力，确保非结构化数据的有效利用；

灵活的分片策略，支持按字符数、段落、正则表达式等多种方式自定义文档切分规则，并可对切分结果进行可视化预览与手动调整，适配法规条款、技术规范等不同文档结构；

多路召回策略，内置向量检索、ES关键词检索及混合检索等多种召回方式，支持针对不同业务场景配置最优的知识检索策略，提升问答准确率；

15、工程化与运维：版本管理与调试，支持智能体的多版本并存与一键回滚，提供在线调试工具，可直观对比不同版本、不同模型、不同提示词策略下的输出效果；

自动化效果评估；

设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	752212.39 
	752212.00 

	(4)
	内场机房扩容
	
	
	
	
	

	1
	通信机柜
	1. 外观规格：标准42U机柜，外形尺寸800mm(宽)×1200mm(深)×2360mm(高)，前后网门通风结构；

2. 材质工艺：冷轧钢板，静电喷塑、防锈防腐，承重≥800kg；

3. 基础配置：配套国标工字钢固定基础，接地可靠，适配机房地面安装，抗震稳固；

4. 辅助配置：含层板、托盘、理线器、接地铜排、风扇散热模块，防护等级IP20。

含设备及安装调试费用。

与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	座
	4
	4980.00 
	19920.00 

	2
	电警存储服务器
	单台包含以下内容
	台
	2
	38961.00 
	77922.00 

	2.1
	电警存储服务器
	1. 硬件架构：机架式2U标准机型，适配机房机柜安装，支持7×24小时不间断运行；

2. 核心配置：多核处理器，≥16G内存，≥2块480G SSD系统盘；

3. 业务能力：支持电警、违章视频、抓拍图片实时存储与回放，兼容国标GB28181协议；

4. 接口性能：集成千兆网口，支持多路视频流并发接入，支持数据备份、异常告警、断电保护。

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	38961.00 
	38961.00 

	3
	存储磁盘阵列
	单台包含以下内容
	台
	2
	71681.42 
	143362.83 

	3.1
	存储磁盘阵列48盘位 
	1. 设备规格：机架式大容量存储设备，≥48盘位硬盘槽位，支持3.5寸监控专用硬盘；

2. 性能配置：支持RAID0/1/5/6/10容错机制，保障数据安全，支持热插拔硬盘；

3. 传输能力：双千兆网口，高速读写，支持大规模视频、图片数据集中存储；

4. 功能特性：支持智能扩容、故障自检、数据冗余，适配交通监控长期存储需求；

5、视频性能：最大支持接入768路（最大接入带宽1536Mbps）；

6、图片性能：最大支持100张/S（单张图片500KB）；

7、支持局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，未被覆盖数据可快速恢复；

8、支持定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；

9、支持视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询。

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	71681.42 
	71681.00 

	4
	监控硬盘  企业级
	3.5 英寸企业级 SATA3.0 硬盘，≥12TB容量。≥7200RPM 转速，满足业务高强度数据读写需求。
	块
	96
	4788.67 
	459712.57 

	5
	机房动环监控系统，温湿度显示仪和数据采集模块以及管理主机和远程管理服务器
	单项包含以下内容
	项
	1
	73600.00 
	73600.00 

	5.1
	机房动环监控系统，温湿度显示仪和数据采集模块以及管理主机和远程管理服务
	1. 整体功能：实时监测机房环境及设备运行状态，支持本地显示、远程监控、异常报警；

2. 温湿度显示仪：实时采集机房温湿度数据，高精度传感，数值实时本地可视化展示；

3. 数据采集模块：集中采集温湿度、配电、空调、机柜等设备运行数据，兼容性强；

4. 管理主机+远程服务：支持数据汇总、存储、查询、远程登录管理，可推送故障告警信息，适配机房无人值守运维。

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	项
	1 
	73600.00 
	73600.00 

	6
	配电柜 
	单项包含以下内容
	项
	1
	42900.00 
	42900.00 

	6.1
	配电柜 AC380转AC220增加12个用电回路，每路用电负荷3kW 总负荷36kW
	1. 供电规格：输入AC380V，输出AC220V，总设计负荷≥36kW；

2. 回路配置：配置≥12路独立用电回路，单路额定负荷3kW，回路独立控制、独立保护；

3. 安全配置：每路配备过载、短路、漏电保护，具备防雷、防浪涌功能；

4. 设备特性：柜体阻燃防尘，接线规范，支持电压电流监测，适配机房所有设备集中供电。

含设备及安装调试费用。
与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	项
	1 
	42900.00 
	42900.00 


（二）第二部分（新增）

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价限高价

（不含税）

（元）
	合价限高价

（不含税）

（元）

	一
	电警卡口
	
	
	
	
	

	1
	电警抓拍单元 3
	单台包含以下内容
	台
	10
	24694.00 
	246940.00 

	1.1
	电警抓拍单元 3
	一、电警抓拍单元3
1、≥1200万环保电警抓拍单元；

2、由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成；

3、内置摄像机采用1个或多个CMOS传感器，靶面尺寸≥1.1英寸；

4、视频分辨率≥4096×3072，抓拍图片分辨率≥4096×3072；

5、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、2个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口；

6、可抓拍违法行为：压线、逆行、闯红灯、不按导向行驶、违法变道、路口停车、绿灯停车、违章掉头、左转不让直行、右转不让左转、掉头不让直行、大弯小转、机占非、闯禁令（禁左、禁右、禁止大车、禁摩托车）、不礼让行人、闯绿灯、加塞、未戴头盔、占用机动车道等违法行为、车辆右转弯压实线检测；

7、支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

8、支持闯禁令抓拍功能；

9、支持国密GB 35114-A级功能；

10、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	11177.38 
	11177.00 

	1.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	60 
	25.27 
	1516.00 

	1.3
	网线-CAT5e
	
	m
	54 
	5.78 
	312.00 

	1.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	40 
	203.71 
	8149.00 

	1.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	1.6
	挖方
	
	m3
	10 
	43.62 
	436.00 

	1.7
	填方
	
	m3
	8 
	29.10 
	233.00 

	1.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	6 
	30.00 
	180.00 

	1.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	4 
	96.00 
	384.00 

	1.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	1.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	车辆人脸卡口抓拍单元 3
	单台包含以下内容
	台
	10
	25249.00 
	252490.00 

	2.1
	车辆人脸卡口抓拍单元 3
	一、车辆人脸卡口抓拍单元3

1、≥1200万环保车辆人脸卡口抓拍单元；

2、由摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、电源适配器、安装万向节等组成；

3、内置摄像机采用1个或多个CMOS传感器，靶面尺寸≥1.1英寸；

4、视频分辨率≥4096×3072，抓拍图片分辨率≥4096×3072；

5、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网接口(具备双网口双网卡,支持双网隔离)、2个RS485接口、1个RS232串行接口、1个TF卡接口、1个USB接口、1个触发/报警输入口；

6、抓拍违法行为：具有超速、压线、禁止大货车、逆向行驶、闯红灯、不按车道行驶、违法变道、违法掉头、不礼让行人、闯禁令、占用非机动车道、接打电话、不系安全带、货车禁行的违法行为检测及抓拍功能；

7、支持远程数据上传，GB/T 28181视频联网标准、GA/T 1400视图库标准、FTP协议，可将抓拍的图片上传给终端服务器、FTP服务器或者后端平台；

8、人脸增强功能检查：具有AI人脸增强设置选项，开启后可去除白天车窗反光和彩条纹。 支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 支持前排主副驾驶人员的人脸检测功能，白天和夜晚图片中人脸信息清晰可辨，白天前排人脸抓拍率≥99%；夜晚前排人脸抓拍率≥99%； 

9、支持闯禁令抓拍功能；

10、支持国密GB 35114-A级功能；

11、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	11697.38 
	11697.00 

	2.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	60 
	25.27 
	1516.00 

	2.3
	网线-CAT5e
	
	m
	60 
	5.78 
	347.00 

	2.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	40 
	203.71 
	8149.00 

	2.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	2.6
	挖方
	
	m3
	10 
	43.62 
	436.00 

	2.7
	填方
	
	m3
	8 
	29.10 
	233.00 

	2.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	6 
	30.00 
	180.00 

	2.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	4 
	96.00 
	384.00 

	2.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	2.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	3
	电警抓拍单元 4
	单台包含以下内容
	台
	7
	21011.00 
	147077.00 

	3.1
	▲电警抓拍单元 4
	一、电警抓拍单元
1.图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；

2.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；图像输出格式：JPEG；

3.像素值：≥900万；

4.帧率：≥25fps；

5.工作环境：温度-40℃～+65℃，相对湿度10%～90%；

6.通讯接口：RJ45网口，100M/1000M自适应；

7.防护等级：≥IP66；

8.包含高清镜头、室外防护罩、电源适配器、支架等相关配件。其他说明:包括为满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序及辅材配件；

9.功能：具有数字降噪、透雾、强光抑制；利用视频触发方式，支持车牌识别、车身颜色识别、车辆属性提取，支持通行车辆信息捕获和多种违法行为检测功能；

10.需遵循GB28181/GA1400等相关国家标准和行业标准与现有公安已建的平台兼容对接；

11.需满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》技术标准要求；

12、支持国密GB 35114-A级功能；

13、支持定位/校时等服务依据公安要求提供；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	7459.14 
	7459.00 

	3.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	60 
	25.27 
	1516.00 

	3.3
	网线-CAT5e
	
	m
	60 
	5.78 
	347.00 

	3.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	40 
	203.71 
	8149.00 

	3.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	3.6
	挖方
	
	m3
	10 
	43.62 
	436.00 

	3.7
	填方
	
	m3
	8 
	29.10 
	233.00 

	3.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	6 
	30.00 
	180.00 

	3.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	4 
	96.00 
	384.00 

	3.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	3.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	4
	车辆人脸卡口抓拍单元 4
	单台包含以下内容
	台
	7
	21511.00 
	150577.00 

	4.1
	▲车辆人脸卡口抓拍单元 4
	一、车辆人脸卡口抓拍单元
1.图像传感器：≥1英寸全局曝光CMOS（GMOS）传感器；

2.视频压缩标准：.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG；

3.像素值：≥900万；

4.≥1个内置传感器；

5.帧率：≥25fps；

6.存储：Micro SD或TF卡；

7.通讯接口：RJ45网口，100M/1000M自适应；

8.防护等级：≥IP66；

9.供电方式：AC100V～AC240V；

10.支持自动白平衡、自动电子快门、自动光圈，适应各种监控环境；夜间无白光爆闪，减少光污染。

11.包含高清镜头、室外防护罩、电源适配器、支架等相关配件。其他说明:包括为满足设计.验收规范规定施工所需的一切工序及辅材配件；

12.功能：支持压线、超速、逆行等多种违法行为检测；支持车牌、车身颜色等信息采集;支持自划线功能；

13.需遵循GB28181/GA1400等相关国家标准和行业标准与现有公安已建的平台兼容对接；

14.需满足GA/T832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》技术标准要求。

15、支持国密GB 35114-A级功能

16、支持定位/校时等服务依据公安要求提供；
含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	7959.14 
	7959.00 

	4.2
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	60 
	25.27 
	1516.00 

	4.3
	网线-CAT5e
	
	m
	60 
	5.78 
	347.00 

	4.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	40 
	203.71 
	8149.00 

	4.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	4.6
	挖方
	
	m3
	10 
	43.62 
	436.00 

	4.7
	填方
	
	m3
	8 
	29.10 
	233.00 

	4.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	6 
	30.00 
	180.00 

	4.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	4 
	96.00 
	384.00 

	4.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	1 
	1480.00 
	1480.00 

	4.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	5
	LED频闪补光灯
	1、光源类型：≥16颗LED；

2、响应时间≤370us；

3、防护等级：≥IP66；

4、补光灯在频率≥250Hz或占空比≥39%时进行自我保护，自动熄灭；

5、符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》中的一级补光装置要求；

6、支持亮度调节；

7、支持≥1路频闪输入；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	34
	1015.00 
	34510.00 

	6
	环保型频曝一体补光灯
	1、采用LED光源和气灯放电两种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换；

2、≥1路爆闪输入、1路频闪输入；

3、支持记录闪光灯闪光次数；

4、防护等级≥IP66；

5、爆闪回电时间≤70ms，满足连续抓拍需求；

6、支持亮度调节；

7、支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换；

8、触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常；

9、符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的1级补光要求；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	34
	1640.00 
	55760.00 

	7
	电警卡口终端主机
	单台包含以下内容
	台
	5
	27751.00 
	138755.00 

	7.1
	电警卡口终端主机
	一、电警卡口终端主机
1、具有≥18个10M/100M/1000M自适应RJ45接口。 

2、内置≥16TB硬盘

3、具有≥2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB 3.0接口、2路报警输入接口、2路报警输出接口、1个接地端子。

4、支持双网卡路由设置；

5、支持≥12路H.265、H.264编码混合自适应接入；

6、支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、目标、人体以及其他事件结构化图片数据；

7、支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；

8、支持新国标电警应用，有反向卡口需要图片六合一时，最大支持6个电警相机六合一；

9、支持断网续传、数据防删改功能

10、支持硬盘图片和录像配额比例设置；

11、支持定位/校时等服务依据公安要求提供。
含设备及安装调试费用。
	台
	1 
	6871.19 
	6871.00 

	7.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	50 
	43.40 
	2170.00 

	7.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	80 
	6.33 
	506.00 

	7.4
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	35 
	203.71 
	7130.00 

	7.5
	保护管2根PE50
	
	m
	30 
	27.58 
	827.00 

	7.6
	挖方
	
	m3
	60 
	43.62 
	2617.00 

	7.7
	填方
	
	m3
	56 
	29.10 
	1630.00 

	7.8
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	20 
	30.00 
	600.00 

	7.9
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	10 
	96.00 
	960.00 

	7.10
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	3 
	1480.00 
	4440.00 

	7.11
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	8
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护；

5、含一对光纤收发器，1光2电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装。

含设备及安装调试费用。
	台
	17
	798.00 
	13566.00 

	9
	红灯信号检测器
	1.支持≥16路AC220V信号接入；

2.≥1路RS485接口，或网络接口≥1路；

3.DC12V或AC220V供电；

4.环境温度：-30℃～+65℃。

5.环境相对湿度：10～90%。

含设备及安装调试费用。
	台
	5
	1831.00 
	9155.00 

	10
	交换机
	网管型,≥2个1000Base-X千兆SFP光口，8个10/100Base-TX电口，工业宽温型-40°C到+85°C，IP40防护等级，AC220V供电。

含设备及安装调试费用。
	台
	5
	1251.00 
	6255.00 

	
	
	
	
	
	
	

	二
	路侧监控
	
	
	
	
	

	1
	环视一体机1
	单台包含以下内容
	台
	44
	56746.00 
	2496824.00 

	1.1
	环视一体机1
	一、环视一体机
采用一体化设计，内置3镜头，兼顾多个场景；

传感器类型：全景：≥1/1.8英寸；CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；细节：≥1/1.8英寸CMOS；

像素：全景：≥400万；细节：≥400万；

最大分辨率：全景：2688×1520；细节：2688×1520；

光学变倍：支持；

防补光过曝：支持 ；

视频压缩标准：H.265,H.264,MJPEG；

网络接口：自适应网络数据,支持1000M网络数据,RJ45网口；

工作温湿度：-40℃-70℃；湿度≤95%；

除雾：支持；

防护：≥IP67；6000V防雷、防浪涌、防突波；

支持人脸，非机动车识别、机动车车牌识别等全结构化功能；

支持全景摄像机对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警，实现周界布防。支持跟随抓拍和接管跟随，两者功能互斥。跟随抓拍：跟随后对该目标进行结构化信息提取后上传报警。接管跟随：当目标离开全景摄像机画面后，特写摄像机继续对目标进行跟随，扩大跟随范围；

交通事件检测：细节通道支持抛洒物检测、行人检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；全景通道支持抛洒物检测、行人检测、停车检测、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测；

交通数据采集：细节通道和全景通道均支持车流量、车道平均速度、车头时距、车道空间占有率信息采集。

支持GB35114 A级安全加密；

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。
	台
	1 
	8462.69 
	8463.00 

	1.2
	电源线-YJV-3*10
	
	m
	300 
	43.40 
	13020.00 

	1.3
	单模光缆GYTA-4B1
	
	m
	300 
	6.33 
	1899.00 

	1.4
	电源线-YJV-3*2.5
	
	m
	95 
	25.27 
	2401.00 

	1.5
	网线-CAT5e
	
	m
	70 
	5.78 
	407.00 

	1.6
	穿越道路拉管2根PE75
	
	m
	96 
	203.71 
	19557.00 

	1.7
	保护管2根PE50
	
	m
	110 
	27.58 
	3034.00 

	1.8
	挖方
	
	m3
	50 
	43.62 
	2181.00 

	1.9
	填方
	
	m3
	42 
	29.10 
	1222.00 

	1.10
	绿化带恢复
	破除后新种草皮
	m2
	15 
	30.00 
	450.00 

	1.11
	花砖路恢复
	60mm厚面包砖+30mm M10水泥砂浆+150mm厚石灰土（12%）+路基压实（压实度≥90%）。花砖利旧率70%，剩余30%新购。
	m2
	12 
	96.00 
	1152.00 

	1.12
	设备井
	直径700mm深800mm，混凝土井盖，含井盖、井圈，厚度≥120mm，C25混凝土现浇成型
	个
	2 
	1480.00 
	2960.00 

	1.13
	其它
	以上列出的配套安装项目内容和数量为预估数量，供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	2
	抱杆箱
	1、室外抱杆箱，箱体壁厚≥1.2mm，热镀锌钢板喷塑，防锈，防水，散热，通风，防尘，带有防撬门锁、防盗；

2、箱体尺寸≥500×400×200（mm)，含空开、接线端子、3位5孔插排等；

3、箱体进线孔装有胶套保护，以防止线缆被刮伤；

4、设备箱有安全稳定的防雷模块。且设备箱内部有接地的接线柱，方便对外壳的接地保护。

5、含一对光纤收发器，1光2电，百兆，单/双纤可选，传输20KM，导轨式安装；

含设备及安装调试费用。
	台
	44
	798.00 
	35112.00 

	3
	存储卡
	≥512G 高速存储卡
	个
	44
	1132.00 
	49808.00 

	4
	环视一体机立杆   
	单根包含以下内容
	根
	12
	6452.00 
	77424.00 

	4.1
	环视一体机立杆   
	≥7米立杆，4米横杆，带基础，含安装附件。（包括不限于开挖，回填，渣土清运，恢复，接地施工，地笼安装等）
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	个
	1 
	4219.82 
	4220.00 

	4.2
	接地极
	
	项
	1 
	235.35 
	235.00 

	4.3
	接地母线
	
	项
	3 
	62.79 
	188.00 

	4.4
	基础1.4*1.4*1.6
	
	项
	1 
	1040.00 
	1040.00 

	4.5
	挖填方及渣土清运，地貌恢复
	
	项
	1 
	768.89 
	769.00 

	4.6
	其它
	7米立杆，4米横杆为最低要求，供应商应根据现场环境对杆型进行复核，并满足现场使用条件。
供应商应充分考虑完工所必需的设备、材料、配件、服务及现场实施环境，并包含在投标总价中。
	
	
	
	

	三
	喊话音响
	
	
	
	
	

	1
	音柱
	单台包含以下内容
	台
	22
	3253.00 
	71566.00 

	1.1
	音柱
	工作电压：DC24V（太阳能供电/市电供电）

储能电池：12Ah，保障阴雨天运行

毫米波传感器数量：≥2个；

语音喇叭：功率≥150W，音量60-120dB可调；

红蓝爆闪灯：高亮度LED，亮度可调，白天/夜间/恶劣天气全天候适用；

通讯方式：支持自组网与4G/5G；

加密：支持数据传输加密，保障信息安全；

OTA升级：支持远程固件在线升级，功能持续优化；

材质：不锈钢，防腐蚀、抗冲击

防护等级：≥IP66，防尘防雨，适应户外长期部署；

适用环境：-20℃～+55℃，0～95%RH，严寒酷暑及高湿环境均可稳定运行；

具备温湿度监测、远程喊话、红蓝灯爆闪提醒等功能。

远程喊话：支持平台远程下发语音指令；

含配套平台软件。（时间与空间多维度统计分析；数据大屏:全域设备实时监测，温湿度状态、设备管理:在线/离线、电量状态、安装位置、设备属性；指令控制:指定设备远程喊话、指定/批量设备灯效控制、定时语音控制；系统管理:用户管理、角色管理、权限控制；日志管理:操作日志历史、指令历史、登录日志历史。）

含设备、支架、抱箍及安装调试费用。

与之配套其他工作内容由供应商包干提供。
	台
	1 
	3252.50 
	3253.00 


三、拟派运维服务人员和车辆要求

1、运维服务人员

（1）项目负责人具备机电工程专业高级职称，本科或以上学历毕业证，国家一级注册建造师证书（机电工程专业）；

（2）技术负责人具备信息系统项目管理工程师，本科或以上学历毕业证，机电工程专业高级职称证书；

（3）服务人员具备信息系统项目管理师证书；

（4）服务人员具备《特种作业操作证(高压电工作业)》；

（5）服务人员具备机电工程中级或以上职称证书。

2、投入运维车辆

提供1辆2吨或以上随车吊；提供1辆叉车；提供1辆中型或以上货车。

四、验收标准
符合现行国家标准要求。
供应商应根据招标文件和以下最新颁布的并在合同签定时有效的规范、标准及法规的要求，对提供的设备进行检验和测试。

《中华人民共和国道路交通安全法》

《道路交通安全法实施条例》

《危险货物道路运输企业安全管理规范》（2025，交通运输部、公安部、应急管理部）

《通信线路工程设计规范》                        GB51158 

《通信线路工程验收规范》                        GB51171 

《道路交通信号灯设置与安装规范》                GB14886 

《道路交通信号灯》                              GB14887 

《供配电系统设计规范》                          GB50052

《低压配电设计规范》                            GB50054

《电力工程电缆设计标准》                        GB50217

《交流电气装置的接地设计规范》                  GB/T50065

《闯红灯自动记录系统通用技术条件》              GA/T 496

《道路交通违法行为图像取证技术规范》            GA/T 832

《机动车号牌图像自动识别技术规范》              GA/T 833

《道路交通安全违法行为视频取证设备技术规范》    GA/T 995
《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》        GA/T 497

《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》          GB 50689

《道路交通信号控制机》                          GB 25280
其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供应商有义务主动执行并向业主提供。配套安装工程应符合相应的施工及验收规范，并满足甲方的技术要求，相关技术要求以最终合同为准。

设备点位规划位置要求详见附件
注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书电子件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。网上应答和电子投标文件内容不一致的，以电子投标文件内容为准。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。（注：投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）
28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。本项目启动异常低价投标审查的数值标准以第一部分政府采购政策中具体数值为准。
评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371

陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
	1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好

	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；

	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
	1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单

	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
	1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。

	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。

	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	


以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。
第四部分  合同条款
政府采购货物买卖合同

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

1. 项目信息

（1） 采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是  (否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                  大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

4. 合同验收

（1） 验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效

本合同自                             生效。

7. 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第五部分投标文件格式
投标文件封面格式
投标文件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日
投标文件目录格式
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1

投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为                  项目（项目编号：                  ）的投标邀请，签字代表                  （姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥                  元（人民币），大写                  。

第二包，￥                  元（人民币），大写                  。

……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日
附件2
供应商资格声明函
天津市滨海新区政府采购中心：
我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：
（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；
（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录（截至开标日成立不足3年的供应商为自成立以来无重大违法记录）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：
	序号
	单位名称
	相互关系类型

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形
上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。
投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日

	投标代表人身份证正面


	投标代表人身份证背面


附件5
开标一览表
项目名称：
项目编号：
单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：
日期：年月日
附件6
开标分项一览表
项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。
投标人名称：
日期：年月日
附件7-1

商务要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
投标人名称：
日期：年月日
附件7-2

技术要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：
	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
投标人名称：

日期：年月日

附件8
业绩
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料电子件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。
投标人名称：
日期：年月日
附件9
制造商售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日
注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。
附件10
投标人售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


投标人名称：
日期：年月日
附件11
政府采购政策情况表
项目名称：

项目编号：

包号：
填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。

该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

该声明函见投标文件第至页。


投标人名称：

日期：年月日

附件12
投标产品配置清单
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称：
日期：年月日
附件13
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人名称：
日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件14
投标人认为需要提供的其他资料

附件15
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：
日期：
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函
以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为    %
。
投标人名称：
日期：
�当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。





