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[bookmark: _Toc412903614]
第一部分投标邀请函
受天津市滨海新区公安局委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市公安局滨海分局采购视频监控系统（第三包）运维服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK234][bookmark: OLE_LINK243][bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245][bookmark: OLE_LINK246][bookmark: OLE_LINK247]（一）项目名称：天津市公安局滨海分局采购视频监控系统（第三包）运维服务项目
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]（二）项目编号： TJBH-2025-D-0094
二、项目内容
[bookmark: OLE_LINK259][bookmark: OLE_LINK260][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK235][bookmark: OLE_LINK236]第一包：视频监控系统（第三包）运维服务，合同履行期限：签订合同之日起一年。
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK61]第二包：视频监控系统（第三包）运维监理服务，合同履行期限：签订合同之日起一年。
三、项目预算
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK261][bookmark: OLE_LINK262][bookmark: _GoBack][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK31]第一包：3885142.18元；
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK48]第二包：102933元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: OLE_LINK237]（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A. 经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（三）本项目不接受联合体投标。
五、项目需要落实的政府采购政策
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK240][bookmark: OLE_LINK239]（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（六）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
[bookmark: _Toc412903615]六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2025年7月10日至2025年7月17日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538316。
七、网上应答时间
2025年7月10日9:00至2025年7月31日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2025年7月31日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2025年7月31日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2025年7月31日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：郭晓萌
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316
2. 采购文件咨询：022-25866131
3. 网上应答操作咨询：022-24538309
4. 解密操作咨询：022-24538309
（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津市滨海新区公安局
[bookmark: OLE_LINK42][bookmark: OLE_LINK41]（二）采购人地址：天津市滨海新区营口道734号
（三）采购人联系人：刘鹏
[bookmark: OLE_LINK242][bookmark: OLE_LINK241]（四）采购人联系电话：022-66977165
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市公安局滨海分局警保室
2.联系人：刘鹏
3.联系方式：17622761623
[bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK131]4.联系地址：天津市滨海新区营口道734号
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年7月10日

第二部分招标项目要求
一、商务要求
（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
[bookmark: OLE_LINK65]2. 第一包投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
第二包人员费、监理费、材料费、交通费、管理费及税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1、投标人提供详细的服务方案。
2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：签订合同之日起一年的服务期（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：天津市滨海新区营口道734号（特殊情况以合同为准）。
（三）付款方式
合同分四个周期进行支付：合同签订后30天内，采购人向中标供应商支付合同金额的25%作为首付款；运维服务第3个月结束后30天内，支付合同金额的25%作为第二阶段付款；运维服务第9个月结束后30天内，在合同金额25%的基础上扣除第1至9个月运维考核扣罚金额，作为第三阶段付款金额进行支付；运维服务期结束后，在合同金额25%的基础上扣除第10至12个月运维考核扣罚金额，作为第四阶段付款金额进行支付（特殊情况以合同为准）。
（四）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
（五）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。
（二）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。
（三）具体需求详见本部分项目需求书。
三、评分因素及评标标准
[bookmark: OLE_LINK248][bookmark: OLE_LINK249]第一包：
	[bookmark: OLE_LINK250]第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（42分）
	分值

	[bookmark: _Hlk197604785]1
	[bookmark: OLE_LINK33]投标人业绩
	[bookmark: _Hlk200117276][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK68][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK152]完全按照以下要求提供投标人曾实施视频监控系统的维保服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分。
	10

	2
	[bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK45]投标人相关证书评价
	[bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62]投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多10分。
	10

	3
	[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]投入人员评价
	[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK88]投入的人员为投标单位正式员工，提供项目负责人、服务团队（含现场和外场团队）、应急抢修人员的姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK76]（1）项目负责人具备本科（或以上）学历毕业证书、计算机或通信相关专业高级工程师（或以上）职称证书、人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分；
[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK30]（2）项目服务团队人员：专职平台巡检人员具备专科（或以上）学历毕业证书，人员具备相关维保工作经验，提供用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该人员具备两年及以上运维项目经验，每个满足以上要求的人员得1分，最多1分；其他人员具备专科（或以上）学历毕业证书，人员具备相关维保工作经验，提供用户服务证明扫描件（加盖用户单位公章），用户服务证明能表明该人员具备两年及以上运维项目经验，每个满足以上要求的人员得1分，最多4分；
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK75][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK78]（3）应急抢修人员具有《特种作业操作证（低压电工作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个满足以上要求的人员得1分，最多2分；
[bookmark: _Hlk202967135]（4）应急抢修人员具有《特种作业操作证（高处作业）》证书扫描件且满足招标文件要求，每个满足以上要求的人员得1分，最多2分；
注：上述（3）和（4）人员不得重复。
	12

	4
	[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK86]投标人承诺评价
	[bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK82]承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：10分，其他0分。
	10 

	第三部分 主观分（48分）
	分值

	1
	[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK90]投标人整体运维方案评价
	[bookmark: OLE_LINK91]投标人提供项目整体运维方案，内容包括但不限于视频监控设备运维、远程技术服务、现场服务、日常维护、定期巡检。
投标人理解深刻、准确，整体运维方案内容完善、架构清晰，逻辑严谨、层次分明、合理、有针对性：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分；
	6

	2
	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK93]项目需求理解分析评价
	[bookmark: OLE_LINK94][bookmark: OLE_LINK97]投标人对项目的认识和理解阐述方面，包含任务目标、实施要求等方面内容。
方案完整，逻辑严谨、层次分明、表达准确、各项检查表格设计合理、有针对性：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	3
	[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK102]运维团队人员评价
	[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK108]投标人根据项目需求提供运维团队人员配置及组织架构的表述，内容包括对组织架构、人员配置、员工劳动保障、管理制度等方面.
内容完整，逻辑严谨、层次分明、表达准确、管理理念先进、合理、有针对性：6分；
满足竞争性招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足竞争性招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	4
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK134]运维服务保障措施方案评价
	[bookmark: OLE_LINK119][bookmark: OLE_LINK135]投标人针对本项目制定运维服务保障措施方案，包含但不限于质量管理计划、定期预防及检查保证措施、质量保证措施等内容。
方案完整、描述清晰、合理、有针对性、可行性强：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	5
	[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK121]应急保障方案评价
	[bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK136]投标人针对本项目制定应急响应服务方案，内容包括但不限于服务内容、范围、解决措施等。
服务方案细致、全面，内容涵盖运维范围内各功能平台，且能够针对各种情况提出针对性措施，合理、可行性强：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
其他：0分。
	6

	6
	[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK123]保密方案评价
	[bookmark: OLE_LINK138][bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK125]投标人针对本项目服务范围内的设备和信息技术等内容制定保密方案。
[bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK168]方案完整、描述清晰、合理、有针对性、可行性强：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4；
未提供该项内容或其他情况：0分。
	6

	7
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117][bookmark: OLE_LINK115][bookmark: OLE_LINK139][bookmark: OLE_LINK127][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]故障管理处理方案评价
	[bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK39]针对本项目提供故障管理处理方案，包含但不限于响应时间、故障处理方案、防止再发方案、涉及路口的电力服务解决方案等方面内容。要求方案描述清晰、完整、合理、可操作性强，内容满足上述要求不存在瑕疵：得6分；
[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
[bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK170]未提供该项内容或其他情况：0分。
	6

	8
	[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK129]项目安全保障方案评价
	[bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK132]提供项目安全保障方案（包含但不限于运维保险与事故处理措施），至少包含安全保障目标（包括但不限于运维人员、运维对象及其周边的车辆和人员）、安全保障计划、安全保障措施等。
[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46]方案详实完整，针对性、可操作性强，完全满足项目需求：6分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：4分；
未提供该项内容或其他情况：0分。
	6

	合计
	100

	[bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK172]注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


第二包：
	第一部分 价格（10分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。
	10

	第二部分 客观分（40分）
	分值

	1
	[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK148]投标人业绩
	[bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK154]完全按照以下要求提供投标人曾实施信息化工程监理服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩2分，最多10分。
	10

	2
	[bookmark: OLE_LINK156]投标人相关证书
	[bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK95]投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每个合格的证书扫描件得2分，最多10分；
	10

	3
	[bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK159]总监理工程师评价
	[bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK99]投入的总监理工程师评价为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位为投入总监理工程师缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
总监理工程师具备注册监理工程师（通信工程专业）证书、信息系统监理师证书、工程师以上（含工程师）职称，每个合格的证书扫描件得2分，最多6分。
	6

	4
	[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK163]投入人员（不含总监理工程师）评价
	[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]投入人员（不含总监理工程师）为投标单位正式员工，提供姓名、开标日本月或上一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件、身份证扫描件否则不予认定加分。
[bookmark: OLE_LINK229][bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK182]（1）投入人员＞4人且符合上述要求的：4分；投入人员=4人且符合上述要求的：2分；投入人员＜4人的：0分。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK186][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK230][bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111]（2）在投入人员至少为4人的基础上，投入人员（不含总监理工程师）2人及以上具备注册监理工程师（通信工程专业）证书，提供证书扫描件，每个满足以上要求的人员得1分，最多2分；
[bookmark: OLE_LINK188][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK114]（3）投入人员（不含总监理工程师）2人及以上具备信息系统监理师证书，提供证书扫描件，每个满足以上要求的人员得1分，最多2分；
[bookmark: OLE_LINK232][bookmark: OLE_LINK231][bookmark: OLE_LINK190][bookmark: OLE_LINK189]（4）投入人员（不含总监理工程师）1人及以上具备信息系统运维管理工程师（高级）证书，提供证书扫描件，每个满足以上要求的人员得1分，最多1分。
	9

	5
	[bookmark: OLE_LINK233][bookmark: OLE_LINK192][bookmark: OLE_LINK191]投标人承诺评价
	承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。
	5

	第三部分 主观分（50分）
	分值

	1
	[bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK194]监理工作程序、方法和制度评价
	[bookmark: OLE_LINK195][bookmark: OLE_LINK196]至少包含监理目标范围内容、监理工作流程、监理机构设置及人员计划、监理岗位设置与岗位职责、监理工作措施检测监测方法及保证措施、监理服务制度、监理工作成果服务等工作的方案。
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
[bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	2
	[bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK198]质量控制
方案评价
	[bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK124]至少包含针对本项目的质量控制目标方法措施、采购的质量控制、应用系统建设的质量控制、保修期与培训的质量控制、移交的质量控制等工作的方案。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	3
	[bookmark: OLE_LINK201]投资控制
方案评价
	[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]至少包含针对本项目的投资控制目标、投资控制风险分析、投资控制对策、投资控制主要措施、投资变更控制等工作的方案。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	4
	[bookmark: OLE_LINK204]变更控制方案评价
	[bookmark: OLE_LINK205][bookmark: OLE_LINK206]至少包含针对监理所采取的变更控制措施、方法的合理性的描述情况进行综合描述。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	5
	[bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK208]安全管理
方案评价
	[bookmark: OLE_LINK210][bookmark: OLE_LINK209]至少包含针对本项目的安全原则和内容、安全体系构建、安全管理方法；安全管理措施、安全管理手段、安全事故处理流程、安全责任认定方法等工作的方案。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	6
	[bookmark: OLE_LINK211]现场管理方案评价
	[bookmark: OLE_LINK212]至少包含针对本项目现场监理人员配备、进场材料管理、文明施工等工作的方案。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	7
	[bookmark: OLE_LINK213][bookmark: OLE_LINK214]合同和信息管理方案评价
	[bookmark: OLE_LINK215]至少包含针对本项目的合同和信息管理基本程序、合同和信息管理管理措施、保密措施和方法、支付与索赔处理的程序、合同变更控制等工作的方案。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	8
	[bookmark: OLE_LINK216][bookmark: OLE_LINK217]组织协调
方案评价
	[bookmark: OLE_LINK218]至少包含针对本项目的组织协调目标、组织协调内容、沟通协调机制、组织协调主要措施等工作的方案。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	9
	[bookmark: OLE_LINK219][bookmark: OLE_LINK220]应急预案评价
	[bookmark: OLE_LINK221][bookmark: OLE_LINK222]至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、安全事故等），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	10
	[bookmark: OLE_LINK223]在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价
	[bookmark: OLE_LINK225][bookmark: OLE_LINK224]至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容
方案满足招标文件要求，无瑕疵：5分；
方案满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
方案满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：3分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
	5

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书
一、项目背景
本项目为天津市公安局滨海分局视频监控系统第3包运维项目，点位由采购人提供。
[bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK142]本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。
二、技术参数
第一包技术要求：
运维目标
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]保障本项目范围内视频监控摄像机设备月均完好率不低于95%，后端设备正常运行，系统数据完整，为采购人提供稳定可靠的视频监控管理等服务。确保运维人员、运维对象及其周边车辆和人员的生命财产安全。
运维周期
本项目运维服务周期为1年，服务生效时间以运维服务合同内规定为准。
运维服务需求
[bookmark: _Toc190631564][bookmark: _Toc190631718]前端设备维护：中标供应商需对前端视频监控的监控杆体、杆上设备、监控点位取电路由进行日常维护，确保设备正常运行，有效支持公安业务应用需求，满足前端设备月均完好率不低于95%；确保运维人员、运维对象及其周边车辆和人员的生命财产安全。
[bookmark: _Hlk193839368]智能摄像机运维：采购人加装的智能摄像机，纳入本次项目运维范围内，中标供应商负责其日常运维服务工作，确保设备正常运行，但不负责该设备的维修工作。智能摄像机安装杆体的位置由采购人指定，该设备同样纳入月均完好率考核范围。
网络链路保障：本次项目保障服务涉及视频监控百兆链路715条，千兆链路4条，万兆链路1条。以上网络链路由中标供应商负责，可根据实际情况与采购方要求进行调整，满足网络通畅要求。
后端设备维护：本项目后端设备维护包括后端存储设备、存储硬盘、网络交换机，中标供应商需进行日常维护。以上后端设备发生故障无法修复后，该设备的更换由中标供应商无偿提供，确保系统正常运行。
[bookmark: _Toc190631569][bookmark: _Toc190631723][bookmark: _Toc190631722][bookmark: _Toc190631568]设备供电需求：本次运维包含运维范围内前端设备的用电供应，中标供应商应保证前端设备电力供应，保障正常运行，并负责前端监控设备的电路保障。
前端设备拆除与迁移：根据采购人要求，对采购人指定监控点位进行拆除处理，包括摄像机、抱杆机箱、箱内设备的拆除，所拆除设备交由采购人管理，可作为备品备件。其次根据采购人要求，将部分已拆除监控设备迁移至采购人指定监控杆体上，通过加装横臂的方式安装，参与拆除工作人员应具备高空作业证、电工证等相关操作证件；所迁移设备纳入本次运维服务范围内。
在运维期间，拆除与迁移监控设备的位置与数量，允许在50%的范围内进行调整。摄像机拆除包含摄像机、护罩、镜头、云台、监控标识牌的拆除，室外分线箱拆除包括室外分线箱箱体、PDU电源插座、电源防雷、工业交换机、前端存储的拆除，同时设备拆除后，应做好漏电保护，防止造成触电事故。
服务规模及内容：本次运维项目内容涉及前端设备、网络链路及后端设备的全面维护。具体而言，前端部分为视频监控摄像机，以及对应的前端工业交换机、前端存储设备、杆体配套设施及供电系统的维护。
网络链路包括前端点位-运营商汇聚机房百兆链路715条、滨海分局至4个派出所千兆链路4条、滨海分局至运营商汇聚机房万兆链路1条的日常维护和通信保障。
后端设备则涵盖了存储设备及其他相关网络设备的维护工作。
运维服务规模及内容如下表所示：
	序号
	服务内容
	单位
	数量

	一
	前端设备
	　
	

	（一）
	前端设备运维
	
	

	1
	视频监控杆体
	根
	715

	2
	视频监控摄像机（含迁移摄像机）
	个
	1828

	3
	智能摄像机
	个
	462

	（二）
	监控设备拆除
	
	

	1
	高清网络摄像机(用于枪式防护罩)
	台
	129

	2
	高清网络摄像机(用于球形防护罩)
	台
	2452

	3
	室外分线箱
	台
	1336

	（三）
	监控设备迁移
	
	

	1
	高清网络摄像机(用于枪式防护罩)
	台
	111

	2
	高清网络摄像机(用于球形防护罩)
	台
	267

	二
	网络链路
	
	

	1
	视频监控至运营商汇聚机房百兆光纤链路
	条
	715

	2
	滨海分局连接至4所派出所千兆光纤链路
	条
	4

	3
	滨海分局至运营商汇聚机房万兆光纤链路
	条
	1

	三
	后端设备运维
	
	

	1
	视频监控存储系统
	套
	1


详情详见运维服务清单
运维边界
本项目视频监控系统分为前端、网络链路及后台，其中前端运维的服务对象为前端监控杆体、杆上所有设备、取电点至监控杆体之间的取电路由；网络链路包含前端点位至运营商汇聚机房百兆链路，滨海分局至派出所千兆链路，滨海分局至运营商汇聚机房万兆链路；后端存储设备及网络设备部署在滨海分局机房中，具体运维边界如下表所示：
	序号
	位置
	运维边界

	1
	前端
	[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]监控杆体及杆上设备、抱杆机箱及箱内设备、监控杆体抱杆箱中光端盒端口至杆上设备之间网络、监控杆体之间至取电点的取电路由，中标供应商应负责前端监控设备的电路保障；第三方单位提供并加装的智能摄像机的维修工作，不在本次运维服务范围内。

	2
	前端链路
	监控杆体抱杆箱中光端盒至运营商汇聚机房之间的网络链路；运营商汇聚机房内汇聚交换机不在本次运维范围内。

	3
	派出所
	滨海分局机房至各派出所间千兆光纤链路，派出所视频专网交换机及与其连接的其他设备不在本次运维范围内。

	4
	后端
	滨海分局机房中，与本项目相关的存储系统，交换机，光模块等；
本项目三层万兆交换机至运营商汇聚机房间的网络链路。


运维保障方案
中标供应商应提供一套完整运维方案，实现运维全流程留痕、智能化管理，对日常运维工作、定期巡检工作、故障处理流程、运维成果文档进行集中统一管控，并能根据采购人需求、实际运维工作特点，对运维系统进行流程调整、定制开发。
统一服务台建设
中标供应商须设立并提供全天候的服务热线电话和故障申告电话，确保每天24小时不间断地受理与本项目相关的所有服务需求。该服务包括但不限于视频监控系统、后端存储设备、网络及链路等方面的疑难问题解答、技术指导以及故障申告处理。
运维交接
中标供应商在中标后须与采购人进行资料交接，并对资料进行整理，对本项目运维范围内涉及软硬件设备及配套设施，进行一次核查，与采购人提供点位明细、资产核查报告明细进行对比，将对比结果提交采购人进行确认，以采购人确认结果为本次项目最终运维范围明细；针对中标供应商核查过程中发现设备缺失的情况（如设备分线箱、监控标识牌等），应使用采购人提供的备品备件进行补充、修复。
完善运行维护机制，确保本项目安全、稳定、正常运行。完善运维范围内前端监控点位“一机一档”表格，确保表格内容与实际情况一致。
日常维护方案
中标供应商须安排平台巡检人员、维护的专职队伍和车辆等必要设备设施，为本次运维项目进行日常维护工作。
平台巡检人员日常运维工作
（1）在采购人认可的安全可靠的物理、网络环境下，进行平台巡检工作，每日查看前端设备完好情况，校对前端视频监控画面时间、地点、名称等信息。
（2）主动发现故障，接听故障申告电话受理前端故障，并进行初步判断，填报《故障派修单》，联系电话支持工程师并配合其分析故障原因、提出解决方案；配合前端巡检人员或技术支持工程师维修工作。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]（3）按滨海分局的要求填报、整理运维资料，检查平台数据完整性；监控每天的网络连通性、占用流量等运行状态；服从采购人管理，完成采购人安排的其他运维服务相关工作；填报《运维值班日志》、《前端摄像机日完好率统计表》、《运维周报》和《运维月报》。
[bookmark: OLE_LINK35]（4）日常运维资料整理须遵循《视频图像文字标注规范》（GA/T751-2008）和天津市公安局对视频数据治理要求，结合实际运维情况和采购人需求及时对视频监控一机一档等资料进行调整，确保数据真实准确。运维资料整理内容包括但不限于设备名称、设备厂商、行政区域、监控点位类型、设备型号、点位俗称、IPV4 /IPV6 地址、MAC地址、摄像机类型、摄像机功能类型、补光属性、摄像机编码格式、安装地址、经纬度（需精确到小数点后8位）、摄像机位置类型、监控方位、联网属性、所属辖区公安机关、安装时间、管理单位、管理单位联系方式、录像保存天数、设备状态、所属部门/行业、维护单位、维护责任人、维修/维护记录、资料照片（现场杆体正面照、独立设备近照、杆体现场环境区域全景照、取电点现场环境区域全景照）等信息。
[bookmark: _Hlk189774756]（5）中标供应商对机房中的存储设备进行日常维护，通过平台检查记录配置信息（网络配置和软件配置），检查硬盘的运行情况等。
前端巡检人员日常运维工作
接收平台巡检人员、技术支持工程师工作指令，听取故障分析结果与解决方案，前往故障发生点位查看，结合现场实际情况，开展故障维修工作。
[bookmark: _Toc190631747][bookmark: _Toc190631739][bookmark: _Toc190631648][bookmark: _Toc190631643][bookmark: _Toc190631738][bookmark: _Toc190631634][bookmark: _Toc190631748][bookmark: _Toc190631642][bookmark: _Toc190631637][bookmark: _Toc190631639][bookmark: _Toc190631645][bookmark: _Toc190631647][bookmark: _Toc190631742][bookmark: _Toc190631644][bookmark: _Toc190631635][bookmark: _Toc190631743][bookmark: _Toc190631740][bookmark: _Toc190631736][bookmark: _Toc190631641][bookmark: _Toc190631746][bookmark: _Toc190631646][bookmark: _Toc190631737][bookmark: _Toc190631750][bookmark: _Toc190631640][bookmark: _Toc190631636][bookmark: _Toc190631749][bookmark: _Toc190631638][bookmark: _Toc190631741][bookmark: _Toc190631744][bookmark: _Toc190631745]定期巡检方案
中标供应商需每3个月至少对运维范围内设备和设施进行一次全面的定期巡检，运维服务期内定期巡检不少于4次，且运维周期在服务期内平均分配，以确保系统的持续稳定运行和设备的良好状态。
中标供应商需对每次巡检进行详细记录，包括设备状态、发现的问题及处理情况，并形成完整的巡检报告提交给采购人。对于巡检中发现的潜在问题或隐患，应立即采取整改措施，确保设备设施的安全性和可靠性。同时，巡检报告将作为后续运维工作的参考依据，方便进一步优化设备维护策略和巡检计划。
监控杆体等设施巡检
设施巡检内容包括监控杆体、杆体基础、紧固件和抱杆箱。
（1）监控杆体检查
保证监控杆体外观完好，满足竖直度要求，无歪斜、倾倒、晃动等现象。
检查杆柱是否存在因事故碰撞或人为破坏造成的断裂、弯折、凹陷、划痕等现象。
检查杆柱上是否存在粘贴小广告、喷涂文字图画、动物粪便、口香糖等污物附着的现象。
检查杆体表面是否存在涂层脱落、是否存在腐蚀生锈的现象。
检查杆柱上是否存在搭系线缆、晾衣绳和拴挂物品等现象，造成杆柱受力而产生安全隐患。
检查杆体上安装的附着物是否牢固，是否存在安全隐患。
检查杆体是否漏电，检查杆体接地装置是否完好，确保杆体周围经过人员的安全。
巡检过程中发现上述问题，中标供应商需采取相应措施进行合理处置，并在48小时内修复。
（2）杆体基础
通过检查确认监控杆体基础稳固、无安全隐患，对监控设备自身及交通通行不构成安全隐患，对露出地面部分采取妥当措施予以保护。
针对监控设备杆体基础埋深较浅，易受土层、天气变化影响的情况，检查基础是否松动。
对设置于步道上的杆体，检查其基础混凝土部分是否高于路面、影响车辆和行人通行、存在安全隐患。
检查设备安装或维护过程中，部分损坏的基础是否采取了相应的保护措施。
检查杆体手井及井盖是否破损，一旦发现破损、存在安全隐患的手井及井盖，巡检人员须进行现场处置，修复破损井盖，消除安全隐患。如现场确认不能立即修复，中标供应商需对手井及井盖进行360度围挡，围挡上应有全天候醒目的安全警示标识。
中标供应商在巡检过程中发现存在问题的杆体基础，应第一时间向采购人上报故障，同时采取预防性保护措施，防止发生安全事故及二次伤害，并保证在48小时内修复正常。
（3）紧固件
巡检过程中检查监控杆体与杆上设备各主要部件之间连接是否牢固、是否有老化锈蚀现象，重点关注监控杆体与基础间地脚螺栓与螺母是否齐全完好及连接紧密，确保非专业人员无法轻易松开。
巡检过程中发现此类问题，应第一时间向采购人上报故障，同时采取保护措施，防止发生安全事故及二次伤害，并保证在48小时内尽快修复正常。
（4）抱杆箱
检查抱杆箱表面是否存在破损、变形，机箱整体是否清洁，机箱内部有无渗水现象，箱体内外部有无生锈。
测量抱杆箱的接地性能是否良好，接地电阻是否符合接地规范的要求，小于等于4欧姆。
检查机箱门锁是否有被撬动的痕迹，门锁能否正常打开；检查抱杆箱与监控杆体接连是否牢固，查看是否有线缆或抱杆箱坠落的隐患或情况。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK27]巡检过程中发现上述问题，中标供应商需及时采取相应措施进行合理处置，并保证在48小时内修复。
杆上设备巡检
杆上设备巡检包括摄像机巡检和抱杆箱内设备巡检。
（1）摄像机巡检
核对监控杆体上摄像机等设备数量，检查设备指示灯工作状态是否正常；
观察设备外观有无破损、污渍，固定螺栓有无松动等现象，设备强弱电线缆连接是否异常；
摄像机线缆有无老化问题，及时进行更换；
检查摄像机监控方向及云台位置是否正常、是否在预置位，云台是否能够正常旋转；
检测视频图像清晰度是否符合要求，有无过度曝光、模糊等现象。
巡检人员须清洁设备表面污渍，修复破损设备，固定设备螺栓，确保摄像机监控方向、云台位置正常，确保视频图像清晰度符合要求。
（2）抱杆箱内设备巡检
机箱内部清洁、除尘，整理箱内线缆；
箱内电力、网络线缆有无老化问题，及时进行更换；
核对箱内设备数量，检查设备指示灯工作状态是否正常；
检查风扇运行状态，测量箱内运行环境温度；
测试设备外壳是否带电，检查输入输出电缆的电压是否正常，紧固接线端子；
检查避雷装置是否正常工作。
巡检过程中发现上述问题，中标供应商需及时采取相应措施进行合理处置，并保证在48小时内修复。
前端设备周边环境巡检
巡检内容主要包括确认绿化遮掩、道路施工等是否影响路面视频监控设备的正常使用，如确有影响应立即上报。
通过视频图像质量分析结合现场巡查，巡视树木遮挡等是否对视频监控设备的拍摄造成影响，如有影响中标供应商协调交通主管部门或其他相关单位对遮挡点位的树木进行修剪。
重点巡检有路面施工的路口，巡检的重点是检查路口机箱内部的供电和网络链路是否正常。
如果道路路面施工过程中需要对摄像机和杆体进行迁移，中标供应商需配合；如果电力线缆、通信链路或者前端设备遭到破坏，中标供应商即时将现场情况上报采购人，与道路路面施工单位进行协调，协商赔偿事宜。
通信及网络巡检
在不影响网络使用的情况下，须每3个月至少测试一次交换机、链路等相关技术指标。对存在的故障隐患、安全隐患、安装规范问题等立即或在8小时内进行处理。
每3个月要对第3包视频监控网进行一次巡检，每逢重大节假日之前要进行一次系统巡检，巡检完毕后填写《通信及网络巡检报告》并统一上报给采购人。
在网络租赁及运维期间，接入点位的空间位置发生变化，中标供应商应免费进行网络链路迁移；采购人因实际业务情况需对接入点网络链路带宽进行调整，网络租赁及中标供应商应免费调整。
后端设备巡检
中标供应商对机房中的后端设备进行定期巡检，检查设备外观，确保无明显异常、损坏；查看设备、硬盘等是否正常运行，查看存储设备存储容量使用情况，确保满足视频监控系统数据存储和读取按要求；网络设备查看端口状态指示灯，确认端口连接正常，检查设备配置，确保IP地址等配置正确，检测设备吞吐量、丢包率等性能指标，保证网络传输稳定。
检查存储软件的运行状态，确保各项功能正常；更新、升级所需补丁，防止存在系统漏洞；检查系统日志，分析是否存在异常事件等。
中标供应商应在运维服务期内对机房中的设备进行不少于一次的设备内部不停机清洗除尘工作。
对于巡检中发现的问题，能现场解决的立即解决；无法现场解决的问题详细记录，及时上报采购人并制定解决方案。
巡检完成后整理巡检记录，编制巡检报告，包括巡检时间、巡检内容、设备型号、巡检结果、发现的问题及处理情况等，纳入运维文档中。
故障处理要求
[bookmark: _Toc190631759][bookmark: _Toc190631758][bookmark: _Toc190631657][bookmark: _Toc190631656]故障响应时间要求
所有故障必须在发生后的30分钟内做出响应，无法在线解决后，维修人员应在2小时内到达故障现场，开展全面的故障排查和初步维修工作。在此阶段，需优先采取临时解决方案，尽量减少对系统和用户的影响，并为全面修复奠定基础。
现场维修完成后，运维团队需继续进行系统监控和性能评估，确保故障得到彻底解决。所有故障在无特殊事件情况下，必须在48小时内完全修复，以恢复系统的正常功能和性能，由于中标供应商原因导致故障在72小时内无法全面修复的，采购人有权利安排第三方单位对该故障进行维修，所产生维修费用从中标运维单位当月运维费用中扣除，并支付给第三方单位。
故障处理原则
故障处理必须严格遵循“先抢通、后修复”的原则，中标供应商应优先采取最快速有效的措施，以尽快恢复业务的正常运行。
[bookmark: _Toc190631763][bookmark: _Toc190631664][bookmark: _Toc190631662][bookmark: _Toc190631661][bookmark: _Toc190631764][bookmark: _Toc190631766][bookmark: _Toc190631762][bookmark: _Toc190631663][bookmark: _Toc190631765][bookmark: _Toc190631660]故障处理流程
故障处理应严格按照故障初步判断、故障申告、分析处理、总结及相关事宜的流程执行，故障处理流程如下图所示：

故障处理流程示意图
故障初步判断
平台巡检人员主动发现故障或电话受理故障时，应识别故障位置，初步判断故障原因。
故障申告
平台巡检人员初步判断故障原因后，电话联系电话支持工程师，后者受理后详细记录并分析故障情况，填写故障派修单。
故障分析及解决
如该故障可以远程解决，电话支持工程师提出解决方案，远程指导平台巡检人员完成故障修复，排除故障。一旦问题得以解决，电话支持工程师应撰写详细的故障分析、解决方案以及总结报告，并归档备查。
如果该故障无法远程解决，电话支持工程师应以故障工单的形式转交技术支持工程师。技术支持工程师在接到故障工单后，进行深入故障分析与初步处理，提出解决方案。需要现场处理的，立即安排前端巡检人员或与其一同出发，保证在2小时内到达故障现场。完成故障修复后，及时与平台巡检人员联系确认维修结果。优先使用备品备件进行更换，保证前端点位快速恢复。故障处理过程需记录详细，在任务结束后对工单进行归档。由于特殊事件导致故障无法即时解决的，及时上报采购人。
维护和故障处理结束后，必须及时清理现场，保证环境恢复至原始状态。任何因操作失误导致的设备或其他物品损害，由中标供应商承担经济责任。在执行维护和故障排查期间，应确保不影响到非维护范围内的设施；如有任何损坏，同样由服务方负责赔偿。此外，维护过程中必须强调安全生产的重要性，定期对维护人员进行安全教育，并提供必要的安全防护装备。
故障总结
故障处理完成后，中标供应商必须立即进行故障处理情况的详细记录。
[bookmark: _Toc190631768][bookmark: _Toc190631666][bookmark: _Toc85742731]重保期间运维管理
重保期间运维指除日常维护工作外，在元旦、春节、国庆等重大安保节日，以及重大活动、突发紧急情况下，中标供应商必须加派人员和车辆，全面提升服务保障力度。中标供应商需提供全天候（7x24小时）的实时技术支持，并制定详尽的应急响应策略，以确保在各种紧急情况下能够迅速有效地应对和处理问题。
中标供应商应在项目启动前编制完善的运维应急预案。该预案需明确运维应急指挥和执行机构的成员名单、联系方式及职责分工，确保各方责任明确、协调高效；预案还需包括详细的应急响应流程和操作指南，以应对各种可能的突发情况。所有应急预案应提前向滨海分局报备，以便在重大节假日或突发事件发生时，方便进行统一指挥、调度和资源调配。
应急通信保障
在重保期间，中标供应商的应急指挥和执行机构人员必须确保24小时电话畅通，确保所有通讯手段高效可靠，以便在紧急情况下能够迅速响应和处理突发事件。
各部门之间应加强沟通，保持信息畅通，确保在遇到突发情况时能够快速反应、协同应对。建立备用通信方案，以应对可能出现的通信中断情况，确保信息传递不受影响。
应急资源、人员准备
在重保时间前夕，中标供应商应急指挥和执行机构的各级人员应当切实加强应急准备工作，确保在重保期间的各项工作顺利进行。
所有相关人员需提前准备并检查车辆、运维工具、应急设备等关键应急物资，确保其状态良好、功能齐全。适当增加物资储备，以应对突发事件的需求，提前领用必要的备品备件和相关辅材。
各岗位职责分工要明确，确保关键岗位人员24小时待命，随时应对可能发生的突发事件。针对重要点位和关键区域，要明确专人负责，并制定详细的巡检计划。
加派人员及车辆协助
在重保期间，应增加现场运维人员和车辆的配置，明确分工并随时待命，确保有足够的人力和物力资源支持各项应急任务。
从重保时间开始前三天起，应制订详尽的值班计划，确保一旦发生紧急情况，能够快速反应。确保重保期间每天24小时有人值守。
应急抢修人员在重保期间需保持24小时待命状态，提前做好抢修的准备工作。
抢修人员应在重保时间前加大日常巡线工作的频次和范围，全面排查可能存在的隐患，巡线过程中应重点检查线路的安全性和设备的运行状态。
加强监控和巡视
针对恶劣天气、雨雪天气、重保期间等特殊情况，对运维范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，待采购人审查。并根据采购人要求把本次的巡检内容、时间、结果等巡检单以书面的形式汇报。
前端巡检人员、项目经理、平台巡检人员24小时待命，确保随叫随到，遇有设备及系统出现问题导致离线等情况，尽快排除故障。
突发事件处理方案
在突发事件或自然灾害易发期（如山洪、台风、雷雨季节等），中标供应商应将其运维工作纳入滨海分局的抢险救灾和应急保障预案中。根据滨海分局的要求，中标供应商需配备相关资源，包括人员、设备和车辆，确保在紧急情况下能够提供充足的支持。
同时，应组织专门的抢险救灾和应急保障队伍到指定地点待命，严格服从滨海分局的统一指挥和调度，确保快速响应和高效处置各类突发事件。
定期组织针对可能出现的突发事件的应急预案演练。演练内容应包括突发事件的发现、通报、响应、抢修及恢复的全过程，以检验和提高应急队伍的协同作战能力。
[bookmark: _Toc85742732]★运维保险与事故责任
[bookmark: OLE_LINK22]本项目运维服务对象，涉及监控杆体、强电设备、杆上设备等，运行维护工作存在高空作业、室外作业等有潜在风险的活动，存在特殊事件因素和人为因素造成事故的风险。事故发生时可能对运维人员、运维对象及其周边的车辆和人员造成生命财产损失。为确保运维工作顺利进行并最大限度地减少风险影响，中标的中标供应商在执行运维任务期间，须为所有参与运维的人员及本项目的运维对象（包括但不限于设备设施等）购买相应的保险。这些保险应覆盖可能发生的各类意外事故，确保在事故发生时能够及时获得经济赔偿和支持。具体要求如下：
人员保险：中标供应商须为所有参与本项目的运维人员购买足额的意外伤害保险及工伤保险，保障运维人员在工作期间因意外事故受伤或死亡时能够获得相应的赔偿和医疗费用。
[bookmark: _Hlk193838849]设备保险：对于涉及本次项目的运维对象（包括但不限于设备设施等），中标供应商须投保运维对象损坏险和责任险，以保障在设备或设施发生故障、损坏甚至导致第三方损失时，能够提供足够的经济补偿。
责任豁免与责任承担：本项目运维期间发生的任何与运维服务相关的事故，与采购人无关，中标供应商应自行承担全部责任，甲方保留追究事故相关责任以及罚款的权利。中标供应商应对事故发生后的所有后续处理工作负责，包括但不限于事故调查、责任认定、赔偿支付及后续整改等。
投标人须提供人员保险、设备保险以及责任豁免与责任承担等承诺书。
备品备件
当视频监控前端设备及后端设备出现故障时，为了快速排除故障并恢复系统的正常功能，本项目需结合之前运维中发现的故障情况，常备部分关键设备的备品和备件，以确保在发生故障时能够迅速替换故障设备，减少系统的停机时间和对业务的影响。
故障处理过程中，中标供应商应严格遵循“先恢复、后修复”的原则，在故障发生时，运维团队应使用备品备件进行替换迅速维修故障。
前端设备备品备件，包括抱杆机箱、摄像机、防护罩、镜头、抱杆机箱、前端存储、存储硬盘、PDU电源插座、工业交换机，由采购人提供并管理。备品备件更换后，即时更新库存记录，对故障设备进行维修，修复完成后可重新纳入备品备件库。如该设备确认无法修复，交由采购人进行报废处理。
后端设备备品备件包括存储服务器整体、存储硬盘、网络交换机、光模块，由中标供应商无偿提供并更换（更换设备配置不得低于原设备），先恢复系统，再对故障设备进行维修，维修完成后可再次替换下备用设备；如故障设备无法修复则交由采购人进行报废处理，所更换备用设备做为采购人资产继续运维。
前端点位、后端设备运维过程中涉及的网线、光纤、跳线、线缆、网络水晶头、光模块、抱箍、前端设备电源适配器等常用辅材由中标供应商无偿提供。
在备品备件申请、使用的过程中，应即时、定期整理备品备件清单，记录使用情况，并由采购人或采购人委托的第三方单位进行监督管理。
[bookmark: _Toc85742734]运维专职队伍及车辆保障
中标供应商需组建一支高效、专业的运维专职队伍，并配备专用运维车辆，以确保各类运维任务的顺利完成。运维工作内容涵盖日常运维、定期巡检、故障处理，以及重大节假日和突发事件的应急响应，还包括运维文档的整理与归档等。
运维专职队伍应由两大部分组成：一是专职运维队伍，二是机动保障队伍。其中，专职运维队伍包括运维项目经理、平台巡检人员、电话支持工程师、技术支持工程师、前端巡检人员以及故障维修人员等。
机动保障队伍则负责应对突发状况及特殊时期的运维需求。具体人员包括重大活动及节假日保障人员、画面遮挡处理人员等。
运维单位需提供为本项目专用的天津牌照运维车辆，且配备符合准驾车型的驾驶人。
运维专职队伍及车辆保障一览表
	序号
	人员
	运维职责

	1
	项目
经理
	不少于1名项目经理，负责项目协调沟通等。

	2
	平台巡检人员
	安排不少于1名专职平台巡检人员，在采购人认可安全可靠的物理、网络环境下，每天对平台进行巡检，并接受采购人考勤管理；巡检内容包括前端点位完好情况监测，主动发现问题，查看后端存储设备运行状态及性能，识别系统资源利用率、服务可用性及响应时间，检查系统数据完整性，识别系统故障及异常行为，记录巡检情况（问题、响应时间、解决时间等）；服从采购人管理，完成采购人安排的其他运维服务相关工作；
日常响应：7*8小时响应时间为电话立即响应，10分钟到场；其他时间电话5分钟内响应，1小时到场；
重保响应：7*24小时响应时间为电话立即响应，10分钟到场；
采购人特殊任务响应：在“7*8小时响应时间为电话立即响应，10分钟到场”的基础上根据采购人具体要求执行；
平台巡检人员数量及工作时间需根据采购人工作进行调配，人员信息提前向采购人备案。

	3
	前端巡检人员
	需每3个月至少对全部前端设备设施进行一次定期巡检工作，巡检内容包括监控杆体等设施、杆上设备和前端设备周边环境。具有驾驶证（可驾驶巡检车辆驾驶证），可熟练驾驶巡检车辆。7*9小时工作时长。具体职责需按定期巡检方案执行；
针对巡检过程发现故障和日常上报故障维修处理，对前端设施维修、供电故障维修；人员需具备电工证、高空作业证等；
专职运维队伍至少1队，每队至少2人；
机动保障队伍根据项目实际情况进行配置及调整。

	4
	巡检车辆
	充分考虑天津市机动车限行制度的相关规定，提供可随时调用行驶的小车，为本项目专用，保障项目的顺利实施；
普通车辆，用于巡检、日常维护、维修使用，费用包含维护期内车辆折旧、保养维修、油费、保险的费用；
专职运维队伍每队1辆；
机动保障队伍按需配置。

	5
	高空作业车
	高空作业车（含司机），每月一次前端设备全量巡检及日常维护、清洁等工作，费用包含维护期内车辆折旧、保养、维修、油费、保险的费用；
巡检及日常维护7*9小时工作时长，重点节假日保障24小时工作时长；
每月巡检约3天完成，再加1天作为日常维护；重点节假日保障不少于50天；
高空作业车根据实际需求进行增加调整。


成果文档管理
运维服务单位应按既定周期提供《运维值班日志》、《前端摄像机日完好率统计表》、《运维周报》、《运维月报》、《巡检记录》、《故障派修单》、《故障维修总台账》、《视频监控一机一档资料》等表格以及相关照片和视频等巡检、维修、维护服务佐证材料，并报采购人留档。
运维服务单位在服务期满前1月内，应向滨海分局提交运维报告，报告包括但不限于运维期内的《运维基本情况总结》、《故障维修总结》《运维资产清单》等。运维服务单位在运维期内应根据实际情况更新系统架构图、运维边界，以及采购人要求的相关运维资料，以便满足滨海分局随时调阅最新资料的工作需求。运维服务期满后，中标供应商根据服务期最后一天的实际情况，更新运维报告及运维资产清单，并在运维结束后与采购人完成资料移交工作。
[bookmark: _Toc170305565][bookmark: _Toc85742736]运维工作监督管理
采购人委托第三方监理公司对本项目的运维工作进行全面的监督管理。监理公司将依据运维设计方案、招投标文件、运维合同，以及运维工作过程中项目的实际情况，对中标供应商的各项工作进行系统化监督与管理。中标供应商必须配合第三方监理公司的监督管理。
中标供应商提交的运维成果报告，应接受第三方监理公司的审核。
运维服务考核
[bookmark: _Toc85742738][bookmark: a06][bookmark: _Toc41903190][bookmark: _Toc79418121][bookmark: _Toc71294182][bookmark: _Toc41903470][bookmark: _Hlk43323105][bookmark: _Hlk44446092]考核总则
平台巡检人员每日统计运维服务工作完成情况，运维服务工作及运维成果文档需做到日清月结，采购人或采购人委托第三方监督单位对视频监控和网络链路的运维工作进行监督管理，对运维情况进行考核，每月进行一次考核，考核得分将作为后期付款依据。
考核评分工作以一个月为周期，考核标准为前端监控点位月均完好率，直接影响该月运维费用支付比例。当月月均完好率低于90%，中标供应商无权要求采购人支付任何费用，造成采购人损失的应按照损失情况赔偿。
运维考核结果以采购人指定的平台和算法为准。
[bookmark: _Hlk193842221][bookmark: OLE_LINK26]中标供应商签订运维合同后，进入运维服务交接期，暂定时间为1个月，进行运维服务交接工作，不对月均完好率进行考核。运维服务生效时间、运维服务考核开始时间以及运维费用付款方式，以采购人确定为准。
[bookmark: _Toc85742739]摄像机完好率考核
中标供应商平台巡检人员需每日对摄像机完好率进行统计记录，每月月末统计月均完好率，月均完好率为当月每日完好率的平均值。
视频监控设备完好：该设备在线，可以在视频管理平台观看实时视频画面与录像视频，视频图像质量良好，并能够正常存储，且设备可以被远程控制视为设备完好。
监控点位不在线，点位在线但图像质量较差（无画面、画面有雪花、图像抖动、干扰严重、护罩污损、故意遮挡）、无法正常存储、无法观看录像，视为设备不能正常使用，不能满足公安相关业务要求，属于设备不完好。
[bookmark: _Hlk74603057]前端摄像机日完好率=1－当日不完好的摄像机数量/当日参与考核的摄像机数量×100%。
当日参与考核的摄像机数量=运维合同中的摄像机数量－当日不参与考核的摄像机数量。
前端摄像机月均完好率=当月每日完好率总和/当月考核总天数。
前端摄像机月均完好率＜95%视为不合格。
[bookmark: _Toc85742741]运维服务费用计算
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK18]（1）月均完好率≥95%时，当月运维费用=运维合同总额/12。
（2）月均完好率＜95%且≥90%时，当月运维费用=当月完好率*运维合同总额/12。
（3）月均完好率＜90%时，则该考核周期内中标供应商无权要求采购人支付任何费用，造成采购人及相关维护单位损失的应按照损失情况赔偿。
（4）另外，当月运维服务工作出现以下违规情况的，从上述已确认当月运维费用中，扣罚相应百分比金额：
中标供应商接到故障信息半小时内未响应的，出现一次扣罚0.1%。
中标供应商确认无法在线解决后，2小时内未到达现场的，出现一次扣罚0.5%。
所有故障在无特殊事件情况下，48小时内未全面修复的，采购人或采购人委托第三方监理单位下发《维修督办通知单》，出现一次扣罚1%。
中标供应商未及时编制、更新完成运维文档（详见成果文档管理），每次扣罚0.1%；造成维护文档永久缺失的，每次扣罚1%。
“一机一档”表格月均匹配率＜95%时，每降低1%，扣罚0.1%。
中标供应商平台巡检人员无故脱岗，并且无替换人员到岗，每次扣罚0.1%；如在重要时间段无故脱岗，加扣0.1%。
采购人接到平级单位及下级单位的运维服务投诉，每次扣罚1%。
[bookmark: _Toc85742742]特殊事件处置
特殊事件是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害，如极端恶劣天气、台风、地震、洪水、冰雹等；政府行为，如道路修建、拆迁、地铁施工等导致网络中断或监控点位需要迁移等；社会异常事件，如罢工、骚乱等；运维单位在以上特殊事件发生导致故障时，及时上报滨海分局。
在特殊事件发生期间，且由于特殊事件原因造成运维服务无法履行，则服务内容将在妨碍或影响持续存在期间予以暂停；当导致服务暂停的特殊事件原因消失后，按运维服务考核办法执行。

以上所有因恶劣天气、特殊事件等因素导致监控设备设施故障的，或因设备拆改等长期停用的监控点位，经滨海分局主管部门确认批准后可以列入不参与考核的摄像机清单中。
3

项目运维服务清单
软件硬件运维
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	数量

	一
	前端设备维护
	　
	　
	　

	（一）
	监控杆体
	　
	　
	　

	1
	视频监控杆体(路口6 .6米，一杆三头类型)
	定制
	套
	172

	2
	视频监控杆体(路口一杆两头类型)6.3米90度双横臂
	定制
	套
	169

	3
	视频监控杆体(路口一杆三头类型)4.5米90度双横臂
	定制
	套
	2

	4
	视频监控杆体(路口一杆两头类型)4.5米90度双横臂
	定制
	套
	92

	5
	5米视频监控杆体(路段类型)180度
	定制
	套
	36

	6
	5米视频监控杆体(路段类型)90度
	定制
	套
	68

	7
	5米视频监控杆体(路段类型)单臂
	定制
	套
	72

	8
	4米视频监控杆体(路段类型)180度
	定制
	套
	21

	9
	4米视频监控杆体(路段类型)90度
	定制
	套
	55

	10
	3.5米视频监控杆体(路段类型)180度
	定制
	套
	2

	11
	3.5米视频监控杆体(路段类型)90度
	定制
	套
	26

	（二）
	摄像机
	　
	　
	　

	1
	高清网络摄像机(用于枪式防护罩)
	VS-IPC4091S-B
	台
	962

	2
	高清网络摄像机(用于球形防护罩)
	VS-IPC4071S-B
	台
	488

	（三）
	摄像机镜头
	　
	　
	　

	1
	高清手动变焦镜头(用于微卡口摄像机)
	M118VG1250IR
	台
	886

	2
	高清手动变焦镜头(用于路段非微卡口摄像机 )
	M118VG416IR
	台
	394

	3
	高清电动变焦镜头
	PH16×8RG PZF
	台
	170

	（四）
	摄像机防护罩
	　
	　
	　

	1
	枪式防护罩(用于微卡口摄像机和丁字路口动点摄像机)
	VS-FHC1802
	套
	962

	2
	7寸球形防护罩(用于路段非微卡口摄像机)
	VS-FHD0701
	套
	394

	3
	定制球形防护罩(用于路口杆体顶端)
	VS-FHDXX01
	套
	94

	(五)
	摄像机云台
	　
	　
	　

	1
	高速顶载云台(用于路口杆体顶端)
	VS-YTD200
	台
	94

	2
	高速顶载云台(用于路口杆臂 )
	VS-YTD100
	台
	76

	（六）
	抱杆机箱及配件
	　
	　
	　

	1
	室外分线箱
	定制
	套
	715

	2
	PDU电源插座(放于室外分线箱内)
	GBCZ10A
	台
	715

	3
	电源防雷
	M1L275-40Ⅱ(1P+N)
	套
	715

	4
	前端存储
	DS-7804HQH-SH/RTG
	套
	715

	5
	工业交换机
	GazelleS1010i-4FX-6FE-S1-DCW48
	台
	715

	6
	监控标识牌
	定制
	套
	715

	（七）
	迁移监控设备运维
	　
	　
	　

	1
	摄像机
	　
	　
	　

	1.1
	高清网络摄像机（用于枪式防护罩）
	VS-IPC4091S-B
	台
	111

	1.2
	高清网络摄像机（用于球形防护罩）
	VS-IPC4071S-B
	台
	267

	2
	摄像机镜头
	　
	　
	　

	2.1
	高清手动变焦镜头（用于微卡口摄像机）
	M118VG1250IR
	台
	111

	2.2
	高清手动变焦镜头（用于路段非微卡口摄像机）
	M118VG416IR
	台
	267

	3
	摄像机防护罩
	　
	　
	　

	3.1
	枪式防护罩(用于微卡口摄像机和丁字路口动点摄像机)
	VS-FHC1802
	套
	111

	3.2
	7寸球形防护罩(用于路段非微卡口摄像机)
	VS-FHD0701
	套
	267

	（八）
	加装智能摄像机运维
	/
	套
	462 

	二
	后端设备维护
	　
	　
	　

	1
	存储系统硬件
	DS-A71036R
	台
	76

	2
	存储硬盘
	ST4000NM0033
	块
	2736

	3
	千兆网络交换机
	S5700-28P-LI-AC
	台
	1

	4
	千兆光模块
	S-SFP-GE-LH40-SM1310
	个
	1

	5
	万兆三层交换机
	S12712
	台
	1

	6
	万兆光模块
	OSX040N01
	个
	5

	三
	监控设备拆除
	　
	　
	　

	1
	高清网络摄像机（用于枪式防护罩）
	拆除摄像机、防护罩、镜头、云台
	套
	129

	2
	高清网络摄像机（用于球形防护罩）
	拆除摄像机、防护罩、镜头、云台
	套
	2452

	3
	室外分线箱
	拆除分线箱、PDU、电源防雷、前端存储、交换机、监控标识牌
	套
	1336 

	四
	监控设备迁移
	　
	　
	　

	1
	高清网络摄像机(用于枪式防护罩)
	含摄像机、防护罩、镜头、杆体横臂
	套
	111

	2
	高清网络摄像机(用于球形防护罩)
	含摄像机、防护罩、镜头、杆体横臂
	套
	267




平台巡检服务
	序号
	项目名称
	运维职责
	单位
	数量

	1
	平台巡检服务
	[bookmark: OLE_LINK34]安排不少于1名专职平台巡检人员，在采购人认可安全可靠的物理、网络环境下，每天对平台进行巡检，并接受采购人考勤管理；巡检内容包括前端点位完好情况监测，主动发现问题，查看后端存储设备运行状态及性能，识别系统资源利用率、服务可用性及响应时间，检查系统数据完整性，识别系统故障及异常行为，记录巡检情况（问题、响应时间、解决时间等）；服从采购人管理，完成采购人安排的其他运维服务相关工作；
日常响应：7*8小时响应时间为电话立即响应，10分钟到场；其他时间电话5分钟内响应，1小时到场；
重保响应：7*24小时响应时间为电话立即响应，10分钟到场；
采购人特殊任务响应：在“7*8小时响应时间为电话立即响应，10分钟到场”的基础上根据采购人具体要求执行；
平台巡检人员数量及工作时间需根据采购人工作进行调配，人员信息提前向采购人备案。
	项
	1






电力保障服务
	序号
	项目名称
	服务内容
	单位
	数量

	1
	电力保障服务
	包含运维范围内前端设备的用电供应，中标供应商应保证前端设备电力供应，保障正常运行，并负责前端监控设备的电路保障。
	项
	1



网络链路保障服务
	序号
	项目名称
	带宽
	时长
	数量

	1
	百兆链路
	100M
	12个月
	715

	2
	千兆链路
	1000M
	12个月
	4 

	3
	万兆链路
	10000M
	12个月
	1



第二包技术要求：
一、监理服务期为一年。
本项目服务地点：滨海新区。
二、监理服务范围
监理服务范围涵盖整个运维项目的实施过程，包括但不限于以下内容：
（一）设备运行维护：监督运维单位对前端设备、后端存储设备、网络设备等进行巡检、保养、故障排查与修复。
（二）供电保障：对前端点位取电点位的供电改造工程进行监督，确保供电稳定。
[bookmark: OLE_LINK36]（三）加装和拆除：对视频监控点位的拆除和迁移等改造工程进行监督。
（四）故障处理：主要包括故障监测与发现、故障诊断与分析、故障处理、处理结果验证、运维过程监督等方面。
（五）备品备件管理：监督备品备件的采购、存储、更换及使用情况。
（六）网络与链路管理：监督专线链路的租赁、维护及网络安全管理。
（七）资产管理：监督运维期间资产的完整性，确保资产不丢失、不损坏。
（八）文档资料管理：监理单位通过有效的项目文档管理，可以为项目的顺利进行提供有力保障，同时也为项目的竣工验收、结算以及后续的维护和管理提供重要依据。
（九）应急保障：监督运维单位在恶劣天气、重大活动等特殊情况下的应急响应能力。
三、监理服务依据
（一）《国家政务信息化项目建设管理办法》（国办发〔2019〕57号）；
（二）国家、行业及本项目主管部门有关法律、法规、施工技术标准、规范和规程；
（三）建设单位与承建方签订的承建合同；
（四）建设单位与监理单位签订的监理合同；
（五）经本项目有关部门批准的项目文件中的招标方案、中标文件以及相关技术文件和技术要求；
（六）项目实施过程中发生的经有关方签认洽商记录，经建设单位、监理单位、承建单位确认的其他文件、会议纪要等。
（七）监理规范
1、GB/T 19668.1-2014信息技术服务 监理 第1部分：总则
2、GB/T 19668.2-2017信息技术服务 监理 第2部分：基础设施工程监理规范
3、GB/T 19668.3-2017信息技术服务 监理 第3部分：运行维护监理规范
4、GB/T 19668.4-2017信息技术服务 监理 第4部分：信息安全监理规范
5、GB/T 19668.5-2018信息技术服务 监理 第5部分：软件工程监理规范
6、GB/T 19668.6-2019信息技术服务 监理 第6部分：应用系统：数据中心工程监理规范
四、监理服务内容
按“四控、三管、一协调”（质量控制、进度控制、投资控制、变更控制、安全管理、资料管理、信息管理、负责沟通与协调）对项目运维期间的实施过程进行全过程监理。确保本项目运维单位按照合同暨投标文件要求实施项目运维，对运维单位进行有效的监督和配合，确保项目保质、按时完成。
（一）质量控制
1、基础运维
（1）巡检工作监理
巡检计划审查：仔细审核运维团队制定的巡检计划，确保计划涵盖所有视频监控设备，包括前端摄像头、监控主机、网络传输设备以及相关的供电和防雷设备等。
巡检执行监督：在运维人员进行巡检时，监理人员应不定期现场监督，检查运维人员是否按照巡检计划和标准操作流程执行任务。监督运维人员对设备外观的检查是否细致，包括摄像头外壳有无破损、变形，镜头是否清洁，设备安装是否牢固等。确认运维人员是否认真填写巡检记录，记录内容应包括设备名称、设备状态、巡检时间、发现的问题及处理情况等。监理人员要对巡检记录的真实性和完整性进行抽查，防止虚假记录。
巡检问题处理跟踪：当运维人员在巡检中发现问题时，监理人员要监督其及时上报，并跟踪问题的处理过程。跟进维修进度，确保维修工作按计划进行，在维修完成后，监督运维人员对设备进行再次测试，确认设备恢复正常运行，并将维修过程和结果详细记录在案。
（2）前端设备维护保养监理
维护保养计划审核：评估维护保养所需的资源配置是否合理，包括人力、物力和财力。根据设备数量和复杂程度，判断安排的维护保养人员是否足够，所需的维护保养工具和材料是否齐全且符合质量要求，维护保养预算是否充足。​检查维护保养计划是否与设备制造商的建议和相关行业标准相符合，以确保设备得到正确的维护保养，延长设备使用寿命。
维护保养实施监督：在设备维护保养过程中，监理人员现场监督运维人员是否按照维护保养计划和操作规程进行操作。监督运维人员对设备进行的各项检测工作，对于设备的软件升级，监理人员要确认升级前是否做好数据备份工作，升级过程是否平稳，升级后设备功能是否正常，有无出现兼容性问题等。
维护保养质量检查：在维护保养工作完成后，监理人员对设备进行质量检查。通过实际测试设备性能，如检查摄像头的图像质量是否得到提升，监控主机的运行稳定性是否增强等，判断维护保养工作的效果。检查设备的维护保养记录，包括维护保养时间、维护保养内容、更换的零部件等信息，确保记录完整准确，便于后续查询和分析设备维护情况。​定期对设备维护保养工作进行总结评估，根据设备运行状况和维护保养效果，提出改进建议，促使运维团队不断提高设备维护保养水平。
[bookmark: _Toc193877479]（3）智能摄像机维护
 ①运维计划审核：​
仔细审查中标供应商针对加装智能摄像机制定的日常运维计划。确保计划中清晰界定了运维的具体工作内容，如设备的定期巡检周期、巡检项目。​
确认运维计划涵盖了所有纳入本次项目的智能摄像机点位，对不同安装环境的摄像机是否制定了有针对性的运维措施。​
②运维执行监督：​
在运维人员进行日常运维作业时，现场监督其操作是否严格按照既定运维计划执行。
检查运维人员对摄像机设备的清洁、紧固等基础维护操作是否规范。如清洁摄像机镜头时，是否使用了柔软、无静电的专用清洁布，避免对镜头造成划痕或损坏。​
确认运维人员在运维过程中是否对摄像机的运行数据进行了准确记录，包括设备的启动时间、运行时长、是否出现异常提示等信息。​
③设备运行状态监测​
协助中标供应商建立智能摄像机的实时运行状态监测系统（如有必要），确保能够及时获取设备的在线状态、图像传输质量等关键信息。​
定期检查监测系统的数据准确性和稳定性，督促中标供应商对监测系统进行维护和升级，以保障其正常运行。​
当监测到智能摄像机出现异常情况（如设备离线、图像模糊、卡顿等）时，立即督促中标供应商按照既定流程进行排查和处理。​
跟踪运维人员对异常情况的处理过程，检查其是否及时通知相关设备维修责任方（由于中标供应商不负责维修），并协助协调沟通，确保维修工作能够尽快开展。​
④月均完好率考核监督​
要求中标供应商每日准确记录智能摄像机的运行状态数据，包括设备正常运行时间、异常发生时间及详细情况等。监理人员对这些数据进行仔细核实，确保数据的真实性和完整性。​
按照月均完好率的计算方法，定期（每月）对智能摄像机的完好率进行统计和核算。与中标供应商提供的数据进行比对，如有差异，及时查找原因并纠正。​
根据统计核算的月均完好率结果，对照项目要求的不低于 95% 的标准进行评估。若智能摄像机的月均完好率未达到标准，组织中标供应商进行深入分析，查找导致设备完好率低的原因，如运维不到位、设备安装环境恶劣影响等。​
针对月均完好率不达标情况，督促中标供应商制定改进措施，并监督其实施情况，确保后续设备完好率能够逐步提升并达到考核标准。
[bookmark: _Toc193877480]（4）网络链路保障监理
①审查链路检测周期：​
确认运维服务单位对 715 条百兆链路的检测周期是否合理，建议至少每月进行一次全面检测，以确保链路的持续稳定运行。对于 4 条千兆链路和 1 条万兆链路，由于其在视频监控网络中的重要性和承载的高流量，应每季度进行深度检测。​
检查检测周期是否考虑了不同区域的重要性和使用频率。例如，对于重点监控区域的链路，检测周期应适当缩短。​
②审核检测项目完整性：​
运维计划中对链路的检测项目应涵盖链路带宽测试，确保每条链路在不同时段的实际可用带宽能够满足视频监控数据传输的需求。对于百兆链路，正常情况下实际可用带宽应接近标称值，波动范围在合理区间内；千兆和万兆链路则更需严格保障带宽的稳定性。​
丢包率检测也是关键项目，要求运维服务单位定期检测链路的丢包情况。对于视频监控网络，丢包率应控制在极低水平，以保证视频图像的流畅性和完整性。​
链路连通性测试必不可少，需确保在任何时候链路都能正常连接，无中断或异常断开的情况。运维计划中应明确规定连通性测试的方法和频率。​
检查是否包含对链路延迟的检测，视频监控数据传输对延迟有严格要求，过高的延迟会导致视频卡顿，影响监控效果。​
③评估链路调整预案：​
审核运维计划中针对链路调整的预案，确保预案明确了根据实际情况和采购人要求进行调整的详细流程。例如，当采购人提出增加新的监控点位，需要对链路进行扩展或优化时，运维服务单位应如何操作，包括提前的网络规划、设备采购（如有需要）、施工安排等。​
预案中应包含对链路调整可能带来的影响的评估方法和应对措施。如调整过程中可能导致部分区域网络短暂中断，应提前通知相关用户，并制定最短中断时间的保障方案。同时，要对调整后的网络性能进行全面测试，确保满足网络通畅要求。​
④故障处理监督​
明确运维服务单位在网络链路出现故障时的响应时间要求，例如，对于影响重要监控区域的链路故障，应在 15 分钟内响应；对于一般链路故障，响应时间不超过 30 分钟。监理人员通过故障记录和相关沟通记录，核实运维服务单位是否满足响应时间要求。​
监督运维服务单位建立 24 小时故障响应机制，确保随时能够处理网络链路故障。
在运维人员进行故障排查时，监督其排查方法是否合理、全面。例如，当链路中断时，应首先检查物理连接是否正常，然后逐步排查网络设备配置、路由设置等问题。对于复杂故障，要求运维服务单位组织技术专家进行会诊，制定合理的解决方案。​
跟踪故障修复过程，确保运维人员按照既定方案进行修复操作。在修复完成后，监督运维人员对链路进行全面测试，包括带宽测试、丢包率测试、连通性测试等，确保链路恢复正常运行且性能指标达到要求。​
要求运维服务单位对每次故障进行详细记录，包括故障发生时间、故障现象、故障原因、处理过程和结果等，监理人员定期审核故障记录，分析故障发生的规律，提出预防措施建议。​
[bookmark: _Toc193877481]（5）后端设备维护监理
①日常维护周期审查：​
确认中标供应商制定的针对后端存储设备、存储硬盘和网络交换机的日常维护周期是否合理。对于存储设备，考虑到其数据存储的重要性，建议每周至少进行一次全面检查，包括设备的运行状态、日志查看等。存储硬盘由于频繁读写，容易出现故障，应每三天进行一次健康状态检测。网络交换机作为网络数据交换的核心设备，建议每天进行基本状态检查，如端口状态、设备负载等，每周进行一次深度检查，包括配置文件备份、系统日志分析等。​
检查维护周期是否根据设备的使用频率和重要性进行了区分。例如，承担关键业务数据存储的存储设备和连接重要监控区域的网络交换机，维护周期应适当缩短。​
②维护项目完整性审核：​
运维计划中对后端存储设备的维护项目应涵盖设备硬件状态检查，如检查设备的风扇运转是否正常，电源供应是否稳定，设备外壳有无异常发热等情况。软件方面，要检查存储系统的运行状态，包括数据备份任务是否正常执行，存储容量使用情况是否合理，是否存在数据丢失风险等。​
对于存储硬盘，除了健康状态检测外，还应包括硬盘数据一致性检查，确保存储在硬盘上的数据准确无误。同时，要对硬盘的读写性能进行监测，如通过专业工具测试硬盘的读写速度，判断是否符合正常指标。​
网络交换机的维护项目应包括端口状态检查，确保每个端口连接正常，无链路中断或异常丢包情况。检查交换机的配置是否正确，如 VLAN 划分、IP 地址分配等是否符合网络规划。此外，还要监测交换机的 CPU 和内存使用率，防止设备因负载过高而出现性能下降。​
③日常维护监督​
在运维人员进行日常维护时，监理人员应现场监督其操作是否规范。例如，在对存储设备进行硬件检查时，运维人员应佩戴防静电手套，避免因静电对设备造成损害。在检查存储硬盘时，操作应轻柔，防止物理碰撞导致硬盘损坏。​
对于网络交换机的配置检查和修改，监理人员要监督运维人员是否遵循先备份后操作的原则，确保在配置出现问题时能够及时恢复。同时，检查运维人员在进行端口插拔操作时，是否按照正确的顺序进行，避免因误操作导致网络中断。​
要求运维人员对每次维护工作进行详细记录，包括维护时间、维护内容、设备状态等信息。监理人员定期检查维护记录的准确性和完整性。例如，在检查存储设备的维护记录时，要确认运维人员是否准确记录了设备的硬件状态信息，如风扇转速、电源电压等数据。对于网络交换机的维护记录，要核实端口状态变化、配置修改等信息是否如实记录。​
④故障处理监督​
明确中标供应商在后端设备出现故障时的响应时间要求。对于影响核心业务的存储设备故障，应在 10 分钟内响应并到达机房现场；对于存储硬盘故障，若导致数据丢失风险，响应时间不应超过 15 分钟；网络交换机故障影响网络连通时，响应时间应控制在 15 分钟内。监理人员通过故障记录和相关沟通记录，核实中标供应商是否满足响应时间要求。​
监督中标供应商建立 7×24 小时故障响应机制，确保随时能够处理后端设备故障。​
在运维人员进行故障排查时，监督其排查方法是否合理、全面。例如，当存储设备出现故障时，应首先检查硬件连接是否正常，然后逐步排查存储系统软件问题、数据损坏情况等。对于网络交换机故障，应从端口故障、配置错误、设备硬件故障等方面进行排查。对于复杂故障，要求中标供应商组织技术专家进行会诊，制定合理的解决方案。​
跟踪故障修复过程，确保运维人员按照既定方案进行修复操作。在修复完成后，监督运维人员对设备进行全面测试。对于存储设备，要测试数据存储和读取是否正常，数据完整性是否得到保障；对于存储硬盘，要再次进行健康状态检测和读写性能测试；对于网络交换机，要测试端口连通性、网络性能是否恢复正常。​
要求中标供应商对每次故障进行详细记录，包括故障发生时间、故障现象、故障原因、处理过程和结果等，监理人员定期审核故障记录，分析故障发生的规律，提出预防措施建议。​
⑤设备更换监理​
当后端设备发生故障无法修复，中标供应商需无偿提供更换设备时，监理人员要对更换设备的质量进行审核。要求中标供应商提供设备的采购合同、产品合格证、质量检测报告等相关文件，确保更换设备符合项目要求和质量标准。例如，更换的存储硬盘应与原有硬盘规格一致，且为全新产品，无质量缺陷。​
对网络交换机的更换，要检查设备的型号是否符合网络规划，设备的性能参数是否满足实际需求，如端口数量、交换能力等。​
在设备更换实施过程中，监理人员现场监督运维人员的操作是否按照规范流程进行。确保在更换存储设备和硬盘时，数据备份和迁移工作安全、准确进行，避免数据丢失。例如，在更换存储硬盘前，要确认数据已成功备份到其他存储介质，且备份数据可正常恢复。​
对于网络交换机的更换，监督运维人员在新设备安装和配置过程中，是否按照网络规划进行操作，确保新设备能够快速、稳定地接入网络，不影响视频监控系统的正常运行。在更换完成后，协助中标供应商对新设备进行全面测试，包括设备功能测试、网络性能测试等，确保新设备正常工作。
（6）设备供电监理
①供电方案审查：​
审核中标供应商制定的前端设备电力供应方案，确保方案涵盖了所有前端监控设备的用电需求分析。例如，明确不同类型摄像机（如高清、标清）、补光灯等设备的功率，计算出每个监控点位以及整体前端设备的总用电负荷，以此为基础规划电力供应线路和设备选型。​
检查方案中是否考虑了备用电源的配置。对于重要监控区域的前端设备，应配备不间断电源（UPS），且 UPS 的续航时间应能满足在市电中断情况下，设备持续运行一定时长（如 2 - 4 小时），以保障关键业务不受影响。审核 UPS 的容量是否与前端设备总功率匹配。​
②电路保障规划审核：​
确认中标供应商对前端监控设备电路保障的规划是否合理。包括对取电路由的设计，要保证线路布局安全、稳定，避免与其他高压线路或干扰源交叉、靠近，减少电力传输过程中的损耗和故障风险。​
检查电路保障规划中是否制定了定期对电力线路和相关设备（如配电箱、开关、插座等）进行维护和检测的计划。明确维护和检测的周期，如电力线路每月至少进行一次外观巡检，配电箱每季度进行一次内部检查和维护。​
③日常巡检监督​
监理人员跟随运维人员进行日常巡检时，监督其对前端设备电力供应状态的检查工作。使用专业电力检测工具，检查设备接入电压是否稳定在设备要求的正常范围内（如摄像机工作电压一般为 AC220V±10%），避免因电压过高或过低影响设备正常运行甚至损坏设备。​
检查设备的电流值是否正常，通过观察配电箱内的电流表或使用钳形电流表进行测量，判断设备是否存在过载运行情况。若发现电流异常，督促运维人员及时排查原因，如是否存在设备短路、线路老化导致电阻增大等问题。​
监督运维人员对电力线路进行细致检查，查看线路外皮是否有破损、老化、开裂等现象，防止漏电事故发生。对于架空线路，检查其悬挂是否牢固，有无松弛、下垂情况；对于埋地线路，检查地面标识是否清晰、完整，周边是否有施工挖掘等可能危及线路安全的行为。​
对配电箱、开关、插座等电力设施进行检查，查看配电箱门是否关闭严实，内部是否清洁，有无灰尘积聚影响散热；检查开关和插座是否接触良好，有无打火、发热迹象，接线端子是否松动等。​
④故障处理监督​
明确中标供应商在前端设备电力供应出现故障时的响应时间要求。对于导致设备停机的电力故障，应在 30 分钟内响应并到达现场；对于影响设备正常运行但未停机的电力异常情况，响应时间不应超过 60 分钟。监理人员通过故障记录和通信记录核实中标供应商是否满足响应时间要求。​
监督中标供应商建立 24 小时电力故障响应机制，确保随时能够处理前端设备的电力问题。​
在运维人员进行电力故障排查时，监督其排查流程是否合理、全面。当设备出现电力故障时，应首先检查设备端的电源连接是否正常，如插头是否松动、电源线是否损坏等；然后逐步排查线路问题，从设备端到配电箱，再到上级电源接入点，使用专业工具（如万用表、绝缘电阻测试仪等）检测线路通断、绝缘性能等。​
跟踪故障修复过程，确保运维人员按照规范操作进行修复。例如，在更换损坏的电力线路时，要先切断电源，做好安全防护措施，选择符合规格的线缆进行更换，并确保接线牢固、绝缘处理良好。修复完成后，监督运维人员对设备进行通电测试，检查设备是否恢复正常运行，电力供应参数是否正常。​
要求中标供应商对每次电力故障进行详细记录，包括故障发生时间、故障现象、故障原因、处理过程和结果等。监理人员定期审核故障记录，分析故障发生规律，提出预防措施建议。
（7）故障处理监理
故障报告与响应监督：监督运维团队建立健全故障报告机制，确保在监控系统出现故障时，能够及时准确地向上级部门和相关人员报告。规定故障报告应包含故障发生时间、故障现象、故障影响范围等关键信息。​检查运维团队对故障的响应时间，根据故障的严重程度设定不同的响应时限。
故障排查与修复监督：在故障排查过程中，监理人员监督运维人员是否运用正确的方法和技术手段，逐步确定故障原因。例如，当出现网络中断故障时，检查运维人员是否从网络设备、线缆连接、IP 地址设置等方面依次排查问题。​督促运维人员制定合理的故障修复方案，方案应考虑到故障的紧急程度、技术可行性和成本效益。对于复杂故障，要求运维团队组织技术专家进行会诊，共同制定解决方案。监督故障修复工作的执行情况，确保运维人员按照修复方案进行操作，及时更换损坏的设备或零部件，对软件故障进行正确的调试和修复。在修复过程中，监理人员要关注是否采取了有效的安全措施，避免因操作不当引发新的问题。
故障处理结果验证：在故障修复完成后，监理人员对故障处理结果进行验证。通过实际测试监控系统的各项功能，如视频采集、存储、回放、报警联动等，确认系统已恢复正常运行。检查故障处理记录，包括故障原因分析、修复措施、修复时间等内容，确保记录详细准确，为后续类似故障的处理提供参考。​对故障处理工作进行总结评估，分析故障发生的原因，判断运维团队在故障处理过程中的表现，提出改进建议，以提高运维团队应对故障的能力。
（8）运维文档管理监理
文档建立与更新监督：督促运维团队建立完善的运维文档体系，包括设备档案、运维记录、故障报告、维护保养计划及报告等各类文档。确保文档内容准确、格式规范，能够真实反映监控系统的运维情况。监督运维团队及时更新运维文档，随着设备的变更、维护保养工作的进行以及故障的发生和处理，相关文档应同步更新。
文档完整性与准确性审查：定期对运维文档进行审查，检查文档的完整性，确保各类文档无遗漏。例如，每台设备都应有对应的设备档案，每次维护保养和故障处理都应有相应的记录。核实文档内容的准确性，对设备参数、运维数据、故障描述等信息进行核对，避免出现错误或误导性信息。通过审查文档，监理人员可以了解运维工作的实际执行情况，发现潜在问题并及时纠正。
文档存储与借阅管理监督：检查运维团队对文档的存储管理情况，确保文档存储安全可靠，采用合适的存储介质，如电子文档应进行定期备份，纸质文档应存放在防潮、防火、防虫的环境中。监督文档借阅管理制度的执行，明确借阅流程和权限，借阅人员应登记借阅信息，包括借阅时间、借阅人、借阅文档名称及归还时间等。确保文档在借阅过程中不丢失、不损坏，保障文档的可追溯性和安全性。
（9）“一机一档”的管理：视频监控运维 “一机一档” 表格管理对设备全生命周期跟踪意义重大，监理单位审核运维团队更新“一机一档”的内容，并监督运维团队及时对运维内容的更新。具体内容应包括：
基础信息：每一个设备档案表格首要记录设备的基础信息，包括设备名称（如具体位置的摄像头编号）、品牌、型号、设备唯一识别码（SN 码）、生产厂家、安装日期、安装位置、经纬度等，这些信息能帮助快速定位和识别设备，也是后续维护、溯源的基础。
技术参数：详细记录设备的关键技术参数，如摄像机类型、摄像机功能类型、IP地址、MAC地址、补光属性、摄像机编码格式、监控杆方位等，存储设备的存储容量、存储格式、读写速度、录像保存天数等。这些参数为设备的性能评估、故障排查以及系统升级提供依据。
运维记录：设置专门区域记录运维情况，包括每次的巡检时间、巡检人员、巡检结果（正常、异常，若异常需详细说明问题）、维护时间、维护人员、维护内容（如设备清洁、软件升级、零部件更换等）、故障发生时间、故障现象描述、故障原因分析、故障处理措施、处理结果。通过完整的运维记录，可清晰了解设备的健康状况和运维历史。
关联信息：记录与该设备相关的其他重要信息，如所属监控区域的编号及名称、与之连接的其他设备（如交换机、服务器等）的信息、对应的保修条款及保修期限、设备对应的应急预案编号及简要内容。这有助于在设备出现问题时，快速协调相关资源进行处理。
（10）运维资产底册确认
①资产清查启动：
成立专门的资产清查小组，成员涵盖运维部门、财务部门以及相关技术人员等。制定详细的资产清查计划，明确清查范围、时间节点、责任分工等。清查范围应包括所有与运维相关的硬件设备（如服务器、网络设备、存储设备等）、软件资产（操作系统、应用软件许可证等）、办公用品以及其他固定资产。
②实地盘点：
清查小组依据资产台账，对每一项资产进行实地逐一盘点。对于硬件设备，核对设备的名称、型号、序列号、配置参数、放置地点等信息是否与台账一致，并检查设备的外观是否有损坏、缺失部件等情况。对于软件资产，核实软件的安装数量、使用许可范围、版本信息等，确保软件使用的合规性。在盘点过程中，详细记录实际资产与台账不一致的情况，包括资产的新增、减少、信息变更等。
③数据核对与校正：
将实地盘点的数据与现有的资产底册数据进行对比分析。对于发现的差异，深入调查原因。如果是由于资产采购、领用、报废等流程未及时更新台账导致的，及时补充完善相关手续，并对资产底册数据进行相应校正。对于一些无法确定原因的差异，组织相关人员进行专题讨论，必要时借助外部专业机构的力量协助核实，确保资产底册数据的准确性和完整性。
④资产底册确认签字：
经过清查和数据校正后，形成最终确认的运维资产底册。由资产清查小组各成员、运维部门负责人、财务部门负责人等相关人员共同签字确认，确保资产底册的权威性和有效性。同时，将确认后的资产底册进行备份存档，作为后续运维过程管理和移交工作的重要依据。
⑤资产变动跟踪：
建立资产变动管理机制，对运维过程中资产的任何变动进行实时跟踪记录。当发生资产采购时，严格按照采购流程进行审批，在资产到货验收后，及时将新资产信息录入资产底册，并更新相关的资产存放位置、责任人等信息。对于资产的领用、借用、归还等情况，要求填写详细的资产变动申请表，经审批后在资产底册中进行相应的变动登记，确保资产流向清晰可查。对于资产的维修、升级等情况，同样记录在案，包括维修时间、维修内容、维修费用、升级后的配置变化等信息。
⑥定期资产检查：
制定定期资产检查计划，例如每月或每季度对资产进行一次全面检查。检查内容包括资产的运行状态、性能指标、是否存在安全隐患等。对于硬件设备，通过专业的检测工具进行性能测试，查看设备是否存在过热、噪音异常、运行不稳定等问题；对于软件资产，检查软件的运行稳定性、是否存在漏洞、是否需要更新补丁等。在检查过程中，发现问题及时记录并安排维修或处理，同时更新资产的状态信息到资产底册中。
⑦资产维护保养记录：
为每一项重要资产建立维护保养档案，详细记录资产的维护保养情况。维护保养工作包括设备的清洁、润滑、部件更换、系统优化等。每次维护保养工作完成后，填写维护保养报告，记录维护保养的时间、人员、工作内容、使用的材料和工具等信息，并将报告归入资产维护保养档案。通过对维护保养记录的分析，可以了解资产的健康状况，提前预测可能出现的故障，合理安排维护计划，延长资产的使用寿命。
⑧运维期满后移交前确认核实
在运维期满移交前，组织开展一次全面的资产清查工作，清查范围和方法与运维资产底册确认时的清查工作类似。再次对所有资产进行实地盘点，核对资产的名称、型号、数量、状态等信息是否与最后一次更新的资产底册一致。重点关注资产在运维期间是否有新增、减少、损坏、丢失等情况，以及资产的实际使用状态是否与记录相符。对于发现的问题，及时进行调查和处理，确保资产状况清晰明了。
⑨资产移交清单编制：
根据再次清查和确认核实的结果，编制资产移交清单。资产移交清单应详细列出每一项资产的名称、型号、序列号、数量、状态、存放地点、责任人等信息，并注明资产是否附带相关的文档资料、软件许可证等。同时，对资产在运维期间的重要变更信息、维护保养记录、性能评估结果等进行简要说明，以便接收方全面了解资产的情况。资产移交清单编制完成后，由运维部门和接收方共同审核确认，确保清单内容准确无误。
（11）备品备件监理
需求评估审查、计划合理性审核、供应商资质审查、采购合同监督、产品质量检验、库存管理制度审查、库存存储条件检查、库存盘点监督、使用流程监督、使用合理性审查、剩余备件管理监督等。
监理单位需确保运维单位在区域范围内建立的备品备件库房符合国家相关标准及规范，包括但不限于库房的安全设施、温湿度控制、防火防潮措施等，以保障备品备件的安全存储与有效管理。对运维单位提供的备品备件进行数量清点与规格核对，确保所供备品备件不少于现有设备总数的13%，并且与项目所需备品备件清单相符，以满足紧急替换和维护需求。监督审查运维单位上报的备品备件使用申请及出入库登记记录。
（12）前端点位加装及拆除监理
仔细审查加装视频监控设备的布局规划，确保覆盖区域符合预期监控需求，如重点区域监控死角应有效消除。评估设备选型，对比不同品牌、型号产品的性能参数，确保所选设备在分辨率、帧率、低照度性能等方面满足项目要求，同时兼顾成本效益。对新采购的视频监控设备，如摄像机、硬盘录像机、交换机等，进行到货验收。检查设备外观有无损坏、配件是否齐全，对照设备清单和技术规格书，核实设备型号、参数是否与合同一致。对关键设备进行抽样检测，如摄像机的图像清晰度、色彩还原度测试。对视频监控设备的安装过程进行全程旁站监理，确保安装工艺符合相关标准和规范。例如，摄像头的安装位置应根据监控范围和视角要求进行合理确定，安装高度应符合安全和防护要求，安装牢固可靠，避免出现晃动或位移。​监督线缆的敷设工作，检查线缆的型号、规格是否符合设计要求，线缆的敷设路径是否合理，是否采取了有效的防护措施。线缆的连接应牢固可靠，绝缘性能良好，避免出现短路、断路等问题。对于电源线缆，要特别注意其承载能力和接地保护措施。
审核拆除计划，明确拆除顺序，避免因不合理拆除损坏周边设备或建筑结构。确定拆除设备的处置方式，是否进行回收利用、报废处理等，确保资源合理利用及环境合规。监督拆除设备的登记工作，详细记录设备名称、型号、使用年限、拆除前状态等信息。对于拟回收再利用的设备，检查其完整性和可修复性，评估设备价值。旁站拆除作业，确保施工人员采用正确拆除方法，避免暴力拆除。如拆除摄像机时，先切断电源，小心拆除固定螺丝，妥善保护设备和安装部位。对于线缆拆除，注意避免拉扯损坏周边线缆或建筑结构。
（13）监控点迁移及IP改造管理
监理单位需审查维护单位提交的迁移实施方案，确保方案科学合理、技术可行，且满足公安部及天津市公安局的相关技术标准和规范要求。监督迁移方案的执行情况，确保按照既定计划有序进行，避免对公安视频监控网的正常运行造成影响。在迁移过程中，要求维护单位实施严格的数据备份和校验机制，确保视频数据的完整性和准确性。监理服务团队需定期检查数据迁移进度和数据完整性校验报告，确保迁移前后数据的一致性。审查维护单位提交的IP地址变更方案，确保变更后的IP地址规划合理、无冲突，且符合公安部门的相关规定。监督IP地址变更的实施过程，确保所有软硬件设备的IP地址均正确变更，不影响系统的正常运行和互联互通。在迁移和IP地址变更后，监理服务团队需协助维护单位进行软硬件的兼容性测试，确保新平台与现有设备的无缝对接。在迁移和IP地址变更完成后，对系统进行全面的性能监测，包括网络带宽、视频流畅度、存储效率等关键指标。
[bookmark: _Toc193877860]（14）重保期间运维管理
①人员到位检查​
监理需核实中标供应商在春节、两会、国庆等重大节日及活动期间，是否按照要求加派了足够数量的专业技术人员。例如，在春节期间，应检查是否额外调配了熟悉网络架构、服务器运维以及应用系统维护的人员，确保人员数量满足全面提升服务保障力度的需求。定期检查人员签到记录，确认加派人员按时到岗，且工作时间符合全天候（7x24 小时）实时技术支持的要求。​
②人员资质审查​
对加派人员的技术资质进行严格审查，要求中标供应商提供相关人员的技术证书、培训记录以及过往项目经验证明。比如，对于负责网络安全应急响应的人员，需查看其是否具备相关的网络安全认证证书，确保参与重保运维的人员具备应对各类复杂问题的专业能力。​
③车辆保障核实​
确认中标供应商是否配备了充足的运维车辆，以满足可能的现场紧急维修需求。检查车辆的日常维护记录，保证车辆在重保期间处于良好运行状态。例如，在重大活动期间，若系统设备出现故障需要现场更换部件，运维车辆应能及时将技术人员和所需设备送达现场，监理需监督车辆调配流程是否高效合理。​
④实时技术支持监管​
通过监控中标供应商的技术支持热线、在线客服系统等渠道，检查其是否真正实现了全天候（7x24 小时）实时响应。随机抽取不同时间段的技术支持请求记录，查看响应时间是否符合要求。例如，规定一级故障在工作时间内立即响应，非工作时间响应时限 0.5 小时，监理需核实中标供应商是否严格遵守此类响应时间标准。​
⑤技术支持方式检查​
审查中标供应商提供的技术支持方式是否多样且有效，包括电话、电子邮件、远程登录等。检查远程登录技术支持的稳定性和安全性，确保在紧急情况下能够迅速建立远程连接，进行系统故障排查与恢复。同时，要求中标供应商提供电话技术支持的录音记录，以便监理检查技术人员解答问题的专业性和准确性。​
⑥应急响应策略审核与监督​
在重保时间开始前，对中标供应商制定的详尽应急响应策略进行全面审核。检查应急响应策略是否涵盖了各类可能出现的紧急情况，如网络攻击、服务器故障、应用系统崩溃等。评估应急响应流程是否清晰合理，例如，在发生网络攻击时，从发现攻击到启动应急防护措施的时间是否在可接受范围内，各部门和人员的职责是否明确。
监督中标供应商定期开展应急演练，检查演练计划的合理性和演练执行的有效性。要求中标供应商提供应急演练记录，包括演练场景设定、参与人员、演练过程记录以及演练总结报告等。例如，在演练网络攻击场景时，观察中标供应商的应急响应团队是否能够迅速采取有效的防护措施，如阻断攻击源、恢复受影响的服务等，并评估演练过程中存在的问题及改进措施的落实情况。​
核实中标供应商是否储备了充足的应急资源，包括备用设备、应急物资以及应急技术支持团队等。检查备用设备的定期维护记录，确保备用设备在紧急情况下能够正常启用。例如，对于关键服务器，应配备相应的备用服务器，并定期进行切换测试，监理需检查测试记录，确保备用服务器的可用性。同时，检查应急物资的储备清单，如网线、电源适配器等常用配件的数量是否满足紧急维修需求。
（二）进度控制
监理单位需审核维护单位提交的运维项目进度计划，确保其合理、可行，并与合同约定的时间节点一致。监督维护单位按进度计划执行运维工作，定期检查实际进度与计划的符合性。对进度滞后的情况进行原因分析，并督促维护单位采取补救措施。对运维项目中的关键任务进行重点跟踪，确保按时完成。组织定期进度会议，听取维护单位的进度汇报，及时解决存在的问题。
（三）投资控制
监理服务需以签订的项目运维合同中的项目投资额为造价控制的基本目标。通过严格的预算管理，确保各项支出不超过预算限额。对项目资金的流向和使用情况进行实时监控，确保资金被合理、有效地用于项目运维活动。协助建设单位对运维过程中的各项成本进行分析和控制，包括人力成本、设备成本、维护成本等，确保成本控制在合理范围内。定期对项目的投资效益进行分析和评估，确保项目的经济合理性，为建设单位提供决策支持。
（四）变更控制
1. 对变更申请快速响应，在接到变更申请之后，能快速按照变更处理程序进行变更处理，并迅速下达是否可以进行变更的监理通知，保证所有变更都要得到三方（建设单位、监理单位和运维单位）书面的确认；
2. 规范变更程序，加强变更控制。建立项目变更控制机制，依据相关机制对项目计划、流程、预算、进度或可交付成果的变更申请进行评估。
3. 对变更风险以及变更效果进行评估，得出对项目计划、费用、效益、质量和进度的影响，审核变更方案，提出监理意见，做好变更记录、报批、实施、确认、发布、归档等各项工作。
（五）安全管理
监督施工现场安全管理，确保施工人员遵守安全操作规程，避免安全事故。确保所有设备、系统和施工过程符合国家及行业相关标准和法规。监督运维单位的网络安全管理，确保不发生数据泄露、违规外联等安全事件。
（六）资料管理
监理机构应建立完善的监理文件资料管理制度，明确责任人和管理要求。及时分类整理自己负责的文件资料，并移交至指定专人进行管理。及时、准确、完整地收集、整理、编制和传递与公安监控运维项目相关的监理文件资料。包括但不限于项目计划、进度报告、质量检查报告、验收报告等。确保资料的真实性和完整性，以便后续查阅和审计。建立专门的资料归档系统，对收集到的监理文件资料进行有序归档和保管。
（七）信息管理
明确信息的收集、传递、加工、整理、检索、分发和存储等环节的具体规定和要求。建立有效的信息传递渠道，确保信息在建设单位、监理单位和维护单位之间的顺畅流通。收集与公安监控运维项目相关的所有信息，包括设备状态、运维记录、故障报告等。对收集到的信息进行及时分析和处理，提取有价值的信息供决策者参考。将所有收集和处理过的信息进行归档保存，形成完整的信息档案，以备后续查阅和使用。
（八）负责沟通与协调
要求监理单位建立有效的内部沟通流程，确保与建设单位项目管理团队之间的信息畅通无阻。这包括但不限于定期的项目进度汇报、问题反馈、变更请求处理等，确保建设单位能及时了解项目动态，并对关键决策给予快速响应。承担起对维护单位的日常管理和协调工作，确保维护团队按照合同规定的服务标准、响应时间等执行运维任务。这要求监理单位定期审核维护单位的工作报告，组织双方会议，解决维护过程中出现的任何争议或效率低下问题，促进双方高效合作。对于突发的系统故障或安全事件，监理单位需建立一套紧急响应机制，迅速协调维护单位进行故障排查与修复，同时确保与建设单位保持实时沟通，提供必要的技术支持或资源调度建议，最小化事件对公共安全的影响。熟悉并监督项目执行过程中遵守所有相关的法律法规、行业标准及公安部门特定的技术要求和保密规定。这包括数据安全、个人信息保护、系统合规性检查等方面，确保所有沟通协调活动均在合法合规的框架内进行。详细记录所有沟通协调活动，包括但不限于会议纪要、邮件往来、电话记录等，并定期向建设单位提交综合报告，总结项目进展、存在的问题、已采取的措施及下一步工作计划，以便于建设单位全面掌控项目状态。
（九）协助采购人对运维单位进行考核
监理单位根据建设单位的考核标准，协助建设单位对运维单位进行考核，内容如下：
1、系统运行稳定性：设备完好率、故障发生率、故障恢复及时率等。
2、维护服务质量：日常维护工作执行情况、响应及时性、维修质量等。
3、技术能力与人员管理：技术人员资质、技术培训与更新、人员稳定性、应急处理能力等。
4、文档管理：维护文档完整性、文档更新及时性。
5、客户满意度
6、监理对考核内容进行技术核查、确认，为采购人提供考核依据
五、监理服务要求
（一）监理单位要求
1、监理团队人数需满足运维工作的需要，提供不少于1人5×8小时驻场服务，并保持人员稳定。
2、总监理工程师应具备注册监理工程师（通信工程专业）和信息系统监理师资格证书，中级及以上相关专业职称。
[bookmark: OLE_LINK37]驻场人员具备注册监理工程师（通信工程专业）或信息系统监理师资格证书或中级及以上专业技术职称，具有相关工作经验。
3、监理单位具有通信工程监理乙级及以上资质。
（二）工作配备要求
根据项目需求配备机动车、办公用品、测量、测试工具等，确保工作开展。
（三）考核与奖惩
由采购人对监理方每月考核一次，考核成绩低于95分的，每低1分扣除合同月金额的千分之二。
发生网络违规行为或数据泄露的，直接终止合同。
1、人员考勤考核（40分）
（1）到岗率（20分）
考核标准：按照项目要求，监理人员应按时到岗，无迟到、早退现象。
评分细则：
到岗率100%：20分
到岗率90%-99%：15分
到岗率80%-89%：10分
到岗率低于80%：0分
（2）请假与调休管理（20分）
考核标准：监理人员请假或调休需提前申请，并经过项目方同意。
评分细则：
无未经批准擅自请假或调休情况：20分
有1次未经批准情况，但及时补救：10分
有2次及以上未经批准情况：0分
2、服务质量考核（60分）
（1）监理规划与执行（15分）
考核标准：监理规划应详细、可行，执行过程中无重大偏差。
评分细则：
规划详细、执行到位：15分
规划基本可行，执行有小偏差：10分
规划不合理或执行严重偏差：0分
（2）质量控制（20分）
考核标准：严格监督施工质量，及时发现并处理质量问题。
评分细则：
质量控制严格，无质量问题发生：20分
有轻微质量问题，但及时整改：15分
有严重质量问题或整改不及时：0分
（3）进度控制（15分）
考核标准：合理控制项目进度，确保按时完成各项任务。
评分细则：
进度控制得当，按时完成任务：15分
进度略有延误，但及时补救：10分
进度严重延误：0分
（4）安全管理（10分）
考核标准：加强现场安全管理，确保无安全事故发生。
评分细则：
安全管理到位，无安全事故：10分
有轻微安全事故隐患，但及时整改：5分
发生安全事故：0分
六、监理服务成果
（一）质量控制成果
监理团队依据行业标准和技术规范，对维护单位的运维作业进行全面监督，确保各项运维操作符合质量要求。定期组织运维质量检查与评估，形成详细的质量报告，指出存在的问题并提出改进建议，有效提升运维工作的整体质量水平。协助建设单位建立运维质量考核机制，对维护单位的工作绩效进行量化评价，激励其不断提升服务质量。
（二）进度管理成果
制定并监控运维项目进度计划，确保各项运维任务按时完成，有效避免了因运维滞后导致的监控盲区或故障隐患。针对突发故障或紧急运维需求，监理团队迅速响应，协调维护单位调整运维计划，确保关键任务优先处理，保障了监控系统的连续稳定运行。
（三）沟通协调成果
监理团队作为建设单位与维护单位之间的桥梁，有效促进了双方的信息交流与工作协同，解决了运维过程中的诸多沟通障碍。定期组织运维工作例会，汇总运维进展、分析存在问题、明确后续计划，确保运维项目的透明化管理。
（四）风险管理成果
识别并分析运维项目中的潜在风险，如技术更新滞后、运维资源不足等，提出针对性的风险防控措施，有效降低了运维风险的发生概率。建立应急响应机制，针对重大故障或突发事件，迅速启动应急预案，确保监控系统的快速恢复与稳定运行。
（五）文档管理成果
建立健全运维项目文档管理体系，包括：
1、监理工作方案
（1）《监理规划》  
（2）《监理实施细则》
2、定期项目报告
（1）《监理周报》
（2）《阶段总结报告》
3、不定期专题报告
（1）《监理工作情况汇报》，包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、技术方案审查、项目需要解决的问题和其他事项等
（2）《运维单位工作情况汇报》包括运维单位人员动态、投入的设备、组织管理和存在的问题等
（3）《质量控制报告》（包括质量评定和质量分析等）
（4）《项目风险评估分析报告》
（5）《合同执行情况报告》（包括合同变更、索赔和违约等）
（6）《监理工作总结报告》
4、日常监理文件
（1）《监理日记》
（2）《会议纪要》
（3）《监理通知》
（4）《监理建议书》
（5）项目大事记
（6）项目计划审批文件
（7）技术方案审阅文件
（8）项目进度调整批复文件
（9）索赔受理、调查及处理文件



第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
4.6关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.7关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5. 合格的服务
5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。
5.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。上传的电子投标文件应与网上应答填报内容一致，当出现上传的电子投标文件报价与网上应答报价不一致时，以网上应答为准。
21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1 符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2 投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；
（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4 评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5 评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按服务优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评审委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G  政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？
一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。
二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。
（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？
《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。
一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。
（3）怎样确保政策落实到位？
一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。
二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。
（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？
《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。
（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？
中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？
关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。
40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝 18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371
陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
		1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好



	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；



	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
		1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单



	58751595 
 赵望宇 
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。



	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
		1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。



	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
		合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好



	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）



	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
		1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。



	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	



以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。


第四部分合同条款
合同一般条款
需方：
供方：
供、需双方根据     项目（项目编号：          ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。
一、采购内容：（详见附件）
合同总价款：人民币元
大写：人民币元整
二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。
三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、服务时间、地点、方式：见附件。
五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对合同进行验收。
七、货款支付方式：见附件。
供方开户银行（汉字全称）：，
行号（数字代码）：，
帐号：。
八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。
	供方（公章）：
	需方（公章）：

	地址：
	地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：



时间：20年月日


合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。




第五部分投标文件格式
投标文件封面格式




投标文件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标代表人姓名：



投标日期：年月日


投标文件总目录
（投标人自行编制）


评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）


附件1
投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为       项目（项目编号：        ）的投标邀请，投标人代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，投标人代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供服务的投标总价为：
第包，￥元（人民币），大写。
……
2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。
5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
12. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日






附件2
开标一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	包号
	服务名称
	数量
	投标总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




投标人名称：

日期：年月日





附件3
开标分项一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	服务名称
	总价
	数量
	备注

	1
	
	
	1项
	

	其中

	分项名称
	价格
	数量
	备注

	调试费
	
	
	

	线路连接费
	
	
	

	维护维修费
	
	
	

	保修费
	
	
	

	测试费
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件2中投标总价保持一致。
2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。
投标人名称：

日期：年月日


附件4
商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（二）服务要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（三）时间、地点要求

	　
	　
	　
	　
	　

	（四）付款方式

	　
	　
	　
	　
	　

	（五）投标保证金和履约保证金

	　
	　
	　
	　
	　


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日


附件5
技术要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定
	
	
	

	2. 项目需求书要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日



附件6
主要相关项目业绩一览表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：年月日


附件7
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。



     年   月   日 
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件8-1
中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（请填写承接该标的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。


附件8-2
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：

日期：年月日


注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。


附件9：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

























附件10：招标文件第一部分供应商资格要求的证件


















附件11

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。
我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。


投标人名称：

日期：





证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。




投标人名称：

日期：



附件12：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等





附件13：投标人认为需要提供的其他资料
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