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项目背景

   为贯彻落实市委、市政府关于全面推进美丽天津建设的实施意见，督促各区环卫部门提升作业质量和精细化水平，高标准完成环卫综合质量指标任务，根据委环卫部门工作部署，由我中心作为项目实施主体，计划更新购置6部道路环卫质量综合检测车。    

二、项目预算
    第一包： 840万元       

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

四、服务要求

（1）所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

五、交付要求

交付时间：2026年4月30日之前交付验收。

交货地点：天津市南开区水上公园西路32号增1号。

六、付款方式

本项目采用人民币（CNY）为唯一支付币种，

签订合同后个工作日内预付合同总额的50%，车辆交付并验收合格后支付合同总额的30%，待车辆持续正常运转工作两个月无质量问题后支付剩余款项。

七、技术要求

	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	道路环卫质量综合检测车更新购置项目
	6
	能源类型：汽油/混合动力

	
	
	
	车辆类型：MPV/SUV/皮卡

	
	
	
	排放标准：国六B

	
	
	
	车身结构：4-5门/5-7座

	
	
	
	车身尺寸（mm）：长≥4900

	
	
	
	车身尺寸（mm）：宽≥1900

	
	
	
	车身尺寸（mm）：高≥1750

	
	
	
	轴距（mm）：≥2900

	
	
	
	发动机排量（ml）：≥2000

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥140

	
	
	
	进气形式：不限

	
	
	
	变速箱： 自动挡

	
	
	
	驱动形式：不限 

	
	
	
	制动形式：不限

	
	
	
	车辆颜色：白色

	
	
	
	其他配置：安全气囊、空调等。


   （1）基本要求：

a.检测车需符合《道路机动车辆生产企业及产品公告》要求，属公告内合规产品，明确车辆基本信息、检测设备详情（含型号、参数等），确保与实车一致。

b.检测车符合国家现行机动车环保排放标准，提供环保信息随车清单及检验合格证明。

c.检测车严格遵循《机动车运行安全技术条件》等安全标准，车载检测设备安装牢固无隐患、不影响行驶及人员安全。

d.检测车整体性能适配检测场景，检测设备需精度达标、运行稳定，符合行业标准。
（2）检测车底盘及改造：

a.检测设备安装空间与驾驶乘坐空间隔离布置，确保乘坐安全与操作便利，准乘不少于3人。

b.驾驶乘坐空间具备冷暖空调，检测操作区应设置固定操作台面，具备专用工控机的集成安装空间。

c.设备舱应具备换风与散热系统，保证检测设备在高温、长时间运行条件下的正常工作环境。

d.设备舱预留标准电源接口与布线通道，支持多种检测设备供电及后期维护。

e.整车的结构改装、设备加装、线路布置及供电系统应符合有关车辆改装及相关安全标准要求。
（3）检测车至少具备以下功能：

a.路面尘土单点检测功能：尘土采集率不低于98%，单点采集面积不低于0.1㎡，单点采样时间不高于3min，可适应不同路面情况。检测区域应设置在最外侧车行道内，检测区域与路缘石的最近距离应满足700mm-750mm，检测区域与路缘石的最远距离应满足1200mm-1250mm。检测数据生成存储以克/平方米为单位的量化数据，能够满足数据安全有关标准；检测数据输出格式支持CSV、Excel等文件格式。

b.路面尘土快速走航检测功能：车辆行驶过程中对经过路面快速检测，通过扰动地面尘土形成扬尘，利用吸尘器吸取扬尘，并使用颗粒物监测仪检测扬尘浓度，根据扬尘浓度判断路面干净程度。尘土检测采样管内气体流速，量程范围(0.2-20) m/s，精度应不低于2.5%，采样泵的工作流量为(80-120)L/min，当采集单元负载阻力达到30kPa时，采样系统整体最大抽气流量应不低于160L/min。数据采集和传输相关技术要求如下：道路尘负荷实时数据频次≤6 s,测试路段道路尘负荷为该路段内有效监测数据的平均值；配备显示单元，可显示实时数据,并能自动生成道路尘负荷监测轨迹图；数据生成存储以克/平方米为单位的量化数据，能够满足数据安全有关标准；采样数据输出格式支持CSV、Excel等文件格式。

c.可见垃圾自动识别检测功能：结合图像处理、机器学习和人工智能等技术，通过车载摄像头实时采集路面图像，能够自动的检测路面上的垃圾并进行分类，识别率不低于85%，并将识别结果实时存储并反馈至系统平台，能够满足数据安全有关标准。系统能够实现自动化运行，实时采集路面画面，会自动保留异常时的瞬时图像，便于后续分析与处理。此外，系统需支持同时对应三条车道的路面垃圾识别。

d.车载监控功能：配备车载摄像监控，对现场情况实现视频采集。摄像头分别安装在检测车车前、车后、车内、底部，车前、车后摄像头用于记录监测现场情况，还可对清扫车作业过程进行监督，保存作业过程录像；底部摄像头可观察路面尘土采集系统工作状况，车内摄像头可监督人员工作状态；视频数据可存储并实时回传系统平台，能够满足数据安全有关标准。
e.监督管理功能：配备监督管理系统，具有监督、管理、指挥、统计等功能，能够实时监督检测现场实景、检测数据、检测位置及轨迹等信息，能够实现事前检测车辆和道路随机匹配、事中实时监督、事后统计评价的目标。

检测前功能：按照要求设置检测车辆；按照要求设置各区间道路检测计划；按照要求通过算法双随机匹配检测车辆和检测道路，能够生成输出检测车辆和道路匹配表格。

检测中功能：能够实时监督查看车辆轨迹、检测位置、检测数据以及车载视频监控；能够实时读取、调用、存储各类检测数据，自动补传缺失数据；数据能够加密传输，符合数据安全有关标准；能够按照行政区域、车辆类型、检测数据类型实时快速检索；系统地图能够展示各类实时检测数据和历史数据。

  检测后功能：能够按照道路等级统计评分；能够按照检测类型统计评分；能够按照检测车辆、行政区域、检测时间等统计各类检测数据；能够根据各区道路得分生成区域排名；能够统计各环卫作业公司道路检测数据及评分情况；能够根据各种检测数据生成区域情况报告；能够满足其他各种查询、统计、评价等工作需求。
f.气象监测功能：车辆顶部安装气象测量仪，测量温度、湿度、大气压力、风速、风向等数据，测量数据作为采样参考指标。

g.持续供电功能：配备专用供电系统，能够利用车辆发动机进行充电，为各种检测设备提供所需电源，满足日常检测工作持续供电需求，符合有关安全标准。

h.其他使用功能：配备北斗定位设备，可实时监督车辆位置及轨迹；配备4G或5G无线路由器，实现移动网络连接功能，满足各种检测数据上传系统需求；配备打印设备，满足各种检测数据打印需求；车后配备专用显示装置，用于显示宣传标语、采样数据等信息。

（4）其他技术要求

a.检测车能够长时间持续正常工作，安全生产和故障率符合有关行业标准。

b.检测车涉及的一切设备、系统等软硬件都应符合专利技术、知识产权等有关要求，无任何纠纷。

c. ★供应商承诺中标后交车时提供中华人民共和国工业和信息化部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》，否则采购人有权拒绝验收。投标时提供《承诺函》并加盖供应商公章。

d.工控机安装专用操作系统和设备控制系统，能够通过控制系统操作管理单点检测设备、快速走航检测设备、垃圾自动识别检测设备等；工控机能够具备数据自动储存上传、自动生成报表功能。

e.检车车所包含功能的系统部署与运行，需提供专属机房及配套基础设施予以保障；所有功能模块、数据存储及运行服务均需全程部署在专属机房，不得私自转移至第三方机房。

f.提供检测车包含的检测、控制、监督管理等所有功能专用软件（含移动网络流量及相关设备）至少五年的升级优化技术服务。

g.提供 7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场，做到小故障24小时解决、大故障72个小时解决。

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即作无效响应处理

八、验收标准

道路环卫质量综合检测车能够正常工作，能够通过工控机操作管理路面尘土单点检测、路面尘土快速走航检测、可见垃圾自动检测识别等功能模块，所有检测数据能够正常生成、存储、输出并上传，数据能够满足有关安全标准；车载监控、监督管理（包含PC端和手机端）、气象监测、北斗定位、移动网络、显示装置、供电、打印等功能模块能够正常运转使用。
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