   
项目需求书（货物-通用类）
是否专门面向中小企业采购（是）/是否专门面向小微企业采购（否）/是否进口产品 （ 否 ）

一、项目背景
1. 项目名称：档案馆（博物馆）新馆设备采购
2. 项目背景：
天津中医药大学作为国家 “双一流” 建设高校，馆藏教学、科研、党政、外事、出版、基建、实物、中医特色史料等各类档案逐年递增，是学校办学历史、人才培养、学科建设、中医药文化传承创新的重要载体与核心历史资产。
为深入贯彻落实《中华人民共和国档案法》《高等学校档案管理办法》及天津市教委、市档案局关于加强高校档案工作的相关要求，进一步规范档案管理、提升档案保管条件与安全防护水平，解决现有库房存储空间不足、管理手段传统、环境监控与安防保障不完善等问题，学校拟实施档案库房标准化、智能化升级改造项目。
本项目通过配置智能密集架、手动密集架、档案典藏架、展藏架、防磁柜等专业存储设备，构建符合档案 “十防” 安全要求的标准化库房环境，实现档案分类规范存放、安全可靠保管、快速精准检索、高效便捷利用，全面提升学校档案管理规范化、智能化、安全化水平，为学校 “双一流” 建设、教学科研服务、校史文化传承及档案资源长效保存提供坚实保障。
为进一步规范物资仓储管理、提升库区智能化管控水平、保障储存物资安全与长效保存，结合现有库区环境、存储容量及规范化管理实际需求，拟实施本仓储设备及环境智能化升级改造项目。
项目通过配置智能密集架、手动密集架、典藏架、展藏架、防磁柜等标准化仓储存储设备，实现物资分类存放、规范管理、智能存取、安全防护、环境可控的一体化管理目标。
通过本次建设，全面提升库区存储容量、存取效率，满足物资存储规范化、智能化、安全化管理要求，为日常管理、盘点查询、安全运维及长期安全储存提供稳定、可靠、先进的硬件支撑与系统保障，推动仓储管理工作向标准化、智能化、高效化方向高质量发展。
二、项目预算
第一包：115.035万元；
……….
三、资格要求
（一）特定资格条件（供应商须全部满足）
具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，持有合法有效的营业执照中国政府网。
具有质量管理体系认证（ISO9001）证书。
具有环境管理体系认证（ISO14001）证书。
具有信息安全管理体系认证（ISO27001）证书。
具有中国环保产品认证或中国环境标志产品认证证书。
具有绿色供应链评价认证证书。
投标人须提供所投手动密集架、智能密集架生产制造商针对本项目的原厂授权书及售后服务承诺函。
参加政府采购活动前3 年内，在经营活动中无重大违法记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中国政府网。
（二）通用资格条件
投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
（三）其他要求
本项目不接受联合体投标。
投标人不得转包、违法分包本项目。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。
四、技术要求
第一包：档案设备等

	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数量
	单价（万元）
	总额（万元）
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	智能密集架
	1、 规格： 
6300×580×2520mm 7 组 / 列，共 10 列  
 5400×580×2520mm 6 组 / 列，共 10 列    
★2、智能密集架各项指标均符合中华人民共和国 GB/T13667.4-2013 通用技术条件国家标准，原材料选用优质钢板。提供 CMA 标识智能密集架检测报告，依据 GB/T13667.4-2013 、GB/T13667.3-2013、QB/T 3832-1999；安全性能 / 电机驱动时，手柄应不被带动；传输电缆应架空，不得缠绕、打结，开启至最大位置时电缆无绷紧现象；列与列之间应至少在通道门禁、通道、底盘设有挤压保护装置。可通过光电保护、压力保护等形式，保护装置应可靠，一经触发，架列移动的距离应不大于 10cm，并能自动锁定；重新运行活动架列时，应在触发后被禁止的移动架上手动解锁；每个活动架列均应安装手动安全机械锁，手动安全机械锁锁定时，活动架列应无法运行；密集书架的运行速度为 0.10m/s；噪声 / 整体运行时的噪声声压级（A 计权）应不大于 39dB；载重性能 / 双面书架搁板静载荷：每层搁板上均布静载荷 800N。拉门耐久性试验：载荷 2kg，循环 80000 次。试验后：所有部件、连接件应无断裂损坏；无严重影响使用功能的磨损或变形；紧固件应无松动；五金连接件应无松动；活动部件（门、抽屉等）开关应灵活，无损。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
3、智能部分功能：
（1）身份信息验证：支持在固定列上，多种多重认证方式，包括用户名和密码登录、图案密码登录、指纹识别登录、人脸识别登录、刷卡登录等方式进行身份信息验证登录，认证成功后，正常使用系统。
★（2）指纹登录：支持通过系统设置单个和双重指纹认证登录系统。（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
（3）图片抓拍：支持在固定列认证登录系统时，摄像头能够抓拍图像并保存。
（4）背光唤醒：支持人体移动侦测唤醒，密集架在处于待机状态，当固定列摄像头监视区域内有人员或物体移动时，显示屏可自动唤醒且自动点亮。
（5）活体检测：支持活体检测功能：离线活体检测，静默式识别，在人脸识别过程中判断操作用户是否为真人，有效防御照片、视频、纸张等不同类型的作弊攻击。
（6）日志记录：支持通过固定列显示屏查看登录日志、报警日志和操作日志。
（7）系统开机自检：支持固定列和活动列具有通电自检功能，在系统初始化的过程中，要求实现对系统的网络、通讯、环境等方面进行检测，以及柜体初始化检测；参数正常、网络连接正常、通信正常，自检成功。
★（8）扫码查找引导：固定列支持一维码、二维码识别功能，可以通过摄像头识别档案的一维码或二维码信息，并自动查找出对应物品所在的存放位置，引导档案所在列柜体自动打开，同时所在列显示屏可通过 3D 动态图方式展示物品存放的位置，并可语音播报档案存放位置信息。（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
（9）固定列人机交互：支持在人机交互面上进行开架、闭架、通风、锁定、查询等操作，并在触摸屏上显示时间、区号、列号、温湿度曲线、档案在库数量、借出数量、活动列在线状态、左 / 右侧档案类型标签等信息。左 / 右侧档案类型标签信息，支持不少于 50 个字节的自定义显示内容；点击标签栏，可以查看左面 / 右面存放档案数量，以图形方式展示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计。系统设置：支持对智能密集架进行基本设置、用户设置、网络设置、移动设置、管理设置、状态显示、功能测试、系统帮助。温湿度曲线：支持查看当天温湿度数据、当月温湿度数据、一年温湿度数据。
（10）移动列人机交互：支持在人机交互面上进行闭架、锁定、查询、打开左面通道、打开右面通道等操作，并在触摸屏上显示区号、列号、温湿度数据、档案在库数量、借出数量、左 / 右侧档案类型标签等信息、架内人数信息。
（11）移动设置：支持在固定列上自由设置移动速度，设置最高速度、最低速度。支持快速启动、高速运行、轻柔合拢的曲线运行。也可以通过电机移动参数设置电机的移动速度。
（12）温湿度超限报警：支持设置温度上限值、温度下限值，超过上下限值会温度报警。支持设置湿度上限值、湿度下限值，超过上下限值会湿度报警。
（13）背光时间设置：支持设置屏幕点亮时间，超过设置时间，屏幕会自动背光息屏。
（14）智能照明：智能密集架每个通道配置 LED 高亮照明灯。照明灯开启和关闭支持自定义设置：1、照明灯开启关联架内到位开关。架体通道打开照明灯开启，通道关闭照明灯关闭；2、照明灯开启管理人员计数模块。架内有人，照明灯开启，架内无人照明灯关闭。
（15）呼吸灯及节能设置：支持设置前侧板灯带的亮度；可以设置固定列、移动列屏幕亮度。
（16）背景颜色设置：支持根据使用偏好，设置选择背景颜色，支持不少于 3 种背景颜色选择。
（17）状态显示：支持实时查看，安全防护传感器、到位开关、红外探测器、人员计数传感器状态。支持查看固定列与服务器端通信状态、固定列与移动列之间通信状态。
（18）操作日志：支持选择日期查看任意一天的操作日志，可以查看控制密集架移动的日志及拍照截图。
（19）电动手动自由切换：支持通过密集架摇把，手动控制密集柜移动列柜体的左移、右移、停电、断电或系统故障后自动切换成手动控制功能。
（20）灯光标牌显示：支持区域划分：显示企业 LOGO、产品名称、区列号、图标（锁定、温度超标、湿度超标、架内人员状态）、公司名称；锁定：柜体锁定显示红色，柜体解锁显示绿色；架内人员：有人显示红色，无人显示绿色；温度超标：超标显示红色，正常显示绿色；湿度超标：超标显示红色，正常显示绿色。
★（21）运行时间保护：可通过客户端软件设置驱动电机的运行保护时间阈值，当驱动电机的运行时间超过设定的阈值时，可自动停止；（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
★（22）超距保护：当通过摇杆手动开启架体，且开启通道的距离大于设定的阈值时，手动开启功能应自动关闭，电动方式只能进行关闭操作；当电动控制，移动到设置距离的最大门限，柜体自动停止，并语音提示距离超限，停止移动。（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
（23）防夹保护：实现安全的密集架防夹保护功能，在所有传感器失效情况下，能够可靠停止，保证人员安全。
（24）红外保护：密集架设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于 “禁止移动” 状态，红外动作解除后方可进行移动控制，以保证人员安全。
★（25）过载保护：自动判断电机在过流时是处于完全堵转状态还是在运行状态或电机短路状态，如过流时是处于运行状态，控制板将限流值设定在固定值，以保持驱动能力；如电机处于纯堵转状态，则控制板 1 秒后停止工作，以确保控制板与电机的安全。（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
（26）阻挡保护：架体运行过程中，有人员进入架体，架体自动停止运行。
（27）电机堵转保护：当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电。
（28）电机行程自动校正：移动列首次上电后，可按设定的通道距离和电机的最大行程进行自动对应。
（29）快速打开通道：可控制 2 个相邻的活动列架体按相反的方向同时运行，实现通道快速开启。
（30）通道人员检测：活动列通道红外传感器支持检测架体过道进出人员的数量。当操作人员进入通道时，活动列通道红外传感器被触发，语音提醒操作人员架体内有人，同时禁止控制柜体移动。
（31）锁定：电动、手动应可无缝切换，架内有人自动锁定，架内无人自动解锁，也可通过电子控制方式锁定或解锁。
★（32）可视化视图：选择任一列密集架左面或右面标签，显示该面各节、各层存放的资料数，并有档案在库总数以及档案借出总数统计；（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
（33）升级：通过主控系统的网络接口或者其它外设（比如 U 盘）能够对任意一组柜子控制系统进行升级。
（34）查询：支持通过管理平台、固定列、移动列触摸屏上按照档案名称及及编号进行精确查询和模糊查询，查询到档案后，显示档案所在的区、列、节、层的位置信息。
★（35）查询导出：通过管理平台录入档案编号、名称、存放位置等并进行下发，进行档案入库和上架；可通过管理平台按档案编号、档案类别进行检索；可通过管理平台对查询到的档案点击借阅、归还按钮并下发；可通过管理平台导入导出档案的存入记录等。（提供具备 CMA、CNAS 标识的证明智能密集架控制系统具备此功能的检测报告复印件并加盖公章，并提供国家认监委官网www.cnca.gov.cn查询报告截图一起提交核查。）
（36）手势滑动控制：支持在移动列触摸屏主界面上任意位置，可以通过手势滑动来控制柜体打开左面通道，打开右面通道，闭架，通风等。从左滑到右，表示打开本列柜体的左面通道；从右滑到左，表示打开本列柜体的右面通道；从上滑到下，表示闭架；从下滑到上，表示通风。
（37）氛围灯带导引：支持档案密集架中间侧板上下安装 2 条氛围灯带，灯光亮度可以通过系统设置自由调节，也可以设置时间，关闭灯光。
（38）界面切换：支持中文操作界面和英文操作界面相互切换设置，操作界面友好。
（39）通风：可通过控制触摸显示屏进行通风操作；通风时间可进行手动设置；当环境温湿度超过阈值时，能自动通风，且所有架体等距离均匀打开。
（40）语音控制：可通过语音对讲方式控制密集架进行功能。
（41）通信方式选择：支持通过有线网络、无线网络方式接入密集架，操控密集架。
（42）统计：可以统计环境、档案、借阅记录、归还记录、报警信息、操作日志，并且可对统计数据、图表数据进行导出。
4、电器配件配置：
（1）直流无刷电机：24VDC,120W，1 / 列
（2）智能密集架控制器：智能控制板、开关电源安装在标准化设计的控制盒中，供电电源采用防水电源卡侬插头，保证安全；1. 检测依据 GB/T 17626.3-2016 标准的射频电磁场辐射抗扰度试验，判定结果为 A 级；2. 检测依据 GB/T 17626.4-2018 标准的电快速脉冲群抗扰度试验，判定结果 A 级；3. 检测依据 GB/T 17626.5-2019 标准的浪涌（冲击）抗扰度试验，判定结果 A 级；以上 1-3 条，提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章；1 / 列
（3）开关电源：24V，1 / 列
（4）接近开关：电感式，1 / 列
（5）配套线缆：国标，1 / 列
（6）固定列触摸屏一体机：15 寸电容触摸显示屏，集前置喇叭、摄像头、语音、指纹识别于一体，分辨率 1024*768dpi ；提供带有 CMA、CNAS 标识依据 GB/T 17626.2-2018、GB/T 17626.4-2018 标准的静电放电干扰检验合格的电磁兼容、电快速瞬变脉冲群干扰检验合格的电磁兼容检验证书复印件并加盖公章。1 / 区
（7）移动列液晶屏：8 寸彩色触摸屏，分辨率 800×600dpi，1 / 列
（8）灯光标牌：采用亚克力面板，标牌尺寸 310mm*223mm；区域划分：上横条灯带、下横条灯带、企业 LOGO（支持定制）、产品名称（智能密集架）、区列号（显示 X 区 X 列）、图标（锁定、温湿度、架内人员状态）、公司名称（支持定制）；锁定：柜体锁定显示红色，柜体解锁显示绿色；架内人员：有人显示红色，无人显示绿色；温度超标：超标显示红色，正常显示绿色；湿度超标：超标显示红色，正常显示绿色；上横条灯带、下横条灯带：采用彩色灯带，当柜体移动的时候，可以滚动显示移动方向，颜色七色可选；1 / 列
（9）漏电保护器：32A，1 / 区
（10）电源开关：双常开触点，1 / 区
（11）温湿度变送器：温度：±0.4℃，湿度：±3%，1 / 区
（12）照明灯：1 / 区
（13）红外安全保护装置：保护人员安全，1 对 / 列
（14）人员计数模块：检测架内人员，1 / 列
（15）供电插头：触点采用外表镀铜并镀银，增加电流稳定性及有效的温升控制。卡扣锁死式设计，有效防止震动造成的接触问题。1 / 列
（16）氛围灯带：采用横三拼方式安装，中间侧板可上下安装 2 条氛围灯带，灯光亮度可以通过系统自由调节，也可以设置时间，关闭灯光。系统集成氛围灯带控制，档案查询后随着系统引导密集架打开，对应列氛围灯带会闪烁提醒。1 套 / 列
★5、智能密集架钢制部分：                                             密集架各项指标均符合中华人民共和国 GB/T13667.3-2013 通用技术条件国家标准，原材料选用优质钢板。提供 CMA 标识手动密集架检测报告，检验依据 GB/T13667.3-2013、GB/T6739-2022；①外观要求；②表面涂层理化性能 - 硬度、表面涂层理化性能 - 冲击强度、表面涂层理化性能 - 附着力、表面涂层理化性能 - 耐腐蚀；④装配要求 - 尺寸偏差、装配要求 - 垂直度、装配要求 - 位差度、装配要求 - 间隙、装配要求 - 可调性、装配要求 - 互换性、装配要求 - 传动装置的性能、装配要求 - 防倾倒、装配要求 - 限位、装配要求 - 固定；⑤载重运行（搁板静载荷、载重性能、全静载荷）。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（1）减震底盘：采用3.0mm热轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固，运输、安装方便，并设有防倾倒装置，防止架体倾倒。每列底架四项安装空气减震轴承座，采用空气减震原理，非传统的弹簧和橡皮减震，与轴承座融为一体，安装于底架四项，空气减震可以跟随架体载荷而自动调整，具有良好的隔声静音效果。底架与立柱连接采用M10*20螺栓，确保架体长期荷重存满资料不变形，装配后的直线平行度不大于0.5mm/m，全长不大于1mm。提供CMA标识的底盘检测报告，依据GB/T13667.3-2013、GB/T13448-2019、GB/T700-2006，化学成分：C≤0.17%，Si≤0.11%，Mn≤0.28%，P≤0.011%，S≤0.010%；力学性能：屈服强度325MPa，抗拉强度458MPa，断后伸长率36.5%；金属件外观：喷涂层，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；表面涂层理化性能：硬度0.5；金属喷漆(塑)涂层理化性能：附着力0级；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se、汞Hg未检出；金属喷漆(塑)涂层理化性能：冲击强度（冲击高度500mm）无剥落、裂纹、皱纹；耐干热：经过 24h，60℃烘烤老化后，失光等级0级，变色等级0级，涂层无起泡和开裂现象；耐水浸泡24h：失光等级0级，变色等级0级，涂层无开裂和脱落现象。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
（2）轴承梁：采用3.0mm热轧钢板，整体不小于四折弯边工艺，成型高度、数控流水线一次成型加工，增强轴承梁整体强度及抗扭强度。★提供CMA标识的四道弯边凹槽轴承梁抽样检测报告，依据QB/T3832-1999，金属件外观要求：冲压件应无脱层、裂缝，涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属喷漆（塑）涂层理化性能：耐腐蚀100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生，附着力1级；重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均小于5mg/kg。金属表面耐腐蚀：涂层对基体的保护等级为10级，涂层本身的耐腐蚀等级为10级；提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（3）路轨（轨道）：轨座采用3.0mm热轧钢板，导轨采用 20*20mm实心方钢，置于折弯成形轨座上。采用不小于三折弯边工艺，成型宽度为≥120±2mm，确保钢性足、承载能力强。不易变形膨胀螺栓紧固于加固的槽钢上面，导轨上沿与装饰地平基本齐平，路轨顶端设有限位装置，防止底架脱轨，轨道用膨胀螺丝固定在地面上。提供CMA标识的路轨检测报告，依据GB/T10125-2021，中性盐雾测试；环境条件：温度27.6℃，湿度57%RH；测试条件：试验室温度范围35±2℃，饱和桶温度47±2℃，盐水浓度50g/L,PH值6.5~7.2，沉降率（1.5ml±0.5）/（h.80c㎡）；测量时间≥3000h，测试后，样品表面无明显变化，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象、涂膜无脱落现象，耐腐蚀等级为10级，合格。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称及测试时间（发票开出单位需与检测机构名称一致），检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（4）立柱：采用1.5mm冷轧钢板一体成型工艺，设计为半敞开式，利于立柱表面喷涂全部到位，立柱成型尺寸50*50mm，正面压制梯形凹槽梯形凹槽底部尺寸≥23mm，上面尺寸≥30mm，深度≥1.5mm,同时梯形凹槽冲压仿古图案，不仅增强立柱承载能力也增加了立柱的美观性和新颖。侧面设有双排立柱调节孔，孔中心距58mm，允许尺寸公差±1mm。提供CMA标识的立柱检测报告，依据GB/T10125-2021，中性盐雾测试；环境条件：温度27.6℃，湿度57%RH；测试条件：试验室温度范围35±2℃，饱和桶温度47±2℃，盐水浓度50g/L,PH值6.5~7.2，沉降率（1.5ml±0.5）/（h.80c㎡）；测量时间≥3000h，测试后，样品表面无明显变化，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象、涂膜无脱落现象，耐腐蚀等级为10级，合格。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称及测试时间（发票开出单位需与检测机构名称一致），检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（5）托板：采用1.0mm冷轧钢板，多折弯一体成形工艺，不允许点焊和电焊，单边设有防惯性脱落挡边，厚度为≥27±2mm，另一边厚度为≥23±2mm，正面压制两条凹槽，凹槽底部宽度≥12±2mm，上部宽度≥18±2mm，两侧面压制平面凹型槽，凹槽宽度≥13±2mm，槽内压有波浪线条花纹，表面光滑流畅无冲压印痕，压筋工艺确保不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重≥80KG。满负载24小时后挠曲度≤2mm，卸载后自动恢复，提供CMA标识的托板检测报告，依据GB/T10125-2021，中性盐雾测试；环境条件：温度27.6℃，湿度57%RH；测试条件：试验室温度范围35±2℃，饱和桶温度47±2℃，盐水浓度50g/L,PH值6.5~7.2，沉降率（1.5ml±0.5）/（h.80c㎡）；测试时间≥3000h，测试后，没有流挂、起粒、露底、剥落、锈迹、起皱、变色和失光等伤痕和缺陷现象；耐腐蚀等级为10级，合格。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称及测试时间（发票开出单位需与检测机构名称一致），检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（6）挂板：采用1.0mm冷轧钢板，一体冲压成型，两端四排八挂钩结构设计，孔上下位置设有四根圆筋，外形美观，经久耐用。挂板与立柱之间连接方式采用八挂钩扣接，八挂钩挂板相对于传统挂板，强度高，承重性能更优越，挂板与立柱对接处更牢固，提供CMA标识的挂板检测报告，依据GB/T13667.3-2013 、GB/T10125-2021，化学成分：C≤0.15%、S≤0.11%、Mn≤0.25%、Si≤0.014%、P≤0.015%。力学性能：屈服强度≥328MPa、抗拉强度≥461MPa、断后伸长率≥36.2%。可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se、汞Hg未检出。盐雾试验：乙酸盐雾、中性盐雾试验≥360h ，耐腐蚀达10级，经过24个循环的加速腐蚀试验，性能评为10级。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（7）挡棒：采用1.0mm冷轧钢板压制成槽型，成型尺寸为15mm*15mm,四道弯边设计，三面压筋，顶面与侧面圆角过渡，圆角半径为R4，设计为自锁式档条，依靠档条和挂板之间的机械组合达到锁紧功能。提供CMA标识的挡棒检测报告，依据GB/T10125-2021，中性盐雾测试；环境条件：温度27.6℃，湿度57%RH；测试条件：试验室温度范围35±2℃，饱和桶温度47±2℃，盐水浓度50g/L,PH值6.5~7.2，沉降率（1.5ml±0.5）/（h.80c㎡）；测试时间≥3000h，测试后，产品表面光滑、平整、无尖角和突起；焊接件焊接牢固、焊痕光滑平整、色泽均匀一致；耐腐蚀等级为10级；合格。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称及测试时间（发票开出单位需与检测机构名称一致），检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。。
★（8）门板：采用1.0mm冷轧钢板，经激光切割、数控自动折弯一次折弯成型，提供CMA标识的门板检测报告，依据GB/T13667.3-2013、GB/T13448-2019、 GB/T700-2006，家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se、汞Hg未检出；金属喷漆(塑)涂层理化性能：冲击强度（冲击高度500mm）无剥落、裂纹、皱纹；耐干热：经过 24h，60℃烘烤老化后，失光等级0级，变色等级0级，涂层无起泡和开裂现象；耐水浸泡24h：失光等级0级，变色等级0级，涂层无开裂和脱落现象；耐酸碱性24h：失光等级0级，变色等级0级，起泡等级0级，脱落等级0级；耐污染试验：污染物为洗涤剂溶液，经24h，涂层无变色、气泡和脱落现象。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致），检测报告国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询，检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（9）锁具：采用正方形平面防尘隐形三级管理锁，外形尺寸为≥90*90±2mm，方形锁圈正面均匀布置圆形小孔，增强手感，安装完成后锁具表面与门板齐平，有效阻止团体之间因为锁具凸出门板而碰撞产生的破坏；为保护锁芯，在锁芯处设有隐形防尘盖，避免灰尘或杂物进入锁芯，导致锁具失灵现象。锁芯采用锌合金压铸锁，具有三级管理功能，1 把钥匙（即管理钥匙）可控制1个库房或一个团体柜架，也可1把钥匙（即管理钥 匙）控制整个库房或多个团体柜架，用户可以自行选择；在锁芯损坏或钥匙损坏、丢失等情况下，可通过红色维修管理钥匙开启直接更换锁芯，无需用电钻、钳子、螺丝刀等外力工具。为延长锁具的使用寿命，锁具不得采用3D打印技术，提供CMA标识的管理锁检测报告，依据QB/T3832-1999，金属件外观要求：涂层应无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀、色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷，电镀层表面应无剥落、返锈、毛刺，电镀层表面应无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑（不包括镀彩锌）和划痕；金属表面耐腐蚀：镀层对基体的保护等级为10级，镀层本身的耐腐蚀等级为10级。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
★（10）侧板：采用1.0mm冷轧钢板，分为上、中、下三节，中节隔色，整体设计新颖，造型美观。提供CMA标识的侧板检测报告，依据GB/T10125-2021，中性盐雾测试，环境条件：温度27.6℃，湿度57%RH；测试条件：试验室温度范围35±2℃，饱和桶温度47±2℃，盐水浓度50g/L,PH值6.5~7.2，沉降率（1.5ml±0.5）/（h.80c㎡）；测量时间≥3000h，测试后，样品表面无明显变化，涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象、涂膜无脱落现象，耐腐蚀等级为10级，合格。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称及测试时间（发票开出单位需与检测机构名称一致），检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
（11）传动系统：采用三分力、三变速、中间驱动方式自由挂档脱落装置。链轮为机械精加工而成,经锻压加工成型,回火去除应力,加工、滚点、插键槽、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。链条采用摩托车链条采用Φ8.5，节距12.7，带短滚珠链。滚珠轴承采用省力型。链条破断力≥1800kg。中轴和短轴采用Φ20mm45#冷拉实心圆钢；底盘轴承安装采用P204E级向心球高级轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑动平衡、轻灵定位可靠，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳，性能达到和超过国家标准，即可单列移动也可多列同时移动。
（12）制动装置：每列均装有刹车制动装置，使之做到每一列均可锁定，查阅资料和存放文件时能确保人身安全，存取更安全。每一组合团体均装有总锁装置，使之做到每个组合团体都可锁定。
（13）密封装置：两列间的密封条采用磁性密封条，嵌入式固定，不得使用柳钉、胶水固定。顶部有防尘板，每列架体上方安装双面防尘板，要求防尘、防光、防有害气体，底部有防鼠板，合拢后无缝隙，因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。
（14）前期处理及表面处理
①脱脂处理：先将工件表面脱脂，根据材质不同，选择对应的脱脂剂。
②水洗处理：脱脂后，需要用水将工件表面清洗干净，去除残留脱脂液。
③金属表面陶化处理：将工件放入提前配置好的陶化液中，处理2-3分钟即可取出。
④水洗处理：陶化处理后结束后，将工件取出用水冲洗干净。
⑤干后进入喷涂工序；为保护档案管理及使用人员健康，采用抗菌粉末喷涂，确保绿色无污染。
（15）制造要求
①凡需焊接的部位应焊接牢固，焊点均匀，焊痕高度以不大于1mm，焊点间距应控制在100mm以内，焊痕表面波纹平整，不得出现焊焦、焊穿等现象。
②冲压件必须平整无毛刺，不允许有裂痕，冲压尺寸的误差应控制在±2.0mm之内。
③折弯必须到位，以确保工件折弯所需角度，其邻边垂直度、平行度控制在≤1.5mm内。
④涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不允许有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。
⑤各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角凸起；各零件、组合件之间能保持互换性。所有标准件及紧固件均需氧化处理。
（16）载重性能要求
①搁板载重：搁板负载载重80kg，最大挠度3mm，24h卸载后，不得出现裂痕及钢性变形，残余变形量不大于0.3mm。
②全负载载重：每标准节在全负载（搁板均匀载重80kg）的情况下，架体、立柱不应有明显变形，架体不应产生倾倒现象。
③载重运行：在全负载的情况下，各列密集架在手动操纵下，都应运行自如，不得有阻滞现象。每标准节手动摇力应不大于11.8N（每列密集架的手柄摇力为：11.8N×标准节数）。
④载重稳定性：在受全部载荷二十分之一外力（沿X、Y轴两个方向的水平外力）的作用反复100次后，取消外力，架体所产生的倾斜不得大于总高的百分之一。支架、立柱不得有明显变形。
（17）防护装置材质：                                                   ①密封条：20mm磁性密封条；
②顶板：0.7mm冷轧钢板
③防尘板：0.7mm冷轧钢板                                                            ④防鼠板：0.7mm冷轧钢板
⑤防倾倒装置：3.0mm冷轧钢板
	立方米
	173
	0.135 
	23.355
	否
	是

	2
	▲手动密集架
	1、 规格
5400×580×2420mm	 6组 / 列，共 47 列
6300×900×2420mm 7组 / 列，共 1 列
5400×900×2420mm 6组 / 列，共 1 列
6300×580×2420mm 7组 / 列，共 10 列
2700×580×2420mm 3组 / 列，共 8 列
2、技术参数及要求
★1、密集架钢制部分：密集架各项指标均符合中华人民共和国 GB/T13667.3-2013 通用技术条件国家标准，原材料选用优质钢板。提供 CMA 标识手动密集架检测报告，检验依据 GB/T13667.3-2013、GB/T6739-2022；①外观要求；②表面涂层理化性能 - 硬度、表面涂层理化性能 - 冲击强度、表面涂层理化性能 - 附着力、表面涂层理化性能 - 耐腐蚀；④装配要求 - 尺寸偏差、装配要求 - 垂直度、装配要求 - 位差度、装配要求 - 间隙、装配要求 - 可调性、装配要求 - 互换性、装配要求 - 传动装置的性能、装配要求 - 防倾倒、装配要求 - 限位、装配要求 - 固定；⑤载重运行（搁板静载荷、载重性能、全静载荷）。提供检测报告及检测发票、发票须体现检测报告名称（发票开出单位需与检测机构名称一致）、检测报告提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》查询、检测机构提供国家市场监督管理总局《全国认证认可信息公共服务平台》省级或国家级资质认定获证机构查询、发票提供国家税务总局全国增值税发票查验平台查询。
 1）减震底盘：采用 3.0mm 热轧钢板，分段焊接后整体组装式，连接牢固，运输、安装方便

★2、提供以下小样进行技术响应，托板长700mm一块、挡棒长600mm一根、立柱长600mm一根、防鼠板长600mm一根、路轨长600mm一根、轴承梁长600mm一根、空气减震轴承座一个、成型门板一块（长500*400mm）配置三级管理锁，以上规格长度±5mm。
	立方米
	498
	0.09
	[bookmark: _GoBack]44.82
	否
	是

	3
	档案密集典藏架
	1、 规格
（双面移动列）列长5161mm*深560mm*高2420mm
2、技术参数及要求（见《智能密集架钢制部分技术参数》）
3、托板上面铺亚麻布。
	立方米
	157
	0.12
	18.84
	否
	是

	4
	档案密集典藏架
	1、规格
（单面移动列）列长5161mm*深350mm*高2420mm
2、技术参数及要求（见《智能密集架钢制部分技术参数》）
3、托板上面铺亚麻布。
	立方米
	17
	0.16
	2.72
	否
	是

	5
	挂画网片密集典藏架
	1、5000×500×2420mm 4 组 / 列，共 6 列 
2、技术参数及要求（见《智能密集架钢制部分技术参数》）
	立方米
	36
	0.15
	5.40
	否
	是

	6
	抽屉层板式典藏架
	1、8650×1200×2420 mm 7组2列 下部为6个抽屉，上部为3层层板
2、板材技术参数及要求（见密集架技术参数）
	立方米
	58
	0.20 
	11.60
	否
	是

	7
	钢化玻璃门展藏架
	1、规格1000×600×2420mm  6层22组，侧立柱组合（裸板0.8mm，）内封板0.7mm,拆装结构，对开玻璃门（无锁）隔板后面往下跌落6度，展品放滑落。
2、技术参数及要求（见《智能密集架钢制部分技术参数》）
	立方米
	22
	0.15 
	3.30 
	否
	是

	8
	防磁柜
	1、尺寸：1500*525*480(mm) 
2、重量：85kg 容量 ： 180升
3、配置：9个抽屉(8个标准光盘抽屉，1个资料抽屉，) 
4、抽屉尺寸：不小于 75*380*320(mm) 
5、双光盘盒尺寸：142×126×10(mm) 
6、可放置：75片/抽屉 
7、单光盘盒尺寸：142×126×5(mm) 
8、可放置：150片/抽屉 lto3
9、磁带尺寸：111×113×21(mm) 
10、可放置：45盘/抽屉。
	台
	10
	0.40 
	4.00 
	否
	是
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	设备卸货、搬运、安装、调试；密集架架体安装、电控安装、轨道开槽等。
	
	
	
	1.00
	否
	否


注：
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。


五、商务要求
1. 货到安装调试完成验收合格后3年内保证产品无质量问题，提供所投产品3年的免费上门保修。
2. 货到：签订合同之日起25日内（特殊情况以合同为准）。
安装（施工）完成：货到之日起14日内（特殊情况以合同为准）。
3. 付款方式：签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，余款10%在验收合格一年无问题后15个工作日内支付（特殊情况以合同为准）。
4. 中标供应商需免费提供档案梯8个，双层档案搬运车8个，平板手推车2个，要求坚固安全耐用。
5. 成品到货在安装前，档案馆会组织技术人员对导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）的钢板厚度（裸厚）进行验收。达到标准，才可以安装；不达标，一律退回，一切损失由供货方承担。
     1）密集架轨道：地轨安装后，在任何1米长度内的水平偏差不大于1mm，全长不大于2mm,轨道之间对应点的水平偏差不大于1mm。每条轨道平行偏差不大于1.5mm.
2）密集架整体外观：架体安装调试后，要求达到横平竖直。架体摇动轻便无阻力和响声，架体干净整洁。
3）箱体平行度：正负1-2mm/列。
4）箱体垂直度：正负1-2mm/列。
5）箱体纵向同步度：正负1-2mm/列。
6. 本项目须提供样品，中标供应方现场将样品留给使用方，以备验收时比对。
六、验收标准
由中标供应商担付专家验收费用，由使用方组织专家验收。
七、其他要求
1.中标方具有信息安全管理体系认证（ISO27001）证书优先考虑。
2.中标方具有中国环保产品认证或中国环境标志产品认证证书优先考虑。
3.中标方具有绿色供应链评价认证证书优先考虑。
4.投标人须提供所投手动密集架、智能密集架生产制造商针对本项目的原厂授权书及售后服务承诺函。
5.实施方案要求
投标人需提供完整的实施方案，方案需贴合项目实际、符合实际操作需求，可作为评审依据，具体包括但不限于以下内容：
●详细的工作步骤
●明确的交货期安排
●设备调试方案及流程
●质量保证措施
●人员管理措施
●场地部署方案
●设施设备配备清单及安排
●应急预案（应对突发情况）
6.项目业绩要求
投标人需提供自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），与智能档案密集架相关的供货安装项目业绩，同时需提供以下佐证材料供评审核查，符合要求的可作为评审依据，予以优先考虑：
●业绩合同扫描件
●验收证明材料扫描件（如验收报告、验收单等，需清晰可辨、内容完整）
7.软件测试报告要求
投标人需提供智能档案密集架所配备相关软件的第三方机构测试报告，供采购人核查，符合要求的可作为评审依据，予以优先考虑，具体需提供以下三类软件的测试报告：
●智能型电动密集架安全防护管理系统软件第三方测试报告
●实体档案管理系统软件第三方测试报告
●温湿度电磁兼容性软件第三方测试报告
测试报告需由具备相应资质的第三方机构出具，内容真实、完整，可清晰核查软件各项指标是否符合项目要求。
8.施工配备人员要求
1) 具有信息系统项目管理证书；
2) 具有系统架构师高级证书；
