项目需求书

一、项目背景

为全面提升突发公共卫生事件应急处置能力，强化卫生应急物资保障水平，本项目计划购置卫生应急库房建设基础装备及专业设备、国家突发急性传染病防控队（天津）补充物资、卫生应急处置相关物资等，旨在为快速响应、科学处置各类突发公共卫生事件提供坚实可靠的物资支撑，保障应急处置工作高效有序，切实筑牢公共卫生安全防线。

二、项目预算

第一包：140万元；

第二包：20.4万元；
第三包：20万元。
三、资格要求

（一）投标人需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）本项目专门面向中小企业，投标人需提供《中小企业声明函》。
（三）本项目不接受联合体投标，投标人需提供《非联合体投标声明函》。
四、技术要求
第一包：卫生应急库房建设基础装备及专业设备购置
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	包装搬运装备
	1.配置要求：托盘及紧固装置100个、电动堆高车2个、手动搬运车2个、电动搬运车1个、辅助搬运装备2个。

2.托盘及紧固装置要求
2.1配置要求：每套包括托盘1个，手动紧固装置2个。

2.2性能要求：托盘规格标准为1200×800mm，静载≥4t，动载≥1t；手动紧固装置，单条可承受500kg拉力。

3.电动堆高车要求
3.1功能要求：用于装卸较重的货物，可将箱组和打包好的托盘，举升至2m高度，方便装备装卸。

3.2性能要求：步行式电动堆高车，电瓶12/80×2（V/Ah）；整车长度1700mm（偏差≤±10%），宽度880mm（偏差≤±10%），承重≥1500kg，自重≤550kg；门架最大起升高度≥2400mm，起升最高点门架高度≥3000mm；转弯半径≤1400mm，使用1200×1000托盘时通道宽度≤2300mm。

3.3货叉内外宽度要求：满足规格为1200×800mm标准托盘进叉。

4.手动搬运车要求
4.1功能要求：带称重功能的手动搬运车，用于移动较重的货物，液晶屏显示货物重量。

4.2性能要求：承重≥1500kg，货叉尺寸1150×550mm，货叉放低高度8cm（偏差≤±2%），货叉升高高度19cm（偏差≤±2%）。

5.电动搬运车要求
5.1功能要求：用于搬运较重的货物，电动节省人力。

5.2性能要求：承重≥1500kg，货叉尺寸1150×560mm（偏差≤±5%），转弯半径≤1500mm。

6.辅助搬运装备
6.1自由度要求：≥4个。

6.2续航要求：≥5h。

6.3其他要求：具备智能运动控制系统，可有效减轻腰部负担压力，减负≥50%。

6.4重量要求：≤6kg。
	套
	1
	
	否

	2
	智能搬运系统
	1.配置要求：智能搬运模块每套包含智能充电桩2台、AGV智能机器人2台、AGV控制系统1套。

2.智能充电桩要求
2.1充电方式：手动充电、自动充电。

2.2工作环境温度：-10~50℃。

2.3交流输入电压：≥176VAC。

2.4交流输入频率：≥50Hz。

2.5输出电压误差:±0.2V。

2.6充电口离地高度：≥400mm。

2.7最大伸出行程：≥120mm。

2.8直流输出电压：≥48V。

2.9最大输出电流：≥30A。

2.10输出过压告警：≥50V。

2.11输出过压保护：≥60V。

2.12输出过流保护：≥30A。

2.13工作温度：-10～50℃。

2.14工作湿度：10～95%。

3.AGV智能机器人要求
3.1尺寸要求：≤1650×1000×2000mm。

3.2重量要求：≤800kg。

3.3额定负载要求：≥600KG。

3.4额定运行速度：≥1200mm/s。

3.5额定工况运行时间：≥8H，需提供证明材料。

3.6完全放电后充电时长：≤2h。

3.7业时门架最大高度：≥1880mm。

3.8叉外宽：≥500mm。

3.9性能要求（需提供相关证明材料）：

3.9.1提升高度：≥1.5m。

3.9.2运动方式：前进.后退.弧线，原地旋转。

3.9.3显示屏尺寸：≥11英寸。

3.9.4联网功能：可通过wifi/4G/5G实现智能仓储管理系统和机器人控制系统两大平台互联互通。

3.9.5自动行驶：支持一站式地图编辑.3D可视化业务实时展示。

3.9.6导航方式：3D导航/LSLAM/视觉辅助。

3.9.7安全性：激光避障.到位检测.碰撞检测.警示灯.声光告警.一键急停。

3.9.8自动充电功能：充电桩与机器人柔性对接，快速高效连接充电。换电站自动换电，全程无需人工干预。

4.AGV控制系统要求
4.1地图管理

支持地图元素配置，分组管理，地图配置，地图数据，区域管理，存储区域管理，出入库策略配置，SLAM地图管理，激光方案管理。

4.2服务配置

支持服务配置，充电策略配置，RCS参数配置。

4.3任务管理

支持任务模板，线路配置，子任务类型，任务单管理，子任务管理，转存储单管理，发送消息处理，接送消息处理。

4.4设备管理

支持设备类型管理，设备配置，设备查询。

4.5告警管理

支持告警日志，告警类型，设备告警统计，告警统计任务，设备轨迹统计。

4.6统计管理

支持设备运行数据，设备标定数据，任务单统计，AGV任务统计，任务类型统计，设备效率统计，设备效率统计。

4.7日志管理

支持操作日志，任务日志，客户端日志，历史地图配置，接口调用日志，SLAM版本管理。

4.8支持实现与AGV的通讯与控制功能；支持展示AGV的地址和背负物料信息；支持监控各项报警信息。

4.9具备AGV智能平台配备实时监控和追踪功能，可以实时跟踪AGV的位置。

4.10 AGV设备需采用标准化、模块化、开放式架构设计，不得采用私有封闭协议，确保支持与疾控中心应急作业管理平台实现无缝对接与数据互通，完成应急指令下发、状态实时回传、异常联动处置、远程干预控制；实现入库、出库、盘点等全流程作业协同，满足仓储全流程管理一体化需求。支持对接传染病防控队指挥调度管理系统。（投标供应商需提供承诺涵）

4.11 AGV设备应提供标准化 SDK 与开放 API 接口，具备完整的软件对接与扩展能力，支持二次开发与系统集成，包括但不限于：控制指令接口、状态反馈接口、数据采集接口、参数配置接口，满足后续软件功能扩展、算法升级、任务调度等需求。

4.12 AGV设备需支持标准通用通信协议，确保后续与仓储管理软件平台兼容。VGA设备需提供标准接口文档，支持后续软件进行二次开发、功能调用、数据读取、运动控制、状态监控等操作，接口调用方式需稳定、低延迟。（投标供应商需提供承诺涵）

4.13 AGV设备硬件供应商须承诺无条件配合后续软件供应商进行对接调试，提供必要的技术支持、接口说明，不得设置技术壁垒。硬件需兼容主流操作系统与软件运行环境，确保仓储管理系统的各类控制、调度软件可正常运行与部署。AGV设备硬件在质保期内，凡因接口不开放、协议不兼容、预留不足导致无法对接后续软件的，由供应商无条件免费整改或更换，并承担相应责任。（投标供应商需提供承诺涵）

4.14投标人须提供近期同类型仓储机器人落地项目案例，案例需包含机器人与系统协同运行的证明材料（含系统界面截图、运行报告或用户证明）。
	套
	1
	
	否

	3
	单兵洗消系统
	1.清水储水装置要求
1.1采用敞口自升式设计（可折叠，加装封口设计，确保日常用水安全）。

1.2储水量要求：≥500L。

1.3材质要求：采用PVC材质，耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高结实耐用。

2.废水储水装置要求
2.1采用封闭式设计。

2.2储水量要求：≥1000L。

2.3材质要求：采用PVC材质，耐酸碱、耐高低温、防辐射，抗拉强度高结实耐用。

3.洗消排污泵要求
3.1额定电压要求：220V/50Hz。

3.2最高扬程要求：≥5m。

3.3其他要求：有与排污配套的排污管路，方便运输、具有管口之间快速对接功能。

4.均混器要求
4.1配置要求：包括≥1.2m带有过滤器的进水管、接口带压水管及300微米滤网、安装固定架等。

4.2可调浓度要求：0.2-1.5%。

4.3出水压力要求：≥0.2bar。

4.4最高工作温度要求：≥40℃。

4.5外形尺寸要求：≤15×20×50cm。

4.6重量要求：≤3kg。

4.7功能要求：用于均混洗消液。

5.真空污物袋要求
5.1材质要求：采用聚乙烯材质。

5.2尺寸要求：≥40×50cm。

5.3 数量≥10个。

6.污染物密封转移箱要求
6.1功能要求：用于临时储存及运输和转运有害废弃物。

6.2材质要求：采用聚乙烯，一次滚塑成型，具备抗紫外线、防腐蚀、辐射功能，可抗大多数化学品，100%防漏。

6.3使用要求：可嵌套放置。

6.4容积要求：≥60L。

7.存储运输箱要求
7.1材质要求：箱体采用航空铝镁合金材质制作成型，经过闪光焊接工艺拼制。

7.2自重容积比：≤45kg/m³。

7.3结构要求：箱体为上翻盖结构，箱体内壁与翻盖连接固定处有承重加强板；箱体两侧各有2个拉手，箱体内壁与拉手固定连接处有承重加强板；箱体上盖配有4个凸起的包角，方便码垛固定；配有自锁式快装轮，万向轮配有刹车，可手动快速拆装；需提供符合以上要求的产品彩页或实物照片。

★7.4标识要求：箱体外部具有中国卫生统一标识，采用冲压工艺印制，具有凹凸立体效果不易磨损脱落，需提供产品细节图片。

7.5内部防护要求：内箱根据设备及耗材尺寸采用高密度EVA内衬定型设计，箱体内根据物品功能分类放置，全面包裹物资，固定位置，起到防护作用。

7.6铝镁合金箱需提供具有CMA认证的第三方检测报告复印件，检测合格项目包括渗漏、跌落、盐雾（耐腐蚀）、高低温。

8.重病伤员洗消传送系统要求
8.1可满足重伤病员在平躺状态下（伤病患者无需起身）进行洗消。

8.2一名洗消工作人员即可完成对重伤病患的推送和洗消。

★8.3材质要求：铝镁合金。（需提供承诺函）。

8.4展开形成工作状态时最大有效传送长度≥2.5m，宽度要求介于0.5～0.8m之间。

8.5工作高度要求介于0.7～1.0m之间，上下调节行程≥0.1m。

8.6采用可调式升降支腿，支腿数量≥10根，保证稳定性，支腿下部具备刹车脚轮，保证移动性。

8.7可拆装折叠，具备手提拉手，撤收后单个组件尺寸≤1000×600×250mm，重量≤25kg。

8.8提供产品彩页及产品实景照片，并加盖生产厂家或品牌商公章。

9.洗消水加热器要求
9.1功能要求：用于洗消水加热，具备漏电保护设计，确保使用者安全。标配陶瓷柱塞和密封件，性能稳定，经久耐用。不间断地向洗消棚内供应恒定温度的热水。

9.2电源要求：220V，50Hz。

9.3工作压力要求：＞100bar，

9.4出水量要求：＞500L/H，出水温度30～50℃可调，出水口带有恒温器。

9.5提供产品彩页或产品实景照片，并加盖生产厂家或品牌商公章。

10.高功率干燥器要求
10.1功能要求：气流≥3档可调，最大气流≥1300L/min。

10.2使用要求：可对洗消人员、洗消设备及帐篷地面、蓬壁、蓬内外顶进行烘干操作，连续工作时间≥10小时。

10.3风向要求：≥3种角度（0°，20°，30°）吹风。

10.4提供产品彩页或产品实景照片，并加盖生产厂家或品牌商公章。

11.强力真空去污机要求
11.1去污要求：能有效去除气体、液体、固体颗粒污染物质。

11.2使用要求：最大吸力：≥2000L/h。

11.3外形尺寸要求：≤400×400×700mm。

11.4重量要求：≤10kg。

11.5提供产品彩页或产品实景照片，并加盖生产厂家或品牌商公章。

12.便携式高温去污机要求
12.1热功率要求：＞1000W。

12.2最大蒸气压力要求：＞2bar。

12.3电线长度要求：≥4m。

12.4加热时间要求：＜4min。

12.5净重要求：≤10.0KG。

12.6尺寸要求：≤500×450×300mm。

13.单兵洗消帐篷要求
13.1类型要求：采用单通道单管道洗消帐篷。

13.2规格要求：帐篷的外框尺寸≥1.80×1.90×2.2m，投影面积约≥4.0㎡。

13.3气柱要求：≥0.6mm灰色PVC。

13.4地布/垫布要求：≥0.5mm灰色PVC（垫布≥3.0×2.5m）。

13.5工艺要求：主体结构采用高频热合热封工艺制作。

13.6标识要求：设有进出口箭头指示，并可换方向。

13.7洗消管路要求：帐篷内洗消管路共1路，清水管路、洗消液管路替换使用。

13.8洗消喷头要求：喷淋喷头2个、手持喷头1个。
	套
	1
	
	否

	4
	▲仪器洗消系统
	1.精密仪器高温洗消器要求
1.1功率要求:≥1800W。

1.2蒸汽压力要求：≥5.0bar。

1.3吸收压力要求：≥2.0bar。

1.4最高温度要求：≥120℃。

1.5工作距离要求：≥5m。

1.6工作模式要求：具备真空模式。

1.7尺寸要求：≤650×550×1000mm。

1.8重量要求：≤40kg。

1.9安全要求：具备漏电保护功能。

1.10提供产品彩页或产品说明书，并加盖生产厂家或品牌商公章。

2.精密仪器压力洗消器要求
2.1最大清洗量要求：≥650L/h。

2.2最大清洗压力要求：≥90bar。

2.3吸收压力要求：≥2.0bar。

2.4最高水温度要求：≥70℃。

2.5工作距离要求：≥10m。

2.6工作模式要求：具备真空模式。

2.7尺寸要求:≤400×400×1000mm。

2.8重量要求:≤40kg。

2.9压力控制要求：采用一键式无级变换。

2.10安全要求：具备漏电保护功能。

2.11提供产品彩页或产品说明书，并加盖生产厂家或品牌商公章。

3.强酸碱洗消器要求
3.1功能要求：可用于应急清洗眼部及皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。

3.2容量要求：≥5L。

3.3温度要求：最大水温≤45℃。

3.4尺寸要求：≤200×200×650mm。

3.5自重要求：≤4kg。
3.6主体材质要求：主体采用PP材质。

4.便携式洗消器要求
4.1桶内压力要求：≥2.5bar。

4.2喷嘴模式要求：喷洒、喷射。

4.3具备液位指示器。

4.4具备打气手柄、放气减压阀。

4.5具备进水管过滤器。

4.6材质要求：HDPE塑料。

4.7容量要求：≥1L。

4.8外形尺寸要求：≤20×15×30cm。

4.9重量要求：≤600g。

5.便携式洗消枪要求
5.1电压要求：220V。

5.2功率要求：≥1200W。

5.3峰值水流量要求：≥300L/H。

5.4工作压力要求：≥100Bar。

5.5最高进水温度要求：≥40℃。

5.6安全要求：防水等级≥IPX5，带有漏电保护，操作安全。

5.7高压管长度要求：≥4m。

5.8尺寸要求：≤500×300×300mm。

5.9净重要求：≤6kg。

6.智能电控一体化操作系统要求
6.1触摸屏≥7英寸，可手动或电动控制操作洗消运转流程。

6.2具备≥5种控制系统，至少包括冷水控制系统、加药混匀控制系统、热水控制系统、排污控制系统、环境控制系统。

6.3冷水控制系统：

6.3.1系统内配有冷水变频恒压泵，可通过触控屏调节控制洗消水管内洗消冷水的开关及流量或水压力。

6.3.2压力调节范围要求：30Pa-400Pa。

6.3.3最大水流量要求：≥4m³/h。

6.4加药混匀控制系统：

6.4.1系统内配有加药变频泵，可通过触控屏调节控制洗消药剂加入及自动稀释。

6.4.2最大加药量要求：≥100L/h。

6.4.3最大稀释倍数要求：≥150倍。

6.5热水控制系统：

6.5.1系统内配有水加热装置和加压活塞泵，加压活塞泵采用陶瓷柱塞和密封件，水加热装置采用燃油加热

6.5.2可通过触控屏设定水加热开关及水的温度。

6.5.3工作压：≥120bar，最大水流量≥1.0m³/h。

6.5.4水温调节范围要求：30-85℃，并可自由设定热水启停温度区间（热水停止加热温度值和热水启动加热温度值），实时显示即时水温。

6.6排污控制系统：采用智能型抽吸泵，触屏控制排污开关，也可设置为进水装置（即冷水、热水、混匀系统）停止工作，排污控制系统自动启动工作。

6.7环境控制要求：系统可检测出当前环境温湿度，触控屏界面可选择查看显示。

6.8资料要求：提供产品彩页、和智能电控一体化操作系统触屏控制面板开关实景照片，并加盖生产厂家或品牌商公章。
	套
	1
	
	否

	5
	重型货架
	1.横梁式载重货架，货架≥两层，横梁≥三层，层高可调，一层及二层存放800L*1200D托盘，三层为层板，存放散件货物。

2.载重要求：每层承重≥500kg。

3.材质要求：货架主体采用普碳钢Q235，立柱≥80×60×1.5mm，横梁≥80×50×1.5mm；层板≥0.8mm；表面环氧树脂粉末喷塑处理。

4.货架数量≥3组，货架尺寸≥2800×1000×2600mm（具体尺寸按照现场情况调整定制）。
	套
	1
	
	否


第二包：国家突发急性传染病防控队（天津）补充物资购置

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	现场音译设备
	1.功能要求：支持多场景翻译，至少支持30种语言的互译，准确率≥95%。支持主动降噪和通话降噪，45dB≤降噪深度≤50dB。

2.续航要求：一次充电总续航时间≥35小时，单次续航时间≥8小时。

3.蓝牙要求：支持5.0或以上，连接稳定。

4.重量要求：≤60g。

5.防水防尘要求：≥IP55。
	套
	2
	
	否

	2
	音频采集设备
	1.功能要求：支持高清录音、视频拍摄、多语种实时转写、同声传译功能，且需要在无网络环境下正常使用。

2.转写要求：支持离线状态下英日韩俄和中文同声转译。

3.屏幕要求：≥5英寸。

4.材质要求：外壳主体为铝合金材质。

5.尺寸要求：≤160mm×70mm×20mm。

6.重量要求：≤200g。

7.收音距离要求：≥20m。

8.内存要求：运行内存≥6GB，存储内存≥256GB，可存储录音时长≥1000小时。

9.电池要求：锂电池，容量≥3000mAh。
	套
	2
	
	否

	3
	▲现场处置装备
	1.功能要求：专为应急工作环境使用设计的可移动式作战装备，可对发热呼吸道症候群、腹泻症候群等进行现场流调、采样、消杀、健教。

2.配置要求：包含流调防护装备≥15套，带喷壶酒精（75%）≥4瓶，病毒采样管（非灭活）和咽拭子套装≥20套，病毒采便盒和便拭子套装≥20套，20ml痰杯≥5个，细菌采样管（含LB保存液的EP管）和咽拭子套装≥20套，细菌转运拭子套装≥20套，A类样本运输箱≥2个，压舌板≥20个，手消≥4瓶，记号笔≥2支，医疗废物袋≥10个，含氯消毒剂（片剂）≥2瓶、消杀防护装备≥2套。

2.1每套流调防护装备由1件医用防护服、1个医用防护口罩、1个一次性工作帽、1个防护眼罩、1副一次性手套、1副医用防护鞋套组成。

2.2每套消杀防护装备由1个一次性帽子、1个外科口罩、1个n95口罩、2副一次性乳胶手套、1件一次性防水隔离衣、1件一次性防护服、1个一次性防水靴套、1个一次性面屏、1个大号医疗废物袋组成。

3.集成要求：所有设备可集成于铝镁合金箱柜中保存运输，展开后可作为采样、消杀实验台使用。

3.1集成箱材质要求：箱柜主材采用铝镁合金材料，主材厚度≥1.5mm；为增加箱体耐磨性，箱体表面采用阳极氧化工艺。（需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告证明）。

3.2展开使用要求：展开后实验台台面高介于720mm～950mm之间，台面纵深＞700mm，台面单独承重＞100kg时实验台面不会侧翻、侧倾。

3.3收拢运输要求：平台上面、两侧面各4角（合计12角）均配有铸铝堆垛保护角，箱底凹槽设计，方便堆高码垛；稳固均衡，运输保存时可收拢形成长方体柜体平台，抽屉式储物设计，平台正反均有隐藏式拉手，搬运时可展开，需提供展开使用实景图片及结构说明。

★3.4标识要求：箱体正面具有中国卫生统一标识，采用冲压工艺印制，具有凹凸立体效果不易磨损脱落。（需提供实物图片证明）。
	套
	1
	
	否

	4
	冲锋衣
	1.面料要求：采用防水透气薄膜和高性能尼龙面料；

2.防水能力≥25000mmH20，透湿量≥7500g/(㎡·d)，可持久抵御暴风雨。

3.设计要求：接缝处应采用压胶设计，可调节风帽，下摆及袖口应采用弹力橡筋拼接；腋下具备排汗透气系统；

4.颜色要求：橘色。
	件
	2
	
	否

	5
	冲锋裤
	1.面料要求

1.1采用防撕裂锦纶结合防水面料，轻量耐用；

1.2面料耐静水压≥80kPa，抗撕破能力≥30N；

1.3面料耐水色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级。

2.性能要求：应具备防水、防风、高效透气性能。

3.款式要求：可收紧裤脚，侧拉链；

4.颜色要求：黑色。
	条
	3
	
	否

	6
	冲锋通勤背包
	1.材料要求：采用尼龙布，应具备防泼水功能，背部具备网格搭配缓冲软垫；

2.设计要求：具备大容量主袋，内含笔记本电脑仓，可容纳≥15英寸电脑；

3.规格要求：容量≥25L，尺寸≥300×400×200mm，重量≤2kg；

4.颜色要求：黑色。
	个
	20
	
	否

	7
	防水防切割手套
	1.材质要求：采用超高分子量聚乙烯、聚酯纤维、锦纶、导电纱等成分。

2.防水要求：具备防水功能。

3.防切割要求：≥5 级，需提供第三方检测报告。

4.耐用性要求：耐摩擦性能≥4 级，需提供第三方检测报告。

5.接触要求：佩戴手套可操作手机或平板的触摸屏。

6.速干要求：具备高透湿、速干排汗功能。
	双
	20
	
	否

	8
	防晒衣
	1.材质要求：采用聚酯纤维面料，可防泼水、防微雨；

2.防晒系数要求：≥UPF50+；

3.设计要求：应采用可调节风帽、下摆及防风抽绳设计，拉链采用优质产品；

4.颜色要求：淡蓝色。
	件
	1
	
	否

	9
	低帮户外鞋
	1.鞋面要求：采用防水透气面料，保证脚部干燥；

2.大底要求：采用防滑耐磨橡胶材质；

3.中底要求：采用超轻泡棉材质，轻巧缓震，可适应长距离徒步；

4.鞋头要求：应具备鞋头保护系统，避免磕碰伤害；

5.功能要求：可有效防止水滑冰滑；

6.颜色要求：黑色。
	双
	1
	
	否

	10
	夏裤
	1.面料要求：采用尼龙四面弹面料。

2.款式要求：裤子前面口袋采用斜插式设计，裤腿有隐藏式拉链，可拆开做短裤穿着。

3.颜色和标识要求：夏裤为藏青色，无标识。
	条
	10
	
	否

	11
	丛林帽
	1.款式要求：配有可拆卸面罩、可拆卸帽围，有效防蚊虫、防紫外线，提供面部保护；

★2.颜色标识要求：灰绿色，帽前正中部具备中国卫生标识，样式符合卫生系统统一标识的要求。（需提供具备中国卫生标识的实物照片）；

3.防晒性能：符合GB/T18830-2009防紫外线标准要求，需提供由制造商加盖公章的第三方检测报告复印件。
	顶
	70
	
	否

	12
	安全帽
	★1.材质要求

安全帽由ABS材料制成，安全性能符合GB2811-2019标准要求。（需提供承诺函）。

★2.颜色标识要求

全部为白色，帽前正中部应具备中国卫生标识，样式符合卫生系统统一标识的要求。（需提供具备中国卫生标识的实物照片）。

3.款式要求

3.1经典V字造型，两侧带透气孔；

3.2卷边款帽檐，可引流雨水和阻挡耀眼的光线；

3.3针织布吸汗带，轻旋风帽衬，大旋钮设计，方便旋转；

4.照明要求

4.1最远射程要求：≥55米；

4.2续航要求：≥5H；

4.3档位要求：具备≥5种档位照明模式，至少包含强光、弱光、白光、SOS、爆闪档位照明模式；

4.4电源要求：应采用Type-c充电接口，电池容量≥1000mAh

4.5设计要求：应具备功能电量指示灯及智能感应开关，可通过智能感应，变换档位。
	顶
	70
	
	否

	13
	急救包
	1.材质要求：外包采用防水牛津布材料；

2.配置要求：包含消毒棉片、碘伏棉棒、医用棉签、创可贴、医用棉球、生理盐水湿巾、无菌敷料、绷带、医用纱布、止血带、CRR人工呼吸膜、冰袋、退热贴、一次性压舌板、镊子、体温计、破窗器、强光手电、急救手册。
	个
	70
	
	否

	14
	登山杖
	★1.材质要求：支杆采用碳素纤维复合铝合金材质，杖尖采用碳钨钢。（需提供承诺函）；

2.功能要求：具备腕带和杖体收纳袋；

3.重量要求：≤250g；

4.长度要求：收拢状态≤42cm，展开状态≥120cm。
	根
	70
	
	否

	15
	短袖翻领T恤-白
	1.面料要求：采用鸟眼布抗菌吸湿速干面料，吸湿速干功能强，贴身穿着舒适，面料符合GB18401-2010标准。

1.1面料抗菌性能符合FZ/T73023-2006抗菌针织品AAA级抗菌标准（需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告证明）。

1.2面料吸湿速干性能符合GB/T21655.1-2008标准（需提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告证明）。

2.款式要求：T恤衫采用翻领短袖POLO衫款式。

★3.颜色和标识要求：全部为白色，左胸前印有中国卫生标识，标识颜色为金光红。（需提供具备中国卫生标识的实物照片）。
	件
	3
	
	否


第三包：卫生应急处置相关物资购置

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	N95医用防护口罩
	无纺布材质，符合NIOSH N95标准，具有二类医疗器械证。（投标人具备医疗器械经营备案证）
	个
	210
	
	否

	2
	化学品危化品防护套装
	用于CO泄露事故处理防护；套装内包含级防护服防护服、耐酸碱手套、耐酸碱靴子
	套
	3
	
	否

	3
	自给开路式压缩空气呼吸器
	用于氧气浓度低于18%时，CO泄露事故处理中的人员氧气供应（需明确规格、容量）
	件
	2
	
	否

	4
	医用外科口罩
	1.规格：100个/盒。
2.灭菌。

3.独立包装。（具备一类医疗器械备案凭证）
	个
	8000
	
	否

	5
	救急包
	内含：无菌敷料,6cm*7cm，2片；橡胶TPE止血带，40cm，1卷；医用胶带，无纺布，1卷；医用纱布，8cm*600cm，1卷；酒精碘伏棉签，10支；创口贴，防水，10个；烫伤膏，10-20g，一支；凡士林纱布片，5cm*5cm三角巾，1包；弹力绷带，2.5cm*450cm，1卷；75%酒精湿巾，5片；小剪刀，1把；医用碘伏，1瓶；体温计，1个；医用双氧水，1瓶；急救包外包装、1个。
	套
	10
	
	否

	6
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	1.规格：50副/盒，8盒/箱；
2.弯形麻面TPU覆层无粉；
3.数量：7.5号 *4箱；8号*4箱。
	箱
	8
	
	否

	7
	一次性使用医用橡胶检查手套
	1.规格：50副/盒，8盒/箱；
2.无粉 麻面；
3.S码*6箱；M码*6箱；L码*5箱。
	箱
	17
	
	否

	8
	硝酸盐检测试剂盒
	100次，比色法，适用于硝酸盐含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	9
	尿素检测试剂盒
	50次，比色法，适用于尿素含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	10
	呕吐毒素快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于呕吐毒素含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	11
	二氧化硫检测试剂盒
	100次，比色法，适用于二氧化硫含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	12
	硼砂检测试剂盒
	50次，比色法，适用于硼砂含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	13
	重金属铅检测试剂盒
	100次，比色法，适用于重金属铅含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	14
	黄曲霉毒素B1快速检测盒
	20条，胶体金法，适用于黄曲霉毒素B1含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	15
	克百威快速检测盒
	20条，胶体金法，适用于克百威含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	16
	铝(明矾)快速检测盒
	50次，比色法，适用于铝(明矾)含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	17
	氯霉素快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于氯霉素含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	18
	喹诺酮类药物快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于喹诺酮类药物含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	19
	沙丁胺醇快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于沙丁胺醇含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	20
	克伦特罗快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于克伦特罗含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	21
	莱克多巴胺快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于莱克多巴胺含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	22
	玉米赤霉烯酮快速检测盒/卡
	20条，胶体金法，适用于玉米赤霉烯酮含量的快速检测
	盒
	1
	
	否

	23
	猪肉粉中沙丁胺醇，克伦特罗，莱克多巴胺，特布他林分析质控样GB 31658.22-2022 JT2508-0133
	10g/支
	支
	1
	
	否

	24
	面条中米酵菌酸质控样品
	50g/支
	支
	1
	
	否

	25
	红曲米中黄曲霉毒素总量、赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮分析质控样品
	1.50g/支
2.黄曲霉毒素总量包括B1，B2，G1，G2
	支
	1
	
	否

	26
	大米粉中无机砷质控样品
	15g
	支
	1
	
	否

	27
	白菜粉中57种农残分析质控样品
	★氧乐果、甲拌磷、乙酰甲胺磷、甲胺磷、3-羟基克百威、涕灭威、残杀威、阿维菌素、灭蝇胺、吡虫啉、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺、烯啶虫胺、氯噻啉、哌虫啶、环氧虫啶、氟啶虫胺腈、氟吡呋喃酮、哒螨灵、乙螨唑、螺螨酯、炔螨特、联苯肼酯、氟啶胺、苯醚甲吡唑醚菌酯、烯酰吗啉、嘧霉胺、甲霜灵、多菌灵、三唑酮、丙环唑、氟环唑、戊唑醇、腈菌唑、吗菌灵、咪鲜胺、二甲戊灵、毒死蜱、水胺硫磷、三唑磷、氯氣氰菊酯、a-硫丹、B-硫丹、杀螨酯、腐霉利、五氯硝基苯、百菌清、恶霜灵、丙溴磷(溴丙磷)、二嗪磷(二嗪农)、氯氰菊酯、溴虫腈、氟硅唑、2,4,6-三氯苯酚
	支
	1
	
	否

	28
	标准溶液/水中亚硝酸钠
	200mg/L于水，20mL/支
	支
	1
	
	否

	29
	标准溶液/水中食品检测用硝酸钠
	200mg/L于水，20mL/支
	支
	1
	
	否

	30
	组胺
	1000mg/L于水，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	31
	标准溶液/硫化物溶液/介质:0.01%氢氧化钠
	20mL，100mg/L
	支
	1
	
	否

	32
	水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠
	50ml/支
	支
	1
	
	否

	33
	乙腈/水中17种毒素混标溶液
	★内含黄曲霉素B1(AFB1)，0.5μg/mL；
黄曲霉素B2(AFB2)，0.5μg/mL；
黄曲霉素G1(AFG1)，0.5μg/mL；
黄曲霉素G2(AFG2)，0.5μg/mL；
雪腐镰刀菌烯醇(NIV)，50μg/mL；
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON)，50μg/mL；
3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-ADON)，50μg/mL；
15-O-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇(15-ADON)，50μg/mL；
玉米赤霉烯酮(ZEN)，5μg/mL；
T-2毒素(T2)，5μg/mL；
HT-2 毒素，10μg/mL；
赭曲霉毒素A(OTA)，0.5μg/mL；
伏马毒素B1(FB1)，10μg/mL；
伏马毒素B2(FB2)，10μg/mL；
伏马毒素B3(FB3)，10μg/mL；
脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷(DON-3G)，50μg/mL；
柄曲霉素(STE)，0.5μg/mL；
乙腈中展青霉素溶液，100μg/mL；
	支
	1
	
	否

	34
	乙腈/水中17种霉菌毒素内标混标溶液
	黄曲霉素B1-13C17(AFB1-13C17)、黄曲霉素B2-13C17(AFB2-13C17)、黄曲霉素G1-13C17(AFG1-13C17)、黄曲霉素G2-13C17(AFG2-13C17)、雪腐镰刀烯醇-13C15(NIV-13C15)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C15(DON-13C15)、3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇-13C17(3-ADON-13C17)、15-O-乙酰脱氧瓜萎镰菌醇-13C17(15-ADON-13C17)、玉米赤霉烯酮-13C18(ZEN-13C18)、T-2毒素-13C24(T2-13C24)、HT-2毒素-13C22、赭曲霉毒素A-13C20(OTA-13C20)、伏马毒素B1-13C34(FB1-13C34)、伏马毒素B2-13C34(FB2-13C34)、伏马毒素B3-13C34(FB3-13C34)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇-3-葡萄糖苷-13C21(DON-3G-13C21)、柄曲霉素-13C18(STE-13C18)、乙腈中展青霉素-13C7溶液
	支
	1
	
	否

	35
	标准溶液/甲醇中溴鼠灵
	100μg/mL于甲醇，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	36
	丙酮中杀鼠醚标准溶液
	1000mg/L于丙酮，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	37
	杀鼠灵 RM
	1000mg/L于甲醇，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	38
	甲醇中敌鼠标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	39
	标准溶液/水中砷甜菜碱
	2mL/支
	支
	1
	
	否

	40
	标准溶液/水中二甲基砷
	2mL/支
	支
	1
	
	否

	41
	标准溶液/水中一甲基砷
	2mL/支
	支
	1
	
	否

	42
	砷酸根溶液标准物质
	2mL/支
	支
	1
	
	否

	43
	亚砷酸根溶液标准物质
	2mL/支
	支
	1
	
	否

	44
	标准溶液/Methylmercury Chloride in Methanol/甲醇中氯化甲基汞(以甲基汞计)
	1mL，1000μg/mL 
	支
	1
	
	否

	45
	标准溶液/Ethylmercury Chloride in Acetone/丙酮中氯化乙基汞
	1mL，1000μg/mL 
	支
	1
	
	否

	46
	标准品/华法林-D5同位素
	1mg/支
	支
	1
	
	否

	47
	甲醇中异杀鼠酮溶液
	1mL，1000μg/mL 
	支
	1
	
	否

	48
	标准品/氯杀鼠灵
	100mg/支
	支
	1
	
	否

	49
	甲醇中氯鼠酮标准溶液
	100mg/L于甲醇，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	50
	标准品/噻鼠灵
	1mg/支
	支
	1
	
	否

	51
	甲醇中氟鼠灵
	1000mg/L于甲醇，1.2mL/支
	支
	1
	
	否

	52
	水中α-鹅膏毒肽溶液
	1ml，10μg/mL
	支
	1
	
	否

	53
	水中β-鹅膏毒肽溶液
	1ml，10μg/mL
	支
	1
	
	否

	54
	水中γ-鹅膏毒肽溶液
	1ml，10μg/mL
	支
	1
	
	否

	55
	水中二羟鬼笔毒肽溶液
	1ml，10μg/mL
	支
	1
	
	否

	56
	水中羧基二羟鬼笔毒肽溶液
	1ml，10μg/mL
	支
	1
	
	否

	57
	水中米酵菌酸溶液
	1ml，10μg/mL
	支
	1
	
	否

	58
	1.5ml螺口透明玻璃高回收瓶,无刻度
	9mm，100个/盒
	盒
	11
	
	否

	59
	2ml螺口透明玻璃进样瓶,带刻度
	9mm，100个/盒
	盒
	10
	
	否

	60
	9mm螺口蓝色开孔进样瓶盖,含1mm白膜红胶垫片,一字预切
	9mm 100个/包
	包
	21
	
	否

	61
	15mL离心管灭菌
	25支/包,20包/箱
	箱
	5
	
	否

	62
	50mL离心管灭菌
	25支/包,20包/箱
	箱
	5
	
	否

	63
	气相进样针(700系列，N型)
	10uL， 6个/包
	包
	1
	
	否

	64
	黄色医用垃圾袋
	平口、加厚款、小号
	个
	500
	
	否

	65
	黄色医用垃圾袋
	平口、加厚款、中号
	个
	500
	
	否

	66
	黄色医用垃圾袋
	平口、加厚款、大号
	个
	500
	
	否

	67
	一次性帽子
	无纺布、均码
	只
	2000
	
	否

	68
	防水创可贴
	防水创可贴，100片/盒
	盒
	7
	
	否

	69
	泡腾消毒片Ⅱ型
	1.有效成分：二氯异腈脲酸钠或三氯乙腈尿酸；有效氯含量500mg±50mg/片
2.规格：100片/瓶
	瓶
	200
	
	否

	70
	二氧化氯消毒片
	1.本品是以二氧化氯为主要有效成分的消毒片，二氧化氯含量不低于8%。
2.规格：100片/瓶
	瓶
	100
	
	否

	71
	L-1消毒剂浓度试纸
	1.L-1型含氯消毒剂浓度试纸，适用范围包括含氯消毒剂如二氯异腈脲酸钠、三氯乙腈尿酸、次氯酸钠等的浓度测试。
2.检测有效氯浓度范围0mg/L-2000mg/L或≤2000mg/L
3.48条/袋。
	袋
	30
	
	否

	72
	二氧化氯检测试纸
	1.测试含氯消毒剂配置浓度是否达标；
2.测试范围最大值不低于0-800mg/L。（需明确规格）
	盒
	20
	
	否

	73
	过氧化氢消毒湿巾
	1.规格：60片/包；
2.主要成分为过氧化氢，过氧化氢含量为6.0g/L±0.9g/L；
3.用于托幼机构、养老机构、医疗机构等场所的一般物体表面、医疗设施设备、医疗用品等表面的清洁、消毒。
	包
	48
	
	否

	74
	75%酒精消毒湿巾
	1.含75%酒精。
2.规格：50片/包。
3.适用于卫生手消毒，环境表面消毒和普通物体表面消毒，医疗器械和医疗用品表面消毒。
	包
	30
	
	否

	75
	一次性医用消毒巾
	1.主要有效成分为复合双链季铵盐，含量为1.85g/L左右。
2.规格：50片/包。
3.适用于医疗设备、医疗用品及其他物品的表面擦拭消毒。（提供一类医疗器械备案凭证）
	包
	48
	
	否

	76
	风速风向仪
	手持带风向标
	台
	1
	
	否

	77
	快速检气管
	20种气体，45个量程
	套
	1
	
	否

	78
	带漏电保护插排
	10A，长度≥3米，具有漏电保护功能，具有3C认证（需明确孔数）
	个
	2
	
	否

	79
	便携式电化学探头
	检测CO等
	套
	1
	
	否

	80
	便携式电化学探头
	检测NH3等
	套
	1
	
	否

	81
	▲蓝色隔离衣
	无纺布材质，密封条设计。
	件
	1950
	
	否

	82
	一次性帽子
	无纺布材质，20只/包。
	只
	3900
	
	否

	83
	防水隔离衣
	★1、服装采用聚乙烯微孔膜复合聚丙烯无纺布材料制成。
2、可以有效阻隔粉尘，血液，微生物，体液等，为医务和疾控工作人员提供安全防护。
★3、产品具备第一类医疗器械备案凭证。
4、表面光滑不易粘湿，能有效防止细菌附着，其抗湿性可达到3级。
5、抗合成血液穿透可达到3级。
6、服装也通过欧标EN14126-2003传染性细菌和血液防护测试，通过欧标Type4，Type5，Type6认证，并且通过EN1149-5抗静电测试。
7、服装柔软、轻便、透气性好；面料克重63g/m2，透湿量超过4500g/(m2d)。胀破强力46N，断裂伸长率20%，过滤效率≥83%。
8、连体带帽款式，面部、脚踝、腰部和袖口均有橡筋收口。
9、三片式帽子设计，头部穿戴舒适，活动自如；插裆设计增加了裆部空间，增加灵活性，蹲起方便。
10、颜色：白色，尺码选择：XXXL
11、包装：40套/箱，并附有使用说明书。
	箱
	1
	
	否

	84
	75%酒精消毒液
	1.主要成分为乙醇，含量为75%±5%（V/V）左右；
2.规格：500ml/瓶，30瓶/箱。
	箱
	3
	
	否


注：应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品；量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm；加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理；加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

	序号
	需求条款
	具体要求

	1
	服务要求
	1.提供所投产品1年的免费上门保修，终身维修。 

	
	
	2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，24小时内工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

	
	
	3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

	
	
	4.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

	
	
	5.提供现场技术培训。

	2
	交货期
	货到时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

	3
	交货地点
	天津市河东区华越道6号（特殊情况以合同为准）。

	4
	付款方式
	货到现场安装、调试完毕，所有产品无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。

	5
	其他要求
	1.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

	
	
	2.交货时投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

	
	
	3.按照采购合同的约定和现行国家、行业及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或第三方机构参与验收。参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

	
	
	4.投标报价以人民币填列；投标人的报价应包括设备、产品货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用；投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格；验收及相关费用由投标人负责。


六、验收标准
成立由采购人代表及实际使用人等组成的验收小组，以现场验收为主要方式，准备好验收表，以合同为依据，对投标人所提供的服务进行验收。验收标准为投标人提供的产品需与合同一致，且满足所需技术要求，其它未尽事宜按合同约定执行，验收完毕后出具验收报告并签署验收意见。
七、其他要求
无
