**天津市滨海新区新城镇人民政府梁子村、澜和湾社区、源和湾社区党群服务中心采购办公家具项目**

**竞争性磋商文件**

（项目编号：**TGPC-2022-BHA-0002**）

天津市滨海新区政府采购中心

**2022.3**

**目录**

第一部分磋商邀请函

第二部分磋商项目要求

第三部分供应商须知

第四部分合同草案

第五部分响应文件格式

第一部分磋商邀请函

受天津市滨海新区新城镇人民政府委托，天津市滨海新区政府采购中心将以竞争性磋商方式，对天津市滨海新区新城镇人民政府梁子村、澜和湾社区、源和湾社区党群服务中心采购办公家具项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加磋商。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质响应文件，只接受加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按竞争性磋商文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市滨海新区新城镇人民政府梁子村、澜和湾社区、源和湾社区党群服务中心采购办公家具项目

（二）项目编号：TGPC-2022-BHA-0002

二、项目内容

第一包：办公家具一批（采购需求详见项目需求书）。

本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：501160元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2020年度或2021年度财务报告扫描件。

B. 2022年度银行出具的资信证明扫描件。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 2022年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定，本项目专门面向中小企业采购，全部货物均由中小企业制造的。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日第一阶段解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（五）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。

注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。

六、获取竞争性磋商文件时间、方式

（一）获取竞争性磋商文件的时间：2022年3月23日至2022年3月30日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取竞争性磋商文件的方式：

1.获取竞争性磋商文件网址：使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登陆”下载竞争性磋商文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。

（2）天津市政府采购网注册：登录天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn/gys\_login.jsp）点击“申报注册”，完成网上注册。

（3）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538316。

（三）下载竞争性磋商文件后如放弃投标，请于网上应答截止时间之前取消参与磋商。

七、网上应答时间

2022年3月23日至2022年4月8日9:00，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、提交电子响应文件截止时间及方式

（一）提交电子响应文件截止时间：2022年4月8日9:00。提交电子响应文件截止时间前提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）方为有效响应。

（二）提交电子响应文件方式：本项目采用网上电子投标方式，投标人须于上述规定的时间使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”提交网上应答和分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。

九、解密时间、方式

（一）第一阶段解密时间：2022年4月8日9:00至9:30完成第一阶段解密的方为有效响应。

（二）第二阶段解密时间：通过第一阶段磋商的供应商在磋商小组要求的时间内（一般是磋商当日）完成第二阶段解密，否则视为放弃磋商。

（三）解密方式：供应商须于上述规定时间内使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”完成解密。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽大连道1558号

（三）联系人：刘春雪

（四）网址：<http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/>

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316

2. 采购文件咨询：022-25866129

3. 网上应答操作咨询：022-24538309

4. 解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区新城镇人民政府

（二）采购人地址：天津市滨海新区国兴路与津同道交口

（三）采购人联系人：宋波

（四）采购人联系电话：022-25398285

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人针对采购文件质疑受理：

1.联系部门：天津市滨海新区新城镇人民政府

2.联系人：宋波

3.联系方式：15122459017

4.联系地址：天津市滨海新区国兴路与津同道交口

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

磋商公告的公告期限为3个工作日。

2022年3月23日

第二部分磋商项目要求

一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：家具产品及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

4.所投产品报价须按照《天津市市级行政事业单位通用办公设备家具购置费预算标准（试行）》（津财会[2014]66号）文件执行。

（二）时间、地点要求：

1. 时间要求：

生产完成：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：签订合同之日起15内，保证到货时间（特殊情况以合同为准）。

成交供应商要配合采购人实地测量家具摆放尺寸和位置，协助采购人进一步优化方案，保证采购的家具满足采购人实际需要。

2. 服务地点：采购人指定地点。（特殊情况以合同为准）。

（三）供应商须整包进行磋商，不得拆包分项磋商。

（四）磋商有效期：本项目磋商有效期为60天。

（五）付款方式

无预付款，货到安装调试完成验收合格后支付。付款前应提供合规发票。

（六）磋商保证金及履约保证金：本项目不收取磋商保证金及履约保证金。

（七）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

1. 制造中的检验与测试

投标人的检验部门在家具制造过程中和完工后，应按本招标文件所要求的标准和规范，对家具进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性负责，以便采购人进行监理。

（1）家具的制造必须置于质量监察机构或授权的检验机构的监督下。法定或授权的检验机构（可选）。

（2）按国家有关法规或条例以及本招标文件中规定的标准，对家具进行质量监督检验（可选）。

（3）采购人有权对产品进行发货前的检验，投标人应邀请采购人代表到制造厂检查制造工艺、原材料质量和产品质量，并参加产品出厂检验（但不作为验收），检查合格的产品才允许出厂。投标人应为采购人进行上述检查提供便利条件，并承担所需费用。

2. 到货的检验

（1）家具到达采购人现场后，采购人有权委托家具质检单位对家具成品进行抽样检测。

（2）家具以及配件的检验，应在货物到达交货地点后7天内完成，检验人员由采购人代表、专家和投标人代表等方面人员组成。

（3）家具成品抽样检测费用由供货方承担。

3. 验收

（1）投标人家具和设备经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。

（2）满足以下条件时，采购人才向成交人签发家具验收报告：

a. 成交人已按照合同规定提供了与封样相同的全部产品及完整的技术资料；

b. 家具符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求；

c. 家具具备产品合格证。

二、技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供所投家具产品的配置清单，并填写家具产品价格组成清单明细表。

（四）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/测试/试验报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（五）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证、第三方认证机构出具的认证证书等。

（六）投标文件中提供所投产品制造商的详细介绍，包括但不限于材料库房、成品库房、机构设置、规章制度、与本项目相关的现代化生产设备彩图及设备购置发票扫描件、网点分布情况、技术人员简历、厂房面积的证明材料等。

（七）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保及绿色供应链管理情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

（八）投标文件中按照项目需求书中的要求对所投家具产品的情况作出准确详细的描述。

1. 投标人须提供绿色环保家具，所使用的主辅材料符合国家环保标准，木类板材、合成板材、油漆均达到E1环保等级。投标人提供家具材质清单、原材料检验报告、材料产地证明。

2. 投标人须说明家具在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及制造商，并提供相应的技术说明书。

3. 投标人须使用优质五金件，并提供保证正常使用所必需的配件，并在投标文件中列出清单，提供五金件名称、用途和制造商，其价格应含在总报价中。

4. 投标人须保证在保修期满后五年内以优惠价格供应家具正常使用所必需的其它配件，列出清单，标明名称、单价和总价，其费用在投标文件中列明，但不包括在总价中。

5. 投标文件中提供所投家具产品效果图（彩图）、结构图、连接结构及尺寸图，标明结构层材质名称、厚度、等级和投标产品配置等，并提供详细工艺加工说明。

6. 投标人须保证对其提供的家具及其制造工艺享有完全的知识产权，对由此引起的第三方要求承担全部责任。

7. 投标文件中提供所投产品材质（包括三聚氰胺板、多层胶合板、带水性木器漆涂层的密度板部件、冷轧钢板、塑粉、塑料线盒、可调节脚、锁扣、挂衣杆、拉手、水性面漆、水性底漆、PP塑料椅面、弓形脚、皮革、定型海绵、气压杆、脚轮)的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件。

8. 投标文件中提供所投产品制造商制造的成品家具（包括办公桌、办公椅、学习桌、学习椅、木制椅、会议椅、钢排椅、钢制更衣柜、环保储物柜、钢制活动柜）的第三方检测机构出具的带CMA标识的成品检测报告扫描件。

9. 投标人须于开标当日10:00前在天津市滨海新区政府采购中心评审现场递交所投产品样品，并在样品明显处粘贴样品标签（附件21：样品标签并加盖公章），逾期送到的样品不予接收。具体要求如下：

（1）样品名称及数量

**清单里的办公椅；学习椅各1件。**

（2）未递交样品的，该项样品评价分得0分。

（3）样品处置：

a.成交候选供应商的样品经采购人和供应商双方确认后由采购人负责封存，其余供应商的样品请于成交公告发布之日起3个工作日内自行退回，逾期未退回的样品视为放弃样品，由采购中心统一销毁。

b.成交供应商的样品由采购人负责封存，作为履约验收的参考。

（4）样品/小样评审，不作为判定投标人无效投标的依据。

10.为保障产品质量及按期供货，成交后，采购人对成交供应商生产场地、设备、规模等实地考察。所投产品必须在批量生产前制作样品，经采购人确认后方可进行批量生产。生产过程中采购人不定期跟踪巡检，对不按标准要求生产加工的，采购人有权终止合同，所加工的成品采购人不支付任何费用，并按照合同约定的违约条款进行索赔。

（九）具体需求详见本部分项目需求书。项目需求书中如无特殊要求，材质厚度均为裸尺寸；图片仅供参考，若文字表述与图片不一致时，以文字表述为准。

三、评审因素及评标标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一部分价格（30分） | | | 分值 |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算  （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30  注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30分 |
| 第二部分客观分（33分） | | | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。  投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分  投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分  其他：0分 | 2分 |
| 2 | 制造商认证评价 | 所投产品制造商具备环境管理体系认证、质量管理体系认证、企业诚信管理体系认证、知识产权管理体系认证、安全生产标准化（三级及以上）证书，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多5分 | 5分 |
| 3 | 材质检测报告评价 | 投标文件中提供所投产品材质(包括：三聚氰胺板、多层胶合板、带水性木器漆涂层的密度板部件、冷轧钢板、塑粉、塑料线盒、可调节脚、锁扣、挂衣杆、拉手、水性面漆、水性底漆、PP塑料椅面、弓形脚、皮革、定型海绵、气压杆、脚轮)的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件：  具备一份得0.5分，最多9分 | 9分 |
| 4 | 产品检测报告评价 | 投标文件中提供所投产品成品（办公桌、办公椅、学习桌、学习椅、木制椅、会议椅、钢排椅、钢制更衣柜、环保储物柜、钢制活动柜）的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件：  具备一份得0.5分，最多5分 | 5分 |
| 5 | 生产设备能力评价 | 与所投产品相关的现代化生产设备水平，投标文件中提供所投产品制造商的设备彩图及设备购置发票扫描件，包括（电子开料锯、全自动封边机、往复式自动喷漆机、IR流平干燥机、水性漆生产线、六面数控排钻、水性漆打磨中央除尘器、激光金属切割机、数控加工中心（折弯设备）、数控冲床、机械化喷涂设备、焊烟除尘器），具备一项得0.5分，最多6分 | 6分 |
| 6 | 设计环节环保评价 | 组合安装设计、易装卸，具有可再生资源的设计理念和产品设计使用寿命，投标文件中提供具体文字阐述得1分 | 1分 |
| 7 | 生产加工环节环保评价 | 生产加工采取的绿色环保措施且排污达标，投标文件中提供所投产品制造商2019年或2020年环保部门盖章的证明材料得1分 | 1分 |
| 8 | 回收环节环保评价 | 采取回收处理技术设备，对大气污染、水污染等环境污染治理有针对性的环保举措，投标文件中提供处理协议或第三方证明材料得1分 | 1分 |
| 9 | 投标人实施能力 | 完全按照以下要求提供与本项目内容相当且已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。  A. 合同原件扫描件（合同签订时间为2019年1月1日至今）。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。  B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同甲方印章）。  1个业绩1分，最多3分 | 3分 |
| 第三部分主观分（37分） | | | 分值 |
| 1 | 非“★”技术参数评价 | 完全满足无偏离的得4分。技术参数低于招标文件要求的，每条扣1分，最低得分为0分 | 4分 |
| 2 | 原材料质量评价 | 针对本项目所使用原材料的环保性、安全性、耐用性、固定性进行描述。  原材料质量高，无瑕疵：5分；  上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；  上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；  其他：0分 | 5分 |
| 3 | 产品整体性能评价 | 针对本项目所投产品整体设计理念、性能稳定性、安全性、耐用性进行描述  产品设计整体性能、设计理念先进，无瑕疵：8分；  上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：5分；  上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：2分；  其他：0分 | 8分 |
| 4 | 关键部件质量评价 | 针对本项目所投产品的关键部件品质先进、稳定性、安全性、耐用性进行描述  关键部件品质高，无瑕疵：5分；  上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；  上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；  其他：0分 | 5分 |
| 5 | 生产加工评价 | 针对本项目所投产品制造商厂房面积、生产设备介绍、组织机构、规章制度、技术人员情况和生产加工工艺流程进行描述  厂房充裕、生产设备先进，组织结构和规章制度合理，技术人员齐全，生产加工工艺流程先进，无瑕疵：：5分；  上述内容提供齐全，但内容存在一处瑕疵的：3分；  上述内容提供齐全，但内容存在两处瑕疵的：1分；  其他：0分 | 5分 |
| 6 | 实施方案 | 针对本项目提供切实可行的配送、交货、安装、调试、验收方案并进行描述  方案明确完整，针对性、课操作性强，无瑕疵：5分；  方案满足项目要求，但内容存在一处瑕疵的：3分；  方案满足项目要求，但内容存在两处瑕疵的：1分；  其他：0分 | 5分 |
| 7 | 样品评价 | 评标委员会针对投标人提供的样品进行评价，包括加工工艺、整体及关键部件的安全性稳定性牢固性、对采购需求的响应程度进行评价  样品完全满足项目要求，无瑕疵：5分；  以上内容存在一处瑕疵的：3分；  以上内容存在两处瑕疵的：1分；  其他：0分 | 5分 |

**项目需求书**

一、项目背景

一、项目背景：

根据天津市滨海新区新城镇人民政府为梁子村、源和湾社区、澜和湾社区党群服务中心，为保障正常办公需求需采购一批家具。

二、采购清单及技术要求：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **源和湾社区** | | | | | | | | | |
| 序号 | 部门 | 名称 | 规格 | | 数量 | | 单位 | | 技术参数 |
| 1 | 一层大厅 | 六门衣柜 | 900\*500\*1850 | | 2 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 2 | 一层大厅 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | | 1 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 3 | 一层大厅 | 文件更衣柜 | 900\*500\*1850 | | 1 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 4 | 一层大厅 | 五节柜 | 900\*400\*2050 | | 10 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 5 | 一层大厅 | 排椅 | 三人位 | | 2 | | 组 | | 1、基材：采用优质钢材一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理。 2、靠背坐垫加装PU垫，具有防水、抗污、防静电等优势。 |
| 6 | 一层大厅 | 洽谈桌 | 一桌四椅 | | 1 | | 套 | | 1、椅子全新pp胶材质，一次成型。 2、白色烤漆桌面，榉木实木脚。 |
| 7 | 一层大厅 | 办公椅 | 常规 | | 3 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 |
| 8 | 退役军人之家 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 |
| 9 | 退役军人之家 | 办公椅 | 常规 | | 2 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 |
| 10 | 退役军人之家 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | | 2 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 11 | 退役军人之家 | 五节柜 | 900\*400\*2050 | | 1 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 12 | 党员活动室 | 会议桌 | 5600\*2000\*760 | | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米，具有抗划伤、耐高温、耐磨损、耐冲击、防火、抗静电功能。 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 |
| 13 | 党员活动室 | 弓形椅 | 常规 | | 30 | | 把 | | 1、覆面：高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、抗静电等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm，游离甲醛释放量为02mg/L。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、椅架采用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 |
| 14 | 党员活动室 | 矮柜 | 2400\*450\*920 | | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件， |
| 15 | 多功能厅 | 演讲台 | 700\*550\*1100 | | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 |
| 16 | 多功能厅 | 主席台条桌 | 1400\*500\*760 | | 3 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 |
| 17 | 多功能厅 | 圆弧音响桌 | 2000\*500\*760 | | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 |
| 18 | 多功能厅 | 主席台椅 | 常规 | | 6 | | 把 | | 1、采用环保超纤皮，皮面光泽度好，透气强。 2、背、座结构：座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度15mm。 3、椅腿使用上等的楸木，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，符合GB/T3324国际标准，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构，保障每个部位结实耐用。表面采用高级绿色环保型聚脂漆。 |
| 19 | 多功能厅 | 培训桌 | 1400\*450\*760 | | 40 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。腿底部配有活动尼龙脚轮。 |
| 20 | 多功能厅 | 培训椅 | 常规 | | 80 | | 把 | | 1、尼龙PA可活动靠背，尼龙角码 。 2、椅架18×32异型扁管黑漆，烤漆后厚度1.5mm ，竹节网+加厚弹力布， 定型海绵+底壳+逍遥+全折叠+活动扶手。 |
| 21 | 档案室 | 五节柜 | 900\*400\*2050 | | 14 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 22 | 心灵驿站 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 |
| 23 | 心灵驿站 | 办公椅 | 常规 | | 2 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 |
| 24 | 心灵驿站 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | | 3 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 |
| 25 | 健身活动室 | 存包柜 | 800\*500\*1900 | | 2 | | 组 | | 1、材质PP工程塑料,适用于潮湿环境,防腐防潮,不生锈不变形,安装无需螺丝,简单方便,快捷.易拆卸.柜体可灵活组装,根据实际使用场地上下左右任意组合。 2、铰链为高强度尼龙塑料。所有板材均采用钢制模具注塑一次成型，散件板材到现场安装。 |
| 26 | 健身活动室 | 排椅 | 三人位 | | 3 | | 组 | | 1、基材：采用优质钢材一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理。 2、靠背坐垫加装PU垫，具有防水、抗污、防静电等优势。 |
| 27 | 图书室 | 书柜 | 7700+4400\*400\*2000 | | 1 | | 组 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 |
| 28 | 图书室 | 阅览桌 | 1600\*1200\*760 | | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 |
| 29 | 图书室 | 阅览椅 | 常规 | | 10 | | 把 | | 1、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，符合国家标准。 2、椅架采用优质实心钢材，钢管直径1.2mm，表面镀铬处理。 |
| 30 | 儿童活动室 | 桌子 | 1200\*600\*500 | | 2 | | 件 | | 1、桌面选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，耐刮伤，易清洗。 2、桌脚可根据儿童身高及不平整地面自由调节高度。桌脚带有橡胶垫，防止滑动和刮伤地板。 |
| 31 | 儿童活动室 | 椅子 | 标准 | | 12 | | 把 | | 1、椅子靠背和座面选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，耐刮伤，易清洗。 2、椅脚可根据儿童身高及不平整地面自由调节高度。椅脚带有橡胶垫，防止滑动和刮伤地板。 |
| 32 | 儿童活动室 | 置物架 | 900\*400\*180 | | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 |
| 33 | 儿童活动室 | 展示架 | 4800\*250\*850 | | 1 | | 组 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 |
| 34 | 儿童活动室 | 软包 | 现场定制 | | 33 | | 平方米 | | 表面西皮材质，内部2公分海绵填充，底板密度板。 |
| 35 | 儿童活动室 | 地垫 | 600\*600\*25 | | 190 | | 片 | | PE环保材质，齿状无缝对接。 |
| 36 | 儿童活动室 | 小栅栏 | 500\*300 | | 100 | | 个 | | 一次成型塑料材质，50公分配一个加强柱。 |
| 37 | 儿童活动室 | 爬爬梯 | 14350\*500\*600 | | 1 | | 件 | | 选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，耐刮伤，易清洗。 |
| 38 | 儿童活动室 | 报刊架 | 6350\*380\*1040 | | 10 | | 件 | | 桌架使用优质钢材，表面采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 |
| **澜和湾社区（澜和湾）** | | | | | | | | | |
| 序号 | 部门 | 名称 | 规格 | 数量 | | 单位 | | 技术参数 | |
| 1 | 书画室 | 画桌 | 2400\*1200\*760 | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 2 | 书画室 | 椅子 | 常规 | 8 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 3 | 书画室 | 图书架 | 7300\*400\*2000 | 1 | | 组 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、书架使用优质钢材，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 4 | 书画室 | 小柜 | 900\*400\*1850 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 5 | 图书室 | 书柜 | 6330+4400\*400\*2000 | 1 | | 组 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 6 | 图书室 | 阅览桌 | 1600\*1200\*760 | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 7 | 图书室 | 阅览椅 | 常规 | 4 | | 把 | | 1、覆面：高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、抗静电等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm，游离甲醛释放量为02mg/L。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、椅架采用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 8 | 图书室 | 单人办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 9 | 图书室 | 办公椅 | 常规 | 1 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 10 | 退役军人办公室 | 双人办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 11 | 退役军人办公室 | 办公椅 | 常规 | 1 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 12 | 退役军人办公室 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | 2 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 13 | 计生半边天 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 14 | 计生半边天 | 单人办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 15 | 计生半边天 | 办公椅 | 常规 | 3 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 16 | 计生半边天 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | 2 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 17 | 计生半边天 | 文件更衣柜 | 900\*400\*1850 | 1 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 18 | 儿童活动室 | 桌子 | 1200\*600\*500 | 2 | | 件 | | 1、桌面选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，耐刮伤，易清洗。 2、桌脚可根据儿童身高及不平整地面自由调节高度。桌脚带有橡胶垫，防止滑动和刮伤地板。 | |
| 19 | 儿童活动室 | 椅子 | 标准 | 12 | | 把 | | 1、椅子靠背和座面选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，耐刮伤，易清洗。 2、椅脚可根据儿童身高及不平整地面自由调节高度。椅脚带有橡胶垫，防止滑动和刮伤地板。 | |
| 20 | 儿童活动室 | 置物架 | 900\*400\*180 | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 21 | 儿童活动室 | 展示架 | 3000\*250\*850 | 1 | | 组 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 22 | 儿童活动室 | 软包 | 现场定制 | 28 | | 平方米 | | 表面西皮材质，内部2公分海绵填充，底板密度板。 | |
| 23 | 儿童活动室 | 地垫 | 600\*600\*25 | 120 | | 片 | | PE环保材质，齿状无缝对接。 | |
| 24 | 儿童活动室 | 小栅栏 | 500\*300 | 80 | | 个 | | 一次成型塑料材质，50公分配一个加强柱。 | |
| 25 | 儿童活动室 | 爬爬梯 | 14350\*500\*600 | 1 | | 件 | | 选用 PE 中空吹塑一次成型、经久耐用、不受气候温差影响而变形。边缘人性化设计，具有防滑功能，耐脏，耐刮伤，易清洗。 | |
| 26 | 儿童活动室 | 报刊架 | 6350\*380\*1040 | 4 | | 件 | | 桌架使用优质钢材，表面采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| **澜和湾社区（景瑞）** | | | | | | | | | |
| 序号 | 部门 | 名称 | 规格 | 数量 | | 单位 | | 技术参数 | |
| 1 | 多功能厅 | 演讲台 | 700\*550\*1100 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 | |
| 2 | 多功能厅 | 主席台条桌 | 1400\*500\*760 | 4 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 | |
| 3 | 多功能厅 | 主席台椅 | 常规 | 8 | | 把 | | 1、采用环保超纤皮，皮面光泽度好，透气强。 2、背、座结构：座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度15mm。 3、椅腿使用上等的楸木，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，符合GB/T3324国际标准，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构，保障每个部位结实耐用。表面采用高级绿色环保型聚脂漆。 | |
| 4 | 多功能厅 | 培训桌 | 1400\*450\*760 | 40 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准。 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。腿底部配有活动尼龙脚轮。 | |
| 5 | 多功能厅 | 培训椅 | 常规 | 80 | | 把 | | 1、尼龙PA可活动靠背，尼龙角码 。 2、椅架18×32异型扁管黑漆，烤漆后厚度1.5mm ，竹节网+加厚弹力布， 定型海绵+底壳+逍遥+全折叠+活动扶手。 | |
| 6 | 影响室 | 办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 7 | 影响室 | 办公椅 | 常规 | 1 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| **澜和湾社区（禹州悦府）** | | | | | | | | | |
| 序号 | 部门 | 名称 | 规格 | 数量 | | 单位 | | 技术参数 | |
| 1 | 一层大厅 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | 4 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 2 | 一层大厅 | 雷锋服务站办公桌 | 1000\*500\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 3 | 一层大厅 | 办公椅 | 常规 | 9 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 4 | 一层大厅 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | 8 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 5 | 一层大厅 | 排椅 | 三人位 | 3 | | 组 | | 1、基材：采用优质钢材一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理。 2、靠背坐垫加装PU垫，具有防水、抗污、防静电等优势。 | |
| 6 | 司法交接室 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 7 | 司法交接室 | 办公椅 | 常规 | 2 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 8 | 司法交接室 | 文件柜 | 900\*400\*1850 | 2 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 9 | 司法交接室 | 文件更衣柜 | 900\*400\*1850 | 1 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 10 | 司法交接室 | 洽谈桌 | 一桌四椅 | 1 | | 套 | | 1、椅子全新pp胶材质，一次成型。 2、白色烤漆桌面，榉木实木脚。 | |
| 11 | 更衣室 | 四门更衣柜 | 900\*500\*1850 | 3 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 12 | 更衣室 | 矮柜 | 1900\*450\*1000 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 13 | 自助检测点 | 检测桌 | 1200\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 14 | 自助检测点 | 办公椅 | 常规 | 2 | | 把 | | 1、覆面：高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、抗静电等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm，游离甲醛释放量为02mg/L。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、椅架采用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 15 | 党员活动室 | 会议桌 | 4200\*1800\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 16 | 党员活动室 | 弓形椅 | 常规 | 4 | | 把 | | 1、覆面：高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、抗静电等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm，游离甲醛释放量为02mg/L。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、椅架采用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 17 | 党员活动室 | 矮柜 | 2400\*450\*1000 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 18 | 党员活动室 | 演讲台 | 700\*550\*1100 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 | |
| 19 | 党员活动室 | 主席台条桌 | 1400\*500\*760 | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 | |
| 20 | 多功能厅 | 主席台椅 | 常规 | 4 | | 把 | | 1、采用环保超纤皮，皮面光泽度好，透气强。 2、背、座结构：座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度15mm。 3、椅腿使用上等的楸木，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，符合GB/T3324国际标准，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构，保障每个部位结实耐用。表面采用高级绿色环保型聚脂漆。 | |
| 21 | 多功能厅 | 培训椅 | 1400\*450\*760 | 15 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。腿底部配有活动尼龙脚轮。 | |
| 22 | 多功能厅 | 培训椅 | 常规 | 30 | | 把 | | 1、尼龙PA可活动靠背，尼龙角码 。 2、椅架18×32异型扁管黑漆，烤漆后厚度1.5mm ，竹节网+加厚弹力布， 定型海绵+底壳+逍遥+全折叠+活动扶手。 | |
| 23 | 健身活动室 | 存包柜 | 800\*500\*1900 | 2 | | 组 | | 1、材质PP工程塑料,适用于潮湿环境,防腐防潮,不生锈不变形,安装无需螺丝,简单方便,快捷.易拆卸.柜体可灵活组装,根据实际使用场地上下左右任意组合。 2、铰链为高强度尼龙塑料。所有板材均采用钢制模具注塑一次成型，散件板材到现场安装。 | |
| 24 | 健身活动室 | 排椅 | 三人位 | 2 | | 组 | | 1、基材：采用优质钢材一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理。 2、靠背坐垫加装PU垫，具有防水、抗污、防静电等优势。 | |
| 25 | 儿童活动室 | 报刊架 | 6350\*380\*1040 | 4 | | 件 | | 桌架使用优质钢材，表面采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| **梁子村** | | | | | | | | | |
| 序号 | 部门 | 名称 | 规格 | 数量 | | 单位 | | 技术参数 | |
| 1 | 档案室 | 五节柜 | 900\*400\*2050 | 10 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 2 |  | 双人办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 3 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 4 | 综合办 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | 4 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 5 |  | 办公椅 | 常规 | 8 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 6 | 退役军人之家 | 双人办公桌 | 1400\*1200\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 7 |  | 办公椅 | 常规 | 2 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 8 |  | 文件更衣柜 | 900\*400\*1850 | 2 | | 件 | | 1、基材：需用优质钢材0.8mm（裸板）一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80um。 2、柜门、层板内附钢制补强厚度0.8mm，采用薄边工艺上盖、两侧为8mm厚小边,底裙60mm厚，侧板上盖连接处做特殊加强采用优质铝合金180度合页，优质锁具，互开率≧2000，附两把折叠钥匙，锁具采用铜芯双锁点，安全可靠，美观耐用。每把钥匙和锁具有统一编码；调节脚可保证在地面不平的情况下调节钢柜的水平度。 | |
| 9 | 党员活动室 | 培训桌 | 1400\*450\*760 | 10 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。腿底部配有活动尼龙脚轮。 | |
| 10 |  | 培训椅 | 常规 | 20 | | 把 | | 1、尼龙PA可活动靠背，尼龙角码 。 2、椅架18×32异型扁管黑漆，烤漆后厚度1.5mm ，竹节网+加厚弹力布， 定型海绵+底壳+逍遥+全折叠+活动扶手。 | |
| 11 | 小会议室 | 会议桌 | 4000\*1800\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 12 |  | 弓形椅 | 常规 | 14 | | 把 | | 1、覆面：高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、抗静电等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm，游离甲醛释放量为02mg/L。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、椅架采用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 13 |  | 茶水柜 | 900\*450\*920 | 1 | | 件 | | 1、基材：基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 14 | 综合办 | 排椅 | 三人位 | 2 | | 组 | | 1、基材：采用优质钢材一级冷轧钢板，钢板经折弯激光一次切割成型，不使用断片焊接，经过防锈处理，美背式整板用料设计，表面无焊接点；覆面表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理。 2、靠背坐垫加装PU垫，具有防水、抗污、防静电等优势。 | |
| 15 |  | 办公椅 | 常规 | 9 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 16 |  | 前台等候椅 | 常规 | 9 | | 把 | | 1、凳子采用多层板一次成型，内衬2公分海绵，表面西皮材质。 2、支架主材质为钢架结构，表面镀铬处理。 3、采用品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 | |
| 17 | 多功能厅 | 演讲台 | 700\*550\*1100 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 | |
| 18 |  | 主席台条桌 | 1400\*500\*760 | 3 | | 件 | | 1、基材：采用E1级中密度纤维板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；经过防潮、防虫、防腐化学处理。 2、饰面：采用天然胡桃木皮，木纹清晰，颜色和纹理一致，接口自然平整，使用橡胶木实木封边。 3、油漆：采用国内品牌水性油漆，板材两面均衡涂饰，达国家E1级标准。附着力强、流平性高、涂层亮度均匀不褪色漆工艺处理符合GB18581验证标准；漆面无颗粒、气泡、渣点、颜色均匀；硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果。 。 | |
| 19 |  | 主席台椅 | 常规 | 6 | | 把 | | 1、采用环保超纤皮，皮面光泽度好，透气强。 2、背、座结构：座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度15mm。 3、椅腿使用上等的楸木，材质坚硬，刚性强，含水率≤9%，符合GB/T3324国际标准，燕尾卯榫而成，关键受力部位再使用木销加五金锁扣结构，保障每个部位结实耐用。表面采用高级绿色环保型聚脂漆。 | |
| 20 | 茶水间 | 休闲桌 | 一桌四椅 | 2 | | 套 | | 1、椅子全新pp胶材质，一次成型。 2、白色烤漆桌面，榉木实木脚。 | |
| 21 |  | 地柜 | 7100\*600\*760 | 1 | | 组 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准。 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。 3、台面采用石英石材质，台下盆负责开口。 4、五金件：采用优质品牌五金件。 | |
| 22 | 心里咨询室 | 双人办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 23 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 24 |  | 单人沙发 | 850\*770\*800 | 2 | | 件 | | 1、采用环保优质西皮，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，手感良好。具有防污、阻燃、抗静电等功能，健康环保经久耐用。内框选用烘干后的硬杂木材，含水率10%。永不变形，木材四面刨光,木构件所有边角倒圆处理。 2、衬垫物为国产一次成型高回弹PU泡棉，座密度≥45kg/m3、背密度≥40kg/m3，回弹性能≥40%，长久保持弹性不变。无苯胶黏剂粘结；优质丝绵做填充，内部衬垫物干燥卫生、环保，表面涂有防止老化变形的保护膜。底部蒙防尘透气布料。填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料。 3、沙发支架采用不锈钢材质。 | |
| 25 |  | 小茶几 | 600\*600\*450 | 1 | | 件 | | 不锈钢架子，黑色钢化玻璃面，玻璃厚度10mm厚。 | |
| 26 | 卫生室 | 双人办公桌 | 1400\*600\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准;配置活动柜。 2、辅材热熔胶：选用优质胶粘剂，符合国家标准；甲醛释放量≤0.5mg/kg。 3、辅材封边：2mm 厚同色PVC 封边，封边严密、平整、不脱胶、表面没有胶渍，隐蔽部位均封闭处理； 4、五金件：采用品牌五金配件，配置三节静音走珠轨道。 5、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 27 |  | 办公椅 | 常规 | 1 | | 把 | | 1、覆面：需用高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、五金件：采用优质品牌气压棒，最大行程100mm，承受250kg压力，升降30万次无损。 5、脚架及脚轮：品牌尼龙五星脚架及防滑脚轮，78%尼龙加纤维材料一次冲压成型,万向轮椅活动自如滑动时无杂音。 | |
| 28 |  | 诊断床 | 1900×600×650 | 1 | | 件 | | 1、采用环保皮，皮面光泽度好，透气强，柔软且富有韧性，厚度适中，手感良好。衬垫物为国产北京北泡高回弹PU泡棉，密度≥45kg/m3、长久保持弹性不变。表面涂有防止老化变形的保护膜。 2、底部蒙防尘透气布料。填充物清洁、卫生、无异味，不使用废旧和再生材料，钢腿采用50mm的304不锈钢钢管，管壁厚度2mm，腿底部有防滑尼龙脚垫。 | |
| 29 | 图书室 | 书柜 | 900\*400\*2000 | 7 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 30 |  | 阅览桌 | 2000\*1000\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 31 |  | 阅览椅 | 常规 | 6 | | 把 | | 1、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，符合国家标准。 2、椅架采用优质实心钢材，钢管直径1.2mm，表面镀铬处理。 | |
| 32 | 益农办公室 | 会议桌 | 1800\*1000\*760 | 1 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、桌架使用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 33 |  | 椅子 | 常规 | 6 | | 把 | | 1、覆面：高档阻燃面料。质地柔软细腻、色差小、不起球，具有防污、阻燃、抗静电等功能。 2、背、座结构：背框采用PA尼龙料塑胶模出，环保，座板由多层实木多层单板经高频热压一次弯曲成型，厚度≥15mm，游离甲醛释放量为02mg/L。 3、衬垫物为品牌泡棉，高回弹一次成形PU泡棉，海绵密度高于45kg/m3。 4、椅架采用优质钢材，管壁厚度≥2mm，采用静电喷涂处理，漆膜的表面厚度达到80um，硬度达到2h级。 | |
| 34 |  | 展示架 | 900\*400\*180 | 2 | | 件 | | 1、基材：采用E1级优质刨花板，甲醛释放量≤0.124mg/m3；密度720公斤/立方米以上，经过防虫，防腐的化学处理，强度高，韧性好，比重合理，达到国家刨花板握钉力标准; 2、封边采用品牌封边机，使用2mm厚同色优质PVC封边带无缝封边，弧度圆滑自然，所有封边必须与板件颜色、纹理配套。  3、五金件：采用优质五金配件。 | |
| 35 | 仓库 | 货架 | 1500\*600\*2000 | 5 | | 组 | | 1、优质冷压板冲压而成的L型钢、立柱截面规格50mm×50mm，厚度为1mm，经辊压成型，内六角螺丝连接结构，外扣使用元宝盖帽，保障产品安全使用。 2、层板是冷轧钢板，厚度为0.6mm，加强筋厚度为0.6mm，单层承重250kg，层板可根据实际使用随意调整高度。 3、货架表面使用粉末套色喷涂，喷涂前进行酸洗、磷化处理，采用静电喷涂处理，漆膜厚度达80μm。漆膜的表面硬度达到2h级，不得有露底、杂渣、色差、流挂等。 | |

**三、验收标准**

1、验收主体：天津市滨海新区新城镇人民政府2、验收时间：合同履行结束后。3、验收方式：采用现场核验所供货物及全部资料文件形式。 4、验收程序：合同履行结束后由成交单位提供全部验收资料及手续文件，采购人通过现场核验的方式进行验收。5、验收内容：全部所供货物及交接资料手续。6、验收标准：按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准、地方标准进行验收，包括所有客观、量化指标。注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

第三部分供应商须知

A 说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备竞争性磋商条件。

1.2 本竞争性磋商文件仅适用于磋商邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与磋商活动的所有各方，对在参与磋商过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3. “服务”系指按本竞争性磋商文件规定供应商须承担的相关服务和竞争性磋商文件中规定供应商应承担的相关义务。

3. 解释权

3.1 本次磋商的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《磋商邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体参与磋商

《磋商邀请函》接受联合体参与磋商的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《磋商邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在响应文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）下载竞争性磋商文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体参与磋商的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司参与磋商

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与磋商

中小微企业参与磋商是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过参与磋商提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小企业声明函（制造商）》。

根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 除《磋商项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合竞争性磋商文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

6.1 本项目不收取招标代理服务费。

6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加磋商有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括采购信息公告、更正公告、成交结果公告、终止公告等与磋商活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目磋商活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照《天津市财政局关于进一步加强政府采购供应商质疑投诉管理工作的通知》（津财规〔2017〕22号）的要求提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《供应商须知》的条款如与《磋商邀请函》、《磋商项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《磋商邀请函》、《磋商项目需求》中规定的内容为准。

B 竞争性磋商文件

10. 竞争性磋商文件的构成

10.1 竞争性磋商文件由下述部分组成：

（1）磋商邀请函；

（2）磋商项目要求；

（3）供应商须知；

（4）合同草案；

（5）响应文件格式；

（6）竞争性磋商文件的更正公告内容（如有）。

10.2 除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 《磋商项目需求》加注“★”号条款为实质性技术条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 竞争性磋商文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于磋商要求。

10.5 除竞争性磋商文件另有规定外，竞争性磋商文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 竞争性磋商文件的澄清和修改

11.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构需要对磋商文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

11.3更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取竞争性磋商文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有竞争性磋商文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.4 更正公告的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当竞争性磋商文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.5竞争性磋商文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《磋商邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对竞争性磋商文件的修改，不作为投标人编制响应文件的依据。

C 响应文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件要求编制响应文件，以使其投标对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据磋商项目需求和响应文件格式编制响应文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件，磋商小组有权拒绝其投标。

14.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 响应文件格式

15.1 投标人应按竞争性磋商文件第五部分提供的响应文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本竞争性磋商文件“磋商项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定成交供应商。

15.3 如投标多个包的，要求按包分别独立制作响应文件。

15.4 响应文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 响应文件的组成

16.1 按照《磋商邀请函》规定的时间分别上传加盖电子签章的两阶段电子响应文件。

17. 报价

17.1 报价书、报价分项一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

17.2 报价是为完成竞争性磋商文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

17.3 除《磋商项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

18. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

（1）《磋商邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

19. 技术响应文件

19.1 投标人须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术响应文件，作为响应文件的一部分。

19.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至竞争性磋商文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对竞争性磋商文件要求的技术规格进行评议，并按竞争性磋商文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

19.3 响应文件中设备的性能指标应达到或优于竞争性磋商文件中所列技术指标。投标人应注意竞争性磋商文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合竞争性磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

20. 投标保证金

20.1 按照《磋商项目需求》要求执行。

20.2 符合《政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定。

21. 磋商有效期

21.1 磋商有效期为响应文件开启之日起60天。响应书中规定的有效期短于竞争性磋商文件规定的，其投标将被拒绝。

21.2 特殊情况下，采购人、采购代理机构可于磋商有效期满之前，向投标人提出延长磋商有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

22. 响应文件的签署及规定

22.1 响应文件应按《磋商项目需求》和《响应文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。响应文件内容不完整、格式不符合导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

22.2 投标人按照《磋商邀请函》的要求提交网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（PDF格式）（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。加盖电子签章的电子响应文件应与网上应答填报内容一致。当出现网上应答报价与电子响应文件报价不一致时，以网上应答为准。

22.3 响应文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D 响应文件的网上应答和提交

23. 投标人须于《磋商邀请函》规定的投标截止时间前提交网上应答并上传加盖电子签章的电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。具体方式：登陆天津市政府采购中心网（网址：<http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/>）-“网上招投标”-“供应商登陆”，使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录后按要求进行网上应答并分别上传加盖电子签章的第一、第二阶段电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在竞争性磋商文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

24. 制作和上传电子响应文件要求

24.1投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》。

24.2投标人须按照竞争性磋商文件的规定制作电子响应文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子响应文件，按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明及安装程序》中《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的PDF文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保响应文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照《远程招投标电子签章客户端用户使用说明》的要求使用电子签章客户端软件winaip。不按本使用说明使用电子签章客户端软件winaip，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成电子签章客户端软件winaip无法读取签章信息，并导致投标无效。

24.3投标人应保证电子响应文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24.4未按规定提交网上应答和上传加盖电子签章的电子响应文件的投标将被拒绝。

25. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

26. 未按竞争性磋商文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的PDF格式电子响应文件（以通过电子签章客户端软件winaip正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E 磋商程序

26.磋商步骤

26.1第一步：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。

注：供应商法定代表人或其投标代表人须携带身份证或其他有效身份证明原件参加磋商，否则视为无效响应。

26.2 第二步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，应为PDF格式且加盖电子签章后于磋商小组规定的时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”上传至天津市政府采购中心招投标系统。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

26.3 第三步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。若在磋商过程中，磋商小组未实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，第二阶段响应文件即作为最终报价。若磋商小组实质性变动了采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，则要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

26.4 第四步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.5 第五步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

26.7 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

27. 评审方法及标准

27.1 磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审原则和评审方法对确定为实质上响应竞争性磋商文件要求的投标进行评估和比较。

27.2 磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

27.3 竞争性磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

27.4 对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

27.5 评审方法

（1）采用“综合评分法”的评审方法，具体评审因素详见《磋商项目需求》。评审采用百分制，磋商小组各成员独立分别对实质上响应竞争性磋商文件的投标进行逐项打分，对磋商小组各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）磋商小组审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以响应文件中产品名称与竞争性磋商文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）成交候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定成交候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定成交候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定成交候选供应商。

（6）采购人按成交候选供应商顺序确定成交供应商，或授权磋商小组按成交候选供应商顺序直接确定成交供应商。

27.6 出现以下任何情形取消磋商资格

（1）响应文件未按竞争性磋商文件的要求加盖电子签章的；

（2）磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；

（3）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（4）不能满足竞争性磋商文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经磋商小组认定未实质性响应竞争性磋商文件要求的或响应内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子响应文件损坏、无效的；

（6）磋商报价超出采购预算的；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目的，相关响应均无效；

（9）其他法定响应无效的情形。

28. 其他注意事项

28.1 在磋商期间，投标人不得向磋商小组成员或采购代理机构询问评审情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评审结果的活动。

28.2 为保证定标的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与投标人私下交换意见。在评审期间及磋商工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评审情况。

28.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

28.4 如果几个投标人所投整包产品为同一品牌时，在服务承诺符合竞争性磋商文件的情况下，报价最低的投标人入围评审阶段。

F 授予合同

29. 成交供应商的产生

29.1 采购人可以事先授权磋商小组直接确定成交供应商。

29.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

30. 成交通知

30.1 成交公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向成交供应商发出《成交通知书》（请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 投标人可使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未成交人本人的评审得分与排序。

31. 签订合同

31.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津市中环认证服务有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

31.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

32. 履约保证金

32.1 若《磋商项目需求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，成交供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。

32.2 成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

33 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

34. 合同分包

34.1 未经采购人同意，成交供应商不得分包合同。

34.2 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分合同草案

**合同一般条款**

需方：

供方：

供、需双方根据项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和竞争性磋商文件的要求，并经双方协商一致，达成合同：

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：（详见附件）

合同总价款：人民币元

大写：人民币元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：，

行号（数字代码）：，

帐号：。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的响应文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式份，需方留存份，供方留存份，均具同等效力，签字盖章后生效。

|  |  |
| --- | --- |
| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20年月日

**合同特殊条款**

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

### 第五部分响应文件格式

响应文件

**（加盖电子签章）**

**第一阶段响应文件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**所投包号：**

**供应商名称：**

**法定代表人姓名：**

**投标代表人姓名：**

**递交日期：**

**第一阶段响应文件总目录**

**（投标人自行编制）**

**评分因素及评标标准页码检索**

**（投标人按磋商文件“评分因素及评标标准”中除涉及价格的评分项外的每个评分项逐项列明页码）**

**附件1**

**响应书**

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为（项目名称）的磋商邀请（项目编号：TGPC-2021- ），签字代表（姓名职务）经正式授权并代表我公司（供应商名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
3. 我公司的磋商有效期为开标之日起60天。
4. 我公司同意按照采购方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
5. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若成交，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
6. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
7. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。
8. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
9. 我公司若成交，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
10. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
11. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

投标人名称：

日期：年月日

**附件2 ：供应商资格要求证明文件**

**附件3**

**磋商代表人授权书**

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托在职职工\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_、联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）作为磋商代表人以我方的名义参加贵中心\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的递交响应文件、磋商、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对磋商代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

磋商代表人无转委托权，特此委托。

年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 磋商代表人身份证正面 | 磋商代表人身份证背面 |

**附件4-1：**

**商务要求点对点应答表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| （一）报价要求 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| （二）时间、地点要求 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| （三）付款方式 | | | | |
|  |  |  |  |  |
| （四）投标保证金和履约保证金 | | | | |
|  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指磋商文件中规定的具体要求，投标应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：年月日

**附件4-2**

**技术要求点对点应答表**

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 | | | | |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指磋商文件中规定的具体要求，投标应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：年月日

**附件4-3**

**投标人所属加油站点列表**

项目名称：

项目编号：

包号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 加油站名称 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：年月日

**附件5：评分因素中要求的各项方案、证明材料等**

**附件6**

**政府采购政策情况表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 如属所列情形的，请在括号内打“√”： | |
| 中小企业 | （）我公司为小型、微型企业，并由我公司向采购人提供服务，须提供中小企业声明函，该声明函见响应文件第页。 |
| 监狱企业 | （）我公司属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。证明材料见响应文件第至页。 |
| 残疾人福利性单位 | （）我公司为残疾人福利性单位，并由我公司向采购人提供服务，须提供残疾人福利性单位声明函，该声明函见响应文件第页。 |

填报要求：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

投标人名称：

日期：年月日

**附件7-1**

**中小企业声明函（服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加**（请填写项目名称）**采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（**请填写标的名称**），属于**（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）**行业；承接企业为（**请填写承接该标的企业名称**），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（**请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业**）；

2.（**请填写标的名称**），属于**（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）**行业；承接企业为（**请填写承接该标的企业名称**），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（**请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业**）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

**注：**

**1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。**

**2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。**

**3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。**

**附件7-2**

**若投标人不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加本项目采购活动由本单位向采购人提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：年月日

注：

1. 网上应答时须将加盖投标人单位公章的本声明函原件扫描上传。

2. 成交供应商为残疾人福利性单位的，将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

**3. 若投标人不是残疾人福利性单位，响应文件中可不提供此声明函。**

**附件8：投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件**

投标人按照第一部分“供应商资格要求（实质性要求）”中“供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件”要求提供相应材料

**附件9：投标人认为需要提交的其他资料**

响应文件

**（加盖电子签章）**

**第二阶段响应文件**

**项目编号：**

**项目名称：**

**所投包号：**

**供应商名称：**

**法定代表人姓名：**

**投标代表人姓名：**

**递交日期：**

**报价书**

致：天津市滨海新区政府采购中心

根据贵方为项目（项目编号：）的竞争性磋商邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标人名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我公司对竞争性磋商文件要求的全部服务报价如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价综合折扣率 | 综合折扣率大写 | 服务期 |
|  |  |  |

加油实际收费=加油当日加油站公布的成品油价格×以上报价综合折扣率。以上报价包含人员费用、成品油费用、油卡费用、服务费、管理费及税金等为完成磋商文件规定全部任务所需的一切应有费用。以上报价适用于我公司所属的全部加油站的各类成品油。

2. 投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

3. 两个阶段响应文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人名称：

日期：年月日