**五、货物清单、技术参数及规格要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产名称 | 规格 | 最终数量 |
| 1 | 24门鞋柜 | **参数：1800\*900\*350mm 1.柜体冷轧钢材料制作，板材厚度≥1.0mm，坚固耐用；****2.表面静电喷涂处理，抗磨耐压****3.24门设计，合理分区，大容量存储，拒绝拥堵琐碎；****4.每个柜门均可设计通风孔，使柜内空气流通，无异味****5.五金配件，性能可靠，结实耐用。 6.安全锁具，钢制锁芯，安全系数高，存放物品安全放心****每个格子里均有两层，可同时存放两双鞋子。** | 1 |
| 2 | 办公椅 | **1、规格：坐宽45-48cm，坐深45-49cm，坐高40-45cm,扶手离地55-60cm，靠背高50-54cm，总高85-90cm 2、材质：加粗碳钢管材，一体弓形框架，稳固更耐用 ，椅垫是高弹海棉 3、靠背设计：流线型设计，曲线贴合靠背，提升坐感减少久坐疲劳，靠背是高韧性网布，舒适透气，告别闷热，网布耐撕扯力强，支撑更有力** | 19 |
| 3 | 办公桌 | **1.产品规格：1200\*600\*750mm****2.材质：全钢柜体，加厚冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命 3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷，可永久换新 4.拉手：金属拉手，柜面设计有百叶窗透气孔 5.喷涂：静电粉末喷涂，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕 6.共有五个储物空间，在其一侧有共锁系统。** | 4 |
| 4 | 不锈钢储物柜 | **参数：100\*200\*60cm**1. **整体04#不锈钢材料，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗**
2. **板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，牢固可靠；**

**3.玻璃对开门设计，玻璃厚度5mm，内配可调屉板，可根据使用空间的大小任意调节；****4.配备锁定装置，安全、方便；****5.优质五金配件。** | 7 |
| 5 | 不锈钢辅料架 | **产品名称：四层货架****规格尺寸：120cm\*180cm\*60**cm**材质：304不锈钢1.0-1.5mm厚** | 4 |
| 6 | 操作台 | **单位：延米****石材：医用复合亚克力，****其余材质采用E0级密度板制作而成。耐划伤，抗氧化强，环保认证产品。颜色可根据要求调色。****操作台不包括盆及其他设施。** | 78 |
| 7 | 床头柜 | **上下两层1、规格：460\*480\*1600mm 2、材质：一级轧钢板，防潮防水，易清洁，可冲洗特别适用于医院经常消毒清洁的工作环境，无生锈之忧；****3、脚轮：带有4个3寸万向脚轮 4、功能：上层抽屉，下层储物柜 5、下层柜体单开门设计，内部搁板可调节高度，美观大方****6、带有插线板****7.前面板颜色为蓝色，****8.上方有仪器放置架，架体承重≥25㎏。****9.能有效的避开设备带，柜体与墙体契合。** | 50 |
| 8 | 带台面治疗柜 | **参数：1800\*280/500\*900mm****通体主材质为不锈钢，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，精致美观；****2.板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，牢固可靠；****3.分三层设计，最上层为对开门设计，门面镶嵌玻璃，玻璃厚度5mm，内配可调屉板，可根据使用空间的大小任意调节；****4.中间层为两个抽屉，****5.最底层为对开门一体冲压成型不锈钢，门有加强筋设计。底层分为两层，可存放更多物品。** | 4 |
| 9 | 电脑桌 | **1.产品规格：1200\*600\*750mm****2.材质：全钢柜体，加厚冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命 3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷，可永久免费换新 4.拉手：优质金属拉手，柜面设计有百叶窗透气孔 5.喷涂：静电粉末喷涂，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕 6.在其一侧有共锁系统。****7.中间为键盘托板，使用顺畅。** | 2 |
| 10 | 更衣柜 | **六门更衣柜：1.规格：1800\*900\*500mm 2.材质：全钢柜体，加厚冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命 3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷，可永久免费换新 4.拉手：优质金属拉手，柜面设计有百叶窗透气孔 5.喷涂：静电粉末喷涂，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕 6.配置：挂衣杆6根/镜子6个/层板6块**  | 4 |
| 11 | 更衣柜 | 三门更衣柜**1.规格：1800\*900\*500mm 2.材质：全钢柜体，加厚冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命 3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷，可永久免费换新 4.拉手：优质金属拉手，柜面设计有百叶窗透气孔 5.喷涂：静电粉末喷涂，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕**  | 12 |
| 12 | 更衣柜 | 三门更衣柜**1.规格：1800\*900\*500mm 2.材质：全钢柜体，加厚冷轧钢板，表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命 3.锁具：安全锁具，钢制锁芯，开关便捷，可永久免费换新 4.拉手：优质金属拉手，柜面设计有百叶窗透气孔 5.喷涂：静电粉末喷涂，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕**  | 3 |
| 13 | 会议桌 | **规格尺寸：1800\*1200\*760mm,****桌面2.5-3公分厚，桌腿用的30\*60方钢。****桌腿与桌面螺栓固定,方便美观。** | 1 |
| 14 | 货架 | **带轱辘3层1.2m\*1.8m\*60**cm**2.材质：钢板：采用一级1.2mm厚冷轧钢板。经过10道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H级，置于盐水中100小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害** | 3 |
| 15 | 可升降圆凳 | **带轱辘不带靠背防静电椅（防静电PU发泡中国结凳面，直径345MM，厚度40MM，电镀气杆可调高度420-560MM，电镀带圈五星脚直径400MM，实心导电脚杯，导电链子）** | 8 |
| 16 | 陪伴椅 | **【产品尺寸】 40(L)\*45(W)“80(H)\*45(H1)CM** **【产品重量】 3.75-4KG** **【椅面材质】 采用PU打造成型，表面细腻，有韧性，色彩鲜明，易打理** **【椅架材质】 中石化聚丙烯工程原包颗粒，钢坏，工程PP颗啦:增强PP-3:1**  **质量标准是欧盟的EN12520:2010FURNITURE标准和美国的ANS/BIFMAX512011标准**  | 57 |
| 17 | 器械柜 | **304器械柜：900\*400\*1800mm****1.整体选用优质304#不锈钢材料，焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，精致美观；****2.板材厚度≥0.8mm，管材厚度≥1.2mm，牢固可靠；****3.玻璃对开门设计，玻璃厚度5-8mm，内配可调屉板，可根据使用空间的大小任意调节；****4.配备锁定装置，安全、方便；****5.五金配件。** | 2 |
| 18 | 铁货架3层 | **3层 1200\*550**mm**2.材质：钢板：采用一级1.2mm厚冷轧钢板。经过10道防锈前处理，表面经全封闭静电喷涂。无流挂、凸起，硬度达H级，置于盐水中100小时，不会出现起泡生锈，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害** | 3 |
| 19 | 危化品柜 | **产品名称：黄色4加仑防爆柜****产品规格:430\*430\*560mm****柜体采用优质钢板符合防火防爆标准；电脑数控折弯，填充有防火棉防火性能卓越；****环氧树脂烤漆、耐腐蚀、抗酸碱、热稳定性和电绝缘性优良更大程度增强抗氧化能力；****无气味，焊接部分采用高标准熔接焊，无烧损、冷裂、漏焊等缺陷，表面平整光滑，符合行业要求。****不间断琴式铰链，保证门不会下挂，不变形，180°开关自如，密封性好。****柜体上贴有醒目的标示，便于工作人员区分，提醒周围人员注意安全。** | 1 |
| 20 | 文件柜 | **上玻下铁文件柜：1.规格：高1800 mm，宽850mm，深：390mm** **材质：冷轧钢板。表面光滑，不易变形，强度高，为产品提供多重保障和更长的使用寿命** **锁具：钢芯防盗锁具，放心储物，安全系数高** **4.抽屉轨道：抽屉轨道采用钢材，滑轮不卡顿，高负载不变形，抽拉 5.层板：柜子内部结构有可调节卡扣，高度按需随意改变，自由灵活调节 6.喷涂：静电粉末喷涂，环保工艺，防水防潮，易清洁，耐划痕**  | 5 |
| 21 | 置物架 | **塑料材质****规格：46\*28\*69cm，每层间距19cm****材质：采用全新PP环保材质制作，高密度强韧性材料，健康环保，无异味，坚固安全** | 42 |