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第一部分  投标邀请函
受天津市广播影视监测中心委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市广播影视监测中心-天津市应急广播平台建设项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市广播影视监测中心-天津市应急广播平台建设项目
（二）项目编号：TGPC-2024-A-0258
二、项目内容
第一包：天津市应急广播平台建设 1项（采购需求详见附件），合同履行期限：第一笔款支付后15天内乙方提供第一批设备，货到后30天内完成“（五）应急广播上下级平台开发对接”与“（六）应急广播信号传输承载网络”部分内容；第二笔款支付后20天内，乙方提供剩余设备；整体项目完成时间为设备全部到位后六个月内。
本项目不接受进口产品投标。
三、项目预算
第一包：6633474元。
四、供应商资格要求（实质性要求）
[bookmark: _Toc412903615]（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（二）本项目不接受联合体投标。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
六、获取招标文件时间、方式
（一）获取招标文件时间：2024年10月21日至2024年10月28日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：
1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。
2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538059。
（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：
2024年10月29日9:30在天津广播电视台数字电视大厦二期一楼大厅集合。联系人：赵晟、张君生，联系电话：022-83767234、022-83767088。
（四）本项目不组织标前答疑会。
七、网上应答时间
2024年10月21日9:00至2024年11月11日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。
网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008
八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2024年11月11日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。
（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式
（一）开标解密时间：2024年11月11日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。
（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
（三）网上开标公示时间：2024年11月11日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）
（三）联系人：丁亚天、杨光、鲁志强
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00
（六）咨询服务电话：
1. 供应商注册咨询：022-24538167
2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059
3. 采购文件咨询：022-24538319
4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309
十一、采购人的名称、地址和联系方式
（一）采购人名称：天津市广播影视监测中心
（二）采购人地址：天津市河西区梅江道20号（天津广播电视台数字大厦二期南塔楼16、17层）
（三）采购人联系人：赵晟、张君生
（四）采购人联系电话：022-83767234、022-83767088
十二、质疑方式
（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人质疑受理：
1. 联系部门：天津市广播影视监测中心
2. 联系地址：天津市河西区梅江道20号（天津广播电视台数字大厦二期南塔楼16、17层）
3. 联 系 人：赵晟、张君生
4. 联系方式：022-83767234、022-83767088
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限
招标公告的公告期限为5个工作日。
十四、招标代理服务费
本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	集中采购目录外产品报价合计（万元）
	费率

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.65%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	10000-100000
	0.05%


货物部分服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，货物部分服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。
本项目针对集中采购目录外服务按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：
	集中采购目录外服务报价合计（万元）
	费率

	100以下
	1%

	100-500
	0.8%

	500-1000
	0.45%

	1000-5000
	0.25%

	5000-10000
	0.1%

	10000-100000
	0.05%


服务部分服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外服务报价合计为6805000元，服务部分服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。
总服务费为以上两部分服务费相加。
中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。
名        称：天津市公共资源交易中心
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行 
1205 0162 4900 0000 0675
银行联行号：105110039436
纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C
地址：天津市河东区红星路79号
缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/
缴费及开票咨询电话：022-24532012
十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》
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“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。
【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。
【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。




政府采购支持中小企业政策提示函
【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。
【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。
【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
【注意事项】
1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。
2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。
3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。
【政策目录】
1.《中华人民共和国政府采购法》第九条
2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条
3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）
6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。
诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。
经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。
一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：
1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；
2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；
3.供应商并未中标，没有产生危害后果；
4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；
5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。
 法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款
供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。



第二部分  招标项目要求
加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
一、项目背景
本项目依托天津市已有的广播电视基础资源，综合利用广播电视台和网络视听等手段，形成上下贯通、综合覆盖、平急结合、安全可靠的应急广播体系，提供渠道丰富、精准到达、多场景应用的具有天津特色应急广播服务。
二、建设内容
本项目具体建设内容如下：
1. 省（直辖市）级应急广播平台建设
（1）省（直辖市）级应急广播平台包括制作播出系统、调度控制系统、基础服务系统，提升应急广播标准化、数字化、智能化水平，满足对各区平台和系统的对接调度和各类接收终端完全播发覆盖能力。应急广播平台软件部署在政务云上，本项目政务云性能如下：12台虚拟机（8核1VCPU，32G内存，1TB数据盘，100GB固态）、20TB云存储。
（2）外部系统对接。本项目预留与各区应急广播系统的接口，待相关区应急广播系统建设完成后对接。外部系统对接主要包括向上对接国家应急广播平台，向下对接各区应急广播平台（预留接口），横向对接我市应急信息发布部门。
与国家应急广播平台对接。省（直辖市）级应急广播平台接入总局应急广播专网本地节点，实现与国家应急广播平台连通。
预留与区应急广播平台的接口。对接完成后实现对区平台通过协议下发指令，并收到区平台的反馈，实现可管可控以及对区级应急广播平台播发内容和播发流程的监测监管。
与市其他应急信息发布部门对接，接入市应急管理局、天津市突发公共事件预警信息发布中心。
（3）应急广播安全体系建设。应急广播安全保障遵循《应急广播系统数字签名技术规范》（GY/T 389-2023），通过数字签名技术保障应急广播业务安全，确保应急广播入网系统和设备身份可靠；按照等级保护标准构建应急广播平台的安全体系，省级及直辖市按照三级等保建设。
2.应急广播指挥调度系统建设
省（直辖市）级应急广播平台拟建在天津市广播影视监测中心，依据《应急广播平台工程建设技术标准》（GY/T 5093-2020）中对应急广播省（直辖市）级平台指挥大厅建设规范要求，建立应急广播指挥机制，实现直辖市、各区一体化指挥调度体系。建设应急广播大厅大屏显示配套设备，实时掌握基层应急平台的运行情况与实时动态，并根据实际情况快捷有效地进行调度指挥，确保全市应急广播一张网运行，一体化管理。
3.应急广播传输覆盖网适配对接
充分利用无线、有线、互联网等传输覆盖资源，丰富播发手段，构建手段多样、抗灾能力强、接收便捷的应急广播传输覆盖网。
（1）有线无线传输覆盖网
通过部署应急广播适配系统或专用设备，实现对接调频广播频率、中波调幅广播、有线数字电视前端、地面数字电视前端等传输覆盖渠道。
（2）网络视听多媒体适配
根据应急广播信息传输的需要，在现有IPTV、新媒体的基础上，配置适配系统或设备，实现应急信息在网络视听渠道的精准传播。
4.应急广播主动发布终端建设
本项目设计规划在中心城区适配对接5个公共户外大屏、5套公共广播系统，新建10个应急广播音柱，由和平、河北、河西、河东、南开、红桥区应急管理局推荐相应安装点位。
三、技术要求
★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）货物采购清单
★1. 投标产品实质性要求
按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，须提供所投下一代防火墙、日志审计系统、数据库审计系统、漏洞扫描系统、防病毒软件、堡垒机由具备资格的机构发放的安全认证合格或安全检测符合的证明材料扫描件，或仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件。
2. 技术参数
注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
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	1
	应急广播平台
	信息处理功能要求如下：
1)具备通过系统界面进行信息提示和告警功能；
2)具备应急信息/应急广播消息的解析、存储功能：可以解析、存储应急信息/应急广播消息的来源单位、信息/消息ID、事件类型、事件级别、播发起止时间、播发内容；
3)具备应急信息/应急广播消息查询功能：可以查询查看应急信息/应急广播消息的事件来源、事件类型、事件级别、创建时间；
4)具备应急信息/应急广播消息处理状态的展示功能，包括未处理、处理中、已处理；
5)具备应急信息/应急广播消息处理日志的记录和查询功能。
信息制作功能要求如下：
1)具备文本、语音、图像文件的导入功能。
2)支持自动检测应急信息中是否带有语音文件，当发现未上传语音文件时,将接收到的应急广播文本内容（至少包含汉语）自动转换成语音文件。支持800字以上的文字转语音功能，支持敏感词过滤
3)支持接收实时音频流(rtsp和rtmp)并存储成mp3文件。
●4)具备音频文件流化功能：支持将接收到的音频文件转化成音频流，支持RTP、UDP-TS、HTTP，音频流支持32Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps、256Kbps码率的音频流。平台可设置音频文件的播出码率，以减少通道占用带宽。
审核播发功能如下：
1)具备对制作完成的应急广播消息进行搜索查询的功能
2)具备对制作完成的应急消息的查看监听功能
3)具备审核播发状态展示功能，包括：已审核，未审核，无需审核。
资源管理功能要求如下：
1)具备管理辖区内应急广播系统资源的信息管理和维护功能，包括资源的增加、删除、修改，以及对资源编码、属性、参数配置的管理，资源编码应符合GY/T 386-2023。
2)具备应急广播系统资源状态获取及显示功能：支持获取并展示应急广播系统资源的状态。
3)具备应急广播系统资源信息的查询和统计功能。
4)具备应急广播系统资源导入导出功能：支持excel文件格式的应急广播系统资源数据导入导出功能。
资源调度功能要求如下：
1)调度预案生成：根据应急广播消息的事件类型、事件级别、覆盖区域、语言相关参数从系统中获取相关的应急广播传输覆盖资源，生成相关的调度预案。
2)调度方案生成：根据应急广播消息播发的实际需求，结合调度预案，生成的本次资源调度的解决方案。
3)预案及方案管理：支持调度预案及方案查询、编辑和维护。
4)播发任务管理：能够对播发任务进行取消和重发操作。
5)播发任务流程跟踪：根据调度方案生成的若干个播发进行播发状态监测和图形化展示。
●6)播发优先级处理：具备根据优先级进行应急广播播发任务调度的功能：当应急广播系统资源使用冲突时，优先播发高级别应急广播播发任务。
生成播发功能要求如下：
1)具备应急广播消息文件的封装功能：能够对应急广播信息主体文件、应急广播节目资源文
件、应急广播消息指令文件进行签名保护并封装，签名格式符合GY/T 389-2023，封装格式符合GY/T 385-2023。
2)通过网络将应急广播消息发送到对应的广播电视台频率频道播出系统、应急广播传输覆盖网，并接收应急广播适配器的接收处理反馈结果。
3)支持获取各通道播发状态，并展示播发进程，对异常情况进行记录与展示；当分发传输失败，可重新发送。
●4)快速匹配。支持根据播发指令和本级应急广播资源可用情况，结合调度预案，快速匹配播发区域，具备本级播发、通知下级播发、申请上级播发等功能。
●5)快速消息封装。支持根据平台具备的传输方式以及相应的应急广播协议进行封装，提前预置消息封装信息，提高处理效率。
终端管控功能具备通过直属应急广播适配器实现终端管控的功能，与应急广播适配器的接口协议符合GY/T 394-2023的要求。终端/适配器回传信息接收处理功能，协议符合GY/T 394-2023的要求。
终端管控功能要求如下：
1）支持对应急广播适配器的参数配置功能，包括网络参数、应急广播系统资源编码、回传参数、白名单配置；
2）支持对应急广播适配器的数据查询功能，包括输入输出通道、播发记录、故障详情查询功能；
3）支持通过应急广播适配器发出指令控制应急广播终端功能；
4）支持语音切播，具备对话筒、电话播发方式进行管理的功能；
5）具备播发控制功能，支持通过控制终端系统前端设备，向所辖区域内应急广播终端进行广播的功能；
6）支持分区域播发控制；
7）与管控范围内的适配器和终端保持心跳维持功能：支持通过网络获取适配器/终端发送的心跳数据包；
8）具备终端/适配器工作状态获取能力：能够主动查询终端/适配器工作状态，或获取终端/适配器主动上报的工作状态；
9）具备终端/适配器工作参数获取能力：可以主动查询终端/适配器工作参数，或获取终端/适配器主动上报的工作参数，参数包括终端音量、本地地址、回传地址、终端资源编码、物理地址编码、故障代码、设备类型、硬件版本号、软件版本号、信号状态、有线频率、FM频点扫描列表、FM当前频点、FM维持指令模式；
10）具备终端/适配器故障与恢复参数获取能力；
11）具备终端/适配器任务切换、播发结果、播发记录的获取能力。
效果评估功能要求如下：
●1)具备播发效果自评估功能：对本级应急广播系统的运行状态、播发状态、播发内容、响应情况进行采集，并计算展示播发覆盖率，评估播发效果。
2)具备查询统计功能，支持对应急信息、应急广播消息、播发效果的检索与查询。
3)具备任务内容展示功能：支持对所有任务进程列表查看，支持显示本次广播的任务状态、事件类型、事件级别、持续时间、下发路径、节点广播覆盖率
4)具备任务监听功能：支持监听正在播放的广播内容。
5)具备播发效果展示功能：展示应急广播消息目标覆盖区域、调度方案覆盖区域、实际覆盖区域，显示调用资源、覆盖范围、覆盖人口的信息。
运维管理功能要求如下：
1）具备资源状态监控功能：支持通过心跳监测区域内资源状态，以及解析资源状态上报数据来更新资源的状态，支持进行资源状态的展示；
2）具备日志管理功能：对管理应急广播平台的各类日志数据，具体包括系统登录日志、用户操作日志、系统运维日志；
3）具备资源故障报警功能：对辖区内应急广播系统资源的运行状态进行监控，发生故障后，进行自动报警；
4）具备系统故障报警功能：对系统的关键进程、设备和网络的运行状态进行实时监控，系统发生故障后，进行自动报警；
5）具备接收资源信息同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的资源信息运维数据和主动发出资源信息数据运维请求后收到下级应急广播平台上报的资源信息同步数据，接口协议符合 GY/T 384-2023中的内容；
6）具备上报应急广播系统资源信息同步数据的功能：系统接收到上级应急广播平台运维数据请求后根据请求的条件将符合要求的应急广播系统资源信息上报给上级应急广播平台，系统自动提取在应急广播系统资源信息修改后未上报的数据并打包将这些数据主动上报到上级应急广播平台，接口协议符合GY/T 384-2023中的内容；
7）具备接收应急广播系统资源状态同步数据的功能：接收下级应急广播平台主动上报的应急广播系统资源状态变化数据和当前平台发出应急广播系统资源状态运维数据请求后接收到的下级应急广播平台的上报数据，接收到下级应急广播平台的资源状态变化数据后更新本平台相关资源的状态，接口协议符合GY/T 384-2023中的内容；
8）具备上报资源状态同步数据的功能：平台接收到上级应急广播平台发送的应急广播系统资源状态运维数据请求后根据请求条件将符合条件的数据上报到上级应急广播平台，主动上报时当前平台检查到有应急广播系统资源的状态发生变化时主动上报到上级应急广播平台，接口协议符合GY/T 384-2023中的内容；
9）具备播发记录查询功能：能够对下级应急广播平台发起播发记录查询请求，并接收解析下级应急广播平台反馈的播发记录数据，接口协议符合GY/T 384-2023中的内容；
10）具备应急广播消息播发状态查询功能：可以向上级/下级代发平台或适配器查询当前应急广播消息播发状态，接口协议符合GY/T 384-2023中的内容；
11）具备应急广播消息播发状态反馈功能：在接收到上级/下级应急广播平台的播发状态查询指令后，可以向上级/下级应急广播平台反馈当前应急广播消息播发状态，接口协议符合GY/T 384-2023中的内容。
应急广播平台软件应具备调用安全服务专用设备实现对应急广播消息进行安全保护和验证的能力，并支持对接入平台的适配器设备、终端设备及进行对接的平台进行证书安全管理，构建系统性的安全认证体系。
安全服务功能要求如下：
1)具备调用安全服务专用设备进行证书管理功能：为适配器设备、终端设备、平台自身及对接的应急广播平台建立基于数字证书的信任关系，并生成信任证书申请列表。
2)具备调用安全服务专用设备进行信任证书列表分发功能：支持从安全服务专用设备获取信任证书列表，并将其分发给适配器设备、终端设备、平台自身及对接的应急广播平台。
3)具备调用安全服务专用设备进行信任证书分发功能：支持从本级安全服务专用设备获取信任证书文件，并将其分发给适配器设备、终端设备、平台自身及对接的应急广播平台。
4)具备调用安全服务专用设备的签名功能，能够对发出的各类信息进行数字签名。
5)具备调用安全服务专用设备的验证签名功能，能够对接收的各类信息进行数字签名的验证。
●6)应急广播平台采用国产密码算法对账户信息、登录口令、操作日志、访问控制信息等重要数据进行数据保护。
●7)应急广播平台需采用国密算法保证重要数据存储和传输的完整性和机密性。
系统管理功能要求如下：
1) 登录/退出：支持以用户名和密码方式实现登录和退出
2) 用户管理：支持用户信息的管理，包括增加、删除、修改用户，修改用户登录密码。
3) 角色/权限管理：支持对用户角色、权限的配置管理。
4) 日志管理：具备对系统操作日志存储、查看功能。
5) 数据维护功能：具备基础数据维护功能，支持组织机构管理、行政区域管理、地址管理、支持所属区域的增删改查。
6) 参数配置管理：具备系统运行参数的配置管理功能，包括：数据库链接、网络服务地址、网络服务端口号。
7) 软件运行模式设置功能：可以配置为全自动播发流程/人工确认模式
8) 优先级设置功能：具备根据事件级别、事件类型、来源单位进行应急广播消息播发任务优先级设置的功能。
大屏展示功能要求如下：
通过数据汲取及分析，根据可视化展示的要求，由展示上屏模块完成数据转译、可视化实时渲染、可视化显示输出，主要功能要求如下：
1）媒资制作：循环动态展示媒资制作的详情，包括媒资名称、类型、属性、描述信息、采集时间、采集人等信息。
2）消息通知：展示国家应急中心、应急办、本地等各类消息通知，使用不同颜色标示不同级别的广播消息，最新的消息会高亮展示，显示包含消息级别、消息类型、消息来源、消息影响区域、消息生产时间等。
3）调度发布：通过GIS地图展示应急事件调度和发布过程，地图显示目标覆盖区域、预期资源覆盖区域和预期无法覆盖区域，显示发布链路和资源的接收反馈效果，可实时显示无人机的回传画面等信息。
4）下发流程及反馈评估：展示广播播发的详细流程及反馈评估，包含开始广播、审核通过、预案生成、指令生成、打包加签、分发传输、接收回执、播发反馈，并详细显示每一步的具体信息，展示预期/实际的覆盖人口、面积以及节点到达详情列表（目的资源名称，反馈时间和下发结果），覆盖率统计，通过3种不同颜色的面积重合，对事前预估，事中下发，事后效果进行3维立体统计，方便了解消息覆盖程度，以更好的优化网络部署和下一步的预警工作。
5）视频指挥：融合视频监控能力，将视频呈现在大屏上，发生突发灾害时，平台支持将受灾现场情况回传到前端平台进行展示，领导可通过平台展示情况在第一时间了解灾情的严重程度，通过会议讨论决策，都更方便便利。
6）大数据统计：将平台可用情况、平台数量、广播情况、资源类型、资源数量、广播成功率进行统计，用直观饼图、柱状图、曲线图等形式体现，达到一目了然的效果。统计数据实时更新。
7）GIS地图与大屏综合显示：具备GIS地图与大屏综合显示功能，并可实现本级应急广播系统资源信息与状态监测展示、应急广播消息播发过程展示、播发效果评估展示、报警提示和信号展示。
	套
	1
	外
	软件和信息技术服务业

	2
	GIS地图数据
	GIS应用提供地图服务、空间数据访问与管理服务，提供涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规的GIS功能，可以满足应急广播平台使用需求。
	套
	1
	外
	软件和信息技术服务业

	
	
	支持大多数主流计算机平台，支持Windows、主流UNIX、Linux
	
	
	
	

	
	
	等运行环境，支持GB18030中文编码字符集；
	
	
	
	

	
	
	具有良好的开放性，遵循国际主流IT标准：网格协议TCP/IP、HTTP，WEB、XML，遵循ISO、FGDC、OGC规范，支持UML统一建模语言；
	
	
	
	

	
	
	具有良好的可伸缩性、通用性和兼容性，支持从上到下多个产品层次，支持无缝地扩展和升级；
	
	
	
	

	
	
	B/S构架，支持包括快速定位、图层管理，缩放等功能模块；支持基本的地图浏览、空间和属性查询、统计图表和报表生成、地图符号化；
	
	
	
	

	
	
	支持数据视图和地图视图的动态切换，提供比例尺，图例，对象，动态文本等地图整饰元素，比例尺1:5000；
	
	
	
	

	
	
	2D地图，通用的瓦片格式（png或jpg），支持电子矢量图和卫星影像图；
	
	
	
	

	
	
	提供元素选择、要素识别、查找、坐标定位、Html弹出框等地图浏览工具；
	
	
	
	

	3
	数据库软件
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	2
	内
	软件和信息技术服务业

	
	[bookmark: RANGE!B25]应急信息接入前置系统
	
	
	
	

	4
	▲应急信息接入前置系统软件
	（1）用户管理
	套
	2
	外
	软件和信息技术服务业

	
	
	对用户信息管理，对人员权限角色进行统一管理。
	
	
	
	

	
	
	进行用户登录和用户退出，对用户登录进行身份认证，管理用户的在线状态。
	
	
	
	

	
	
	（2）应急信息录入上传，进行应急信息的录入和上传。
	
	
	
	

	
	
	支持地图展示所属接入区域。
	
	
	
	

	
	
	支持行政区域以树形展示。
	
	
	
	

	
	
	支持生成接入信息时可以按需选择事件类型。
	
	
	
	

	
	
	支持生成接入信息时可以按需选择事件级别。
	
	
	
	

	
	
	支持生成接入信息时可以按需输入事件摘要。
	
	
	
	

	
	
	支持生成接入信息时可以按需选择开始时间、结束时间。
	
	
	
	

	
	
	支持音频、音视频文件、图片、文字内容导入。
	
	
	
	

	
	
	（3）应急信息生成
	
	
	
	

	
	
	按照相关规范要求生成应急信息。
	
	
	
	

	
	
	（4）应急信息发送
	
	
	
	

	
	
	按照相关规范要求将应急信息发送至应急广播平台。
	
	
	
	

	
	
	（5）应急信息发布日志管理，记录应急信息发布日志，并提供日志查询、发布统计功能。
	
	
	
	

	
	
	支持对所有的接入信息进行分页展示。
	
	
	
	

	
	
	支持通过事件类型进行查询。
	
	
	
	

	
	
	支持通过事件级别进行查询。
	
	
	
	

	
	
	支持通过起始时间、终止时间进行查询。
	
	
	
	

	
	
	支持对接入信息进行详情查看。
	
	
	
	

	
	
	支持以饼图的形式，按照应急事件类型和应急事件级别为统计维度，统计应急事件的占比情况。
	
	
	
	

	
	
	（6）协议转化：具备将XML样例协议转化为符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》的TAR包，实现应急信息的适配接入。
	
	
	
	

	5
	硬件专用密码器
	接口：USB2.0
	个
	2
	外
	工业

	
	
	支持国密SM系列算法。
	
	
	
	

	
	
	具有密钥和证书管理功能；
	
	
	
	

	
	
	支持信任列表和信任证书的更新；
	
	
	
	

	
	
	具有签名、验签功能；
	
	
	
	

	
	
	所有算法符合国家密码管理局相关规定；
	
	
	
	

	
	
	采用的数字证书和数字签名技术符合《GY/T 389-2023 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。
	
	
	
	

	6
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	2
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	7
	台式工作站（一）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	2
	外
	工业

	8
	■显示器（一）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	2
	内
	工业

	9
	操作系统（一）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	2
	内
	软件和信息技术服务业

	
	核心硬件设备
	
	
	
	

	10
	核心交换机
	万兆以太网三层交换机；
	台
	2
	外
	工业

	
	
	支持IPV6；
	
	
	
	

	
	
	传输速率：10/100/1000/10000Mbps；
	
	
	
	

	
	
	背板带宽：不低于2.56Tbps/23.04Tbps；
	
	
	
	

	
	
	包转发率：不低于360Mpps；
	
	
	
	

	
	
	MAC地址表：不低于64K；
	
	
	
	

	
	
	24个1/10G SFP Plus端口；
	
	
	
	

	
	
	VLAN：支持4K个VLAN；
	
	
	
	

	
	
	双电源冗余。
	
	
	
	

	11
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	4
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	12
	服务器（一）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	2
	内
	工业

	13
	服务器操作系统服务器（一）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	2
	内
	软件和信息技术服务业

	14
	液晶KVM切换一体机
	1.16口KVM切换器，抽拉式机身设计
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.整合17" LED背光之LCD屏幕与KVM控制端切换器于单一抽拉式机身内，仅占用1U机架空间。支持配备PS2或USB键盘和鼠标的服务器与控制端。
	
	
	
	

	
	
	3、外置4个USB接口，带音频，带遥控切换
	
	
	
	

	15
	北斗GPS双模校时器
	1.标准机架式设备，支持GPS和北斗接收；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.前面板具备LCD显示屏，可以显示IP地址、锁定卫星数量、工作状态等；
	
	
	
	

	
	
	2.NTP网口：RJ-45，1路，10/100M自适应以太网接口；
	
	
	
	

	
	
	3.NTP请求量：8000次/秒/单网口；
	
	
	
	

	
	
	4.UTC同步精度30ns（RMS）；
	
	
	
	

	
	
	5.具备设备状态指示灯。
	
	
	
	

	
	
	6.标配30米BNC接口蘑菇头天线。
	
	
	
	

	
	
	4、存储湿度：5%-95% RH（无凝结）
	
	
	
	

	16
	电话短信网关
	1.支持全程触摸屏操作，可进行参数设置、信号强度、网络连接状态展示等；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.具有长时间无操作锁屏功能，只有通过密码授权才能进行操作；
	
	
	
	

	
	
	3.至少8路GSM电话及短信(支持移动/联通)输入，任意选配路数可选；
	
	
	
	

	
	
	4.支持远程升级功能：通过设备Web页面导入固件、USB口升级；
	
	
	
	

	
	
	5.每路电话音频可编码及每路电话音频采样率可设置；
	
	
	
	

	
	
	6.具有web网管功能，可通过web界面设置每路音频采样率、编码格式、声道、码率等；
	
	
	
	

	
	
	7.支持web查看设备参数以及电话授权号码；
	
	
	
	

	
	
	8.支持电话监听功能，并可任意切换监听通道，监听音量可调；
	
	
	
	

	
	
	9.支持非法内容插播时，强制挂机，遏制非法内容播出；
	
	
	
	

	
	
	10.支持前面板LED双色灯显示每路电话的在线、异常状态；
	
	
	
	

	
	
	11.支持白名单设置：电话、短信广播白名单≥1000个；
	
	
	
	

	
	
	12.2路RJ45/100Mbps自适应，输出IP音频流和Web网管；
	
	
	
	

	
	
	13.支持一键强制挂机功能：面板具备强制挂机按键，当监听到非法信号插播时，则可强制挂机；
	
	
	
	

	
	
	14.信号失锁告警功能：当某一路基站信号异常或没有插入SIM卡时，设备液晶告警提示、并可指定短信负责人进行短信告警提示；
	
	
	
	

	17
	机柜
	标准42U机柜/HR-D61142/600*1100*2000mm/高强度安全前门，二套高速排风扇，二块固定托盘，两套多负载安全电源插座，M6安装螺钉(50套)，20对L支架
	套
	2
	外
	工业

	
	网络安全设备
	
	
	
	

	18
	下一代防火墙
	1.网络处理能力不低于6Gbps，并发连接≥200万，每秒新建连接不低于10万；
	台
	2
	外
	工业

	
	
	2.配置不少于6千兆自适应电口；
	
	
	
	

	
	
	3.含入侵检测功能，包含3年入侵检测特征库的升级。
	
	
	
	

	19
	日志审计系统
	1.事件处理性能不低于2000EPS
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.内存不小于16GB
	
	
	
	

	
	
	3.不少于6个千兆电口
	
	
	
	

	
	
	4.存储容量不低于2T
	
	
	
	

	
	
	5.包含审计节点不少于35个
	
	
	
	

	20
	数据库审计系统
	1.SQL性能不低于10000SQL/S，审计记录查询性能不低于2000万条/秒
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.内置存储不低于2TB
	
	
	
	

	
	
	3.内存不低于16GB
	
	
	
	

	
	
	4.不少于6个千兆自适应电口
	
	
	
	

	
	
	5.包含3年软件升级
	
	
	
	

	21
	漏洞扫描系统
	1.Web扫描域名最大支持不低于600，Web扫描任务并发数不低于3个域名
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.系统扫描IP地址，支持扫描A类、B类、C类地址，系统扫描IP地址并行数不低于100
	
	
	
	

	
	
	3.存储容量不低于1TB
	
	
	
	

	
	
	4.内存不低于16GB
	
	
	
	

	
	
	5.不少于6个千兆自适应电口
	
	
	
	

	
	
	6.包含1年漏洞特征库升级服务
	
	
	
	

	22
	防病毒软件
	1.针对操作系统进行病毒查杀等功能。含3年病毒特征库升级服务，支持部署数量不低于15。
	套
	1
	外
	软件和信息技术服务业

	
	
	2.针对服务器提供病毒查杀能力等功能。含1年病毒特征库升级服务，支持部署数量不低于4。
	
	
	
	

	
	
	3.产品可以纯软件交付，包含管理控制中心软件及终端客户端软件。
	
	
	
	

	23
	堡垒机
	1.内存不低于16GB
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.内置硬盘容量不低于1TB
	
	
	
	

	
	
	3.不少于6个千兆电口
	
	
	
	

	
	
	4.包含不低于50个授权节点，最大支持节点数不低于100
	
	
	
	

	
	
	5.图形运维最大并发数不低于50
	
	
	
	

	
	
	6.字符运维最大并发数不低于100
	
	
	
	

	24
	证书管理专用设备
	1. 专用硬件加密机；
	套
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持国密SM系列算法；
	
	
	
	

	
	
	3. 对外接口采用https安全通讯协议；
	
	
	
	

	
	
	4. 具有证书管理，证书导入；配置生成信任列表；在线连接CA中心对信任列表签名；离线方式对信任列表签名；权限分级管理；
	
	
	
	

	
	
	5. 具有日志管理
	
	
	
	

	
	
	●6.安全认证处理延时小于100ms；
	
	
	
	

	
	
	7. 符合GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一证书列表导入功能：支持导入认证中心发布的证书列表文件。
	
	
	
	

	25
	签名验签专用设备
	1. 专用硬件加密机；
	套
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持国密SM系列算法；
	
	
	
	

	
	
	3. 对外接口采用https安全通讯协议；
	
	
	
	

	
	
	4. 具有签名、验签功能；
	
	
	
	

	
	
	●5.签名、验签处理性能>1000次/秒；
	
	
	
	

	
	
	6. 符合GM/T 0039-2015《密码模块安全检测要求》安全等级第一级相关要求
	
	
	
	

	
	
	7. 支持对上级应急广播平台发送的应急广播消息进行签名验签，上级应急广播平台发送正确签名消息，本级平台正常验签响应，并将正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态反馈至上级应急广播平台；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持上级应急广播平台发送错误的应急广播消息指令签名，本级平台拒收指令消息；
	
	
	
	

	
	
	9. 具备防重放功能，上级应急广播平台向县平台发送重复消息，本级平台拒收重复指令消息。
	
	
	
	

	
	大屏显示子系统
	
	
	
	

	26
	拼接大屏幕
	屏幕尺寸：55英寸；
	块
	12
	外
	工业

	
	
	拼接缝隙：不大于1.8mm；
	
	
	
	

	
	
	屏幕比例：16:9；
	
	
	
	

	
	
	最大分辨率：不低于1920×1080；
	
	
	
	

	
	
	响应时间：6.5ms；
	
	
	
	

	
	
	色数：16.7M；
	
	
	
	

	
	
	亮度：450cd/㎡；
	
	
	
	

	
	
	对比度：3000:1；
	
	
	
	

	
	
	点距：0.63mm；
	
	
	
	

	
	
	LED背光；
	
	
	
	

	
	
	高清格式：1080p；
	
	
	
	

	
	
	输入接口具备：VGA、HDMI；
	
	
	
	

	
	
	3D补偿，降噪；
	
	
	
	

	27
	LED条屏
	尺寸大小：高度为0.4米，宽度3.6米；
	块
	1
	外
	工业

	
	
	单色红色，像素点距P3.75及以下，可动态更换显示文字标语；
	
	
	
	

	28
	拼接大屏图像处理器
	全硬件构架。
	套
	1
	外
	工业

	
	
	支持12路DVI/HDMI信号输入，12路DVI/HDMI信号输出。
	
	
	
	

	
	
	单机集成拼接控制、画面分割、矩阵信号切换等基本功能。
	
	
	
	

	
	
	单路信号可全屏显示，可使用电脑、中控进行近程、远程控制，可通过互联网络进行异地操控。
	
	
	
	

	29
	多屏显示输出设备
	处理器性能不低于10核20线程，主频不低于3.7GHz；
	台
	2
	外
	工业

	
	
	支持正版操作系统；
	
	
	
	

	
	
	内存不小于32G；
	
	
	
	

	
	
	存储不低于256GSSD+1TSATA硬盘；
	
	
	
	

	
	
	电源功率不低于950W；
	
	
	
	

	
	
	包含操作键鼠；
	
	
	
	

	
	
	独立显存不低于4G；
	
	
	
	

	
	
	支持支持12路DVI/HDMI信号输入输出；
	
	
	
	

	
	
	支持EDID锁屏；
	
	
	
	

	30
	千兆交换机
	L3以太网交换机主机，支持48个10/100/1000BASE-T电口，支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口
	台
	2
	外
	工业

	31
	汇聚交换机
	配置不低于：
	台
	2
	外
	工业

	
	
	(1)全千兆智能三层交换机；
	
	
	
	

	
	
	(2)传输速率 10/100/1000Mbps；
	
	
	
	

	
	
	(3)背板带宽 256Gbps；
	
	
	
	

	
	
	(4)包转发率 138Mpps；
	
	
	
	

	
	
	(5)标配固定端口：48×10/100/1000Base-T。
	
	
	
	

	
	
	(6)具备4个1G/10G BASE-X SFP+端口，
	
	
	
	

	
	
	(7)至少配置2个SFP-GE-SX-MM850-A多模光模块。
	
	
	
	

	32
	大屏安装支架底座
	满足应急广播展示需求，包含支架的安装
	套
	1
	外
	工业

	
	播出及配套
	
	
	
	

	33
	IP话筒
	1、桌面话筒式设计，外接鹅颈式话筒；
	套
	1
	外
	工业

	
	
	2、实现对特定广播终端或区域的寻呼广播；
	
	
	
	

	
	
	3、支持U盘点播，可将U盘内的MP3文件点播给其他广播终端播放；
	
	
	
	

	
	
	4、支持实时广播。
	
	
	
	

	
	
	5、支持一路本地线路输入，具有转播功能,可转播音频节目到其他终端；
	
	
	
	

	
	
	6、支持一路本地线路音频输出，可外接功放扩音广播；
	
	
	
	

	
	
	7、支持免提通话，能利用3.5mm话筒接口接专业话筒，便于扩展非免提通话。
	
	
	
	

	
	
	8、支持网络搜索配置，无需知道终端 IP地址可直接寻址；
	
	
	
	

	
	
	9、支持静态IP和DHCP两种方式，可跨网段、跨路由工作；
	
	
	
	

	
	
	10、支持网络在线升级；
	
	
	
	

	
	
	11、要求具有U-KEY接口，插入U-KEY支持对用户的操作授权。
	
	
	
	

	
	
	12、要求通过大于或等于的7英寸电容式触控液晶显示屏，实现操作登录身份验证、广播功能操作。
	
	
	
	

	
	
	技术指标：
	
	
	
	

	
	
	1、Line In输入电平：400mV（标准3.5mm音频接口）；
	
	
	
	

	
	
	2、Line Out输出电平：0.775V（标准3.5mm音频接口）；
	
	
	
	

	
	
	3、频率响应：40Hz～20kHz（±3dB）；
	
	
	
	

	
	
	4、信噪比：＞80dB；
	
	
	
	

	
	
	5、总谐波失真（THD@1W）：≤1%；
	
	
	
	

	
	
	6、采样率：8kHz～48kHz；
	
	
	
	

	
	
	7、额定功率(Max.Po@1kHz 0dB)：3W；
	
	
	
	

	
	
	8、电源电压：DC 12V/2A。
	
	
	
	

	34
	录制调音台
	12路输入，高、中、低音独立调节；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	载波频率范围：170~280MHz；频率响应：(20Hz-20KHz)+1dB/-3dB
	
	
	
	

	
	
	工作电平：话筒输入：28dBu，线路输入：21dBu
	
	
	
	

	
	
	额定输出：话筒到主输出：+4dBu，其他全部输出：+4dBu，最大输出：20dBu
	
	
	
	

	
	
	连接电阻：话筒输入：2kΩ，线路输入：＞10kΩ，主输出：＞100Ω，均衡EQ±15dB
	
	
	
	

	35
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	36
	监听音箱
	输出阻抗：4-16欧姆/频响：40Hz-16KHz/高、低音10db
	台
	1
	外
	工业

	37
	台式工作站（二）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	3
	外
	工业

	38
	■显示器（二）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	3
	内
	工业

	39
	操作系统（二）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	3
	内
	软件和信息技术服务业

	40
	UPS后备电源
	一、UPS电源
	台
	1
	内
	工业

	
	
	1、UPS电源功率为10KVA；
	
	
	
	

	
	
	2、UPS具有LCD液晶显示屏；
	
	
	
	

	
	
	3、UPS效率≥90%；
	
	
	
	

	
	
	4、输入功率因数（PF）：≥0.9；
	
	
	
	

	
	
	5、输出电压精度：±1.0%；
	
	
	
	

	
	
	6、保护功能：应具有过载保护、电池放电保护、浪涌吸收保护、过压保护、并具有声光报警装置；
	
	
	
	

	
	
	7、UPS系统具备蓄电池充、放电智能管理功能；
	
	
	
	

	
	
	二、蓄电池
	
	
	
	

	
	
	1、UPS主机和蓄电池同一个品牌；单体电池容量为12V100AH，32节。
	
	
	
	

	
	
	2、专用电池柜，含电池连接线等安装辅材。
	
	
	
	

	
	
	3、蓄电池具备防酸雾能力、低温敏感性、热实空敏感性、再充电能力、抗机械破损能力等，满足GB/T19638.1-2014 国家最新标准要求
	
	
	
	

	41
	播控桌
	三联播控桌，美观大方，使用方便；
	套
	1
	内
	工业

	
	
	箱体落地式结构，内部配置走线槽，含PDU电源；
	
	
	
	

	
	
	金属材料，高档木纹板，木质防火板台面；
	
	
	
	

	
	
	配套3把人体工程学座椅；
	
	
	
	

	
	
	播控桌椅与房间装修风格协调一致。
	
	
	
	

	
	传输覆盖网络系统
	
	
	
	

	
	频率频道适配系统
	
	
	
	

	42
	应急广播发布前置系统软件
	1.基于GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》，支持与应急管理和其它管理部门的系统接口协议转换；
	套
	2
	外
	软件和信息技术服务业

	
	
	2.身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证；
	
	
	
	

	
	
	3.用户管理：注册维护可使用系统的人员信息；
	
	
	
	

	
	
	4.权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；
	
	
	
	

	
	
	5.信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对；
	
	
	
	

	
	
	6.信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合GY/T 384-2023应急广播平台接口规范；
	
	
	
	

	
	
	7.结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； 
	
	
	
	

	
	
	8.操作日志：能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息；
	
	
	
	

	
	
	9.附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；
	
	
	
	

	
	
	10.支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出；
	
	
	
	

	
	
	11.适配满足要求的操作系统。
	
	
	
	

	43
	台式工作站（三）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	2
	外
	工业

	44
	■显示器（三）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	2
	内
	工业

	45
	操作系统（三）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	2
	内
	软件和信息技术服务业

	46
	硬件专用密码器
	接口：USB2.0
	个
	2
	外
	工业

	
	
	支持国密SM系列算法。
	
	
	
	

	
	
	具有密钥和证书管理功能；
	
	
	
	

	
	
	支持信任列表和信任证书的更新；
	
	
	
	

	
	
	具有签名、验签功能；
	
	
	
	

	
	
	所有算法符合国家密码管理局相关规定；
	
	
	
	

	
	
	采用的数字证书和数字签名技术符合《GY/T 389-2023 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。
	
	
	
	

	47
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	2
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	天津市突发公共事件预警信息发布中心广播平台适配对接
	
	
	
	

	48
	应急广播发布前置系统软件
	1.基于GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》，支持与应急管理和其它管理部门的系统接口协议转换；
	套
	1
	外
	软件和信息技术服务业

	
	
	2.身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证；
	
	
	
	

	
	
	3.用户管理：注册维护可使用系统的人员信息；
	
	
	
	

	
	
	4.权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；
	
	
	
	

	
	
	5.信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对；
	
	
	
	

	
	
	6.信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合GY/T 384-2023应急广播平台接口规范；
	
	
	
	

	
	
	7.结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况；
	
	
	
	

	
	
	8.操作日志：能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息；
	
	
	
	

	
	
	9.附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；
	
	
	
	

	
	
	10.支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出。
	
	
	
	

	49
	台式工作站（四）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	1
	外
	工业

	50
	■显示器（四）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	1
	内
	工业

	51
	操作系统（四）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	1
	内
	软件和信息技术服务业

	52
	硬件专用密码器
	接口：USB2.0
	个
	1
	外
	工业

	
	
	支持国密SM系列算法。
	
	
	
	

	
	
	具有密钥和证书管理功能；
	
	
	
	

	
	
	支持信任列表和信任证书的更新；
	
	
	
	

	
	
	具有签名、验签功能；
	
	
	
	

	
	
	所有算法符合国家密码管理局相关规定；
	
	
	
	

	
	
	采用的数字证书和数字签名技术符合《GY/T 389-2023 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。
	
	
	
	

	53
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	地面数字电视应急广播适配系统
	
	
	
	

	54
	地面数字电视应急广播适配器
	满足GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》、GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》要求。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	一、应急广播平台联动功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》。
	
	
	
	

	
	
	2. 应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
	
	
	
	

	
	
	3. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播平台发来的应急广播消息播发请求。
	
	
	
	

	
	
	4. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态查询。
	
	
	
	

	
	
	5. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态反馈。
	
	
	
	

	
	
	6. 与应急广播平台实现接口联动：支持运维数据请求。
	
	
	
	

	
	
	7. 与应急广播平台实现接口联动：支持台站（前端）信息上报。
	
	
	
	

	
	
	8. 与应急广播平台实现接口联动：支持适配器信息上报。
	
	
	
	

	
	
	9. 与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备信息上报
	
	
	
	

	
	
	10. 与应急广播平台实现接口联动：支持播发记录上报。
	
	
	
	

	
	
	11. 与应急广播平台实现接口联动：支持适配器状态上报。
	
	
	
	

	
	
	12. 与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备状态上报。
	
	
	
	

	
	
	13. 与应急广播平台实现接口联动：支持心跳检测。
	
	
	
	

	
	
	14. 与应急广播平台实现接口联动：支持处理结果通知。
	
	
	
	

	
	
	二、基本功能要求
	
	
	
	

	
	
	1.采用19英寸1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
	
	
	
	

	
	
	3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
	
	
	
	

	
	
	4. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps。
	
	
	
	

	
	
	6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
	
	
	
	

	
	
	7. 应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码。
	
	
	
	

	
	
	8. 应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析。
	
	
	
	

	
	
	9. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
	
	
	
	

	
	
	10. 备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
	
	
	
	

	
	
	11. 具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
	
	
	
	

	
	
	12. 告警功能：设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	13. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
	
	
	
	

	
	
	14. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
	
	
	
	

	
	
	15. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。
	
	
	
	

	
	
	●16.具备卫星信号接收能力，支持4路DVB-S/S2制式卫星信号的解调接收。
	
	
	
	

	
	
	三、地面数字电视功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 地面数字电视广播应急广播适配：支持地面数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括地面数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出应急广播TS流符合GD/J 087-2018《地面数字电视应急广播技术规范》。
	
	
	
	

	
	
	2. 地面数字电视广播应急广播适配：支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
	
	
	
	

	
	
	3.应急广播表预览及分析：支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，并按照标准规范进行表分析。
	
	
	
	

	
	
	4. 具备应急广播索引表、应急广播内容表以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI输出和IP输出。
	
	
	
	

	
	
	5. 支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。
	
	
	
	

	
	
	6. ASI输出和IP输出均支持MPTS与SPTS，IP接口支持GbE全双工输入和输出。
	
	
	
	

	
	
	7. 支持数字电视复用功能。
	
	
	
	

	
	
	8. 支持对符合MPEG-2标准的TS流进行处理，支持204/188包长设置。
	
	
	
	

	
	
	9. 支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改和插入功能。
	
	
	
	

	
	
	10. 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤。
	
	
	
	

	
	
	四、安全加密功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》；
	
	
	
	

	
	
	2. 安全机制：内置安全模块，支持签名验签功能。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能；
	
	
	
	

	
	
	五、接口要求
	
	
	
	

	
	
	1. 具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备1路串口，接口类型：RS232。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
	
	
	
	

	
	
	4. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	
	
	
	

	
	
	6. 具备5个ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。
	
	
	
	

	
	
	7. 具备4路卫星信号输入接口，接口类型：F型。
	
	
	
	

	
	
	●8. ASI输入输出接口：具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC；
	
	
	
	

	
	
	六、性能要求
	
	
	
	

	
	
	1.工作电压范围：AC:90V～260V。
	
	
	
	

	
	
	2.单路千兆IP网络接口输入输出能力：≥900Mbps。
	
	
	
	

	
	
	3.ASI接口码率：≥200Mbps。
	
	
	
	

	
	
	4 ASI接口反射损耗：≥17dB（5Mhz~270Mhz）。
	
	
	
	

	
	
	●5.设备平均无故障时间≥100000小时。
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	中波广播应急广播适配系统
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	中波广播应急广播适配器
	满足GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》、GY/T 391-2023《中波调幅广播应急广播技术规范》要求。19英寸标准嵌入式硬件设备，双电源，插卡式结构。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	平台联动功能要求
	
	
	
	

	
	
	具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》；
	
	
	
	

	
	
	应急广播消息接收处理：可接收上级应急广播平台发来的应急广播消息；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播平台发来的应急广播消息播发请求；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态查询；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态反馈；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持运维数据请求；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持台站（前端）信息上报；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持适配器信息上报；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备信息上报；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持播发记录上报；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持适配器状态上报；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备状态上报；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持心跳检测；
	
	
	
	

	
	
	与应急广播平台实现接口联动：支持处理结果通知；
	
	
	
	

	
	
	设备基本功能要求
	
	
	
	

	
	
	硬件结构：采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡；
	
	
	
	

	
	
	液晶按键：具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态；
	
	
	
	

	
	
	管理配置：支持设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作；
	
	
	
	

	
	
	千兆接口及备份：具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps；
	
	
	
	

	
	
	千兆接收能力：单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播；
	
	
	
	

	
	
	应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码；
	
	
	
	

	
	
	应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析；
	
	
	
	

	
	
	备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份；
	
	
	
	

	
	
	双电源供电：具备双电源供电，电源支持交/直流可选，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断；
	
	
	
	

	
	
	支持SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并实现通过网管统一集中进行状态监控；
	
	
	
	

	
	
	告警功能：设备支持实时告警功能；
	
	
	
	

	
	
	网管与升级：设备支持远程软件升级；
	
	
	
	

	
	
	声光报警：具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝；
	
	
	
	

	
	
	中波广播功能要求
	
	
	
	

	
	
	中波广播应急广播适配：支持中波广播的应急广播指令协议封装、适配、发送，包括中波广播指令基带编码、调制和指令数据生成、发送，以及应急广播音频输出功能。输出中波开停播指令符合GY/T 391-2023《中波调幅广播应急广播技术规范》；
	
	
	
	

	
	
	模拟音频输出：具备2路模拟应急广播音频输出，每路输出均支持模拟差分音频信号格式；
	
	
	
	

	
	
	中波指令输出：具备中波应急广播指令信号输出，可对接音频切换器；
	
	
	
	

	
	
	音频与中波指令合路功能：具备应急广播模拟音频与中波应急广播指令信号合路功能，合路输出应急广播信号支持模拟差分音频信号格式；
	
	
	
	

	
	
	音频切换控制：支持输出控制指令，控制音频切换器；
	
	
	
	

	
	
	扩展音频切换：支持音频切换模块，根据应急广播控制指令完成应急广播音频切换；
	
	
	
	

	
	
	安全加密功能要求
	
	
	
	

	
	
	安全机制：内置安全模块，支持签名验签功能；
	
	
	
	

	
	
	具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能；
	
	
	
	

	
	
	支持内置外接安全加密产品可选；
	
	
	
	

	
	
	内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》的要求；
	
	
	
	

	
	
	外接符合国密算法的USB密码器，具备对接收到的应急广播消息进行验签功能，处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》的要求；
	
	
	
	

	
	
	支持对转发输出的指令进行安全签名的功能，处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》的要求；
	
	
	
	

	
	
	接口配置要求
	
	
	
	

	
	
	IP接口：具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP；
	
	
	
	

	
	
	网管接口：具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45；
	
	
	
	

	
	
	音频输出接口：具备2路应急广播模拟差分音频输出接口，接口类型：接线端子；
	
	
	
	

	
	
	音频输入接口：具备3路模拟差分音频输入接口，接口类型：接线端子；
	
	
	
	

	
	
	音频合路输出接口：具备1路模拟差分音频合路输出接口，接口类型：接线端子；
	
	
	
	

	
	
	电源接口：具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座；
	
	
	
	

	
	
	●卫星输入接口：具备4路卫星信号输入接口，接口类型：F型；
	
	
	
	

	
	
	ASI输入输出接口：具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC；
	
	
	
	

	
	
	性能要求
	
	
	
	

	
	
	电源性能：工作电压范围：AC:90V～260V；
	
	
	
	

	
	
	IP输入输出能力：单路千兆IP网络接口输入输出能力：≥900Mbps；
	
	
	
	

	
	
	处理时延：≤2s（从完整接收应急广播平台发送的应急信息到适配器处理后发出应急信息的时间）
	
	
	
	

	
	
	●设备平均无故障时间≥100000小时。
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	音频切换器
	1. 整机为单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息。
	
	
	
	

	
	
	3. 单机1U具备3路模拟音频输入，1路模拟音频输出。
	
	
	
	

	
	
	4. 支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备手动/自动输出选择功能，支持和应急广播系统联动实现音频的自动输出功能。
	
	
	
	

	
	
	6. 每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出。
	
	
	
	

	
	
	7. 具有设置参数断电保存功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接。
	
	
	
	

	
	
	9. 设备配置管理，可通过浏览器访问操作。
	
	
	
	

	
	
	10. 具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断。
	
	
	
	

	
	
	11. 设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	12. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。
	
	
	
	

	
	
	13. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。
	
	
	
	

	
	
	14. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
	
	
	
	

	
	
	15. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
	
	
	
	

	
	
	16. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	
	
	
	

	
	
	17. 具备3路模拟差分音频切换输入接口，接口类型：凤凰头。
	
	
	
	

	
	
	18. 具备1路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头。
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	调频广播应急广播适配系统
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	调频广播应急广播适配器
	满足GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》、GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》要求。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	一、应急广播平台联动功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》。
	
	
	
	

	
	
	2. 应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
	
	
	
	

	
	
	3. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播平台发来的应急广播消息播发请求。
	
	
	
	

	
	
	4. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态查询。
	
	
	
	

	
	
	5. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态反馈。
	
	
	
	

	
	
	6. 与应急广播平台实现接口联动：支持运维数据请求。
	
	
	
	

	
	
	7. 与应急广播平台实现接口联动：支持台站（前端）信息上报。
	
	
	
	

	
	
	8. 与应急广播平台实现接口联动：支持适配器信息上报。
	
	
	
	

	
	
	9. 与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备信息上报
	
	
	
	

	
	
	10. 与应急广播平台实现接口联动：支持播发记录上报。
	
	
	
	

	
	
	11. 与应急广播平台实现接口联动：支持适配器状态上报。
	
	
	
	

	
	
	12. 与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备状态上报。
	
	
	
	

	
	
	13. 与应急广播平台实现接口联动：支持心跳检测。
	
	
	
	

	
	
	14. 与应急广播平台实现接口联动：支持处理结果通知。
	
	
	
	

	
	
	二、基本功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 采用19英寸1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
	
	
	
	

	
	
	3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
	
	
	
	

	
	
	4. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps。
	
	
	
	

	
	
	6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
	
	
	
	

	
	
	7. 应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码。
	
	
	
	

	
	
	8. 应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析。
	
	
	
	

	
	
	9. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
	
	
	
	

	
	
	10. 备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
	
	
	
	

	
	
	11. 具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
	
	
	
	

	
	
	12. 告警功能：设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	13. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
	
	
	
	

	
	
	14. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
	
	
	
	

	
	
	15. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。
	
	
	
	

	
	
	●16.具备卫星信号接收能力，支持4路DVB-S/S2制式卫星信号的解调接收。
	
	
	
	

	
	
	三、调频广播功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 调频广播应急广播适配：支持应急广播RDS数据生成，支持调频广播的应急广播指令协议封装、适配、发送。输出RDS开停播指令符合GY/T 390-2023《模拟调频广播应急广播技术规范》。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备应急广播模拟音频输出，支持立体声差分音频信号输出。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备双路应急广播RDS基带信号输出，可直接对接调频发射机RDS接口。
	
	
	
	

	
	
	4. 基带RDS输出幅度可通过浏览器网页进行数字调节。
	
	
	
	

	
	
	5. 音频切换控制：支持输出控制指令，控制音频切换模块切换输出应急广播音频节目。
	
	
	
	

	
	
	6. 扩展音频切换：支持扩展音频切换模块，根据应急广播控制指令完成应急广播音频切换。
	
	
	
	

	
	
	四、安全加密功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》；
	
	
	
	

	
	
	2. 安全机制：内置安全模块，支持签名验签功能。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能；
	
	
	
	

	
	
	五、接口要求
	
	
	
	

	
	
	1. 具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备1路串口，接口类型：RS232。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
	
	
	
	

	
	
	4. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备2个应急广播模拟差分音频输出接口，接口类型：接线端子。
	
	
	
	

	
	
	6. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	
	
	
	

	
	
	7. 具备2个RDS输出接口，接口类型：BNC。两路基带RDS输出幅度可通过浏览器网页进行数字调节。
	
	
	
	

	
	
	8. 卫星输入接口：具备4路卫星信号输入接口，接口类型：F型。
	
	
	
	

	
	
	9. ASI输入输出接口：具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC；
	
	
	
	

	
	
	六、性能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 工作电压范围：AC:90V～260V。
	
	
	
	

	
	
	2. 单路千兆IP网络接口输入输出能力：≥900Mbps。
	
	
	
	

	
	
	3. RDS接口速率：1.1875kbps。
	
	
	
	

	
	
	4. RDS输出频率：57kHz。
	
	
	
	

	
	
	5. RDS输出幅度：0-2 Vpp，数字可调。
	
	
	
	

	
	
	●6.设备平均无故障时间≥100000小时。
	
	
	
	

	60
	音频切换器
	1. 整机为单机嵌入式广播级设备，具备高可靠性，确保广播电视安全播出。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 设备前面板具备液晶屏及按键，可查询设备基本信息。
	
	
	
	

	
	
	3. 单机1U具备3路模拟音频输入，1路模拟音频输出。
	
	
	
	

	
	
	4. 支持主备两路模拟音频切换功能，每路均支持断电信号直通功能。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备手动/自动输出选择功能，支持和应急广播系统联动实现音频的自动输出功能。
	
	
	
	

	
	
	6. 每路音频输入输出，均支持左右声道立体声，并且为差分信号输入输出。
	
	
	
	

	
	
	7. 具有设置参数断电保存功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持应急广播音频切换，能够与应急广播适配器进行集成对接。
	
	
	
	

	
	
	9. 设备配置管理，可通过浏览器访问操作。
	
	
	
	

	
	
	10. 具备双电源模块供电，支持电源模块的热插拔，更换电源模块时业务不中断。
	
	
	
	

	
	
	11. 设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	12. 设备具有100Base-T以太网接口，可实现基于SNMP的集中网络管理。
	
	
	
	

	
	
	13. 设备要求具备网管IP接口，可支持软件升级。
	
	
	
	

	
	
	14. 采用19英寸1U标准机架式设计，插卡式结构，可根据不同应用场景配置不同的板卡。
	
	
	
	

	
	
	15. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
	
	
	
	

	
	
	16. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	
	
	
	

	
	
	17. 具备3路模拟差分音频切换输入接口，接口类型：凤凰头。
	
	
	
	

	
	
	18. 具备1路模拟差分音频切换输出接口，接口类型：凤凰头。
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	津云APP前端系统对接
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	应急广播发布前置系统软件
	1.基于GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》，支持与应急管理和其它管理部门的系统接口协议转换；
	套
	1
	外
	软件和信息技术服务业

	
	
	2.身份认证：确认前置系统访问者的身份的合法性。通过用户名密码以及USB_key等方式进行认证；
	
	
	
	

	
	
	3.用户管理：注册维护可使用系统的人员信息；
	
	
	
	

	
	
	4.权限管理：根据实际业务为不同的用户分配不同的权限；
	
	
	
	

	
	
	5.信息录入：能够在本地进行应急信息的录入，包括预警内容、事件等级、覆盖区域等，并进行内容核对；
	
	
	
	

	
	
	6.信息提交：对录入信息进行核查及验证，完成后进行上传提交。对提交的内容调用USB密码器进行签名保护，数据格式符合GY/T 384-2023应急广播平台接口规范；
	
	
	
	

	
	
	7.结果反馈：应急信息提交结果能够返回前置系统，使得前置机使用者能够看到所提交应急信息的执行响应情况； 
	
	
	
	

	
	
	8.操作日志：能够查询本前置系统所有的操作日志，包括用户登录信息、信息上传信息；
	
	
	
	

	
	
	9.附属支撑：支持文字、图片、音视频等多种方式应急信息接入及发布；
	
	
	
	

	
	
	10.支持应急广播发布结果以数据、图表等多种方式查看及导出；
	
	
	
	

	
	
	11.适配满足要求的操作系统。
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	台式工作站（五）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	1
	外
	工业
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	■显示器（五）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	台
	1
	内
	工业
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	操作系统（五）
	参数详见“（四）部分产品详细参数”
	套
	1
	内
	软件和信息技术服务业
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	硬件专用密码器
	接口：USB2.0
	个
	1
	外
	工业

	
	
	支持国密SM系列算法。
	
	
	
	

	
	
	具有密钥和证书管理功能；
	
	
	
	

	
	
	支持信任列表和信任证书的更新；
	
	
	
	

	
	
	具有签名、验签功能；
	
	
	
	

	
	
	所有算法符合国家密码管理局相关规定；
	
	
	
	

	
	
	采用的数字证书和数字签名技术符合《GY/T 389-2023 应急广播安全保护技术规范 数字签名》的要求。
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	IPTV传输覆盖适配系统
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	IPTV应急广播适配器
	1.用于接收应急广播平台下发的应急信息，具有验证、确认反馈等功能。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2.能以标准格式通过适配器传送到IPTV系统。
	
	
	
	

	
	
	3.硬件为嵌入式平台系统；整机支持不少于3个计算节点。
	
	
	
	

	
	
	4.单个计算节点CPU能力：主频不低于1.7G，支持不低于4核8线程；
	
	
	
	

	
	
	5.内存容量：不低于32G；
	
	
	
	

	
	
	6.硬盘容量：支持SSD硬盘，容量不小于64G，可扩展至1TB。支持安装独立操作系统（Linux）。
	
	
	
	

	
	
	7.单个计算节点支持安装独立操作系统（Linux），增加授权后最大可支持10路标清(720*576)或2路高清(1920*1080)节目流的转码（AVS+或H.264）；
	
	
	
	

	
	
	8.具备声光报警功能，当收到平台的应急消息时，可以通过声光报警功能通知工作人员。
	
	
	
	

	69
	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	有线数字电视传输覆盖适配系统
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	有线数字电视应急广播适配器
	满足GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》、GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》要求。
	台
	1
	外
	工业

	
	
	一、应急广播平台联动功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 具备与上级应急广播平台对接的接口，接口实现符合GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》。
	
	
	
	

	
	
	2. 应急广播消息接收处理：支持接收和解析上级应急广播平台发来的应急广播消息。
	
	
	
	

	
	
	3. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播平台发来的应急广播消息播发请求。
	
	
	
	

	
	
	4. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态查询。
	
	
	
	

	
	
	5. 与应急广播平台实现接口联动：支持应急广播消息播发状态反馈。
	
	
	
	

	
	
	6. 与应急广播平台实现接口联动：支持运维数据请求。
	
	
	
	

	
	
	7. 与应急广播平台实现接口联动：支持台站（前端）信息上报。
	
	
	
	

	
	
	8. 与应急广播平台实现接口联动：支持适配器信息上报。
	
	
	
	

	
	
	9. 与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备信息上报
	
	
	
	

	
	
	10. 与应急广播平台实现接口联动：支持播发记录上报。
	
	
	
	

	
	
	11. 与应急广播平台实现接口联动：支持适配器状态上报。
	
	
	
	

	
	
	12. 与应急广播平台实现接口联动：支持传输覆盖播出设备状态上报。
	
	
	
	

	
	
	13. 与应急广播平台实现接口联动：支持心跳检测。
	
	
	
	

	
	
	14. 与应急广播平台实现接口联动：支持处理结果通知。
	
	
	
	

	
	
	二、基本功能要求
	
	
	
	

	
	
	1.采用19英寸1U机架式设计，插卡式结构，具备6个板卡插槽，可配置不同的板卡。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备前面板液晶屏及按键，可查询IP地址和设备告警状态。
	
	
	
	

	
	
	3. 整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠。
	
	
	
	

	
	
	4. 设备配置管理，应急广播业务配置与监测，均可通过浏览器访问操作。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备4个千兆SFP接口，支持主备2+2模式配置，单个千兆网口支持有效码率不低于900Mbps。
	
	
	
	

	
	
	6. 单个千兆网口输入输出UDP端口支持不低于256个，支持单播和组播。
	
	
	
	

	
	
	7. 应急广播节目处理：支持应急广播节目的接收和存储、解码。
	
	
	
	

	
	
	8. 应急广播指令处理：支持应急广播指令的接收和存储、分析。
	
	
	
	

	
	
	9. 具备RS232接口，可外接其他应急广播监测设备。
	
	
	
	

	
	
	10. 备份功能：系统具有板卡备份、UDP端口备份、节目备份。
	
	
	
	

	
	
	11. 具备双电源供电，支持电源模块的热备份及热插拔，在更换电源模块时不会导致业务中断。
	
	
	
	

	
	
	12. 告警功能：设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	13. SNMP网管：设备具有100Base-T以太网接口，支持基于SNMP的集中网络管理。可通过统一网管软件系统的监控管理进行设备配置，并支持通过网管统一集中进行状态监控；
	
	
	
	

	
	
	14. 网管与升级：设备支持远程软件升级。
	
	
	
	

	
	
	15. 具备声光报警功能，当收到上级平台的应急消息时，可以通过声光报警，报警音量≥80分贝。
	
	
	
	

	
	
	三、有线数字电视功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 有线数字电视广播应急广播适配：支持有线数字电视的应急广播协议封装、适配、发送，包括有线数字电视TS流的应急广播索引表、应急广播内容表，以及应急广播音视频传输流的处理，输出应急广播TS流符合GY/T 393-2023《有线数字电视应急广播技术规范》。
	
	
	
	

	
	
	2. 有线数字电视广播应急广播适配：支持字幕、图片、音频、音视频的应急广播功能。
	
	
	
	

	
	
	3.应急广播表预览及分析：支持应急广播表预览功能，能够对下发的应急广播索引表和应急广播内容表的详细字段定义进行本地预览查看，并按照标准规范进行表分析
	
	
	
	

	
	
	4. 具备应急广播索引表、应急广播内容表以及应急广播音视频传输流的输出接口，支持ASI、DS3、E3、IP输出。
	
	
	
	

	
	
	5. ASI、DS3、E3、IP接口均可支持MPTS与SPTS，支持GbE全双工输入和输出。
	
	
	
	

	
	
	6. 支持应急广播表输出码率控制功能，应急广播表控制流输出码率可在100-500kbps之间设置。
	
	
	
	

	
	
	7. 支持数字电视复用功能。
	
	
	
	

	
	
	8. 支持对符合MPEG-2标准的TS流进行处理，支持204/188包长设置。
	
	
	
	

	
	
	9. 支持数字电视TS流的PSI/SI表编辑、修改和插入功能。
	
	
	
	

	
	
	10. 支持PID的重新映射，支持对PID码流的过滤。
	
	
	
	

	
	
	四、多路ASI输入输出功能要求 
	
	
	
	

	
	
	1. 单个模块具备不少于5路的ASI输出，每路ASI均可输出应急广播表和应急广播节目流。
	
	
	
	

	
	
	●2.单个模块具备5路ASI接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。
	
	
	
	

	
	
	3. 支持MPTS与SPTS的输入或输出。
	
	
	
	

	
	
	4. 输入输出有效码率≥210Mbps。
	
	
	
	

	
	
	5. 反射损耗：≥17dB（5Mhz~270Mhz）
	
	
	
	

	
	
	五、多路DS3输入输出功能要求 
	
	
	
	

	
	
	1. 单个模块具备不少于3路DS3输出，每个DS3均可输出应急广播表和应急广播节目流。
	
	
	
	

	
	
	2. 单个模块具备3路DS3接口，每个接口均支持自定义输入或输出，接口类型：BNC。
	
	
	
	

	
	
	3. 支持MPTS与SPTS的输入或输出。
	
	
	
	

	
	
	4. 输入输出有效码率≥40Mbps。
	
	
	
	

	
	
	5. 反射损耗：≥12dB（5Mhz~45Mhz）
	
	
	
	

	
	
	六、安全加密功能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 内置符合国密算法的安全模块，具备对接收到的应急广播消息进行验签，对向下级发送的应急广播指令进行签名的功能，处理符合GY/T 389-2023《应急广播系统数字签名技术规范》；
	
	
	
	

	
	
	2. 安全机制：内置安全模块，支持签名验签功能。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备对加载有国密算法保护的应急广播消息的签名验签功能；
	
	
	
	

	
	
	七、接口要求
	
	
	
	

	
	
	1. 具备4个千兆IP接口，接口类型：SFP。
	
	
	
	

	
	
	2. 具备1路串口，接口类型：RS232。
	
	
	
	

	
	
	3. 具备1路网管IP接口，接口类型：RJ45。
	
	
	
	

	
	
	4. 具备1个USB接口，接口类型：USB TypeA。
	
	
	
	

	
	
	5. 具备2路交流电源输入接口，接口类型：三芯电源插座。
	
	
	
	

	
	
	八、性能要求
	
	
	
	

	
	
	1. 工作电压范围：AC:90V～260V。
	
	
	
	

	
	
	2. 单路千兆IP网络接口输入输出能力：≥900Mbps。
	
	
	
	

	
	
	3. ASI接口码率：≥200Mbps。
	
	
	
	

	
	
	4 DS3接口码率：≥44Mbps。
	
	
	
	

	
	
	●5.设备平均无故障时间≥100000小时。
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	1
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	公共应急广播适配系统
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	应急广播公共广播适配器
	1.多通道接收：支持DVB-C、DTMB、IP、调频RDS、中波应急广播接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。
	台
	5
	外
	工业

	
	
	2.支持应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出。
	
	
	
	

	
	
	3.音视频输出：支持输出音视频应急广播信号，与LED大屏、液晶屏、广告机等对接。
	
	
	
	

	
	
	4.应急广播视频切换：支持应急广播视频切换功能，实现LED大屏视频图像应急切换为应急广播视频图像。
	
	
	
	

	
	
	5.远程唤醒功能：支持远程唤醒功能，可通过DVB-C、DTMB、IP、调频RDS、中波信号实现远程唤醒。
	
	
	
	

	
	
	6.声光报警功能：支持声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，支持输出声音报警，报警音量≥80分贝。
	
	
	
	

	
	
	7.实时告警功能：设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	8.抗干扰、防插播、防盗播功能：具备抗干扰、防插播、防盗播的安全播出技术措施，确保系统安全播出，支持采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播。
	
	
	
	

	
	
	9.心跳上报：支持通过IP向上级平台发送心跳。
	
	
	
	

	
	
	10.开停播状态上报：支持通过IP在广播开始和广播结束时上报任务状态。
	
	
	
	

	
	
	11.本地音源广播：支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播，可通过按键选择播放曲目。
	
	
	
	

	
	
	12.监听和回溯：支持通过以太网远程实时监听和历史回溯。
	
	
	
	

	
	
	13.监听功能：支持本地监听功能，内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，标称存储容量≥8GB。
	
	
	
	

	
	
	14.电话广播功能：具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。
	
	
	
	

	
	
	15.指令处理功能：支持响应应急广播管理平台发出的状态查询指令，包括输入输出通道查询、播发记录查询。
	
	
	
	

	
	
	16.IP指令转发功能：支持通过IP转发应急广播平台的终端控制指令，包括日常/应急广播开停播指令、音量设置、终端参数/状态查询指令、时钟校准、终端攻放开关、证书更新指令。
	
	
	
	

	
	
	17.RDS指令转发功能：支持通过RDS转发应急广播平台终端控制指令，包括日常/应急广播开停播指令、音量设置、终端参数/状态查询指令、时钟校准、终端攻放开关、证书更新指令。
	
	
	
	

	
	
	18.定时广播功能：支持设置定时广播（≥3个时间段），广播通道可选择话筒输入、U盘、线路输入、调频输入、TF卡文件。
	
	
	
	

	
	
	19.4G回传：内置全网通4G模块，支持回传功能。
	
	
	
	

	
	
	20.签名验签：内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能；支持USB密码器。
	
	
	
	

	
	
	21.证书管理：支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能。
	
	
	
	

	
	
	22.外接设备：内置功放模块，支持100W功放音频输出，支持直接外接喇叭终端。
	
	
	
	

	
	
	23.硬件结构：整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠；采用桌面式外观结构设计。
	
	
	
	

	
	
	24.广播下发：支持通过IP、UDP-TS、RDS指令下发应急广播。
	
	
	
	

	
	
	25.直播星接收：支持直播星信号接收功能扩展。
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	5
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	户外大屏适配系统
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	应急广播大屏适配器
	1.多通道接收：支持DVB-C、DTMB、IP、调频RDS、中波应急广播接收功能，接收应急平台发布的控制指令信号和应急广播信息等内容，实现应急广播的功能。
	台
	5
	外
	工业

	
	
	2.支持应急广播模拟音频输出，支持立体声音频信号输出。
	
	
	
	

	
	
	3.音视频输出：支持输出音视频应急广播信号，与LED大屏、液晶屏、广告机等对接。
	
	
	
	

	
	
	4.应急广播视频切换：支持应急广播视频切换功能，实现LED大屏视频图像应急切换为应急广播视频图像。
	
	
	
	

	
	
	5.远程唤醒功能：支持远程唤醒功能，可通过DVB-C、DTMB、IP、调频RDS、中波信号实现远程唤醒。
	
	
	
	

	
	
	6.声光报警功能：支持声光报警功能，当需要本机应急广播播发时，支持输出声音报警，报警音量≥80分贝。
	
	
	
	

	
	
	7.实时告警功能：设备支持实时告警功能。
	
	
	
	

	
	
	8.抗干扰、防插播、防盗播功能：具备抗干扰、防插播、防盗播的安全播出技术措施，确保系统安全播出，支持采取数字签名验证等技术手段和措施防止干扰、非法插播和盗播。
	
	
	
	

	
	
	9.心跳上报：支持通过IP向上级平台发送心跳。
	
	
	
	

	
	
	10.开停播状态上报：支持通过IP在广播开始和广播结束时上报任务状态。
	
	
	
	

	
	
	11.本地音源广播：支持本地音源广播，包括U盘（MP3文件）广播、线路广播、话筒广播，可通过按键选择播放曲目。
	
	
	
	

	
	
	12.监听和回溯：支持通过以太网远程实时监听和历史回溯。
	
	
	
	

	
	
	13.监听功能：支持本地监听功能，内置监听喇叭，监听音量可调节，具有音频存储功能，音频编码格式为MP3，标称存储容量≥8GB。
	
	
	
	

	
	
	14.电话广播功能：具有电话广播功能，电话广播支持至少32个白名单。
	
	
	
	

	
	
	15.指令处理功能：支持响应应急广播管理平台发出的状态查询指令，包括输入输出通道查询、播发记录查询。
	
	
	
	

	
	
	16.IP指令转发功能：支持通过IP转发应急广播平台的终端控制指令，包括日常/应急广播开停播指令、音量设置、终端参数/状态查询指令、时钟校准、终端攻放开关、证书更新指令。
	
	
	
	

	
	
	17.RDS指令转发功能：支持通过RDS转发应急广播平台终端控制指令，包括日常/应急广播开停播指令、音量设置、终端参数/状态查询指令、时钟校准、终端攻放开关、证书更新指令。
	
	
	
	

	
	
	18.定时广播功能：支持设置定时广播（≥3个时间段），广播通道可选择话筒输入、U盘、线路输入、调频输入、TF卡文件。
	
	
	
	

	
	
	19.4G回传：内置全网通4G模块，支持回传功能。
	
	
	
	

	
	
	20.签名验签：内置安全模块，支持国密SM系列算法，具有应急广播数据验签功能；支持USB密码器。
	
	
	
	

	
	
	21.证书管理：支持信任列表和信任证书的更新；具有密钥和证书管理功能。
	
	
	
	

	
	
	22.外接设备：内置功放模块，支持100W功放音频输出，支持直接外接喇叭终端。
	
	
	
	

	
	
	23.硬件结构：整机采用嵌入式专用设备设计，以确保广播电视安全播出的稳定可靠；采用桌面式外观结构设计。
	
	
	
	

	
	
	24.广播下发：支持通过IP、UDP-TS、RDS指令下发应急广播。
	
	
	
	

	
	
	25.HDMI切换：具备应急广播视频切换功能，可实现LED大屏视频图像应急切换为应急广播视频图像。内含HDMI切换器模块与户外公共大屏应急广播适配器配合完成视频流的二切一，不影响原LED大屏系统。
	
	
	
	

	
	
	●26. HDMI音视频输入：具有1路HDMI音视频输入接口，支持HDMI备份切换功能；
	
	
	
	

	
	
	●27. HDMI音视频输出：具备1路HDMI音视频输出接口；
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	接入交换机
	1. 千兆以太网交换机；
	台
	5
	外
	工业

	
	
	2. 支持不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口；
	
	
	
	

	
	
	3. 支持不少于4个千兆SFP端口；
	
	
	
	

	
	
	4. 包转发率：不低于 51Mpps/108Mpps；
	
	
	
	

	
	
	5. 交换容量：不低于 336Gbps/3.36Tbps；
	
	
	
	

	
	
	6. 支持IPv4/IPv6静态路由；
	
	
	
	

	
	
	7. 支持端口镜像和流镜像功能；
	
	
	
	

	
	
	8. 支持端口隔离功能；
	
	
	
	

	
	
	9. 支持STP/RSTP/MSTP协议功能。
	
	
	
	

	
	应急广播接收终端
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	多模音柱
	功能要求
	台
	10
	外
	工业

	
	
	1.参数设置功能：支持设置本设备IP地址、指令端口号；
	
	
	
	

	
	
	2.远程广播功能：支持接收来自适配器的调频信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的IP信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的DTMB信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收来自适配器的DVB-C信号，实现远程广播和本机控制功能；支持接收4G信号，实现远程广播和本机控制功能；
	
	
	
	

	
	
	3.远程控制功能（RDS/DTMB/DVB-C/IP）：支持应急/日常广播开/停播指令；支持设置资源编码；支持音量设置；支持回传参数设置；支持终端参数/状态查询指令；支持时钟校准；支持回传周期设置；支持终端功放开关指令；支持RDS扫描频点设置、支持TS锁定频率设置、支持IP终端网络参数设置、支持终端证书更新指令；
	
	
	
	

	
	
	4.验签功能：集成国密算法芯片，具有验签功能；
	
	
	
	

	
	
	5.移动通信模块：配置移动通信模块，具备回传功能；
	
	
	
	

	
	
	6.上级远程控制及分区域播发功能：支持上级远程控制，支持分区域播发控制。可实现多级分区，支持全区播放、分区播放、单点播放；
	
	
	
	

	
	
	7.网管功能：具有web网管，可显示、设置及保存设备详细参数；
	
	
	
	

	
	
	8.广播功能：支持接收、解码、播发上级平台播发的日常广播、应急广播或控制指令等信息，开关机和广播切换支持淡入淡出功能；
	
	
	
	

	
	
	9.音频解码：MPEG-1 Layer1/2/3、MPEG-2 Layer1/2/3、MP3、AAC、DRA、ADPCM 解码输出音质清晰流畅；
	
	
	
	

	
	
	10.音频输出：多模音柱内置全频域高保真扬声器；
	
	
	
	

	
	
	11.调频接收处理：调频支持5个预置频率、上级信号优于下级信号、应急信号优于日常信号；
	
	
	
	

	
	
	12.实时定时广播：支持网络实时、定时播放，在网络广播状态下，可以通过其它设备监听正在广播的内容；
	
	
	
	

	
	
	13.支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP；
	
	
	
	

	
	
	14.优先级播出：1）应急广播大于日常广播；2）相同类型广播，首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出；3）广播消息级别相同，如果设备设置为上级优先，则行政级别高优先播出；4）广播消息级别和行政级别均相同，则按照通道优先级进行播放；5）高优先级广播播出完成后，播放次优先级广播；
	
	
	
	

	
	
	15.设备唤醒：应急广播消息支持FM、DTMB、DVB-C、IP/4G方式；
	
	
	
	

	
	
	16.证书更新：支持调频、DTMB、DVB-C、IP、4G模式下的证书更新指令；
	
	
	
	

	
	
	17.保护及恢复：具有电源过压，输出功放过热过载、短路保护功能，故障消失自动恢复；
	
	
	
	

	
	
	18.自动恢复及优先级：具备广播断电自动恢复功能，可实时修改任务优先级；
	
	
	
	

	
	
	19.音量调节：独立音量调节旋钮，上级应急可直接至音量最大；
	
	
	
	

	
	
	20.数据回传：具备IP、4G通道数据回传功能；
	
	
	
	

	
	
	21.频点轮询：具备FM-RDS接收功能，包含双调谐器接收模块，实现对设定调频频点的轮询功能。
	
	
	
	

	
	
	性能要求
	
	
	
	

	
	
	1.工作电压范围；AC：160～264 V；
	
	
	
	

	
	
	2.FM接收频率范围；87～108 MHz；
	
	
	
	

	
	
	3.DTMB接收频率范围：VHF频段：167~223 MHz，UHF频段：470~806；
	
	
	
	

	
	
	4.DVB-C接收频率范围：111～862 MHz；
	
	
	
	

	
	
	5.信噪比：≥80 dB；
	
	
	
	

	
	
	6.频率响应（40Hz-20kHz）：±2 dB；
	
	
	
	

	
	
	7.音频输出功率：≥25 W；
	
	
	
	

	
	
	8.待机功耗：≤4 W；
	
	
	
	

	
	
	9.设备防浪涌冲击≥11500V；
	
	
	
	

	
	
	10.使用条件：温度：-40℃——+60℃   湿度：20%——95% 无凝结；
	
	
	
	

	
	
	11.存储条件：温度：-40℃——+80℃   湿度：20%——95% 无凝结。
	
	
	
	

	
	
	接口要求
	
	
	
	

	
	
	1.FM输入接口：公制F母头，1路输入，内置2分配，配置2个调谐器；
	
	
	
	

	
	
	2.DTMB和DVB-C输入接口：1路或2路，英制F母头（1路需同时支持DTMB和DVB-C）；
	
	
	
	

	
	
	3.网络接口：RJ45；
	
	
	
	

	
	
	4.4G天线接口：1路SMA 4G天线接口；
	
	
	
	

	
	
	5.串口：1路RS232串口，用于设备调试；
	
	
	
	

	
	
	6.USB接口：1路USB 2.0接口；
	
	
	
	

	
	
	7.SIM卡槽：1个SIM卡槽；
	
	
	
	

	
	
	8.含DTMB、FM天线。
	
	
	
	

	77
	终端线材、辅料、接插件及安装调试
	系统部署施工过程中所需要的各种线缆和配件等。
	项
	1
	外
	工业


（四）部分产品详细参数
工作站
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	每颗CPU物理核心数≥4核，每颗CPU主频≥2.8GHz

	2
	产品规格
	内存规格
	★内存配置容量
	≥16GB

	3
	产品规格
	
	★内存类型
	支持DDR4及以上内存类型

	4
	产品规格
	
	★内存条配置数量（板载内存不涉及）
	≥1

	5
	产品规格
	主板规格
	★主板集成模块
	集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现

	6
	产品规格
	
	★主板支持的CPU和内存情况
	主板至少支持x86、ARM、C86等CPU架构中的一种，至少支持DDR4以上内存。

	7
	产品规格
	
	主板内置PCIe插槽数量
	不涉及

	8
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	★主板其他内置接口
	至少具备SATA、M.2、USB接口各1个

	10
	产品规格
	
	★单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）
	≥16GB

	11
	产品规格
	主板规格
	★内存插槽满配时提供的最高内存总容量
	≥32GB

	12
	产品规格
	存储设备规格
	★固态盘数量
	≥1个

	13
	产品规格
	
	★固态存储容量
	≥256GB

	14
	产品规格
	
	★机械硬盘数量
	≥1个

	15
	产品规格
	
	★机械硬盘总容量
	≥2TB

	16
	产品规格
	
	★机械硬盘转速
	≥7200rpm

	17
	产品规格
	
	机械硬盘接口协议
	不涉及

	18
	产品规格
	
	机械硬盘形态
	不涉及

	19
	产品规格
	
	固态存储接口协议
	不涉及

	20
	产品规格
	
	★固态存储形态
	采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合M.2 或mSATA等标准尺寸和接口定义

	21
	产品规格
	
	存储设备扩展盘位
	不涉及

	22
	产品规格
	
	★存储设备其他参数要求
	a）固态盘应符合 SJ/T 11654相关规定；
b）机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628的相关规定

	23
	产品规格
	显卡规格
	★显卡类型
	独立显卡

	24
	产品规格
	
	★独立显卡显存类型
	显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4

	25
	产品规格
	
	★独立显卡显存位宽
	≥64位

	26
	产品规格
	
	★独立显卡显存容量
	≥4G

	27
	产品规格
	
	独立显卡接口协议
	不涉及

	38
	产品规格
	外设规格
	传声器数量
	不涉及

	39
	产品规格
	
	扬声器数量
	不涉及

	40
	产品规格
	
	★鼠标数量
	≥1个

	41
	产品规格
	
	★键盘数量
	≥1个

	42
	产品规格
	
	★摄像头数量
	≥1个

	43
	产品规格
	
	光驱数量
	不涉及

	44
	产品规格
	
	★键盘按键数目
	104键

	45
	产品规格
	
	★摄像头像素
	≥50万

	46
	产品规格
	
	★摄像头分辨率
	≥800×600

	47
	产品规格
	
	★扬声器功率
	≥1瓦/个

	48
	产品规格
	
	★扬声器频率范围
	不低于（100Hz-8kHz）范围

	49
	产品规格
	
	扬声器总谐波失真
	不涉及

	50
	产品规格
	
	扬声器最大声压级
	不涉及

	51
	产品规格
	
	★键盘连接方式
	有线

	52
	产品规格
	
	★键盘键程
	2.3mm ~ 4.0mm

	53
	产品规格
	
	★键盘按键压力
	按键压力应在0.54 N±0.14N

	54
	产品规格
	
	★有线键盘连接线
	≥1.5米

	55
	产品规格
	
	★键盘颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	56
	产品规格
	
	★键盘其他要求
	键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定

	57
	产品规格
	
	★鼠标连接方式
	有线

	58
	产品规格
	
	★有线鼠标连接线
	≥1.5米

	59
	产品规格
	
	★鼠标DPI分辨率
	800~1600

	60
	产品规格
	
	鼠标颜色
	不涉及

	61
	产品规格
	
	★鼠标其他要求
	其它参数应符合GB/T 26245的相关规定

	62
	产品规格
	
	内置光驱
	不涉及

	63
	产品规格
	网络设备规格
	★有线网卡数量
	≥1

	64
	产品规格
	
	无线网卡及天线数量
	不涉及

	65
	产品规格
	
	单无线网卡天线数量
	不涉及

	66
	产品规格
	外部接口规格
	★USB接口数量
	≥8，机箱前板至少包括2个USB3.0及以上接口

	67
	产品规格
	
	USB母座接口要求
	不涉及

	68
	产品规格
	
	★视频接口数量
	≥1

	69
	产品规格
	
	★音频接口数量
	≥1

	70
	产品规格
	
	存储卡接口数量
	不涉及

	71
	产品规格
	整机基础规格
	★整机外观
	a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；
c)宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数

	72
	产品规格
	
	★整机结构
	a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；
b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需要；
c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；
d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
e) 所有 I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；
f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；
g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；
h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；
i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；
j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；
k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；
l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；
m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；
n) 其它要求应符合 GB/T 9813.1 的相关规定

	
	
	
	
	

	73
	产品规格
	
	★机箱防护要求
	机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求

	74
	产品规格
	
	★整机噪音
	产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel

	75
	产品规格
	
	★整机散热
	在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合下列要求：
a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；
b) 可触及面温度小于45℃；
c) 显示器表面温度：显示屏温度不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃

	76
	产品规格
	
	★整机能效限定值
	产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上

	77
	产品规格
	
	机身材质
	不涉及

	78
	产品规格
	
	★机身颜色
	一般选用灰色/黑色等商务色系

	79
	产品规格
	
	★机箱尺寸容量
	机箱体积应不大于40L

	80
	性能要求
	CPU性能
	★CPU物理核数
	核数或线程数≥8

	81
	性能要求
	
	★CPU主频
	≥2.8GHz

	82
	性能要求
	
	★CPU末级缓存容量
	≥8MB

	83
	性能要求
	
	★CPU支持的内存最高速率
	≥2666MT/s

	84
	性能要求
	内存性能
	★内存读写速率
	≥2666MT/s

	85
	性能要求
	显卡性能
	★显示分辨率
	≥2560×1440

	86
	性能要求
	
	★显卡显示芯片核心频率
	≥800MHz

	87
	性能要求
	
	★显存等效频率
	≥1600MT/s

	88
	性能要求
	
	★显卡可支持多屏同时显示数量
	支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于2560×1440

	98
	性能要求
	网络设备性能
	★有线网卡速率
	最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应

	99
	性能要求
	
	支持无线网络通信技术协议
	不涉及

	100
	性能要求
	
	无线网卡频宽
	不涉及

	101
	功能要求
	主板功能
	★内存扩展接口(板载内存不涉及)
	≥4

	102
	功能要求
	
	存储扩展接口(板载存储不涉及)
	不涉及

	103
	功能要求
	
	★主板USB瞬间过流保护
	支持瞬间过流保护功能

	104
	功能要求
	
	★主板防静电保护
	支持防静电保护功能

	105
	功能要求
	
	★I/O接口功能
	提供基于标准 USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI/VGA/Type-C/DVI/DP 等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。工作站I/O接口应具备外接标准 USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力

	106
	功能要求
	显卡功能
	★显卡外接显示接口
	显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口，并与显示器接口相匹配

	107
	功能要求
	
	独立显卡数量
	不涉及

	111
	功能要求
	外设功能
	摄像头物理隐私保护开关
	不涉及

	112
	功能要求
	
	传声器降噪
	不涉及

	113
	功能要求
	
	键盘背光
	不涉及

	114
	功能要求
	
	光驱功能
	不涉及

	115
	功能要求
	存储功能
	★存储功能
	通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能

	116
	功能要求
	
	内置控制器固态存储加密
	不涉及

	117
	功能要求
	网络设备功能
	★网络功能
	a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能

	118
	功能要求
	
	无线网卡频段
	不涉及

	119
	功能要求
	
	物理开关
	不涉及

	120
	功能要求
	
	★数据传输
	支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能

	121
	功能要求
	
	蓝牙协议
	不涉及

	122
	功能要求
	
	★有线网卡接口类型
	支持RJ45接口

	123
	功能要求
	
	无线网卡标准
	不涉及

	124
	功能要求
	
	★网络设备拆装
	若配备的网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等

	125
	功能要求
	外部接口功能
	★音频接口类型
	支持3.5mm孔径3段式或4段式接口

	126
	功能要求
	
	★视频接口类型
	至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口

	127
	功能要求
	
	★HDMI、DP、Type-C显示接口要求
	若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出

	128
	功能要求
	
	其他接口
	不涉及

	129
	功能要求
	
	存储卡接口类型
	不涉及

	130
	功能要求
	电源功能
	★电源线适配能力
	电源适配器电线组件应符合GB/T15934 的要求，可拆线的插头和连接器可以不做要求

	131
	功能要求
	操作系统及软件功能
	★中文信息处理要求
	符合GB 18030的相关规定

	132
	功能要求
	
	★操作系统备份及还原功能
	支持操作系统备份及还原功能

	133
	功能要求
	
	★固件备份还原能力
	支持备份及还原固件的功能

	134
	功能要求
	
	★操作系统及驱动升级
	支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

	135
	功能要求
	
	固件升级
	不涉及

	136
	功能要求
	
	★BIOS支持关闭通讯接口
	支持BIOS关闭以太网及USB接口功能

	137
	功能要求
	
	★固件查看信息
	支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能

	138
	功能要求
	
	★固件设置启动顺序
	支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动

	139
	功能要求
	
	★固件设置口令
	支持设置口令、修改口令、验证口令功能

	140
	功能要求
	
	★固件设置网络引导
	支持网络引导启动和关闭功能

	141
	功能要求
	生物识别功能
	指纹识别
	不涉及

	142
	功能要求
	
	人脸识别
	不涉及

	143
	功能要求
	
	静脉识别
	不涉及

	144
	功能要求
	硬件加速功能
	NPU/GPU等AI加速模块
	不涉及

	145
	功能要求
	
	视频编解码加速模块
	不涉及

	146
	功能要求
	
	影像处理加速模块
	不涉及

	147
	可靠性要求
	存储设备可靠性
	★固态存储寿命
	TBW≥80TB

	148
	可靠性要求
	
	★机械硬盘寿命
	通电时间≥5万小时

	150
	可靠性要求
	外设可靠性
	★键盘按键寿命
	≥1000万次

	151
	可靠性要求
	
	★鼠标按键寿命
	≥500万次

	152
	可靠性要求
	
	★键盘鼠标线材寿命
	键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好

	153
	可靠性要求
	
	★风扇寿命
	≥4万小时

	154
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★电磁兼容性要求的抗扰度
	符合 GB/T 9254.2 的规定

	155
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的气候环境适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	156
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的振动适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	157
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的冲击适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	158
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的碰撞适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	159
	可靠性要求
	
	★环境条件要求的运输包装件跌落适应性
	符合 GB/T 9813.1 中规定

	160
	可靠性要求
	
	★MTBF测试
	MTBF(m1)≥3万小时

	161
	兼容要求
	兼容要求
	★常用软件兼容
	应支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

	162
	兼容要求
	
	★数据库兼容
	兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

	163
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容 3 个及以上厂商中间件产品

	164
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

	165
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	166
	服务要求
	服务要求
	★配置检查工具
	供应商提供经自检测试工具

	167
	服务要求
	
	★服务响应
	a）提供产品3年维保及上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达 100%

	168
	服务要求
	
	★服务周期
	支持产品延保≥3年提供每年延保服务报价提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）

	169
	服务要求
	
	★预装操作系统
	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统

	170
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	171
	服务要求
	
	★典型问题解决手册
	供应商提供典型问题解决说明文档或视频

	172
	服务要求
	
	★厂家升级软件与扩容服务
	供应商提供上门升级部件/软件的增值服务

	173
	服务要求
	
	★整机质量服务要求
	免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年

	174
	服务要求
	
	★合格证书要求
	供应商提供产品合格证

	175
	服务要求
	
	★开箱组装/使用指导要求
	供应商提供开箱组装/使用指导

	176
	服务要求
	
	★驱动下载服务要求
	供应商提供驱动光盘或下载方式

	177
	服务要求
	
	★兼容适配软件下载服务要求
	供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）

	178
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	179
	供应保障要求
	供应链合规性
	★产品部件保障
	保障产品主要部件提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品

	180
	供应保障要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

	181
	供应保障要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货

	182
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	183
	安全要求
	整机安全性要求
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092 或GM/T 0028 的相关规定

	184
	安全要求
	
	USB端口管控
	不涉及

	185
	安全要求
	
	安全物理锁
	不涉及

	186
	安全要求
	
	★信息安全基本要求
	a) 应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定； b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看； c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口

	187
	安全要求
	
	★固件安全启动
	支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动

	188
	安全要求
	
	★限用物质的限量要求
	符合 GB/T 26572 中规定


显示器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	显示设备规格
	★显示屏屏占比
	≥80%

	2
	产品规格
	
	★显示屏分辨率
	≥2560×1440

	3
	产品规格
	
	显示屏像素密度
	不涉及

	4
	产品规格
	
	显示屏可视角度
	不涉及

	5
	产品规格
	
	★显示屏尺寸
	≥23英寸

	6
	产品规格
	
	★显示屏屏幕比例
	16:9

	7
	产品规格
	
	★显示器外观颜色
	黑色/白色/银色等商务色系

	8
	产品规格
	
	★显示屏防蓝光
	支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd ·sr)（瓦每坎特拉每球面度）

	9
	产品规格
	
	★显示屏低频闪
	显示屏应支持低频闪≤-35dB

	10
	产品规格
	
	★显示屏防炫目
	显示屏镜面反射率≤10%

	11
	性能要求
	显示设备性能
	★显示屏刷新率
	≥60Hz

	12
	性能要求
	
	★显示屏位深
	≥8位

	13
	性能要求
	
	★显示屏色域
	≥99% sRGB

	14
	性能要求
	
	★显示屏色准
	△E≤3

	15
	性能要求
	
	★显示屏响应时间
	≤6ms

	16
	性能要求
	
	★显示屏亮度
	≥300尼特

	17
	性能要求
	
	★显示屏亮度一致性
	≥70%

	18
	性能要求
	
	★显示屏对比度
	≥500：1

	19
	性能要求
	
	★显示屏其他参数
	其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定

	20
	功能要求
	显示设备功能
	★显示器接口
	显示器应与显卡外接显示接口匹配

	21
	功能要求
	
	★显示器支架
	显示器应提供显示器支架，宜支持屏幕旋转、支架可升降等

	22
	功能要求
	
	★显示器参数调节
	a) 提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；b) 支持色温、亮度、对比度调节

	23
	可靠性要求
	显示设备可靠性
	★显示屏屏幕失效点
	符合 GB/T 9813.2的要求


服务器
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	产品规格
	CPU规格
	★CPU信息
	CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.5GHz

	2
	产品规格
	主板规格
	★主板支持的CPU和内存情况
	主板至少支持x86、ARM、C86等CPU架构中的一种，至少支持DDR4以上内存。

	3
	产品规格
	
	★主板内存槽数量
	非板载内存的可扩展插槽数量应不少于4个

	4
	产品规格
	
	★主板存储接口
	至少支持SATA、SAS、M.2、U.2等存储接口中的1种

	5
	产品规格
	
	★PCIe插槽接口
	符合PCIe3.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准，PCIe的接口速率与位宽需保证向下兼容

	6
	产品规格
	
	★主板PCIe插槽数量及规格
	PCIe插槽或接口应不少于5个；

	7
	产品规格
	
	特殊孔位及接口
	不涉及

	8
	产品规格
	
	板载网络接口
	不涉及

	9
	产品规格
	
	主板OCP插槽数量
	不涉及

	10
	产品规格
	内存规格
	★内存数量
	≥4

	11
	产品规格
	
	★内存规格
	≥DDR4

	12
	产品规格
	
	★内存通道
	支持多个内存接口通道，每个通道可支持1DPC或2DPC，当支持2DPC时，印制电路板上应具备插槽的序号标识，具体通道数应在随机文件中明确

	13
	产品规格
	存储规格
	硬盘类型
	不涉及

	14
	产品规格
	
	★硬磁盘实配容量
	硬盘总容量不小于4TB

	15
	产品规格
	
	硬盘接口类型
	不涉及

	16
	产品规格
	
	★硬盘实配数量
	服务器提供的实配硬磁盘数量应不小于2块，可实现互为备份；

	17
	产品规格
	
	★硬盘插槽数量及规格
	3.5英寸硬磁盘；服务器可支持的硬盘数量应不少于4块。

	18
	产品规格
	
	硬盘其他参数要求
	不涉及

	19
	产品规格
	RAID卡规格（若支持RAID卡）
	RAID卡支持的SAS
	不涉及

	20
	产品规格
	SAS直通卡规格(若支持SAS直通卡)
	SAS直通卡SAS接口数量
	不涉及

	21
	产品规格
	HBA卡规格(若支持HBA直通卡)
	HBA卡端口数量
	不涉及

	22
	产品规格
	网络规格
	★网口速率和数量
	配备网口数量不少于1个，且网口速率不少于1GE

	23
	产品规格
	
	存储型服务器网口速率和数量
	不涉及

	24
	产品规格
	
	独立网卡网口数量
	不涉及

	25
	产品规格
	
	独立网卡接口类型
	不涉及

	26
	产品规格
	
	板载网卡接口类型
	不涉及

	27
	产品规格
	外部接口规格
	★显示接口
	显示接口类型应不少于1种，如：VGA、DP、HDMI等

	28
	产品规格
	
	★USB接口
	配备USB接口，如USB2.0、USB3.0等

	29
	产品规格
	
	特殊接口及孔位
	不涉及

	30
	产品规格
	
	其他接口
	不涉及

	31
	产品规格
	电源规格
	电源冗余模式
	不涉及

	32
	产品规格
	
	★电源模块数量
	≥1

	33
	产品规格
	
	★电源功率
	电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求

	34
	产品规格
	
	电源指示灯
	不涉及

	35
	产品规格
	整机规格
	★外观和结构
	a)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；
b)产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；
c)产品表面说明功能的文字、符号和标志应清晰、端正且牢固；
d)应在服务器的显著位置提供运行状态的指示功能，并在随机文件中明确具体含义；
e)机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体；
f)高密度服务器应给出CPU个数与机柜高度；
g)服务器尺寸具体要求在随机文件中明确

	36
	产品规格
	
	★尺寸（高×宽×深）
	标准2U机架式服务器

	37
	产品规格
	
	服务器导轨
	不涉及

	38
	产品规格
	
	CPU个数与机柜高度单位(U)比
	不涉及

	39
	产品规格
	
	★环境适应性
	气候环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定，工作温度10~35℃,贮存运输温度-40～55℃;工作相对湿度35%～80%，贮存运输相对湿度20％～93%（40℃);大气压86～106kPa

	40
	产品规格
	
	特殊机型环境适应性
	不涉及

	41
	产品规格
	
	★机械环境适应性
	机械环境适应性应符合GB/T9813.3的有关规定

	42
	产品规格
	
	★噪声
	符合GB/T9813.3的有关规定，在产品说明中给出具体测试值塔式服务器噪声在空闲状态下不大于50dB

	43
	产品规格
	AI计算单元规格
	AI计算单元
	不涉及

	44
	产品规格
	
	一键式迁移
	不涉及

	45
	产品规格
	机柜规格
	★机柜尺寸
	不涉及

	46
	产品规格
	
	机柜管理板
	不涉及

	47
	产品规格
	
	机柜电源规格
	不涉及

	48
	功能要求
	主板功能
	★主板外部接口种类
	支持USB、显示、管理等接口，如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、PS/2接口、BMC管理端口

	49
	功能要求
	
	主板防烧板设计
	不涉及

	50
	功能要求
	
	扩展功能
	不涉及

	51
	功能要求
	网络功能
	★网络功能
	支持网络连接、网络访问、数据交换和网络管控功能

	52
	功能要求
	CPU功能
	★计算处理
	支持通用计算及虚拟化功能。处理器需集成整型计算单元、浮点计算单元、内存控制器、I/O模块等，处理器与存储部件、网络部件、I/O部件等组成计算系统，提供数据处理、网络接入等计算相关功能

	53
	功能要求
	
	★密码算法实现
	CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定

	54
	功能要求
	存储功能
	内存校验
	不涉及

	55
	功能要求
	
	SATASSDNAND健康状态上报
	不涉及

	56
	功能要求
	
	SATASSD单die故障隔离
	不涉及

	57
	功能要求
	RAID卡功能（若支持RAID卡）
	RAID卡RAID级别支持
	不涉及

	58
	功能要求
	
	RAID卡BBU单元
	不涉及

	59
	功能要求
	光驱功能
	光驱类型（是否支持RW，以及光盘类型CD/DVD）
	不涉及

	60
	功能要求
	电源功能
	★电源热插拔
	整机电源模块应具备热插拔功能

	61
	功能要求
	
	★电源过流保护
	支持过流及短路保护的功能

	62
	功能要求
	整机功能
	★散热方式
	支持风冷或液冷等散热方式

	63
	功能要求
	
	其他功能
	不涉及

	64
	功能要求
	管理系统功能
	★BMC固件基础功能
	1)支持DHCP设置网络功能；
2)支持静态IP设置网络功能；
3)支持设备日志记录，包括但不限于登录日志、操作日志和报警日志等功能；
4)支持日志信息导出和记录删除功能；
5)支持通过管理接口向外输出准确的报警信息功能；
6)设备的BMC管理软件应能够按报警的严重程度进行区分；
7)支持IPMI2.0、SNMP或Redfish等接口功能；
8)支持键盘、鼠标和视频的重定向、文本控制台的重定向、远程虚拟媒体、高可靠的硬件监控和管理功能；
9)支持基于网络开启、关闭和重启设备的功能，并查询当前设备开机运行状态；
10)支持故障提示功能，并可通过接口读取服务器故障信息；
11)支持基于网络的固件更新功能，包括BMC和BIOS等；
12)支持基于网络安装操作系统的功能，并可通过网络控制台访问设备；
13)支持通过本地的硬盘或光驱等存储设备，基于网络完成设备的操作系统安装功能；
14)支持通过浏览器打开管理界面并登录功能；
15)支持设置口令策略功能；
16)支持访问权限设置功能，并通过日志记录访问事件；
17)支持对出厂默认的用户名及口令进行安全保护功能，并提供默认口令修改提示；
18)支持读取设备主板的工作环境温度功能；
19)支持读取服务器CPU等核心器件的温度功能；
20)支持通过外部管理工具进行BMC参数设置的功能，并可基于网络通过外部管理工具对BMC进行管理；
21)应支持固件版本查询、固件升级
22)支持基于网络实现开关机和复位控制的功能；
23)BMC启动时间应不超过180s，实现功能包括网络、IPMI、散热、传感器服务可用；
24)支持BMC固件设置的恢复出厂功能

	
	
	
	
	

	65
	功能要求
	
	BMC固件增强功能
	不涉及

	66
	功能要求
	
	★BIOS固件基础功能
	a）支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息功能；
b）支持上电初始化界面显示CPU信息、内存信息、固件版本和部分快捷键信息功能；
c）支持设置界面中英文显示切换功能；
d）支持查看PCIe设备信息，SATA设备信息功能；
e）支持操作系统安装和引导功能，应并向操作系统提供计算机主板信息和服务接口；
f）支持设置启动顺序，并按照设置的启动顺序启动功能；
g）支持安全启动功能；
h）支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
i）支持板载显示控制或独立显卡的显示控制功能；
j）支持RAID识别和启动功能；
k）支持串口重定向功能；
l）支持固件更新功能；
m）支持BIOS固件设置的恢复出厂功能；
n）支持网络引导启用和关闭功能

	67
	功能要求
	
	★远程控制
	支持远程关机和重新启动功能

	68
	功能要求
	操作系统及驱动功能
	★操作系统及驱动的升级
	支持通过网络、闪存盘对操作系统、驱动进行升级

	69
	功能要求
	
	操作系统及驱动的备份还原
	不涉及

	70
	功能要求
	
	★操作系统功能
	a)支持访问控制、安全审计、网络接入鉴别等功能；
b)操作系统其他功能应满足操作系统政府采购需求标准中加*的指标要求

	71
	功能要求
	中文信息处理功能
	★中文信息处理
	符合GB18030的有关规定

	72
	功能要求
	机柜功能
	机柜管理功能
	不涉及

	73
	功能要求
	
	机柜通信方式
	不涉及

	74
	功能要求
	
	多集群作业管理
	不涉及

	75
	安全要求
	关键部件安全要求
	★关键部件安全要求
	CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求

	76
	安全要求
	固件安全要求
	★故障检测
	支持故障检测功能，可以检测到具体的FRU（内存、硬盘等）的故障并发出告警

	77
	安全要求
	
	内存故障智能预测和自愈修复
	不涉及

	78
	安全要求
	
	硬盘故障智能预测
	不涉及

	79
	安全要求
	
	PCIe链路故障智能诊断
	不涉及

	80
	安全要求
	
	内存故障隔离
	不涉及

	81
	安全要求
	
	内存、PCIe卡的故障精准告警功能
	不涉及

	82
	安全要求
	
	异常下电关键数据保护
	不涉及

	83
	安全要求
	
	BMC/BIOS固件双镜像保护
	不涉及

	84
	安全要求
	
	CPU核重启隔离
	不涉及

	85
	安全要求
	
	内存地址隔离
	不涉及

	86
	安全要求
	
	内存存储阵列替换
	不涉及

	87
	安全要求
	
	安全启动
	不涉及

	88
	安全要求
	系统安全要求
	syslog双向鉴别
	不涉及

	89
	安全要求
	
	★弱口令字典检查
	支持弱口令字典检查功能，出现在弱口令字典中的字符串不能被设置为用户口令

	90
	安全要求
	
	★白名单访问控制
	支持基于时间、IP或MAC白名单访问控制

	91
	安全要求
	
	双因素鉴别
	不涉及

	92
	安全要求
	
	★二次鉴别
	支持二次鉴别功能。对于用户配置、权限配置、公钥导入等重要的管理操作，已登录用户应通过二次鉴别后，才能执行操作

	93
	安全要求
	
	匿名化用户告警接收邮箱
	不涉及

	94
	安全要求
	
	★密码证书安全加密存储
	支持对带外管理系统中的用户口令和证书等敏感信息进行加密存储，禁止使用私有的和业界已知不安全的密码算法

	95
	安全要求
	
	★敏感信息安全加密传输
	支持使用安全的传输加密协议（如SSH或HTTPS等）传输用户的敏感信息

	96
	安全要求
	信息安全要求
	★研发过程安全
	供应商承诺，生产商已建立从需求、设计、开发、测试、维护端到端的开发流程管理机制，输出和保存开发流程中每个阶段的产品需求清单、设计文档、开发文档、测试记录等材料，保证各个流程可追溯

	97
	安全要求
	
	漏洞管理
	不涉及

	98
	安全要求
	
	网络关键设备服务器要求
	不涉及

	99
	安全要求
	
	增强要求
	不涉及

	100
	安全要求
	物理安全
	★物理安全
	安全要求应符合GB4943.1的规定

	101
	安全要求
	限用物质的限量要求
	★限用物质的限量要求
	限用物质的限量应符合GB/T26572的要求

	102
	性能要求
	CPU性能
	★CPU主频
	≥2.5GHz

	103
	性能要求
	
	★单CPU核数
	≥16

	104
	性能要求
	
	★单CPU末级缓存容量
	≥8MB

	105
	性能要求
	内存性能
	单内存模块容量
	不涉及

	106
	性能要求
	
	★内存速率
	≥2666MT/s

	107
	性能要求
	存储性能
	硬盘转速
	不涉及

	108
	性能要求
	RAID卡性能
	RAID卡缓存容量大小
	不涉及

	109
	性能要求
	FCHBA卡性能
	FCHBA卡速率
	不涉及

	110
	性能要求
	网络性能
	独立网卡速率
	不涉及

	111
	性能要求
	
	板载网卡速率
	不涉及

	112
	性能要求
	电源能耗
	★电源能耗
	符合GB/T9813.3的有关规定

	113
	兼容要求
	部件兼容性要求
	★内存兼容性
	适配3种及以上厂商的内存产品，且均不低于产品支持的内存规格

	114
	兼容要求
	
	★固态存储兼容性
	适配3种或以上厂商的固态存储产品，且均不低于产品支持的固态存储设备规格

	115
	兼容要求
	
	FCHBA卡兼容性
	不涉及

	116
	兼容要求
	
	RAID卡兼容性
	不涉及

	117
	兼容要求
	
	★网卡兼容性
	网卡应适配两种或以上厂商产品

	118
	兼容要求
	
	★功能卡兼容性
	内置或适配符合PCIe的功能卡，如：网络功能卡、存储功能卡及图形显示功能卡

	119
	兼容要求
	外设兼容性
	★外设兼容性
	兼容多种主流生产商的外部设备，包括显示器、键盘、鼠标、闪存盘、移动硬盘、USB光驱及KVM等，要求使用不同厂商的外部设备时，系统均能正常识别和安装驱动

	120
	兼容要求
	软件兼容性
	★数据库兼容
	兼容3个及以上厂商的数据库产品

	121
	兼容要求
	
	★中间件兼容
	兼容3个及以上厂商的中间件产品

	122
	兼容要求
	
	★平台软件兼容
	兼容3个及以上厂商的大数据平台

	123
	兼容要求
	
	虚拟化软件兼容
	不涉及

	124
	可靠性要求
	存储可靠性要求
	SATASSD可靠性
	不涉及

	125
	可靠性要求
	整机可靠性要求
	★整机可靠性
	m1值（MTBF的不可接受值）不得低于30000h

	126
	可靠性要求
	
	★风扇可靠性
	风扇寿命应不低于40000h

	127
	可靠性要求
	
	★部件可靠性
	支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外)

	128
	包装及运输要求
	包装及运输要求
	★标志、包装、运输和贮存
	符合GB/T9813.3和商品包装政府采购需求标准的相关规定

	129
	服务要求
	服务响应
	★服务响应
	a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务

	130
	服务要求
	
	★培训服务
	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容

	131
	服务要求
	服务周期
	★服务周期
	a)产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
b)设备停产后继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；
c)产品停止服务时间应提前1年告知客户；
d)产品发布日期需在随机文件中明确

	132
	服务要求
	服务工具要求
	★工具要求
	供应商提供设置服务器硬件、辅助操作系统安装等功能的辅助工具和管理软件。且随附软件应具有合法授权或版权

	133
	服务要求
	
	辅助工具
	不涉及

	134
	服务要求
	
	★驱动安装升级指引
	供应商提供出厂安装的配件所需的驱动程序，形式包括但不限于驱动光盘、驱动下载链接等。其他配件应提供指引

	135
	服务要求
	
	随机附开盖工具
	不涉及

	136
	服务要求
	
	代码迁移工具
	不涉及

	137
	服务要求
	
	性能分析工具
	不涉及

	138
	服务要求
	
	跨架构平台应用兼容
	不涉及

	139
	服务要求
	
	★管理软件
	具备资源管理、系统管理、性能监控、健康监控、基于网络控制、报警设置功能

	140
	服务要求
	增值服务
	★厂家升级产品软件与扩容服务
	供应商提供原厂级的部件/软件产品升级和扩容能力

	141
	服务要求
	
	服务保障升级
	不涉及

	142
	服务要求
	
	★提供上门服务
	供应商具备提供上门服务的能力(可收费)

	143
	服务要求
	
	业务场景性能优化服务及整体架构升级服务
	不涉及

	144
	供保要求
	供应链质量
	★抗干扰性
	当产品部件出现供应风险时，应通知客户并提供风险应对方案确保产品的服务保障，必要时应停止相关受影响产品的销售

	145
	供保要求
	
	★供应能力证明
	供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货


数据库软件
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	功能要求
	安装与升级
	★数据库安装
	a) 支持命令行或图形化的安装；
b) 支持命令行或图形化的可配置安装能力； 
c) 依据安装环境提供相应的初始化参数配置值；
d) 提供图形化软件组件管理向导工具

	2
	功能要求
	
	★数据库重启
	a) 支持命令行或图形化的方式关闭和启动服务；
b) 关闭服务后，再启动服务，服务正常

	3
	功能要求
	
	★安装配置日志
	a) 提供软件安装的日志记录功能；
b) 记录的软件安装信息完整正确；
c) 提供安装配置操作的日志记录功能；
d) 记录的配置操作信息完整正确

	4
	功能要求
	
	★升级维护
	a) 支持版本升级，保证版本间功能和数据的兼容性；
b) 厂商提供当前版本与历史版本的差异说明文档，包含新版本对软件和硬件的支持情况

	5
	功能要求
	
	安装和升级的兼容性
	不涉及

	6
	功能要求
	
	节点部署
	不涉及

	7
	功能要求
	数据配置
	★参数配置
	a) 依据工作负载和运行环境，提供配置参数修改的能力；
b) 修改数据库配置参数后，配置参数立即生效或数据库重新启动生效，立即生效的配置参数和需要数据库重新启动方可生效的配置参数应在相关文档中明确

	8
	功能要求
	
	存储配置
	不涉及

	9
	功能要求
	
	内存配置
	不涉及

	10
	功能要求
	SQL功能
	★基础数据类型
	a) 支持数值类型；
b) 支持字符类型；
c) 支持二进制类型；
d) 支持日期和时间类型；
e) 支持布尔类型；
f) 支持（大）文本类型；
g) 支持大对象类型

	11
	功能要求
	
	扩展数据类型
	不涉及

	12
	功能要求
	SQL功能
	自定义数据类型
	不涉及

	13
	功能要求
	
	★数据存储基础功能
	支持基础数据类型

	14
	功能要求
	
	数据存储增强功能
	不涉及

	15
	功能要求
	
	★数据检索基础功能
	支持基础数据类型

	16
	功能要求
	
	数据检索增强功能
	不涉及

	17
	功能要求
	
	★核心 SQL能力
	a) 支持左外连接；
b) 支持右外连接；
c) 支持内连接；
d) 支持全连接

	18
	功能要求
	
	★字符集
	中文字符集符合 GB 18030 的要求

	19
	功能要求
	
	★常用操作符
	a) 支持逻辑操作符及相关运算；
b) 支持比较操作符及相关运算；
c) 支持算术运算符及相关运算

	20
	功能要求
	
	★条件表达式
	a) 支持对比条件表达式；
b) 支持逻辑条件表达式；
c) 支持空值条件表达式；
d) 支持等于条件表达式；
e) 支持模式匹配条件表达式；
f) 支持区间条件表达式；
g) 支持 IN 条件表达式；
h) 支持存在条件表达式；
i) 支持以上条件表达式的复合表达式

	21
	功能要求
	
	★SQL执行计划
	支持SQL计划，使SQL按照指定的语句执行，并实现预期结果

	22
	功能要求
	数据库对象
	★基础对象类型
	a) 支持用户的创建、删除、修改；
b) 支持角色的创建、删除、修改；
c) 支持存储过程的创建、删除、修改；
d) 支持表操作功能；
e) 支持自增序列；
f) 支持主键约束、唯一性约束、检查约束和联合主键约束；
g) 支持游标功能；
h) 支持视图的创建、删除、修改；
i) 支持数值计算函数、字符处理函数、日期时间值函数、间隔函数、类型转换函数、位运算函数、聚合函数、格式化、系统信息等常用函数

	23
	功能要求
	
	扩展对象类型
	不涉及

	24
	功能要求
	
	★基础表分区管理
	a) 哈希分区方式；
b) 范围分区方式；
c) 列表分区方式

	25
	功能要求
	
	扩展表分区管理
	不涉及

	26
	功能要求
	
	查看对象
	不涉及

	27
	功能要求
	
	查看日志、系统信息
	不涉及

	28
	功能要求
	
	★对象变更
	a)支持数据库的创建、删除、更新以及数据库属性的查询；
b)支持在线变更表结构、索引；
c)支持数据的增加、删除、修改和查询

	29
	功能要求
	
	查看会话系统表/视图
	不涉及

	30
	功能要求
	
	查看监控连接系统表/视图
	不涉及

	31
	功能要求
	
	异构数据库联机访问
	不涉及

	32
	功能要求
	
	完整性管理
	不涉及

	33
	功能要求
	事务能力
	★事务基础特性
	支持事务的ACID

	34
	功能要求
	
	★死锁检测与处理
	a) 在并发执行过程中，能检测到死锁；
b) 提供解决全局死锁的机制；
c) 具备死锁处理能力；
d) 具备死锁超时回滚的能力；
e) 具备死锁检测与处理记录功能

	35
	功能要求
	运维
	★运行时统计信息基础功能
	a）数据库慢SQL统计：1）支持统计SQL语句；2）支持统计用户名；3）支持统计数据库名；4）支持统计执行时长；
b）数据库性能状态统计：1）支持统计每秒事务数和查询数；2）支持统计SQL平均响应时间；3）支持统计高频SQL

	36
	功能要求
	
	运行时统计信息增强功能
	不涉及

	37
	功能要求
	
	★日志
	a) 具备对各类事件进行日志记录的功能，可通过日志查看操作内容、执行过程和结果；
b) 具备提示和警告功能，提示或警告数据库结构修改、数据库运行配置修改等重要操作；
c) 日志完整正确，并且提供可读文本的形式；
d) 支持中文日志

	38
	功能要求
	
	★远程运维
	具备远程维护功能

	39
	功能要求
	
	★报警
	a) 厂商提供通知管理员的方法或工具；
b) 支持设置报警基线，数据库运行中遇到重要事件、异常事件和状态、超过报警阈值等情况时，通知管理员；
c) 提供报警 API；
d) 报警发生时，支持报警信息的实时展示

	40
	功能要求
	
	SQL监测与优化建议
	不涉及

	41
	功能要求
	迁移
	应用迁移
	不涉及

	42
	功能要求
	
	★数据迁移
	a) 提供元数据、数据库、数据库对象、表数据快速迁移的功能；
b) 支持数据迁移工具实现同构或异构数据库之间的数据迁移；
c) 支持全量数据迁移、增量数据持续同步等迁移模式；
d) 在数据迁移过程中具备应对传输异常的能力，保障数据迁移的稳定性、连续性和一致性；
e) 支持存量数据的一次性迁移和增量数据库的持续同步；
f) 支持多种不同类型的源数据库和目标数据库之间的数据迁移

	43
	功能要求
	
	★数据比对基础功能
	对源数据库和目标数据库之间的数据进行比对，支持数据一致性，并提供一致性比对报告

	44
	功能要求
	
	数据比对增强功能
	不涉及

	45
	功能要求
	备份恢复
	★数据备份
	a) 运行状态下支持对数据库进行全库备份；
b) 运行状态下支持对数据库进行部分备份；
c) 运行状态下支持对数据库进行增量备份

	46
	功能要求
	
	备份数据管理
	不涉及

	47
	功能要求
	
	用户/模式备份、恢复
	不涉及

	48
	功能要求
	
	★多种存储媒体备份、还原
	支持多种备份存储媒体，支持多种存储媒体的部分、完整数据库数据还原处理能力

	49
	功能要求
	
	★备份还原的一致性校验
	提供数据库备份数据一致性校验的命令或工具

	50
	功能要求
	集群管理
	★集群构建与管理
	a) 支持集群的运行环境；
b) 支持创建并配置数据库集群；
c) 配置信息至少包括日常运维管理、容灾管理、日志管理、备份管理、监控等

	51
	功能要求
	
	集群构建与管理扩展要求
	不涉及

	52
	功能要求
	
	★数据分布
	a) 支持自动数据分布；
b) 按照指定规则设置数据分布

	53
	功能要求
	
	★分布式计算
	支持在分布式节点上的并行计算

	54
	功能要求
	
	★集群扩展
	a) 支持在线扩容、缩容；
b) 集群扩容、缩容过程中支持分布式事务 ACID 特性

	55
	功能要求
	
	★数据重分布
	支持按照数据库集群的节点、状态和负载的变化，进行动态重分布

	56
	功能要求
	
	★对应用透明
	当数据分布、分布计算、集群扩展、数据重分布等变化时，不需要修改应用代码

	57
	功能要求
	
	★均分负载
	支持在集群环境下，事务并行执行

	58
	功能要求
	工具
	★数据库开发调试工具
	a) 具备图形化功能，提高易用性；
b) 具备导入、编辑、保存、执行 SQL 语句和 SQL 脚本功能；
c) 具备复制、编辑现有数据库对象功能；
d) 具备关键词显示标记、动态语法提示的 SQL 编辑器功能

	59
	功能要求
	
	数据库预编译工具
	不涉及

	60
	功能要求
	
	网络配置工具
	不涉及

	61
	功能要求
	
	创建、修改、删除工具
	不涉及

	62
	功能要求
	
	★用户、角色管理工具
	a) 支持创建、修改、删除用户的功能；
b）提供定义用户的功能；
c) 支持创建、修改、删除角色的功能，且提供用户自定义角色的功能

	63
	功能要求
	
	★SQL 执行计划查看工具
	a) 提供与数据库管理系统进行 SQL 交互的工具，方便运维工作；
b) 支持查看 SQL 语句查询执行计划与统计信息

	64
	功能要求
	
	★数据库对象工具
	a) 支持创建、修改、删除表的功能，支持定义表结构、约束、存储配置管理的功能；
b) 支持创建、修改、删除索引的功能，支持定义索引结构、类型、存储配置管理的功能；
c) 支持创建、修改、删除视图的功能，支持视图定义的功能；
d) 支持创建、修改、删除约束的功能，支持约束定义的功能

	65
	功能要求
	
	★导入导出工具
	a) 支持导出不同格式，可以将不同格式数据导入到数据库中；
b) 支持不同级别和不同数据库对象的导入/导出功能；
c) 支持从文本文件或者其他上游数据源将数据导入；
d) 支持 SQL 脚本进行导入导出

	66
	功能要求
	
	触发器、存储过程/函数工具
	不涉及

	67
	功能要求
	
	★数据库运维工具
	a) 支持数据库、数据库存储对象结构、数据、统计信息更新维护；
b) 支持数据库创建、数据库修改、数据库删除、数据库模板维护；
c) 支持数据库任务自动化调度作业管理；
d) 支持图形化展示数据库管理的各种元数据界面，展示的内容具有层次性，包括模式、非模式数据字典信息

	68
	功能要求
	
	监控跟踪工具
	不涉及

	69
	功能要求
	图形化管理
	图形化远程启动、关闭数据库
	不涉及

	70
	功能要求
	
	★图形化的开发工具
	厂商提供图形化的开发工具

	71
	功能要求
	
	★图形化运维工具
	厂商提供图形化的运维工具

	72
	功能要求
	
	图形化展示工具
	不涉及

	73
	功能要求
	
	图形界面配置参数基础功能
	不涉及

	74
	功能要求
	
	图形化管理数据库对象
	不涉及

	75
	功能要求
	
	图形化监控
	不涉及

	76
	功能要求
	
	图形化管理归档
	不涉及

	77
	功能要求
	
	图形化管理数据的备份、还原/恢复
	不涉及

	78
	功能要求
	
	图形化界面易用性
	不涉及

	79
	可靠性要求
	稳定运行
	★稳定运行
	a) 支持连续稳定运行；
b) 支持数据库管理系统运行风险的报警能力

	80
	可靠性要求
	故障切换
	★快速切换
	支持快速切换，在主数据库出现故障时，能够快速切换到备用数据库，保障业务正常运行

	81
	可靠性要求
	
	★恢复无断点
	支持无断点恢复能力

	82
	可靠性要求
	容灾能力
	★主备备份
	a) 支持多副本，支持主副本与从副本之间的数据同步，最低时延由生产厂商提供；
b)提供数据库复制技术，包括基于日志的备用数据库远程数据库备份技术，并具备数据副本间的复制能力

	83
	可靠性要求
	
	★实例容灾
	a) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用；
b) 在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s

	84
	可靠性要求
	
	★容灾部署
	a)提供远程容灾部署与管理功能；
b)提供生产中心与备份中心之间的容灾部署与管理功能

	85
	可靠性要求
	
	★同城容灾
	a) 支持同城双中心部署，当主中心故障时，业务切换到备中心；
b) 由于网络、供电等原因造成的可用区级故障，触发集群计划外停机，在同城多可用区场景下，RPO时间等于0，RTO时间小于1分钟

	86
	可靠性要求
	
	异地容灾
	不涉及

	87
	可靠性要求
	容错性
	★服务端编程稳定性
	支持当用户自定义的存储过程、函数运行异常时，数据库稳定运行

	88
	可靠性要求
	
	★网络容错
	网络中断时，保障事务一致性

	89
	可靠性要求
	
	★检测报警
	a) 支持数据库实例启动时错误检测能力；
b) 支持加载不同文件格式、不同大小数据出现错误时的故障检测和处理能力；
c) 支持数据库备份执行过程中发生故障时报错或者报警能力；
d) 支持数据库恢复发生故障时报错或者报警能力

	90
	可靠性要求
	
	★故障恢复
	a) 系统故障重启后能正常运行且支持数据一致性；
b) 支持完全媒体故障恢复的能力；
c) 提供基于时间点故障恢复功能

	91
	可靠性要求
	
	★不同级别故障可恢复
	支持数据库事务故障、系统故障、存储媒体故障不同级别的可恢复能力

	92
	兼容要求
	软件兼容
	★云化部署
	支持虚拟化部署或容器化部署等云化部署方式

	93
	兼容要求
	硬件兼容
	★硬件平台兼容
	a) 同源支持以下至少三种 CPU 平台架构： 1) ARM； 2) LoongArch； 3) MIPS； 4) SW64； 5) x86； b) 支持 SMP 和 NUMA 的运行环境

	94
	兼容要求
	标准兼容
	★ODBC
	支持 ODBC

	95
	兼容要求
	
	★JDBC
	支持 JDBC

	96
	服务要求
	交付方式
	★交付方式
	以光盘、便携式移动设备、镜像文件、在线下载等交付方式提供产品交付物

	97
	服务要求
	服务周期
	★产品维护周期
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

	98
	服务要求
	
	★产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年

	99
	服务要求
	
	★产品延伸安全服务周期
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2年

	100
	服务要求
	
	★售后服务最小保障期
	自销售之日起，产品售后服务周期≥6 年

	101
	服务要求
	供应链与服务保障
	★供应链与服务保障基础要求
	a)提供多种形式支持服务，包含电话、电子邮件、远程连接等；
b)提供技术支持服务，支持同城4h、异地12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案；
c)提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
d) 建立全国技术服务体系和服务团队，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
e) 服务周期内支持版本免费升级；
f) 开源产品对获得的社区源代码进行安全性和知识产权审查与管理；
g) 提供数据库参数、慢 SQL 语句的性能优化指南，包含性能优化的具体措施、技巧、案例及建议等；

	102
	服务要求
	
	定制服务
	不涉及

	103
	服务要求
	
	驻场服务
	不涉及

	104
	服务要求
	
	在线反馈
	不涉及

	105
	安全要求
	基本要求
	★基本要求
	数据库应当符合安全可靠测评要求

	106
	安全要求
	基础安全
	安全架构
	不涉及

	107
	安全要求
	
	★漏洞管理
	建立漏洞管理机制，及时通过邮件、网站等方式将安全漏洞告知用户，并提供安全补丁对漏洞进行修复

	108
	安全要求
	
	★身份鉴别及访问控制
	提供身份鉴别及访问控制，加解密的密码要求符合GM/T0028 的相关规定

	109
	安全要求
	增强安全
	防篡改
	不涉及

	110
	安全要求
	
	全密态
	不涉及

	111
	安全要求
	
	安全扩展要求
	不涉及

	112
	安全要求
	
	闪回查询
	不涉及

	113
	安全要求
	
	闪回恢复
	不涉及


操作系统
	序号
	指标分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	功能要求
	操作系统支持多CPU架构
	★同源兼容多CPU平台架构
	操作系统同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平台架构的CPU

	2
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	★多核支持
	操作系统支持双核及多核处理器，支持核间负载均衡、线程绑定，并提供系统多核访问及调度接口

	3
	功能要求
	
	★CPU虚拟化支持
	操作系统支持CPU 虚拟化技术

	4
	功能要求
	
	★动态调节CPU运行频率
	操作系统根据负载情况，自动调节CPU的运行频率

	5
	功能要求
	
	★支持CPU运行时低功耗状态切换
	操作系统根据负载的情况，自动切换CPU的低功耗状态

	6
	功能要求
	
	★支持CPU内置安全功能
	操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能，并提供标准接口供应用程序调用

	7
	功能要求
	安装部署
	★安装方式
	操作系统支持光盘、USB 闪存盘和网络等安装方式

	8
	功能要求
	
	★安装过程配置
	操作系统支持安装界面文种设置，默认为简化汉字方式显示，提供时区设置、计算机名设置等

	9
	功能要求
	
	★硬盘分区
	操作系统支持整个硬盘自动分区、自定义分区，支持逻辑分区配置（如 LVM），支持创建备份分区；自定义分区时能自动检测分区设置的合规性，删除已有分区或格式化硬盘提示告警信息

	10
	功能要求
	
	★双硬盘安装
	当计算机同时存在固态硬盘和机械硬盘时，自动分区优先将系统盘（或分区）设置在固态硬盘，优先将数据盘（或分区）设置在机械硬盘

	11
	功能要求
	
	★多系统安装
	操作系统能够识别已安装的其他系统，可自动复用引导分区等，并实现多系统引导

	12
	功能要求
	
	★加密
	操作系统应提供基于分区的用户数据加密功能，保护用户存储区数据安全

	13
	功能要求
	
	★初始化备份
	操作系统应提供用户备份初始系统环境的功能

	14
	功能要求
	
	★保留用户数据
	用户重装操作系统时提供保留用户数据的功能

	15
	功能要求
	系统引导
	★引导模式
	操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导：a）当计算机以 UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP 中放置启动引导文件，使操作系统能以UEFI模式引导；b)当计算机固件不支持UEFI模式时，安装程序根据计算机固件提供的引导方式，安装系统引导代码或配置系统引导选单，使安装完的系统可以正常引导

	16
	功能要求
	
	★引导修复
	安装程序提供系统引导修复功能，当已安装的操作系统引导被破坏时，可重建系统引导

	17
	功能要求
	其他安装要求
	★图形化显示
	操作系统应提供安装过程图形化显示

	18
	功能要求
	
	★安装提示
	操作系统在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出或取消功能；当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据；如用户自定义的某些配置可能会影响后续的正常使用，予以明确提示

	19
	功能要求
	
	★分辨率自适应
	操作系统安装完成后自动适配显示器最佳分辨率

	20
	功能要求
	系统内核
	★内核要求
	a)若操作系统是基于 Linux 内核的微型计算机操作系统应兼容 5.4 版内核主要功能，包括进程管理、内存管理、任务调度、中断处理、并发与同步处理等；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	21
	功能要求
	进程管理
	★进程调度
	操作系统支持进程创建、分组、删除及进程信息获取

	22
	功能要求
	
	★优先级设置
	操作系统支持进程优先级设置，包括优先级范围设置、优先级调度策略设置等

	23
	功能要求
	
	★地址映射
	操作系统支持进程内存地址的正向映射和反向映射

	24
	功能要求
	内存管理
	★内存地址管理
	操作系统支持基础连续虚拟地址、连续物理地址的申请、回收和释放

	25
	功能要求
	
	★内存管理单元
	操作系统支持内存管理单元，通过页表映射实现虚拟地址和物理地址的映射关系

	26
	功能要求
	
	★buddy分配器
	a)若操作系统基于Linux 内核，支持buddy 分配器，支持 slob、s lub 或 slab分配器；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	27
	功能要求
	
	★DMA内存
	操作系统支持 DMA 内存的申请和释放，包括流式 DMA、一致性 DMA 以及大内存DMA

	28
	功能要求
	
	★内存zone管理
	a)若操作系统基于Linux 内核，操作系统支持内存 zone 管理；b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	29
	功能要求
	
	★内存分配方式
	操作系统支持不交换硬盘的内存分配方式

	30
	功能要求
	
	调用接口
	操作系统提供非文件形式的内存动态函数库调用接口，以满足敏感内存动态库的非文件形式调用需求

	31
	功能要求
	任务调度
	★上下文切换
	操作系统支持进程上下文切换

	32
	功能要求
	
	★进程负载均衡
	操作系统支持进程负载均衡调度方式

	33
	功能要求
	
	★调度方式
	操作系统支持进程基于时间片的调度方式

	34
	功能要求
	
	★抢占调度方式
	操作系统支持进程抢占调度方式

	35
	功能要求
	中断处理
	★中断处理
	操作系统支持硬件中断号和软件中断号的映射、注册和处理；支持高精度时钟中断、类软中断和类tasklet 下半部中断处理；支持中断使能、屏蔽、亲和力处理以及中断抢占；支持中断工作队列处理，包括工作队列创建、初始化、调度和回收等

	36
	功能要求
	并发与同步处理
	★并发同步处理
	操作系统支持自旋锁、信号量、互斥体等原子操作；支持读写锁、类 RCU 原子操作；支持内存屏障操作

	37
	功能要求
	中文支持要求
	★字符编码
	操作系统符合 GB 18030 的要求

	38
	功能要求
	
	★字库
	操作系统提供符合 GB 18030 标准的字库，至少包括宋体、仿宋体、黑体、楷体及小标宋体在内的 5 种字库；支持曲线字库，可无级放缩字形大小，以适应不同分辨率的输出设备，输出字形应字形正确，字体规范；支持用户扩展安装字库

	39
	功能要求
	
	★输入法
	操作系统应内置输入法框架；至少提供一种音码和一种型码输入法；支持 GB 18030 中已编码的语言文字输入法的安装使用

	40
	功能要求
	
	★输入法标准
	操作系统提供的通用键盘输入法应符合 GB/T 19246—2003 要求；如提供手写输入法，应符合 GB/T 18790—2010 要求；如提供语音输入法，应符合 GB/T 21023—2007 要求

	41
	功能要求
	
	互联网输入法
	操作系统支持主流互联网输入法，支持输入法词库在线更新

	42
	功能要求
	
	★输出
	系统配置的字库能被工具或软件正常调用打印和显示

	43
	功能要求
	
	★表示
	操作系统提供中文界面显示，提供符合要求的日期、星期、上下午、时间、货币、数字等显示及表示方式

	44
	功能要求
	系统管理要求
	★系统信息
	操作系统提供系统信息查看工具，支持用户查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息

	45
	功能要求
	
	★系统资源管理
	操作系统提供系统资源管理工具并图形化显示进程信息、资源信息、文件资源信息等

	46
	功能要求
	
	★硬盘管理
	操作系统提供硬盘管理工具，显示硬盘容量及硬盘信息，支持新建和删除硬盘分区，分区支持 EXT3、EXT4、FAT32、NTFS、XFS、exFAT、Btrfs 等文件系统格式

	47
	功能要求
	
	★设备信息
	操作系统提供设备信息工具，显示 CPU、内存、主板、存储、网卡、声卡、电源、USB、蓝牙等参数信息，显示硬件信息、计算机型号和操作系统信息、设备驱动状态（启用或禁用），并支持设备启用、禁用状态设置

	48
	功能要求
	
	★文件管理器
	操作系统支持按文件名、文件类型、文件修改时间、文件大小排序显示文件；支持文本文件、图片文件和视频文件首帧的预览；显示当前用户的主目录、桌面、文档、下载、回收站等文件资源；支持对光驱、闪存盘的访问；支持对网络资源的访问，包括 SMB、FTP、NFS 等协议下的网络资源；支持通过地址栏输入绝对路径定位文件夹；支持文件按照列表显示或网格图标显示；支持新建文件、文件夹和快捷方式，并支持扩展新建的文件类型；支持全选当前文件夹所有文件，支持文件多选、反选；支持复制、粘贴、删除、剪切、重命名、压缩等文件操作；支持选择文件打开方式，可以使用默认用程序打开，并支持修改默认用程序；支持按文件名、修改时间、文件大小等搜索

	49
	功能要求
	
	全文搜索
	操作系统支持全文搜索，文件类型包括OFD、UOF、PDF、OOXML、纯文本、网页、XML、sh 脚本等

	50
	功能要求
	
	★本地帐户管理
	操作系统提供图形管理界面，支持帐户和用户组管理，支持口令、头像、权限设置，支持口令修改，支持重设管理帐户口令

	51
	功能要求
	
	★登录管理
	操作系统支持本地帐户、LDAP 帐户鉴别登录，提供口令、指纹、人脸、U-Key等多种鉴别方式登录，支持本地帐户免口令登录和自动登录

	52
	功能要求
	
	★鼠标管理
	操作系统提供图形化鼠标管理工具；支持鼠标灵敏度、滚轮方向的设置与测试；支持左右手习惯设置；对于带触控板的微型计算机，应具有触控板管理功能，包括启动与禁止及相应的防误触等功能

	53
	功能要求
	
	★键盘管理
	操作系统提供键盘图形化管理工具；支持重复键延时及速度设置；支持数字键盘、大写锁定提示

	54
	功能要求
	
	★显示管理
	操作系统支持屏幕分辨率设置；支持屏幕刷新率设置；支持屏幕亮度设置；支持屏幕显示冷暖色温手动、自动调节；支持多个屏幕以复制、扩展、单独方式输出显示，支持多个屏幕显示位置设置，支持各屏幕显示方向独立设置；支持 4K 高分辨率屏幕显示，支持手动和自适应匹配设置窗口等比缩放显示；支持超宽屏显示，如：21:9、32:9 的显示器；支持触屏功能，包括选择、点击、双击、滚动等操作；支持登录界面、锁屏界面、系统桌面的背景图片设置；支持屏幕保护定时设置和帐户口令鉴权恢复

	55
	功能要求
	
	★声音管理
	操作系统支持输出音量大小设置、静音设置；支持系统默认音效配置；支持输入输出设备配置；支持输入噪音抑制开关设置；支持输出音量增强开关设置；支持输出声道左右平衡设置

	56
	功能要求
	
	★快捷键管理
	操作系统支持预先定义系统快捷键；支持自定义快捷键

	57
	功能要求
	
	★时间日期管理
	操作系统支持图形化显示；支持系统日期、时间设置；支持时区设置；支持网络时钟同步设置

	58
	功能要求
	
	★电源管理
	操作系统支持空闲时显示器转入待机的时间设置；支持空闲时计算机转入屏幕保护的时间设置；支持屏幕显示亮度设置；便携式计算机使用时支持高性能、平衡、节能等模式设置

	59
	功能要求
	
	★输入法管理
	操作系统支持添加和删除输入法；支持快捷键设置，包括输入法启动、输入法激活/非激活切换、顺序切换等；支持多种输入法共存

	60
	功能要求
	
	★默认登录语言
	按照安装时选择的文种类型作为初次登录系统文种

	61
	功能要求
	
	多语言图形界面
	不涉及

	62
	功能要求
	
	★打印机管理
	操作系统支持添加和删除打印机；支持添加本地打印机、网络打印机及共享打印机；支持打印机共享；支持查看打印机列表；支持任务队列管理，包括取消、暂停、挂起；支持页面设置；提供接口查询打印机打印状态，包括指定文件打印成功的页数、份数、页码及打印失败的文件名和页码等信息

	63
	功能要求
	
	★外设管控
	操作系统支持动态显示未授权设备信息；支持接口控制、设备控制、权限控制等（接口包括 USB、蓝牙、网络接口等；设备包括打印机、摄录设备、USB 存储设备等；权限包括读、写、执行等）；支持按设备类型、设备 ID、接口等配置设备接入黑白名单策略；提供完整的连接记录，记录可追溯

	64
	功能要求
	
	★隐私文件保护
	操作系统提供基于独立口令和密钥保护的文件保险箱；支持口令和透明加解密鉴权访问文件保险箱内的文件和文件夹；支持手动上锁文件保险箱；支持通过密钥找回口令

	65
	功能要求
	
	★网络管理
	支持图形化显示；支持 DNS 设置；支持 IPV4/IPV6 地址配置；支持自动获取网络地址；支持网关设置；支持手动/自动设置网络代理服务器，支持 HTTP、HTTPS、FTP、SOCKS 等多种协议；支持无线网络管理，包括连接或断开网络、配置口令、手动刷新无线热点列表等；支持个人热点共享，包括有线、无线网络生成的网络热点；支持 L2TP、PPTP、OpenVPN、StrongSwan类型的 VPN 连接，支持新增、导入、编辑和删除连接配置，支持启用或禁用VPN 自动连接

	66
	功能要求
	
	★默认应用程序管理
	操作系统提供默认用程序管理工具，支持预先定义和修改指定用类型的默认程序，包括图片、文本、音视频、网页、邮件

	67
	功能要求
	
	应用商店
	不涉及

	68
	功能要求
	
	★通知管理
	操作系统任务栏提供通知中心图标，并显示消息提醒；系统和应用使用通知接口发送通知消息；支持对通知消息的管理，包括显示、删除、清理等

	69
	功能要求
	
	★主题管理
	操作系统提供图形化主题管理工具；支持以深色、浅色和昼夜切换自动配色方式显示系统图形化界面；支持系统主题颜色设置；支持系统图标主题设置；支持系统光标主题设置

	70
	功能要求
	
	产品许可机制
	不涉及

	71
	功能要求
	图形化要求
	★用户操作界面
	操作系统提供图形化操作界面

	72
	功能要求
	
	★桌面图标
	操作系统默认提供我的系统、个人文档、回收站等图标

	73
	功能要求
	
	★桌面图标管理
	操作系统提供回收站工具，可收集要删除的文件和文件夹，并支持右键清空操作；支持应用程序快捷方式与文件共存；支持右键选单进行复制、剪切和粘贴文件操作；支持文件图标拖拽、摆放；支持图标名称修改；支持按照文件类别显示文件图标

	74
	功能要求
	
	★桌面快捷选单
	操作系统支持桌面图标按照网格排列；支持右键选单新建纯文本；支持右键选单新建文件夹；支持右键选单选择图标排列顺序，排序可按名称、类型、修改时间、文件大小

	75
	功能要求
	
	★起始选单
	操作系统支持分类显示系统已安装应用；支持创建应用的快捷方式到桌面；支持添加应用访问快捷方式到任务栏；支持多种方式搜索内容，支持拼音搜索、模糊搜索快捷查找系统应用；支持新安装应用与应用列表中其他应用以明显方式区分，包括突出显示、增加标识或单独分类；包含电源操作按钮，并可触发系统退出界面；包含直接进入控制系统或配置系统的功能入口或应用图标

	76
	功能要求
	
	★任务栏
	操作系统应提供图形化任务管理工具栏，任务栏中应该包括快速启动栏、通知栏；提供快速启动应用程序区，可以添加或删除应用启动快捷方式；提供系统通知栏，显示网络、声音、电源、USB 设备等，支持应用程序（如输入法等）的状态信息；提供显示桌面功能，支持最小化当前所有窗口，在有活动窗口的情况下快速切换成只显示用户桌面；对已切换成只显示用户桌面的状态，可以快速切换回活动窗口状态；直观区分任务栏应用运行与未运行的状态；支持任务栏隐藏；支持任务栏位置调整

	77
	功能要求
	
	★桌面工作区
	操作系统支持多工作区，支持应用跨工作区移动；可配置工作区数量；可通过快捷键切换工作区

	78
	功能要求
	
	★系统退出
	操作系统退出界面应为模态或全屏界面，提供选择关机、重启、锁定、注销、休眠、待机等六种操作

	79
	功能要求
	
	★窗口管理器
	操作系统支持对窗口的操作，如最小化、最大化、移动、改变大小、总是置顶或在最前端、关闭；提供窗口显示最小化、最大化和关闭按钮；提供窗口标题，显示窗口名称，并区别显示选中和未选中窗口；窗口可以在不同工作区中移动；提供窗口防呆功能，防止窗口完全移出桌面范围内；提供窗口切换功能，通过快捷键可在打开的窗口中按一定顺序进行快速切换；提供多任务视图功能，可以预览当前工作区内已打开的所有窗口；支持一键操作移开桌面所有窗口，显示桌面；提供多窗口分屏功能，支持屏幕分割显示各窗口，支持同时调整窗口尺寸

	80
	功能要求
	
	★图形特效
	操作系统窗口显示支持模糊透明特效，当支持透明效果的窗口与其他窗口重叠时，前置窗口颜色能随背景窗口颜色的融合发生变化；提供窗口外观装饰效果设置，如边框、阴影、模糊、透明度、圆角等，且透明度可调节

	81
	功能要求
	常用软件支持
	★应用软件安全要求
	操作系统预装应用软件应进行签名认证，确保应用软件的安全性、稳定性、可靠性

	82
	功能要求
	
	★压缩工具
	操作系统提供压缩解压缩工具，支持zip、7z、tar、tar.7z、tar.bz2、tar.gz等压缩格式新建、打开、解压操作，以及对压缩文件中所含文件进行添加、删除、重命名等操作；支持解压 rar 格式文件；支持对压缩包进行加解密

	83
	功能要求
	
	★音频播放工具
	操作系统提供音频播放工具，支持 MP3、OGG、WAV 等音频格式文件；支持播放本地音频文件；支持本地音乐文件搜索功能；支持播放控制，可设置播放模式

	84
	功能要求
	
	★音频录制工具
	操作系统提供音频录制工具，支持系统播放和传声器输入的音频录制为文件；支持录制音频过程中的录制、暂停、续录和停止等操作

	85
	功能要求
	
	★视频播放工具
	操作系统提供视频播放工具，支持 MKV、OGG 等封装格式的视频文件；支持播放本地视频文件；支持自动加载本地字幕；支持播放控制功能；提供软件解码与硬件编解码切换选项，如硬件支持编解码，应优先使用

	86
	功能要求
	
	★视频录制工具
	操作系统提供视频录制工具，支持通过摄像头等设备拍摄图片和录制音视频文件；拍摄照片时，支持设置构图网格、快门音效、多张连拍、延时拍摄、镜像拍摄和图像分辨率；录制音视频时，支持延时录制

	87
	功能要求
	
	★光盘刻录管理工具
	操作系统提供光盘刻录管理工具，支持CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RW 格式的光盘；支持将光盘复制为镜像文件保存到另一张光盘；支持将光盘镜像文件刻录到光盘；支持 ISO9660、UDF 格式光盘挂载、读取；支持 ISO9660 格式光盘追加刻录；支持检查光盘数据完整性

	88
	功能要求
	
	★截图录屏
	操作系统提供截图录屏工具，支持系统截图和录屏；支持延时捕捉屏幕图像设置；支持录制光标移动、鼠标点击、键盘操作痕迹、系统音频、传声器输入、摄像头画中画内容；支持多种截图区域，包括全屏、程序窗口和自选区域；支持多种保存选项，包括保存到系统默认文件夹、桌面、指定存储路径、剪贴板；系统截图支持保存为 PNG、JPG、BMP 等格式，录屏支持保存为 GIF、MP4、MKV等格式

	89
	功能要求
	
	★图像查看工具
	操作系统提供图像查看工具，支持查看图像文件，支持 PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP 等图像格式；支持显示图像文件的基本信息，包括文件大小、图像格式、宽度和高度等；支持对图像文件的操作，包括放大、缩小、旋转、打印等

	90
	功能要求
	
	★文件扫描工具
	操作系统提供文件扫描工具，支持扫描文件类型设置，包括 PNG、JPEG、TIFF、BMP、PDF 等；支持扫描颜色设置，包括彩色、灰度；支持扫描分辨率、幅面设置

	91
	功能要求
	
	★浏览器
	操作系统提供浏览器，支持 HTML4、HTML5、ECMAScript、CSS 等标准；支持符合国家密码管理要求的商用密码算法；支持国家电子认证根 CA 签发的符合相关要求的CA 机构证书；支持符合 GB/T 38636—2020 的 TLCP

	92
	功能要求
	
	远程协助工具
	不涉及

	93
	功能要求
	
	★文件共享
	操作系统提供文件共享工具，支持按用户身份进行读写权限设置

	94
	功能要求
	
	远程桌面支持
	不涉及

	95
	功能要求
	开发环境
	★开发环境
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Qt、Eclipse、VSCode等集成开发环境

	96
	功能要求
	
	★开发库
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GNU C、GNU C++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等开发库

	97
	功能要求
	
	★编译开发工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等语言编译器

	98
	功能要求
	
	★文本编辑工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供如 Emacs、Vim 等。

	99
	功能要求
	开发支持
	★开发文档
	操作系统应内置或通过官方网站、社区等提供中文开发文档，包括：软件开发参考文档；驱动开发参考文档；应用移植开发文档；API 文档

	100
	兼容性要求
	运行环境兼容
	★版本兼容
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备；系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等；支持以增量升级包的方式实现版本更新

	101
	兼容性要求
	
	★文件系统层次结构
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构

	102
	兼容性要求
	
	★运行库
	供应商应给出长期兼容支持的运行库

	103
	兼容性要求
	
	★命令
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令

	104
	兼容性要求
	软件包
	软件包格式
	不涉及

	105
	兼容性要求
	
	★软件包管理
	操作系统支持图形化方式下载、安装和卸载软件包；显示已安装软件包的描述和包含的文件；支持安装时优先自动进行缺失依赖软件包的下载和安装；自动检测本地安装包，当发现安装包未经签名认证时自动告警；在连接软件仓库/应用商店时（含局域网、广域网）能自动搜索并下载依赖的软件包

	106
	兼容性要求
	硬件兼容（整机）
	★微型计算机兼容清单
	供应商提供兼容的台式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	107
	兼容性要求
	
	★便携式微型计算机兼容清单
	供应商提供兼容的便携式微型计算机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	108
	兼容性要求
	硬件兼容（部件）
	★固件
	供应商提供兼容的固件品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	109
	兼容性要求
	
	★显卡
	供应商提供兼容的显卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	110
	兼容性要求
	
	★网卡
	供应商提供兼容的有线、无线网卡品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	111
	兼容性要求
	
	★蓝牙
	供应商提供兼容的蓝牙设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	112
	兼容性要求
	
	★显示设备
	供应商提供兼容的显示设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	113
	兼容性要求
	
	★生物特征
	供应商提供兼容的生物识别设备（指纹、人脸）品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	114
	兼容性要求
	硬件兼容（外设）
	★打印机
	供应商提供兼容的打印机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	115
	兼容性要求
	
	★扫描仪
	供应商提供兼容的扫描仪品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	116
	兼容性要求
	
	★摄录设备
	供应商提供兼容的摄录设备品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	117
	兼容性要求
	
	★存储设备
	供应商提供兼容 USB2.0，3.0，3.1 的 U盘和移动硬盘品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	118
	兼容性要求
	
	★主流蓝牙设备
	供应商提供兼容的蓝牙鼠标、键盘、音响等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	119
	兼容性要求
	
	★主流USB外设
	供应商提供兼容的USB 设备，如 USB 鼠标、键盘、音响、网卡等品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	120
	兼容性要求
	软件兼容（日常办公）
	★办公软件
	供应商提供兼容的办公软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	121
	兼容性要求
	
	★版式软件
	供应商提供兼容的版式软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	122
	兼容性要求
	
	★签名软件
	供应商提供兼容的电子签名、电子签章、云签章、key 签署等签名软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	123
	兼容性要求
	软件兼容（安全防护）
	★杀毒软件
	供应商提供兼容的杀毒软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	124
	兼容性要求
	
	★身份鉴别系统
	供应商提供兼容的通过指纹、人脸识别、Ukey 等方式对使用者身份进行验证的系统品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	125
	兼容性要求
	
	★日志管理
	供应商提供兼容的日志管理软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	126
	兼容性要求
	
	★防火墙
	供应商提供兼容的网络防护、安全管理等软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	127
	兼容性要求
	软件兼容（网络应用）
	★网络会议
	供应商提供兼容的网络会议软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	128
	兼容性要求
	
	★浏览器
	供应商提供兼容的浏览器的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	129
	兼容性要求
	
	★新闻信息
	供应商提供兼容的新闻信息类软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	130
	兼容性要求
	
	★社交软件
	供应商提供兼容的社交软件的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	131
	兼容性要求
	软件兼容（多媒体）
	★图形图像
	供应商提供兼容的图像查看、图像编辑的品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	132
	兼容性要求
	
	★媒体播放
	供应商提供兼容的媒体播放类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	133
	兼容性要求
	
	★音乐电台
	供应商提供兼容的多媒体类软件品牌及版本清单，且至少兼容一款产品

	134
	易用性要求
	便捷使用
	★帮助提示
	操作系统提供内置系统和应用中文图文用户手册，包括使用说明、示例、常见故障处理等；对需要补充解释的部分，以合适方式提供中文提示

	135
	易用性要求
	
	★快捷键
	操作系统支持以下快捷键：<Super> 开始选单<Alt>+<Tab> 遍历窗口<Shift>+<Alt>+<Tab> 反向遍历窗口<Alt>+<F4> 关闭当前窗口<Ctrl>+<A> 全选<Ctrl>+<X> 剪切<Ctrl>+<C> 复制<Ctrl>+<V> 粘贴<Ctrl>+<Space> 开启/关闭输入法<Ctrl>+<Shift> 切换输入法<Super>+<L> 桌面锁定<Super>+<D> 显示桌面<Super>+<E> 打开文件管理器<Ctrl>+<Alt>+<Delete> 退出界面

	136
	易用性要求
	
	语音助手
	不涉及

	137
	可靠性要求
	系统稳定性
	★操作系统连续运行72小时
	操作系统在CPU占用大于等于80%，或内存占用大于等于80%压力情况下，连续运行72小时无故障

	138
	可靠性要求
	检查修复
	★系统修复
	操作系统提供文件系统检查与修复功能，能自动修复文件系统错误或以显式方式提示用户进行手动文件系统修复

	139
	可靠性要求
	备份恢复
	★备份还原
	操作系统提供备份还原功能：支持系统的备份和还原；支持全盘备份到外部存储设备；支持还原到指定备份点；支持保留用户数据的系统还原；支持系统无法正常进入状态时，可对系统进行还原

	140
	可维护性要求
	系统维护
	★日志管理
	操作系统提供日志管理工具：支持图形化显示；支持对系统日志信息的显示和刷新；支持对日志文件的查找和导出；支持对特定时间段内的日志进行筛选；支持系统日志定期清除功能

	141
	可维护性要求
	
	★系统升级
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级；升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户

	142
	服务要求
	交付方式
	★交付方式
	操作系统至少支持其中一种交付方式：光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）

	143
	服务要求
	产品维护服务周期
	★产品维护周期
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

	144
	服务要求
	
	★产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥4 年

	145
	服务要求
	
	★产品延伸安全服务周期
	产品功能维护停止之日起至产品停止安全维护（包括中高风险漏洞修复）之日止≥2 年

	146
	服务要求
	
	★产品售后服务周期
	≥6 年

	147
	服务要求
	售后服务
	★原厂服务
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供

	148
	服务要求
	
	★服务热线电话
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（应覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线

	149
	服务要求
	
	★技术服务标准
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h 技术支持服务

	150
	服务要求
	
	定制优化增值服务
	不涉及

	151
	服务要求
	
	★技术服务时效
	操作系统厂商满足同城 4h、异地 12h 响应要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案

	152
	服务要求
	
	★技术服务保障
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换

	153
	服务要求
	交付与安装调试
	现场服务
	不涉及

	154
	服务要求
	
	★配套资料
	操作系统厂商交付产品时提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等

	155
	服务要求
	系统更换
	★系统更换
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）

	156
	服务要求
	厂商能力要求
	★服务团队
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务

	157
	供应保障要求
	数据上行安全保障
	★数据收集安全保障
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内

	158
	供应保障要求
	数据下行安全保障
	★数据供给安全保障
	数据供给安全保障：涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等

	159
	供应保障要求
	代码无风险
	★代码无风险
	操作系统厂商可提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构

	160
	安全要求
	基本要求
	★基本要求
	操作系统应当符合安全可靠测评要求

	161
	安全要求
	密码算法支持
	★密码算法实现
	操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算

	162
	安全要求
	
	★随机数生成
	随机数质量符合GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》

	163
	安全要求
	
	★内置数字证书
	操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书

	164
	安全要求
	
	★密码协议实现
	操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP

	165
	安全要求
	安全管理工具
	★安全管理工具
	操作系统提供安全管理工具，包括帐户安全、网络防护、病毒防护、应用程序执行控制

	166
	安全要求
	身份鉴别
	★生物特征识别管理
	操作系统支持两种及以上的生物特征类型鉴别，如指纹、人脸；支持使用生物特征进行命令行、图形化提权操作的身份鉴别；支持使用生物特征进行系统登录操作的身份鉴别；支持用户管理自己的生物特征信息

	167
	安全要求
	
	★身份鉴别服务
	操作系统用户标识使用帐户名和帐户ID，在操作系统的整个生存周期内帐户标识具有唯一性；支持配置帐户口令复杂度校验及强口令管理；支持帐户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，帐户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户(root)远程登录设置

	168
	安全要求
	访问控制
	★自主访问控制
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权帐户对客体的访问普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在指定帐户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定帐户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组帐户或非同组的帐户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予

	169
	安全要求
	
	★强制访问控制
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制

	170
	安全要求
	
	★安全审计
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括事件类型、事件发生的日期、触发事件的帐户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能设置

	171
	安全要求
	防火墙工具
	★基本要求
	操作系统支持开启或关闭防火墙；支持添加防火墙规则，至少包括名称、协议、地址和端口；提供不同场景下的缺省防火墙配置，如公共、专用和自定义；支持不同的访问策略，包括允许、拒绝

	172
	安全要求
	
	扩展要求
	不涉及

	173
	安全要求
	漏洞管理
	★漏洞编号
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用NVDB、CNVD或CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，并提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况


服务器操作系统
	序号
	分类
	一级指标
	二级指标
	采购人技术要求

	1
	功能要求
	操作系统支持多CPU架构
	★同源兼容多CPU平台架构
	操作系统支持同源兼容 ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86 架构的CPU

	2
	功能要求
	操作系统支持CPU内置功能
	★多核支持
	操作系统支持双核及多核处理器，包括核间负载均衡、线程绑定等，并提供接口，通过访问接口获取运行状态和控制多核调度

	3
	功能要求
	
	★CPU虚拟化支持
	操作系统支持 CPU 虚拟化技术

	4
	功能要求
	
	★动态调节CPU运行频率
	操作系统根据负载情况，自动调节 CPU的运行频率

	5
	功能要求
	
	★支持多CPU
	支持跨路内存访问，支持 CPU 间负载均衡，支持并优化 NUMA 体系架构

	6
	功能要求
	
	★支持CPU内置安全功能
	操作系统支持 CPU 硬件密码运算与随机数生成等功能；提供编程接口供应用程序调用；支持通过硬件指令判别临界区冲突；支持调用CPU 指令，实现自旋锁

	7
	功能要求
	安装部署
	★安装方式
	操作系统支持光盘安装、USB闪存盘安装、网络安装和无人值守安装

	8
	功能要求
	
	★安装模式
	操作系统支持图形或文本安装模式

	9
	功能要求
	
	★安装过程配置
	操作系统支持安装界面文种设置、逻辑分区配置（如LVM）、自定义分区设置、安装组件设置、时区设置、键盘布局设置、初始用户设置、计算机名设置和网络设置，支持通过USB闪存盘等方式加载硬件驱动、支持设置加密文件系统

	10
	功能要求
	
	★系统引导
	a)操作系统应支持UEFI2.0 及以上规范固件引导，当计算机以UEFI模式启动安装时，安装程序应分配 ESP，并在 ESP中放置启动引导文件，使系统能以UEFI模式引导；b)支持 bootloader 引导，支持 MBR 及GPT

	11
	功能要求
	
	★引导修复
	操作系统安装媒体提供系统引导修复功能，当已安装的系统引导被破坏时，可重建系统引导

	12
	功能要求
	
	★引导参数编辑
	操作系统支持用户编辑引导参数，支持GRUB 口令保护

	13
	功能要求
	
	★数据保护
	安装程序在安装执行前明确提示用户可能会删除已有数据，并提供退出/取消功能，当用户取消安装时，不改变硬盘上已有数据

	14
	功能要求
	
	★分辨率自适应
	操作系统安装完成后应自动适配显示器最佳分辨率(文本模式除外)

	15
	功能要求
	
	★安装配置正确性校验
	操作系统安装和配置过程中，如用户自定义的某些配置可能会影响系统启动或正常使用，予以明确提示

	16
	功能要求
	系统内核
	★内核要求
	a)若操作系统是基于Linux 内核的服务器操作系统应兼容 4.19 版内核b)若操作系统属于其他类型内核不做要求

	17
	功能要求
	进程、线程调度
	★NUMA
	操作系统支持基于 NUMA 的亲和调度

	18
	功能要求
	
	★多核轮询
	操作系统支持 CPU 多核轮询调度

	19
	功能要求
	
	★进程调度
	操作系统具备进程优先级动态调整能力，允许在进程运行时对优先级进行调整；区分实时进程与非实时进程，分别进行调度；支持进程运行状态检查

	20
	功能要求
	内存管理
	★内存容量
	操作系统支持最大内存不小于 4TB

	21
	功能要求
	
	★内存大页管理
	操作系统允许应用申请内存大页降低页表转换

	22
	功能要求
	
	★NUMA
	操作系统支持 NUMA 近节点优化

	23
	功能要求
	
	内存超分
	不涉及

	24
	功能要求
	存储管理
	★RAID支持
	操作系统支持硬 RAID 和软 RAID，支持软 RAID 级别 0、1、5、6、10

	25
	功能要求
	
	★虚拟文件系统
	操作系统支持将不同功能的外部设备抽象为统一的文件操作接口，包括存储、输入输出设备

	26
	功能要求
	
	★文件管理
	操作系统支持文件存储、检索和共享

	27
	功能要求
	
	★可移动存储
	操作系统支持对可移动外部存储的管理，包括启停、禁用、恢复等

	28
	功能要求
	
	★外部独立存储
	操作系统支持使用外部独立存储设备

	29
	功能要求
	
	★多路径聚合
	操作系统支持存储多路径聚合及 I/O 动态负载均衡

	30
	功能要求
	
	★故障检测
	操作系统支持硬盘损坏或老化检测及信息收集

	31
	功能要求
	
	★虚拟内存
	操作系统支持将硬盘的特定分区或文件作为虚拟扩展内存用于存放内存数据，支持虚拟内存压缩

	32
	功能要求
	
	★网络块设备挂载
	操作系统支持 FCoE、iSCSI，支持将 Ceph块设备视为常规存储设备挂载到某个目录并作为标准文件系统使用

	33
	功能要求
	
	存储缓存
	不涉及

	34
	功能要求
	网络管理
	★网络链路检测
	操作系统支持网络链路故障检测、链路事件通知和链路状态查询

	35
	功能要求
	
	★TCP卸载引擎
	操作系统支持运行 TCP 协议卸载引擎的网卡

	36
	功能要求
	
	★网络协议
	操作系统支持 IPv4、IPv6

	37
	功能要求
	
	★多网卡绑定
	操作系统支持多网卡绑定

	38
	功能要求
	
	用户态TCP/IP协议栈
	不涉及

	39
	功能要求
	文件系统
	★文件系统支持
	操作系统支持 XFS、EXT3、EXT4、NTFS、FAT32 等文件系统，支持相应格式分区创建、删除、格式化等

	40
	功能要求
	
	★日志式文件系统
	操作系统支持日志式文件系统

	41
	功能要求
	
	★文件处理能力
	操作系统支持最大文件不小于 4TB，最大分区与文件系统不小于 10PB，最大文件名长度不小于 255 字节

	42
	功能要求
	
	★分区大小调整
	操作系统支持动态调整分区大小，对系统分区容量进行改变

	43
	功能要求
	授权激活
	产品许可机制
	不涉及

	44
	功能要求
	应用开发运行环境
	★集成开发环境/开发框架
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发环境，包括Qt、Eclipse、VSCode 等

	45
	功能要求
	
	★开发工具库
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供开发库，包括 GNU C、GNUC++、Java、Qt 、Gtk+、Cairo、OpenGL、Perl、Python、Ruby、Rust、Golang、JS 等

	46
	功能要求
	
	★编译器开发工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供编译开发工具，包括 GCC、G++、Binutils、GDB、Make、CMake 等

	47
	功能要求
	
	★文本编辑工具
	操作系统通过内置、软件仓库或附加光盘等方式提供文本编辑工具，包括Emacs、Vim 等

	48
	功能要求
	
	★软件包管理
	操作系统支持查询软件包描述和包含文件，以及软件包依赖；支持在安装时自动提示并下载安装缺失的依赖软件包

	49
	功能要求
	
	★开发文档
	供应商应提供软件开发参考文档、驱动开发参考文档、应用移植开发文档、API文档

	50
	功能要求
	服务支持
	★网络服务
	操作系统支持 TCP/UDP

	51
	功能要求
	
	★网络共享
	操作系统支持基于 NFS、SMB、FTP、CIFS等协议的数据网络共享服务

	52
	功能要求
	
	★WEB服务
	操作系统支持基于 HTTP、HTTPS、FastCGI 等协议 WEB 服务

	53
	功能要求
	
	★加密传输服务
	操作系统支持基于 IPSec 和 SSL 协议的隧道加密传输服务

	54
	功能要求
	
	★数字证书服务
	操作系统支持基于PKI体系的数字证书服务

	55
	功能要求
	
	★访问控制服务
	操作系统支持基于 RBAC(基于角色的访问控制)机制的访问控制服务

	56
	功能要求
	
	★网络管理服务
	操作系统支持基于 SNMP、NETCONF、RESTCONF 等协议的网络管理服务

	57
	功能要求
	
	★时间同步服务
	操作系统支持基于 NTP 协议网络时间同步服务

	58
	功能要求
	
	★远程连接服务
	操作系统支持 RPC、rsync、SSH 等远程服务

	59
	功能要求
	　
	★邮件服务
	操作系统支持基于 SMTP、POP3、IMAP等的邮件服务

	60
	功能要求
	
	★身份鉴别服务
	操作系统支持基于轻量级目录访问协议的统一身份鉴别服务

	61
	功能要求
	
	★数据存储和查询服务
	操作系统支持结构化和非结构化格式数据的存储和查询服务

	62
	功能要求
	
	
	操作系统支持块、文件、对象等类型的数据存储服务

	63
	功能要求
	
	
	操作系统支持 SQL、NoSQL、键值等类型的数据库

	64
	功能要求
	
	★存储服务
	操作系统支持多种传输速率和存储协议的 SAN 和 NAS 存储

	65
	功能要求
	
	★集群支持
	操作系统支持服务基于主备机制的分布式集群、高可用集群的部署模式

	66
	功能要求
	
	
	操作系统支持服务基于分布式通信协议的分布式集群、高可用集群的部署模式

	67
	功能要求
	
	
	操作系统支持基于虚拟路由器冗余协议的高可用集群部署模式

	68
	功能要求
	
	★分布式服务
	操作系统支持基于同步、异步请求处理机制的分布式服务

	69
	功能要求
	
	★负载均衡模式
	操作系统支持基于OSI模型的 4/7 层和链路层的负载均衡模式

	70
	功能要求
	
	
	操作系统支持基于不同调度算法的负载均衡模式

	71
	功能要求
	
	★高可用服务
	操作系统提供对 HA 的支持，支持多种集群配置模式，包括主主模式、主备模式、N+1 模式和 N+M 模式，支持资源及节点故障检测

	72
	功能要求
	开源组件
	开源数据库
	不涉及

	73
	功能要求
	
	开源中间件
	不涉及

	74
	功能要求
	
	单机虚拟化管理
	不涉及

	75
	功能要求
	
	容器虚拟化软件
	不涉及

	76
	功能要求
	
	容器管理工具
	不涉及

	77
	功能要求
	
	分布式存储软件
	不涉及

	78
	功能要求
	
	云计算管理平台
	不涉及

	79
	功能要求
	虚拟化
	★虚拟化部署
	操作系统支持在 KVM、Xen、Hyper-V 虚拟机上安装部署操作系统

	80
	功能要求
	
	★内核虚拟化(KVM)
	操作系统支持 KVM 虚拟化：对虚拟机进行启、停等管理操作；对虚拟机硬盘做快照并从快照恢复；兼容qemu、libvirt 标准接口；支持 UEFI 或legacy BIOS 方式启动；支持虚拟时钟 arch-timer；支持虚拟鼠标、键盘、触控板、声卡、显卡、硬盘、CDROM、串口 pty/p ipe/file 等设备；支持 Virtio 协议下的虚拟设备，包括串口、blk 驱动硬盘、SCSI 驱动硬盘、不同后端控制器类型的 Virtio 网卡(包括内核态、用户态、qemu)、GPU、vsock设备等；支持硬盘和网卡选择类型VF IO设备；支持虚拟机 CPU、内存、网卡、硬盘等离线调整；支持虚拟机网卡、硬盘、USB 设备热插拔；支持 PCI/PCIE 设备直通；支持虚拟机热迁移和加密传输；支持虚拟机远程访问；支持虚拟机CPU 和 I/O 线程绑定

	81
	功能要求
	
	★KVM虚拟机管理
	操作系统支持虚拟机对主机的访问控制；虚拟机可以拥有独立的物理资源，且各个虚拟机之间严格隔离；支持大页内存运行虚拟机；支持三种 CPU 型号模拟模式，包括直通、宿主模型、自定义；支持虚拟机资源调配控制，包括Numa、CPU、内存、I/O、网卡；支持 CPU 拓扑模拟和透传

	82
	功能要求
	容器
	★容器虚拟化
	操作系统支持OC I ；支持进程命名空间隔离技术包括不限于 mnt、pid、 ipc、uts、user、network 等；支持在同 CPU指令架构下的不同规格硬件上无缝分发，保障运行兼容性；支持沙箱扩展；支持面向容器的独立逻辑文件管理，具备在容器创建时指定专用根文件夹，容器内进程文件访问重定向等功能；支持日志查询功能；支持通过控制终端对容器内主进程的标准输入输出对接交互；支持通过控制终端对容器内新建进程的标准输入输出对接交互；支持容器存储卷管理（新增、删除、卷容量配置、自动回收）、卷共享；支持面向容器的网络设备资源分配和使用；支持CN I；支持容器获取物理节点资源信息

	83
	功能要求
	
	★容器镜像和存储管理
	操作系统支持容器镜像导入、导出；支持容器镜像分层保存、导入

	84
	功能要求
	
	★容器资源隔离和调配
	操作系统支持容器资源在线调整，包括CPU 资源、内存资源、I/O 资源等；支持文件配额分配、存储带宽资源使用量监控等机制，实现容器级 I/O 控制能力；支持面向容器的网络带宽调度策略，实现容器级网络带宽分配、使用量监控等机制；支持面向容器的存储空间使用监控、分配机制；支持容器 CPU 核独占；支持面向容器的 CPU 时间片资源按需划分机制；支持面向容器的内存分配和回收机制，实现内存使用量跟踪和管理；支持同一集群在线、离线业务混合部署；支持对容器的编排、负载均衡、调度等能力；支持根据容器在线与离线混合部署状态进行资源优先调度，提高计算机资源利用率

	85
	易用性要求
	中文支持
	★字符编码集
	操作系统应符合 GB 18030 的要求

	86
	易用性要求
	
	★中文帮助文档
	操作系统内置中文帮助文档

	87
	易用性要求
	
	多语言图形界面
	不涉及

	88
	易用性要求
	
	中文图形界面
	不涉及

	89
	易用性要求
	管理工具
	★系统信息查看工具
	操作系统支持查看系统版本、内核版本、内存容量、CPU 型号等信息

	90
	易用性要求
	
	★网络管理工具
	操作系统支持多网口自动连接、网络地址（常被称为“ IP 地址”）设置、DNS设置、路由设置；支持多网卡链路聚合，模式类型包括但不仅限于轮询、主备、802.3AD 动态链路聚合

	91
	易用性要求
	
	★日期和时间管理工具
	操作系统可设置时间同步服务器地址，支持局域网和广域网的同步设置

	92
	易用性要求
	
	★日志服务管理工具
	操作系统支持收集系统日志

	93
	易用性要求
	
	★帐户管理工具
	操作系统支持帐户添加、删除、属性修改等

	94
	易用性要求
	
	★用户操作审计工具
	操作系统支持用户操作痕迹查询

	95
	易用性要求
	
	★存储管理工具
	操作系统支持 EXT、XFS、NTFS、FAT、SWAP 等多种格式的分区管理

	96
	易用性要求
	
	★SNMP协议工具包
	操作系统支持 SNMP 设备和操作信息检索

	97
	易用性要求
	
	★文本终端连接工具
	操作系统支持多终端协同管理

	98
	易用性要求
	
	★服务管理工具集
	操作系统支持服务启动与停止，查看服务状态及日志，查询服务启动顺序及依赖关系

	99
	易用性要求
	
	★配置管理工具
	操作系统提供配置管理工具，可以简化任务配置及服务管理

	100
	易用性要求
	
	★监控管理工具
	操作系统支持监控系统资源使用情况，包含 CPU、内存、存储 I/O、网络 I/O等

	101
	易用性要求
	
	★守护进程
	操作系统支持按需启动守护进程，用户可自定义设定需求守护的进程，如遇异常可重新加载，实现应用持续运行

	102
	兼容性要求
	基础组件兼容
	★版本兼容
	操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备

	103
	兼容性要求
	
	★兼容周期
	操作系统主版本兼容维护时间自发布之日起不低于 5 年，包括但不限于安全修复、功能升级、新硬件支持等

	104
	兼容性要求
	
	兼容方式
	不涉及

	105
	兼容性要求
	运行环境
	★文件系统层次结构
	供应商应给出长期兼容支持的文件系统层次结构

	106
	兼容性要求
	
	★运行库
	供应商应给出长期兼容支持的运行库

	107
	兼容性要求
	
	★命令
	供应商应给出长期兼容支持的常用命令

	108
	兼容性要求
	软件包格式
	软件包格式转换
	不涉及

	109
	兼容性要求
	软件兼容
	★集群软件
	供应商提供兼容的集群软件清单，且至少兼容一款产品

	110
	兼容性要求
	
	★虚拟化云平台
	供应商提供兼容的虚拟化平台软件清单，且至少兼容三款产品

	111
	兼容性要求
	
	★容器云
	供应商提供兼容的容器云软件清单，且至少兼容三款产品

	112
	兼容性要求
	
	★存储软件
	供应商提供兼容的存储软件清单，且至少兼容一款产品

	113
	兼容性要求
	
	★数据库管理系统
	供应商提供兼容的数据库软件清单，且至少兼容三款产品

	114
	兼容性要求
	
	★中间件
	供应商提供兼容的中间件软件清单，且至少兼容三款产品

	115
	兼容性要求
	
	★运维平台
	供应商提供兼容的运维平台软件清单，且至少兼容一款产品

	116
	兼容性要求
	
	★备份软件
	供应商提供兼容的备份恢复软件清单，且至少兼容一款产品

	117
	兼容性要求
	
	★大数据平台
	供应商提供兼容的大数据平台软件清单，且至少兼容一款产品

	118
	兼容性要求
	
	★终端防护及杀毒
	供应商提供兼容的终端防护及杀毒软件清单，且至少兼容一款产品

	119
	兼容性要求
	
	★网络防护
	供应商提供兼容的网络防护软件清单，且至少兼容一款产品

	120
	兼容性要求
	
	★身份认证
	供应商提供兼容的身份认证软件清单，且至少兼容一款产品

	121
	兼容性要求
	硬件兼容
	★服务器整机
	供应商提供兼容的服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	122
	兼容性要求
	
	★AI服务器
	供应商提供兼容的A I服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	123
	兼容性要求
	
	★存储
	供应商提供兼容的存储服务器整机品牌及型号清单，且至少兼容一款产品

	124
	兼容性要求
	
	★部件兼容
	供应商提供兼容的系统总线、HBA 卡、RAID 卡、网卡、光纤卡、A I 加速卡、GPU、NPU 等品牌及型号清单

	125
	可靠性要求
	稳定性
	★操作系统连续运行168小时
	操作系统高负载下连续常态运行 168 小时无故障

	126
	可靠性要求
	备份还原
	★备份还原
	操作系统提供备份还原功能，支持生成系统状态快照及恢复系统状态

	127
	可靠性要求
	内存纠错
	★内存纠错
	操作系统支持 DDR3、DDR4 等内存上的ECC 查错、纠错

	128
	可靠性要求
	热插拔
	CPU热插拔
	不涉及

	129
	可靠性要求
	
	内存热插拔
	不涉及

	130
	可靠性要求
	
	★硬盘热插拔
	硬件支持时，操作系统支持硬盘热插拔

	131
	可维护性要求
	维护工具
	★远程维护
	操作系统提供远程控制管理工具，支持RDP、SSH、SPICE、VNC 等协议，方便用户进行文本或图形化形式的远程连接及维护

	132
	可维护性要求
	
	★文件完整检查
	操作系统提供文件系统检查工具，对文件系统完整性进行检测和修复

	133
	可维护性要求
	
	★内核分析
	操作系统提供内核性能分析工具，提供性能分析框架，支持对内核函数层面进行分析；提供内核探测工具，支持对内核及用户态程序动态追踪

	134
	可维护性要求
	
	集中管可控
	不涉及

	135
	可维护性要求
	
	兼容性评价
	不涉及

	136
	可维护性要求
	
	性能调优
	不涉及

	137
	可维护性要求
	日志管理
	★日志记录与存储
	操作系统支持对安全事件的日志记录，包括帐户增删改、成功登录、失败登录、敏感服务开启关闭、配置修改等，日志信息详实，包括所属用户、访问时间、访问地址等；支持内核异常日志信息的记录和存储；支持内核崩溃转储机制，系统崩溃时可收集整个内存信息；支持配置远程日志功能，可将指定日志内容归档到日志服务器；支持对日志功能进行访问控制，防止未经授权的访问

	138
	可维护性要求
	
	★日志处理与分析
	操作系统提供系统错误问题回溯分析工具，对系统崩溃问题及错误问题进行回溯；支持日志切分、一键收集、转储、同步机制

	139
	可维护性要求
	脆弱性管理
	★脆弱性管理
	操作系统提供故障管理框架，内置故障分析专家系统，可与外部同类型系统互联；具备故障响应、故障警告功能，提供用户接口，支持故障响应、警告信息分发；支持故障管理守护进程，使用统一的传输信道或机制上报故障信息；具备硬件故障信息捕获、紧急处理功能，包括 CPU、内存及 PCIe 设备等硬件的故障；支持诊断/响应组件动态加载机制；提供或支持第三方远程诊断框架及调测工具集，实现远程诊断及调试断点功能；支持物理机、虚拟机中操作系统的故障恢复

	140
	可维护性要求
	热补丁
	★热补丁
	操作系统支持对内核热补丁进行编号，每个热补丁拥有独立编号；支持增量修复以及回滚机制；提供热补丁合法性和一致性校验功能；提供热补丁管理机制和工具，功能至少覆盖补丁查询、安装、移除；提供热补丁升级和回滚系统日志，便于查询或回溯

	141
	可维护性要求
	系统升级
	★升级内容
	操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级

	142
	可维护性要求
	
	★升级方式
	操作系统支持在线升级和离线升级

	143
	可维护性要求
	
	★数据保护
	操作系统升级不得修改破坏用户数据

	144
	可维护性要求
	
	★兼容性
	操作系统升级不得影响原有软硬件兼容性，如有影响应显式的提示告知用户

	145
	可维护性要求
	
	★回退
	操作系统提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态，如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户

	146
	服务要求
	交付方式
	★交付方式
	供应商至少提供其中一种交付方式：光盘、USB闪存盘、镜像文件（下载）

	147
	服务要求
	服务周期
	★产品维护周期
	产品自发布之日起至产品停止功能升级（包含不限于新特性、新硬件支持、问题修复、安全补丁等）之日止≥5 年

	148
	服务要求
	
	★产品延伸服务周期
	产品停止功能升级之日起至产品停止功能维护（包括问题修复、安全补丁等）之日止≥5年

	149
	服务要求
	
	★产品延伸安全服务周期
	≥3年

	150
	服务要求
	
	★售后服务最小保障期
	≥8年

	151
	服务要求
	售后服务
	★原厂服务
	服务由操作系统厂商的正式员工提供，不由代理商提供

	152
	服务要求
	
	★服务热线电话
	操作系统厂商为最终用户提供工作日每日不少于8h（覆盖一般工作时间，具体时间由企业标准给出）中文技术服务热线

	153
	服务要求
	
	★技术服务标准
	操作系统厂商提供工作日每日不少于8h技术支持服务

	154
	服务要求
	
	定制优化增值服务
	不涉及

	155
	服务要求
	
	★技术服务时效
	操作系统厂商满足同城4h、异地12h响要求，两个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障提供可行的升级方案

	156
	服务要求
	
	★技术服务保障
	发生非人为因素故障，在七日内由操作系统厂商原厂人员免费对产品进行补充或更换

	157
	服务要求
	现场交付与安装调试
	★现场安装调试
	操作系统厂商提供产品安装与现场调试，并提供安装与调试所需的工具和设备

	158
	服务要求
	
	★配套资料
	交付产品时操作系统厂商提供配套的技术资料，包括但不限于系统说明文件、用户手册（用户安装、操作、维护、故障排除）等

	159
	服务要求
	系统更换
	★系统更换
	服务期内，操作系统厂商支持版本免费更换（注：更换后不延长服务期）

	160
	服务要求
	厂商能力要求
	★服务团队
	操作系统厂商建立全国技术服务体系和服务团队，为客户提供专业的原厂中文服务

	161
	供应保障要求
	数据安全保障
	★数据收集安全保障
	除用户授权采集的信息外不采集其他数据，相关信息采集无安全风险，相关数据存储在大陆境内

	162
	供应保障要求
	
	★数据供给安全保障
	涉及数据下载的线上服务物理服务器不出境，包括代码仓库、系统补丁、安全补丁、服务网站等

	163
	供应保障要求
	代码无风险
	★代码无风险
	操作系统厂商提供源代码，源代码可供第三方机构审查，开源许可合规，代码知识产权无风险，无恶意安全漏洞或后门，代码可追溯、可重构

	164
	供应保障要求
	工程构建体系
	工程构建体系
	不涉及

	165
	安全要求
	基本要求
	★基本要求
	操作系统应当符合安全可靠测评要求

	166
	安全要求
	密码算法支持
	★密码算法实现
	操作系统支持 GM/T 0002 、GM/T 0003和 GM/T 0004 规定的密码算法运算

	167
	安全要求
	
	★随机数生成
	操作系统随机数质量符合 GM/T 0005《随机性检测规范》或 GB/T32915《信息安全技术二元序列随机性检测方法》

	168
	安全要求
	
	★内置数字证书
	操作系统内置国家电子认证根 CA 的根证书

	169
	安全要求
	
	★密码协议实现
	操作系统支持符合 GB/T 38636—2020的 TLCP

	170
	安全要求
	安全管理
	★防火墙
	操作系统提供防火墙配置管理工具，支持基于协议、网络地址、端口的访问控制规则配置，规则修改后立即生效；支持关闭指定服务和端口，包括但不限于关闭远程访问、共享访问等；支持防止ARP 欺骗攻击

	171
	安全要求
	
	★安全框架
	操作系统提供统一访问控制安全框架

	172
	安全要求
	
	三员管理
	不涉及

	173
	安全要求
	
	文件完整性
	不涉及

	174
	安全要求
	
	可信计算
	不涉及

	175
	安全要求
	
	内核保护
	不涉及

	176
	安全要求
	身份鉴别
	★身份鉴别服务
	用户标识使用帐户名和帐户 ID，在操作系统的整个生存周期内用户标识具有唯一性；支持用户口令复杂度校验及强口令管理；支持用户口令有效期配置；支持口令鉴别失败控制；支持口令加密算法配置，用户口令进行加密后以不可逆的密文形式保存；支持禁止根帐户（root）远程登录设置

	177
	安全要求
	访问控制
	★自主访问控制
	允许客体拥有者以普通帐户决定并控制对客体的访问，并阻止非授权用户对客体的访问；普通用户缺省拥有新建、读写和删除私有目录下文件的权限；支持细粒度的自主访问控制，将访问控制的粒度控制在单个用户，对系统中的每一个客体，实现由客体拥有者以指定用户方式确定其对该客体的访问权限，而其他同组用户或非同组的用户和用户组对该客体的访问权则由客体拥有者授予

	178
	安全要求
	
	★强制访问控制
	操作系统支持对应用程序的访问控制与资源限制，包括对文件、网络等客体的访问控制；支持应用安装控制、应用执行控制

	179
	安全要求
	
	★安全审计
	操作系统能对身份鉴别的使用、自主访问控制、标记和强制访问控制策略的修改等生成审计日志；审计记录包括：事件类型、事件发生的日期、触发事件的用户、事件成功或失败等字段；支持审计日志查询和导出功能

	180
	安全要求
	漏洞管理
	★漏洞管理
	操作系统支持漏洞编号，每个漏洞独立编号，可直接使用 NVDB、CNVD 或 CVE编号；漏洞提醒，发现或获悉漏洞信息时，通过系统推送、电子邮件或官方网站等方式通知用户；漏洞修复，对已发现的安全漏洞通过补丁等方式对系统漏洞进行修复；漏洞列表，提供每个版本已修复的漏洞列表，提供命令或网页等方式方便用户查询漏洞及其修复情况


（五）应急广播上下级平台开发对接（本部分为集中采购目录外服务）
	1
	基于应急广播平台软件二次开发
	应急信息和应急广播消息的接入、验证和反馈功能。
1)接入节点的参数配置和管理功能，包括对接入节点的增加、删除、修改操作，以及对接入节点IP地址、端口、数字证书信息的配置和管理。
2)接入节点的开通和关闭功能，系统接收到被关闭节点的信息不予处理。
3)身份鉴别功能：通过接口的IP地址、端口、主机名等身份信息对访问者进行认证。
4)对接入的应急广播消息按照GY/T 384-2023进行解析和验证的功能。
5)支持和响应上级应急广播平台发送的应急广播消息播发请求，能正确处理未到时、已到时未过期、已过期三种时间指令，并反馈正确的播发状态、应急广播适配器状态及终端状态。
6)播发应急广播播发请求的功能，支持向下级应急广播平台发送应急广播播发请求，并接收下级的播发结果反馈信息。
7)支持和响应上级应急广播平台发送的播发状态查询请求，并反馈查询请求结果。
8)支持和响应上级应急广播平台发送的某时间段的播发记录查询指令，并反馈查询结果。
	项
	1

	2
	与国家级平台对接服务
	按照GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》完成市平台与国家应急广播平台间对接。实现上下级平台间应急广播消息的下发与回执消息的回传，实现运维数据的请求与上传，实现应急广播数字证书授权列表的传输。
	项
	1

	3
	与区县平台对接服务
	按照GY/T 384-2023《应急广播平台接口规范》完成平台间对接；完成市平台与10个区平台的对接。实现上下级平台间应急广播消息的下发与回执消息的回传，实现运维数据的请求与上传，实现应急广播数字证书授权列表的传输。
	项
	1


（六）应急广播信号传输承载网络（本部分为集中采购目录外服务）
	1
	通讯链路调试
	1．与国家应急广播平台对接通讯链路（总局已建设，各省免费使用，中标供应商负责调试）
2．与10个区县平台对接通讯链路（电子政务外网，免费使用，中标供应商负责调试）
3．与2个预警信息发布部门通讯链路（电子政务外网，免费使用，中标供应商负责调试）
上述链路为专线，带宽≥20Mbps
	项
	1

	2
	与调频台站通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	3
	与中波台站通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	4
	与地面台站通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	5
	与电视台/电台通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	2

	6
	与融媒体中心通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	7
	与IPTV系统通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	8
	与有线电视播出复用系统通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	9
	与天津市突发公共事件预警信息发布中心广播平台通讯链路
	专线，≥20Mbps，1年
	条
	1

	10
	与公共广播通讯链路
	专线，≥10Mbps，1年
	条
	5

	11
	与公共大屏通讯链路
	专线，≥10Mbps，1年
	条
	5

	12
	与应急广播接收终端通讯链路(4G）
	物联网卡，6G/月，1年
	张
	10


（七）机房及配套（本部分为集中采购目录外服务）
本部分内容允许分包，工作的承接者应具备建筑装修装饰工程专业承包资质，提供承接者上述证书扫描件。具体工作内容详见下表
	1
	房屋土建工程1
	室内及走廊矿棉板吊顶拆除(轻钢龙骨)
	平米
	55

	2
	房屋土建工程2
	预制混凝土基座制作(C20，1.5*0.3*0.25*4)
	立方米
	0.45

	3
	房屋土建工程3
	掏安一砖半墙页岩标砖施工洞口(M10水泥砂浆600*800)
	平米
	0.96

	4
	房屋土建工程4
	剔二砖半墙眼
	个
	6

	5
	房屋土建工程5
	铺设木质防静电地板
	平米
	55

	6
	房屋土建工程6
	铺设化纤地毯楼地面(固定,不带垫，网络地板面层)
	平米
	55

	7
	房屋土建工程7
	装配式U形轻钢天棚龙骨安装(不上人型,平面,面层600×600mm)
	平米
	55

	8
	房屋土建工程8
	矿棉吸声板天棚面层制作安装
	平米
	55

	9
	房屋土建工程9
	墙面补抹水泥砂浆
	平米
	10

	10
	房屋土建工程10
	墙面满刮腻子二遍
	平米
	84

	11
	房屋土建工程11
	内墙刷乳胶漆涂料二遍
	平米
	84

	12
	房屋土建工程12
	走廊吊顶板拆除
	平米
	96

	13
	房屋土建工程13
	走廊石膏板天棚面层制作安装(安在U形轻钢龙骨上)
	平米
	96

	14
	房屋土建工程14
	走廊墙面满刮腻子二遍
	平米
	62

	15
	房屋土建工程15
	走廊墙面刷乳胶漆涂料二遍
	平米
	62

	16
	房屋土建工程16
	成品楼地面保护
	平米
	168

	17
	房屋土建工程17
	垃圾清运
	项
	1

	18
	房屋土建工程18
	材料、设备搬运
	项
	1

	19
	房修电气工程1
	竖井通道、顶棚内总电源电缆敷设(6芯以内)
	m
	115

	20
	房修电气工程2
	剔砖槽(管径75mm以内)
	m
	26

	21
	房修电气工程3
	空调电源电缆敷设(6芯以内)
	m
	186

	22
	房修电气工程4
	控制箱安装
	台
	1

	23
	房修电气工程5
	塑壳开关安装(100A以内)
	个
	3

	24
	房修电气工程6
	塑壳开关安装(200A以内)
	个
	1

	25
	房修电气工程7
	金属线槽安装(宽+高300mm以内)
	m
	148

	26
	房修电气工程8
	线槽配线(导线截面35m平米以内)
	m
	186

	27
	房修电气工程9
	线槽配线(导线截面2.5m平米以内)
	m
	162

	28
	房修电气工程10
	线槽配线(导线截面16m平米以内)
	m
	216

	29
	房修电气工程11
	超五类千兆网线铺设(沿管道、线槽)
	m
	586

	30
	房修电气工程12
	HDMI高清工程连接线（20m）
	颗
	24

	31
	房修电气工程13
	避雷器安装(10kV以内)
	组
	1

	32
	房修电气工程14
	吊顶式空调器安装(质量0.2t以内)
	台
	2

	33
	房修电气工程15
	空调外机安装(质量1.0t以内)
	台
	2

	34
	房修电气工程16
	空调冷凝塑料管安装(热熔连接,公称外径32mm以内)
	m
	168

	35
	房修电气工程17
	室内铜管安装(钎焊,公称外径22mm以内)
	m
	168

	36
	房修电气工程18
	空调吊架制作、安装(50kg以内)
	kg
	40

	37
	房修电气工程19
	LED格栅灯安装(灯罩周长＞1100mm)
	套
	6

	38
	房修电气工程20
	三相明插座安装(带接地,电流30A以内)
	套
	28

	39
	房修电气工程21
	压铜接线端子(导线截面16m平米以内)
	个
	12

	40
	房修电气工程22
	塑料接线盒明装
	个
	10


四、项目实施要求
1、项目团队要求
（1）为保证应急广播项目目标的实现，提高项目管理水平，协调项目相关人员，项目团队应具有一名以上的信息系统项目管理师。为保证应急广播系统建设的安全性，项目团队成员需配备信息安全专业人员，要求具备深厚的网络安全理论基础与实战经验，能够设计并实施高效的信息安全解决方案，有效保护信息系统免受各类威胁与攻击。
★（2）投标人原则上不允许更换项目团队核心成员，如需更换人员，必须经采购人同意。
2、值班维护要求
项目终验之日起投标人提供一年的值班维护服务，值班维护人员不少于6人。包括以下主要工作内容：
（1）负责记录整理平台的操作日志，定期进行平台工作汇报；
（2）负责基础设施管理、系统安全管理和应用服务管理。确保应急广播系统正常运行，监控广播设备、信号传输线路、控制系统及电源供应等关键环节的状态，及时发现并报告任何异常或故障。
（3）定期对应急广播广播设备、线路、机房环境等进行巡检，及时发现潜在问题并进行预防性维护，降低故障发生率。
★3、保密要求
投标人必须对项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密。投标人未经采购人书面许可，投标人不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容。
五、商务要求
★（一）报价要求
1.投标报价以人民币填列。
2.投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3.验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1.提供所投产品至少2年的免费上门保修，终身维修。其中服务器、工作站至少提供3年免费维保。数据库软件产品售后服务周期至少为6年。操作系统产品售后服务周期至少为6年。服务器操作系统售后服务周期至少为8年。质保期内所有产品进行免费维修、维护升级、更换、人员培训等。
2.保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应。保修期自验收合格之日起计算。一般问题通过邮件、电话的方式解决，重大问题技术人员到达现场解决。
在接到系统故障通知后，投标人需要在30分钟内响应，如果需要到现场解决，投标人需承诺在48小时内到达现场排除故障，一般故障4小时内排除，重大故障24小时内排除。
3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5.提供现场技术培训。
★（三）交货要求
1.交货期：第一笔款支付后15天内乙方提供第一批设备，货到后30天内完成“（五）应急广播上下级平台开发对接”与“（六）应急广播信号传输承载网络”部分内容；第二笔款支付后20天内，乙方提供剩余设备；整体项目完成时间为设备全部到位后六个月内（特殊情况以合同为准）。
第一批设备清单：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	应急广播平台
	套
	1
	

	2
	GIS地图数据
	套
	1
	

	3
	数据库软件
	套
	2
	

	4
	核心交换机
	台
	1
	

	5
	证书管理专用设备
	套
	1
	

	6
	签名验签专用设备
	套
	1
	


2.交货地点：天津市河西区梅地亚艺术中心南塔楼16层（特殊情况以合同为准）。
3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
合同生效后15个工作日内采购人向服务方支付184.6万元。第一批设备安装、调试并初验完工后，2025年采购人向服务方支付至合同总金额的95%。项目整体验收后15个工作日内，采购人向服务方支付合同总金额的5%（特殊情况以合同为准）。
★（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金。中标供应商收到首付款后应向采购人提供首付款的10%金额的履约保证金，第二批款收到后，中标供应商向采购人提供除首付款外合同总额的10%金额的履约保证金。供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准
★（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
六、评分因素及评标标准
	第一部分 价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30

	第二部分 客观分（50分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	3
	投标人认证评价
	（1）投标人具备中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心（原中国网络安全审查技术与认证中心）颁发的信息安全服务资质认证证书-软件安全开发服务资质二级或以上、信息安全服务资质认证证书-信息系统安全集成服务资质二级或以上，提供1份证书扫描件得2分，最多4分。
（2）投标人具备信息系统建设和服务能力等级证书，提供证书扫描件，CS1级得1分，CS2级或以上得2分。
	6

	4
	投标人业绩评价
	完全按照以下要求提供应急广播类已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A.合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2021年1月1日至今）。
B.上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩1分，最多2分
	2

	5
	产品参数证明评价
	针对标注“●”的技术指标提供技术支撑材料扫描件，证明所投产品满足参数要求，每证明1条得1分，最多20分
技术支撑材料是指第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告。
若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。
	20

	6
	非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价
	完全满足无偏离的得8分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足8条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥8条的，本项得0分
	8

	7
	项目团队能力评价
	项目团队人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）具备人力资源部门或工业信息化部门颁发的信息系统项目管理师证书，提供1人的证书扫描件得2分，最多4分
（2）具备注册信息安全专业人员（CISP）证书，提供1人的证书扫描件得2分，最多6分
	10

	第三部分 主观分（20分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等
满足招标文件要求，无瑕疵：4分；
方案内容存在1处瑕疵：3分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
方案内容存在3处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	4

	2
	技术方案评价
	提供技术方案，至少包括国家平台对接方案、横向部门对接方案。
满足招标文件要求，无瑕疵：4分；
方案内容存在1处瑕疵：3分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
方案内容存在3处瑕疵：1分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	4

	3
	安装实施方案评价
	至少包含至少包含实施人员安排、人员专业技能情况、实施进度计划、安装方法、施工安全保障措施等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6

	4
	售后服务方案评价
	至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
方案内容存在1处瑕疵：4分；
方案内容存在2处瑕疵：2分；
未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分；
（本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）
	6


七、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分投标须知
A说明
1.概述
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2.定义
2.1“采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。
2.2“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3“货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4“服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3.解释权
3.1本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4.合格的投标人
4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。
（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7关于中小微企业参与投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。
5.合格的货物和相关服务
5.1投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6.投标费用
无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7.信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8.询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。
8.2询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。
8.4针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9.其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B招标文件说明
10.招标文件的构成
10.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11.招标文件的澄清和修改
11.1投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.答疑会和踏勘现场
12.1采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C投标文件的编制
13.要求
13.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14.投标语言及计量单位
14.1投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。
14.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15.投标文件格式
15.1投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。
15.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16.投标报价
16.1投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17.投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4.合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18.技术投标文件
18.1投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
18.2上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19.投标保证金
19.1按照《招标项目要求》要求执行。
19.2符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20.投标有效期
20.1投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21.投标文件的签署及规定
21.1投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D投标文件的网上应答和提交
22.投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23.制作和上传电子投标文件要求
23.1投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24.投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25.未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E开标和评标
26.开标解密和资格审查
26.1投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。
26.2由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27.评标委员会
27.1评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。
27.4评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。
28.对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假材料的；
（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；
（9）其他法定投标无效的情形。
28.4评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29.投标文件的澄清
29.1澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30.投标的评估和比较
评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31.评标原则和评标方法
31.1评标原则
（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
31.2评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32.其他注意事项
32.1在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F授予合同
33.中标供应商的产生
33.1采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。
33.2采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34.中标通知
34.1中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35.投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36.签订合同
36.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37.履约保证金
37.1若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。
37.2中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38.中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39.合同分包
39.1未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。


第四部分合同条款



政府采购货物买卖合同



项目名称：
合同编号：
甲方：
乙方：
签订时间：





使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：（供应商）
乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
1. 采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号：
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：规格型号：
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
关键部件：品牌：型号：
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：数量：金额：否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购部门集中采购分散采购
（5）政府采购方式：公开招标邀请招标竞争性谈判竞争性磋商
询价单一来源框架协议其他：
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否
（7）合同是否分包：是否
分包主要内容：
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业中型企业小微型企业
残疾人福利性单位监狱企业其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：
国别：品牌：规格型号：
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
是否涉及绿色产品：
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：
强制采购优先采购
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是否不涉及
1. 合同金额
（1）合同金额小写：
大写：
分包金额（如有）小写：
大写：
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价固定单价固定费率成本补偿绩效激励其他
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）
分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）
成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）
绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）
1. 合同履行
（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。
（2）履约地点：
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是否
收取履约保证金形式：
收取履约保证金金额：
履约担保期限：
（4）分期履行要求：
（5）风险处置措施和替代方案：
1. 合同验收
1. 验收组织方式：自行组织委托第三方组织
验收主体：
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否
是否邀请专家参加验收：是否
是否邀请服务对象参加验收：是否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
否
验收组织的其他事项：
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）
（3）履约验收方式：一次性验收
分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：
（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）
（6）履约验收标准：
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否
（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）
1. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
1. 合同生效
本合同自生效。
1. 合同份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：年月日
合同订立地点：
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住所
	
	住所
	

	联系人
	
	联系人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
1. 合同标的及金额
2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
1. 合同履行
6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
1. 合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
1. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。




第三节政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；
（2）向人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	






第五部分投标文件格式
投标文件封面格式

[image: 1]


投标文件

（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：




投标日期：年月日


投标文件目录格式
（投标人自行编制）



评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）



附件1
投标书
致：天津市政府采购中心
根据贵方为天津市项目（项目编号：）的投标邀请，投标代表人（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥元（人民币），大写。
……
2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6.我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7.我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8.我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9.我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10.我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12.如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13.我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：
纳税人识别号：
地址、电话：
开户行及账号：
开具发票类型：□增值税专用发票□增值税普通发票
14.我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：
□上门自取

□到付邮寄
邮寄地址、邮编：
邮寄联系人、手机号码：



投标人名称：
日期：年月日



附件2-1

供应商资格要求证明文件






注：相关证明材料应附在此页后面。





附件2-2
书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。
我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：





证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。




投标人名称：

日期：



附件3
投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心
我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。
我方对投标代表人的签名事项负全部责任。
本授权书至投标有效期结束前始终有效。
投标代表人无转委托权，特此委托。


年月日
	投标代表人身份证正面





	投标代表人身份证背面




附件4
开标一览表

项目名称：
项目编号：
单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人名称：
日期：年月日



附件5
开标分项一览表

项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	标的名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1.商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2.开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3.如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：
日期：年月日


附件6-1
商务要求点对点应答表

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1.不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2.招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3.偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：
日期：年月日

附件6-2
技术要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：
	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答）

	序号
	标的
名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1.不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2.招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
3.偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
4.投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：
日期：年月日

附件7
业绩

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：
日期：年月日



附件8
制造商售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。



附件9
投标人售后服务承诺

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	


	4
	其他内容
	




投标人名称：
日期：年月日



附件10
政府采购政策情况表

项目名称：
项目编号：
包号：
填报要求：
1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。
2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。
4.请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。
单位：元
	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商
企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。
该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
该声明函见投标文件第至页。



投标人名称：

日期：年月日





附件11
投标产品配置清单

项目名称：
项目编号：
包号：

	序号
	标的名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	







投标人名称：
日期：年月日


附件12
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……
以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。



若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


投标人名称：

日期：

注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。





附件13
投标人认为需要提供的其他资料
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