卫生材料用品类物资采购项目需求书

**四、技术要求**

本招标项目评审规则采用综合评分法，最终以评分最高的投标单位作为中标单位，与其签订供货服务协议。

本项目采购货物为卫生材料用品，实际采购货物在同类别范围内包括但不限于附表清单中所列内容。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标的名称** | **技术要求** | **单位** | **数量** | **是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围** | **是否属于集采目录内产品** | **单项最高限价（元）** |
| 1 | 化验盒 | 大便盒，规格20ml | 个 | 10000 | 否 | 否 |  |
| 2 | 盖玻片 | 24\*32/100片/盒 | 盒 | 300 | 否 | 否 |  |
| 3 | 服药杯 | 3个/套 | 套 | 1000 | 否 | 否 |  |
| 4 | 听诊器膜片 | 黑色 | 个 | 200 | 否 | 否 |  |
| 5 | 手动轮椅车 | 1、外型尺寸mm(长\*宽\*高):980\*620\*890  2、折叠宽度mm:250  3、座位深度mm:400  4、座位宽度mm:460  5、座位离地高度mm:470  6、扶手高度mm：470  7、扶手高度mm:750  8、扶手间距离mm:425  9、靠背高度mm:420  10、脚踏板离地高度mm:120  11、重量KG:14  12、最大载重KG:100  13、前轮规格:6寸，实心  14、后轮规格:24寸后轮总成、充气胎/实心胎  15、产品功能:铁车架，喷塑/电镀，可折叠  16、包装箱尺寸mm:960\*260\*900 | 辆 | 10 | 否 | 否 |  |
| 6 | 塑料试管架 | 塑料50 孔 | 个 | 200 | 否 | 否 |  |
| 7 | 紫外线强度指示卡 | 100 片/盒 | 盒 | 20 | 否 | 否 |  |
| 8 | 擦镜纸 | 10\*15cm，100张/本 | 本 | 20 | 否 | 否 |  |
| 9 | 坐便椅 | 可折叠 | 辆 | 10 | 否 | 否 |  |
| 10 | 防护眼镜 | 防护型 | 付 | 50 | 否 | 否 |  |
| 11 | 洗耳球 | 大号 | 个 | 20 | 否 | 否 |  |
| 12 | 铜染色架 | 10片 | 个 | 20 | 否 | 否 |  |
| 13 | 晾片板 | 20格 | 个 | 20 | 否 | 否 |  |
| 14 | 压敏胶带 | 无纺布：PE 910x1.25cm | 卷 | 100 | 否 | 否 |  |
| 15 | 切片石蜡 | 52度，1000g/盒 | 盒 | 20 | 否 | 否 |  |
| 16 | 体重秤 | 1、称重范围:0-200kg，分度值:100g  2、带去皮功能  3、身高测量范围:70-190cm，分度值:0.5cm  4、产品尺寸:63\*28\*92cm  5、台面尺寸:400\*280mm  6、使用环境:温度0℃C~40℃，湿度s90%RH  7、电源:透配器6V1000mA.4V4Ah电瓶  8、显示:LCD(带背光)  9、包装尺寸:80\*35\*19cm  10、毛重:9.5kg，净重:8kg | 台 | 5 | 否 | 否 |  |
| 17 | 穴位挂图 | 40\*60cm | 个 | 50 | 否 | 否 |  |
| 18 | PH试纸 | PH1-14，80片/本，20本/盒 | 盒 | 20 | 否 | 否 |  |
| 19 | 香柏油 | 10ml/瓶 | 瓶 | 15 | 否 | 否 |  |
| 20 | 塑料滴管 | 规格2ml | 个 | 4000 | 否 | 否 |  |
| 21 | 护士表 | 合金/防水 | 个 | 100 | 否 | 否 |  |
| 22 | 定型滤纸 | 500\*500cm，100片/包 | 包 | 10 | 否 | 否 |  |
| 23 | 规格板 | 5\*5cm | 个 | 50 | 否 | 否 |  |
| 24 | 骨科牵引弓 | 张力牵引弓 小号 250mm\*165mm  包括一个整体式结构的弓架，弓架左、右两牵引杆的前端分别设置有用于穿装牵引钢针的牵引耳。采用不锈钢、碳纤维材料制成。非无菌提供。 | 套 | 20 | 否 | 否 |  |
| 25 | 单钩砝码 | 不锈钢，1kg /2kg /3kg /5kg | 套 | 50 | 否 | 否 |  |
| 26 | 铝试管架 | 40孔 | 套 | 50 | 否 | 否 |  |
| 27 | 医用固定带 | 型号：腕关节固定带/规格： 特大、大、中、小(包装规格1个/包)  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 50 | 否 | 否 |  |
| 28 | 塑料洗瓶 | 规格：500ml 材质PE | 个 | 100 | 否 | 否 |  |
| 29 | 治疗车 | 1.主体材质采用ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；  2.上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；  3.车身配有一中抽面120mm内空：430x335\*110mm＊三折静音导轨，抽屉内部3\*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115\*28m、防止液体及灰尘进入；  4.底部：置物盆注塑一体成型，尺寸：500\*413\*75mm可放入大量的物品，底部不锈钢贴面，抽屉下部两只旋转式污物桶；插入式医美专用轻声脚轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 | 台 | 10 | 否 | 否 |  |
| 30 | 中药搓丸板 | 9g/实木 | 个 | 10 | 否 | 否 |  |
| 31 | 感应头灯 | LED | 个 | 20 | 否 | 否 |  |
| 32 | 过床板 | 折叠型 | 个 | 10 | 否 | 否 |  |
| 33 | 硅胶拔罐 | 大号，10个/套 | 套 | 50 | 否 | 否 |  |
| 34 | 老人离床报警器 | 插电式 | 个 | 5 | 否 | 否 |  |
| 35 | 消毒液壁挂支架 | 大挂钩式 | 个 | 50 | 否 | 否 |  |
| 36 | ▲电子血压计 | 1.记忆功能：记忆组数双人各120组  2.测量范围；血压：0-280mmHg/0-37.3kPa;脉搏：40-170次/分  3.允许误差：静态压力：±3mmHg(±0.4kPa); 脉率：±5%  4.大气压力范围：80kPa~105kPa  5.使用环境：温度5℃-40℃,相对湿度10%-80%  6.运输和储存环境：温度-20°C-+55C,相对湿度≤93%  7.测量方法：升压测量法  8.工作电压：d.c.4.5V (3节 AA电池)  9.适用臂围：22-40cm  10.使用期限：5年 | 台 | 100 | 否 | 否 |  |
| 37 | ▲供氧系统氧气吸入器 | 1.管道/壁式  2.潮化瓶耐压性能：  潮化瓶的瓶体在承受 0.5 MPa 的压力下应不破裂。  3.气压调节范围：  供氧系统氧气吸入器在流量调节前应能承受 1 MPa 气压，调节后可在 0.2 MPa～0.3 MPa 范围内工作。  4.气压调节范围误差：  流量调节阀的调节范围为 1 L/min～10 L/min，允许误差为±5%。  5.安全阀：  安全阀自动排气功能：当供氧系统氧气吸入器的输出压力上升至 0.35 MPa 时，安全阀即可自动排气。  6.密封性能：  供氧系统氧气吸入器的各个连接部分应密封，在流量为≥ 10 L/min 时各连接不应有泄漏现象。  7.连接应牢固可靠性：  供氧系统氧气吸入器的导管和其他部件连接应牢固可靠，不应有自行脱落。  8.流量调节阀调节灵活性：  流量调节阀调节应轻便，松紧适宜，浮子上下移动灵活，运转平稳，当旋紧流量调节阀时，不应有氧气输出。  9.油脂  供氧系统氧气吸入器的全部零件应去除油脂，完成后的供氧系统氧气吸入器无油渍。 | 套 | 10 | 否 | 否 |  |
| 38 | 气动物流传输瓶松紧带 | 长宽厚:24.5cm\*3cm\*0.2cm，材质:尼龙。 | 副 | 100 | 否 | 否 |  |
| 39 | 气动物流传输瓶 | 160\*280mm，材质：塑料+尼龙 | 个 | 5 | 否 | 否 |  |
| 40 | 食品级无纺布煎药袋 | 50\*60cm | 个 | 200000 | 否 | 否 |  |
| 41 | 食品级无纺布煎药袋 | 20\*30cm | 个 | 60000 | 否 | 否 |  |
| 42 | 食品级无纺布煎药袋 | 8\*10cm | 个 | 240000 | 否 | 否 |  |
| 43 | 消毒片 | 1.25g/片，100片/瓶，100瓶/件  以三氯异氰尿酸为主要有效成分的消毒片，有效氯含量为40%±4%(w/w) | 瓶 | 12000 | 否 | 否 |  |
| 44 | A-1型含氯消毒剂浓度试纸 | 63mmx7mm 20本/盒，20盒/件  适用于含氯消毒剂有效浓度的检测（例：84消毒液、漂白粉、二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯化磷酸三钠等）。检测有效氯浓度范围0~2000mg/L。 | 本 | 300 | 否 | 否 |  |
| 45 | 一次性包药盒 | 7cm\*250m，玻璃纸材质 | 件 | 100 | 否 | 否 |  |
| 46 | 一次性医用中单 | II型 长50cm宽50cm | 条 | 60000 | 否 | 否 |  |
| 47 | 一次性医用中单 | I型 长80cm宽180cm | 条 | 20000 | 否 | 否 |  |
| 48 | 一次性医用中单 | II型 长20cm宽20cm | 包 | 2000 | 否 | 否 |  |
| 49 | 腹带 | 长140cm宽30cm  间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力，以起到治疗或辅助性治疗目的的用品。本品由平纹单面绒布、弹力带、粘扣加工而成。由平纹单面绒布、弹力带、粘扣加工而成。 | 条 | 1800 | 否 | 否 |  |
| 50 | 腹带 | 长90cm宽20cm  间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加一定压力，以起到治疗或辅助性治疗目的的用品。本品由平纹单面绒布、弹力带、粘扣加工而成。由平纹单面绒布、弹力带、粘扣加工而成。 | 条 | 300 | 否 | 否 |  |
| 51 | 不干胶标签 | 60\*40mm | 个 | 2000000 | 否 | 否 |  |
| 52 | 医用外固定支具 | 型号: 前臂超关节固定支具  按使用对象不同分为成人型、儿童型;  医用外固定支具按尺寸分为大号、中号、小号。  由高分子材料或塑料材料、织物、搭扣、金属材料加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 600 | 否 | 否 |  |
| 53 | 医用固定带 | 型号：颈椎固定带/规格：特大、大、中、小(包装规格1个/包)。  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 990 | 否 | 否 |  |
| 54 | 医用固定带 | 型号:前臂吊带/规格：特大、大、中、小(包装规格1个/包)。  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 600 | 否 | 否 |  |
| 55 | 医用固定带 | 型号：肋骨固定带/规格：特大、大、中、小(包装规格1个/包)。  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 960 | 否 | 否 |  |
| 56 | 医用固定带 | 型号：普通腰椎固定带/规格: 特大、大、中、小(包装规格1个/包)。  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 800 | 否 | 否 |  |
| 57 | 医用外固定支具 | 型号:颈椎固定支具、  按预期用途不同分为I型分体式、11型国领式。  按使用对象不同分为成人型、儿童型;  医用外固定支具按尺寸分为大号、中号、小号。  由高分子材料或塑料材料、织物、搭扣、金属材料加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 210 | 否 | 否 |  |
| 58 | 医用固定带 | 型号：下肢固定带/规格：特大、大、中、小(包装规格1个/包)。  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 套 | 150 | 否 | 否 |  |
| 59 | 骨折固定夹板 | 型号/规格:克雷氏夹板  按材质不同分为高分子夹板、木制固定夹板、铝合金夹板、塑料夹板。  按使用对象分为成人、儿童。  按尺寸不同分为大号、中号、小号。  由木板、塑料、铝板或高分子材料制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 付 | 300 | 否 | 否 |  |
| 60 | 骨折固定夹板 | 型号/规格:掌背骨夹板  按材质不同分为高分子夹板、木制固定夹板、铝合金夹板、塑料夹板。  按使用对象分为成人、儿童。  按尺寸不同分为大号、中号、小号。  由木板、塑料、铝板或高分子材料制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 付 | 60 | 否 | 否 |  |
| 61 | 医用固定带 | 型号:全弹腰椎固定带/规格 :特大、大、中、小(包装规格1个/包)。  由人造革或帆布、针织布、海绵、尼龙带、松紧带、钢板、拉环、搭扣加工制成。不与体内使用的医疗器械连接。非无菌提供。 | 个 | 126 | 否 | 否 |  |
| 62 | 木板鞋 | 规格：L/M/S码。 | 只 | 210 | 否 | 否 |  |

1、投标人须提供至少三年从事该项工作证明材料（如购销合同、发票等）。

2、中标单位应在接到采购人货品采购通知后24小时内送货到采购人指定地点。保证应急物资随时供应，保证节假日正常供货。

3、中标单位在服务周期内必须严格遵守采购方安全生产、院感防控及涉密等方面的规定要求，如出现违反上述内容情况，采购方有权根据具体情况追究责任。

4、投标人按照项目需求书所列货物清单分项报单价，所报单价不得高于单项最高限价。

5、投标人必须保证所投货物为原厂正品且三证齐全，所投货物须为全新的、未使用过的，并在各方面均符合技术条件和文件中所规定的质量标准及规格、数量，如有问题，必需更换、补充。更换、补充等处理及相应的费用均由投标人自行负担。

6、包装、运输和储存：投标人应负责所有产品的包装、运输，若因包装、运输过程发生产品的损毁，由投标人负完全责任。

7、投标人所提供物品需各种资料齐全，有特殊情况的要在投标书中注明。

8、售后服务按照国家“三包”规定标准执行；售后服务承诺细致、满足用户需求，售后服务体系完备。

**五、商务要求**

1、签订合同之日起一年的服务期。若服务期内采购预算执行完毕则服务期提前结束。

2、服务地点：天津市河北区增产道69号。

3、付款方式：

本项目付款采用据实结算方式按月付款，货物验收合格后，中标单位须在每月25日前提供符合国家税务财务规定、符合采购方要求，且抬头为供应商名称的正式发票。采购方收到发票之日起60天内支付该月100%货款，特殊情况以合同约定内容为准。