项目需求书

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

四、服务要求

1、所投车辆三厢轿车包修期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；插电混动MPV包修期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，车辆三电系统保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准（三电系统保修仅适用于能源类型为插电式混合动力）；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

五、交货要求

交货时间：合同签署后20个工作日

交货地点：天津市于桥水库管理中心

六、付款方式

货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后7日内支付合同总额的100%。

七、技术要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿车 | 1辆 | 1. ★车身颜色：黑 2. ★燃油及排放：汽油国六 3. ★车身结构：4门5座三厢车 4. 车身长度（mm）：4860≤长≤4930 5. ★车身宽度（mm）：1830≤宽≤1880 6. 车身高度（mm）：1450≤高≤1490 7. 轴距（mm）：轴距≥2850 8. 发动机排量（ml）：排量≤1498 9. 发动机功率（kw）：功率≥110 10. 最大扭矩（N.m）:扭矩≥250 11. 进气形式：涡轮增压 12. 变速箱：自动 13. 驱动形式：前置前驱 14. 制动形式：前盘后盘   其他配置：主/副驾驶安全气囊，前/后排头部气，胎压报警，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，疲劳驾驶提示，驾驶模式切换，发动机启停，能量回收系统，上坡辅助，前后雷达，倒车影像，遥控钥匙，无钥匙启动，LED大灯，电动后视镜，中控大屏。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ▲MPV多用途汽车 | 1辆 | 1. ★能源类型：插电式混合动力 2. ★车身结构：5门7座MPV 3. 车身长度（mm）： 4800≦长≦4950 4. 车身宽度（mm）： 1800≦宽≦1900 5. 车身高度（mm）： 1690≦高≦1800 6. 轴距（mm）： ≧2850 7. 纯电续航里程（km）：≧100 8. 电机类型：永磁/同步 9. 电机功率（kw）：≧105 10. ★排量（ml）：≦1799 11. 发动机功率（kw）：≧80 12. 变速箱类型：自动 13. 车辆颜色：白色 14. 驱动形式： 前置前驱 15. 制动形式：前盘后盘 16. 其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气帘，胎压显示，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，驾驶模式切换，能量回收系统，定速巡航，上坡辅助，中控液晶屏、360度全景影像，LED大灯，电动天窗，皮质座椅，自动空调。 |