**四、技术要求**

第一包：扫描仪

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| 1 | 扫描仪 | ★1.扫描类型 平板式  ★2.光电元件CCD  3．最大扫描幅面≥297mm×420mm（A3）  4．光学分辨率≥2400dpi  5.色彩位数 48位（输入、输出）  6.光密度值≥3.4D。 | 台 | 1 | 是 | 是 |

注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

**五、商务要求**

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起7日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起3日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起15日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的70%。