**服务要求**

1.所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，整车质保不低于3年或100,000公里的三电质保，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

2.在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4.协助采购人完成所投车辆登记注册上牌手续。

**技术要求**

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水科院小客车采购 | 1 | 能源类型：插电式混合动力 |
| 排放标准：国六 |
| 车身结构：5门/7座 |
| 车身尺寸（mm）：4780~4950 |
| 车身尺寸（mm）：1850~1950 |
| 车身尺寸（mm）：1750~1800 |
| 轴距（mm）：≥2750 |
| 发动机排量（ml）：≤1800 |
| 发动机功率（kw）：≤120 |
| 进气形式：自然吸气或涡轮增压 |
| 变速箱：混合动力专用变速箱  |
| 电机类型：永磁/同步 |
| 纯电续航里程（km）：≧100 |
| 电动机总功率（kw):≧165 |
| 驱动形式：两轮驱动或四轮驱动 |
| 电池类型：三元/磷酸铁锂电池 |
| 制动形式：前盘后盘 |
| 车辆颜色：黑色 |
| 其他配置：例如：安全气囊、空调等。主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，ABS/ESP，胎压监测，能量回收系统，上坡辅助，陡坡缓降，360度全景影像，LED灯光源，皮质座椅，座椅电动调节，自动空调。 |

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。