项目需求书
一、背景
本次更新的专用设备包括会议一体机、平板电脑-警务平板、平板电脑-通用平板、笔记本电脑、笔记本电脑操作系统及配套安全接入、安全管控组件。用于移动接收、办理各类情指指令。会议一体机用于电子沙盘演示、应急预案上屏、数据看板展示、警情处置复盘等情指系统业务可视化工作。

二、服务清单明细
1、采购标的
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	★会议一体机
	台
	18

	2
	平板电脑-警务平板
	台
	8

	3
	平板电脑-通用平板
	台
	5

	4
	笔记本电脑
	台
	8

	5
	笔记本电脑操作系统及配套安全接入、安全管控组件
	套
	8


★为核心产品

2、采购内容要求
	序号
	采购标的
	技术参数
	单位
	数量

	1
	会议一体机
	★1.CPU物理核数≥8；
★2.内存配置容量≥4GB；
★3.固态存储容量≥32GB；
4.显示屏色准△E＜2；
▲5.显示屏分辨率≥3840*2160；
6.显示屏可视角度≥178°；
★7.显示屏尺寸≥86英寸；
8.显示屏屏幕比例16:9；
▲9.摄像头像素≥4800万；
10.摄像头水平视角场≥92°；
11.内部扬声器功率≥35W；
12.内部扬声器声道支持2.1声道；
▲13.红外触摸点数≥20点；
14.USB接口数量	整机前方内置不少于2个USB3.0接口，不少于1个Type-C接口（支持PD65W/DP1.4/Touch/USB2.0/网络共享等）；
15.内置麦克风数量≥8个；
16.有效拾音距离≥8米；
★17.移动支架可移动安装支架；
★18.无线传屏器可实现4K输入、2560×1440@25Hz及以上输出；
★20.无线网卡频段可无线模块热插拔。支持5G WiFi或2.4G双频Wi-Fi,可同时支持AP和STA模式；
21.操作系统版本安卓版本11.0或以上。
	台
	18

	2
	平板电脑-警务平板
	▲1.处理器为国产高性能芯片，满足信息产品国产化要求；
2.操作系统为安全单系统，可按要求定制开机动画及logo；
▲3.屏幕≥11英寸且≤12英寸，分辨率不低于2200*1440；
4.摄像头支持拍照、录像功能，后摄不低于1300万像，前摄不低于800万像；
★5.存储容量RAM≥8GB 、ROM≥128GM；
6.电池容量≥7700mA；
7.★通信支持≥4G全网通；
8.蓝牙5.2及以上；
9.WiFi支持802.11  a/b/g/n/ac/ax；
10.重量≤520克；
▲11.设备应支持单北斗定位功能。提供相关证明材料（权威机构出具的检测报告）扫描件加盖投标人公章；
▲12.精准管控，蓝牙与wifi热点有MDM远程控制，不能随意开启，可通过蓝牙设备类型或Mac地址白名单机制限制蓝牙仅可连接指定设备；
▲13.系统安全，内核级防root，安全启动，禁止刷成普通消费者版本；
▲14.专网接入，系统预置运营商定制APN接入点，只能通过VPDN接入专网做数据业务；
▲15.符合GA/T  1466.1-2018《智能手机型移动警务终端 第1部分：技术要求》中单模式终端（增强受控终端）要求，并取得相关资质认证，提供资质认证扫描件加盖投标人公章；
16.所投产品应具备电信设备进网许可证、无线电发射设备型号核准证、中国国家强制性产品（3C）认证书、中国环保等级CQC、中国节能认证产品认证证书、莱茵低蓝光认证、莱茵无屏闪认证。
	台
	8

	3
	平板电脑-通用平板
	★1.屏幕尺寸≥13.0英寸；
2.屏幕材质OLED；
▲3.分辨率2880×1920；
▲4.峰值亮度1000 Nits；
5.多点触控10点；
★6.网络≥4G全网通；
★7.运行内存（RAM）≥16GB；
★8.机身内存（ROM）≥1TB；
9.后置摄像头≥5000万像素；
10.前置摄像头≥1600万像素；
▲11.电池≥10000mAh(典型值)；
12.支持蓝牙5.2并向下兼容；
13.操作系统Android 11及以上或Harmony 4.0及以上；
14.音频≥6喇叭、4麦克；
▲15.机身厚度≤7mm；
▲16.机身重量（含电池）≤700g。
	台
	5

	4
	笔记本电脑
	★1.CPU通过安全可靠测评；
★2.CPU物理核数≥8；
★3.CPU主频≥2.0GHz；
★4.CPU支持的内存最高速率≥4400MT/s；
★5.CPU架构ARM；
★6.内存配置容量≥16GB；
★7.内存类型支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型；
★8.内存条配置数量（板载内存不涉及）≥1；
★9.主板集成模块，集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；
★10.主板支持的CPU和内存情况，供应商给出主板支持的CPU和内存型号和数量；
11.主板内置PDIe插槽数量，不涉及；
12.主板特殊孔位及接口，不涉及；
★13.单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）≥8GB；
★14.内存插槽满配时提供的最高内存总容量≥16GB；
★15.固态盘数量≥1个；
★16.固态存储容量≥512GB；
★17.固态盘数量≥1个；
18.机械硬盘数量，不涉及；
19.机械硬盘总容量，不涉及；
20.机械硬盘转速，不涉及；
21.机械硬盘接口协议，不涉及；
22.机械硬盘形态，不涉及；
23.固态存储接口协议，支持UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议；
24.固态存储形态，可采用插卡或板载等形态，插卡形态宜符合 M.2或 mSATA等标准尺寸和接口定义；
★25.存储设备扩展盘位≥0；
★26.存储设备其他参与要求，a）固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；
★27.显卡类型，独立显卡或集成显卡；
28.独立显卡显存类型，若配置独立显卡，显卡类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4；
▲29.独立显卡显存位宽，若配置独立显卡，显存位宽≥32位；
▲30.独立显卡显存容量，若配置独立显卡，显存容量≥2GB；
▲31.独立显卡接口协议，若配置独立显卡，支持PCIe协议版本大于等于2.0或HT(HyperTransport)协议版本大于等于 3.0的独立显卡接口协议；
★32.显示屏屏占比≥80%；
★33.显示屏分辨率≥1920×1080；
▲34.显示屏像素密度≥150像素/英寸；
▲35.显示屏可视角度水平≥170°；
★36.显示屏尺寸，供应商给出显示屏尺寸信息；
★37.显示屏屏幕比例为16:9/3:2/21:9/16:10等；
★38.显示屏防蓝光，支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比≤0.0012W/（·cd·sr）（瓦每坎特拉每球面度）；
★39.显示屏应支持低频闪≤-35dB；
★40.显示屏防炫目，显示器镜面反射率≤10%；
★41.传声器数量≥1个；
★42.扬声器数量≥1个；
★43.鼠标数量≥1个；
★44.键盘数量≥1个；
★45.触控板数量≥1个；
★46.摄像头数量≥1个；
47.光驱动,不涉及；
★48.键盘按键数量，62键/84键/105键等；
★49.摄像头像素≥100万；
★50.摄像头分辨率≥1280x720；
★51.内置扬声器功率≥1瓦/个；
★52.内置扬声器频率范围100Hz-20kHz，其中100Hz-200Hz:35dB及以上；200Hz-12kHz:55Db及以上；12kHz-18kHz：35Db及以上；
★52.内置扬声器总谐波失真，总谐波失真在300Hz-7kHz频率范围内不高于5%；
★53.内置扬声器最大声压级，最大声压级在粉红噪声播放场景下，工作距离处声压级不低于70dB；
★54.键盘键程为0.9mm˜2.3mm；
★55.键盘按键压力，按键压力宜在0.3～0.8N之间；
★56.键盘颜色，黑色/银色/白色等商务色系；
★57.鼠标连接方式，有线或无线；
★58.有线鼠标连接线，≥1.5米；
★59.鼠标DPI分辨率	800~1600；
60.鼠标颜色，黑色/银色/白色等商务色系；
★61.鼠标其他要求，其它参数应符合GB/T 26245的相关规定；
★62.触控板尺寸≥70mm×50mm；
★63.触控板材料采用麦拉片或玻璃等材质；
64.光驱规格，不涉及；
★65.有线网卡数量≥1（可通过扩展坞支持）；
66.无线网卡及天线数量≥0；
67.单无线网卡天线数量≥0；
★68.USB接口数量应不少于3个，至少包含1个USB3.0及以上标准接口（可通过拓展坞实现）；
★69.视频接口数量≥1；
★70.输入充电接口数量≥1；
★71.音频接口数量≥1；
72.存储卡接口数量，不涉及；
★73.电池额定能量≥50Wh；
★74电池充放电次数≥500次（常温下500次充放电后电池容量应不低于原始容量的80%）；
▲75.快速充电功能，支持快速充电功能，如UFCS、USBPD；
★76电池安全要求符合 GB 31241 的规定；
77.电池电芯材质，供应商给出电池电芯材料信息；
★78.整机外观，a）产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应气泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其他机械损伤；b）产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固；c）宜在产品显著位置提供运行状态指示功能，并由生产厂商提供详细参数；
★79.整机结构，a）产品应符合GB/T 4208 的相关规定；b）产品内部结构应符合通用部件的安装需要；c）所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d）产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，部局应方便使用；e）所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留用户操作空间；f）可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g）拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h）整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i）如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j）各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k）各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l）各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m）对于整机或零件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n）显示屏的开合机械寿命应能承受至少15000次的显示屏开合，显示屏机械转轴的扭力应保持初始状态下扭力的75%以上；o）其它要求应符合GB/T 9813.2的相关规定；
★80.整机噪音，25摄氏度环温条件：空闲小于等于38dBA满载小于等于45dBA；
★81.整机散热，产品在环境温度25℃且运行在满载的状态下，可触及面温度范围内应不高于45℃，各表面温度应符合以下要求：a）键帽温度不高于38℃；b）键盘间隙温度不高于40℃；c）掌托温度不高于38℃；d）触控板温度不高于38℃；e）底壳温度不高于45℃
★82.整机能效限定值，产品能效限定值应达到GB28380-2012 标准中能效等级2级及以上；
★83.整机重量≤2.2kg；
★84.整机厚度≤22mm（不含脚垫）；
85.机身材质，塑料/金属等；
★86.机身颜色，一般选用灰色/黑色等商务色系；
★87.CPU末级缓存容量≥4MB；
★88.内存内容读写速率≥2666MT/s
★89.显卡显示分辨率≥1920×1080；
★90.显卡显示芯片核心频率≥300MHz；
★91.显卡等频率≥1000MT/s；
★92.显卡可支持多屏同时显示数量，显卡应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080；
★93.显示屏刷新率≥60Hz；
★94.显示屏位深≥8位；
★95.显示屏色域≥90% sRGB；
★96.显示屏色准△E≤4；
★97.显示屏响应时间≤30ms；
★98.显示屏亮度≥250尼特；
★99.显示屏亮度一致性≥70%；
★100.显示屏对比度≥500:1；
★101.显示屏其他参数，其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定；
★102.有线网卡速率，最高速率不低于100Mbps，支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps的速率自适应；
★103.支持无线网络通信技术协议，支持WAPI或WiFi5.0及以上协议；
★104.无线网卡频宽≥20MHz；
★105.电源适配器电源效率	在20%/50%/100%负载下效率均应不低于87%；
★106.满载待机性能（LTP）≥1.5小时；
★107.内存扩展接口（板载内存不涉及），不涉及；
108.存储扩展接口（板载存储不涉及），不涉及；
★109.主板USB瞬间过流保护，支持瞬间过流保护功能；
★110.主板防静电保护，支持防静电保护功能；
★111.I/O接口功能，内置或通过扩展坞支持数据传输接口、视频接口、音频接口、网络接口、电源接口等各类标准接口产品应集成键盘、触控板输入部件，同时应具备接入键盘、鼠标、写字板等外设的能力宜支持触摸屏、语音交互、手写笔等人机交互功能；
★112.显卡外接显示接口，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1种显示接口；
★113.显示功能，支持显示屏，同时应支持外接显示器。显示屏和外接显示器应支持多屏同时显示，显示模式应支持复制模式和扩展模式；
114.摄像头物理隐私保护开关，支持物理隐私保护开关；
115.传声器降噪	，不涉及；
116.音频处理功能，支持音频效果处理功能；
117.键盘背光，不涉及；
118.触控板多点触控，支持2点及以上触控功能；
★119.光驱功能，不涉及；
★120.存储功能，支持信息存储功能，包括支持易失性存储功能和非易失性存储功能。为提升存储性能和降低存储功耗，非易失性存储宜支持固态存储设备，如SSD/UFS。产品应支持外出接口可以与独立的存储设备进行数据交互；
★121.网络功能，a）支持网络连接、网络开启/关闭功能；b）支持访问网络和数据交换功能；
★122无线网卡频段，支持双频段；
123.物理开关，不涉及；
★124.数据传输，支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；
★125.蓝牙协议，支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于5.0版本；
126.有线网卡接口类型，支持RJ45接口；
★127.无线网卡标准，符合GB 15629.11所有部分；
128.网络设备拆装，网络设备应支持物理拆装，包括无线网卡和蓝牙模块等；
★129.音频接口类型不少于1个，宜支持3.5mm孔径的3段式或4段式接口。若支持4段式接口，宜支持线序的自动识别及切换功能；
★130.视频接口类型，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口；
★131.HDMI、DP、Type-C显示接口要求，若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出；
★132.输入充电接口类型，DC in或Type-C 接口；
133.其他接口，不涉及；
134.存储卡接口类型，不涉及；
135.电池快充，支持快速充电功能，如UFCS、USBPD
★136.电源线适配能力，符合 GB 15934-2008对于可拆线插头 GB15934 不做要求；
★137.中文信息处理要求，符合 GB 18030 的相关规定；
★138.操作系统备份及还原功能，支持操作系统备份及还原功能；
★139.固件备份还原能力，支持备份及还原固件的功能；
★140.操作系统及驱动升级，支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；
固件升级，支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；
★141.BIOS支持关闭通讯接口，支持BIOS关闭以太网及USB接口功能；
★142.固件查看信息，支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；
★143.固件设置启动顺序，支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；
★144.固件设置口令，支持设置口令、修改口令、验证口令功能；
★145.固件设置网络引导，支持网络引导启动和关闭功能；
146.指纹识别，指纹识别功能符合GB/T 37742的相关规定；
147.人脸识别，不涉及
147.静脉识别，不涉及
149.NPU/GPU等AI加速模块，不涉及
150.视频编解码加速模块，支持视频编解码加速模块；
151.影像处理加速模块，不涉及
★152.固态存储寿命，TBW≥80TB（条件：240GB硬盘容量）
★153.机械硬盘寿命，不涉及
★154.显示屏屏幕失效点，符合GB/T 9813.2 的要求；
★155.键盘按键寿命≥1000万次；
★156.鼠标按键寿命≥500万次；
★157.键盘鼠标线材寿命，键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好；
★158.风扇寿命≥4万小时；
★159.电磁兼容性要求的抗扰性，符合 GB/T 9254.2 的规定；
★160.环境条件要求的气候环境适应性，符合 GB/T 9813.2 的规定；
★161.环境条件要求的振动适应性，符合 GB/T 9813.2 的规定；
★162.环境条件要求的冲击适应性，符合 GB/T 9813.2 的规定；
★163.环境条件要求的碰撞适应性，符合 GB/T 9813.2 的规定；
★164.环境条件要求的自由跌落适应性，符合 GB/T 9813.2 的规定；
★165.环境条件要求的运输包装件跌落适应性，符合 GB/T 9813.2 的规定；
★166.MTBF测试，MTBF（m1）≥3万小时；
★167.常用软件兼容，支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；
★168.数据库兼容，兼容3个及以上厂商的数据库产品；
★169.中间件兼容，兼容3个及以上厂商中间件产品；
★170.平台软件兼容，兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；
★171.标志、包、装、运输和贮存，符合 GB/T 9813.2 和商品包装政府采购需求标准的相关规定；
★172.配置检查工具，提供自检测试工具；
★173.服务响应，a）提供产品3年维保上门服务（满足同城4小时、异地12小时响应要求）；b）提供政企专线7*24在线服务；c）现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%；
★174.服务周期，支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价，提供备件服务能力≥6年（自购买之日起）；
★175.预装操作系统	预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统；
★176.培训服务	供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容；
★177.典型问题解决手册，供应商提供典型问题解决说明文档或视频；
★178.厂家升级软件与扩容服务，供应商提供上门升级部件/软件的增值服务；
★179.整机质量服务要求，免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年；
★180.合格证书要求，供应商提供产品合格证；
★181.开箱组装/使用指导要求，供应商提供开箱组装/使用指导；
★182.驱动下载服务要求，供应商提供驱动光盘或下载方式；
★183.兼容适配软件下载服务要求，供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）；
184.跨架构平台应用兼容，供应商提供跨架构平台应用兼容工具，兼容一种或者一种以上不同架构平台的应用运行；
★185.产品部件保障，保障产品主要部件，应提供6年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品；
★186.抗干扰性，当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障；
★187.供应链能力证明，提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货；
★188.关键部件安全要求，CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求；
189.USB端口管控，支持USB端口管控；
★190.密码算法实现，CPU芯片应符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定；
191.安全物理锁，不涉及；
★192信息安全基本要求，a）应符合GB/T 39276的5.2的规定；b）生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞（如驱动程序等）可查看；c）不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；
★193.固件安全启动，支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；
★194.限用物质的限量要求，符合GB/T 26572中规定；
★195.其余参数应满足《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]30号）中的全部标注“*”规定。
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	5
	笔记本电脑操作系统及配套安全接入、安全管控组件
	▲1.笔记本电脑预装警务专版操作系统。
▲2.笔记本电脑，整机硬件电路应自主可控，无未知功能的部件或模块；具备可信根，具备生物特征识别功能，须符合GA/T2133.1-2024《便携式微型计算机移动警务终端第1部分：技术要求》的要求，提供相关证明材料（公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检测符合报告）复印件加盖投标人公章。
▲3.笔记本电脑的外设管控接口，须符合GA/T2133.2-2024《便携式微型计算机移动警务终端第2部分：安全监控组件技术规范》，提供相关证明材料（公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心的检测符合报告）复印件加盖投标人公章。
▲4.通过预置接入参数或管控接口配置，仅允许连接无线专用传输链路。（提供公安部相关检测证明材料）复印件加盖投标人公章。
▲5.不准许使用无线专用传输链路以外的方式接入公安移动信息网、公安信息网，阻断与其他网络的连接。（提供公安部相关检测证明材料）复印件加盖投标人公章。
▲6.接入公安信息网时，使用IPSec或SSL/TLS VPN，基于移动警务PKI数字证书实现网络身份验证，采用公安部和国家商用密码管理局认可的安全加密机制和国产商用密码算法，数字证书对应的私钥应在国产硬件密码模块中存储使用。
▲7.备用数字证书（USBKey），可无缝对接天津市公安移动警务接入平台、管控平台、数字证书认证体系。（提供承诺书加盖投标人公章）
	套
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三、商务要求
（一）报价要求
1.报价以人民币填列
2.供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3.验收及相关费用由供应商负责。
（二）服务要求
1.所投采购会议一体机、平板电脑-警务平板、平板电脑-通用平板、笔记本电脑、笔记本电脑操作系统及配套安全接入、安全管控组件提供1年免费质保，终身维修。保修期7×24小时技术响应，严格落实12小时到场服务保障响应时间要求，及时跟踪解决日常使用过程中发现的问题。重大活动提供现场支持保障服务。保修期自验收合格之日起计算。保修期内免费提供技术支持服务和软件升级服务，产品故障免费保修。
2.响应文件中提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
（三）交货要求
1.交货期：签订合同之日起30个工作日内到货（特殊情况以合同为准）。
2.交货地点：天津市和平区保定道21号（特殊情况以合同为准）。
3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4.特别要求：交货时要求供应商就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，供应商要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（四）验收要求
采购人收到货物时对货物的名称、品牌、型号及数量进行现场验收；验收过程中产生的问题，按照供需承诺的售后服务条款执行。验收结果及问题记录在“合格验收报告”中，由双方存档备查并据此支付款项。
（五）付款方式
1.首付款：需方应于本合同签署生效之日起5个工作日内，向供方指定账户支付合同总价款的60%；
2.尾款：剩余40%货款应于标的物通过双方正式验收且甲方收到财政拨款后5个工作日内完成支付。
（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
