项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为做好天津市卫生应急工作，提升卫生应急能力，根据天津市卫生健康委卫生应急工作要求及工作部署，现需采购化学防护服等危险化学品防护装备。

二、项目预算

第一包：40.336万元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体。
四、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	正压式消防空气呼吸器
	1.符合XF 124-2013《正压式消防空气呼吸器》、CCCF-CPRZ-27:2019《消防类产品认证实施规则 消防装备产品 消防员个人防护装备产品》要求；
佩戴质量10.1kg。

2.整机气密性能：1min 内下降0.0MPa。

3.动态呼吸阻力：

3.1在 30MPa-2MPa 范围内,以呼吸频率 40 次/min,呼吸流量 100L/min 呼吸,呼吸器的全面罩内应始终保持正压,且吸气阻力465Pa，呼气阻力786Pa；

3.2在 2MPa-1MPa 范围内,以呼吸频率 25 次/min,呼吸流量 50L/min 呼吸,呼吸器的全面罩内应保持正压,且吸气阻力206Pa，呼气阻力584Pa。

4.耐高温性能：

4.1 呼吸器在高温试验后,各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；

4.2 以呼吸频率 40 次/min，呼吸流量 100L/min 呼吸,呼吸器的全面双内应保持正压,且呼气阻力738Pa。

5.耐低温性能：

5.1 呼吸器在低温试验后,各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；

5.2 以呼吸频率 25 次/min，呼吸流量 50L/min 呼吸,呼吸器的全面双内应保持正压,且呼气阻力552Pa。

6.静态压力：300Pa，且不应大于排气阀的开启压力。

7.警报器性能：

7.1 当气瓶压力下降至5.5MPa 时，警报器应发出连续声响警报或间歇声响警报，声强峰值≥90dB，持续时间＞15s;

7.2 从警报启动至气瓶压力降至 1MPa 为止，警报器平均耗气量小于 5L/min;

8.全面罩性能：

8.1 视野：总视野保留率72.4%，双目视野保留率62.9%，下方视野＞35°；

8.2 镜片透光率：91.5%。

8.3 吸入气体中的二氧化碳含量0.89%。

9.压力平视显示装置：

9.1无线连接，使用时不妨碍佩戴者的视线和头部的转动，且无论头部是否摆动，佩戴者都应该看到 LED 的显示状态；

9.2 LED 显示方式：10-30MPa 显示绿灯；6-10MPa 显示黄灯；6MPa 以下显示红灯且闪烁；显示模块还有低电压报警显示功能，显示黄灯。

9.3防爆性能不小于 ExiaⅡC T3 级别、低电压状态下工作时间≥2h。

10.连接强度＞250N。

11.气瓶容积：6.8L
	个
	6
	否
	否

	2
	化学防护服
	产品用途：适用于化学品溢出清理、应急响应和石油化工等多种应用。防多种化学品渗透的性能，有助于防止多种有毒工业有机化学品、高浓度无机化学品(即使是在受压条件下)、颗粒、生物危险品和某些化学战剂对人类的危害;
技术参数：

化学防护服必须符合GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》的标准,并提供具有相应资质的国家检测中心的检测报告。
1.面料：防护服面料质轻耐用

-克重不大于125g/㎡

-耐磨性能不低于2000圈，测试方法按EN530方法

顶破强度：

拉伸强度（经向、纬向）≥100N

耐梯形撕裂强度(经向、纬向)≥20N
-颜色为灰色

2.防护服设计：-防护服为连帽连体服结构，缝线处加贴胶条

-面部、手腕处、腰围和脚踝处弹性收口，使其更加合身

-拇指环，可防止袖口向上缩

-防护服带下巴门襟及双层拉链门襟，且自带双面胶，确保更好的防护

3.防护服性能：-防护服符合CE认证并可提供CE认证报告

-防护服整体符合欧标Type3B/4B/5B/6B标准

-防护服符合EN14126生物防护要求，EN1073-2核粉尘要求

-防护服具有抗静电性，抗静电性能符合EN1149-5要求

防护服面料在-73℃依然保持柔软；-30℃的低温耐屈挠>1000圈，依据EN ISO 7854 Method B

拒液性：邻二甲苯、丁-1-醇、氢氧化钠(10%）、硫酸(30%)均大于95%；

耐液体穿透性：邻二甲苯、丁-1-醇、氢氧化钠(10%）、硫酸(30%)均小于1%；

生物防护属性：抗生物污染气溶胶穿透性、用人工合成血进行防血液和体液穿透性能测试、使用噬菌体Phi-X174抗血源病原体穿透性、抗污染液体穿透性、抗生物污染粉尘穿透性均符合国家标准（符合GB24539-2021 3-ET化学防护服要求)
★防护服能有效防止氢氟酸、氟化氢等多种化学品渗透（即使是在受压条件下），能够提供200种以上>30min的化学品渗透数据

-防护服保存期限不低于5年
	件
	370
	否
	否

	3
	防毒面具（全面屏）
	产品用途：可直接与过滤件(滤毒罐或者滤毒盒)连接使用,或通过导气管与过滤件连接使用,可有效防护化学污染、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害气体,使在有毒有害环境中的人员的呼吸器官,眼睛和面部皮肤免受周围环境毒气的伤害。

技术参数：

面罩技术要求：

1.符合GB2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》标准；
2.一般性要求：面罩材料应无毒、无刺激性、对健康无害；面罩上的金属材料表面应进行防腐蚀处理；面罩边缘应平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷；面罩应与佩戴者面部紧密贴合,无明显压痛感,面罩的固定系统应能根据佩戴者的需要调节；面罩应能使佩戴者随时和方便地检查面罩与面部的气密性做佩戴气密性检查；面罩观察眼窗应视物真实,有防止镜片结雾的措施；呼气阀应有保护其不受损害的呼气阀保护装置或措施,呼气阀应能够正常工作。

面罩高低温适应性：面罩应无明显变形；
可燃性：暴露于火焰的各部件，在从火焰移开后，各部件不应燃烧;如果燃烧，续燃时间不应超过 5s。
呼吸阀保护装置：呼气阀保护装置在承受 50N、持续 10s的轴向拉力时，不应出现滑脱、断裂和变形。
面罩死腔/%≤1%
泄露滤<0.05%
镜片的透光率(可见光透射比)不应小于 85%

呼气阻力:≤300Pa(160L/min)

吸气阻力:≤30Pa(30L/ min)、≤80Pa(85L/ min)

视野:  总视野:≥72%双目视野:≥55%'  下方视野 :≥45' 

面罩与过滤件结合强度：全面罩与过滤件接头的结合力不应小于 250N，不应有明显的破坏，

面罩泄漏率:≤0.05%

面罩头带：全面罩头带应能够经受 150N 的拉力持续时间 10s，不应发生破断。
全面罩整体气密性：60s内每个全面罩内的压力变化不应大于 100Pa。

具有语音拨片，能保证使用人员在使用时的沟通；
保存期不低于5年。
	个
	370
	否
	否

	4
	▲多功能滤毒盒
	产品用途：可直接与防毒面具连接使用,可有效防护化学污染、生物气溶胶、放射性灰尘等有毒有害气体,使在有毒有害环境中的人员的呼吸器官,免受周围环境毒气的伤害。

技术参数：

1.符合标准：GB2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》
技术要求：

2.过滤件外观要求：过滤件外观应平滑，无毛刺，无影响致密性的缺陷。
3.过滤件的质量：直接连接全面罩的过滤件总质量< 300g。

过滤件内排尘量：C0 型≤0.24mg其他类型≤0.12mg。
4.过滤件的致密性:过滤件应密封包装。
5.过滤件的标色：标色色条要环绕过滤件一周，色条宽度≥3mm;普通过滤件类型及标色:A:褐色;B:灰色;E:黄色;K:绿色;C0:白色;Hg:红色;HS蓝色;多功能过滤件有每种防护气体标色褐/灰/黄/绿相邻两色条间无间隔
6.过滤件的防护时间：标准要求:苯介质5.0mg/L 时间≥50min；氢氰酸介质浓度:1.1 mg/L 时间≥25min；二氧化硫 介质浓度:2.7 mg/L 时间≥30 min；
7.测试介质:氨 介质浓度:0.76 mg/L 时间≥28 min;

产品应以中文清晰标识：过滤件型号、防护气种类、制造商名称、厂址、生产日期、有效期等国家法律规定的应有的标识

8.保质期不小于3年。
	套
	370
	否
	否

	5
	耐酸碱手套
	产品用途：适用于化学品溢出清理、应急响应和石油化工等多种应用。防多种化学品渗透的性能，有助于防止多种有毒工业有机化学品、高浓度无机化学品、生物危险品和某些化学战剂对人体的危害.

1.技术参数：

符合依据AQ 6102-2007 耐酸(碱)手套标准,

2.外观：手套应无伤痕、气泡、斑点、污渍及其他有碍使用的缺陷

3.防护长度：手套防护长度是在手套与酸碱溶液接触时，能起到有效隔离作用的长度,应不小于GB/T 12624-2006中所列出要求。

4.不泄漏性、耐渗透性：依据AQ 6102-2007 耐酸(碱)手套标准检验后符合检验要求；

5.耐摩擦性能≥300圈

6.抗切割性能指数≥1.3
7.抗撕裂性能≥12N

8.抗穿刺性能≥40N
	付
	370
	否
	否

	6
	▲耐化学品橡胶靴
	产品用途：适用于化学品溢出清理、应急响应和石油化工等多种应用。防多种化学品渗透的性能，有助于防止多种有毒工业有机化学品、高浓度无机化学品、生物危险品和某些化学战剂对人体的危害

技术参数：

1.符合GB20265-2019《足部防护防化学品鞋》标准；

2.防漏性：没有空气泄漏
3.鞋帮厚度：橡胶≥1.80mm

4.鞋帮拉伸性能：橡胶扯断强力≥200N

5.鞋帮耐折性：橡胶连续屈挠125000次，应无裂纹

6.外底耐磨性;相对体积磨耗量≤150mm³

7.外底耐折性：连续屈挠30000次，切口增长不应大于4mm

8.外底撕裂强度≥8KN/M
9.抗化学品性能(鞋底）：氢氧化钠溶液40%，乙酸99%环境下，相对体积磨耗量≤350mm³,斯裂强度≥8kN/m
	双
	370
	否
	否

	7
	急救毯
	1.产品具有医疗器械认证资质，产品材料符合BB/T 0030-2019《包装用镀铝薄膜》要求；

2.产品用于裹在野外伤员肢体起保温或隔热作用；

3.规格：130cm*210cm。

4.带有反光涂层的透气塑料膜，对光辐射和热辐射具有反射功能。

5.表面完整、无划痕、无异物、无油污、无杂质：

6.尺寸允差±（30mm*30mm)

7.拉伸强度：急救毯拉伸强度应满足横向≥190Mpa、纵向≥190Mpa；
8.断裂伸长率：急救毯的断裂伸长率应满足横向≥100%、纵向≥100%；
9.热收缩率纵向≤2.0、横向≤1.0
10.水蒸汽透过量≤1g/(㎡,24h)
11.氧气透过量≤2cm³(㎡.24h.0.1Mpa)
12.急救毯厚度≥10μm。
	个
	370
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1.供应商需为本项目提供完善的售后服务体系，在质保期内，若出现质量问题，供应商需在接到采购人通知后的5个工作日内完成产品更换或维修。

2.供应商需负责所有货物的运输及相关费用，所有产品必须按时送达采购人指定地点。供应商需承担因运输或包装不当造成的任何损坏或丢失风险。

供应商须指定专人提供现场技术培训，其费用包含在投标报价中。

3.付款方式：验收合格及开具发票后30个工作日内支付合同总额的100%。（特殊情况以合同为准）。
六、验收标准
1.供应商提供的产品必须符合制造商标准及相关质量标准，随货提供详细的交货清单，包括产品名称、规格、数量、生产日期、有效期及批号等信息，以便采购人核对和验收。验收相关费用由投标人负责。若产品不符合要求，采购人有权拒收并要求供应商更换，供应商需承担更换产生的全部费用。

2.采购人可委托第三方机构对产品及服务进行检验，若发现虚假应标或货物不合格，采购人有权追究供应商责任，检验费用由供应商承担。
七、其他要求
1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定，并提供国家质量检验中心或国家质量检验中心认可的第三方检验机构出具的检验报告。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

2.供应商需确保所提供的产品和服务符合国家和地方的法律法规要求，所有产品必须经过合法注册或备案，并符合相关安全标准。

3.供应商在项目执行过程中若违反任何法律规定或合同条款，需承担相应的法律责任，并赔偿由此给采购人造成的损失。

4.未经采购人同意，中标人不得转让合同、转包或分包。如涉及非关键性特殊情况，可与采购人协商视情况而定。

