项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

天津渤海职业技术学院作为全日制公办普通高等职业院校，在校生规模达万余人，现有公寓部分家具老化，难以满足学生住宿使用需求。为提高学校住宿环境，增强学生住宿安全系数，保障住宿安全舒适，学校计划采购一批公寓家具，助力学校高质量办学发展。
二、项目预算

预计费用：100.571万元；

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料或书面声明二选一。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（二）本项目不接受联合体投标。

（三）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信记录。

（四）投标单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加。

四、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（2） 按照项目需求中的要求，应在投标文件中提供所投产品主材、辅料及配件的名称、品牌、型号、生产厂家、产地、主要技术性能等指标的技术资料。

（3） 供应商应提供制造商基本情况介绍，内容包括但不限于企业规模、机构设置、规章制度、机器设备品牌型号清单、机器设备与发票照片（或供应商采购该设备的其他证明材料）、网点分布情况、主要技术人员简历、厂房面积的证明材料等。
（4） 供应商应在投标文件中明确产品包装的具体方式及所使用的包装物，所有产品组件要有隔离保护措施，防止因运输、搬运过程中产生磕碰。
（五）采购清单
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	上下铺床1
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	上下铺床整体:
1.整体要求（1）外观尺寸：2000mm×900mm×1900mm（±5mm）（2）床架为钢质结构。上下部均为床铺。床头和床护栏镶装木板。所有材料颜色由采购人指定。（3）所有钢质结构用二氧保护焊，焊口平整、光滑,无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。（4）所有钢质结构表面要求除锈、静电喷涂处理，无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。（5）所有结构材料不拼接。（6）整体结构合理，连接牢固，连接螺丝安全牢固，无坚硬棱角及毛刺。
2.床架部分规格：2000mm×900mm×1900mm（±5mm）2.1 用料（1）四角主立柱：采用40㎜*40㎜方形管材，壁厚净尺寸≥1.5㎜。（2）侧立栅：床头小护栏用25mm*25mm方形管材,壁厚净尺寸≥1.5mm,以下拉撑为25mm*25mm方形管材,壁厚净尺寸≥1.5㎜。床梯上方焊接弯曲成半圆形φ19mm壁厚净尺寸≥1.5mm圆管扶手。（3）侧立栅与上下铺床帮采用U型插接件螺栓紧固连接（≥2㎜钢板制作），U型插接件设置成三个螺栓固定连接，床腿配有塑料底脚，确保结实耐用，不刮地面。（4）床帮：采用30mm*60mm壁厚净尺寸≥1.5mm矩型管材。护栏用25mm*25mm壁厚净尺寸≥1.5 ㎜方形钢管，护栏高度350㎜，床侧护栏长度1320mm。（5）床铺拉撑≥6根，采用25mm*25mm方形管材，壁厚净尺寸≥1.5㎜，另首位各焊接一根10mm*20mm矩型管材增加承重性。（6）床板采用钢板压制成瓦楞 U 型，U 型楞均匀分布，钢板净尺寸≥0.7㎜，每颗U型楞有直径为8-10㎜的透气孔均匀排布。床板与床铺拉撑焊接牢固。（7）床梯：主腿≥25mm*25mm壁厚净尺寸≥1.5 ㎜，踏板3层，20mm*20mm方管壁厚≥1.2mm，外包铁制防滑踏板，壁厚≥1.5mm，床梯宽度外径400㎜。（8）上铺使用φ16mm壁厚净尺寸≥1.2mm圆管制作蚊帐杆。（9）床头及护栏内嵌三聚氰胺饰面板，宽度≥145㎜。说明：床架整体高度为2米，上下铺高度由校方采购人确定，床铺、床铺爬梯能够承受200公斤力，如达不到，以上参数需逐步增加。所用产品为全新原厂正品，符合国家环保与安全标准。床体打字，字样（天津渤海职业技术学院）（位置、样式、尺寸，学院确定）
	套
	170
	否
	是

	2
	▲上下铺床2
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	上下铺床整体:
1.整体要求（1）外观尺寸：1900mm×900mm×1900mm（±5mm）（2）床架为钢质结构。上下部均为床铺。床头和床护栏镶装木板。所有材料颜色由采购人指定。（3）所有钢质结构用二氧保护焊，焊口平整、光滑,无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、美观、无裂缝、无焊渣、无毛刺。（4）所有钢质结构表面要求除锈、静电喷涂处理，无流痕、无掉漆、无锈点，手感柔和、平滑，色泽美观。（5）所有结构材料不拼接。（6）整体结构合理，连接牢固，连接螺丝安全牢固，无坚硬棱角及毛刺。
2.床架部分规格：1900mm×900mm×1900mm（±5mm）2.1 用料（1）四角主立柱：采用40㎜*40㎜方形管材，壁厚净尺寸≥1.5㎜。（2）侧立栅：床头小护栏用25mm*25mm方形管材,壁厚净尺寸≥1.5mm,以下拉撑为25mm*25mm方形管材,壁厚净尺寸≥1.5㎜。床梯上方焊接弯曲成半圆形φ19mm壁厚净尺寸≥1.5mm圆管扶手。（3）侧立栅与上下铺床帮采用U型插接件螺栓紧固连接（≥2㎜钢板制作），U型插接件设置成三个螺栓固定连接，床腿配有塑料底脚，确保结实耐用，不刮地面。（4）床帮：采用30mm*60mm壁厚净尺寸≥1.5mm矩型管材。护栏用25mm*25mm壁厚净尺寸≥1.5 ㎜方形钢管，护栏高度350㎜，床侧护栏长度1320mm。（5）床铺拉撑≥6根，采用25mm*25mm方形管材，壁厚净尺寸≥1.5㎜，另首位各焊接一根10mm*20mm矩型管材增加承重性。（6）床板采用钢板压制成瓦楞 U 型，U 型楞均匀分布，钢板净尺寸≥0.7㎜，每颗U型楞有直径为8-10㎜的透气孔均匀排布。床板与床铺拉撑焊接牢固。（7）床梯：主腿≥25mm*25mm壁厚净尺寸≥1.5 ㎜，踏板3层，20mm*20mm方管壁厚≥1.2mm，外包铁制防滑踏板，壁厚≥1.5mm，床梯宽度外径400㎜。（8）上铺使用φ16mm壁厚净尺寸≥1.2mm圆管制作蚊帐杆。（9）床头及护栏内嵌三聚氰胺饰面板，宽度≥145㎜。说明：床架整体高度为2米，上下铺高度由校方采购人确定，床铺、床铺爬梯能够承受200公斤力，如达不到，以上参数需逐步增加。所用产品为全新原厂正品，符合国家环保与安全标准。床体打字，字样（天津渤海职业技术学院）（位置、样式、尺寸，学院确定）
	套
	296
	否
	是

	3
	更衣柜1
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	1.规格：宽650mm×深700mm×高1930mm（±5mm）                                         
2.基材：钢板采用质冷轧钢板，等效或优于国内主流品牌，裸板厚度≧0.7mm，冷板经数控激光切割取形，折弯、焊接成形，磷化处理后，采用环保环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度不少于80μm、经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、表面硬度达到2h及以上，不露底、无杂渣、无色差、无流挂等，手感柔和、平滑，色泽美观。耐冲击性能高于国家标准。3.产品结构：外观为独立整体四门柜，底部设有防潮70mm高方管地脚（含在整体高度里），总承重250公斤力 ，门为单开门，采用铝合金扣手），挂锁柜鼻（眼要大）。门外上有标签框，下设通风孔。4.柜体打字，字样（天津渤海职业技术学院）（位置、样式、尺寸，学院确定）。5.每个柜子加4个亚克力编号，尺寸6cm×4cm。（位置学院确定）6.柜顶有5cm高度的边沿。（4面带沿）
7.每个隔板有2个加强筋，含最下层，每层可承重50公斤压力。8.边框白色，柜整体白色，门面深灰色。
	个
	8
	否
	是

	4
	更衣柜2
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	1.规格：宽450mm×深600mm×高2000mm（±5mm）                                        
2.基材：质冷轧钢板，等效或优于国内主流品牌，裸板厚度≧0.7mm，冷板经数控激光切割取形，折弯、焊接成形，磷化处理后，采用环保环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度不少于80μm、经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、表面硬度达到2h及以上，不露底、无杂渣、无色差、无流挂等，手感柔和、平滑，色泽美观。耐冲击性能高于国家标准。3.产品结构：外观为独立整体四门柜，底部设有防潮70mm高方管地脚（含在整体高度里），总承重250公斤力 ，门为单开门，采用铝合金扣手），挂锁柜鼻（眼要大）。门外上有标签框，下设通风孔。4.柜体打字，字样（天津渤海职业技术学院）（位置、样式、尺寸，学院确定）。5.每个柜子加4个亚克力编号，尺寸6cm×4cm。（位置学院确定）6.柜顶有5cm高度的边沿。（4面带沿）
7.每个隔板有2个加强筋，含最下层，每层可承重50公斤压力。8.边框白色，柜整体白色，门面深灰色。
	个
	2
	否
	是

	5
	更衣柜3
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	1.规格：宽600mm×深450mm×高1850mm（±5mm）                                      
2.基材：钢板采用质冷轧钢板，等效或优于国内主流品牌，裸板厚度≧0.7mm，冷板经数控激光切割取形，折弯、焊接成形，磷化处理后，采用环保环氧树脂静电塑粉进行表面喷塑，涂层厚度不少于80μm、经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、表面硬度达到2h及以上，不露底、无杂渣、无色差、无流挂等，手感柔和、平滑，色泽美观。耐冲击性能高于国家标准。3.产品结构：外观为独立整体四门柜，底部设有防潮70mm高方管地脚（含在整体高度里），总承重250公斤力 ，门为单开门，采用铝合金扣手），挂锁柜鼻（眼要大）。门外上有标签框，下设通风孔。4.柜体打字，字样（天津渤海职业技术学院）（位置、样式、尺寸，学院确定）。5.每个柜子加4个亚克力编号，尺寸6cm×4cm。（位置学院确定）6.柜顶有5cm高度的边沿。（4面带沿）
7.每个隔板有2个加强筋，含最下层，每层可承重50公斤压力。8.边框白色，柜整体白色，门面深灰色。
	个
	148
	否
	是

	6
	小桌1
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	1. 规格：长1600mm×宽900mm×高800mm（±5mm） 
2.桌面选用优质环保三聚氰胺饰面板，基材刨花板，≥1.5mmPVC封边条机械封边，桌面整体厚度为≥25mm；桌面承重达≥200KG。坐人方向倒圆处理。
3.桌腿下方与地面接触面要有防滑功能，腿可调节平衡。
4.桌角为小圆角。
★5.铁框架，侧腿采用40mm×40mm方管，壁厚≥1.5mm；拉管采用30mm×60mm方管，壁厚≥1.5mm；连接部位采用U型三角孔连接件壁厚≥1.8mm。
6.框架白色，桌面灰白色。
7.桌面下要有双层横梁加固。（注意人腿能够伸进）

8.桌面与板材符合环保限量要求。
	张
	27
	否
	是

	7
	小桌2
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	1. 规格：长1200mm×宽600mm×高800mm（±5mm） 
2.桌面选用优质环保三聚氰胺饰面板，基材刨花板，≥1.5mmPVC封边条机械封边，桌面整体厚度为≥25mm；桌面承重达≥200KG。坐人方向倒圆处理。
3.桌腿下方与地面接触面要有防滑功能，腿可调节平衡。
4.桌角为小圆角。
★5.铁框架，侧腿采用40mm×40mm方管，壁厚≥1.5mm；拉管采用30mm×60mm方管，壁厚≥1.5mm；连接部位采用U型三角孔连接件壁厚≥1.8mm。
6.框架白色，桌面灰白色。
7.桌面下要有双层横梁加固。（注意人腿能够伸进）

8.桌面与板材符合环保限量要求。
	张
	88
	否
	是


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

投标时厂家需带实物样品参标。
五、商务要求

★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：所投产品主体及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品3年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时响应，4小时技术响应，24小时内维修工程师到达维修现场，保修期自验收合格之日起计算。
2. 投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。
3. 投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
（三）交货要求
1. 交货范围：本次招标的交货范围，除包括所需家具外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用说明书、维修指南或服务手册等）、家具使用所必须的备品备件品，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
2. 交货期：签订合同之日起15日内到货，货到之日起7日内安装完成（特殊情况以合同为准）（不考虑任何因素，此项需求必须在本年度2026年8月20日完成安装，如不能完成，应完全由校方采购人决定此项工作安装时间调整或终止合同）。中标供应商应派有经验的技术人员到现场进行安装、直到家具正常使用，其费用由投标人负担，包含在投标总价中。
3. 交货地点：天津渤海职业技术学院。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。投标人须确保所供产品为全新原厂正品。

5.产品需做样品，经过校方采购人确认后，方可制作。
（四）付款方式

签订合同之日起10日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起15日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

六、验收标准与方法
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。



