项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

本项目为我校2026年度中央支持地方高校改革发展资金所涉及教学家具购置项目。

二、项目预算

第一包：550000元；

第二包：15000元；
三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1.营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2.财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4.投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5.提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）项目需要落实的政府采购政策

1.本项目专门面向小微企业采购。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

2.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

3.根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

4.涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

6.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

四、技术要求

第一包：礼堂椅
	序号
	标的

名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于集采目录内产品

	1
	礼堂椅
	1、规格尺寸：座椅中心距580mm，背高1000mm，座高450mm；扶手高610mm，尺寸±5mm；

2、礼堂椅符合GB/T 17592-2011、GB/T 18414.2-2006、QB/T 2602-2013、GB/T 35607-2024、GB/T 18885-2020、GB 6675.4-2014标准；家具涂层可迁移元素（铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)）未检出；甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯均未检出；总挥发性有机化合物≤0.2mg/m³；纺织品中五氯苯酚、有害染料(可分解致癌芳香胺染料)均未检出。 

2、结合环保要求，座椅背板采用 1.2mm 厚冷轧钢板模压一次成型，高720mm ，上宽430mm，下宽505mm，靠背离地总高度≧980mm，成型后内折弯90°，折弯后深度25mm。整体成型后具有人体曲线型。座板采用 0.8mm 厚冷轧钢板模压一次成型，宽430mm*长465mm，成型后向内折弯90°，折弯后向内360度收边，四周呈八字形，并带有106个吸音孔。背板与座板表面采用静电粉末喷涂处理，底色经高温覆膜转印处理，钢板表面呈柚木色纹案状，阻燃、环保、无异味、抗冲击力强、清洁方便，不得采用油漆。冷轧钢板须符合QB/T 3826-1999、 QB/T 3827-1999、GB/T 10125-2021、GB/T 3325-2024、GB/T 6461-2002、QB/T 3832-1999检测标准；外观性能无起泡、无烧焦，无光泽、无针孔、无裂纹、无斑点、无露底、无毛刺、无镀层脱落、无锈蚀；铜加速乙酸盐雾试验保护评级及外观评级均达到10级；中性盐雾试验及乙酸盐雾试验-镀层对基体的保护等级和镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级。
3、靠背海绵为高密度成型海绵，高密度成型海绵须符合QB/T 4371-2012、 QB/T 2080-2018、GB/T 6670-2008、GB/T 6669-2008、GB/T2912.1-2009、GB/T 9345.1-2008、GB/T 10807-2006、QC/T850-2011、GB/T 9640-2008、GB/T 6344-2008、GB/T 10802-2023、HJ 2547-2016、QB/T 1952.1-2023标准；外观：色泽、气孔、裂缝、污渍均满足要求；游离甲醛未检出；回弹率≥55%、40%压陷硬度符合要求；75%压缩永久变形≤6%；表观密度(座面)≥45kg/m³；65%/25%压陷比≥1.8；气味等级达10级；干热老化后拉伸强度≥130kPa；干热老化后拉伸强度变化率≤5%；表观密度偏差±3.0%；灰分≤1.5%；抗菌性能 (抑菌率)≥99%。

4、扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板经模具冲压焊接组合成型。表面采用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。扶手框尺寸上宽410mm*下宽270mm*高度400mm，厚度2.5mm，立柱尺寸400mm*800mm，厚度2.0mm，底脚板尺寸长535mm*宽73mm，厚度2.0mm。

5、面料为高档座椅专用阻燃布料，外观平整，不起皱。阻燃面料须符合HJ 2546-2016标准；重金属（铅Pb、铬Cr、镍Ni）均未检出。

扶手面为优质实木扶手，长425mm*宽80mm*厚25mm。实木扶手须符合GB/T 17657-2013、GB/T 3324-2024标准，木材含水率8~14.4%。外观：无贯通裂缝、无虫蛀现象、无腐朽材。

写字板基材采用三聚氰胺饰面板, 三聚氰胺饰面板须符合GB/T 4897-2015、GB/T 17657-2022、GB/T 7911-2024、GB/T 39600-2021标准；密度≥1.35g/cm³；表面耐磨不低于4级；甲醛释放量≤0.035mg/m³；外观质量：无断痕、无透裂、无压痕、无胶斑、石蜡斑、油污斑等污染点、无边角残损。四周采用PP塑料封边。侧板采用优质纤维板，面覆海绵和麻绒，采用内插式安装，易于拆装。
9、 所有紧固件（螺栓、螺母、垫片）均采用国标件表面镀锌或煮黑处理，具有防腐能力。
10、椅座翻转为弹簧+阻尼回复机构，翻转无杂音回位准确。

11、新座椅安装前需要将原有座椅拆除和清运出鸣飞堂。安装场地部分地面为倾斜地面，座椅安装需满足倾斜角度5°~15°倾斜地面安装条件。
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第一包：礼堂椅
	序号
	标的

名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于集采目录内产品

	1
	弧形会议桌
	1规格：弧长84000W*600D*760H。

2基材：环保E1级绿色环保中密度纤维板，密度700KG/M3以上，含水率小于 12%

3饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；实木封边，封边深度≥2.5mm。

4油漆：环保聚酯油漆，无苯、绿色环保，透明度高、附着力强，漆膜硬度≥2H ，表面平整度≥0.1。

5粘胶剂：优质环保粘胶剂。

6五金配件：优质五金配件。
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	张
	1
	否

	2
	会议椅
	1总高约1080,总宽约620mm，坐宽约520mm，坐深约530mm，坐高约460mm；

32椅架：优质橡胶木实木椅架，含水率小于12%；

3面料：优质西皮

4海绵：高密度定型海绵，密度为35-45KG/立方，回弹力：47%、拉深强度不小于85KPA。

5油漆：木器专用环保聚脂漆，采用自动喷涂线密闭油饰，五底三面，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好,漆膜硬度达2H以上。
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	演讲桌
	1基材：环保E1级绿色环保中密度纤维板，密度达700KG/M3以上，含水率小于 12%

2饰面：优等天然胡桃木皮，厚度≥0.6mm；实木封边，封边深度≥2.5mm。

3油漆：高级环保聚酯油漆，无苯、绿色环保，引用先进油漆工艺,透明度高、附着力强，漆膜硬度≥2H ，表面平整度≥0.1。                                4粘胶剂：优质环保粘胶剂。

5五金配件：优质五金配件。

6配学校LOGO
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注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

（一）服务要求

第一包：

1.提供所投产品6年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，6小时内维修工程师到达维修现场，常规维修2个小时内服务完毕，需更换设备配件则在1个工作日内服务完毕。保修期自验收合格之日起计算。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

2.投标文件中提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3.投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4.所投标的产品应是全新的(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家计量检测标准；提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

5.提供现场技术培训。由投标人为用户提供现场技术培训，涵盖产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训；投标人为用户提供产品终身技术服务。

6.在任何时候，投标人均不能免除因产品本身的缺陷所应付的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。

7.所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，维修二次后仍然有故障，则应无条件更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理。

8.学校鸣飞堂二楼全部座椅和一楼一半座椅，需要拆除并搬运至指定地点，中标供应商出人出车，装车卸车。在座椅装卸、运输及安装过程中中标供应商须听从采购人的指挥，如在座椅装卸、安装过程中造成鸣飞堂本体及相关设施的损坏中标供应商应予以修复或赔偿。

9.在家具装卸、运输及安装过程中发生一切安全事故，中标供应商负全责，采购人不负任何责任。如因中标供应商原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向中标供应商追偿。

10.中标供应商，需在中标后，生产家具前，派相关技术人员到学校鸣飞堂二楼和一楼，分别进行全面复尺，如因未复尺或有疑问未与校方沟通而导致家具无法正常安装，从而达不到校方的要求，期间出现的重做、修改、调换家具等情况及所需的一切费用，由中标供应商自行承担。

11.货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由中标供应商承担一切责任。

12.保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

13.提供定期对设备校正的服务；供应商提供的货物必须符合中华人民共和国有关环保和安全要求以及检测标准、规范，并通过制造商所在国及中华人民共和国相关强制认证。投标人须提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

14.本项目为交钥匙工程，所报系统价格应为含税全包价，包括货物制造、运输、装卸、包装、保险、安装、旧设备的更换、调试、验收、培训、保修售后服务等全部费用。

15.鸣飞堂二层地面现状：新做座椅固定螺栓长度不大于80mm。结构板厚100mm，上覆抹灰层100mm，既有座椅拆除后，原固定螺栓处打磨、并用水泥砂浆找平，中标供应商应达到以下规范要求：

（1）基础清理标准

彻底拆除膨胀螺栓、地脚螺丝、预埋件，无金属外露、无尖锐凸起。清理孔内灰尘、杂物、松动混凝土，剔除疏松、起砂、空鼓部位。地面油污、胶水、胶垫残留全部打磨清理干净，无粘黏、无发黑印记。

（2）孔洞修补标准（膨胀螺丝孔、地脚孔）

孔径≤20mm：水泥砂浆或高强修补砂浆封堵，压实抹平，与原地面齐平。孔径＞20mm或深度＞30mm：分层修补，采用C25及以上细石混凝土/高强修补料，养护到位，不空鼓、不开裂。修补处颜色尽量与原地面接近，无明显色差、无高低坎。

（3）平整度标准

整体地面2m靠尺检查，偏差≤3mm，无明显凸起、凹陷、台阶。行走无硌脚、绊脚。地面无起砂、掉粉、起皮，修补区域与原地面结合牢固。

（4）外观与功能标准

地面强度满足正常行走、搬运家具、日常使用，不松动、不起壳。

（5）验收合格判定，同时满足以下即为合格：

所有预埋件清除干净，无尖锐物；孔洞修补密实、平整、无空鼓开裂；地面平整、无明显痕迹，不影响正常使用；清洁干净，无垃圾、污渍、灰尘残留。

第二包：

1.提供所投产品10年免费上门保修，终身维护，保修期内免费更换零配件。7×24小时技术响应，2小时内维修工程师到达维修现场，常规维修2个小时内服务完毕，需更换设备配件则在1个工作日内服务完毕。保修期自验收合格之日起计算。保修期过后，维修只收成本费，维修人员的食宿、交通费自理。

2.提供详细的服务方案，包括服务人员、服务机构、服务响应及到场解决问题的时间、生产、配送及安装方案、备品备件及易损件的供应服务方案。

3.提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

4.提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后家具维修的价格清单及折扣率。

5.提供现场技术培训。

6.在家具装卸、运输及安装过程中中标供应商须听从采购人的指挥，如在家具装卸、安装过程中造成建筑物本体及相关设施的损坏中标供应商应予以修复或赔偿。

7.在家具装卸、运输及安装过程中发生一切安全事故，中标供应商负全责，采购人不负任何责任。如因中标供应商原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向中标供应商追偿。

8.中标供应商，需在中标后，生产家具前，派相关技术人员到学校进行全面复尺，如因未复尺或有疑问未与校方沟通而导致家具无法正常安装，从而达不到校方的要求，期间出现的重做、修改、调换家具等情况及所需的一切费用，由中标供应商自行承担。

（二）交货要求

第一包：

1、交货期：自签订合同之日起30天内到货，需在我校不影响鸣飞堂使用时完成现场安装调试（特殊情况以合同为准）。

2、交货地点：天津城建大学鸣飞堂（天津市西青区津静路26号）（特殊情况以合同为准）。

3、所有产品必须是全新产品，出厂日期在到货日期前1年以内。

4、提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用、维修及保养手册等。

5、特别要求：

（1）交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

第二包：

1.交货期：签订合同后30日内安装完毕（特殊情况以合同为准）。

2.交货地点：天津城建大学（特殊情况以合同为准）。

3.特别要求：

A.交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。

B.货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

（三）付款方式：货到采购人指定地点安装、调试完毕并经验收合格，供应商开具增值税专用发票后60日内支付合同全款。（特殊情况以合同为准）

六、验收标准
以合同约定及招投标文件作为验收标准，所提供产品要与合同约定及招投标文件技术要求及服务要求完全一致。

七、其他要求
