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（1）技术要求
	序号
	货品名称
	最高综合单价（元）
	规格
	技术参数

	1
	便携式多参数水质监测仪电极
	5800
	溶解氧电极/个
	适配WTW3430

	2
	便携式多参数水质监测仪电极
	2500
	PH电极/个
	适配WTW3430

	3
	便携式多参数水质监测仪电极
	3500
	电导率电极/个
	适配WTW3430

	4
	传感器
	7500
	SEN-0-H2S/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	5
	传感器
	6000
	SEN-0-HCN/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	6
	传感器
	6500
	SEN-0-Cl2/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	7
	传感器
	11000
	SEN-0-HF/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	8
	传感器
	9500
	SEN-0-H3P/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	9
	传感器
	5000
	SEN-0-Cl2/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	10
	传感器
	12000
	SEN-0-AsH₃/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	11
	传感器
	8500
	SEN-0-ClO2/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	12
	传感器
	9000
	SEN-0-HCl/个
	适配GRAY WOLF分析仪传感器

	13
	传感器
	11000
	湿度传感器/个
	适配崂应1062B湿度仪

	14
	传感器
	6500
	臭氧传感器（0-5ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	15
	传感器
	6500
	氯气传感器（0-20ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	16
	传感器
	6500
	二氧化硫传感器（0-20ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	17
	传感器
	7500
	二氧化氯传感器（0-10ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	18
	传感器
	8500
	二氧化碳传感器（0-50%）/个
	适配明华TY2000分析仪

	19
	传感器
	7500
	硫化氢传感器（0-50ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	20
	传感器
	7800
	氯化氢传感器（0-20ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	21
	传感器
	7800
	氰化氢传感器（0-30ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	22
	传感器
	7500
	氢化砷传感器（0-1ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	23
	传感器
	6800
	甲醛传感器（0-10ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	24
	传感器
	8500
	锗烷传感器（0-50ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	25
	传感器
	4950
	乙烯传感器/个（0-1500ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	26
	传感器
	4950
	可燃气传感器（0-100%LEL/个）
	适配明华TY2000分析仪

	27
	传感器
	9500
	四氢噻吩传感器（0-50mg/m3）/个
	适配明华TY2000分析仪

	28
	传感器
	11000
	PID 检测仪传感器（0-2000ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	29
	传感器
	8500
	氨气传感器（0-100ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	30
	传感器
	7500
	氟气传感器（0-1ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	31
	传感器
	6500
	一氧化氮传感器（0-100ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	32
	传感器
	5500
	一氧化碳传感器（0-1000ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	33
	传感器
	10500
	磷化氢传感器（0-1000ppm）/个
	适配明华TY2000分析仪

	34
	预制试剂
	450
	总磷预制试剂/套
	适配连华便携式水质测定仪

	35
	预制试剂
	650
	总氮预制试剂/套
	适配连华便携式水质测定仪

	36
	预制试剂
	450
	氨氮预制试剂/套
	适配连华便携式水质测定仪

	37
	预制试剂
	450
	COD预制试剂/套
	适配连华便携式水质测定仪

	38
	预制试剂
	450
	高锰酸盐指数预制试剂/套
	适配连华便携式水质测定仪

	39
	防护面罩
	550
	防护无机气体/套
	全面罩防护配滤毒罐

	40
	防护面罩
	550
	防护有机气体/套
	全面罩防护配滤毒罐

	41
	防护面罩
	550
	防护酸性机气体/套
	全面罩防护配滤毒罐

	42
	防护面罩
	550
	防护综合有毒有害气体/套
	全面罩防护配滤毒罐

	43
	固定剂箱
	750
	水质采样固定剂箱/个
	满足HJ91.1中固定剂要求

	44
	防护服
	850
	喷射液密型化学防化服/个
	防酸性等化学物质腐蚀

	45
	采样管
	300
	MH30B-60型两段式汞采样管/个
	满足气态汞测定标准要求《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法》(HJ 917-2017)

	46
	采样管
	620
	MH30B-60型三段式汞采样管/个
	满足气态汞测定标准要求《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法》(HJ 917-2017)

	47
	滤膜
	1260
	47mm石英滤膜100片/盒
	满足低浓度颗粒物采样标准要求《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

	48
	滤筒
	70
	3号石英滤筒/个
	满足低浓度颗粒物采样标准要求《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

	49
	采水器
	200
	特氟龙材质采水器/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	50
	采水器
	126
	有机玻璃-3L/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	51
	采样瓶
	6
	棕色螺口玻璃瓶250 mL蓝盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	52
	采样瓶
	8
	棕色螺口玻璃瓶，500 mL蓝盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	53
	采样瓶
	14
	棕色螺口玻璃瓶1000 mL蓝盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	54
	采样瓶
	22
	棕色螺口玻璃瓶2000 mL蓝盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	55
	采样瓶
	15
	棕色螺口硼硅玻璃瓶250 mL黄盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	56
	采样瓶
	15
	棕色螺口硼硅玻璃瓶500 mL黄盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	57
	采样瓶
	30
	棕色螺口硼硅玻璃瓶1000 mL黄盖/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	58
	采样瓶
	0.8
	食品级白色塑料瓶100 mL螺口/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	59
	采样瓶
	12
	食品级塑料桶5000 mL螺口/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	60
	采样瓶
	1.5
	食品级透明塑料瓶250mL螺口/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	61
	采样瓶
	2
	食品级透明塑料瓶500mL螺口/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	62
	采样瓶
	2.5
	食品级透明塑料瓶1000mL螺口/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	63
	吸收瓶
	15
	玻板吸收瓶10ml/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	64
	吸收瓶
	20
	玻板吸收瓶50ml/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	65
	吸收瓶
	14
	冲击吸收瓶10ml/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	66
	吸收瓶
	18
	冲击吸收瓶50ml
	满足有组织源及环境气体采样标准《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	67
	采水器
	160
	不锈钢舀子/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	68
	标准筛
	135
	标准网筛一套（10、20、60、80、100 目）
	满足土壤固废采样制样标准要求《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）和《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20-1998 ）

	69
	样品袋
	14
	牛皮纸土壤样品袋/100个
	满足土壤固废采样制样标准要求《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）和《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T 20-1998 ）

	70
	采气袋
	70
	3L泰德拉袋/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	71
	采气袋
	55
	1L泰德拉袋/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	72
	采气袋
	65
	2L泰德拉袋/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	73
	采气袋
	85
	5L泰德拉袋/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	74
	采气袋
	85
	10L泰德拉袋/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》（HJ 732-2025）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	75
	小钢瓶
	360
	1L铝合金材质/个
	可承装10MPa以上压力压缩气

	76
	小钢瓶
	450
	2L铝合金材质/个
	可承装10MPa以上压力压缩气

	77
	传感器
	2800
	NO2传感器MH3300/个
	适用于MH3300仪器废气监测

	78
	传感器
	2800
	NO传感器MH3300/个
	适用于MH3300仪器废气监测

	79
	传感器
	4000
	CO传感器MH3300/个
	适用于MH3300仪器废气监测

	80
	传感器
	1800
	O2传感器MH3300/个
	适用于MH3300仪器废气监测

	81
	低浓度传感器
	2800
	SO2低浓度传感器MH3300/个
	适用于MH3300仪器废气监测

	82
	采样面线手套（带胶粒）
	2
	星工点胶防滑耐磨棉线手套/副
	现场监测

	83
	打印纸
	15
	适用于明华MH3300、众瑞ZR-3211H，4个/卷
	便携式仪器现场数据打印

	84
	铝箔圈
	60
	适用于低浓度颗粒物采样头 至少20片/盒
	用于低浓度颗粒物现场采样

	85
	安全帽
	100
	高清玻璃钢，白色
	现场监测

	86
	安全带
	200
	星工，五点式安全带，1.8米
	现场高空监测

	87
	石英滤膜
	400
	 47mm  50片/盒
	用于低浓度颗粒物现场采样

	88
	硅胶
	15
	500克/盒
	保护监测仪器

	89
	玻璃纤维滤膜
	0.18
	滤膜ø47mm/0.45um/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	90
	玻璃纤维滤膜
	0.39
	滤膜90mm/0.45um/个
	满足有组织源及环境气体采样标准《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》(HJ/T 373-2007)

	91
	采样头
	45
	低浓度采样头（满足标准6.3.4章节要求）/个
	满足低浓度颗粒物采样标准要求《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

	92
	铝箔圈
	0.5
	低浓度采样头密封用（满足标准6.3.4章节要求）/个
	满足低浓度颗粒物采样标准要求《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）

	93
	校正标准溶液
	1450
	校准溶液/套
	pH缓冲液，满足《水质 pH值的测定 电极法》（HJ 1147-2020）要求。

	94
	一次性滴管
	30
	一次性滴管/100个每包
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	95
	丁腈手套
	130
	丁腈手套/盒
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	96
	棕色吹扫瓶
	3
	40ml棕色吹扫瓶/个
	满足水体中VOC采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	97
	校准膜
	980
	β射线测试仪校准膜片/套（空白膜+标准膜）
	满足《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 便携式β射线法》（HJ1457-2026）

	98
	玻纤卷带
	260
	20*30mm/卷
	满足《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 便携式β射线法》（HJ1457-2026）

	99
	富集柱
	85
	水中重金属富集柱/个
	用于重金属快速测定仪水中重金属富集

	100
	采样瓶
	20
	250ml棕色广口玻璃瓶/个
	满足《土壤环境监测技术规范》（HJ 166 -2026）

	101
	土壤塑料采样袋
	100
	塑料自封 100个/包 
	满足《土壤环境监测技术规范》（HJ 166 -2026）

	102
	土壤非扰动采样管
	4
	PE材质/个 
	满足《土壤环境监测技术规范》（HJ 166 -2026）和《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）

	103
	土壤非扰动采样手柄
	150
	PE材质/个
	满足《土壤环境监测技术规范》（HJ 166 -2026）和《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）

	104
	木铲
	8
	木质/个
	满足《土壤环境监测技术规范》（HJ 166 -2026）

	105
	滤膜
	5
	0.45um/张
	满足《地下水环境监测技术规范》101（HJ164-2020）

	106
	蒸馏水
	60
	屈臣氏蒸馏水绿色4.5L*4瓶/箱
	满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）空白样品需要

	107
	贝勒管
	120
	1000ml PE材质/根
	满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	108
	采样瓶
	4
	食品级棕色塑料瓶1000mL螺口/个
	满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	109
	采样瓶
	10
	棕色磨口玻璃瓶250ml/个
	满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	110
	固定剂
	1000
	酸性、碱性、重金属、抗氧化剂与还原剂等/套
	满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	111
	标准溶液
	1500
	酸碱度、氧化还原电位、电导率，浊度/套
	满足《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）

	112
	采样袋
	8
	无菌含硫500mL/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	113
	采水器
	850
	有机玻璃5000ml/个
	满足水体采样标准《地表水环境质量监测技术规范》(HJ 91.2—2022）和《污水监测技术规范》（HJ91.1-2019）

	114
	塑料折叠筐
	165
	540*360*300mm
	满足现场装载采样瓶



（2） [bookmark: _Hlk163547311]商务要求
（一）报价与结算
（1）本项目报分项价格，以人民币填列。
（2）结算时以实际发生金额为准。按供应商成交分项报价以实际供货数量据实结算，总计最高不超过69.8839万元。结算方式：结算价=实际采购量×采购品目实际发生单价。实际发生单价原则上为分项报价的价格，除个别货物价格因不可抗拒的因素发生上浮，需提供相关证明材料与采购方沟通确认，经采购方核实同意后以实际交易的价格进行结算。
（3）采购人每季度进行一次结算。尾款支付时间2026年12月31日前。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A. 经第三方会计师事务所审计的2025年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（三）时间、地点要求
1. 时间要求：签订合同之日起1年的服务期（特殊情况以合同为准）。
a.常规类货物：由采购人每月固定时间段提供采购计划，供应商应在1天内响应，一般货物要求7天内送达指定交货地点，特殊货物要求1个月内送达，若特殊情况无法送达，由双方协商解决。
b.应急类货物：由采购人根据应急情况提供供货清单及送货地址，供应商应在收到通知后2小时内响应，2天内送达指定地点。
c.中标供应商除不可抗力因素外，不得因其他任何理由延迟送货。如遇特殊情况需推迟送货的，应提前通知采购人，并取得采购人的同意。中标供应商在指定的时间无法提供采购人下单的货品时，采购人有权自行采购，并由中标供应商承担由此产生的一切费用。
2. 地点要求：天津市南开区复康路19号（特殊情况以合同为准）。
（四）验收标准
（1）交货验收：与采购人订数量相符并以采购人的验收货物数量为准。收到产品后采购人应及时对产品的包装、数量进行清点核对。如果收货时发现外包装封条有破损，可拒收。如双方有异议，需于3个工作日内书面反馈对方。每次配送采用一式三联的送货单，采购人验收后由验收员签字校准认可，双方各执一份，作为送货凭证及结算依据。如因运输过程中发生短少事件，由中标供应商负责处理。
（2）验收标准：按用户需求书、合同、招标文件和投标书等有关规定和产品说明或产品提供的质量标准验收，交付货物的剩余有效期应达到80%以上（例如有效期是一年的，剩余有效期应在9.6个月以上）。特殊情况下，经采购人同意，可以适当调整。在收到产品后15个工作日内如未对产品的质量提出异议，则视为收讫。有潜在质量问题，应在发现之日起的15个工作日内对产品的质量提出异议。
（3）验收不合格的换货或退货，对因供应货物质量问题造成的后果由中标供应商负责，采购人将追究其全部责任并拒付货款，并没收中标供应商的保证金。
（4）对于验收合格，但在使用过程中发现有质量问题的货物，中标供应商按采购人要求更换其他品牌货物（费用包含在报价中），若更换的货物质量仍有问题，采购人将拒付货款并对中标供应商处以该货物3倍单价的罚款。
（5）对采购人提出质量有争议的货物，采购人与中标供应商双方共同将争议货物交国家认可的检测部门进行质量确认。如存在质量问题，则检测费用由中标供应商负责；否则检测费用由采购人负责。
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