项目需求书（乘用车、客车）

1、 项目背景
经天津市公车办和市交通运输委审核批准，同意我校报废年限较长、行驶里程较多且车辆技术状况较差的2辆公务用车，同时审批同意我校更新2辆插电式混动轿车。
二、项目预算
总预算：16万元
采购2辆插电式混动轿车，每辆裸车价格不超过8万元，预算不超过16万元；
以上预算金额包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目接受联合体。
四、服务要求
所投车辆包修期期限不低于6年或者行驶里程15万公里以内，以先到为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于3年或者行驶里程6万公里，以先到为准，包修期和三包有效期限自供应商开具购车发票之日起计算；非营运车辆三电系统首任车主终身保修。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费），三电系统按官方质保政策执行。
五、交货要求
交货时间：自签订合同之日起十日内。
交货地点：供应商 4S 店
六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后以转账或者支票支付全款。
七、技术要求
轿车主要技术参数标准：
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	插电式混动轿车
	2
	★能源类型：插电式混合动力

	
	
	
	★排放标准：国Ⅵ

	
	
	
	★车身结构：4门/5座

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：4850≧长≧4700

	
	
	
	★车身尺寸（mm）：1900≧宽≧1800

	
	
	
	车身尺寸（mm）：1600≧高≧1500

	
	
	
	★轴距（mm）：≧2700

	
	
	
	发动机排量（ml）：1800≧排量≧1498

	
	
	
	发动机功率（kw）：≧70

	
	
	
	★CLTC 纯电续航：≧70km

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池

	
	
	
	轮胎规格：215/60/ R16

	
	
	
	电机类型：永磁/同步

	
	
	
	其他配置：ABS 防抱死、制动力分配（EBD/CBC 等）、刹车辅助（EBA/BA 等）、牵引力控制（TCS/ASR 等）、车身稳定系统（ESP/DSC 等）、电子手刹（EPB）主/副驾驶座安全气囊、遥控钥匙、前后驻车雷达、倒车影像、胎压监测系统、电动车窗、车内PM2.5过滤装置


注：带★号项属必须响应类别。
八、验收标准
1. 验收时应保证购车发票、车辆合格证、三包服务卡、官方质保凭证等文件及附件齐全。
2.核对铭牌上的排量、出厂年月、车架号、发动机号、电机号等内容，合格证上的号码必须与车上的发动机号、车架号、电机号一致。
3.检查车辆外观、内饰无划痕、破损，各项功能配置与本需求书技术参数要求一致，车辆启动、行驶无异常。
4.供应商需提供官方出具的三电系统终身质保凭证（首任车主），并确认质保条款无遗漏。
九、其他要求
1.质保期：整车包修期 6 年或者 15 万公里，以先到为准；非营运车辆三电系统首任车主终身保修（按官方政策执行）。
2.人员在接到技术质量投诉1小时内给予答复，维修响应时间保证在24小时内圆满解决。
3.免费保养：按厂家官方政策提供免费首次保养，供应商需明确告知保养周期、项目及后续保养优惠政策。
4.其他未尽事宜，双方在合同中商定。
