项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为保障我支队三大队及所属消防站正常运行及执勤战备需求，进一步加强我支队应急通信保障体系建设，根据我单位实际工作需要，天津市滨海新区消防救援支队拟为三大队及所属消防站购置一批无人机。
二、项目预算

300000元。
三、资格要求

（一）具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织。（提供营业执照或事业单位法人证书等证明资料扫描件，原件备查）
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标。（由供应商在政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
（四）参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）
（五）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主、政府采购严重违法失信行为记录名单。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。
四、技术要求
	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	▲侦察无人机
	需提供国家专业检测机构出具的检验报告（具有CMA或CNAS标识）。
★一、总体功能要求：四旋翼，机臂可折叠收纳，集成广角、中长焦、长焦、热成像、激光测距、近红外补光灯多传感器与机身集成一体，单兵携带，支持北斗定位功能，支持一键全景功能，主要用于单兵快速到场执行侦察任务，组装到起飞≤1分钟，具备接入无人机团队管理调度服务平台，通过平台支持对无人机相机、喊话器等负载控制等。

二、配置数量要求：飞行平台≥1套、桨叶≥20套、桨叶保护罩5套、飞行电池≥8个、遥控图传≥1台、充电套件≥1套、安全箱≥1台、机载喊话器≥1台、探照灯≥1台、便携电源≥1台、SDC快充线≥1根、数据存储备件包≥1套、技术资料≥1套。

★三、原厂机损险服务≥1年、三者险≥1年，保障额度不低于200000元。

四、飞行平台

1.折叠尺寸（长*宽*高）：≤300mm*150mm*150mm

2.对称电机轴距≤500mm

3.最大起飞重量≤1500g

4.最大水平飞行速度≥21m/s

5.最大可承受风速≥12m/s

6.续航时间≥45min

7.避障感知系统：全向双目视觉系统，辅以机身底部三维红外传感器

8.最大图传距离≥15km

9.定位系统：支持北斗定位

10.负载安装接口：具备

11.广角相机：1/1.3 CMOS，有效像素≥4800万

12.中长焦相机：CMOS≥1/1.3英寸，有效像素≥4800万

13.长焦相机：CMOS≥1/1.5英寸，有效像素≥4800万，混合变焦≥112倍

14.热成像相机：分辨率≥640*512@30fps，数字变焦≥28倍，支持超分模式（1280*1024@30fps）

15.激光测距：测量距离≥1800米

16.夜景模式：支持全彩夜视

四、遥控图传

1.显示屏≥7.02英寸，触控液晶屏

2.显示屏最大亮度≥1400尼特

3.支持GB28181协议，支持第三方视频平台对接

4.内置车、船、人目标检测模型；支持第三方目标检测模型；支持超清矩阵检测，可检测目标≥1000个；支持大范围目标检测、统计及密度分析；具备跟踪功能，可在多个目标之间灵活切换跟踪目标。

5.支持实时精准标注与测量，通过打点、绘线、绘面等操作，可完成搜救目标位置标记、山火火线长度计算等任务，可通过遥控器二维码和协同功能即时分享。

6.支持飞向功能：在紧急或灾难情况下，选定目标点位置后，无需手动干预，无人机可自动根据周围环境调整飞行路径和速度，飞向目标地点。

7.智能跟踪功能：选定目标物体后即可持续跟踪，且支持精准定位目标并自动调节倍率，还可轻松切换跟踪目标，即使目标短暂丢失，也能自动找回。

8.图传分享功能：可将图传实时画面分发给远程指定注册微信用户，无需安装APP；接收端视频画面可叠加水印防止外泄；管理员可设置图传有效时间，到期自动失效；支持显示在线人员、位置信息、具备即时沟通功能；

五、飞行电池

1.电池类型：Li-ion 4S

2.能量≥99 WHh

3.容量≥6500mAh

六、机载喊话器

1.重量：≤120g

2.最大功率：≥15W

3.最大响度：≥114dB@1m

4.有效广播距离：≥300米

5.广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音

七：探照灯

1.重量：≤100g（含支架）

2.最大功率：≥32W

3.工作方式：常亮、爆闪

八、便携电源

1.容量：≥512 WH

2.净重：≤8kg

3.尺寸：≤305mm*207mm *177mm 

4.电池充电接口：SDC Lite接口，最大输出功率≥240W

5.输出功率：≥1000W

6.电池寿命：≥4000次循环

九、随机附件

1.数据存储备件包：包含128G高速内存卡≥1个、USB3.0高速读卡器≥1个。

2.技术材料：承诺在交货时，每套货物提供1套中文版纸质说明书、1份电子版说明书、培训课件及视频、所投无人机产品合格证。

3.安全箱：采用ABS材质，可收纳飞行器、遥控器、充电器、充电管家、喊话器、电池（不少于8个）等设备。

4.充电套件：包含充电器≥1台，功率≥100W，充电管家≥1台，功率≥100W，快充线≥1条。

十、服务要求

1. 提供所投产品至少1年的免费上门保修，终身维修。

2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期内应采购人需要,在灾害事故处置现场或重要安保任务现场提供人员等现场保障。保修期内提供不少于 1 次无人机常规保养服务。保修期内提供维修保养免费物流服务。保修期自验收合格之日起计算。保修期外,终身维修,48 小时内技术响应,15 天内完成维修。

3. 培训：供应商为每套无人机需培训至少1名学员开展无人机培训，并熟练掌握无人机三维建模制作、正射影像图制作、720全景漫游图制作等应用技能。承诺另培训2人，考取 CAAC 中型超视距民用无人驾驶航空器操控员执照,培训结束后,提供必要后续的技术指导和支持。

4.设备维修时，提供备用机支持，维修完毕归还备用机。

5.保障范围覆盖进水、信号干扰、操作失误等飞行意外场景。
	套
	5
	否
	否


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品1年的免费上门保修。保修期自验收合格之日起计算。

2.保修期内免费更换零配件，7*24小时技术相应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括抵制、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5．提供主要零部件价格清单，并承诺在采购人使用期间，更换零部件价格不得高于清单内价格。
6．所供产品如出现2次验收未通过的，采购人有权终止合同，并按照合同约定执行。
7. 货到：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

8.付款方式：签订合同之日起30日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起30日内支付合同总额的70%。
六、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
七、其他要求
无
