项目需求书
1、 项目背景
目前我单位现用急救送血车配件老化严重、故障频出，存在发动机故障灯长亮、刹车及转向系统异响、车身异常抖动、底盘严重锈蚀等诸多问题，车况极差，已无法满足日常运血工作需要，且存在严重行车安全隐患，为满足日常送血工作需要，因此，我单位提交购车请示，拟申请更新救护车两台，并得到购车批复，现通过采购平台进行招标采购。
二、项目预算
第一包：500000元；
预算应包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
不包含车辆购置税、牌照费及保险费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆保修期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
五、交货要求
交货时间：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。
交货地点：采购方指定。
六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%。


七、技术要求
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	急救送血车
	2
	燃油类型：柴油/汽油,国Ⅵ

	
	
	
	★车身结构：5-8座，送血车

	
	
	
	车身长度（mm）:4970≤长≤5370

	
	
	
	车身宽度（mm）:1980≤宽≤2030

	
	
	
	★车身高度（mm）：2070≤高≤2190

	
	
	
	轴距（mm）：≥2900

	
	
	
	发动机排量（ml）：≤1999

	
	
	
	进气形式：涡轮增压

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥110

	
	
	
	变速箱： 自动

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	车辆颜色：白色

	
	
	
	其他配置：驾驶座安全气囊，胎压监测，倒车影像，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，定速巡航，LED灯光，前后排冷暖空调。

	
	
	
	改装部分：全白色车身，车头、车身两侧以及车尾门涂装红十字徽标，颜色鲜艳、醒目，车身涂装急救送血字样，蓝色 LED 长排警灯：内置功率100W喇叭，有效警示，在医疗舱顶部安装1盏紫外线消毒灯，消毒灯具备定时延时开启和关闭功能，医用地板采用整体式新型轻体蜂窝材料制作，防滑、防水、防霉、抗菌、易清洗。

	
1
	急救送血车
	2
	应急部分：车辆需要配备一套应急处理单元，方便后期对车辆执勤过程中在特殊紧急情况进行处理(需要提供第三方检测机构出具的检测报告):(1)具备紧急照明功能,应急信号处理功能;(2)具备闪灯警报和SOS信号报警功能;(3)具备紧急救援信号对接功能;(4)具备有源、无源、太阳能供电功能;(5)具备紧急状态下给移动通信设备充电功能

	
	
	
	破窗逃生器：配置1个带报警功能的破窗逃生器；
（1）.破窗逃生器表面应平整、光洁，不应有明显的损伤、划痕等不良现象；破窗逃生器可触及的任何构件都不应有可能使人致伤的尖锐突起物，如尖角、锐边等；破窗逃生器表面镀层应无锈蚀、锈斑、污迹等现象；破窗逃生器表面应采用红色；
（2）.破窗逃生器应设有保险盖，防止误击发；破窗逃生器应设有报警装置，打开保险盖后，报警装置应发出声音报警；
（3）.破窗逃生器冲击头直径应不小于4mm；破窗逃生器冲击头伸出位移量应不小于4mm；
（4）.安装后的破窗逃生器应牢固可靠。垂直于安装面施加200N静拉力，保持lmin，不应脱落。平行于安装面施加20ON静拉力，保持lmin，不应脱落；
（5）.为保障产品质量需提供国家安全防范报警系统产品质量检验检测中心、公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告，以上（1）-（4）条参数需逐条在检测报告中体现。
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加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
