采购清单及技术参数

本项目采购内容详见采购清单及技术参数。投标人须按采购清单及技术参数要求进行响应，不得缺项、漏项。

加注“★”号条款为实质性要求，不允许负偏离。投标文件对“★”号条款未响应、响应不满足或未按要求提供证明材料的，按无效投标处理。加注“▲”号的产品为核心产品。

	序号
	产品名称
	产品规格
	数量
	单位

	前厅

	1
	75英寸安全保密智慧交互一体机
	1.整机内置非独立外扩展的电脑模块，所有会议功能均运行在电脑模块中。

2.采用国密SM2、SM3加密算法对数据文件进行加密处理，并在传输过程中保持加密状态。

3.整机屏幕采用≥75英寸DLED液晶屏，显示比例16:9，屏幕图像分辨率≥3840*2160，色彩度≥10bit ,色域≥85%NTSC；可视角度≥178°，支持全高清4K系统图标显示；处理器性能优于同档位十二代主流桌面芯片，内存≥8G、存储≥128G。

4.设备具有≥12个pin磁吸接口，可搭配可拆卸≥4800万像素高清摄像头和≥8阵列麦克风模组，无需单独接线，通过物理防护达到防止会议信息外泄。
5.输入接口：LAN≥1；TOUCH≥1；HDMI-IN≥2；DP-IN≥1；VIDEO-IN（USB-C+反控）≥1；LINE-IN/MIC-IN≥1；USB-A(3.0)≥4；USB-C≥1；RS232≥1；IO≥2；RELAY≥2；输出接口：HDMI-OUT（镜像/扩展）≥1；LINE-OUT≥1。（提供产品接口图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

6.产品采用≥2.1声道设计，具有≥3个音腔：≥1×32W（低音）+≥2×20W（中高音）缝隙发声扬声器；具备≥5种音效选择（可选标准或会议或人声或音乐或影院），满足不同场景需求。

7.产品具有智能按钮，内置红外传感器、温湿度传感器、光感传感器，具有实时监测和显示温度与湿度功能，并能根据环境光照自动调节亮度；具有≥1×RS232、≥2×IO、≥2×RELAY物联中控控制接口。

8.内置储配电池，支持异常断电保护功能，在异常断电后启用内部电池，自动保存会议资料及会议进程，通电后可继续使用。

9.支持多种唤醒方式，息屏状态下可通过保持注视、提笔唤醒、双击触屏、按钮方式唤醒设备亮屏，注视唤醒方式可自定义设置注视时间，提笔唤醒可快捷使用白板和批注功能。

10.具有文档无边框设计，用户打开文档自动进入文档演示模式，文档内容会全屏显示，在文档演示的过程中，可以进行批注、视频播放、分屏白板，可插入图片素材，图片叠层无限制，随页批注之后可以保存为PDF。

★11.具有快速会议、保密会议会议模式；开启保密会议后会中资料不可下载，会后会议资料自动焚毁；会议过程中使用的资料，临时缓存的文件自动加密，会议结束后无法打开；具有界面水印，覆盖会议全程，防止拍照录频，泄露会议信息。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

12.支持混合分屏，会中可同时展现白板、动态视频、音频、文档、批注页面，可全屏展示任意分屏或对比不同方案，支持≥8个分屏。

13.产品具有智慧会议管理平台（无需单独配置云端平台），平台采用B/S架构，支持多种操作系统登入控制软件；平台具有普通用户、管理员不同账号权限；平台具有后台数据看板功能，支持查看会议室使用情况、设备状态，可按月、周、日统计每日与会人员、每日会议时长、每日会议数、每日活跃用户数，便于统计分析，统一管理；可查看单位会议、历史会议，历史会议名称、会议预订人、会议号、会议开始时间、是否录制视频，可查看/导出会前签到和投票表决结果、会议录制视频。（提供截图证明佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

14.内置视频会议软件，支持ITU-T H.323通信协议，会议速率等同或优于128Kbps~8Mbps；支持H.264 Baseline Profile、H264 High Profile视频协议，可支持全高清优于或等同于1080p/30的视频会议；集成通信录，通话记录模块。

15.视频会议软件支持会议签到、电子白板、电子投票、文件共享等数据会议功能，满足远程会议、培训等场景应用需求；支持多画面布局，单屏支持≥25路画面同时显示。

16.支持设备检测功能，可检测主板硬件完整性和外接设备功能是否正常。

17.支持设备管理功能，可批量操作设备开关机、设备巡视、远程控制。
	1
	台

	
文化建设区(全国地图)

	2
	▲户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距，LED屏幕尺寸：5.12m*2.88m；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	14.7456 
	平方米

	3
	▲视频处理器
	1.具备带载面积≥1040万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥12个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥1路DP1.2输入接口，≥4路HDMI1.3输入接口；
9.具备≥16路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；
	1
	台

	4
	PLC配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；

2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；

3.输出电压：单相220VAC；

4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；

5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；

6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；

7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；

8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；

9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；

10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；

11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；

12.内置10A-16A备用三孔万能插座；

13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；

14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；

15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
	1
	台

	5
	语音互动软件
	PAD端应实现:

1.平板连接服务器以及中控网关，控制播放软件、播放盒、灯光、屏幕、电源、音响等设备，实现集中控制设备和场景管理。

2.PAD端控制软件应支持以下功能：
实现与中心既有业务系统进行接口对接，能够调用业务系统中的页面、数据、资源和功能模块，实现从设备控制到业务展示的一体化操作。系统应支持多模块入口配置，能够在PAD端统一调度AI评课、课程地图、评价数据大屏、录播回放等业务模块。

3.PAD端应支持语音识别和语义指令解析能力，能够将语音指令转化为系统控制命令，实现对设备、展示页面、业务模块和场景模式的语音化操作。
	1
	套

	6
	数字合并式功放
	1.机柜式设计（1U），节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。
2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。
3.带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能。
4.支持手机蓝牙功能。
5.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。
6.通道优先功能EMC＞MIC1＞MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 
7.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。
8.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。
	1
	台

	7
	一体化优质天花喇叭
	1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W
2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W
3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB
4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz
5.喇叭单元：≥5"×1
	2
	只

	全国评课大数据监测中心（主展厅）

	8
	OPS电脑模块 
	1.处理器：8核，12线程

2.内存：DDR4-8G

3.硬盘：SSD-128G

4.I/O接口：1*HDMI 2.0、1*Type-C USB3.0、1*USB2.0、5*USB3.0、1*RJ45、1*DC电源插口、1 *OPS80pin、1*LINE-OUT、1*MIC-IN、1*DP 1.4

5.操作系统：支持windows10

6.输入电压：12V~19V DC
	1
	台

	9
	信息发布一体触摸终端
	1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。
2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放。
3.支持设置定时开关机任务、定时重启任务、定时熄亮屏任务，支持设置单次、每天和自定义模式。
4.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
5.配备≥15.6英寸显示屏，≥10点电容触摸，≥1920×1080分辨率，≥250cd/m²亮度，≥700：1对比度。
6.配备≥四核处理器，≥2.0GHz主频，≥2GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
7.具有≥2个USB接口，≥1个TF卡接口，≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥1个3.5mm接口，≥1个DC座，≥2个扬声器，支持POE供电，具有WiFi和蓝牙功能。
	4
	台

	10
	头戴式有线耳机
	1.线长：≥1.8m

2.输入抗阻：32Ω耳机
3.灵敏度：100dB+/-3dB
4.麦克风灵敏度：-58dBV/Bar，-38dBV/Pa+/-4dB
5.单3.5mm插孔，兼容大多数平台和操作系统的常用，应用程序
	4
	个

	11
	信息发布一体终端
	1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。
2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放。
3.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
4.配备≥65英寸显示屏，≥1920×1080分辨率，≥300cd/m²亮度，≥3000：1对比度。
5.配备≥4核处理器，≥2.0GHz主频，≥2GB运行内存，≥16GB存储内存，运行等同或优于Android 11版本系统。
6.具有≥1个RJ45网络接口，≥2个USB接口，≥1个HDMI接口，≥2个扬声器，≥1个耳机接口，具有WiFi和蓝牙功能。
	4
	台

	12
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距，LED屏幕尺寸：8.96m*1.92m；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
★11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
★12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
★13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	17.2032 
	平方米

	13
	视频处理器
	1.具备带载面积≥1040万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥12个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥1路DP1.2输入接口，≥4路HDMI1.3输入接口；
9.具备≥16路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；
	1
	台
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	▲户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距，LED屏幕尺寸：4.16m*2.24m；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥2.1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	9.3184 
	平方米
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	▲户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距，LED屏幕尺寸：4.16m*2.24m；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	9.3184 
	平方米
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	视频处理器
	1.具备带载面积≥1040万像素，宽度≥16384点，高度≥8192点；
2.具备3.5mm音频输入输出接口；
3.具备≥256个自定义场景保存和调用；
4.具备≥12个独立窗口，窗口大小和位置可单独调节；
5.具备OSD功能，可实现文字OSD或图片OSD功能；
6.具备个性化的画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放；
7.具备一键全屏缩放；
8.具备≥1路HDMI2.0输入接口，≥1路DP1.2输入接口，≥4路HDMI1.3输入接口；
9.具备≥16路网口输出，≥1路HDMI1.3输出接口，用于预监输出显示；
	1
	台
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	壁挂式智能配电箱
	1.配备≥12个32A，具有过载和短路双重保护功能，每路输出均配备了过载、短路以及漏电保护机制，能够在设备遇到异常情况时及时切断电源。
2.内置≥12个接触器带控制，可瞬间触发，确保设备的快速响应和控制精度。
3.具备≥12路独立输出通道，每路带载额定功率≥6KW，可带载≥72KW。
★4.具有≥2.8英寸液晶显示屏，具有≥5个触控式按键，实时显示每路输出通道的开关状态、电压、电流、功率，电源输入欠压、过压，电源输出每路过压、过流、过载等告警信息；可以显示设备信息、运行时长、运行日志、日期时间等信息；自带屏幕锁、按键锁，防止误触。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
5.支持DMX512、RDM、Art-Net、TCP/IP等通信协议；支持RS485、UDP等通信方式的中控协议（MODBUS协议标准），可对接中控主机进行控制；配置≥1个DMX512输入接口，≥1个五芯温湿度传感器输入接口，≥1个RJ45网络接口。
6.支持多台设备组网，对所有组网设备统一管理。
7.支持开关状态场景编辑和保存，支持开关状态一键恢复。
8.支持一键开关，单个设备所有回路输出一键式顺序、逆序开关，也可以每路独立开关。
9.支持开关开启和关闭延时0.5-999.0秒自定义设置，所有回路统一设置，也可以每路单独设置。
10.支持每路定时控制，可以自定义选择输出通道定时开启或关闭，可单次执行，也可以循环执行。
★11.支持参数监测，支持输入电源电压欠压、过压、缺相、错相、电压不平衡监测，每路输出通道支持电压、电流、功率、开关状态，每路输出过压、过流、过载异常告警监测，并及时关闭对应通道的开关；支持设备内部温度和环境温湿度监测功能，异常时自动告警并及时关闭开关。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
12.支持设置输入电压欠压和过压阈值、延时响应时间、电压不平衡度，支持每路输出单独设置电压、电流告警阈值，超出范围后报警并关闭开关；支持识别出每路没有正常工作的设备，可以选择是否断开输出电源。
13.支持实时监测设备所有的异常告警，显示告警信息，设备本机保存告警日志，并自动上报至云端，可在手机或平板APP端和WEB网页端查看，实现手机或电脑的远程实时监控；设备可自定义设置部分异常保护功能是否启用，如温度、电压电流输出等异常告警情况下自动关闭开关的保护动作，保护功能设置为关闭时，异常告警仅提示不触发自动保护。
14.支持自定义设置开启和关闭远程操作功能。
15.支持联网控制，设备具有RJ45网络接口，由手机或平板APP端和WEB网页端远程控制，设备支持远程OTA升级固件程序；手机或平板APP端和WEB网页端支持在具有移动网络或宽带网络的任何地点使用，可实现以上一键开关、顺序开关、并机管理、定时控制、参数监测、报警管理等功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
	1
	台
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	一体化优质天花喇叭
	1.额定功率(100V)：1.5W, 3W, 6W
2.额定功率(70V)：0.75W, 1.5W, 3W
3.灵敏度(1W/1M)：≥92dB±3dB
4.频率响应(-10dB)：等同或优于110Hz-18kHz
5.喇叭单元：≥5"×1
	8
	只

	19
	数字合并式功放
	1.机柜式设计（1U），节能开关电源与D类数字功率放大器相结合。
2.各路输入具有独立音量调节，且总音量具有高音、低音调节及音量大小控制。
3.带mp3/TUNER/蓝牙遥控功能。
4.支持手机蓝牙功能。
5.具备≥1路EMC输入，≥2路AUX输入，≥4路MIC输入。
6.通道优先功能EMC＞MIC1＞MIC2, MIC3, AUX1, AUX2。 
7.支持2种输出方式：定压输出100V、4-16Ω；输出功率≥60W。
8.支持宽电压供电：220V-240V 能正常工作。
	3
	台
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	交互智能平板
	1.整机采用窄边框设计，≥98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。
2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，支持≥20点触控。
6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0标准。
7.在移动端操作系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
8.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
9.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。
10.支持投票功能。可编辑议题及选项内容，可设置≥10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码形式下发进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持以图片格式插入到白板。
11.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，同时接入≥四个设备投屏。
12.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。
13.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
14.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。
15.前置端口：≥1路HDMI，≥1路USB3.0，≥1路USB2.0，≥1路Type-C，≥1路TOUCH 2.0；后置端口：≥1路RS232，≥1路PC TOUCH，≥2路HDMI IN，≥1路RJ45 IN，≥2路USB2.0，≥1路TF Card，≥1路COAX，≥1路Mic  IN，≥1路Line OUT，≥1路HDMI OUT。
	2
	台
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	▲户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距，LED屏幕尺寸：6.08m*2.4m；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	14.7456 
	平方米
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	▲户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠采用表贴三合一铜线封装；LED封装形式：SMD1212黑灯；
2.LED显示屏采用≤1.53mm点间距，LED屏幕尺寸：3.84m*2.08m；
3.LED显示屏模组尺寸320mm*160mm；
4.LED显示屏采用前/后维护方式，可正面拆卸模组、接收卡、电源等低压器件，具备热插拔能力；
5.LED显示屏符合等同或优于IP5X防护等级；
6.LED显示屏亮度可达到200-800cd/m²，可通过配套软件0-100%调节，设置亮度定时调节；
7.LED显示屏对比度≥10000：1；LED显示屏杂点率≤1/100000且无连续失控点；LED显示屏亮度均匀性≥99%；LED显示色度均匀性±0.001Cx,Cy之内；LED显示屏像素中心距相对偏差≤1%；LED显示屏观看水平/垂直视角≥175°；LED显示屏平均故障恢复时间（MTTR）≤2分钟；
8.LED显示屏刷新频率≥4200Hz，可通过配套控制软件调节刷新率设置选项；
9.LED显示屏峰值功耗为≤500W/㎡；LED显示屏平均功耗为≤125W/㎡；
10.LED显示屏色温100K-20000K连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节,色温为8500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤100K；
11.LED显示屏为防止金属离子迁移、线路短路现象，PCB采用FR-4四层板同等级或更高材料，PCB导线更宽、导线间距和过孔间距更大，能更好的杜绝模块黑屏、显示异常、灯珠缺色、毛毛虫等现象，板厚≥1.6mm，铜厚≥1盎司，TG≥170℃，PCB板表面具备防潮/防尘/防静电；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
12.LED显示屏具备低蓝光模式，可在控制软件中选择30%、40%、70%三挡调节显示屏蓝光输出，有效减少蓝光辐射对眼睛的伤害；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
13.具备LED显示屏开关机次数、使用时长记录，可形成数据保存周期≥100天，并支持对现场温湿度的监测，可在控制软件端实时显示数据，方便用户了解现场屏体、环境温湿度数据情况；（需提供得到CMA认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）
	7.9872 
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	发送卡
	1.具备带载面积≥230万像素，宽度≥3840点，高度≥3840点；
2.具备≥1路音频输入；
3.具备≥1路光探头接口；
4.具备逐点亮色度校正功能；
5.具备≥1路DVI输入接口，≥1路HDMI1.3输入接口，≥4路网口输出；
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	视频处理器
	1.采用≥3U金属结构机箱；最大具备安装输入槽位：≥6张；最大具备安装输出槽位：≥4张；回显槽位：≥1张（占用输入槽位）；

2.纯硬件，采用高性能FPGA架构，内部无操作系统，无系统崩溃、无病毒侵扰、兼容性广，允许频繁开关机，上电即可工作，开机启动响应时间不超过18秒；

3.单张板卡具备2/4/6/8分割画面显示，每个单独分割窗口可随意拖动、缩放、漫游，也可对信号窗口添加字符；

4.具备条幅功能，支持在拼接屏上显示字幕条幅，条幅布局可变，内容可调，背景颜色及透明度分区域可配，字体类型、大小、颜色、对齐方式、字间距分区域可配；

5.具备台标显示,可对输入图像画面添加台标（文字或图片），可调整台标文字或图片大小位置、字体颜色；

6.具备板卡热插拔，设备无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常；

7.具备输入板卡备份,不同输入卡的两个端口可以实现对输入信号的板卡间备份，任意一路信号中断,显示图像不受影响；

8.具备Genlock参考同步，可实现设备与设备之间级联后同步；

9.具备整面多行多列显示屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂，错位等现象；

10.具备在线编辑EDID，所有输入输出信号都可通过EDID编辑来自定义分辨率；

11.具备分组管理，最大支持≥9组，每组可独立控制，可独立设置每组输出分辨率；

12.具备异形拼接，每个输出口任意自定义分辨率，任意布局显示；

13.支持智能中控功能，可配置中控卡对大屏环境进行控制；

14.具备故障智能自检，可在软件查询相关硬件故障信息，方便问题排查；

15.具备亮度调节，窗口静帧设置，无缝切换；

16.具备PC场景，可导出场景文件，作为备份；

17.具备截取输入图像的局部进行显示；

18.具备场景定时，场景轮播；

19.支持3.5mm音频输入/输出以及HDMI随路音频输入；

20.具备PC端，pad端，手机端，中控密令等方式进行控制，场景可任意调取切换；

21.具备多用户管理，多个用户可同时登录，主用户可给二三级用户授权功能使用；

22.具备C/S架构控制方式；

23.具备B/S架构，可通过浏览器直接访问设备，进行信号源切换，场景调用；

24.客户端软件支持运行于多种操作系统；
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	4路HDMI1.3输入卡
	1.接口类型：HDMI1.3
2.接口数量：≥4
3.输入信号：HDMI
4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz
	1
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	4路DVI输出卡
	1.接口类型：DVI-D
2.接口数量：≥4
3.输出信号：DVI
4.最高分辨率：等同或优于2048*1152@60Hz
5.支持单板卡≥8画面任意漫游
	2
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	PLC配电柜
	1.额定功率：≥20kW，输出路数：≥6路；

2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；

3.输出电压：单相220VAC；

4.具备过压、欠压、过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；

5.具备电子按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；

6.具备单台、集群管理功能，采用RS485有线以太网远程通信端口，在局域网内任意一台电脑进行控制；

7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；

8.具备通过PLC软件实现实时温度、湿度、过压、欠压、过流、缺相监测，实时高温低温、高湿自动断电；

9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，PLC蜂鸣器告警、软件弹屏告警方式；

10.具备继电器回路整体上下电，也可通过PLC软件单独控制每个接触器的上下电；

11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；

12.内置10A-16A备用三孔万能插座；

13.PLC软件具备多国语言切换界面，可运行于银河麒麟、统信国产操作系统；

14.PLC软件具备自动保存所有操作记录、告警记录、温湿度运行数据，支持历史记录查询，导出Excel文档；

15.具备配电系统中对线路起隔离、过载、短路及过压、欠压保护及自动恢复功能，同时可实现远程控制自动分闸，及自动重合闸功能，发生故障时也可切换手动维修合闸；
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	专业音箱
	1.阻抗≤8Ω
2.频响等同或优于60Hz~20KHz
3.额定功率≥200W
4.水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°
5.高音≥1.4"压缩高音单元×1
6.低音≥8"低音×1
包含：音箱支架
	4
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	数传专业数字功放
	1.采用网络传输协议，内置≥4路网络传输通道，支持远距离音频传输；集成DSP音频处理功能，具有≥15段参量均衡器、限幅器、高低通滤波器、通道延时功能，通道延时可设置时间等同或宽于0~2000ms；软件可根据现场延时距离自动计算需要的延时时间。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★2.支持切换音频输入模式：包括混音输入模式、网络音频输入模式、本地音频输入模式；同时具有数模备份（网络优先模式下，优先播放网络音频，当网络音频断开，自动切换为模拟音频）、模数备份两种模式（模拟优先模式下，优先播放模拟音频，当模拟音频断开，自动切换为网络音频）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
3.内置多种工作模式：包括定阻、定压、音频矩阵和桥接，可自由切换以满足不同用户需求；定阻模式支持16欧、8欧、4欧；桥接模式支持16欧、8欧；定压模式支持70V或100V；最低支持4欧负载。
4.集成设备监控状态功能，实时显示各通道工作状态、温度、功率、实时电压、电流、市电电压、市电电流、通道音量、音频输入模式状态。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
5.输入灵敏度提供≥2档设置：包括1V/2V。
6.支持多设备级联，可远程监控多台设备使用状态及控制设备。
7.配备智能削峰限幅器，确保功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
8.采用开机软启动设计，防止开机时向电网吸收大电流，避免干扰其他用电设备。
9.具有过压保护、欠压保护、过流保护、直流保护、输出短路保护、温控风扇功能。
10.具有集中控制功能，支持软件远程调节音频大小、通道切换、开关机及多设备控制，还可通过网络对接中控系统，实时显示设备使用状态、温度、功率、电压、电流信息，并支持控制功放开关机与调节音量大小。
11.输出功率：立体声16Ω：≥4×175W ；立体声8Ω：≥4×350W；立体声4Ω：≥4×700W；桥接16Ω：≥2×700W；桥接8Ω：≥2×1200W；定压70V：≥2×500W；定压100V：≥2×500W。
12.具备设备定位功能。通过PC软件在设备列表中点击定位，主机显示屏会弹出“定位成功”提示。
13.具有≥3.7英寸IPS电容触控显示屏，支持动态显示开机界面、通道数量、通道实时电平值。支持控制设备静音、调节增益、工作模式（包含切换定阻/定压模式、输入通道切换、矩阵/桥接模式、灵敏度1V/2V切换、音频优先级切换功能）以及查看功放状态（包含通道状态，正常状态与故障状态分别通过不同颜色指示灯标识；实时显示当前输出通道温度、电压、电流）。
14.触控显示屏可显示设备信息，包含设备IP地址、子网掩码、默认网关、MAC地址、MCU版本及固件版本信息；具有中英文界面切换功能，用户可选择简体中文或English，系统默认为简体中文。支持设置设备息屏时间，提供≥3种无操作息屏时长选项以供选择。
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	▲AI全域降噪智能音频矩阵
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。

2.后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。

★3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。

5.音频处理器具有跨平台软件。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

6.产品具有PC客户端、手机移动端、平板端不同控制方式，可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。

7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。

8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。

9.设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。

★10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（提供功能截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

11.支持双机热备份；当主机出现故障时，备用主机自动承担服务，切换时间≤2s。

★12.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号，如拍掌、敲击桌子等非稳态噪声以及空调声、风扇声等稳态噪声，确保语音清晰度和可懂度（降噪能力≥40dB）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
13.多通道集群AI智控全算法音频矩阵处理软件
（1）支持通过软件管理四进四出、八进八出、十二进十二出、十六进十六出通道设备，支持单独配置开关。
（2）可根据不同的使用场景存储≥8种预设模式，并通过软件实现场景模式的快速切换。
（3）支持调节输入通道前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵。支持调节输出通道≥12段参量均衡、≥31段图示均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

（4）支持通过RS-485和RS-232接口对接摄像跟踪系统，实现自动摄像跟踪功能；通过软件可设置摄像串口号、摄像机地址、摄像协议、云台转速、预置点、变倍放大或缩小、远近调聚、光圈大小和摄像转动等；可以设置每路音频输入通道跟踪阈值，通过监测输入通道的音量自动追踪目标，实现自动控制和跟踪。
（5）具有专家模式和普通模式切换功能；专家模式提供齐全的功能操作界面，具有前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、≥12段参量均衡，≥31段图示均衡、自动增益（AGC）、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵功能显示与控制；普通模式提供主要操作界面功能，防止非专业人员误调节音频参数，具有输入通道、输出通道和USB播放、USB录制、通道增益调节和静音开关控制功能。（提供功能截图佐证）

（6）具有USB录播功能，支持通过USB接口播放mp3、wma、sbc、wav格式音频，录制MP3格式的音频,另外还支持录制音频查看并导入电脑本地。

（7）支持数据备份功能，可导出预设的参数到本地、导入预设好的数据；支持固件升级，支持网口在线升级DSP固件。

（8）具有管理员、普通用户多种角色，管理员可以设置通道增益最大值，普通用户只能在设定的极限值范围内设置增益。

（9）支持跨平台使用。

（10）支持非稳态AI降噪，并提供弱、中、强三种降噪强度，以适应不同环境噪声场景。

（11）支持AI回声消除，可在复杂双讲与混响场景下抑制线性及非线性回声的同时去除背景噪声，最大程度保留近端有效语音。

★投标的数字音频处理器软件与国产操作系统完成兼容性测试，能够达到兼容性要求及性能、可靠性要求，满足用户的关键性应用需求。（需提供与国产操作系统适配认证证书复印件加盖公章）
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	智能静噪全域调谐单收双持三模充电式无线音频拾音系统
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式；传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或宽于540MHz-590MHz、640MHz-690MHz两个频段使用。
3.接收机前面板具有≥2个显示屏、≥2个编码旋钮、≥2个频率扫描实体按键、≥2个红外对频实体按键、≥1个电源开关按键、≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、≥2个XLR-OUT接口、≥2个BNC接口、≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED 显示屏、≥1个开关机/静音按键、≥1个工作状态指示灯、≥1×Type-C充电接口。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，无需手动干预。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.发射机能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态、电量格数信息；供电方式支持Type-C直充、充电底座充电及5号电池（兼容镍氢/碱性/锂电池）供电。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
	1
	套

	32
	智能云控会务充电基座终端
	1.具有≥2个Type-C多功能充电孔位（兼容手持话筒和腰包机）、≥2×级联接口、≥1×RJ45接口、≥4×AA电池充电接口（带状态指示）；≥1个显示屏。（提供设备实物图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
2.具有显示屏和电源指示灯，实时显示当前充电状态，包括充电进度、功率分配及设备识别状态。
3.支持通过智能充电管理软件远程监控充电状态（空闲、充电中、充满、异常）、显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息。（提供软件界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.支持推送设备异常、离线、充满状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。（提供软件界面截图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
5.支持通过智能充电管理软件实现区域筛选、状态筛选充电底座，查看充电底座使用情况和设备定位功能。
6.支持级联扩展功能，无需额外接线即可实现级联（≥4台设备），系统自动识别级联拓扑。
7.充电底座与话筒/腰包发射机搭配使用，实现即插即用，充满自动切换至维护模式，无需频繁更换电池。
8.支持网络和串口两种升级方式，支持通过智能充电管理软件进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口支持单个固件升级。
	1
	台

	33
	跨平台多终端智能运维管控系统
	1.软件可同时管理充电底座、手持麦克风、腰包机，支持多台设备同时管控及操作；支持中英文界面切换。

2.支持管理员和普通用户两种角色，根据不同角色管理操作权限；支持输入账号和密码登录；支持勾选记住密码功能。

3.具有数据总览界面，可显示设备总数、设备在线、离线、异常数量；具有充电底座设备使用情况显示，可显示空闲、充电中、充满、异常、离线状态；支持通过区域筛选、状态筛选充电底座查看充电底座使用情况和设备定位功能。（提供软件界面截图佐证）

4.支持推送设备异常、离线、充满等状态消息；支持新消息未读标识提示和声音提醒功能（可开关）；支持打开弹窗查看消息列表，可标记单条或批量消息为已读；支持一键清空消息列表。（提供软件界面截图佐证）

5.支持扫描设备、手动添加设备；支持显示设备状态（在线、离线、异常）、设备名称、IP地址等设备信息；支持查看级联充电底座的设备信息；支持编辑设备名称、网络配置信息；支持设备定位；支持设备筛选功能。（提供软件界面截图佐证）

6.支持网络和串口两种升级方式，支持充电底座、手持麦克风、腰包机等设备进行固件升级，网络支持单个或批量固件升级，串口仅支持单个固件升级。

7.支持跨平台使用。
	1
	套

	34
	话筒天线
	1.射频频率范围等同或优于470～950MHz
2.驻波比：≤2.0
3.输入阻抗：≤50Ω
4.指向性：≥180度指向
5.放大器增益：五档可调：无源(0dB)、有源(+3dB/+6dB/+10dB/+16dB)
	1
	套

	35
	全数字会议主机
	1.支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元同时接入管理使用；支持≥4396台会议单元同时参与会议议程（签到、表决、服务）以及发言控制。

2.主机兼容同时连接有线与无线会议单元，二者可并行使用；采用跨域音频同步技术，有线与无线会议单元音频的音频无缝混音输出。

3.设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。

4.设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。

5.前面板具有≥5个状态指示灯，可显示有线无线会议单元使用状态；其中≥4个有线会议发言单元通讯指示灯，有线会议单元正常通讯使用为闪烁状态；其中≥1个为无线会议发言单元通讯指示灯，接上无线收发器正常使用进入闪烁状态；未接入设备时不亮，可快速检测链路使用状态。

6.具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。

7.主机具有≥16通道音频分组输出接口；采用会议分区相控技术，可拆分≥16个独立的会议系统使用，也可以组成一个大型的会议系统使用，实现多种方式的会议室合并/拆分。

8.支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议话筒和录音盒可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。

★9.具有C/S、B/S管控架构，包括客户端、WEB端、本机全彩触摸屏、手机（开放式系统）/平板控制方式；通过客户端、WEB端可调节音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、会议单元灵敏度）、≥16通道输出模式切换、开关会议单元、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机功能；使用本机全彩触摸屏可调节会议模式、有线/无线会议单元开麦数量、编ID、主机/从机设置、中英俄法四种语言切换、显示亮度/输出音量调节、显示剩余使用天数、输入注册码进行主机注册功能；使用手机/平板可控制会议单元开关、开启签到、投票、表决、接收会议服务信息、一键关闭无线会议单元功能，免PC操作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

10.WEB管理端具有切换个性化主题风格功能，可切换≥4种风格，可选简约主题、政务主题、时尚主题、活力主题，不同主题提供不同UI界面背景颜色。

11.超大数据处理能力：系统支持≥24台会议单元同时发言，其中支持≥16台有线会议单元和≥8台无线会议单元同时发言；具有自定义会议单元发言人数功能，有线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至16之间的任意数量；无线会议单元发言人数范围可设置为等同或优于1至8之间的任意数量。

12.具有≥3种备份机制；支持主机双机热备功能，可设置一台设备为主机，另一台设置为从机，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能；支持环形双链路功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行；支持T型链路备份功能，链路中即使多台会议单元出现故障，其他会议单元不受影响，保障会议正常进行。

13.采用会议系统多环路检测及网络补给技术，实现会议单元手拉手链路出现故障时快速恢复，环路恢复时间≤5ms。

14.客户端、WEB端软件可运行于多种操作系统。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）

15.支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。

16.会议主机软件融入音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份功能和一键还原配置信息功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
	1
	台

	36
	智享音频处理器
	1.具有智能混音、语音检测功能，可以实现≥16个有线会议单元+≥8个无线会议单元同时开启并实时检测会议单元dB值；当发言人讲话时，会议单元自动调整为发言状态，并联动摄像机自动跟踪发言人；当发言人停止讲话时，会议单元自动调整为静音状态，并联动摄像机自动切换到全景画面。
2.可对接摄像机实现摄像跟踪功能；内置≥64个话筒预置位，满足大型会议室摄像跟踪需求。3.后面板具有≥1个船形开关、≥4个RJ45、≥1个RS485、≥2个RS232、≥1个TYPE-C接口、≥1个拨码开关、≥1路卡侬输出接口和≥2路RCA输出接口；前面板具有≥1个AFC电容触摸开关；≥4个状态指示灯（包括≥1个AFC 功能状态指示灯、≥1个音频信号灯、≥1个处理器工作状态指示灯、≥1个工作电源指示灯）。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件或复印件）
4.处理器与数字会议主机通过网络传输链路传输会议单元音频信号，只需要通过网线即可以接收数字会议单元音频信号，并提供自动增益、自动混音、AFC反馈抑制（≥24个可编程陷波点）、EQ调节（≥31段图示均衡器调节）音频处理功能。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件或复印件）
5.采用啸叫检测门限更新法，移频+陷波组合反馈抑制方式，具有≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
★6.产品软件与数字会议主机软件集成，可以实现使用同一软件配置数字会议主机和会议话筒处理器；支持搭配音频综合管理平台集中管控各种音频设备，包含数字会议系统软件模块、电子桌牌软件模块、反馈抑制器软件模块、智能混音器软件模块、数字音频处理器软件模块、智控数字专业功放软件模块，各模块打开呈现在状态栏窗口，可快速管理和调用。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告扫描件或复印件）
	1
	台

	37
	会议话筒
	1.数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。

2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm

3.话筒单元采用≥100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。

4.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。

5.主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。

6.话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。

7.话筒单元支持PING包功能。

8.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）

9.单元具有发言计时和定时发言功能。

10.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。

11.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。

12.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。

13.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）

14.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
	1
	台

	38
	会议话筒
	1.数字链路传输，话筒单元采用POE交换机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率，等同或优于80Hz-16kHz带宽音质。

2.采用电容触摸按键。咪杆尺寸≤240mm

3.话筒单元采用≥100M网络传输，通过POE交换机与主机进行连接，减少长距离传输对音质的影响。

4.话筒单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。

5.代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。

6.话筒单元具有TCP/IP协议簇，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。

7.话筒单元支持PING包功能。

8.每个话筒单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。（提供功能界面截图佐证）

9.单元具有发言计时和定时发言功能。

10.话筒单元内部具有反馈抑制功能，具有声控功能，声控灵敏度可调。

11.为保证可针对发言者的声音特点调节不同的音效，要求单元具有≥5段EQ调节功能。

12.话筒单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。

13.话筒单元支持web页面固件升级功能。（提供功能界面截图佐证）

14.话筒单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。
	39
	台

	39
	摄像机
	1.摄像机采用≥1/2.8英寸，像素≥842万高品质图像传感器，输出分辨率≥4K@30。采用≥70.4°高品质光学镜头，光学变焦≥12倍，支持≥16倍数字变焦。
2.制造商已建立供应链安全管理体系，可提供符合GB/T40753-2021或ISO28000:2022标准的的《供应链安全管理体系认证证书》（提供第三方认证机构颁发的在有效期内的证书扫描件或复印件、证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图作为证明材料）
3.支持AI人形跟踪功能，内置高速处理器以及采用先进的图像处理和分析算法，用户可根据使用环境，选择实时跟踪与区域跟踪。
4.具备≥1路HDMI输出接口、≥1路3G-SDI、≥1路USB3.0输出接口、≥1路网络接口，支持≥4路视频接口同时输出。
5.具备≥1路3.5mm音频输入接口，支持AAC音频压缩。
6.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP网络协议；支持RTMP推送模式，轻松连接流媒体服务器(Wowza、FMS)；支持RTP组播模式以及网络全命令VISCA控制协议。
7.具备≥1路RS-485、≥1路RS-232控制接口，支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P控制协议，以及支持自动识别协议。
	4
	台

	
大会议室控制室
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	显示屏
	1.显示器尺寸：≥23.8英寸
2.屏幕刷新率：不低于120Hz
3.接口:HDMI、VGA
4.分辨率：不低于1920*1080
5.屏幕比例：16:9
	1
	台
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	有源音箱
	1.有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持≥2×25W，支持4-8Ω输出阻抗。
2.支持≥1路话筒和≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，带默音功能，话筒优先于线路输入。具有≥1个麦克风音量调节，≥1个线路输入音量调节，≥2个高低音调节。（提供设备接口图佐证）
3.支持≥100V广播输入接口。（提供设备接口图佐证）
4.具有输出过载、过压、短路保护。
5.信噪比≥70dB，频率响应等同或优于40Hz~20KHz(≤±3dB)，谐波失真≤1%。
	1
	套
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	▲LSH网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
9.用户通过手机APP或WEB端预约会议室时，可设置情景类型以及开始/结束时间。会议开始前，系统会自动调用场景，场景内所有设备联动启动或切换；会议结束后设备自动关闭。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★10.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
	1
	台
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	路由器
	网络标准：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
最高传输速率：5952Mbps
2.4GHz传输速率：1148Mbps
5GHz传输速率：4804Mbps
频率范围：双频(2.4GHz,5GHz)
网络接口：4个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口，支持WAN/LAN自适应（网口盲插）
天线类型：外置全向天线
天线数量：8根
MU-MIMO：4×4MU-MIMO
MESH组网：支持
无线安全：WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA3无线加密，主人网络，访客网络，管理员身份限定
电源电压：直流供电，出厂配送12V/2A电源适配器
	1
	台
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	▲AI智慧4K多路录播终端
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。（提供功能界面截图及设备图佐证）（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★2.具备≥1路HDMI输入接口，≥4K分辨率画面采集以及音频采集；具备≥2路3G-SDI信号输入接口，且SDI接口具备POC功能，支持POC设备自适应识别，实现一条线完成视频传输、云台控制和供电功能。具备≥2路HDMI输出接口，其中≥1路4K分辨率以及音频输出；具备≥1路Type-C视频输出接口，≥1080P分辨率。具备≥3路3.5mm音频输入接口，≥3路3.5mm音频输出接口。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★3.具备≥1路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，RS-232端子具备12V供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥3路USB接口、≥2路Type-C接口，可用于接U盘或者键盘鼠标，支持视频采集、文件拷贝、升级功能；自带2.4G遥控器，可通过遥控器实现控制录制和导播功能。具备≥4路802.3ab 1000Base-T千兆网络接口，其中≥3路具备POE功能，实现一根网线实现供电和供网；支持IPv4地址和IPv6地址。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.设备可实现≥6路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥4路资源画面合成输出≥4K分辨率的PGM画面。
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥7路画面，≥1路PGM画面预览和≥6路资源通道预览，支持≥7路视频流录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式，码率支持256kbps~20Mbps。
6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播APP（开放式系统）对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
9.会议跟踪：对接会议讨论系统，可实现会议单元发言人跟踪、控制摄像头进行精准发言人拍摄，≥126个桌麦发言跟踪。支持多画面合成模式，发言人跟踪的画面切换仅切换主画面，其它辅画面保持不变。
	1
	台
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	机柜
	33U，800mm深
	1
	套

	录课间

	46
	摄像机
	产品类型：4K 专业摄像机 

传感器 / 像素：1 英寸 Exmor RS CMOS，2000 万像素 

光学变焦：12 倍 

光圈：F2.8–F4.5，自动 / 手动可选 

滤镜直径：62 mm 

液晶屏：3.5 英寸 

录制格式：XAVC QFHD MPEG HD422 AVCHD
搭配：2个三脚支架（1.最高工作高度：1890mm；2.折合高度：830mm；3.最低工作高度：860mm；4.最大负荷：8KG）
	2
	台
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	存储卡
	支持视频格式：全高清视频
读取：≧150MB/s

性能：防水、耐冷耐热、抗冲击
温度：‑25℃ ～ +85℃

尺寸 / 重量：24×32×2.1mm，2g
支持4K及全高清视频录制，存储≥128G
	4
	个
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	接收器
	1.采用星闪SLE音频传输及控制技术，支持2.4GHz频段工作。
2.采用86盒设计。
3.具有接触式对频功能，麦克风开机靠近接收器自动对频，麦克风关机后自动断开，防止串频问题产生。
4.具有≥1路USB接口，≥1路3.5mm音频输出接口，≥1路平衡3芯音频输出接口，≥1路DC供电接口。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
5.支持UAC数字音频双向传输功能，可将麦克风音频传输到电脑进行电脑录制，同时可以将电脑声音和麦克风混音通过音频接口输出。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
6.传输距离≥60米。
	2
	个
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	话筒
	1.采用星闪SLE音频传输及控制技术，支持自适应跳频，支持AES-128加密，支持2.4GHz频段工作。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
2.频率响应等同或优于:100 Hz~20 kHz；信噪比≥80dB；采样率≥48KHz；位宽≥24bit。
3.采用国产芯片设计。
4.具有反馈抑制、自动增益、智能降噪、智能均衡≥4种音频处理功能。
5.具有一键调节功能，麦克风采用1个按键实现静音、远讲和近讲≥3种模式互相切换。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
6.具有磁吸功能，内置≥1个领夹式配件，使用时可以与领夹进行磁吸贴合使用和分离。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
7.具有≥2种充电方式，包含但不限于触点充电和USB充电。
8.内置大容量锂电池，单次充电可连续使用≥6小时。
9.具有专用快充充电仓用于日常充电和保存麦克风，可为麦克风连续充电≥3次。
10.具有NFC对频功能，麦克风和接收器采用接触式对频，任意麦克风都可以与任意接收器配对。
	2
	个
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	提词器

（双屏，*显示屏需要另购）
	1.采用≤2mm专业无色分光镜，分光比2:8，表面多层介质镀膜（硬膜），无光损，广视角设计适配各类高标清镜头。
2.软件支持字体和字的大小任意选择，可选多种角色，以区分男角女角或更多播音角色。
3.软件支持文稿录入、编辑方便，操作简单，自动完成排版,支持txt、rtf、word等格式文本，并支持直接打开图片，word，PPT，视频等文件。
4.软件支持段落格式，项目符号，缩进，行间距都可以设置。日期时间随时插入演播稿。
5.软件解决双屏正像问题，使播音员和技术区操作更方便直观。
	1
	套
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	显示屏
	1.屏幕比例：16:9，55寸
2.分辨率：1920x1200@60Hz
3.接口：HDMI， VGA，Audio
4.响应时间：6ms
5.亮度：250cd/m²
	2
	台
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	平板柔光灯（可调色温）
	1.采用≥630*0.5W LED光源，光源平均寿命≥50000H。
2.具备光斑角度≥100°。
3.支持0-25次/秒电子频闪，速度可调节，内置随机频闪或脉冲频闪；支持0-100%电子线性调光。
4.支持DMX信号更新、云端服务器远程在线更新。
5.采用≥1.8英寸蓝屏LCD显示屏，配置≥4个机械按键。
6.内置NTC温度控测功能，当LED工作过热时，智能降低LED的输出功率。
7.支持DMX512协议，RDM协议，内置主从模式、自走模式、手动控制模式。
8.具备≥3种通道模式，由精简模式≥2CH，标准模式≥6CH，拓展模式≥7CH组成。
9.配置≥1个电源输入接口，≥1个电源输出接口，≥1个DMX512输入接口，≥1个DMX512输出接口。
10.具备Ra≥95。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
11.支持3000K-6500K色温线性调节。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
	6
	台
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	LED计时器
	≥21*58；正计时、倒计时、正计秒表、倒计秒表、时钟、亮度调节、计时提醒、循环计时、多组计时预设；遥控器。
	1
	台
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	八路信号放大器
	1.支持DMX512公母接口输入。
2.支持输入输出光电隔离。                                                                                                                                                                                                                
3.支持≥8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                            
4.具备信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        
5.具备增强数据总线接入设备数量的能力。                                                                                                               
6.具备独立的LED信号指示。
	1
	台
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	智能灯光主机
	1.DMX512通道数≥1024。
2.电脑灯的配接数量≥100。
3.每台电脑灯可用控制通道≥40主通道+≥40微调通道。
4.可保存的场景数量≥60；可同时运行的场景数量≥10；多步场景的总步数≥600；每个场景可存储图形数量≥5；可同时运行图形数量≥10。
5.支持自动生成同厂家灯具设备灯库，支持珍珠R20灯库。
6.配备图形生成器，可生成Dimmer， P/T， RGB， CMY， Color， Gobo， Iris， Focus图形。
7.支持Art-net协议与RDM协议控制方式。
8.支持电脑灯重新配接地址码。
9.支持点控场景、立即黑场。
10.支持转盘、推杆调整通道数值；支持推杆启动场景并进行调光。
11.具备≥68个按键、≥11个推杆、≥3个转盘，配备全背光灯光编程键盘。
12.采用≥3.5英寸高清液晶显示屏。
13.支持U盘本地升级和云端远程软件升级。
14.搭配声光电视讯管控平台使用，支持远程控制，支持手持式设备远程控制，兼容手持终端系统。
15.搭配声光电视讯管控平台使用，支持可通过Web端/手持终端进行操控管理。
	1
	台

	导播间
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	显示器
	1.显示器尺寸：23.8英寸

2.屏幕刷新率：≥100Hz

3.接口：VGA、HDMI

4.分辨率：≥1920*1080
5.屏幕比例：16:9
	2
	台
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	监听耳机
	插头接口：3.5mm

类型：HIFI耳机

佩戴方式：头戴式

线型：双边等长线

频率响应：8Hz到25 KHZ

高噪声抑制能力：-32dB

声压级:113 dB

标称阻抗：64Ω

额定载荷：500mW

总谐波失真：0.1%
	1
	个
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	监听音箱
	1.失真限制输出功率：21W

2.额定声频率：60HZ-20KHZ

3.信噪比：85dba

4.高音单元尺寸：1英寸

5.低音单元尺寸：4英寸
	2
	个
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	调音台
	1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，CH1-CH6线路输入接口带48V幻象开关独立控制；≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入接口。
2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。
3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。
4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。
5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。
	1
	台
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	AI多路4K加密智慧录播终端
	1.内置LCD屏，显示设备运行状态、参数信息、硬盘容量、音频状态、资源通道录制状态、文件拷贝进度。设备具备≥4个物理按键，具备一键录制、停止、直播以及一键拷贝录制文件的能力。
★2.主机具备≥4路SDI信号输入接口，支持≥1080P分辨率画面采集，≥2路HDMI信号输入接口，支持≥4K分辨率画面采集，≥1路Type-C接口采集画面，≥支持1080P分辨率画面采集。具备≥4路HDMI信号输出接口，其中≥1路4K分辨率以及音频同时输出；其他≥2路HDMI输出口具备自定义通道画面输出。具备≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子采集音频；≥1路3.5mm音频接口以及≥2路凤凰端子输出音频。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★3.具备≥3路RS-232凤凰端子接口和≥1路RS-485凤凰端子接口，其中≥1路RS232和≥1路RS485带12V电压供电，可对接各种串口协议设备并对该设备进行供电；具备≥5路USB接口，用于接U盘拷贝文件或者键盘鼠标操作内嵌导播台；具备≥1路802.3ab 1000Base-T千兆RJ45网络接口，≥1路光纤接口，支持IPv4地址和IPv6地址。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
4.设备可实现≥8路4K网络摄像头同时接入解码，具备≥6路资源画面合成输出≥4K分辨率PGM画面。
5.具备嵌入式导播控制台，可实时预览≥9路画面，≥1路PGM画面预览和≥8路资源通道预览，≥9路视频流同时录制，录制的文件格式支持MP4、AVI、MOV、FLV、TS和MKV格式。硬盘≥2T。具备独立录制功能，各路录制可自由绑定音频通道，可独立录制控制。
6.异常修复：具备供电异常导致的损坏的视频文件可进行文件修复，修复的文件格式包括但不限于MP4、AVI、MOV、FLV和MKV视频封装格式。
7.具备软件中控，在录播管理界面填写好中控指令，即可通过界面进行中控操作，对接其它设备进行一键控制；支持录播APP对接和控制；支持对接私有云平台服务器。对接成功后，云平台可对设备进行统一的管控，方便对多台录播设备进行管理。
8.音视频互动模式下，可实现HDMI输出主会场和分会场的画面，当主会场开启辅流共享时，主会场和分会场的HDMI接口都输出主会场的电脑课件内容；主会场不开启辅流共享时，主会场的HDMI接口输出主会场的电脑课件内容，分会场的HDMI接口输出分会场的电脑课件内容。
★9.加密录制：可实现对录制文件加密录制，≥2种加密方式；加密视频需使用解密播放器进行播放，需使用U盾或密码对加密视频进行授权播放。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
10.具备用户模式和高级模式设置。用户设置：支持一键设置超高清、高清，标清，流畅四个等级；高级设置：可自定义分辨率、码率、帧率。码率支持256kbps~20Mbps，支持动态编码以及静态编码选择；支持自定义分辨率，不同分辨率比例设置，包括9:16、16:9、32:9设置，支持≥4K分辨率。
11.音频编码支持多种格式，支持AAC、PCM、G.711A、G.711U、ADPCM格式，音频采样率支持48K、44.1K、8K。支持音频管理功能，支持音频混音管理，对≥5路音频输入混音设置以及每路通道音量大小单独控制。
	1
	台

	控制室（主）
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	交换机
	本项为主控制室网络交换及配套辅材，包含核心交换机、PoE交换机等、电源模块、SFP+/SFP28光模块及线材辅材，具体内容如下：
1.核心交换机：三层 | 2.5G接入交换机 | 24个100/1000/2500Base-T自适应以太网接口，6个1/2.5/10GE SFP+接口，交换容量672Gbps/6.72Tbps | 包转发率225Mpps  | 支持动态路由协议（RIP、OSPF）、VSU、802.X认证、ERPS环网保护协议、链路聚合 | 支持云管理＆本地管理 

2.电源模块：1000W交流电源模块（2块）
3.交换机：24个100M/1G/2.5G/5G/10G自适应电口，4个1G/10G SFP+光口（含单模万兆光模），4个25G/10G SFP28光口1-24号端口支持PoE/PoE+/PoE++供电，2个模块化电源插槽；模块化风扇插槽(出厂满配风扇，不含电源)
4.交换机：二层 | 机架式远端模块 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个1G/2.5G SFP光口，无风扇设计 | 交换容量432Gbps/4.32Tbps | 包转发率108Mpps/126Mpps | 支持静态路由、EEE节能以太网技术、端口防雷能力10KV、固化单电源  

5.包含各类主控制室所需要的辅助材料：
网线
水晶头
音箱线
视频线
接口配件，卡侬接头，SDI接头

分配器：分辨率：4K，刷新率:60HZ，输出接口:HDMI*4，输入接口:HDMI*1，接口材质:镀镍，外壳材质:PC+ABS，供电接口:DC5V-1A
转换器：HDMI转SDI，分辨率：4K

1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
1.8米音频连接线：卡农头（母）-空
三极电源插头
六类带屏蔽网线
水晶头
线材
PVC管
其它辅助材料（绝缘胶布、排插等）
	1
	套
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	NAS
	1. 网络存储服务器，适用于课程录制文件、视频资料、图片资料、评价报告、系统备份文件等数据的集中存储、共享与备份管理。支持局域网管理，不开放公网远程控制。

2. 设备架构：采用嵌入式或专用存储操作系统，支持Web管理界面，支持多用户、多权限、多目录共享管理，支持主流操作系统等终端访问。

3. 处理器：配置不低于四核心处理器，主频不低于2.0GHz，最高动态频率不低于2.7GHz，支持64位运算能力。

4. 内存：配置DDR4内存，容量不低于2GB，支持内存扩展，最大可扩展容量不低于6GB。

如用于多用户并发访问、视频文件索引、资料归档和系统备份，内存≥4GB内存。

5. 硬盘盘位：配置不少于4个硬盘插槽，支持3.5英寸SATA机械硬盘和2.5英寸SATA固态硬盘，支持硬盘热插拔。

6. 存储管理：支持RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10或同等冗余存储模式，支持存储池、卷管理、磁盘健康检测、坏道检测、容量告警和硬盘故障告警。

7. 网络接口：配置不少于2个RJ45千兆网络接口，支持链路聚合、故障切换和多网段访问，满足文件共享、录播资料传输和后台备份需求。

8. 外部接口：配置不少于2个USB 3.2接口，支持外接移动硬盘、U盘或备份设备进行数据导入、导出和离线备份。

9. 文件服务：支持SMB/CIFS、NFS、FTP/SFTP、WebDAV等常用文件访问协议，支持共享文件夹权限管理、用户组管理、访问日志记录。

10. 数据保护：支持快照、定时备份、版本管理、误删除恢复、远程备份和外接存储备份功能；支持本地数据定时同步至外部存储设备或其他服务器。

11. 安全管理：支持账号权限控制、访问日志、IP访问限制、防暴力破解、HTTPS管理访问、数据加密传输等安全功能。

12. 系统管理：支持设备运行状态监测，包括CPU、内存、网络、硬盘、存储池、风扇、电源等状态查看；支持异常告警、邮件通知或系统消息通知。
13. 扩展能力：支持后续按需扩展硬盘容量，支持配置SSD缓存或高速缓存模块，以提升多用户访问和文件检索效率。

14. 运行环境：支持7×24小时连续运行，适用于机房、设备间或弱电间部署。

15. 质保服务：整机提供不少于3年质保服务，硬盘按厂家标准提供质保；供应商应提供安装调试、存储初始化、权限配置、共享目录配置、备份策略配置等服务。

16.配置不少于4块企业级或NAS专用SATA机械硬盘。

单块硬盘容量不低于8TB，转速不低于7200RPM或满足7×24小时连续运行要求。
	1
	套
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	机柜
	33U，800mm深
	1
	套
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	吸顶式AP
	1.类型：放装AP

2.无线协议：Wi-Fi 6

3.无线速率：3000M

4.频宽：80MHz

5.FEM信号放大器：无

6.是否支持网关：不支持

7.天线类型：内置天线

8.适用面积：15-60㎡

9.机身材质：其他

10.供电方式：POE/DC供电

11.直流供电：12V

12.散热方式：自然散热

13.端口：1个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口、1个直流电源接口

14.整机功耗：17.99W

15.指示灯：1个系统指示灯

16.安装方式：吸顶/壁挂安装

18.使用环境：

工作温度：0°C~40°C 工作湿度：10%~90%RH不凝结

存储温度：-40°C~70°C 存储湿度：5%~90%RH不凝结
	8
	个

	审课研讨室、AI评课研讨室、集体备课室
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	交互智能屏幕
	1.整机采用窄边框设计，≥98英寸UHD超高清LED液晶屏，显示分辨率≥3840*2160，显示比例≥16:9，具备防眩光效果；在高照度(110K Lux)环境下仍能正常工作。
2.整机屏幕显示画面颜色细节丰富，色彩还原度高，色域值≥NTSC 72%。
3.屏幕显示灰度分辨等级≥128灰阶。
4.整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。
5.采用红外触控技术，支持双系统多人多点触摸书写，支持≥20点触控。
6.内置无线网络模块，无任何外接或转接天线、网卡可同时实现Wi-Fi无线上网连接和AP无线热点发射。支持2.4G & 5G 频段，版本符合WiFi5 2.4G+5G+Bluetooth5.0标准。
7.在开放式系统环境下，可通过左、右侧边栏调取快捷工具，实现屏幕显示二分屏任务协同，通知支持书写和演示图片、文档，支持进入批注模式，且可通过扫码进行分享。
8.在任意通道下，可通过手势在任意位置迅速调出中控便捷菜单，具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、一键白板、全通道屏幕批注等常用功能，且可自定义新增≥六个快捷应用。
9.整机采用三键合一的设计，即电源开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键。
10.支持投票功能。可编辑议题及选项内容，可设置≥10个选项，支持单选及多选，设置完成后以手机扫码形式下发进行投票，投票结果可生成饼状图或条形图，并支持以图片格式插入到白板。
11.整机支持无线投屏功能，支持通过投屏软件将外部电脑画面传输到大屏上显示，同时接入≥四个设备投屏。
12.支持待机唤醒功能，待机状态下，LAN、HDMI端口支持接入信号时唤醒整机开机。
13.整机可自定义开机默认通道，在任意通道关机均可指定默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机信号源。
14.支持一网通功能，整机只需一根网线，即可满足OPS和Android双系统的上网需求。
15.前置端口：≥1路HDMI，≥1路USB3.0，≥1路USB2.0，≥1路Type-C，≥1路TOUCH 2.0；后置端口：≥1路RS232，≥1路PC TOUCH，≥2路HDMI IN，≥1路RJ45 IN，≥2路USB2.0，≥1路TF Card，≥1路COAX，≥1路Mic  IN，≥1路Line OUT，≥1路HDMI OUT。
	3
	台
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	OPS电脑模块
	处理器配置≥4核，≥8线程，≥2.4GHz主频，内存≥8G，硬盘≥SSD-128G，预装主流操作系统
	3
	台

	信息发布系统
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	信息发布系统主机
	1.具有≥4个硬盘抽取盒，设有锁定装置，设备支持硬盘热插拔。
2.服务器配置≥四核处理器，≥8线程，主频≥3.4GHz。服务器标配内存≥8G，硬盘≥2T。
3.产品制造商已建立信息技术服务管理体系，可提供符合ISO/IEC 20000-1:2018标准或GB/T 24405.1-2009标准或GB/T 24405.2-2010标准的《信息技术服务管理体系认证证书》（第三方认证机构颁发的在有效期内的证书扫描件或复印件、证书编号在全国认证认可信息公共服务平台的查询结果截图须提供齐全）
4.具有≥2* RJ45 千兆网络接口，≥1* RJ45 千兆网络管理接口；≥4* USB 2.0 接口，≥1* RS232 COM 接口，≥2* USB 3.0 接口，≥1* VGA 接口。
	1
	台
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	▲展厅智能物联运维管控平台
	1.支持查看设备在线/离线状态和回显终端播放内容；支持通过选择类型、关键词搜索方式查找资源，支持视频、图片、文档、Web、直播流、列表资源管理和内容发布。
2.支持中控管理功能，支持查看智能开关、光照传感器、声光报警器、智能强插、湿度传感器、智能空开、人体探测器、门磁传感器、摄像机、矩阵、灯光设备类型，支持对设备进行编辑类型名称和修改设备图片。
3.支持空间管理功能，支持传感器、矩阵、灯光、摄像机、智能空开设备选择控制和空间绑定。
4.支持终端预下载模板内容，支持通过Pad设备一键下发模板。
5.支持文件上传管理，支持png、jpg、jpeg、gif、bmp、tiff图片格式，支持mp4、avi、mkv、rmvb、ts视频格式，支持mp3音频格式，支持pdf、ppt、pptx、doc、docx、excel文件格式。
6.支持自定义选择2K、4K分辨率视频转码，支持横竖屏分辨率、码率、帧率参数配置。
7.支持创建≥6种节目类型：播放列表节目、H5节目、资讯节目、直播流节目、WEB网页节目、分屏节目，支持节目分组管理。
8.具有可视化H5编辑器，内置≥30套通用H5模板，支持插入/拖拽文本、图片、视频、轮播图、二维码、表格、倒计时组件布局，支持图层管理、属性和动画配置；支持横/竖屏切换和自定义分辨率排版。（提供功能界面截图佐证）
9.具有可视化布局编辑器，内置≥4套触摸交互布局模板，支持创建图片、视频、轮播图、logo墙、卡片列表、按钮、组合框、进度条组件节目。（提供功能界面截图佐证）
★10.支持文件上传审核、素材/节目发布审核，支持设置≥5级审核；支持节目审核成功/拒绝后通知提交人，支持节目待审核通知审核人。（提供功能界面截图佐证）
11.支持字幕插播功能，支持在信息发布屏插播字幕，支持自定义设置文本大小、背景颜色、字体颜色、滚动速度、显示位置和实时编辑预览。
12.支持批量调节设备音量、重启应用、重启设备、预下载、清空任务、触摸开启/禁用、亮屏/熄屏、时间同步、时间显示/隐藏。
13.支持即时发布和定时发布功能，支持按日期、连续周期配置播放计划，支持节目按优先级顺序播放功能。
14.支持管理员创建角色，支持自定义配置角色管理权限。
	1
	套
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	4K高清智能播控信息发布展示终端
	1.具备图片、视频、音频、文件素材资源播放，支持通过信息发布系统自定义编辑节目内容。
2.支持设置节目播放方式和日程功能，支持周期播放、连续播放、插播、空闲播放，支持设定节目有效期，节目过期后自动停止播放、清除节目素材。
3.具备插播字幕显示功能，支持通过信息发布系统自定义设置文本文字大小、文本背景、文本颜色、滚动速度、显示位置。
4.配备≥六核处理器，≥4GB运行内存，≥32GB存储内存，运行等同或优于Android 7版本系统。
5.配备≥3840×2160分辨率视频信号输出，支持兼容1080P全高清解码，具有WiFi和蓝牙功能。
6.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个HDMI接口，≥2个天线接口，≥1个3.5mm接口，≥1个TYPE-C接口，≥1个TF接口，≥4个USB接口。
	4
	台
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	平板电脑
	1、屏幕

尺寸：≥11.5英寸

屏占比：87%

分辨率：2800×1840像素，291ppi

色彩：1670万色，P3广色域

类型：IPS触控屏

触摸屏：电容触摸屏，多点触控，最多支持10点触控

2、解锁方式：2D人脸识别、戴口罩人脸识别

3、内存

机身内存：≥256/512GB

运行内存：≥8/12GB

4、后置摄像头

后置摄像头配置：1300万像素高清摄像头，（f/1.8光圈自动对焦）

后置高清摄像头照片分辨率：最大支持4160×3120像素

后置摄像头摄像分辨率：最大可支持1080P（1920×1080）@30fps视频录制

5、前置摄像头

前置摄像头配置：800万像素高清摄像头，f/2.0光圈

前置摄像头照片分辨率：最大支持3264×2448像素

前置摄像头摄像分辨率：最大支持1080P（1920×1080）@30fps视频录制

6、电池：8800mAh

7、充电：标配充电器支持10V/4A，兼容9V/2A或5V/2A输出（最大支持10V/4A超级快充，兼容9V/2A或5V/2A）

8、数据连接

WLAN：802.11a/b/g/n/ac/ax，2×2MIMO

WLAN频率：2.4GHz和5GHz

蓝牙：Bluetooth5.2，支持SBC、AAC，支持LDAC和L2HC高清音频

蓝牙文件传输：支持

OTG：支持（反向供电时最大输出电流5V/1A）

USB：Type-C接口，支持USB3.1GEN1*

9、定位：仅支持WLAN（Wi-Fi）网络定位

10、感应器：环境光传感器、重力传感器、霍尔传感器、陀螺仪

11、麦克风：麦克风×2

12、扬声器：扬声器×4

13、音频

音频文件格式：*.mp3，*.mp4，*.3gp，*.ogg，*.amr，*.aac，*.flac，*.wav

14、视频

视频文件格式：*.mp4，*.3gp
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	平板软件

（展厅控制）
	1.支持图片、视频、音频、文档类型素材，支持播放列表、WEB网页、直播流、分屏、资讯、H5模板类型节目即时发布和定时发布方式，支持节目按优先级顺序播放。
2.具备多画面分屏展示功能，支持在分屏界面中设置主屏，支持单个屏幕绑定素材和资源，支持素材分类筛选功能。
3.支持设备管理功能，支持查看设备名称、设备状态、详细地址、内存信息、IP信息、MAC地址、分辨率、屏幕方向信息；支持对设备远程控制，支持对设备进行重启应用程序、重启设备、清除缓存、时间同步、音量控制、终端节目截图、清空任务、触摸开启/禁用、时间显示/隐藏操作。
4.支持全局控制、区域控制调用场景模式，支持管理中控系统摄像机、窗帘电机、灯光、投影仪、空调、电源、矩阵、LED大屏、话筒、智能空开设备控制。
5.支持通过Pad对展厅终端设备集中控制与互动，支持节目切换、内容点播、场景联动，支持终端设备同屏内容播放。
6.支持Pad端通过拖拽式操作实现内容一键发布，支持视频节目的开始/暂停、进度拖拽、音量调节控制和文档节目翻页交互操作。
7.支持画布功能，支持在播放中节目进行画笔标注、图形、擦除操作；支持双向控制画布内容和回显画面。
8.支持白板功能，支持画笔标注、图形、擦除操作，支持双向控制白板内容和回显画面，支持白板内容保存至相册。
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	LSH网络中控主机
	1.支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
2.主机具备≥4.3英寸触摸彩屏、≥8路独立可编程串口、≥8路独立可编程IR红外发射口、≥8路数字I/0控制口、≥8路弱电继电器控制接口、≥1个NET网络控制接口、≥1路TF卡接口。
3.支持双机热备份。当中控主机出现故障时，备用中控主机自动承担服务，从而保证系统在不需要人工干预的情况下能正常运行。
4.支持互联网控制。中控主机在连接互联网的情况下，用户可操作手机或平板等移动端通过互联网实现对中控主机远程控制。无需联网使用时可自由开关。
5.支持扫二维码控制。中控主机在连接互联网的情况下会在云平台自动生成二维码，通过微信或者浏览器扫一扫二维码，即可进入控制界面，实现对中控主机控制。支持密码权限设置。
6.支持视频矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、拖动并切换矩阵视频信号，支持设置触碰和投放触发切换方式。
7.支持拼接矩阵可视化控制。用户可通过控制端实时预览、放大、缩小、拖动并切换拼接矩阵视频信号，可对输入信号源进行置底、置顶以及一键清屏等操作，支持设置触碰和投放触发切换方式。
★8.支持≥2种局域网远程桌面方式，无需连接外部网络或使用第三方软件，支持多用户远程协同控制，便于现场运维。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
★9.产品具有≥2种编程方式，包括图形化编程方式及语句式编程方式供用户选择；图形化编程方式具有拖拽式操作界面，用户可通过图形化编程软件内的模块使用信号连接方式构建程序逻辑；语句式编程方式提供功能函数进行自定义编程，用户可以通过编程界面编写控制代码。（提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告扫描件或复印件）
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	LSH8路电源控制器
	1.具有≥8路自动、手动电源控制器，内置≥8个20A继电器，负载能力≥4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。
2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。
3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
4.具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
5.具有键盘锁（LOCK）功能。
6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
	4
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语音导览系统

	74
	分布式无感漫游智能讲解系统
	系统需适用于接待各种类型的团队使用，系统需实现展馆分区域讲解。根据展馆情况及参观游览路线将场馆分为若干个区域，每个分区自成系统独立工作、互不干扰。

当讲解员带领团体观众游览参观时，所到区域的播放器就会自动开启，离开后播放器即自动关闭，讲解区域之间采用淡入淡出不间断的切换方式，实现声音平滑、无缝过渡，“人到声起，人走声息，声随人动、如影随形”，讲解员的声音时刻萦绕在听众的耳边。

★参观者无需佩戴任何设备，安装在各分区的讲解设备可以保证每个角落的观众均能清晰的听到讲解员实时讲解。此系统可人工实时讲解和存储语音讲解（支持内置多语种、一键切换）；支持领导讲解话筒发言，可实现一个讲解分区多人同时发言，大大增加了讲解互动性、丰富了讲解手段；支持更改讲解区逻辑群组的设置功能，为展厅的布展变化提供全方位的技术支持。（设备用于关键接待业务使用，对产品正品溯源、原厂技术支撑、故障应急抢修要求高。为保证供货产品规格、性能与招标参数一致，规避私自改配、以次充好隐患，保障项目长期稳定运行，此产品须提供生产厂家针对本项目的专项授权书原件或加盖原厂公章的复印件）

1.外观尺寸不超过383mm×136mm×117mm；

2.整机重量不高于3.9kg；

3.整机功耗不高于130W；

4.具有电源指示灯、多路信号指示灯以及整机工作状态指示灯；

5.具有手提把手，方便携带；

6.具有托盘式安装吊架，方便设备安装和拆卸；

7.电源线与主机一体化设计，方便携带安装；

8.220V/50Hz交流电源供电；

9.Class-D音频功率放大器，功率不低于100W，负载阻抗4~8欧姆；

10.具备1路定阻扬声器接口、1路外置音频功放接口和1路公共广播接口；

11.具备1路莲花头LINE IN音频输入接口和1路莲花头LINE OUT音频输出接口；

12.具备1路12V3A直流电源输出接口，可为外部设备提供大功率电源输出；

13.具备蓝牙功能,协议标准:BT5.0，工作频段:2402-2480MHZ，传输距离不低于15米；

14.具备红外传输功能，可根据使用场景/用户需求配置红外发射功率、发射方向；

15.支持均衡器、音量、啸叫抑制等自定义配置；

16.支持专用设置机/手机蓝牙设置设备参数；

17.支持蓝牙OTA升级设备固件；

18.射频接收灵敏度<-108dBm@12dB SINAD，音频动态范围≥106dB，频响20Hz-18KHz，失真度<0.5％；

19.可同时支持500个讲解通道以上，同一场馆内可同时布置无限多台团队智慧讲解接收机；

20.最多支持实时采集处理2路数字音频信号数据流，配合智能讲解话筒，在不增加携带设备的情况下，可实现多人同时同步讲解；

21.具有讲解跟随功能。讲解过程中，切换到下一讲解区域时，上一讲解区域仍能持续放音，使团队尾部成员也能无间断的收听到讲解员的讲解，且上一讲解区域的持续放音维持时间可由讲解员根据团队的大小自由设置。

22.自动分析信号SNR及音频质量，实现无线音频信号的优选，主动去除不良及干扰信号；分析优选过程由微处理器自动控制，精准可靠，无需特别安装调试；

23.UHF频段全数字无线信号传输，不受手机、对讲机、FM广播等信号的干扰；优异的数字信道隔离度，各区域间信号无相互干扰；
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	吸顶播放器
	1.额定功率：3W—32W；

2.音箱部分可根据展厅条件，有“吸顶式、摆放式、悬挂式”等多种方式供选择。
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	通道自动适配器
	实现团队智慧讲解发射机和团队智慧讲解接收机自动链接；讲解区域无缝自动切换。
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	团队智慧讲解发射机
	1.采用全数字低延迟无线传输技术，音质清晰、达到高保真效果；总传输延迟<0.5ms；采样率64KHz、采样精度24bit。

2.数字无线音频信号采用2.4GHz通用频段，GFSK调制，无线信号安全、稳定；

3.OLED显示屏，在暗光环境下显示效果出色，显示频道编号、音量、电量、及信号指示等信息；

4.独立音量调节快捷键，具有32级音量调节，方便、实时的音量调节功能；

5.具有快速连续切换区域讲解功能，同时可支持自动适配讲解区域讲解以及展区内所有讲解区域的实时切换；

6.音频传输采用全数字48kHz采样率，达到HDCD级别，保证讲解语音音质；

7.支持自动链接功能，实现与团队智慧讲解接收机的信道自动链接，无需手动输入通道编号。

8.有效发射距离>60米（LOS）；

9.高容量可充电锂电池供电，待机>100小时，连续工作>8小时，低电量自动报警提示；

10.发射机内置麦克风，必要时无需外接头戴式麦克风即可直接进行讲解；

11.可以自动扫描、检测所处环境内信道分配和频带使用情况。自动检测、提示、处理信道占用冲突情况。在多讲解员同时讲解的情况下，最大限度避免讲解区争用情况发生；

12.带有数字加密技术，有效的防止手机、电台等外界串扰，保障信道安全。

13.支持上一讲解区域和下一讲解区域之间的讲解跟随自动链接，实现讲解跟随功能。

14.支持智能讲解话筒与团队智慧讲解接收系统之间的自动链接，实现多人全自动同时、同步讲解功能；
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	智能讲解话筒
	1.可实现播放器与非专业讲解员（领导）手中智能讲解话筒的自动链接，达到非专业讲解员全自动讲解的效果，避免非专业讲解员由于不熟悉讲解区域编号和设备操作方式，所造成的不便；

2.采用全数字低延迟无线传输技术，音质清晰、达到高保真效果；总传输延迟<0.5ms；采样率64KHz、采样精度24bit。

3.充电电池供电，待机大于100小时；

具有电量指示功能。
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