项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。
一、项目背景

本项目主要是为了进行人工影响天气业务信息网络保障支撑能力建设，通过对天津市气象局算力资源提升建设，为人工影响天气业务提供信息网络支撑保障；为天津人工影响天气工作未来的高质量发展提供坚实的系统基础。
二、项目预算

第一包：11000000 元；

三、资格要求

（一）根据现行法律法规的要求，设置供应商投标的特定资格条件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（三）本项目接受/不接受联合体。
四、技术要求

第一包：技术参数
	序号
	标的名称
	需求条款
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	计算型服务器1
	★1.要求CPU采用c86架构，实配2颗CPU
★2. 单CPU核数≥48

★3. CPU主频≥2.6GHz

★4.内存：≥512G DDR5

★5.硬盘：960G SSD≥2块、1.92T SSD≥5块

★6.Raid卡：配置1块≥4G缓存高性能RAID卡，支持RAID0/1/5/6等

★7.网口：≥4个万兆光口（含万兆多模光模块），≥4个千兆以太网RJ45接口；

8.电源：≥1300W电源2个

9.导轨：配置

★10. 超融合软件：配置2颗CPU超融合虚拟化授权，分布式存储授权软件授权
★12.服务：5年维保
	台
	7
	否
	是

	2
	计算型服务器2
	★1.要求CPU采用c86架构，实配2颗CPU
★2. 单CPU核数≥48

★3. CPU主频≥2.6GHz

★4.内存：≥512G DDR5

★5.硬盘：960G SSD≥2块、3.84T SSD≥8块，可支持不少于16块硬盘扩展

★6.Raid卡：配置1块≥4G缓存高性能RAID卡，支持RAID0/1/5/6等

网口：≥4个万兆光口（含万兆多模光模块），≥4个千兆以太网RJ45接口

8.电源：配置2个≥1600W热插拔冗余电源模块
9.导轨：配置

★10.服务：5年维保
	台
	10
	否
	是

	3
	计算存储型服务器
	★1.要求CPU采用c86架构，实配2颗CPU
★2.单CPU核数≥48

★3.CPU主频≥2.6GHz

★4.内存：≥512G DDR5

★5.硬盘：960G SSD≥2块、3.84T SSD≥8块

★6.Raid卡：配置1块≥4G缓存高性能RAID卡，支持RAID0/1/5/6等

7.网口：≥2个双端口万兆光口（含万兆多模光模块），≥4个GE网口

8.电源：≥1300W电源2个

9.导轨：配置

★10.服务：5年维保
	台
	6
	否
	是

	4
	内网一体化指挥调度应用服务器图形加速服务器
	★1.要求CPU采用c86架构
★2. 单CPU核数≥64，支持双线程技术

★3. CPU主频≥2.6GHz
★4.内存：≥1024G DDR5

★5.硬盘：960G SSD≥2块，3.84 SSD≥6块
Raid卡：≥4G缓存RAID卡（配置掉电保护）
★7. 单台配置≥8张国产高性能GPGPU加速卡，单卡单芯片架构；单卡FP64算力≥30TFLOPS，FP32算力≥60TFLOPS，单卡BF16算力≥480TFLOPS，单卡显存≥64GB；卡间高速互联带宽≥448GB/S
8.配置4个400G带宽网络端口

9.网口：≥4个万兆光口（含万兆多模光模块），≥4个千兆以太网RJ45接口；
10. 满配冗余电源，支持3+3/1+1冗余

11.导轨：配置

12.每2台图形加速服务器实配1台40个800G端口的高速网络交换设备
★11.服务：5年维保
	台
	2
	否
	是

	5
	互联网区应用服务器
	★1.要求CPU采用c86架构，实配2颗CPU
★2. 单CPU核数≥48

★3. CPU主频≥2.6GHz；

★4.内存：≥512G DDR5

★5.硬盘：960G SSD≥2块、1.92T SSD≥5块

★6.Raid卡：配置1块≥4G缓存高性能RAID卡，支持RAID0/1/5/6等；

7.网口：≥4个万兆光口（含万兆多模光模块），≥4个千兆以太网RJ45接口；

8.电源：≥1300W电源2个

9.导轨：配置

★10. 超融合软件：配置2颗CPU超融合虚拟化授权，分布式存储授权软件授权

★11.服务：5年维保
	台
	8
	否
	是

	6
	边缘计算算力
	★1.配置1颗国产处理器，核心数≥8，主频≥3.0G；

★2.内存≥16G；

★3.硬盘≥1T SSD；

★4.显卡：独立显卡，显存≥12GB；显存频率≥12000MHz；显存带宽≥360GB/s
★5.显示器≥23.8寸

★6.服务：5年维保
	台
	22
	是
	是


注：

应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1. 提供所投产品5年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起90日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起10日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的70%。
六、验收标准
符合现行国家标准要求。
（采购人可根据项目情况填写）
七、其他要求
