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本项目属于工业，本项目需要采购电脑共242台。
采购内容
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	需求条款

	1
	▲■台式计算机
	171
	台
	主机：
★1.CPU信息，支持C86和X86构架， 最大主频≥2.7GHz，核数≥8核，2级缓存≥8MB；CPU符合国家安全可靠测评要求，在中国信息安全测评中心和国家保密科技测评中心网站等官方渠道可查看安全可靠测评结果。
★2.内存配置容量≥16GB；
★3.主板支持的CPU和内存情况 1颗处理器
★4 .主板其他内置接口 ≥1个M.2 SSD接口
≥2个SATA3.0接口
★5单内存插槽最大可支持容量 ≥16GB
★6.内存插槽满配时提供的最高内存总容量 ≥32GB
★7.内存条数量=1
★8.硬盘：固态硬盘≥1
★9.固态存储容量 ≥512G
★10.固态硬盘在长期断电，温度40度以下，数据保存时间不低于3年。履约后6年内固态硬盘出现数据丢失时提供免费数据恢复服务。
★11.固态存储接口协议 SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议 
★12.存储设备扩展盘位 ≥1 
★13.显卡类型 独立显卡
★14.独立显卡显存容量 ≥2G
★15.音频接口数量 提供前置2个音频接口，后置3个音频接口
★16.CPU支持的内存最高速率 ≥3200MT/s
★17.内存读写速率 ≥3200MT/s
★18..内置光驱 ≥1
★19.预装操作系统 预装桌面操作系统，为满足政府采购需求标准要求《操作系统政府采购需求标准(2023年版)》。
★20.服务响应 a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；
b)供应商提供同城 4h、异地 12h 技术响应服务，24小时解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；
c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；
d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；
★21.整机质量服务要求 免费服务周期（含换件和维修）保修服务不低于3年，原厂400电话可查
★22.USB端口管控 支持BIOS级别USB端口管控，可统一设置/单独设置USB接口的启用/禁用/USB存储只读等功能。

显示器：
★1.显示屏尺寸 ≥23.8英寸
★2.显示屏屏幕比例 16：9
★3.显示器外观颜色 黑色商务色系
★4.显示屏刷新率 ≥100Hz
★5.显示屏响应时间 ≤5ms
★7.显示屏对比度 ≥1000：1
★其余参数应满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的全部标注“*”规定。

	2
	▲便携式计算机
	71
	台
	★CPU通过安全可靠测评，支持C86和X86构架；
★C86或X86架构国产处理器，≥8核，主频 ≥2.7GHz，≥8MB三级缓存
★内存配置容量：≥16GB
★内存条配置数量：=1条，支持扩展
★固态硬盘容量：≥512GB SSD固态硬盘
★显卡类型：集成显卡
★显示屏尺寸：14英寸
★其余参数应满足《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]30号）中的全部标注“*”规定。

	3
	操作系统
	242
	套
	★1.所投桌面操作系统通过安全可靠测评；
2.系统支持磁盘健康检测、磁盘分区表错误检测、磁盘坏道修复检测；
3.操作系统提供同品牌语音记事本，支持富文本编辑器、语音记录、自动翻译，提供图文编辑与导出功能；
4.操作系统支持系统增量升级功能，对系统部件、安全补丁等升级；支持在线升级和离线升级； 升级不得修改破坏用户数据；升级不得影响原有软硬件兼容性；提供升级回退机制，能卸载已升级的软件包，恢复系统原有状态；如升级为不可回退，则系统升级前以显式的提示告知用户 系统区分功能升级和安全补丁升级，用户可在不升级系统版本的状态下，获得长期的安全补丁更新。
★5其余参数应满足《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]34号）中的全部标注“*”规定。

	4
	流式软件
	242
	套
	支持主流国产技术路线CPU。
适配中国信息安全测评中心安全可靠测评的麒麟、统信、鸿蒙等操作系统
★文字，表格，演示三个组件均支持在输出OFD时可设置输出范围。输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。
★支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
★支持选中编号编辑，更方便的更改编号格式和位置。支持段落柄功能，快速设置、查看当前段落、选区的段落属性。
★支持放映幻灯片时，按设置时间进行倒计时。  便于培训、授课时更好的设置和提醒课件休息时间。
加“★”项需提供功能界面截图证明。
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注：
加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。
五、商务要求
★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投计算机产品至少3年原厂售后，终身维修；其他产品至少提供1年原厂技术服务。
2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
6.交货时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，投标人要承担商品价值双倍的赔偿;同时依法律追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
★（三）交货要求
1. 交货期：签订合同之日起30日内交付使用（特殊情况以合同为准）。
2. 交货地点：中共天津市委党校
3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
5.包装和运输要求：货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。
6.保险服务要求：为了保证施工周期货物在运输途中供应商应提供保险服务，确保货物在运输途中出现问题，供应商可以第一时间得到设备的更换。
★（四）付款方式
签订合同后10个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，经甲方组织验收合格，待上级资金拨付到位后30日内支付合同总额的70%(特殊情况以合同为准)。
六、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。


七、其他要求
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