
[bookmark: OLE_LINK1]语音实训室建设项目需求书
一、项目背景
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK4]为进一步满足全校本科专业大学英语课程教学及德语专业课教学需求，通过智慧语言实训平台实现教、学、管、控、测等综合功能，实现基本语言应用技能训练、网络化作业修改、自主学习等功能，满足学生的各类学习需求，提升语言信息化教学水平，提升大学英语教学质量，同时承担各类语言考试，包括四六级口语考试、普通话等级考试、社会化语言培训及师资培训等需求，拓展实训室使用边界与服务辐射范围，助力学校教育数字化转型与人才培养质量提升，经国际教育学院党政联席会研究决定，拟向学校申请再新建48座语音实训室1间。所需资金由2026年中央财政支持地方高校发展资金列支，预算总额75万元，共1包。
二、商务需求
	序号
	需求条款
	是否为实质性条款
	原因说明（实质性条款需列明原因）

	1
	经会计师事务所审计的上年度财务报告或银行出具的资信证明复印件加盖公章。
	是
	确保符合国家规定，合法有效。

	2
	投标人营业执照副本复印件加盖公章
	是
	确保符合国家规定，合法有效。

	3
	提供投标人2026年度任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明复印件加盖公章
	是
	确保符合国家规定，合法有效。

	4
	本项目不接受联合体投标
	是
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK2]提供投标人或所投语音实训室软件制造商近三年内相关项目业绩，提交业绩资料的说明；近三年相关项目业绩清单。清单中要明确采购时间、主要采购产品名称、需方名称和联系方式、合同金额、用户意见等事项。         
按照以下要求提供2023年9月至今与所投包内容相当且已完成的成功案例，并附文字说明，否则不予认定加分。
（一）合同复印件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单；
（二）验收报告复印件；
（三）用户出具的成功履行合同的相关证明材料；
（四）第（二）、（三）项可提供任意一项。
	否
	

	6
	在投标文件中对所投产品的名称、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的技术文件、产品彩图等相关资料。
	否
	

	7
	投标人提供所投产品详细的配置清单
	否
	

	8
	投标人提供所投产品生产厂家服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
	否
	

	9
	[bookmark: OLE_LINK6]提供所投产品3 年质保，质保期内上门保修，终身维修。保修期内更换零配件，7×24小时技术响应，8小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
	是
	

	10
	投标方对使用人员进行免费现场技术培训。提供详细的培训计划。
	是
	

	11
	投标人的报价应包括：设备及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费、验收费、税费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试验收完成的最终优惠价格。
	否
	

	12
	签订合同之日起， 30 天内到货；到货后 30 天内将产品全部安装、调整到位；安装、调整到位后 10 天内完成验收资料移交（特殊情况以合同为准）。每逾期1日供方向需方偿付货款的5‰的违约金。
	否
	

	13
	交货范围：除主体设备外，还应包括配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。
	否
	

	14
	交货地点：采购人指定地点。
	否
	

	15
	支付方式：财政直付
支付比例：自合同签订之日起15个工作日内，成交供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金（可采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）后，需方向供方预付合同总额的40%；货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%。保证金（保函）在项目验收合格之日（以验收报告日期为准）起一年且无任何问题后，在需方接到供方出具的退款（退还）凭证之日起15个工作日内一次性无息返还（退还）供方。（特殊情况以合同为准）。
	否
	

	16
	提供保修期后配件维修的价格清单及折扣率清单。
	否
	

	17
	投标人应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试，直到设备正常使用，其费用由投标人负担。
	否
	

	18
	供应商应向用户提供合格设备，负责培训操作，确保采购人能正确使用与维护、保养设备；供应商需对合同所包含的设备定期上门进行例行检查并做好记录，以保证设备正常运行；
	否
	

	19
	供应商需对所提供的设备建立维修保养档案，并跟踪使用过程中产品质量情况
	否
	

	20
	由需方明确验收标准，供应商依据验收标准制定验收方案，并在投标文件中提供具体内容，该方案经双方认可后作为验收执行依据予以实施验收工作，同时该方案作为合同附件呈现。
	否
	

	21
	验收：依照用户单位验收制度执行，经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。
	否
	

	22
	投标方在投标文件中须提供详细的到货、安装、调试、培训和验收计划。
	是
	保证合同有计划性的按时履约完成，同时做为不按时履约追责的依据。

	23
	特别要求：交货时采购人有权要求投标人就产品的合法供货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的书面证明材料。如果投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，采购人保留依据现行的国家法律法规追究其他责任的权利。
	是
	作为学校，要为学生的学习负责，要为教学质量负责 ，要确保学校的合法权益不受侵害，因此必须严把质量关、合法关。 

	24
	未经采购人同意，中标投标人不得转让合同，不得转包或分包。
	是
	作为学校，要为学生的学习负责，要为教学质量负责 ，要确保学校的合法权益不受侵害，因此必须严把质量关、合法关。 



三、技术需求 
（一）实质性技术条款（加注“★”号条款）不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
（二）如果需要以附件形式表示，可写“见附件”，同时将附件按顺序附后。
（三）★号条款（实质性技术条款）需要填写原因说明。
（四）如无★号条款（实质性技术条款）可不填写。
（五）请填写验收标准。（例：抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准。）

附表1
第一包   预算：    75   万元   放置（智慧语言教室、F1-203）
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价
（万元）
	总金额
（万元）
	技术要求（技术指标）
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	智慧语言实验室软件
	1
	套
	9.8
	9.8
	1、外语课堂教学
1.1 具备账号登录和匿名快速登录两种登录模式；在任意教室，教师账号登录都可以自动加载外语教学平台的教室布局图，当前教学班的学生数据，按座位显示学生姓名和照片，方便教师识别；
1.2 屏幕广播：将教师屏幕、桌面声音和麦克风声音广播到学生屏幕；教师暂停屏幕广播，学生屏幕显示最后的静态画面，此时教师打开教案而不被学生知道；
1.3 学生发言：教师可以选择学生进行发言，也可以允许学生自主发言；全班学生听到发言学生的声音，同时能看到该学生的影像画面，支持不少于4位学生同时发言及影像显示；学生发言次数自动汇入外语教学平台，计入平时成绩；
1.4 学生示范：教师可以选择学生进行示范，全班学生能看到和听到示范学生的屏幕和声音，同时能看到该学生的影像画面；学生示范完毕可自行结束示范；
1.5 课堂教学过程中学生能看到教师的影像显示，教师的面部表情、发音口型清晰可见；
1.6 一键恢复，教师可在任意时间任意状态一次点击结束当前功能，恢复到初始状态；
2、听写训练
2.1 教师可以播放音视频素材，提供原文文本，学生根据教师要求做听写训练，学生可使用智能笔在纸上听写，系统自动实时采集书写轨迹；系统统一收集学生书写轨迹数据，供教师讲评。训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；
▲2.2 训练过程中教师可监视任一学生的笔记书写过程；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
2.3 训练结束后学生可复查，查看自己的书写结果；
2.4 训练结束后教师可选择任一学生讲评，界面显示学生书写结果；支持多人对比讲评；
3、口语训练
3.1 教师可以播放音视频素材，学生根据教师要求做口语训练，支持分段多轮训练模式；系统统一收集学生录音结果并通过智能语音转写生成录音文本，供教师讲评、学生互评和自评。训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；智能语音转写功能需断互联网可用；
▲3.2 训练过程中教师可监听任一学生，发现问题可一键添加问题标签；问题标签包括：音标混淆、语流阻滞、频繁卡顿、词汇单一、忽略重读规则、语速失调、省略关键发音、语法结构单调，也可以增加自定义标签；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
3.3 训练结束后学生可以复听，自主播放自己的口语训练录音；支持智能语音转写生成的录音文本与录音波形的双向定位和声文同步播放；
3.4 支持学生互评，学生交叉批改同学训练录音；支持智能语音转写生成的录音文本与录音波形的双向定位和声文同步播放；支持问题标注、评分和评语，学生可用于标注的问题标签包括：音标混淆、语流阻滞、频繁卡顿、词汇单一、忽略重读规则、语速失调、省略关键发音、语法结构单调，也可以增加自定义标签。支持学生自评和教师批改；
3.5 训练结束后教师可选择任一学生讲评；界面具备智能语音转写生成的录音文本与录音波形的集成显示功能，教师可点击录音文本中的任一词句，或点击录音波形的任一位置，快速定位播放；播放过程中，界面同步高亮显示正在播放的词句；界面叠加显示教师监视、学生互评和学生自评时标注的问题标签，点击问题标签可快速定位，支持分类筛选；界面显示分类评分，包括师评、学生互评和自评；支持多人对比讲评；
4、口语讨论
4.1 教师统一控制训练全过程，设置分组模式，支持随机分组和自主分组模式，学生根据要求进行多人双向口语讨论；系统统一收集小组录音结果并通过智能语音转写生成录音文本，供教师讲评。训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；智能语音转写功能需断互联网可用；
4.2 讨论过程中教师可监听任一小组，发现问题可一键添加问题标签；问题标签包括：音标混淆、语流阻滞、省略关键发音、频繁卡顿、语法结构单调、语速失调、忽略重读规则、词汇单一，也可以增加自定义标签；
4.3 讨论结束后学生可以复听，自主播放小组的口语讨论录音；支持智能语音转写生成的录音文本与录音波形的双向定位和声文同步播放；界面叠加显示教师监视时标注的问题标签，点击问题标签可快速定位；
▲4.4 讨论结束后教师可选择任一小组讲评；界面具备智能语音转写生成的录音文本与录音波形的集成显示功能，教师可点击录音文本中的任一词句，或点击录音波形的任一位置，快速定位播放；播放过程中，界面同步高亮显示正在播放的词句；界面叠加显示教师监视时标注的问题标签，点击问题标签可快速定位。支持多组对比讲评；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
5、朗读训练
5.1 教师提供朗读文本，学生根据教师要求做朗读训练，系统通过文本合成语音提供领读功能，学生可以重复练习提升口语能力；系统统一收集学生朗读结果并自动批改和评分，供教师讲评。训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；
5.2 训练过程中教师可监视任一学生的实时动态答题画面；
5.3 训练结束后学生可复查，查看自己的朗读结果、AI批改结果和AI多维度评分；AI批改精细化到以字词为单位，用不同颜色标记正确、欠佳、错误和漏读；
5.4 训练结束后教师可选择任一学生讲评，界面显示学生朗读结果、AI批改结果和AI多维度评分；AI批改精细化到以字词为单位，用不同颜色标记正确、欠佳、错误和漏读；AI多维度评分包括完整度、流畅性、准确性、发音。支持多人对比讲评；
6、写作训练
6.1 教师可以提供写作主题，学生根据教师要求做写作训练，支持学生对照主题撰写作文；系统统一收集学生作文，供教师讲评、学生互评和自评。训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；
6.2 训练过程中教师可监视任一学生的实时动态答题画面；
6.3 训练结束后学生可复查，查看自己的作文、师评、学生互评和学生自评；
▲6.4 支持学生互评，学生交叉批改同学作文；支持问题标注、修订、评分和评语，问题标签包括：语序颠倒、用词不当、指代不明、语法错误、拼写错误、逻辑不当、结构问题、表达不地道，也可以增加自定义标签。支持学生自评和教师批改；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
6.5 训练结束后教师可选择任一学生讲评；界面叠加显示教师批改、学生互评和学生自评时标注的问题标签，支持分类筛选；界面显示分类评分，包括师评、学生互评和自评；支持多人对比讲评；
7、笔译训练
7.1 教师可以提供笔译原文和参考译文，学生根据教师要求做笔译训练，系统自动将原文拆分成句段，学生按句段逐个撰写译文；系统统一收集学生译文，供教师讲评、学生互评和学生自评。训练全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；
7.2 训练过程中教师可监视任一学生的实时动态答题画面；
7.3 训练结束后学生可以复查，查看自己的译文、师评、学生互评、学生自评和AI评价； 
7.4 支持学生互评，学生交叉批改同学译文；支持问题标注、修订、评分和评语，问题标签包括：增译、漏译、误译、术语不一致、表达不地道、逻辑错误、语法错误，也可以增加自定义标签；支持对译文进行修订，用不同颜色标记添加、删除和编辑的译文。支持学生自评和教师批改；
▲7.5 训练结束后教师可选择任一学生讲评；界面叠加显示AI大模型评价和教师批改、学生互评、学生自评时标注的问题标签，支持分类筛选；AI大模型评价对学生翻译句段给出参考译文、优点和改进建议，其中改进建议包含：原句、建议修改和理由；界面显示分类评分，包括师评、学生互评、学生自评和AI评价。支持多人对比讲评；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
8、口译训练
8.1 教师可以播放音视频素材，学生根据教师要求做口译传译，学生可使用智能笔在纸上做笔记，系统自动实时采集书写轨迹；支持分段多轮训练模式；系统统一收集学生双轨录音结果，通过智能语音转写生成录音文本，以及学生笔记书写轨迹数据，供教师讲评、学生互评和自评。训练全过程数据汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出训练记录；智能语音转写功能需断互联网可用；
▲8.2 训练过程中教师可监听任一学生，同步查看学生笔记书写过程，发现问题可一键添加问题标签；问题标签包括：增译、漏译、误译、冗余、发音问题、表达不地道、未恰当使用口译技巧、语速不当、语法错误、无意义语气词，也可以增加自定义标签；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
8.3 训练结束后学生可以复听，播放口译训练录音；界面具备智能语音转写生成的录音文本、录音波形与笔记书写轨迹的集成显示功能，支持录音文本与录音波形的双向定位及声文和笔记轨迹同步播放，播放过程中同步高亮显示正在播放的词句，同步回放笔记书写轨迹；界面叠加显示教师监视时标注的问题标签，点击问题标签可快速定位；
[bookmark: OLE_LINK3]▲8.4 支持学生互评，学生交叉批改同学口译录音；界面具备智能语音转写生成的录音文本、录音波形与笔记书写轨迹的集成显示功能，支持录音文本与录音波形的双向定位及声文和笔记轨迹同步播放，播放过程中同步高亮显示正在播放的词句，同步回放笔记书写轨迹；支持问题标注、评分和评语，问题标签包括：增译、漏译、误译、冗余、发音问题、表达不地道、未恰当使用口译技巧、语速不当、语法错误、无意义语气词，也可以增加自定义标签。支持学生自评和教师批改；（提供第三方检测机构出具的具有CNAS标识的产品功能检测报告扫描件, 检测机构对以上功能的检测需符合中国合格评定国家认可委员会对其认可的GB/T25000.51-2016 检测能力范围
8.5 训练结束后教师可选择任一学生讲评；界面具备智能语音转写生成的录音文本、录音波形与笔记书写轨迹的集成显示功能，支持录音文本与录音波形的双向定位及声文和笔记轨迹同步播放，播放过程中同步高亮显示正在播放的词句，同步回放笔记书写轨迹；界面叠加显示教师监视、学生互评和学生自评时标注的问题标签，点击问题标签可快速定位，支持分类筛选；界面显示分类评分，包括师评、学生互评和自评。支持多人对比讲评；
9、小组研讨
9.1 教师统一控制训练全过程，设置分组模式，支持随机分组和自主分组模式，学生根据要求进行多人双向语音和文本研讨；系统统一收集小组研讨的文本内容和文件，供教师讲评。研讨全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出讨论记录；
9.2 研讨过程中教师可加入任一小组参与讨论；
9.3 研讨过程中组长可以在小组内做屏幕示范；组员可以在小组内进行文件共享和组内群聊；组长可以把组长转让给组内的其他成员；研讨结束组长可以把小组研讨结果作为答案上传给教师；
9.4 研讨结束后学生可以复看，自主查看小组研讨的文本内容和文件；
9.5 支持教师批阅，教师可以打开任一小组查看小组研讨的文本内容、文件和小组研讨结果并做评分和评语；
9.6 研讨结束后教师可选择任一小组讲评；界面显示小组的文本内容、文件、小组研讨结果和师评；支持多组对比讲评；
10、微测验
10.1 教师统一控制测验全过程，快速录入题目内容并生成答题卡，学生填写答题卡完成测验，测验题型支持单选、多选和填空组合；系统统一收集学生答题结果，供教师讲评。测验全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出测验记录；
10.2 测验过程中教师可监视任一学生的实时动态答题画面；
10.3 测验结束后学生可复查，查看答题结果、系统批改、正确答案和评分；
10.4 测验结束后系统用柱状图和词云方式显示学生答题统计；教师可选择任一学生讲评，界面显示学生答题结果、系统批改结果、正确答案和评分；支持多人对比讲评；
11、课堂互动
11.1 教师可以在不中断屏幕广播的状态下，叠加进行单选、多选、填空、简答、随机抽人、签到、自主录音和文件收发等多模式课堂互动；互动全过程数据自动汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研和学生回顾；教师和学生均可导出互动记录；
11.2 单选模式具备选择枝柱状图显示；多选模式和填空模式具备词云显示；
11.3 签到模式，教师发起全班签到，学生在规定时间内确认签到，未签到学生标记为缺勤；签到数据自动汇入外语教学平台，计入平时成绩；
11.4 具备文件收发功能，教师可向所有学生下发文件，学生可以上传文件给教师；
11.5 支持教师随机抽人发言，系统随机选择任一学生发言并自动打开摄像头；
12、花名册
12.1 花名册显示全班学生的个人信息和学习数据，包括：学生姓名、学号、头像、课堂活动参与率、机位号、发言次数、出勤率、作业平均分、平时成绩、点赞次数、作业递交率和回帖数；教师可置顶显示需要重点关注的学生信息；教师可按列排序显示学生信息； 
12.2 提供班级考勤统计；自动生成教学班的学情雷达图；自动生成学生特性标签，可点击标签筛选学生；
12.3 教师可以选择特定学生，查看该学生的学情数据，包括：课堂活动次数、回帖数、作业平时成绩、发言次数、赞数、出勤率、作业提交率；
12.4 教师可以导出花名册全部维度学生数据（Excel格式）；
13、教案
13.1 教师在任意教室使用账号登录智慧语言实验室教学，教师不需要带U盘，系统自动同步外语教学平台的教案；教案按单元展开，每个单元内包含课前预习、课件、课堂训练和课后作业； 
13.2 教师可以一键打开教案内的课件做广播教学；
13.3 教师可以一键打开教案中的课前预习和作业，布置课前预习和课后作业；课堂上布置的作业自动同步到外语教学平台，不需要教师再到外语教学平台重新布置； 
13.4 教师可以一键打开教案中预设的课堂训练，系统自动加训练文本和播放训练素材，自动启动朗读训练、口语讨论、听写训练、小组研讨、笔译训练、口译训练、口语训练、写作训练和微测验，简化教师上课操作复杂性；
14、作业
14.1 在一个界面中统一显示所有进行中和已截止的作业；显示每个作业的剩余天数和提交人数； 
14.2 教学软件自动同步外语教学平台课程教案中学生提交的微课、资料、口译、笔译、开放题、口语练习等作业，并在教学软件界面中显示标星作业，教师可以直接点开进行作业讲评；
15、教学工具
15.1 小纸条，学生在授课过程中可以发送信息给教师且只有教师能看见；
15.2 音量调节，分别调节教室音响、耳机放音和耳机录音的音量；
15.3 课堂活动记录，系统自动保存所有课堂活动，教师在下课前随时可以回顾并讲评；
15.4 数据导出，教师自主选择需要导出的本堂课练习记录和花名册数据。
16.提供能保障软件产品对Windows操作系统兼容性的证明文件；
17.提供保障软件产品对英特尔芯片的兼容性的证明文件
	否
	否
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	口语考试软件
	1
	套
	3.04
	3.04
	1、支持全国翻译专业资格考试（CATTI）、专业英语四八级考试（TEM）、汉语水平考试（HSK）、德福考试（DaF），以及俄、法、韩语等国家级口语考试，口语考试产品成熟稳定；
2、考试全过程自动完成，杜绝教师误操作；考试结束后，提供验证机制，学生能够回听考试的录音，确保答案真实有效；
3、采购人可以用口语试卷编辑工具实现自主命题，系统完全覆盖朗读、复述、演讲、问答和讨论等题型，支持文字、图形、音频和视频等内容；录音采用mp3格式，支持双备份和容错模式，可支持视频节目作为情景对话场景；
4、系统支持单人或多人模式阅卷，支持学生准考证号码和姓名隐藏，教师阅卷只需点击播放答题录音，然后根据评分向导评分，确保阅卷评分的公正公平；系统支持试题浏览模式和考生浏览模式，教师可根据个人喜好选择，提高阅卷效率；阅卷完成系统支持成绩统计并导出；
5、支持各语种的语音合成，帮助学生语音合成训练，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，合成后可以保存为MP3形式。
	否
	否

	3
	外语教学平台
	1
	套
	8.5
	8.5
	1、平台采用服务端架构，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作；支持在校园网内私有云部署，在不连接互联网的情况下正常使用，不影响教学；
2、教学设计
2.1 教师可以新建课程知识图谱，组织教学内容；每个知识图谱具备增加、删除多级子知识点功能，设置知识点之间的关联关系，为课程教案中的每个课程资源或教学活动设置关联知识点，查看每个知识点所关联的全部教学内容；支持知识图谱的可视化展示；支持通过知识点统计教学目标覆盖率；（提供功能截图并加盖公章）
2.2 教师准备课程教案，按单元组织课前预习、课件、课中实训、课后作业，单元中的每个教学活动和资源都可以关联知识图谱中的知识点；教师上传课程资源的格式包括：MP4、MP3、DOC、PPT、XLS、PDF、TXT、JPG、PNG； 
2.3 教师可以新建教案和选择已有教案模版快速创建教案进行修改，可以在教学活动中直接使用已有教案内的资源或活动，降低教师课前准备的工作量；支持新建单元、合并单元、修改单元名称功能；提供单元合并按钮，一键将两个单元自动合并成一个单元；支持鼠标拖拽移动单元调整顺序； 
2.4 教案支持个人作业和小组作业准备功能，教师可以给个人和小组布置作业，包括：微课预习、口语、开放式、口译、笔译和资料预习，每一个作业都可以关联知识图谱中的知识点；
2.5 教师可以准备课中实训，包括：写作、笔译、文件、朗读、听写、口语、口译和微测验等训练；准备完成后，教师可以在课堂上一键打开预设的课堂训练，系统自动播放训练素材，自动启动写作、笔译、文件、朗读、听写、口语、口译和微测验等训练，学生根据教师要求做训练，系统统一收集写作、笔译、文件、朗读、听写、口语、口译和微测验等训练，结果并汇入外语教学平台，形成课堂记录，供教师教研、学生回顾和教学研究；教师和学生均可导出记录；每一个课中训练都可以关联知识图谱中的知识点；
3、人工智能辅助口译语料编辑
3.1 教师可以借助人工智能轻松制作教学和考试素材；支持音频转文字、图片文字识别；支持文本查找替换；支持一键降低、提高文本难度；支持一键切换文本风格，包括：口语化，学术化，专业化，文学化；
■3.2 支持文本合成音频。支持多语种合成，包括但不限于：汉语、英语、俄语、法语、德语、日语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语等语种；支持多口音语音合成，包括但不限于：中文-普通话，中文-台湾普通话，英语-英国口音，英语-美国口音，英语-非洲口音（南非），英语-印度口音，西班牙语-西班牙口音，西班牙语-墨西哥口音等，支持多角色；支持语速调节；（提供投标功能演示视频）
3.3 支持机器翻译，按句段进行文本翻译，生成平行语料；翻译语种包括但不限于：中文、英文、俄文、法文、德文、日文、西班牙文、阿拉伯文、朝鲜文等；
3.4 支持在音频选定位置智能添加空白间隔，间隔前后包含提示音，满足交传训练需求；
3.5 支持一键调整语速，语速范围包括：0.5倍，0.8倍，1倍，1.2倍，1.5倍，2倍；
4、讨论答疑
4.1 每个教学班拥有专属讨论区，仅授课教师和本班学生可以参与在线交流；
4.2 教师和学生可以在讨论区发帖提问，教师学生均可回贴；主贴、回帖可以继续回复或点赞；支持图片和字体格式；支持为主贴设置分类；
4.3 教师有权置顶、删除帖子；支持分类搜索帖子；
5、作业
5.1 支持教师布置作业给学生，每类作业有专有活动设计、执行与评价形式；支持设置作业信息、解析、添加附件、截止日期和是否允许补交；到截止日期系统自动停止学生递交作业；设置允许补交的作业到期后可以继续提交作业，系统自动标记为补交的作业；
5.2 作业形式包含开放式、资料预习、笔译、微课预习、口语练习、口译等作业；小组作业支持教师对教学班内预设的所有小组布置作业，一个小组只需递交一份作业，预设作业支持直接选取平台课程教案中的资料作为作业布置给学生；
5.3 作业总览，平台按照教学班自动汇总、统计所有作业；在一个界面中展示进行中作业、已截止作业、作业剩余天数和作业递交情况；
5.4 批改作业，学生在线完成作业递交系统自动批改，系统不能批改的部分由教师手动批改，教师可以修改系统批改评分；教师在批改作业过程中可以按照学生姓名、学号和作业递交情况进行排序，查看整体作业情况；教师能够对学生作业批阅评分等级，撰写评语，内容修订、问题标记等； 
5.5 作业标星，教师在批改过程中可以标星学生作业，可以统一查看所有被标星过的学生作业； 
5.6 课堂作业讲评，教师在课堂内直接讲评学生作业，查看学生完成作业成果，展示得分和评语等批阅内容；
5.7 批阅后作业直接生成得分，汇总到成绩统计；
6、成绩
6.1 平台自动汇总、统计学生学习数据，按照课程分类显示；
6.2 课程数据总览，用雷达图、柱状图和折线图等形式显示当前课程所有教学班的平均数据和各教学班之间的数据对比情况，数据包括：互评、点赞、作业、发言、考勤、课堂活动、学情总览等；（提供功能截图并加盖公章）
6.3 教学班数据总览，显示当前教学班学生的学习数据和每堂课的详细数据，包括：考勤、互评、发言、作业、点赞、知识点、学情总览、课堂活动等；
6.4 知识点显示当前教学班在课程知识图谱中每个知识点的得分；
6.5 支持教师根据实际需要，自主设计评分公式，系统自动汇总生成学生的总成绩；评分公式由多个维度组成，可自由设定每个维度在总成绩里的占比，评分维度包括：考勤、发言、点赞、回帖数、作业成绩、课堂活动参与率和作业递交率等；平台根据评分公式，实时生成学生成绩列表，成绩列表显示学生每个维度的详细数据和得分；所有学生数据实时更新，不需要老师手动上传；教师可以调整评分维度里单个学生的最终得分，系统根据调整后的得分生成学生总成绩；（提供功能截图并加盖公章）
7、课程评价
7.1 班级总体评价：从学期开始，汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成课程报告；基本信息包括课程名称、学生人数、上课次数、时间段；教学目标达成度统计，按知识点统计任务完成率、任务平均成绩、参与率等；常见问题分析，以词云和图表形式呈现高频问题和问题发生趋势变化；活跃度分析，以图表形式呈现学生热力值变化趋势、周期平均出勤率、平均课堂活动参与率、点赞数、发言数、作业平均递交率和作业平均成绩；
7.2、班级阶段性评价：从学期开始，每两周汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成学情双周报；基本信息包括课程名称、学生人数、上课次数、时间段；教学目标达成度统计，按知识点统计任务进展、任务平均成绩、参与率等；常见问题分析，以词云和图表形式呈现高频问题和数量；活跃度分析，以图表形式呈现学生平均热力值变化趋势、学生学习活跃度、课堂活动统计、作业完成情况；
7.3、学生个人总体评价：从学期开始，汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成个人总体报告；基本信息包括课程名称、上课次数、时间段；学习目标完成度统计，按知识点统计任务完成率、任务成绩；常见问题分析，以词云和图表形式呈现高频问题和问题发生趋势变化；活跃度分析，以图表形式呈现本人热力值，全班平均热力值、热力值排行榜、本周期内的平均出勤率、平均课堂活动参与率、作业平均成绩、点赞总数和发言总数；
■7.4 学生个人阶段性评价：从学期开始，每两周汇总课前、课中、课后全流程全要素数据，生成学情双周报；基本信息包括课程名称、上课次数、时间段；学习目标完成度统计，按知识点统计任务完成率、任务成绩；常见问题分析，以词云和图表形式呈现双周高频问题和数量占比；活跃度分析，以图表形式呈现本人双周热力值，全班平均热力值、热力值排行榜、学生学习活跃度、课堂活动统计、作业成绩；（提供投标功能演示视频）
7.5 课堂记录：以图表形式呈现每课次开展的教学活动的类型及时间占比，支持查看每个教学活动的详情，包括所有学生的课堂互动、课堂实训记录，以及相应的教师批注、机器评价、学生互评等数据；
8、统一管理
8.1 具备教工账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建教工账号；智慧语言实验室软件、外语教学平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入教工账号信息；
8.2 具备学生账号的新增、编辑、删除功能，支持Excel表格导入批量创建学生账号和学籍班，导入完成后学生信息和学籍班自动关联；智慧语言实验室软件、外语教学平台和外语资源平台使用统一账号登录，不需要管理员在每个系统里逐一录入学生账号信息；
8.3 具备教室管理功能，新增、修改、删除平台统一管理的教室，教室信息包括：场所名称、楼宇、楼层、门牌、容量、类型等；具备教室布局图功能，按照教室物理布局定制，排列终端设备，设置机位号，教师在任意教室登录智慧语言实验室软件都可以自动加载当前教室的教室布局图，方便教师按位置识别学生；（提供功能截图并加盖公章）
8.4 具备设备管理功能，自动发现平台统一管理的终端设备，支持终端设备和所在教室关联；具备设置终端和摄像头的视频画面尺寸、视频帧率、视频压缩率功能；（提供功能截图并加盖公章）
9、基础通讯服务
9.1 支持跨校区多教室的流媒体直播，低延时，高并发，支持教师桌面、视像、语音和学生桌面、视像、语音等，延迟≤200ms；
9.2 支持跨校区多教室的音视频双向教学互动，完整支持课堂互动、小组研讨、口语训练、口译训练、笔译训练、听写等应用，支持音视频双向通讯；
9.3 支持本地音视频双向教学互动，低延迟，高并发，延迟≤30ms；
9.4 支持5G、WiFi 6等无线网络，支持IPV6网络协议；
10、内含单教室授权许可。
	否
	否

	4
	凌极考试云校级考试平台
	48
	套
	0.11
	5.28
	题库中心
1.开放式题库，支持自定义题库结构，便于大量试题分类管理。
2.支持选择、填空、判断、匹配、作文等多种答题方式。
3.可以对题库设置用户访问权限，只有指定的用户可以添加试题、修改试题、导入题库，可以审批添加的试题。
4.新添加的试题需要经过审批后才可以在组卷时使用，对于编辑过的题目，系统会自动记录最后对试题做编辑的账号和时间。
5.含有CET、TEM、PETS、PRETCO、NCRE、思政等题库，历年真题及模拟题逾10万道。
6.题库建设支持多学科、全题型、丰富的试题表现形式。
7.组卷抽题策略自定义，可以保存成为组卷方案，一劳永逸。
8.试题库支持备份功能支持导入和导出，保证服务器出现灾难性硬件故障时，试题库资源不会丢失。
9.试题录入纠错功能，试题录入过程中出现格式错误，系统会标注颜色提醒教师错误位置。
10.为了节省教师的时间和提高工作效率，系统支持各语种的语音合成，方便老师出听力试卷，自动把文字合成为声音，可根据需要调节语速与语调，合成后可以保存为MP3形式；可提供英语、日语、韩语、德语、法语、西班牙语、俄语、汉语、阿拉伯语、泰语、印尼语等11个国家的合成语料。支持个人电脑安装，可以帮助学校老师，把语料单独装到个人电脑中。
考务中心
1.满足大规模考试需要，可以密集安排多场次、多考点、多批次的各种等级或科目的考试。
2.考试平台可以在线组织考试，编排考试计划。
3.支持分批考试、随到随考等多种考试组织形式，可以让大量考生集中进行考试。
4.在考试安排时可以指定考点的监考教师，当考试进行时，监考教师可以在考点或平台上进行监考。
5.支持混考，为了有效利用学校考场资源，系统需支持在同一个考场内同一时间段内，同时进行多个不同科目和不同批次的考试。
6.考生可以在考试开放时间段内登录后直接加入考试。
7.覆盖从报名到成绩查询的完整考试业务流程，模块灵活组织，满足各行各业考试及测评需求。
8.支持Excel输出考试成绩，对接教务系统，减少教务管理工作量。
9.可实现在线监考、照片身份核实、在线问题处理等，考试结束后自动生成监考报告打印存档。
10.远程控制考试的开始与结束。
11.当有意外情况发生时，监考人员可以重置考试。
12.可导入考生照片供监考人员查询考点内每位考生的信息，核对考生身份。
13.监考人员可以标记作弊考生和缺考考生，可以对迟到考生进行缓考设定。考试结束后自动生成考试监考报告。
14.考试平台提供全景式监考能力，可以看整场考试的信息包括：应考人数、登陆人数、交卷人数，考试时间等，支持多人监考。
15.支持考试延时功能，可以针对某个学生延长其考试时间。
16.学生座位锁定功能，为了严肃考场纪律，考试一旦开始学生账号和考试计算机自动绑定，不可更换座位。如果需要换座位必须经过监考老师在系统中解锁绑定才可更换座位。
17.支持教师自编试卷模板，可以设置题目数量、分值等。对于听力类试题，可以设置音频播放遍数、每个音频之间播放的时间间隔。
18.系统支持语音合成，对于试卷中的答题注意事项，只需要填入英语文字，系统自动将其转换成音频，在学生考试时朗读，还可以选择朗读的声音是男生还是女生。
19.支持教师自编试卷模板导入、导出功能，为了节省时间，提高工作效率，对于已经编辑好的试卷模板支持导出和导入。
20.支持CET4和CET6模拟考，教师可在系统中设置考试开始后听力开始的时间，到时间后系统自动播放听力，真实模拟CET4和CET6考试。
考试中心
1.提供外语、计算机和思政考试，其他学科考试可定制（需另外收费）。
2.校本试卷模板可定制（免得定制10套）。
3.支持全自动答题模式，按照试卷预设引导学生完成答题。
4.最大支持5000人并发在线大规模专业考试。
5.支持分布式考场服务器架构，高可靠性，抗网络断线和计算机故障。
6.支持全自动答题模式，按照试卷预设引导学生完成答题。
7.答题界面显示支持随机打乱题序，防止抄袭等作弊现象。
8.支持结合摄像头功能进行视频监考。
9.客户端界面设计简洁，试题呈现方式符合传统考试，考生仅需几分钟的培训即可适应操作；
10.高可靠，计算机故障可更换座位继续考试，不丢失已完成答题数据；中央服务器网络连接中断不影响正常考试进程。
11.客户端防作弊，为了防止学生作弊，切屏查看资料，通过客户端进入考试系统，学生无法切换考试界面、关闭考试客户端。
阅卷中心
1.阅卷系统支持远程阅卷，提供灵活科学的批阅组织模式。支持简单阅卷、小组阅卷、大规模分布式阅卷，满足不同规模的考试阅卷需要。
2.系统自动统计阅卷人员的个人进度及整体进度，方便管理人员及时调整分配情况。
3.客观题支持自动批阅，主观题可以人工批阅，自动计算每题得分和试卷总分。减少教师负担。
4.采用评分点的方式对主观题进行批阅，自动根据每个评分点的得分来计算试题实际得分。
5.支持多人批阅，支持批阅审核和复核，可以选择忽略偏离较大的批阅，可以自动或手动计算最终得分。
6.拓展性表现性评价的主观题，采用人工阅卷。
数据分析中心
1.教师可对班级成绩进行分析，也可以对每道题的正确率进行统计。
2.教学管理人员亦可对整个考试群体进行考试质量分析，改善教学质量。
总体要求
1.采用B/S（浏览器/服务器）架构，学生通过浏览器即可访问平台，无缝支持移动设备；
2.支持大规模：支持5000人并发在线学习和在线考试；
3.支持校本试题库建设，可按照学校要求进行订制；
4.▲参与投标的软件产品必须提供软件产品著作权登记证书、软件产品登记证书和提供软件检测机构的检测报告；
	否
	否

	5
	机辅翻译实训平台
	1
	套
	2.4
	2.4
	1、采用B/S架构本地化部署，不需要安装客户端，通过浏览器实现所有功能操作；
2、翻译项目管理
2.1 模拟真实翻译公司的工作环境，老师可以组织学生进行计算机辅助翻译实训，学生可以扮演项目经理、译员和审校等不同角色；支持项目成员管理；项目经理可监控管理任务状态，设置任务截止时间；
2.2 翻译项目可进行预翻译、支持记忆库预翻译；
2.3 项目可上传多文件，文件支持pdf、word、txt等格式；文件句段智能拆分，可手动拆分合并调整原文译文句段；
2.4 翻译项目支持设置所属领域；
2.5 翻译项目可绑定术语库、记忆库，支持调用检索，新词条写入；
2.6 翻译项目支持以txt、excel形式导出原文、译文；
3、智能记忆技术
3.1 支持在翻译的同时系统自动记录和储存翻译内容，支持加载现有记忆库；支持在翻译过程中从记忆库中匹配当前翻译句段相似的译文；
3.2 支持记忆库匹配预翻译，可自定义设置自动填充百分比；
4、多人协同
4.1 支持自定义项目工作流程，可添加翻译、审校、校对环节，自定义环节名称；
4.2 多人协作：支持将一个文档拆分为多个翻译任务，多人协同翻译、审校，支持任务跟踪；
4.3 译审同步：支持译员按句段递交翻译结果，审校可实时查看译员递交的翻译结果并审核，审核后译员也可实时看到审核结果；
5、语言资产管理
5.1 支持自建、导入、导出（xls、tmx、txt）、合并记忆库或术语库；
5.2 支持编辑术语库或记忆库中词条；
5.3 支持根据翻译项目中的原文自动提取术语生成术语库；
6、语料对齐
6.1 支持自动对齐原文和译文生成平行语料，提供自动对齐、语料编辑、语料导出、批量查找替换等功能；
6.2 支持单文档和双文档对齐的方式，单文档对齐能够对原文译文在同一个文件中上下对照的文件进行对齐处理；
7、内含单教室授权许可。
8、翻译技术课程
8.1、课程大纲。不少于18个单元，36课时教学内容的课程大纲，包括课程基本信息、课程教学目标及要求以及参考书目；（提供功能截图并加盖公章）
8.2、教学设计方案。不少于18个单元完备教学设计方案，课堂可快速登录使用；教案中各类资源一键点击启用，协助教师便捷发起课前预习、课堂训练、课后作业及测验等教学环节，无需第三方工具；通过教案发起的教学活动自动生成学习数据，计入平时成绩； 系统自动记录并汇入翻译教学平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；
8.3、教师可根据实际教学情况对教案进行灵活调整，满足个性化教学需求，支持增加、删除、合并单元及调整单元顺序；支持编辑单元教案内容；支持增删改查资源内容；
8.4、教学活动设计方案覆盖翻译技术教学核心知识点，包括：翻译技术、文本格式转换、语料库及语料库分析工具、术语管理系统、翻译记忆系统、翻译与搜索技术、CAT工具的译文质量保证、主流CAT工具的翻译操作、AIGC与翻译等；
8.5、每个单元教学活动设计方案中包括教学目标与要求、教学知识点、课程类型以及授课步骤，为教师提供高质量的详细教学设计参考；
8.6、提供CAT知识图谱，知识图谱覆盖翻译技术教学核心知识点，包括根节知识点：翻译技术、文本格式转换、语料库及语料库分析工具、术语管理系统、翻译记忆系统、翻译与搜索技术、CAT工具的译文质量保证、主流CAT工具的翻译操作、AIGC与翻译；以及叶子知识点：翻译技术原理、翻译技术缩略术语、扫描仪、光学字符识别、影响扫描精度的因素、语音识别技术、影响语音识别精度的因素、语料、语料库、语料库分析工具、术语管理系统原理、术语提取技术、影响术语提取精度的因素、提高术语提取精度的方法、翻译记忆库原理、翻译记忆库匹配方式、创建翻译记忆库的方法、翻译记忆库的作用、搜索、搜索与翻译工作的融合、质量检查工具、CAT工具、动态创建翻译记忆库、译后对齐创建翻译记忆库、对齐工具、术语库创建、剪辑和管理、术语表转换成术语库、术语提取工具的运用、创建和分析翻译项目、双语外部审校、译前技术的运用、译中阶段翻译技术、译后技术的运用、翻译实战任务、AI、AIGC、Prompt提示词、译后编辑、人机翻译对比；（提供功能截图并加盖公章）
8.7、知识图谱与教学内容紧密关联，教师在创建训练、作业以及测验时，能够将题目与不同知识点关联，系统自动统计学生不同知识点关联题目的得分，并实时更新知识图谱数据；生成父级及子级知识点动态数据图表，直观反应教学班及学生学情，帮助教师准确把握教学成果和质量评估；
8.8、统计教师所有教学班核心知识点平均数据对比，并形成柱状统计图，帮助教师实时了解监测教学班知识点掌握情况差异；
8.9、提供丰富的教学资源包括：课前预习题、PPT课件、教学视频、课堂训练、课后作业、测验等；教学资源关联知识点，系统自动统计学生知识点得分情况，并实时生成动态知识图谱。（提供功能截图并加盖公章）
	否
	否

	6
	口译基础课程
	1
	套
	4.8
	4.8
	1、课程大纲。不少于16个单元，32课时教学内容的课程大纲，包括课程基本信息、课程教学目标及要求以及参考书目；
2、教学设计方案。不少于16个单元完备教学设计方案，课堂可快速登录使用；教案中各类资源一键点击启用，协助教师便捷发起课前预习、课堂训练、课后作业及测验等教学环节，无需第三方工具；通过教案发起的教学活动自动生成学习数据，计入平时成绩； 系统自动记录并汇入翻译教学平台，形成课堂记录，供教师讲评、学生回顾和教学研究；
3、教师可根据实际教学情况对教案进行灵活调整，满足个性化教学需求，支持增加、删除、合并单元及调整单元顺序；支持编辑单元教案内容；支持增删改查资源内容；
4、教学活动设计方案覆盖口译基础教学核心知识点，包括：口译听辨基本概念、带着问题听辨、主旨听辨、听辨中的预测、听辨内容的切分、改造表述、听辨概述、数字听辨、听辨复述、口译记忆、口译中的公共演讲等；
5、每个单元教学活动设计方案中包括教学目标与要求、教学知识点、授课形式以及授课步骤，为教师提供高质量的详细教学设计参考；
6、提供口译基础课程知识图谱，知识图谱覆盖口译基础教学核心知识点，包括根节知识点：口译听辨基本概念、带着问题听辨、主旨听辨、听辨中的预测、听辨内容的切分、改造表述、听辨概述、数字听辨、听辨复述、口译记忆、口译中的公共演讲；以及叶子知识点：口译听辨的定义、口译听辨特点、口译听辨基本原则、设定听辨问题、有目的地听辨、主旨的定义、mini-summaries、发言人目的、了解发言规范、利用语境信息、激活背景知识、语言信息预测、非语言信息预测、意群切分、改造表述与源语复述的区别、改造表述与源语复述的互补性、改造表述的基本原则、改造表述的方法、改造表述的意义和重要性、听辨概述的基本原则、听辨概述的方法、中英数字表达差异、英语数字听记技巧、数字即时转换、听辨复述与概述的区别、听辨复述的技巧、口译记忆的难点、口译记忆的方法、口译中的公共演讲技巧；（提供功能截图并加盖公章）
7、知识图谱与教学内容紧密关联，教师在创建训练、作业以及测验时，能够将题目与不同知识点关联，系统自动统计学生不同知识点关联题目的得分，并实时更新知识图谱数据；生成父级及子级知识点动态数据图表，直观反应教学班及学生学情，帮助教师准确把握教学成果和质量评估；
8、统计教师所有教学班核心知识点平均数据对比，并形成柱状统计图，帮助教师实时了解监测教学班知识点掌握情况差异；
9、提供丰富的教学资源包括：课前预习题、PPT课件、教学音频、课堂训练、课后作业、测验等；教学资源关联知识点，系统自动统计学生知识点得分情况，并实时生成动态知识图谱。
	否
	否

	7
	语言终端管理软件
	48
	套
	0.12
	5.76
	1、基于VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，充分利用终端硬件计算性能（CPU、GPU），支持服务器跨网段共享；
2、系统支持终端独立运作，在服务器和网络发生故障时保证桌面不会中断工作，确保教学活动的正常进行，即关服务器也能上课，服务器出现故障不影响终端正常使用；
3、支持终端、PC、笔记本电脑等设备作为虚拟桌面终端，对X86 CPU芯片兼容性高，需提供X86 CPU芯片对软件产品兼容性的证明文件；
4、支持网络和硬盘双启动方式，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启；
5、同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端查看更新状态 ；
6、支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态，对于有多个镜像的管理员可以自己选择需要还原的镜像；
7、支持对客户机进行统一远程开机、关机、重启、外网访问控制、修改终端信息和标记故障终端等操作；
8、采用WEB管理界面管理方式，管理端界面中可以查看授权点位、终端开机数量、故障终端数、终端CPU使用率和服务器硬盘存储空间等信息；
9、终端管理，可以查看终端的计算机名、MAC地址、IP地址、当前联机状态、硬盘存储空间和当前使用镜像等数据；
10、采用P2P镜像更新技术，支持镜像更新限速功能；
11、支持USB管理，可以对移动存储设备、软驱、打印机等接入设备控制，禁用移动存储设备时不影响USB接口鼠标键盘打印机的使用；
12、支持集中管理。所有终端的系统安装、补丁升级、软件更新、环境设置、新机器部署，故障恢复，都由系统管理员通过操作服务器完成，除非终端硬件故障，不需要做终端维护管理工作；
13、为了提高传输效率，系统需支持多网卡分布式传输技术，管理员可以自行划分每块网卡所负责部署的终端；
14、支持按需交付，可按照课程、教师、应用提供不同桌面。支持管理员统一选择桌面，也支持学生自行选择桌面；
15、支持Windows7/10/11，需提供产品对Windows操作系统兼容性的证明文件；
16、支持不少于60座计算机教室的单教室并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过30分钟；
17、支持不少于6个60座计算机教室的多教室跨路由并发部署，裸机部署双桌面（Windows+Office）时间不超过1小时；
18、支持不少于3桌面（Windows+Office）的终端本地存储，存储空间占用不超过30GB；
▲19、为了确保软硬件兼容性，语言终端管理软件、教师智慧语言终端、学生智慧语言终端和智慧语言实验室软件、外语教学平台、口语考试软件、机辅翻译实训平台、口译基础课程必须为同一品牌，需提供技术证明函并加盖厂商公章。
	否
	否

	8
	教师智慧语言终端
	1
	台
	0.74
	0.74
	1、教师智慧语言终端具有语言教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面。支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用；
2、内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言学习环境设计要求（GB/T 36354-2018）》A级标准；
3、支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能；
4、处理器不低于12核20线程，最大睿频频率≥4.9GHz；
5、内存容量≥16GB，硬盘容量≥512GB（SSD）；
6、HDMI+DP输出；
7、提供USB接口≥7个，其中 USB Type-C接口≥1个；
8、提供千兆网络接口；
▲9、提供3C和节能证书。
	是
	是

	9
	学生智慧语言终端
	48
	台
	0.48
	23.04
	1、智慧语言终端具有语言教学、自主学习和各类大规模外语考试等功能，学生端为图形化界面；支持商务英语、机辅翻译、口译教学、外语虚拟仿真、1+X英语应用交际考试等软件应用；
2、内置语音识别、音效处理功能，语音延迟达到《数字语言学习环境设计要求（GB/T 36354-2018）》A级标准；
3、支持屏幕广播、学生发言、语音对讲、主题讨论、角色扮演等功能；
▲4、触控一体专用终端，触控液晶屏与主机需采用全贴合工艺的一体成型结构，屏幕尺寸≤15.6英寸，分辨率≥1920*1080，支持≥10点触控，内置1080P高清摄像头，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的设备检测报告；
▲5、为保证语言和口译实训操作需求，必须采用物理语音按键，包括发言按钮、静音按钮、Home按钮，提供音量调节旋钮，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的按钮检测报告；
▲6、采用专业语音处理芯片，≥4核心，最大睿频频率≥3.4GHz，功耗≤15W，提供处理器原厂网页截屏证明，并提供CPU为原厂全新供货证明；
7、内存容量≥7GB，硬盘容量≥250GB（SSD）；
▲8、为保证翻译和小组研讨的扩展显示需求，必须提供VGA+HDMI显示输出接口（非外接），需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的接口检测报告；
▲9. 为保证语音教学声音质量，需提供RJ12数字耳麦接口，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的接口检测报告；
▲10、 为保证语音评测准确性，语音信噪比≥80dB，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的信噪比检测报告；
▲11、 整机要求噪声≤24dB, 需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的噪声检测报告；
▲12、 提供电源保护模块，遇到不稳定电压时，可自动断电保护，而不会对终端造成损坏，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的恶劣环境供电保护检测报告；
▲13、 为确保终端运行稳定性，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的30x24小时连续无故障运行检测报告；
▲14、提供USB接口≥6个，其中USB3.0接口≥3个，USB Type-C接口≥1个，需提供有CNAS签章的第三方权威检测机构出具的接口检测报告；
15、提供千兆网络接口；
▲16、提供3C证书。
	是
	是

	10
	云平台服务器
	1
	台
	4.8
	4.8
	2U机架式服务器，带导轨；
处理器：2*至强银牌4310，主频≥2.1GHz，不低于十二核心二十四线程；
内存：128GB DDR4；
硬盘：2*960GB SATA-SSD企业级固态硬盘，4*8TB SAS 7200转企业级硬盘；
RAID卡：支持SAS 12Gbps通道，支持RAID0/1/5/6/10，不少于2GB板载缓存，带电池模块；
网络：2个万兆以太网接口；
电源：800W 1+1 铂金热插拔冗余电源；
提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性：支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等协议。
	是
	是

	11
	功放
	1
	组
	0.25
	0.25
	额定功率：≥2×85W/8Ω；
最大功率：≥2×140W/8Ω ；
频率响应：20Hz-20KHz；
	否
	否

	12
	音箱
	1
	对
	0.25
	0.25
	额定功率：≥60W，最大功率：≥120W；
额定阻抗：≥8Ω，频率响应：57Hz-19.6kHz；
自带音箱支架。
	否
	否

	13
	配套设备
	1
	个
	3.4
	3.4
	教师鹅颈麦克风1个
1、指向性：超心型指向；
2、输出阻抗：≥200Ω；
3、灵敏度：≥-40dBV；
4、频率响应：≥40Hz-16KHz。
教师学生耳麦49个
1、麦克增益，高清晰音质；
2、耳机频响范围：50HZ—3KHZ At15mW；灵敏度：116dB S.P.L.at 1KHz；阻抗：≥32Ω ；
3、麦克灵敏度：≥-26dBFS；总谐波失真：≥0.2%；
教师显示器2台（属于集采目录内产品）
≥23.8英寸显示器；
分辨率：≥1920*1080，16:9全高清；
刷新率：60赫兹；
对比度：1000:1；
接口：HDMI或DP或VGA;
三年质保。
鼠标键盘49套
USB键盘+USB光电鼠标。
千兆网络交换机（接入）3台
端口：≥24个10M/100M/1000M自适应以太网口；
包缓存：≥4Mb；
交换容量：≥48Gbps；
包转发率：≥35.7Mpps；
输入电压：100V-240V；
防雷：共模防护≥≥7KV，防雷等级四级；
功耗：≥20W；
工作温度：0-40度。
千兆网络交换机（接入，千兆上行）1台
下行端口：24个10M/100M/1000M自适应以太网口；
上行端口：不少于2个1000Base SFP端口，支持端口聚合；
交换容量：≥88Gbps；
包转发率：≥65.5Mpps；
输入电压：100V-240V；
防雷：共模防护≥6KV；
功耗：≥20W；
工作温度：0-40度。
教室机柜
≥20U，≥19英寸网络机柜；
采用冷轧钢板制作，整体需采用框架结构设计；
机柜深度≥600 mm；
机顶配风扇。
	否
	否

	14
	综合布线及辅料
	49
	点
	0.06
	2.94
	用于语音实训室网络布线及辅助材料，包含线缆、接头、线槽等，满足实训室设备联网及布线需求。
	否
	否

	合计
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验收标准：
[bookmark: _GoBack]验收执行标准（依照用户单位验收制度执行）、抽验比例标准；逐条参数验收；有权委托第三方检验机构进行检验，特殊情况以合同为准
1.▲代表本项目产品的重要性指标，如要求提供证明材料的，应全部加盖投标人公章。
2.■代表功能演示项指标：投标人提供相关功能演示视频材料需满足技术要求。

