项目需求书（乘用车）
1、 项目背景
经上级主管部门批准，为保证工作顺利开展，购置业务用车2辆。
二、项目预算
第一包：300000元；
其中越野车：160000元，商务车：140000元。
预算30万元，投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
不包含装具费用、机动车保险、车辆购置税、机动车号牌费用。
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
1.所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
2.在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
3.提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4.投标人须承诺，在参与本次项目投标中，不存在“与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位。
五、交货要求
1.交货时间：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。
2.交货地点：由采购人指定天津市市内地点（特殊情况以合同为准）。
3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4.特别要求：
（1）交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
（2）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。
六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后3个工作日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。
七、技术要求
第一包：
 
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	新能源越野车
	1
	车辆颜色：白色

	
	
	
	★能源类型：纯电动

	
	
	
	★车身结构：5门5座SUV

	
	
	
	车身尺寸（mm）长：4800≤长≤4900

	
	
	
	★车身尺寸（mm）宽：1900≤宽≤2000

	
	
	
	车身尺寸（mm）高：1650≤高≤1750

	
	
	
	★轴距（mm）：≥2800

	
	
	
	★纯电续航里程（km）：≥580

	
	
	
	变速箱：电动车单速变速箱

	
	
	
	电机类型：永磁/同步

	
	
	
	电动机总功率（kw）：≥200

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池 

	
	
	
	电池能量（kwh）：≥68

	
	
	
	悬架形式：前后独立悬架

	
	
	
	快充方式：800V高压快充

	
	
	
	对外交流防电功率（kw）：≥6

	
	
	
	★驱动形式：后置后驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	基本配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气囊，ABS、EBD、EBA，胎压显示，自动驻车，上坡辅助，倒车雷达及倒车影像，铝合金轮毂，车内中控锁，遥控钥匙，LED大灯，前后电动车窗，皮质方向盘，USB，自动空调。

	2
	新能源商务车
	1
	车辆颜色：白色

	
	
	
	★能源类型：纯电动

	
	
	
	车身结构：4门7座MPV

	
	
	
	车身尺寸（mm）长：5100≤长≤5300

	
	
	
	车身尺寸（mm）宽：1700≤宽≤1900

	
	
	
	车身尺寸（mm）高：1800≤高≤2000

	
	
	
	★轴距（mm）：≥3000

	
	
	
	★纯电续航里程（km）：≥410

	
	
	
	变速箱：电动车单速变速箱

	
	
	
	电机类型：永磁/同步

	
	
	
	电动机总功率（kw）：≥100

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池 

	
	
	
	电池能量（kwh）：≥59

	
	
	
	悬架形式：前独立后非独立悬架

	
	
	
	助力形式：电动助力

	
	
	
	驱动形式：后置后驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	基本配置：主驾驶安全气囊，ABS、EBD、EBA，自动驻车，上坡辅助，后倒车雷达，铝合金轮毂，右侧手动侧滑门，车内中控锁，遥控钥匙，前电动车窗，皮质方向盘，USB，手动空调。



八、验收标准
车辆符合现行国家标准要求。
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
9、 其他要求
无
