天津滨海职业学院继续教育学院安全生产考试考点机房
台式计算机采购项目需求书
项目基本信息：
1.项目名称：天津滨海职业学院继续教育学院安全生产考试考点机房台式计算机采购项目
2.项目预算：64.75万元
3.采购方式：公开招标
4.执行政府采购促进中小企业发展管理办法：面向全部
5.采购人名称：天津滨海职业学院
6.采购人地址：天津市滨海新区庐山道1101号
7.采购人联系人和联系方式：马老师022--60315257
1、 项目背景
为完善终身学习服务配套，保障各类线上考核、职业证书考试平稳开展，提升考点承载能力与考务管理水平，我院实施考试考证终端升级改造项目，更新考试及办公计算机，搭建稳定、安全、易管理的标准化考试机房，满足日常教学与各类社会化机考需求。本项目采购内容包括：（1）拟采购台式计算机1--80台；台式计算机2--15台，教学广播软,2套。


2、 商务需求
	序号
	需求条款
	具体要求
	是否为实质性条款

	1
	实质性资格要求
	（一）营业执照副本原件或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书原件。
	是

	
	
	（二）经第三方会计师事务所审计的企业财务报告复印件或银行出具的资信证明复印件。
	是

	
	
	（三）依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件。
	是

	
	
	（四）经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至提交响应文件截止日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
	是

	
	
	（五）完成本项目必要的资质要求
	是

	
	
	（六）投标人须由法定代表人或其委托代理人参加开标仪式，投标人若为法人投标，须提供法定代表人身份证明书（需由法定代表人签字或盖章）和法定代表人身份证原件；投标人若为被授权人投标，须提供法人代表授权书（需由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证原件.
	是

	
	
	（七）本项目是否接受联合体投标.
	否

	2
	服务要求
	1. 提供所投产品3年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
	是

	
	
	2. 服务期：合同签订后一个月内。（特殊情以合同为准）
	是

	
	
	3.付款方式：合同签订后10个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额10%的履约保证金（以电汇或银行保函形式提交）。项目全部完成并经甲方最后验收合格后，甲方向乙方一次性支付100%合同总金额。履约保证金在项目验收合格满一年且无质量及服务问题后，由甲方一次性无息退还。（特殊情况以合同为准）
	否

	
	
	4.其他要求：无
	

	3
	交货期
	签订合同之日起20日内完成（特殊情况以合同为准）。
	是

	4
	交货地点
	天津市滨海新区塘沽东大街28号，具体地点由采购人指定。（特殊情况以合同为准）。
	是

	5
	其他要求
	投标人实施能力
完全按照以下要求提供与本项目规模及内容相当且已完成的2023年至今的成功案例，按照以下要求执行提供的证明材料均不得遮挡涂黑。
（1）合同复印件。包括合同金额、合同清单、买卖双方名称及盖章。
（2）验收报告复印件。
（3）用户出具的成功履行合同的相关证明材料。
（4）第（2）、（3）项可提供任意一项。
验收等其他要求
	




三、技术要求
	序号
	标的名称
	参数要求
	单位
	数量

	1
	教学广播软件
	该教学软件跨多系统、多语言、多激活方式；含高清广播、影院、学生演示、设备锁定、分组讨论、文件管理、多机监看、课堂管控、网页黑白名单、在线自动阅卷、班级管理、随堂点名全教学管控功能。
	套
	2
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（1） 天津滨海职业学院继续教育学院安全生产考试考点机房台式计算机采购项目台式计算机1--技术参数明细
	序号
	采购标的
	技术参数
	单位
	数量

	1
	台式计算机1
	★1.接受CPU&操作系统未通过安全可靠测评的产品；
★2.CPU物理核数及线程数≥10核16线程；
★3.CPU主频≥2.4GHz；
★4.是否包含显示器：是，尺寸≥27英寸，分辨率≥1920x1080，供应商应提供显示器品牌型号，并承诺满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的显示设备的要求，且显示器具备节能产品认证证书/否。
★5.内存≥16GB DDR4；
★6.硬盘≥512GB SSD；
★7.显卡：集成显卡或独立显卡；
★8.接口：≥7个USB接口，其中至少包含1个TYPE-C接口，后置≥4个USB 3.0及以上接口，千兆网口，至少包含1个HDMI+1个DP接口，所有接口均为原生非转接；
★9.机箱体积≤2L；
★10.电源≤90W
★11.服务：≥3年保修服务；
★12.系统：根据用户需求安装；
★13.还原软件：支持同传、还原功能；为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制。
★其余参数应满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的全部标注“*”规定。
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（2） 天津滨海职业学院继续教育学院安全生产考试考点机房台式计算机采购项目台式计算机2-技术参数明细
	序号
	采购标的
	技术参数
	单位
	数量

	1
	台式计算机2
	★1.接受CPU&操作系统未通过安全可靠测评的产品；
★2.CPU物理核数及线程数≥10核10线程；
★3.CPU主频≥3.3GHz；
★4.是否包含显示器：是，尺寸≥27英寸，分辨率≥1920x1080，供应商应提供显示器品牌型号，并承诺满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的显示设备的要求，且显示器具备节能产品认证证书 / 否。
★5.内存≥16GB DDR5；
★6.硬盘≥512GB SSD；
★7.显卡：集成显卡或独立显卡；
★8.接口：≥7个USB接口（其中前置≥2个USB 3.0接口且包含1个Type-C，后置≥2个USB 3.2接口），千兆网口，支持HDMI、VGA、DP 3个视频接口，以上所有接口均为原生非转接；
★9.机箱体积≤8.6L；
★10.电源≥200W；
★11.服务：≥3年保修服务；
★12.系统：根据用户需求安装；
★13.还原软件：支持同传、还原功能；为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持镜像下发时的策略设置，更新镜像时锁定终端屏幕和更新时隐藏下载窗口；支持系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。支持平台收集所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至IO服务器，通过IO服务器分发镜像，实现数据分流，提升局域网内镜像的更新速度。教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件，可以用 Windows 自带的 Media Player 直接播放。对学生访问网站的黑名单或白名单设置，支持对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制。
★其余参数应满足《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]29号）中的全部标注“*”规定。
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