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第一部分投标邀请函
受天津市滨海新区大港医院委托，天津市滨海新区政府采购中心将以公开招标方式，对天津市滨海新区大港医院电梯更换项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。
本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
一、项目名称和编号
（一）项目名称：天津市滨海新区大港医院电梯更换项目
（二）项目编号：TJBH-2025-A-0067
二、项目内容
第一包：更换电梯2台（采购需求详见附件）。合同履行期限：签订合同之日起4个月内完成项目涉及所有工作。
三、项目预算
第一包：846650元。
注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算，否则投标无效。
四、供应商资格要求（实质性要求）


（一）投标人须具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），子项目中需包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）），提供证书扫描件。
（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：
1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件。
2. 财务状况报告等相关材料：
A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。
B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。
注：A、B两项提供任意一项均可。
3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。
4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。
5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。
（三）本项目不接受联合体投标。
（四）本项目不接受进口产品投标。提供《关于符合本国产品标准的声明函》。
五、项目需要落实的政府采购政策
（一）全部货物均由中小企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有中小企业制造的货物，也有大型企业制造的货物，不享受此扶持政策。
（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。
（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。
注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
（四）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日12:00“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
（五）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（六）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（七）参与政府采购活动的中小微企业，在获取政府采购中标（成交）通知书后，可向本市相关金融机构申请“政采贷”融资支持。有融资需求的企业，请于正式签订政府采购合同之前，向相关金融机构联系咨询。
注：金融机构相关信息请登录天津市政府采购网政采贷板块（网址：http://tjgp.cz.tj.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）了解。
（八）本项目付款事项如属于机关、事业单位采购货物、工程、服务支付中小企业款项，则应按照《保障中小企业款项支付条例》的相关规定执行：
 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，从其约定，但付款期限最长不得超过60日。法律、行政法规或者国家有关规定对上述条款付款期限另有规定的，从其规定。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算。
机关、事业单位与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收，法律、行政法规或者国家有关规定对检验或者验收期限另有规定的，从其规定。机关、事业单位拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年12月29日至2026年1月6日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
（二）获取招标文件的方式：

1.获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：
（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）首页点击“供应商注册”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538316。
（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。
CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。
电子签章办理联系电话：022-24538316。
七、网上应答时间

2025年12月29日9:00至2026年2月3日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式
（一）投标截止时间：2026年2月3日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/n）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年2月3日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年2月3日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”自行查看开标信息。
十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式
（一）采购代理机构名称：天津市滨海新区政府采购中心
（二）采购代理机构地址：天津市滨海新区塘沽营口道468号
（三）联系人：夏冰
（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/
（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册、电子签章办理咨询：022-24538316
2. 采购文件咨询：022-25866107
3. 网上应答操作咨询：022-24538309
4. 解密操作咨询：022-24538309

（七）邮箱：bhzfzcb@tj.gov.cn
十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市滨海新区大港医院
（二）采购人地址：天津市滨海新区大港南环路1200号
（三）采购人联系人：刘老师
（四）采购人联系电话：022-63109388
十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。
采购人针对采购文件质疑受理：
1.联系部门：天津市滨海新区大港医院
2.联系人：姚瑞
3.联系方式：13516268567

4.联系地址：天津市滨海新区大港南环路1200号
（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市滨海新区政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向天津市滨海新区财政局政府采购办公室提出投诉，逾期不予受理。
十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

2025年12月29日

第二部分招标项目要求
一、商务要求
★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收、培训、保修、配套工程费（含旧设备拆除，拆除设备实物及残值由采购人处置）、电梯相关整改费（包含但不限于土建、供电）及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价为货到现场安装调试完成并验收合格的最终优惠价格。
3. 投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评审委员会在评分中予以考虑。若出现异常低价投标情况，评审委员会启动异常低价投标审查程序（详见本文件第三部分31.1）。
4. 验收相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 所投电梯的电梯制造商须按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等国家及天津市强制性规定提供电梯的安装、改造、修理服务，提供电梯制造商的全包维保服务内容、价格清单及质保期满后的折扣率。若采购人或其服务单位有需要，电梯制造商须按照本次采购的价格及折扣率提供相应服务。
2. 投标人须在天津地区设有常驻分支机构或售后服务机构，投标文件中应提供常驻分支机构或售后服务机构的营业执照或租赁合同或委托服务合同。
3. 投标人须具有完善的售后服务体系和制度，应提供服务计划与内容、维修服务人员名单、维保服务的内容、货物备品备件。
4. 售后服务
验收合格后，投标人应提供售后服务。投标人根据以下要求制定售后服务方案，内容包括质保期、维护保养、维修（热线支持、响应时间及解决问题时间）、售后服务机构/网点、应急预案等。
（1）电梯发生事故时，要求维修人员半小时之内到达现场。
（2）质保期
A、投标人提供所投产品1年的质保，同时提供1年全免费维保服务，终身维修。质保期、维保期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算。
B、提供所投电梯核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器等）10年质保，质保期自验收合格之日起计算。
C、质保期内，投标人免费维修及更换零配件。
（3）维护保养
为保证产品正常运行，投标人应制定维保操作规则及程序，以供采购人监督，并对所投产品进行定期上门例行检查及做好记录，同时建立产品维保档案，跟踪产品使用过程中的质量情况。
（4）维修保养内容包括但不限于：a、每月提供两次定期保养；保养须在非繁忙时间进行。b、24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。 c、普通故障的修复时间为不大于8小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其修复时间允许适当延长但不能超过基准值72小时。修复时间从投标人接到故障通知时计算。注明由谁提供维修保养服务，如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。
（5）应急预案
投标人应制定应急预案，应急预案即在面对因产品本身或重大服务质量问题产生的突发事件，给采购人或社会公众的安全或利益造成严重威胁或重大损害的情况下，投标人所提供的应急管理、指挥、救援措施等预先规划方案。
5. 投标人须提供接报后能到达现场提供应急服务的最短时间、解救困人时间承诺和排除常规故障时限承诺及维保协议文件。
6. 投标人近三年内未发生过重大安全责任事故，在本项目安装维保过程中不得发生任何安全责任事故，否则一切责任由投标人承担并须赔偿由此给采购人造成的所有损失。
7. 投标人须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
8. 所投产品包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。
9. 运输
投标人应制定供应运输方案，内容包括运输方式、配送能力、运输管理等。
10. 安装、调试
投标人须根据学校楼宇电梯使用的实际情况制定科学合理的安装、调试方案，统筹协调安装进度、人员配置等，按时保质保量的完成安装、调试，确保师生电梯使用需求。
投标人须派出技术人员到现场负责指导或直接进行安装、调试，确保所提供的产品能按技术要求顺利安装、正确调试、可靠地启动运行。
11. 技术培训
投标人提供技术培训，内容包括培训计划、培训方式、培训目标、培训内容等。
投标人须按照如下要求进行相关培训。
供货完毕后，委派培训人员去现场对采购人进行全面培训，包含产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训。
12. 原有电梯拆除技术要求及工期要求
（1）供方应制定电梯拆除方案，如电梯拆除顺序、安全作业等相应要求，严格按照方案执行。做好拆旧装新的时间衔接，每台电梯拆旧装新空窗期不超24小时。
（2）所有进入现场的施工人员自觉遵守有关起重运安全技术的规定，正确使用劳动保护用品。
（3）明确拆除顺序，作业之前认真检查拆梯所用工具的磨损情况，检查各索具的规格，正确使用各自的索具运相应的构件。
（4）现场要设一名专人指挥人员、配备施工人员（电梯修理）、施工人员（电工）、施工人员（电焊工）。
（5）严格按照消防要求施工，检查消防隐患，做好消防防护。
（6）旧电梯拆除后存放于学校指定地点，实物及残值由学校处理。
（7）每台电梯拆除施工周期不超3天。
13. 保密、免责要求     
（1）在电梯拆装、服务过程中投标人须听从采购人指挥，自觉接受需方监督。如在拆装、服务过程中造成采购人建筑物本体及相关设施的损坏，投标人应予以修复或赔偿。
（2）在拆装、服务过程中发生一切安全事故，投标人负全责，采购人不负任何责任。如因投标人原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向投标人追偿。
（3）投标人必须按时足额向其提供的服务人员支付薪酬，本项目涉及的投标人服务人员的任何劳动争议、劳务纠纷均由投标人负责并承担责任，与采购人无关。
（4）投标人未经采购人批准不得在服务场所拍照、录音、录像。
（5）投标人在服务场所发现遗留的文件资料、U盘、光盘等物品及时上交采购人，严禁留存、翻阅、录像、复制、传抄。
（6）投标人不得向无关人员透漏涉及服务对象职责、人员、车辆、工作情况等敏感信息。
★（三）交货要求
1. 服务期限：签订合同之日起4个月内完成项目涉及所有工作（特殊情况以合同为准）。
2. 服务地点：天津市滨海新区大港医院（特殊情况以合同为准）。
3. 投标人须提供制造商完整的随机资料，所投电梯必须为整机制造，整机必须是向投标人授权的电梯制造企业的产品。电梯的关键部件及整机必须具备制造企业的注册商标，并对其商标使用的真实性负相应法律责任。
4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
设备款：签订合同后10日内向供方支付设备总额20%的货款，到货后10日内支付设备总额的40%货款，安装验收完毕支付设备总额的35%货款，质保金设备总额的5%货款（特殊情况以合同为准）。
安装款：安装前10日内支付50%的安装款，安装验收合格后10日内支付其余50%（特殊情况以合同为准）。
★（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
★（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
二、技术要求
★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求供应商出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。
（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。
（四）投标文件中提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料，如GB/T19001系列/IS09001系列质量管理体系认证、GB/T28001系列/OHSAS18001系列职业健康安全管理体系认证、GB/T24001系列或ISO14001系列环境管理体系认证等。
（五）投标文件中提供从所投产品原材料采购、设计、加工制作、存储、流通、回收等产品全生命周期各环节，详细阐述该产品节能、环保情况，提供相关证明文件，形式包括证书、图示、文字说明等。

（六）投标文件中提供详细的配置选型清单，注明对应的制造商、产地及品牌型号。所有配置部件均达到或优于国家标准和行业规范要求，并在交货时出具原始生产资料凭证及国家权威机构质量检验检测达合格以上等级的证明文件。如配置进口部件，交货时还须提供进口部件报关单。
（七）投标文件中提供安装方案详细说明，包括工作内容、技术及安全措施、进度计划、工序、安装和调试负责人员名单及简历。
（八）投标文件中提供本项目安装质量及安全采取的主要控制措施（如按安装单位质量保证体系进行控制、或委托有资质单位进行全过程控制等。
★（九）本项目为交钥匙工程，投标人负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及地面恢复、安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的安装、土建等项目均含在项目中。中标供应商需要完成电梯施工后，检验合格后交付给采购方。
（十）具体需求详见本部分项目需求书。
三、评审因素及评标标准
	第一部分价格（30分）
	分值

	1
	价格
	（1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算
（2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价
	30


	第二部分客观分（51分）
	分值

	1
	环境标志产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。
投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分
投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	2
	节能产品
	按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。
投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分
投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分
其他：0分
	2

	3
	制造商认证评价
	所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，提供有效期内的上述证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分。
	3

	4
	产品认证评价
	（1）提供与所投产品相关的发明专利证书扫描件（专利权人应包含所投产品制造商），每份合格的上述证书扫描件得1分，最多3分；
（2）提供与所投产品相关的实用新型专利证书扫描件（专利权人应包含所投产品制造商），每份合格的上述证书扫描件得1分，最多3分。
	6

	5
	检测报告
	（1）提供执行电梯型式试验的检验检测机构出具的所投产品同型号的具有CMA标识的完整的整机检测报告或型式试验报告扫描件的得2分，其他0分；
（2）提供本项目电梯使用的以下零配件的完整的检测/检验/型式试验报告扫描件
A. 曳引电动机
B. 变频器及控制开关
C. 安全钳
D. 限速器
E. 缓冲器
F. 门机装置控制系统
G. 导轨
H. 钢丝绳或复合钢带
每个零配件的非CMA标识完整检测/检验/型式试验报告扫描件得0.5分；
每个零配件的具备CMA标识完整检测/检验/型式试验报告扫描件得1分；
最多8分；
	10

	6
	投标人人员相关证书
	投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日当月或上一月的由投标单位或其分公司缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。
（1）安全管理人员：提供《特种设备安全管理和作业人员证（特种设备安全管理）》（项目代号A）证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多2分； 

（2）施工人员（电梯修理）：提供《特种设备作业人员证（电梯作业）》（项目代号T）证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多2分；
（3）施工人员（电工）：提供《特种作业操作证（低压电工作业）》证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多2分；
（4）施工人员（电焊工）：提供《特种作业操作证（焊接与热切割作业）》证书扫描件，每个合格的人员得1分，最多2分。
	8

	7
	非“★”技术要求响应性评价
	完全满足无偏离的得14分；
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足14条的，每出现1条以上情形减1分
非“★”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥14条的，本项得0分
	14

	8
	投标人业绩评价
	（1）产品业绩评价（3 分）
完全按照以下要求提供与所投产品同品牌同型号产品业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单；
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
每个业绩得0.5分，最多3 分
（2）投标人安装业绩（3 分）
完全按照以下要求提供投标人曾实施的乘客电梯的安装业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。
A. 合同原件扫描件。包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期；
B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。
1个业绩0.5分，最多3分
	6

	第三部分主观分（19分）
	分值

	1
	产品整体性能评价
	提供所投产品设计结构、技术标准、制造工艺、机电与控制系统、安装
质量及安全采取的主要控制措施等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分；
其他：0分。
	6

	2
	安装方案整体
评价
	安装方案应至少包含安装工作内容、技术及安全措施、进度计划、安装
和调试人员资质、工作经验等
满足招标文件要求，无瑕疵：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分；
其他：0分。
	6

	3
	维保服务方案
评价
	应包含制造商服务承诺、服务响应时间、服务网点具体地址、全包维保服务价格清单等
方案完整详细，针对性、可操作性强，服务响应及时，服务网点距离项目地点近，全包维保附件价格合理：6分；
满足招标文件要求，但内容存在1处瑕疵：4分；
满足招标文件要求，但内容存在2处瑕疵：2分
其他：0分。
	6

	4
	绿色供应链管理评价
	绿色供应链管理先进、效果显著且提供证明材料得1分；实施绿色供应链管理得0.5分；其他不得分。
	1

	合计
	100

	注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。


四、投标文件内容要求
（一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。
（二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。
项目需求书
1、项目概况及总则
本项目所属行业：工业。
1.1项目概况
天津市滨海新区大港医院位于天津市滨海新区南环路1200号，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体医院。医院大楼于 2005年投入使用，本项目是对医院大楼现有电梯2部进行整体改造。
1.2招标范围
本次招标范围为：天津市滨海新区大港医院大楼电梯2部进行整体改造，此项目为交钥匙工程，分为拆除、改造、修复、安装、验收等工程，其中包括旧电梯的控制柜、导轨、曳引机及相关部件的拆除搬离，机房井道门厅等相关改造，新电梯安装及调试等工作，电梯安装完成后的门厅及相关修复工程，自检、厂检及政府验收。
天津市滨海新区大港医院电梯更换项目的数量、安装地点、层站数、开门数、安装位置、开门方式等，见表1-1“天津市滨海新区大港医院电梯更换项目电梯汇总表”。表中设备参数及数量为目前情况，不排除在项目实施阶段设备参数和提升高度发生变化的可能，最终以现场实际实施情况为准。提升高度允许在投产通知之前进行调整，如供货数量增减，将不对设备单价进行调整。
每台电梯配备钥匙。
表1-1天津市滨海新区大港医院电梯更换项目电梯汇总表

	梯号
	型号
	层/站
	载重 Kg
	速度M/S
	开门形式
	轿厢尺寸mm
	开门尺寸mm宽*高
	有/无机房
	控制方式
	是否为无障碍电梯

	1
	▲3#无障碍  病床梯
	10/10
	1800
	1.0
	旁开门
	1500*2500*2400
	1200*2100
	有
	并联
	是

	2
	4#无障碍
病床梯
	10/10
	1800
	1.0
	旁开门
	1500*2500*2400
	1200*2100
	有
	
	是


注：具体土建尺寸以现场实际测量为准
1.3目标、工期计划、售后服务
项目完工后，该设备所有功能均应全部调试验收完成，取得政府相关部门的验收合格证明，并达到全系统投入运营条件，具体工期要求在工程实施过程中可能进行相应的调整，投标人必须接到招标人下达的生产指令后，按生产指令的要求进行相应系统设备的生产、供货。
具体阶段名称及时间安排
投标人应充分考虑各种因素，在投标文件中，根据招标人总体工期要求，制定本项目设备拆除计划、机房井道门厅改造计划、设计联络、设备制造／采购、供货、施工安装、调试、机房门厅等修复计划、验收等全过程工期计划。
投标人对本系统的工程进度安排必须服从关键工期时间。在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况在合理的范围内适当调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，并不得因此增加相关费用。
投标人售后服务：免费维保一年。免费维保期内，厂家安排二名持证维保员对现场的电梯进行正常保养，接到报修30分钟内到场，24小时内有效解决电梯故障并免费维修。
1.4总则
1.4.1本招标范围为天津市滨海新区大港医院电梯改造2台电梯项目，详见表1-1。
1.4.2本次招标采用系统总承包方式。包括旧电梯、控制柜、导轨曳引机及相关部件的拆除搬离，机房井道照明的设计及施工，机房井道门厅设计、改造与施工，设备供货及安装，设备的装卸、运输，仓储保管，二次倒运，吊装，安装，调试（包括配合设备联调），厂家验收、竣工政府验收、向管理部门报检、领取使用许可证，交付使用及1年质保期内的免费维保服务等,并包括培训等各类技术服务以及随机的备品备件、专用工具等。投标人只有在招标人最终验收合格后，整个工程才能算完成工作。
1.4.3本次招标还包括电梯与动力照明、通信、土建（含装修）等其它相关系统的接口。投标人应按照接口要求与其它系统的承包商密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。
1.4.4 投标人必须对所提供的电梯的一切专利和执照及所办理的手续承担责任，并负责保护招标人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标、和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。
1.4.5本项目需求书仅提出电梯的基本要求，不应理解成全部要求。投标人应对本用户需求书进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的电梯。招标附图和设备、材料清单仅作为招标使用。
1.4.6投标人中标后，未经招标人许可，不得更换主要部件规格、型号、品牌、厂家等。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不满足本工程要求的设备和材料，招标人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出延长工期等任何要求。
1.4.7提供同型号产品近5年工程业绩，包括供货数量、规格、工程实例的相关图片及说明等资料作为投标文件的附件。
1.4.8投标人应承诺在质保期后，能长期向招标人以优惠价格提供电梯配件，并提供承诺书。
1.4.9如投标人没有以书面形式对本项目需求书要求提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书的要求；如有异议，投标人应在投标书中以“对工程要求的意见和与工程要求的差异”为题的专门章节中加以详细描述。
1.4.10投标人提供与本次投标产品同型号产品的速度、载重详见1-1具有国家权威机构出具的型式试验合格证书，并处在有效期内。
1.4.11在投标文件中提供与本次同型号产品的整机及主要部件型式试验合格报告，主要部件包括但不限于：曳引机、控制柜、轿厢意外移动保护装置、限速器、安全钳、门机等。
1.4.12投标人提供的设备及对安装中所使用的附件（或配件）、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等要求，均应符合国家的有关规范及标准。
1.4.13投标产品应能全面适应现有楼宇的土建要求，投标人应充分考虑土建施工时吊钩遗漏或预埋吊钩不可用或预留孔洞存在一定偏差情况下设备供货及安装。在这种情况下，投标人应提出可行的安装方案报招标人，通过审核后方可实施，不得因此而提出额外要求，相关费用含在投标报价内。
2、电梯技术要求
2.1采用标准与规范及相关规定
本工程采用电梯的设计、制造、安装、安全装置应满足以下规范和标准：
《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB7025-2008）
《电梯技术条件》 （GB10058-2023）
《适用于残障人员的电梯附加要求（GB/T24477-2009）
《无障碍设计规范》（GB50763-2012）
《火灾情况下的电梯特性》（GB/T24479-2023）
《电梯试验方法》（GB/T 10059-2009）
《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）
《电梯曳引机》 （GB/T24478-2023）
《电梯操作装置、信号及附件》 （JG5009-92）
《电梯T型导轨》 （GB/T22562-2008）
《电梯T型导轨检查规范》 （JG/T5072.1-1996）
《电梯对重和平衡重用空心导轨GB/T 30977-2014》 
《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2023）
《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）
《电梯工程施工质量验收规范》 （GB50310-2022）
《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2022）
《特种设备安全监察条例》 (国务院令第549号)
《施工现场临时用电安全技术规范》（附条文说明）(JGJ46-2024 )
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）
 电梯施工图
其它与电梯制造、安装、检验、运行、维护保养等有关的国家标准、行业标准及地方相关规定。
投标人提供的产品应满足上述规范要求。如果投标人所提供的产品与服务采用的标准和实施规范与上述标准和实施规范不同，投标人应对其使用的标准和实施规范作出说明，且只有当该标准和实施规范等效于或优于本技术要求时，其产品才能被招标人接受。投标人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交该标准或实施规范供招标人参考。投标人不得因此而增加费用。
2.2电梯的工作条件
2.2.1工作环境
机房的空气温度应保持在5℃-40℃之间;环境相对湿度不大于90%(在25℃时);
2.2.2工作条件及强度
符合国家相关标准
2.3服务要求
投标人需按照本用户需求书中的井道尺寸进行制造安装。投标人在中标后提供电梯布置图。
对电梯大修周期及整机寿命要求：
电梯大修周期一般不小于5年，具体情况需根据使用情况而定。整机正常寿命不小于20年。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。
2.3.1电梯的特殊要求
主要技术参数
额定载重：见表1-1
额定速度：见表1-1
开门及层站数：见表1-1
轿厢内尺寸：见表1-1
层门及轿门：旁开门。见表1-1
开门尺寸： 以现有电梯尺寸为准，见表1-2
控制方式：见表1-2
电气控制类型：微机控制。
驱动方式：采用交流无齿轮永磁同步曳引机驱动。
曳引绳采用复合钢带或钢丝绳。
电梯速度控制方式：VVVF调速。
厅门外呼：层楼操作指示按钮，带楼层、方向显示。
PM永磁同步门机
电源条件：
三相五线制（带PE线），AC 380（1±10%）V，50Hz；
单相（带PE线），AC 220（1±10%）V，50Hz；
接地形式：TN-S；
供电等级：二级负荷。
轿厢门应具有机械锁紧装置，轿厢门只能在开锁区内打开，且轿厢门锁紧必须有符合GB7588－2003第14.1.12条要求的电气安全装置。
电梯须配备语音报站-中文、语音安抚-中文、轿厢通风装置、自动救援操作、紧急消防服务(自动)、物联网监控平台。
2.3.2排水条件
投标人应考虑电梯自身相应的排水措施。若电梯井道底部积水坑需要遮蔽，如地坑排水设施需要改造的，由投标人负责遮蔽和改造。
2.4整机技术性能
2.4.1运行中轿厢内噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）
2.4.2开关门过程噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）
2.4.3平层精度：不大于±5mm。
2.4.4层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离最大偏差不大于3mm。
2.4.5速度偏差：-8～+5％（在50％额定载重向下运行时）
2.4.6电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好：
最大垂直振动加速度：＜20cm/s2
最大水平（前/后）振动加速度：＜15cm/s2
2.4.7电梯的平衡系数：40％～50％
2.4.8所有钢制件均应进行防腐处理。
2.4.9电磁兼容性应符合EN12015/16的相关要求。
2.4.10抗干扰要求：国家标准
2.4.11可靠性和可维修性要求：国家标准
2.4.12绝缘要求：国家标准
2.4.13投标人应在投标文件中说明在故障情况下的处理方法：
2.5基本功能
	序号
	标准功能

	1
	门系统自动回路断路器

	2
	电流谐波滤波器

	3
	极限开关

	4
	强迫关门

	5
	上行超速保护装置

	6
	独立轿厢门和厅门定时

	7
	限速器涨紧开关

	8
	主断路器

	9
	提前开门

	10
	轿厢位置指示器

	11
	井道安全检测

	12
	超载不启动

	13
	轿厢警铃

	14
	轿厢信号灯

	15
	大厅位置指示器

	16
	限速器超速开关

	17
	防捣乱操作

	18
	大厅呼梯登记

	19
	轿厢自动返回设备

	20
	延时驱动保护

	21
	快速开门

	22
	五方对讲系统

	23
	单相轿厢灯电源开关

	24
	地下室服务

	25
	厅门旁路操作

	26
	安全钳超速开关

	27
	轿厢呼叫取消

	28
	数字编码器

	29
	门定时保护

	30
	错相或缺相保护

	31
	门区指示灯

	32
	井道灯

	33
	★光幕+安全触板

	34
	可控轿厢照明

	35
	切除大厅呼叫开关

	36
	紧急电动操作

	37
	故障自诊断

	38
	电动机过热保护(可自动复位)

	39
	手动救援操作

	40
	轿厢意外移动保护

	41
	再平层操作

	42
	火灾应急返回

	43
	手动风扇

	44
	计数器

	45
	满载不停梯

	46
	轿厢紧急照明装置

	47
	轿顶灯、轿顶插座

	48
	驻停钥匙开关

	49
	轿顶检修开关

	50
	无障碍电梯配置：残疾人操纵盘，后壁中央镜面不锈钢，盲文按钮，轿厢三侧壁扶手、中文语音报站

	51
	关门按钮、底坑急停开关、第二底坑急停开关


注： 

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。
加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
表1-2天津市滨海新区大港医院电梯更换工程项目规格参数表

	梯号
	型号
	门保护装置类型
	轿厢整体装潢
	轿门材质
	前围壁
	侧后围壁
	地板类型／预留厚度
	厅门材质
	厅门显示/材质

	1
	▲3#无障碍  病床梯
	2D光幕
	美观、大方、中央直接照明、两侧辅助照明
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	PVC地板
	发纹不锈钢厅门
	发纹不锈钢面板；段码显示

	2
	4#无障碍病床梯
	2D光幕
	美观、大方、中央直接照明、两侧辅助照明
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	发纹不锈钢
	PVC地板
	发纹不锈钢厅门
	发纹不锈钢面板；段码显示


无障碍电梯操纵箱上的按钮均应带有盲文，操纵箱上都应有警铃按钮和对讲机，段码显示屏。
轿厢内应设必要的乘梯使用须知，具体形式在设计联络阶段确定。
轿厢内装修和通风：轿顶及地面样式具体样式由招标人按照投标人的样本进行选择，设计联络确定。
设备在没有内外呼叫的情况下，停靠15分钟后（此时间可调），应能够自动关闭轿厢内的照明。
轿厢内设应急照明，当设备断电时能自动切换至应急照明，持续照明时间及照度应满足国家有关标准和规范的要求。
轿顶: 应有安全护栏和检修箱。整体脚架保留较顶保留，混凝土井道电梯按国标执行。检修箱均采用钢板，并有如下设置：
手旋复位的红色停止按钮；
检修开关；
带护罩36V检修照明灯；
维修用插座(220V，三脚)；
检修运行按钮。
电梯轿厢内设到语音报站装置，并可对盲人进行操作指示。
变频器采用本品牌产品，响应国家节能环保政策要求。
轿厢内照明均采用LED光源。
2.6.2层门召唤箱
应有电梯运行方向和层楼显示。层门召唤箱操作板设于原电梯安装位置，材质采用发纹不锈钢，投标人提供一体式召唤箱，楼层显示为段码。
按钮为带光环的不锈钢按钮，带有盲文，具体方案在设计联络中确定。
2.6.3电线和电缆
所有电线与电缆均为阻燃型。阻燃特性试验应符合IEC332-2标准要求。也可采用其他更高要求的相应标准，但应将标准提供给招标人确认。
2.6.4曳引机
应是以交流永磁同步电动机为动力的曳引机，采用变频调速。电梯曳引机应符合GB7588-2003中有关规定，且应有减震减声装置，在运行时不得有杂音、冲击和异常的振动。
功率配置应按GB/T 10060—2011《电梯安装验收规范》的规定进行运行试验和超载试验，曳引电机的工作应正常。投标人应说明投标产品的电机功率。
曳引机在检测平台上空载高速时，A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过66dBA（有风机）、62dBA（无风机）。低速时噪声应低于高速时噪声。
曳引机在平台上轻载(相当于20％-40％曳引机额定载重量）时，在输出端处测定折算到曳引轮节处的扭转振动速度有效值的最大值不应大于1.25mm/s。
应采用本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置。
投标人在投标文件中应对曳引机的主要技术参数进行说明。
2.6.5曳引钢带或钢丝绳
（1）采用钢带曳引技术，通过复合钢带取代传统钢丝绳作为传动媒介，配有专业的钢带检测装置；
（2）钢丝绳规格应根据招标人电梯曳引机的参数规格提供对应的钢丝绳，钢丝绳规格需满足国标要求。
2.6.6电控柜
采用微机控制系统，有1对1故障显示装置，故障信息可保存查询15天，能显示故障发生的即时时间等，并且失电情况下能够保留故障信息。
电梯优化运行模式可根据用户要求现场进行设定调整
应是本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置，其中主控微机也应是本品牌产品。投标人应提供控制柜和主控微机的品牌、型号和生产厂。
柜内继电器、接触器等应有永久性的明确标识。控制线应整齐的布置在线槽内，线路两端应有永久性线号标志，动力线终端和控制线终端要有效的分开。设计控制柜时，要考虑维修人员安装和替换控制柜零部件的方便性。
应设有电机过载、断相、错相的保护装置；控制柜外壳、电缆屏蔽层、电器设备外壳要可靠的接地；短路保护器及其它保护装置在发生短路故障时能有效保护设备。
控制柜的设计还应考虑通风，以保证微机系统的正常工作。
控制柜保护等级：符合相关国家标准
2.6.7悬挂装置
悬挂装置的有关要求见GB7588-2003、GB/T10058-2009中有关规定。
投标人应提供有关悬挂装置的主要技术参数（名称、规格、抗拉强度、根数、安全系数等）。
2.6.8自动开门机、门锁和轿厢门锁紧装置
自动开门机应是微机控制，交流变频调速结构。其主要部件如门机线路板、限位开关等应采用本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置。投标人应说明开门机的型号、品牌和基本结构。
轿厢门锁紧装置应符合GB7588-2003第11.2.1条对轿厢门锁紧的要求。
每台电梯均设有电梯锁闭装置，供工作人员或检修人员用专用钥匙开启或关闭电梯。
2.6.9重要部件铭牌、标记
在限速器上应标明：制造厂名称、型式试验标志及其试验单位、已整定的动作速度。
在安全钳、缓冲器、门锁装置上应标明：制造厂名称、型式试验标志及其试验单位。
应在轿顶上、井道内、底坑内应按GB7588--2003第15条要求标明各种提示性字符和使用须知。
轿厢内应标明年检日期，合格有效期限等。
2.6.10电源
每台电梯应单设一个可切断该电梯电源的主开关，但该开关不应切断下列供电电路：
轿厢照明和通风；
轿顶电源插座；
电梯井道照明；
报警装置。
2.6.11装饰与防腐处理
全部钢制件应作可靠的防腐蚀处理，应有抗锈能力。
2.6.12井道内照明和检修插座
电梯井道内的照明和检修插座由投标人负责完成设计、布线、供货、安装和调试，其照度满足电梯规范要求，插座满足低压配电相关规范要求。投标人需提交详细设计方案。
除井道内照明和检修插座外，投标人还应负责电梯底坑内的铁爬梯的供货和安装，满足电梯设备安全运行和设备检修要求。
 2.6.13紧急操作装置和停止保护装置：
停电或电气系统发生故障时，应有一定光亮度的轿厢照明，并能使轿厢慢速移动至下端站。轿顶、底坑应装有非自动复位的红色停止保护开关。
2.6.14投标人提供的电梯设备应保证为原厂配件。
2.7主要安全装置
缓冲器：应是耗能式或储能型缓冲器。缓冲器的安全系数应满足相关规范的规定。投标人应说明缓冲器的结构，并说明生产厂和产地。
安全钳：应是渐进式安全钳。应说明安全钳的结构，并说明生产厂和产地。 
限速器：应说明限速器的结构，并说明生产厂和产地。 
轿厢上行超速保护装置：应说明基本结构和工作原理， 已用产品的生产厂和产地。
含有电子元件的安全电路：应说明功能和结构，并说明生产厂和产地。
以上安全装置，不仅限于上述的安全装置，投标人应提供结构和功能说明，并提供国家认定资质的专业检测机构有效型式试验报告或证书的复印件。
3、施工界面及接口要求
投标人必须负责本项目工程招标文件范围内的所有相关接口工作，同时有责任配合招标人做好与其它系统及有关主管部门的接口协调工作。按照天津市宁河区医院安全生产管理相关规定进行施工。在执行合同过程中，若发生争议，由招标人协调。投标人不得借此要求增加费用或延长工期。最终接口要求以设计联络阶段确定的内容为准。
3.1与动力照明的接口
下列与电梯工程有关的工程由招标人负责提供。
3.1.1 为每个电梯机房提供并安装正式使用的三相五线、380/220伏、50赫兹交流电源，端接于机房内配电箱上，配电箱为每台电梯提供一路电源。
3.1.2为电梯机房提供照明设施和电力插座。
3.1.3为电梯机房在机械装置平台范围内提供照明设施和电力插座。
3.1.4本项目中标投标人应与招标人协调自身有关机电系统的调试及试运行工作。
3.2与通信系统的接口
提供电梯五方对讲系统，详细须与招标人协调。
3.3与消防系统的接口
下列与电梯工程有关的工程由招标人协调消防维保单位负责提供。中标投标人必须提供一切有关的数据及图纸交招标人协调消防维保单位作专业施工配合用，在现场须负责核对并保证下列工程已满足要求，如尚需要招标人及消防维保单位负责的额外工程应在投标时提出。
3.3.1 提供在电梯机房内消防报警系统之交接点。
3.3.2 提供消防自动报警系统及联动系统的线缆到电梯机房控制柜，中标人配合消防维保单位完成消防自动报警装置与电梯主控板控制讯号的连接，并按照消防维保单位的要求返回相应的信号
3.3.3 与视频监控系统的接口
提供电梯轿厢内的视频安防监控系统的设备及线路，中标人需提供随行电缆连接（同轴电缆）有关线路至电梯轿厢及提供接线点，并提供开孔以完成摄像等之安装
4、施工通用技术要求
投标人的安装、自检等过程满足国家相关规范。
应积极、主动、有效的与相关单位协调现场安装中存在的问题。并定期向招标人报告工程进度等情况。
投标人应考虑土建施工时吊钩漏埋或预埋吊钩不可用的情况，在这种情况下，投标人应采取措施（如吊车吊装、搭建吊架等）进行电梯的安装，相关费用含在投标报价内。投标人应提出可行的安装方案报招标人，通过审核后方可实施。
设备进场、吊装、安装调试应服从招标人等相关单位的管理。
施工人员应取得相应的施工资格证书。特种设备施工人员应持有特征设备操作证，并处在有效期内。
设备安装时，临水、临电、现场设施等的使用应符合相关规范要求；投标人应在投标文件中提供施工组织方案。 
施工现场需配备项目负责人、技术员、安装人员等，要求性别不限，年龄50周岁以下，专科及以上学历，具有3年（或以上）电梯安装项目工作经验。
5、施工专项技术要求
5.1基本要求
电梯的属地管理由投标人负责。投标人对电梯井道验收合格并接收后直至交付使用前，包括卫生清理、排水、除潮等场地维护工作全部由投标人负责，若由于投标人自身管理不善造成电梯设备的损坏，全部由投标人负责免费修理或更换并不得因此延长工期。
5.2施工场地与条件
5.2.1投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对工程施工场地内的用水、用电、消防、施工现场的安全与卫生、属地内的施工协调负有全面的管理责任。电梯施工过程中出现任何安全事故均由投标方负责。
5.2.2临时用地
招标人提供现场施工所需材料存放的场地，占用场地堆放材料要服从招标人管理安排，投标人负责看守。工程所需的其它临时设施(如办公、住宿、储藏等)由投标人自行解决。
5.2.3施工通道
投标人与招标人共同协商适合的通道作为安装人员、材料，小型设备出入口。投标人的施工设施应作出详细的运输计划。
5.2.4场地管理
场地一经移交给投标人，投标人应在本合同工程实施全过程中对场地安全保卫、文明施工、环境卫生等负全责，并不得干扰大楼内的正常医疗秩序，投标人应对工程垃圾做到每日清理。因场地管理不善引发得一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。
在施工过程中，应按文明施工要求，对施工垃圾随时进行清运。本工程完成时，投标人应将其所使用的所有临时设施及剩余材料和垃圾清运干净，使整个现场保持清洁。
5.3安装
5.3.1一般要求
安装工程应由投标人直接安装，不允许转包分包。如投标人非电梯制造商，需提供制造商的安装授权书。投标人应在项目实施过程中，协助配合解决实际施工与图纸中出现不符的问题。根据工程变更情况及时更改技术文件。
5.3.2安装要求
由投标人自行采购、加工的施工材料及安装附件均须满足相关规范和设计要求，须从正规渠道采购，进行必要的检测、认证，并且保存相关资料备查。投标人应将主要材料的相关资料上报招标人审查，在得到招标人批准后方可进行采购。
投标人进行设备安装的施工工艺须满足相关规范及设计要求。施工人员需着装统一，或佩戴胸牌，可辨别所属单位，施工现场投标人应设置专职人员进行监督，随时接受招标人的检查。
在施工过程中投标人应在满足国家相关标准的前提下严格按照设备安装的工序、工艺要求进行安装，若投标人安装不满足设备安装要求，投标人须无条件重新安装，直至满足设备安装要求为止。
投标人在施工过程中发现设计图纸或设备存在问题应及时向招标人提出疑问和建议，若由于投标人未及时提出疑问造成损失的投标人将承担相应的负责。
5.3.3施工计划及方案：
投标人应在投标文件中按工期安排，详细描述施工组织方案施工接口。
投标人需在施工二周前，将施工计划书面通知招标人，并向招标人提供安装施工方案，在招标人同意后方可实施。投标人协助招标人办理施工前，有关电梯设备的一些相关手续。
5.3.4现场施工的协调、管理：
投标人需负责本工程设备的所有安装工作，并满足进度计划要求。投标人必须组织专业人员监督、指导现场设备的安装。安装中至少应满足以下要求：
投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地的用水、用电、安全与卫生、场地内的施工协调付有全部的管理责任。投标人派遣到工地现场的全部人员必须遵循招标人的工地现场制定的工地现场管理办法。
投标人应当协调施工现场的各类问题，清楚的估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，并保证主动协调这些干扰，尽量避免和减少这些干扰对本合同工程施工造成的影响。如需招标人进行协调，投标人应积极配合，但招标人的协调并不解除投标人的各项责任与义务。
投标人负责完成本项目招标人指定的前期工作。
施工期间，投标人应服从用水、用电、照明、施工场地的安排。
现场的运输安装：
考虑大型设备进场安装应考虑现场最恶劣的条件下进行运输安装的情况，投标人需主动联系相关单位协调运输路径。
招标人发现严重安全问题时可要求投标人立即停止施工并修正。投标人必须遵守天津市政府安全文明施工的有关规定，并保证合同范围内环境卫生良好，垃圾当天清理。安装场地移交至投标人后的施工用地卫生由投标人负责。
成品保护：从开箱验收至运营单位交接完成均视为成品保护阶段，成品保护、仓储及二次运输均由投标人负责，因成品保护不当造成的部件丢失、污染、水浸由投标人自行承担。其中对施工过程中的成品保护的要求包括但不限于以下：
施工过程中，投标人对现场其他系统设备均具有成品保护的责任，若发生本投标人的过失损坏其他系统设备时，应承担相应赔偿责任。
为保障设备投入使用时是完整可靠的，现场安装设备需做坚固的成品保护方案，其方案应能遮盖设备以防其遭到破坏、偷窃、划伤等，还应能达到防水、防火、防腐等的作用。节日期间及重大活动时应安排人员进行看护。
投标人承包的工程必须按期完成，全部达到设计的功能和标准，并通过建立健全的工程质量保证体系和进度管理体系来于以保证。
5.3.5安装验收
所有安装好的设备由投标人进行自检，以检查安装是否符合要求。检查验收项目有电缆敷设、电缆连接、配电安全、绝缘和接地、通风散热、设备内外部清洁及各类符合有关标准和规范规定的设备铭牌和标示标志等，招标人有权确认安装质量。
投标人应对每台安装完毕的设备进行试验。试验将按照试验程序进行。试验中涉及相关设备的动作时，由专业人员负责复位操作，有特殊要求时，与对方协商共同联调。
电梯应通过国家质量监督部门检验并取得合格验收报告。
6、供货要求
6.1整机及重要零部件产地
6.1.1整机应经批量生产和使用考验，技术成熟且使用可靠。
6.1.2重要零部件除必须符合用户需求书的要求外，还应当是经批量生产、使用并证明质量是可靠的，部件协作厂和产地必须在市场上享有好的信誉。
6.2包装及运输
6.2.1概述
投标人应按招标人的要求及国家有关的规定对产品的包装、发运、装卸、储存建立一定的程序，形成文件并加以实施。
6.2.2到货期
投标人应将工程计划及安排的具体内容提交招标人批准。若由于投标人的原因未能按期到货，招标人有权进行惩罚。
投标人到货前应提前10天通知招标人并得到确认后方可安排相关工作。
到货地点：施工现场，或招标人指定地点，投标人负责卸货。
6.2.3包装
投标人应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料）。
由投标人提供的所有设备和材料应具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，满足露天储存的要求，保证货物安全无损运抵招标人指定地点。
对于大件设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩，便于吊装搬运。
6.2.4装卸
投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。
6.2.5随箱文件
出厂产品应附有产品合格证书、出厂检验报告、主要材质证明和产品使用说明书等。
每个包装箱的外部应附有一套装箱单，应密封在防水包装袋中，并牢固地固定在包装箱外。每个包装箱的内部同样应附有一套装箱单。
设备的其他不随箱装运的资料，应另外成册订装提交招标人。
6.2.6开箱验收及现场保管
设备运抵现场后，应在招标人的监督下，由投标人、招标人共同进行设备开箱验收，验收合格后办理设备移交手续。如设备不能及时进行安装，设备的现场保管应由投标人承担，设备系统各部件宜分类堆放，层间要有适当软垫物隔开，避免重压等。
6.2.7现场运输
设备开箱验收后的运输由投标人负责。
7、项目设计与联络
7.1投标人接到中标通知后，必须在15天内将设计联络进度计划、图纸文件提交计划等报招标人予以确定。
参加设计联络的技术人员必须是在设计方面有多年工作经验的工程师，并且必须为本项目的主要技术人员。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术。
召开联络会期间，投标人应做好会议记录，并形成会议纪要。
联络会之后，投标人应按照会议纪要的要求完成其所规定的工作。投标人应结合自身产品的特点，协助本设备的设计单位完成设备的施工安装图设计，及时提供必要的产品原理图、产品安装大样图等。如设备有特殊的安装要求，投标人应及时提出，以利于施工安装图设计。
设计联络的相关费用包含在投标报价中，投标人应在投标文件中单独列项说明。设计联络费包括投标人所在地设计联络的招标人人员的食宿、办公用品、往返及当地交通费用等。如设计联络安排在招标人所在地，招标人提供会议场地，参加设计联络的投标人人员的一切费用均由投标人自理。在实际运作过程中，2次设计联络会议后仍不能达到预期的目的，招标人有权临时增加次数。所有设计联络会议的相关费用被认为包含在投标价内。
8、现场服务及项目管理
8.1一般要求
8.1.1投标人的主要工作包括但不限于下列内容：
投标人应根据招标人需求及工程需要提供电梯系统的硬件、软件、资料、备品备件、专用工具和测试设备。
投标人应完成拆除、改造、修复、硬软件的设计、设计联络、制造、检验、包装、运输、仓储、安装/安装指导、单体调试、联合调试、系统投运、人员培训、提交相关文件资料和图纸、验收、移交、关键时段的技术保障以及质保期服务等一系列服务。
投标人应与其它承包商磋商合作，完成与其它系统的软硬件接口设计、制造及调试，保证电梯能满足招标人的要求，安全可靠运行。
中标后，投标人应结合本工程的特点进行产品的深化设计工作，并向设计单位提交相关技术文件。
在工程实施期间，为保障工程质量和运营安全，招标人对投标人提供的产品进行联合检查，投标人应在投标文件中承诺：
无条件配合检查、验签工作。
若发现由投标人原因产生的影响工程质量、运营安全的问题，投标须无条件按要求整改（包括产品更换等措施），并承担相应责任。
需投标人配合整改的工作，投标人应全力配合相关单位进行整改，并承担相应责任。
8.1.2投标人应遵循招标人制定的相关项目管理规定。
按照用户项目需求书和招标人提供的技术资料，完成此项目。对于招标人提出的关系到项目拆除、改造、修复、安装、设备质量、工期、验收等问题，投标人应及时给予答复。
投标人接到中标通知后，投标人必须接受招标人对招标范围内工作的相关管理。
8.1.3招标人在此过程中将对投标人的工作（包括提交的设计文件等）进行审查及确认，但并不解除投标人对项目拆除、改造、修复、电梯设备设计、制造、安装及调试等的责任，投标人对电梯设备的设计、制造、安装及调试等完全负责。
8.1.4合同执行协调
投标人必须在合同签订1个星期之内，明确专人负责本项目设备拆除、井道门厅机房改造、设备安装、验收等相关工作的管理，其人员资历报招标人审查和批准。
8.2项目计划
8.2.1投标人必须在合同签订后的7天之内，按期（日、月、季）提出项目的总体进度计划，报招标人审批。并根据最终确定的项目进度计划严格执行。
8.2.2工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。
8.2.3在合同执行期间，投标人应严格执行总体项目计划，这些计划包括，但不限于：
设备拆除计划;
机房、井道、门厅改造计划;
设计（含设计联络）计划；
到货计划；
安装计划（包括但不限于现场条件确认计划、大型设备进场路由及各站设备进场安装计划等）；
门厅修复计划等;
现场测试、调试计划（含与其它专业的联调）；
验收计划；
配合最终用户对系统的考核计划；
维护培训计划；
与最终用户交接计划。
8.2.4每阶段开始之前，投标人应向招标人提交本阶段计划供招标人审批，这个计划应符合控制进度的规定。在招标人未批准该计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致招标人不批准计划引起的一切后果均由投标人承担。
8.3项目组织及人员要求
8.3.1为了能全面达到工程需要。投标人要作好以下工作： 
8.3.1.1投标人一旦中标，应在天津设置为本项目服务的专门机构，负责处理本项目有关事宜。
8.3.1.2投标人制定关于本项目管理的详细组织构架图，包括职员姓名、职务及职员关系等。构架图中要包括与合作方的关系，要清楚反应不同部门之间的有机关系。投标人所列出构架图的人员必须全职受服务本项目。
8.3.1.3投标人应描述合同各方的责任范围及相互关系（主导方与合作方是主从关系）。
8.3.1.4投标人的项目负责人和技术负责人要专职服务于该项目，由任职开始，至合同执行完止，履行合同内应尽的责任和义务。如在合同执行过程中出现项目负责人或技术负责人明显不称职的情况，招标人有权要求撤换项目负责人或技术负责人，投标人应无条件给予更换。对项目负责人的具体要求：
合同签订后,招标人对本项目的管理仅通过投标人确定的项目负责人实施。投标人的项目负责人和技术负责人应与投标文件相符。若需更换项目负责人或技术负责人，必须书面上报招标人并经招标人同意后方可更换。未经招标人同意不得更换负责人。
项目负责人应对电梯的拆除，机房井道门厅改造及修复、电梯安装具有丰富经验，并具有工程师(或相当于工程师)以上职称。
项目负责人在本企业具有一定的行政职位，在项目执行中，能够自行决定与本合同相关的所有事宜，能直接与本企业最高领导沟通。为本项目配备的项目负责人在设计和生产阶段，在津时间不少于15天／月，在安装施工阶段在津时间不少于25天／月。
项目负责人接受招标人的总体工程项目管理。
8.3.2项目部人员配备要求
8.3.2.1投标人对项目应设置项目组，项目组的工作人员负责项目执行过程中的技术质量、进度、电梯拆除，机房、井道、门厅改造、电梯安装、现场服务等工作。
8.3.2.2项目部应配备下列人员（包括但不限于以下）：
项目负责人、技术负责人、商务人员、技术人员、质量管理人员等。
8.3.2.3各阶段技术人员要求：
下列人员在各阶段时间内应全职服务于本工程。
施工阶段：包括电梯拆除，机房、井道、门厅改造及修复，电梯安装等工程，应根据土建施工及现场进度情况，服从总体工期计划的要求，配备足够的施工安装队伍及吊装等相关设备，且施工人员应能独立解决现场问题。
调试阶段：至少配备3名人员，每名人员均能独立解决现场问题。
验收阶段：至少配备3名人员，每名人员均能独立解决现场问题。
交接阶段：
1)使用交接阶段：至少配备2名人员，每名人员均能独立解决现场问题。
2)资料交接阶段：至少配备1名人员，能独立解决相关问题。
质保期阶段：至少配备2名专业维保人员，每名人员均能独立解决现场问题。
投标人应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。投标人应在投标文件中，阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本工程特点所采取的必要的、有效的保障措施。
8.3.3文件接受程序
招标人对投标人文件的接受在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务。
投标人提交给招标人的文件要在发送单上列出目录。文件形式可以为书面文件和电子文件（正式文件至少一式二份，具体数量由招标人确定，具体格式今后定义）。双方签字确认。
8.4合同设备的制造
 8.4.1设备生产周期应满足现场施工进度及总体工期要求，各投标人在投标文件中应提出最短供货周期，该周期应不大于1个月。
8.4.2投标人应保证所提交的设备应在国内外有成熟应用先例的，到场设备应为全新的、未经使用过的，以优质材料制造、以成熟生产工艺生产的合格设备。
8.4.3投标人应保证所提供的设备完全满足本用户需求书的要求，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。
8.4.4投标人应对提供的设备及其备件的质量负责，无论这些设备和备件是投标人生产的，还是由投标人的外协厂家生产的，外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。
8.4.5投标人在投标文件中，应提出所投产品的井道布置图，主要零部件规格，型号及生产厂家。
8.4.6投标人应在投标文件中提供质量保证证明文件。
8.5质量保证
8.5.1设备系统在免保期内的日常维护、保养：
8.5.1.1投标人为招标人提供自电梯通过政府验收合格之日起2年的免费保养服务。在免保期内由投标人负责设备系统的维护保养，日常维护保养每两周进行一次，并做好维保记录，双方签字确认。
8.5.1.2免保期内设备系统日常维护保养工作主要包括：对设备系统进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。
8.5.1.3投标人应完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。
8.5.1.4实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）的相关规定。
8.5.1.5应在本工程现场派驻不少于2人的维护保养队伍。
8.5.1.6免保期内投标人应提供原厂的可更换配件。
除上述要求外，投标人应在1年免保期内免费提供如下服务： 
维保计划。投标人应在中标后2个月内或首台电梯完成验收移交招标人员之前，提交一份维保计划书供招标人审核，其内容应包括，但不限于以下：
1)维修队伍的组成及运作、人员、派班安排、地点、通讯设施、应急预案、紧急服务报告中心、备件及特别工具的预备及安排等，
2)定修及临修计划；
3)维护方案；
4)可换部件描述；
5)故障分析、测试设备及程序。
维保计划应符合天津市相关规范标准要求。
维保计划的批准不能豁免投标人在合约上有关维护需负的责任。
维保计划内容应参考招标人和最终使用单位的维护策略，务求计划符合招标人和最终使用单位的维护需要。
投标人应提供足够的合格技术人员处理任何故障。修复任何故障必须是连续地进行，直至电梯恢复正常为止。投标人应确保维保人员具备专业资质，需事先将维保人员资料提交招标人审核，现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。现场作业中投标人应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
投标人应出席由招标人或最终的运营单位主持的维护服务会议，此会议根据招标人实际需求进行。
投标人应在每次维保工作后负责清理现场的物料、垃圾及剩余物资等，保持工作地点整洁。
投标人应对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。
投标人应建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。
投标人的维保人员应遵守招标人所制定的运营安全作业程序并自备所需的作业工具、辅料及安全设备。
投标人应保证设备在正常使用条件（正确安装、合理操作和维护保养）下，在设备寿命期内运转良好和达到招标文件所规定的使用年限。
投标人负责设备运行后免保期内的年检工作，并取得技监局颁发的合格证。年检费用由招标人负责。
8.5.2其他
投标人应对质量保证、售后服务做出承诺。
免保期内的维修、保养的易损件及辅料费由投标人负责（正常损坏的配件）。
9、调试与验收
9.1调试
投标人有责任完成所有合同设备的安装、调试，并对安装质量进行检验，以确保合同设备的安装符合有关的规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。投标人负责解决调试、检验过程中的技术问题。
投标人应在设备初次上电调试前对设备的安装质量进行检查，确保上电后的设备安全。
9.1.1单体调试
调试由投标人按照程序进行，用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运行是否正常，调试应包含系统所有设备及招标要求的所有功能。
投标人负责现场调试的实施，并应按照招标人的总工期要求，提出调试内容、调试计划。现场调试包括但不限于以下试验内容：
1)通电试验，检验设备是否在工作状态；
2)国家相关规范标准对本设备系统的检测要求；
3)设备的功能调试；
4)现场运行试验。
任何没有通过试验的设备，将进行整改或更换，并重新进行试验，直到所有设备全部调试合格为止。
所有损坏的设备均由投标人负责更换。
9.1.2与其它系统联合调试
本项目与其它系统的接口功能调试，应包含所有电梯设备及招标要求中接口部分的所有功能。
调试方法是从现场设备上进行功能试验，由此验证系统通信和视频功能。
如果出现问题，则解决问题重新进行调试。直到调试成功为止。假如设备出现严重问题，或者出现严重的软件问题，使系统不能正确工作，则投标人负责更换系统主要设备。
9.1.3与其他专业接口测试
投标人应根据合同要求完成本系统的所有功能测试。同时需无条件赴招标人指定的地点参加招标人组织的接口模拟测试并按模拟测试的需求提供相关设备、技术文件以及配备足够的技术人员等。投标人搭建平台及参与测试由投标人负责。
主要内容包括但不限于： 
系统功能测试；
接口协议测试；
端对端测试；
100%点对点测试；
其它接口项目。
具体测试内容及测试方式将在设计联络时确定。
9.2验收
9.2.1自检
在安装、调试、检验工作完成后，提交安装自检报告给招标人，此报告一式二份签字确认。
9.2.2厂检
在设备安装、调试完成后，投标人应提前一周通知设备制造商到现场进行设备检验，使其满足并高于政府验收标准。
经厂检合格后（若有项目不合格时，投标人应在限期内进行整改并达到合格标准），各方代表签字。
9.2.3政府验收
政府验收指电梯通过了设备厂检，政府质检机构对电梯在投入使用前的检验。由政府质检机构主持，投标人组织并协助，招标人代表参加，根据合同中规定的条款、技术数据、施工图及相关规范标准验收电梯。只有通过检验，并取得政府质检机构签发的检验报告和使用合格证的电梯，招标人才能接受。由投标人负责向政府质检机构报验电梯，并由投标人负责相关费用（包括报验费及取得当地政府质检机构颁发的安全检验合格证所需的费用）。
10、项目交接
交付使用前投标人应参与并积极配合由使用单位进行的交付验收，完成现场缺陷整改直到验收并交接资料。
11、技术文件
11.1概述
投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。
投标人向招标人提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。
投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版外，还应对主要的图纸、文件提供中英文对照版本，以中文版本为主。
当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。
图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。
以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。
11.2图纸
投标人必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。
投标人须在电梯验收合格后1周内向招标人提供所需的全套技术文件。文件应包含但不少于以下内容：
1)整机合格证及型式实验报告等
2)电气原理图、接线图等
11.3手册
投标人提供的手册包括如下，但不限于此：
安装手册；
操作与维修手册；
手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。
11.4文件确认
在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。
投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。
如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。
图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。
11.5图纸、手册和技术文件的数量
投标人向招标人提供合同设备的图纸、手册和技术文件的份数应满足本合同要求，以便招标人相关人员使用。
11.6工程档案资料管理
所有正式文件一式1套纸质版及相关电子版扫描件，统一进行文件分类和编号，在工程通过验收后移交给招标人。
第三部分投标须知
A  说明
1. 概述
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。
1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。
1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2. 定义
2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市滨海新区政府采购中心”。
2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。
3. 解释权
3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。
3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4. 合格的投标人
4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。
4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。
4.3 关于联合体投标
若《投标邀请函》接受联合体投标的：
（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。
（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。
（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。
（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。
（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。
（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.4 关于关联企业
除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
4.5 关于分公司投标
分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
4.6 关于提供前期服务的供应商
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.7 关于中小微企业投标
中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。
根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.8 中国境内生产的组件成本核算基本规则
产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。
一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。
二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。
三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。
四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。
5. 合格的货物和相关服务
5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。
5.2投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。
5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。
5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。
6. 投标费用
6.1 本项目不收取招标代理服务费。
6.2 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。
7. 信息发布
本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。
8. 询问与质疑
8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市滨海新区政府采购中心提出。
8.2 询问
（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。
（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3 质疑
（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性向采购人提出质疑，否则不予受理。
针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。
（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。
（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市滨海新区政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市滨海新区财政局政府采购办公室依法处理。
8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。
9. 其他
本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。
B  招标文件说明
10. 招标文件的构成
10.1 招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请函
（2）招标项目需求
（3）投标须知
（4）合同条款
（5）投标文件格式
（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）
10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.3加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。
10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。
10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。
11. 招标文件的澄清和修改
11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。
11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已报名供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。
11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12. 答疑会和踏勘现场
12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。
C  投标文件的编制
13. 要求
13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。
13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
14. 投标语言及计量单位
14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评审委员会有权拒绝其投标。
14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。
15. 投标文件格式
15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。
15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，采购人原则上按照整包确定中标供应商。
15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
15.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。
15.5投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
16. 投标报价
16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。
16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。
17. 投标人资格证明文件
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；
（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；
（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。
18. 技术响应文件
18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：
（1）货物主要技术性能的详细描述；
（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；
（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。
18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
19. 投标保证金
19.1 按照《招标项目要求》要求执行。
19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。
20. 投标有效期
20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。
21. 投标文件的签署及规定
21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。
21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。
21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。
D  投标文件的网上应答和提交
22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.cz.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。
23. 制作和上传电子投标文件要求
23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。
23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。
特别提醒：
（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。
（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。
23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。
24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。
25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。
E  开标和评标
26. 开标解密和资格审查
26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”完成开标解密。
26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。
26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。
26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。
26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。
26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。
26.7开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。
27. 评审委员会
27.1 评审委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
27.2 评审委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评审委员会认为必要时，可向投标人进行询标。
27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评审委员会有权宣布废标。
27.4 评审委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评审委员会签字的书面评标报告。
28. 对投标文件的审查和响应性的确定
28.1符合性检查。评审委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。
28.2投标截止时间后，除评审委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。
28.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：
（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；
（2）投标有效期短于招标文件要求的；
（3）投标文件中提供虚假或失实资料的；
（4）不能满足招标文件中全部实质性要求，或加注“★”号条款出现负偏离，或经评审委员会认定未实质性响应招标文件要求，或投标内容不符合相关政策性规定的；
（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；
（6）投标报价超出采购预算或最高限价；
（7）存在串通情形的；
（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的，相关投标均无效；

（9）根据《关于在相关自由贸易试验区和自由贸易港开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（财办库〔2024〕265号）的规定被判定为异常低价，供应商在合理的时间内又不能提供书面说明和必要的证明材料并对投标价格作出解释的。
（10）其他法定投标无效的情形。
28.4评审委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
28.5评审委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。
29. 投标文件的澄清
29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评审委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评审委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。
29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的内容须为并加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。
29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。
29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
30. 投标的评估和比较
评审委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。
31. 评标原则和评标方法
31.1 评标原则
（1）评审委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
（2）评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评审委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
（4）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；（四）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
31.2 评标方法
（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评审委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。
（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评审委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
（4）评审委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

注：中标候选供应商为以上办法中排名前两名的供应商。
（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。
32. 其他注意事项
32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评审委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评审委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：
（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。
（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
F  授予合同
33. 中标供应商的产生
33.1 采购人可以事先授权评审委员会直接确定中标供应商。
33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。
34. 中标通知
34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“综合得分及排名”中获取未中标人本人的评审得分与排序。
36. 签订合同
36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登陆天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/）-“网上招投标”-“供应商登录”-“区级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。
36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
37. 履约保证金
37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，合同签订前，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金，履约保证金的有效期至货到并最终验收合格之日。
37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。
38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
39. 合同分包
39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。
39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
G 政府采购“明白纸”
40.1政府采购支持中小企业政策“明白纸”
（1）《区财政局区发展改革委区住房建设委区交通运输局区水务局区政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知》（津滨财采[2022]8号）（以下简称通知）提出了哪些进一步支持中小企业的措施？

一是阶段性提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的应专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

二是调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由6%-10%提高至10-%20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%-3%提高至4%-6%。货物、服务采购项目适宜由中小企业提供的，以及大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，对小微企业给予价格扣除优惠时按照上述比例区间上限执行。

（2）《通知》是如何降低中小企业参与政府采购成本的？

《通知》在保证金收取、资金支付、合同融资等方面对支持中小企业也作出了规定，多措并举降低中小企业参与政府采购成本。

一是明确政府采购项目不得在法律法规允许的收费项目及收费幅度之外收取任何保证金及其他费用。依法收取的保证金，应当允许以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交。二是鼓励采购人、代理机构向供应商免费提供采购文件，政府集中采购机构应当免费提供采购文件。三是要求采购人严格按照合同约定和有关规定及时支付采购资金。四是鼓励建立预付款制度并提高预付款比例。五是要求采购人按照规定及时完整准确公开政府采购合同，积极配合中小企业开展合同融资。

（3）怎样确保政策落实到位？

一是强化政策宣传。政策印发后，新区财政局制定政府采购支持中小企业政策“明白纸”，细致解读政策内容，通过开展线上腾讯会议营商环境大讲堂对政策进行宣讲解读，提高中小企业政策知晓率。

二是形成监督合力，新区财政、发展改革、住房城乡建设、交通运输、水务、政务服务等部门根据各自职责分工，积极调整完善执行工程招投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，广泛开展政策宣贯，确保预留份额、评审优惠等政策措施在全口径政府采购工程项目中得到有效贯彻执行，提高中小企业合同规模。

（4）中小企业怎样知晓采购项目是否面向中小企业？

《政府采购促进中小企业发展管理办法》明确采购项目涉及中小企业采购的，预留份额、价格扣除比例或价格加分比例等内容应当在采购文件中明确。因此，中小企业可在采购文件中获取相关信息。

（5）中小企业享受扶持政策应提供什么份证明材料？

中小企业参与政府采购活动、享受扶持政策，只需要出具《中小企业声明函》作为中小企业身份证明文件，任何单位和个人不得要求中小企业供应商提交《中小企业声明函》之外的证明文件，或事先获得认定及进入名录库等。中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（6）企业不清楚自身是否为中小企业，怎么办？

关于企业标准的判定，参与政府采购的企业可根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）要求判定是否为中小企业。此外，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

40.2 滨海新区财政局“政采贷”明白纸
中小企业是建设现代化经济体系、实现经济高质量发展的重要基础，财政部、市财政局及新区财政局先后出台多项政府采购政策、办法扶持中小企业。为进一步支持中小企业参与政府采购活动，促进中小企业良性发展，新区财政局印发了《滨海新区财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，鼓励中小企业在签署政府采购合同前明确融资需求，在采购合同中细化收款账号等融资信息，切实缓解参与政府采购活动的中小企业资金周转压力。本“政采贷”明白纸遵循“市场主导、银企自愿、风险自担”原则，旨在向政府采购中有融资需求的潜在中标、成交供应商介绍“政采贷”业务。
一、“政采贷”概念
“政采贷”即政府采购合同融资的简称，是金融机构以中小企业的诚信考量和信用审查为基础，基于其取得并提供的政府采购合同，按优惠贷款利率直接向中小企业发放贷款的一种融资方式。政采贷能有效减轻企业融资成本和负担，助力解决民营企业、中小企业“融资难、融资贵、资金不足”的困难。
二、“政采贷”基本流程介绍
“企业申请”-“银行接受申请”-“获取政采业务数据、订单信息、合同信息等”-“线下尽调、审核资质”-“银行风控评估”-“预授信”-“放款、提款”
三、我市主要金融机构开通“政采贷”情况
目前“政采贷”业务已经逐步在各大商业金融机构上线，未来我市主要金融机构“政采贷”业务将实现全覆盖，中标供应商可以根据自身情况自行选择。其中部分金融机构及咨询电话见下表(后续将持续更新)：
	序号
	金融机构名称
	参考利率及额度
	现阶段面向范围
	申请条件
	咨询电话

	1
	中国银行
	参考利率：
根据当期lpr进行综合核定，原则上不3.85%
融资额度：
小微企业不超过1000万元,大中型企业具体以政府采购金额为测算依据，无金额限制
	小微企业
	1、在政府采购中无不良履约记录；
2、企业及其实际控制人、法定代表人、受益所有人等关联人员不存在涉及洗钱、恐怖融资、金融诈骗、偷逃税、侵犯知识产权等违法犯罪行为或违反制裁规定的行为；
3、政府采购的参与主体、内容、程序、实施和管理机制及相关合同应符合国务院、财政部、银保监会等相关部门对于政府债务、融资平台、政府采购、政府预算管理等相关法律法规要求。
	27106030 
吴楠

	2
	邮储银行
	参考利率：
约4.95%
融资额度：
不超过200万元
	小微企业
	企业经营满一年以上，有一年以上政府中标历史记录，当前有生效政府中标订单，企业及法定代表人征信记录良好
	13820988723张日超

	3
	光大银行
	参考利率：
约4%
融资额度：
不超过1000万
	小微企业
	1.具有独立承担民事责任的能力，有固定经营场所，将我行账户作为政府采购合同唯一回款账户。
2.企业成立1年以上，且实际控制人具有3年以上的实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
3.企业具有履行合同所必须的设备和服务能力；
4.生产经营符合国家法律法规，产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
5.人行征信信息查询系统查询显示借款人、实际控制人无重大不良记录，政府采购履约无不良记录。
	18722110192谢凝18622858578
马嵘

	4
	浦发银行
	参考利率：
约3.8%
融资额度：不超过500万
	中小微企业
	1、申请人不得有失信记录；
2、订单对应的政府采购部门在天津市，中标企业注册地在天津。
	13612152218
刘扬

	5
	齐鲁银行
	参考利率：
4.50%起
融资额度：
不超过1000万
	大中小微企业
	1、获得政府采购订单，中标信息可在公开网站查询。如无法查询，可出示国家扶持政策内不公开中标信息文件。
2、采购合同回款账户为齐鲁银行，并做质押登记。
3、符合我行客户准入要求（同上一条）。
	022-23271885
朱怡璇

	6
	天津银行
	参考利率：
不低于3.85%
融资额度：
不超过1000万
	中小微企业
	1、连续从事政府采购活动一年以上，或主要股东从事政府采购活动两年以上，且交易及信用记录良好；
2、持有政府采购中标通知书、签订政府采购合同等资料。
	28405397
王小一

	7
	天津农商银行
	参考利率：
结合借款人经营规模、偿债能力、营运效率等因素合理确定
融资额度：
不超过5000万
	大中小微企业
	1、中标供应商财务状况良好，记录良好，有资质且具有1年(含)以上与天津市各类政府采购成功经验；
2、生产经营符合国家政策；
3、无违法、违约、不良信用记录，未发生过政府采购业务纠纷等；
4、银行要求的其他条件。
	022-83872249
林向宇

	8
	天津滨海农商银行
	参考利率：
致电咨询
融资额度：100-5000万
	大中小微企业
	1、具有2年(含)以上连续经营记录；
2、有固定生产经营场所；本行要求的其他条件。
	13612141823高飞     

	9
	民生银行
	参考利率：
最低4%
融资额度：
信用额度最高1000万
信用+担保额度最高3000万
	中小微企业
	1、企业成立满一年，经营良好、征信良好；
2、实控人25-65周岁，征信良好；
3、近12个月有政府采购中标且正常履约、回款
	18102027371

陈宗山 

	10
	平安银行
	参考利率：
约6.00%
融资额度：
最高200万元
	大中小微企业
	1、 申请人为企业法定代表人或第一大自然人股东，通过微信申请； 
2、 企业及申请人信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 企业为天津市政府部门、事业单位的供应商； 
4、企业有政府采购历史合作记录（近24个月2次，合计50万以上订单记录）且交易记录良好

	18698167095张伟 

	11
	渤海银行
	参考利率：
年化约3.85%
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	1、 有固定的经营场所，企业划型符合小微企业； 
2、 信用记录良好，无不良、违法行为； 
3、 持续经营2年以上或实际控制人从业3年以上； 具备政府采购投标资格且交易记录良好； 
4、 采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求；

	022-58879322
  姚斌 

	12
	中国建设银行
	参考利率：4.00%-5.00%
融资额度：
最高2000万元
	小微企业
	1、 企业已获得政府采购中标通知，并与集中采购机构、采购代理机构或采购人签订采购合同，企业不得采用分包或转包方式履行政府采购合同。政府采购合同明确了《民法典》规定的基本要素并符合商业惯例和行业规范，政府采购履约期限和付款期限距贷款申请日均在1年（含）以内。 
2、 应收账款融资模式下，企业已按政府采购合同的约定履行了交货、工程施工或提供服务等主要义务并且无任何违约行为。 
3、 采购合同融资模式下，企业在政府采购活动中与政府成功合作2年（含）以上，且近2年政府采购供应量、工程量或服务量均不低于100万元（含）。 
4、（四）企业向政府提供的货物、工程或服务质量稳定，与政府合作历史中未产生纠纷，与上、下游客户未发生重大债权、债务纠纷，近三年未被政府采购部门列入不良记录名单

	58751595 
赵望宇
58750209
肖毅 

	13
	中国农业银行
	参考利率：
约4%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、公司成立1年（含）以上，属于政采中标供应商,履约记录良好。 
2、 在我行开立账户，自愿接受农业银行信用监督和结算监管。 
3、法定代表人年满18周岁且不超过65周岁，非港、澳、台及外籍人士。 注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

	13920727755
李倩

	14
	招商银行
	参考利率：
一般性贷款利率
融资额度：最高3000万元
	大中小微企业
	1、企业及实际控制人征信及各项社会记录较好。
2、企业成立两年以上或实际控制人本行业经营两年以上。
3、财务报表未出现连续两年经营亏损。

	28301244

	15
	兴业银行
	参考利率：
利率3.7%起
融资额度：
最高1000万元
	小微企业
	
合法合规经营、符合本行授信要求、无不利诉讼纠纷、存在政府采购项目且履约记录良好

	022/23526678/222112 
武庆林

	16
	广发银行
	参考利率：
贷款利率最低Lpr
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、供应商至少有一次政府采购订单履约记录；
3、 在我行内部信用评级不低于BB+；3、近三年至少有一期营业利润或净利润或上年度经营性现金流净额为正（任选其一即可）；
4、资产负债率不超过85%；企业主含实际控制人/主要股东或其配偶拥有本地户口或房产或在本地有连续一年含以上的社保缴交记录（满足其一即可）

	13820640544
胡小宁

	17
	浙商银行
	参考利率：
5%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、符合我行小企业授信客户界定标准的小型、微型企业；
2、须连续经营2年及以上或实际控制人有3年及以上相关行业从业经验，经营状况良好，信用记录良好；3、与采购人无关联关系，行业相关证照齐全；
4、借款人须在本行开立单位结算账户或保证金账户，并将该账户指定为采购活动项下应收账款的唯一回款账户。

	23271307
刘粲

	18
	中信银行
	参考利率：
3.75%-3.95%
融资额度：最高1000万元
	小微企业
	1、 借款企业持续经营1年（含）以上或在本行业持续经营2年（含）以上；
2、 借款企业实际控制人年龄在18周岁（含）至65周岁（含）之间；
3、 采购品类为货物类或服务类；
4、 借款企业政采合作月数不少于6个月；
	13767182800
唐朝

	19
	后续持续更新
	
	
	
	


以上内容均为当前政策内容，未来不排除各大金融机构针对政采贷业务的相关政策会有修改和变动，本“政采贷”明白纸仅供参考，详情请自行致电咨询。
第四部分合同条款
需方：
供方：
供、需双方根据年月日项目（项目编号：）的招标结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成货物购销合同：
· 本合同为中小企业预留合同
· 本合同非中小企业预留合同
一、货物名称：
货物型号：
制造商：
货物原产地：
货物数量：
货物单价：
货物总价款：
大写：
二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限：
1. 货物具体技术指标见附件1。
2. 供方提供的货物必须是全新（包括零部件）的，货物必须符合国家标准、行业标准以及企业标准。供方承诺所供货物与中标所示货物完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，供方将承担违约责任。投标人所投及交付产品中如涉及软件，应为正版软件。
3.供方对所提供的货物提供年免费维修保质期（详见附件），并负责终身维护。保质期内非因需方的人为因素而出现的质量问题，由供方负责。供方负责保修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货以及由此给需方造成的实际费用。供方不能修理和不能调换，按不能交货处理。
三、供方所提供的货物必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。
四、交货时间、地点、方式：
合同签订后，于年月日之前将所供货物在需方或需方指定处交付（具体地点：），并于年月日之前完成安装、调试工作，货物运送产生的费用由供方负责。
五、供方应随货物向需方交付货物的使用说明书及与货物相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。
六、验收工作由需方负责对货物进行验收。
七、货款支付方式：
1. 本合同以人民币进行结算
2. 付款方式：
合同签订后个工作日内支付合同总额   %的货款；货到现场安装调试完毕验收合格无质量问题后个工作日内支付合同总额   %的货款；所有货物使用无质量问题，自验收合格之日起个月后个工作日内支付其余   %的货款。
供方开户银行（汉字全称）：，行号（数字代码）：，
帐号：。
合同约定的交货期或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法安装和验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定支付货款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。
3. 如所供货物出现质量问题，需方在付款期内随时有权停止付款，待供方对该货物消除障碍正常运转后再行付款。付款的时间则相应顺延。
八、违约责任：
需方无正当理由拒收货物的，需方向供方偿付货款总值30%的违约金。
需方逾期支付货款的，需方向供方每日偿付欠款总额5‰的违约金。
供方所交的货物品种、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同规定标准的，需方有权拒收，供方向需方偿付货款总值30%的违约金。
供方不能交付货物的，供方向需方支付货款总值30%的违约金。
供方逾期交付货物的，供方向需方每日偿付货款总额5‰的违约金。
九、因货物的质量问题发生争议，依据国家标准，由天津市市场和质量监督管理委员会或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，供需双方应当接受，质量鉴定期间所发生的相关费用由货物质量责任方承担。
十、由于供需双方在履行本合同过程中出现问题，由供需双方直接交涉解决，包括采用诉诸法律的手段。
十一、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。
十二、本合同未作明示约定，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。本合同发生争议产生的诉讼，由合同履行所在地人民法院管辖。
十三、本合同一式份，供方持份，需方持份，均具同等效力，签字盖章后生效。
供方（公章）：需方（公章）：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
时间：年月日

第五部分投标文件格式
投标文件封面格式
投标文件
（加盖电子签章）
项目编号：
项目名称：
投标包号：
投标单位名称：
投标单位电话：
投标单位详细地址：
投标代表人姓名：
法定代表人：
投标日期：年月日
投标文件目录格式
（投标人自行编制）
评分因素及评标标准页码检索
（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）
附件1

投标书
致：天津市滨海新区政府采购中心
根据贵方为项目（项目编号：）的投标邀请，签字代表（姓名/职务）经正式授权并代表我公司（投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：
第一包，￥元（人民币），大写。
……

2.我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3.我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。
4.我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。
7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。
8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。
9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。
10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。
11.我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。
13.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标人名称：
日期：年月日
附件2
供应商资格要求证明文件
注：相关证明材料应附在此页后面。
附件3
投标代表人授权书

致：天津市滨海新区政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年月日
	投标代表人身份证正面


	投标代表人身份证背面


附件4
开标一览表
项目名称：
项目编号：
单位：元
	包号
	包名称
	品牌
	投标总价
	交货期
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称：
日期：年月日
附件5
开标分项一览表
项目名称：
项目编号：
包号：
单位：元
	项号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	产地
	商品属性
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。
2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。
3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。
投标人名称：
日期：年月日
附件6-1

商务要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	（一）报价要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（二）服务要求

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	（三）交货要求

	
	
	
	
	

	（四）付款方式

	
	
	
	
	

	（五）投标保证金和履约保证金

	
	
	
	
	

	（六）验收方法及标准

	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。
2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。
投标人名称：
日期：年月日
附件6-2

技术要求点对点应答表
项目名称：
项目编号：
包号：
	招标文件第二部分技术要求

	序号
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	项目需求书（项目需求书要求须逐条应答）

	序号
	采购项名称
	条款
序号
	招标要求
	投标应答
	偏离
说明
	技术支撑材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。
投标人名称：

日期：年月日

附件7
业绩
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	用户联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。
投标人名称：
日期：年月日
附件8
制造商售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


制造商（加盖制造商公章）：
日期：年月日
注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。
附件9
投标人售后服务承诺
	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


投标人名称：
日期：年月日
附件10
政府采购政策情况表
项目名称：

项目编号：

包号：
填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	%

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第至页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	%

	
	节能产品证明材料见投标文件第至页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	%

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。

该声明函见投标文件第至页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

证明材料见投标文件第至页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

该声明函见投标文件第至页。


投标人名称：
日期：年月日

附件11
投标产品配置清单
项目名称：
项目编号：
包号：
	序号
	设备名称
	规格型号
	详细配置及技术标准

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称：
日期：年月日
附件12
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物（请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2.（请填写标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（请填写该标的制造商的企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.标的名称须按照采购文件“项目需求书”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。
2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。
3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
若投标人不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
投标人名称：
日期：20  年月日
注：
中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。
附件13
书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。
我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。
投标人名称：

日期：
证明材料
我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。
投标人名称：

日期：
附件14
投标人认为需要提供的其他资料

附件15
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人名称：
日期：
注：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
