项目需求书
1、 项目背景
目前我单位现用车辆存在修成本高，且维修周期长，严重影响正常生产。因此，我单位提交购车请示，拟申请更新车辆1辆，车型为国产新能源小轿车，并得到购车批复，现通过政府采购平台进行招标采购。
2、 项目预算
项目预算总金额100000元。
预算应包含车辆及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里；车辆三电系统保修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在保修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
★五、交货要求
交货时间：签订合同之日起30日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。
[bookmark: _GoBack]交货地点：天津市西青区杨柳青镇新华道218号
★六、付款方式
货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后7个工作日内支付合同总额的100%。
七、技术要求
	[bookmark: _Hlk200707055]序号
	采购名称
	数量
	配置要求

	1
	[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]执法执勤新能源小轿车
	6
	★车身结构：4门5座三厢车

	
	
	
	★能源类型：插电式混合动力

	
	
	
	车身颜色：白色

	
	
	
	车身长度（mm）：4800≤长≤4940

	
	
	
	车身宽度（mm）：1860≤宽≤1890

	
	
	
	车身高度（mm）：1490≤高≤1520

	
	
	
	轴距（mm）：≥2750

	
	
	
	排量（ml）:≤1499

	
	
	
	进气形式：自然吸气

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥75

	
	
	
	电动机类型：永磁/同步

	
	
	
	电动机总功率（kw）：≥120

	
	
	
	电动机总扭矩（N.m)：≥210

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池

	
	
	
	纯电续航里程（km）：≥100

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	对外放电：支持对外放电功能

	
	
	
	基本配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后头部气帘，胎压监测，ABS/EBD/EBA/ASR/ESP，前方碰撞预警，驾驶模式切换，能量回收系统，自动驻车，上坡辅助，倒车影像，LED灯光源，中控彩色屏幕，自动空调，后排出风口。



加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
