**技术要求**

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新能源MPV | 1 | ★能源类型：插电式混合动力 |
| ★车身结构：5门7座MPV |
| 车身长度（mm）:4920≤长≤5020 |
| ★车身宽度（mm）:1860≤宽≤1910 |
| 车身高度（mm）：1750≤高≤1800 |
| 轴距（mm）：≥2930 |
| 发动机排量（ml）：≤1799 |
| 发动机功率（kw）：≥90 |
| 进气形式：自然吸气/涡轮增压 |
| 变速箱： 混合动力专用变速箱 |
| 电机类型：永磁/同步 |
| 电机功率（kw）：≥130 |
| 纯电续航里程（km）：≥150 |
| 驱动形式： 前置前驱 |
| 制动形式：前盘后盘 |
| 车辆颜色：白色 |
| 其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气帘，胎压显示，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，驾驶模式切换，能量回收系统，定速巡航，上坡辅助，中控液晶屏、360度全景影像，LED大灯，电动天窗，皮质座椅，自动空调。 |

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUV越野车 | 2 | ★能源类型：汽油国六 |
| ★车身结构：5门5座SUV |
| ★车身长度（mm）:4680≤长≤4750 |
| ★车身宽度（mm）:1820≤宽≤1900 |
| ★车身高度（mm）：1670≤高≤1750 |
| 轴距（mm）：≥2700 |
| 发动机排量（ml）：1490≤排量≤1799 |
| 发动机功率（kw）：≥100 |
| 扭矩（N.m）：≥240 |
| 进气形式：涡轮增压 |
| 变速箱： 自动 |
| 驱动形式： 前置前驱 |
| 制动形式：前盘后盘 |
| 车辆颜色：黑色 |
| 其他配置：主副驾驶安全气囊，前排侧气囊，前后排头部气帘，胎压监测功能，驾驶模式切换，自动驻车，ABS/EBD/EBA/ASR/ESC，上坡辅助，倒车影像，定速巡航，LED灯光源，全景天窗，中控彩色液晶屏，自动空调，后座出风口，车内PM2.5过滤。 |

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

**服务要求**

所投车辆包修期限不低于3年或者行驶里程100,000公里；车辆三电系统保修期限不低于6年或者行驶里程120,000公里，以先到者为准；所投车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。

在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。

以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。