项目需求书（乘用车、客车）
1、 项目背景
我院现有业务车辆不足，难以满足日常出行需求。为保障各项工作任务顺利开展，拟采购客车1辆，以优化资源配置。
二、项目预算
第一包：500000元（人民币伍拾万元整）
该预算包含1辆客车的全部费用。
三、资格要求
（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、服务要求
所投车辆包修期限不低于2年或者行驶里程15万公里，以先到者为准，具体零部件质保以《质量保修手册》为准；所投车辆质保期内（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程15万公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
五、交货要求
交货时间：中标后45日内交车。
交货地点：天津市河西区增进道17号
六、付款方式
[bookmark: _GoBack]中标后支付合同总额的25%为定金，车辆交付验收合格后10个工作日内支付至合同总额的100%。



七、技术要求
	序号
	采购项名称
	数量
	需求条款

	1
	客车
	1
	基本要求：投标人所报车辆车型的基本参数和性能必须符合国家 和行 业 的 有 关 标 准 要 求 ，所 投 车 辆 各 项 技 术 指 标 应 符 合 GB1589-2016《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》、G B 7258-2017《机动车运行安全技术条件》。投标人所投车辆车型必须已纳入国家工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》。
注：客车的基本参数、技术性能必须与国家工信部颁布的上述公告的基本参数、技术性能相一致。若发生不能注册登记申领牌证和安全行车事故时，经有关权威部门认定属投标人责任的，由投标人要按有关法规承担一切责任。

	
	
	
	整车造型：高端商务造型，设计新颖，制造工艺先进、设备运行可靠稳定、技术成熟。

	
	
	
	外型尺寸：满足座位≥26+1座，7500mm≥车长≥7000mm，车宽≤2250mm，车高≤3100mm       ★

	
	
	
	质量：最大总质量≤8000Kg；★

	
	
	
	发动机：玉柴发动机，功率≥120KW，国六排放标准。★

	
	
	
	前桥：国内一线品牌车桥，承载≥3.5T，盘式制动

	
	
	
	后桥：国内一线品牌车桥，承载≥5T，盘式制动；要求后桥速比科学匹配，满足动力性要求，降低油耗★

	
	
	
	变速箱：六档手动变速箱，要求低噪音、高传动效率、高可靠性

	
	
	
	悬架：前3片簧、后复合悬架系统。★

	
	
	
	行车制动：底盘采用气压双回路行车制动

	
	
	
	驻车制动：采用储能弹簧制动形式，作用于后轮

	
	
	
	转向系统：整体式动力转向器，四向调节方向盘

	
	
	
	轮胎及轮辋：真空子午线轮胎215/75R17.5，带备胎，配备钢制轮辋

	
	
	
	气路：配置优质品牌冷凝器、干燥器、油水分离器，除去管路中的油和水，防止冬季管路结冰堵塞，提高制动安全性

	
	
	
	油箱：油箱容量≥120L 

	
	
	
	座椅：
司机椅：三点式机械减震靠背驾驶员座椅，带安全带未系报警，黑色拼商务灰织物面料 
乘客椅：黑色拼商务灰织物面料乘客座椅，全车三点式伸缩安全带 

	
	
	
	车厢地板革：整车铺设优质橡木花纹阻燃地板革★

	
	
	
	车内安全设施：2kg灭火器2个，应急安全锤符合国家标准


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。
八、验收标准
车辆符合现行国家标准要求。
9、 其他要求
无。
