[bookmark: _Toc28505]（四）技术商务要求
技术要求：
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数

	1
	新能源轿车
	1辆
	★车辆颜色：黑

	
	
	
	★能源类型：插电式混合动力

	
	
	
	★车身结构：4门5座三厢车

	
	
	
	★车身尺寸（mm）长：4950≤长≤5050

	
	
	
	★车身尺寸（mm）宽：1850≤宽≤1950

	
	
	
	车身尺寸（mm）高：1450≤高≤1490

	
	
	
	★轴距（mm）：≥2900

	
	
	
	★发动机排量（ml）：1400≤发动机排量≤1800

	
	
	
	进气形式：涡轮增压

	
	
	
	电机类型：永磁/同步

	
	
	
	发动机功率（kw）：≥95

	
	
	
	电池类型：磷酸铁锂电池 

	
	
	
	纯电续航里程（km）：≥150

	
	
	
	悬架形式：前后独立悬架

	
	
	
	助力形式：电动助力

	
	
	
	驱动形式：前置前驱

	
	
	
	制动形式：前盘后盘

	
	
	
	基本配置：前排安全气囊，前排座椅侧安全气囊，后排座椅侧安全气囊，电子防盗系统，防抱死制动系统，车身电子稳定系统，牵引力控制系统，车道巡航辅助，自适应巡航，自适应前照灯，倒车雷达，自动紧急制动，360度全景影像


加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。


商务要求：
（一）服务要求
所购车辆包修期限不低于4年或者行驶里程100,000公里；车辆三电系统保修期限不低于6年或者行驶里程120,000公里，以先到者为准；所购车辆三包（修理、更换、退货）有效期限不低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准。包修期和三包有效期自供应商开具购车发票之日起计算。
在包修期内，车辆出现产品质量问题，供应商负责免费修理（包括工时费和材料费）。
以上为国家质量监督检验检疫总局《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》（总局令第150号）第17、18条的规定，采购人可参照。
（二）交货要求
交货时间：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。投标人须注明自合同签订日起的供货日期。
交货地点：天津市河西区黄埔南路81号。
（三）付款方式
[bookmark: _GoBack]货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后7个工作日内支付合同总额的100%。
2

