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（1）技术要求
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	需求条款

	1
	便携式计算机
	103
	台
	★1.CPU通过安全可靠测评 / 接受CPU通过安全可靠测评的产品，也接受CPU未通过安全可靠测评的产品；
★2.CPU信息：X86架构，物理核心数≥10核、主频≥2.5GHz、末级缓存容量≥24MB、线程数≥16线程、热设计功耗≤45W，内存的最高速率6400MT/s、通道数≥2
★3.内存配置容量：≥16GB
★4.固态存储容量：≥512GB
★5.存储设备扩展盘位：≥1
★6.显示屏屏占比：≥87%
★7.显示屏分辨率：≥1920*1200
★8.显示屏尺寸：14寸
★9.显示屏屏幕比：≥16:10
★10.扬声器数：≥2个
★11.鼠标数量：≥1 个
★12.触控板数：≥1 个
★13.摄像头数：≥1 个
★14.摄像头像素：≥200万
★15.摄像头分辨率：≥1600*1200
★16.有线网卡：≥1
★17.无线网卡及天线数量：≥1
★18.USB接口数量：USB 接口数量应不少于4个，至少包含 3个 USB3.2 及以上标准接口，1个USB Type-C接口（USB接口不可通过拓展坞实现）
19.存储卡接口:≥1
★20.电池额定:≥58Wh
★21.整机外观:具备安全锁孔，配置安全锁
★22.整机能效限定值:产品能效限定值应达到 GB 28380-2012 标准中能效等级 1 级及以上
★23.整机重量:≤1.49kg
★24.整机厚度:≤17.9mm（不含脚垫）
★25.内存读写速率:≥5200MT/s
★26.显示屏响应时间:≤20ms
★27.支持无线网络通信技术协议:支持WAPI或WiFi6.0及以上协议
★28.满载待机性能（LTP）:8.5小时
★29.显卡外接显示接口:至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 2种显示接口
30.摄像头物理隐私保护开关:支持物理隐私保护开关
★31.蓝牙协议:支持蓝牙模块，蓝牙协议不低于 5.2
版本
32.有线网卡接口类型:支持 RJ45 接口,要求机器原生接口
★33.常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件客户端、解压软件、多媒体、 图形图像处理等常用软件。兼容国产化图像处理软件，具备一边绘制绘画草图，一边AI实时渲染功能，提供软件截图等相关证明文件；自主开发的国产化专业图像处理软件，提供软件著作权证明；支持麒麟操作系统、统信UOS、方德操作系统等国产操作系统，提供相关证明文件；支持C86、飞腾、龙芯、海光等主流CPU，提供相关证明文件；
★34.驱动下载：提供所投产品官网下载链接及截图
35.安全物理锁：支持安全物理锁，具备机箱锁扣、锁孔
★36.操作系统备份及还原功能，配备正版操作系统，支持操作系统备份及还原功能，同时须提供同品牌同传还原软件，具备以下功能：
（1）VOI（Virtual OS Infrastructure）架构，支持终端可独立运行，为确保服务器或网络发生故障时不影响教学工作的正常开展，要求服务器网络断开或服务器宕机的情况下，客户端可离线运行，保障业务过程不中断。
（2）支持Windows10/11/Server等操作系统，可以和教师电脑共用，以免教师要在教师电脑和服务器之间切换使用。
（3）支持用户在任意一台终端上安装客户端软件，将此终端本地安装的操作系统转换成模板镜像并通过本机上传至服务端，无需到服务端进行镜像制作。
（4）根据使用需求修改终端还原模式，可支持持久、每次启动、每天还原、每周还原、每月还原等不少于5种的场景模式。
（5）能够按照USB设备类型选择是否允许使用某类型的USB设备，要求设备类型支持音频设备、通讯设备、视频设备、人机交互设备、打印机设备、大容量存储设备、数据控制设备等不少于七种设备类型。
（6）界面可进行中文简体、中文繁体、英文等多语言切换，适应不同管理人员的使用需求。
（7）支持在管理软件上选择全部或单独终端为其设置共享数据盘，管理员可远程设置终端共享数据盘的空间大小；支持批量取消或删除共享数据盘，为避免删除共享数据盘时出现误操作，需输入服务端管理密码确认删除操作。
（8）服务端需支持完整可管控可视化的终端状态监控，管理人员可通过服务端对分散与各处的终端状态进行收集，便于维护和管理。包括但不限于编号、计算机名、终端状态、IP地址、MAC地址、还原方式、默认镜像、任务类型、任务进度等。
（9）桌面管理软件无需任何第三方软件，即可对终端进行统一编号管理和显示，编号显示在终端操作系统右上角。
（10）服务端需支持完整可管控可视化的终端状态监控，管理人员可通过服务端对分散与各处的终端状态进行收集，便于维护和管理。包括但不限于编号、计算机名、终端状态、IP地址、MAC地址、还原方式、默认镜像、任务类型、任务进度等。
（11）提供 C/S 架构的管理软件支持镜像下载与上传的进度百分比显示，便于感知管理效率。
（12）支持通过读取U盘内配置文件和手动配置两种模式，服务端支持快速生成配置文件，终端通过读取U盘内的配置文件可完成编号、终端名、频道、IP地址、客户端语言、分辨率、还原模式等信息的配置。
（13）信息教室管理软件必须与便携式笔记本同一品牌，以保证兼容性和售后服务一体化
★其余参数应满足《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库[2023]30号）中的全部标注“*”规定。



（2）商务要求
★（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
3. 验收及相关费用由投标人负责。
（二）服务要求
1. 提供所投产品至少3年的免费上门保修，3年硬盘不返还，终身维修。
2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。
3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。
4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。
5. 提供现场技术培训。
★（三）交货要求
1.交货期：
货到时间：签订合同之日起5日内（特殊情况以合同为准）。
安装完成：货到之日起3日内（特殊情况以合同为准）。
2.交货地点：天津市河东区津塘路42号（特殊情况以合同为准）。
3.提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。
4.特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。
★（四）付款方式
签订合同后5日内预付合同总额的50%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15日内支付合同总额的50%（特殊情况以合同为准）。
★（五）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。
★（六）验收方法及标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
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